{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["Rekapitulacija VODOVOD","VV1","VV2","VV4","VV5"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":5,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Rekapitulacija VODOVOD","index":0,"n_rows":35,"n_cols":8,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["             POPIS   DEL,      PREDIZMERE ",{"$nulls":5},"in  PREDRAČUN"]
[]
["NAROCNIK:",null,"Občina Ajdovščina"]
[]
["OBJEKT:",null,"POC Gojače"]
[null,null,"vodovod v coni"]
[]
["št.proj.:",null,8495]
[]
[null,null,"jan. 2007"]
{"$rows_empty":7}
["  SKUPNA REKAPITULACIJA ZA  VODOVOD V CONI"]
[]
[]
[]
["VOD VV1",{"$nulls":6},0]
[]
["VOD VV2  ",{"$nulls":6},0]
[]
["VOD VV4  ",{"$nulls":6},0]
[]
["VOD VV5",{"$nulls":6},0]
[]
[]
["SKUPAJ VODOVOD",{"$nulls":6},0]
[]
["DDV 20%",{"$nulls":6},0]
[]
["SKUPAJ Z DDV%",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"VV1","index":1,"n_rows":123,"n_cols":7,"rows_kept":123,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["VODOVOD: VOD VV1"]
[]
["I. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA"]
[]
["Zap.št.",null,"Opis del",null,"Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Površinski izkop plodne zemlje 1.kategorije-strojno(debeline 0.10cm) z odrivom do 50m",17,"m3",0,0]
[]
[2," ","Zakolicba vodovodnih kanalov  z niveliranjem",151,"m1",0,0]
[]
[3,null,"Naprava gradbenih profilov  z zavarovanjem     ",7,"kd",0,0]
[]
["SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
[]
[]
["II. ZEMELJSKA DELA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del",null,"Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[]
[1,null,"Izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in vodovodne priključke  v zemljini II. ktg",285,"m3",0,0]
[]
[2,null,"Dobava in vgrajevanje peščenega materiala  za posteljico debeline 10+DN/10 cm in zasip nad temenom cevi 15 cm z ročnim nabijanjem",50,"m3",0,0]
[]
[3,null,"Zasip jarka z ustrezno naravno pridobljeno zemljino od izkopa s komprimiranjem v plasteh po 30 cm",155,"m3",0,0]
[]
[4,null,"Planiranje dna kanala, jarka",120,"m2",0,0]
[]
[5," ","Odvoz odvečnega materiala od izkopa v deponijo na razdaljo do 15 km",130,"m3",0,0]
[]
["SKUPAJ ZEMELJSKA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
[]
[]
["III. GRADBENA DELA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del","Kolicina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Dobava in montaža vodovodnih cevi iz nodularne litine (NL, K9) komplet s sidrnim spojnim materialom, tlacnim preizkusom in dezinfekcijo DN=150mm ",151,"m1",0,0]
[]
[2,null,"Izdelava nevezane nosilne plasti kamnite grede v debelini plasti do 50 cm",8,"m3",0,0]
[]
[3,null,"Izdelava nevezane nosilne plasti drobljenca v debelini plasti do 22 cm",4,"m3",0,0]
[]
[4," ","Humuziranje z valjanjem v debelini nad 20 cm-strojno",170,"m2",0,0]
[]
[5,null,"Izdelava vodovodnega jaška (št. 1), notranjih dimenzij 1,00/1,50 m ter svetle višine 1,50 m komplet (stene in plošči MB 30 debeline 20 cm, podložni beton MB 15 10 cm, armatura obojestranska RA 400/500 in MA 500/560, vgradnjo vstopne lestve iz nerjavečega jekla ter litoželeznega pokrova 600/600 mm z okvirjem za srednje težak promet (250 KN)",4,"kd",0,0]
[]
[6,null,"Zavarovanje -zaščita vodovodnih cevi s cevjo iz armiranega poliestra izvedeno po detailu",66,"m1",0,0]
[]
[7,null,"Dobava in montaža fazonskih komadov teže do 100 kg - glej montažni načrt ",357.5,"kg",0,0]
[]
[null,"a","jašek 1",null,"kg/kd","kg"]
[null,null,"FF DN 150 L=700   ",3,44.5,133.5]
[null,null,"E DN 150 ",2,26,52]
[null,null,"F DN 150 ",1,23,23]
[null,null,"T DN 150/150           ",1,47,47]
[null,null,"Skupaj:",7,null,255.5]
[]
[null,"b","vozlišči: 4 in 6",null,"kg/kd","kg"]
[null,null,"MMQ DN 150 (22)",2,35,70]
[null,null,"Skupaj:",2,null,70]
[]
[null,"c","vozlišče 5",null,"kg/kd","kg"]
[null,null,"MMQ DN 150 (11)",1,32,32]
[null,null,"Skupaj:",1,null,32]
[null,null,"Skupaj a+b+c:",10,null,357.5]
[]
[8,null,"Dobava in montaža zasuna DN 150",1,"kd",0,0]
[]
[9,null,"Dobava in montaža nadzemnih hidrantov NPH DN 100, komplet z dobavo in montažo potrebnih fazonskih komadov (A DN 150/100, N DN 100  in zasun s cestno kapo DN 100) ter  izkopom, peščeno posteljico in zasipom",2,"kd",0,0]
[]
[10,null,"Izvedba začasne zatesnitve novo zgrajenega vodovoda DN 150 v točki predvidene navezave čistilne naprave.",1,"kd",0,0]
[]
[11,null,"Dobava in montaža tablic za označevanje jaškov ter hidrantov",3,"kd",0,0]
[]
[null,null,"Opomba: Vodovodne cevi iz NL morajo biti ustrezno zunanje zaščitene s PE prevleko. Vodovodni fazonski komadi so predvideni s sidrnim neizvlečljivim spojem. "]
[]
["SKUPAJ GRADBENA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
[]
[]
[" IV. OSTALA DELA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del","Količina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Dopolnitev katastra vodovoda ",151,"m1",0,0]
[]
[2,null,"Projektantski nadzor",8,"ur",0,0]
[]
[3,null,"Geotehnični nadzor",8,"ur",0,0]
[]
[4,null,"Izdelava PID",30,"ur",0,0]
[]
[5,null,"Izdelava projekta za vzdrževanje in obratovanje",25,"ur",0,0]
[]
["SKUPAJ OSTALA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
[]
["R E K A P I T U L A C I J A"]
[]
[]
[]
["l. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
["ll. ZEMELJSKA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
["lll. GRADBENA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
["lV. OSTALA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
["SKUPAJ VODOVOD VOD VV1",{"$nulls":5},0]
[]
["NEPREDVIDENA DELA  (5%)",{"$nulls":5},0]
["======================================================================================"]
[]
["SKUPAJ ",{"$nulls":5},0]
[]
["DDV 20%",{"$nulls":5},0]
[]
["SKUPAJ Z DAVKOM",{"$nulls":5},0]

{"sheet":"VV2","index":2,"n_rows":119,"n_cols":7,"rows_kept":119,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["VODOVOD: VOD VV2"]
[]
["I. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA"]
[]
["Zap.št.",null,"Opis del",null,"Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1," ","Zakolicba vodovodnih kanalov  z niveliranjem",494,"m1",0,0]
[]
[2,null,"Naprava gradbenih profilov  z zavarovanjem     ",14,"kd",0,0]
[]
["SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
[]
[]
["II. ZEMELJSKA DELA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del",null,"Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[]
[1,null,"Izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in vodovodne priključke  v zemljini II. ktg",842,"m3",0,0]
[]
[2,null,"Dobava in vgrajevanje peščenega materiala  za posteljico debeline 10+DN/10 cm in zasip nad temenom cevi 15 cm z ročnim nabijanjem",130,"m3",0,0]
[]
[3,null,"Zasip jarka z ustrezno naravno pridobljeno zemljino od izkopa s komprimiranjem v plasteh po 30 cm",226,"m3",0,0]
[]
[4,null,"Planiranje dna kanala, jarka",395,"m2",0,0]
[]
[5," ","Odvoz odvečnega materiala od izkopa v deponijo na razdaljo do 15 km",616,"m3",0,0]
[]
["SKUPAJ ZEMELJSKA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
[]
[]
["III. GRADBENA DELA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del","Kolicina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Dobava in montaža vodovodnih cevi iz nodularne litine (NL, K9) komplet s sidrnim spojnim materialom, tlacnim preizkusom in dezinfekcijo DN=150mm ",494,"m1",0,0]
[]
[2,null,"Izdelava nevezane nosilne plasti kamnite grede v debelini plasti do 50 cm",325,"m3",0,0]
[]
[3,null,"Izdelava nevezane nosilne plasti drobljenca v debelini plasti do 22 cm",161,"m3",0,0]
[]
[4,null,"Zavarovanje -zaščita vodovodnih cevi s cevjo iz armiranega poliestra izvedeno po detailu",7,"m1",0,0]
[]
[5,null,"Dobava in montaža fazonskih komadov teže do 100 kg - glej montažni načrt ",256,"kg",0,0]
[]
[null,"a","vozlišče 1",null,"kg/kd","kg"]
[null,null,"E DN 150 ",1,26,26]
[null,null,"FFK DN 150 (11)",1,35,35]
[null,null,"FFK DN 150 (22)",1,34,34]
[null,null,"F DN 150           ",1,23,23]
[null,null,"Skupaj:",4,null,118]
[]
[null,"b","vozlišči: 4 in 5",null,"kg/kd","kg"]
[null,null,"MMQ DN 150 (30)",2,37,74]
[null,null,"Skupaj:",2,null,74]
[]
[null,"c","vozlišči: 8 in 9",null,"kg/kd","kg"]
[null,null,"MMQ DN 150 (45)",2,32,64]
[null,null,"Skupaj:",2,null,64]
[null,null,"Skupaj a+b+c:",8,null,256]
[]
[6,null,"Dobava in montaža nadzemnih hidrantov NPH DN 100, komplet z dobavo in montažo potrebnih fazonskih komadov (A DN 150/100, N DN 100  in zasun s cestno kapo DN 100) ter  izkopom, peščeno posteljico in zasipom - glej montažni načrt ",2,"kd",0,0]
[]
[7,null,"Izdelava para hišnih priključkov DN 80 na cevovodu DN 150 v kombinaciji z nadzemnim hidrantom NPH 100, komplet z dobavo in montažo potrebnih fazonskih komadov, vodovodnih cevi iz nodularne litine ter  izkopom, peščeno posteljico in zasipom in sicer,dolžina do 6m, priklop na cev DN100, zaključek ",4,"kd",0,0]
[]
[8,null,"Izdelava samostojnega hišnega priključka DN 80 na cevovodu DN 150 v kombinaciji z nadzemnim hidrantom NPH 100, komplet z dobavo in montažo potrebnih fazonskih komadov, vodovodnih cevi iz nodularne litine ter izkopom, peščeno posteljico in zasipom in sicer dolžine do 6m, priklop na cev DN100, zaključek z teleskopskim ventilom DN80 - glej montažni načrt ",1,"kd",0,0]
[]
[9,null,"Izdelava para hišnih priključkov DN 80 na cevovodu DN 150, komplet z dobavo in montažo potrebnih fazonskih komadov, vodovodnih cevi iz nodularne litine ter izkopom, peščeno posteljico in zasipom in sicerdolžine do 6m, priklop na cev DN 150, zaključek z teleskopskim ventilom DN 80 ",1,"kd",0,0]
[]
[10,null,"Dobava in montaža tablic za označevanje jaškov ter hidrantov",7,"kd",0,0]
[]
[null,null,"Opomba: Vodovodne cevi iz NL morajo biti ustrezno zunanje zaščitene s PE prevleko. Vodovodni fazonski komadi so predvideni s sidrnim neizvlečljivim spojem. "]
[]
["SKUPAJ GRADBENA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
[]
[]
[" IV. OSTALA DELA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del","Količina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Dopolnitev katastra vodovoda ",494,"m1",0,0]
[]
[2,null,"Projektantski nadzor",8,"ur",0,0]
[]
[3,null,"Geotehnični nadzor",8,"ur",0,0]
[]
[4,null,"Izdelava PID",30,"ur",0,0]
[]
[5,null,"Izdelava projekta za vzdrževanje in obratovanje",25,"ur",0,0]
[]
["SKUPAJ OSTALA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
[]
["R E K A P I T U L A C I J A"]
[]
[]
[]
["l. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
["ll. ZEMELJSKA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
["lll. GRADBENA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
["lV. OSTALA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
["SKUPAJ SKUPAJ VODOVOD VOD VV2",{"$nulls":5},0]
[]
["NEPREDVIDENA DELA  (5%)",{"$nulls":5},0]
["==============================================================================="]
[]
["SKUPAJ ",{"$nulls":5},0]
[]
["DDV 20%",{"$nulls":5},0]
[]
["SKUPAJ Z DAVKOM",{"$nulls":5},0]

{"sheet":"VV4","index":3,"n_rows":162,"n_cols":7,"rows_kept":162,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["VODOVOD: VOD VV4"]
[]
["I. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA"]
[]
["Zap.št.",null,"Opis del",null,"Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Zasek asfaltnih površin",292,"m1",0,0]
[]
[2,null,"Rušenje ustroja ceste",225,"m2",0,0]
[]
[3,null,"Zakolicba vodovodnih kanalov  z niveliranjem",158,"m1",0,0]
[]
[4," ","Naprava gradbenih profilov  z zavarovanjem     ",8,"kd",0,0]
[]
["SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
[]
[]
["II. ZEMELJSKA DELA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del",null,"Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[]
[1,null,"Izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in vodovodne priključke  v zemljini II. ktg",282,"m3",0,0]
[]
[2,null,"Dobava in vgrajevanje peščenega materiala  za posteljico debeline 10+DN/10 cm in zasip nad temenom cevi 15 cm z ročnim nabijanjem",43,"m3",0,0]
[]
[3,null,"Zasip jarka z ustrezno naravno pridobljeno zemljino od izkopa s komprimiranjem v plasteh po 30 cm",67,"m3",0,0]
[]
[4,null,"Planiranje dna kanala, jarka",126,"m2",0,0]
[]
[5," ","Odvoz odvečnega materiala od izkopa v deponijo na razdaljo do 15 km",215,"m3",0,0]
[]
[]
["SKUPAJ ZEMELJSKA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
[]
[]
["III. GRADBENA DELA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del","Kolicina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Dobava in montaža vodovodnih cevi iz nodularne litine (NL, K9) komplet s sidrnim spojnim materialom, tlacnim preizkusom in dezinfekcijo DN=150mm ",158,"m1",0,0]
[]
[2,null,"Izdelava nevezane nosilne plasti kamnite grede v debelini plasti do 50 cm",115,"m3",0,0]
[]
[3,null,"Izdelava nevezane nosilne plasti drobljenca v debelini plasti do 22 cm",57,"m3",0,0]
[]
[4,null,"Izdelava nosilne plasti bituminiziranega drobljenca BD 22 v debelini 5 cm",225,"m2",0,0]
[]
[5,null,"Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona zrnavosti 0/8 mm iz  silikatnih kamnin v debelini 3 cm",225,"m2",0,0]
[]
[6,null,"Zavarovanje -zaščita vodovodnih cevi s cevjo iz armiranega poliestra izvedeno po detailu",21,"m1",0,0]
[]
[7,null,"Izdelava vodovodnega jaška (št. 8), notranjih dimenzij 2,00/1,20 m ter svetle višine 1,50 m komplet (stene in plošči MB 30 debeline 20 cm, podložni beton MB 15 10 cm, armatura obojestranska RA 400/500 in MA 500/560, vgradnjo vstopne lestve iz nerjavečega jekla ter litoželeznega pokrova 600/600 mm z okvirjem za srednje težak promet (250 KN)",2,"kd",0,0]
[]
[8,null,"Izdelava vodovodnega jaška (št. 1), notranjih dimenzij 1,00/1,50 m ter svetle višine 1,50 m komplet (stene in plošči MB 30 debeline 20 cm, podložni beton MB 15 10 cm, armatura obojestranska RA 400/500 in MA 500/560, vgradnjo vstopne lestve iz nerjavečega jekla ter litoželeznega pokrova 600/600 mm z okvirjem za srednje težak promet (250 KN)",1,"kd",0,0]
[]
[9,null,"Dobava in montaža fazonskih komadov teže do 100 kg - glej montažni načrt ",847.5,"kg",0,0]
[]
[null,"a","jašek 1",null,"kg/kd","kg"]
[null,null,"FF DN 150 L= 700",2,44.5,89]
[null,null,"FF DN 80 L= 700",1,22.5,22.5]
[null,null,"E DN 150           ",1,26,26]
[null,null,"F DN 150           ",1,23,23]
[null,null,"T DN 150/80",2,41,82]
[null,null,"FFK DN 150 (30)",1,34,34]
[null,null,"Skupaj:",8,null,276.5]
[]
[null,"b","jašek 8",null,"kg/kd","kg"]
[null,null,"FF DN 150 L= 700",3,44.5,133.5]
[null,null,"FF DN 125 L= 700",1,36.5,36.5]
[null,null,"E DN 150           ",2,26,52]
[null,null,"F DN 125           ",1,19,19]
[null,null,"F DN 150           ",1,23,23]
[null,null,"TT DN 150/80",1,60,60]
[null,null,"FFK DN 150 (30)",1,34,34]
[null,null,"FFR DN 150/125",1,27,27]
[null,null,"Skupaj:",11,null,385]
[]
[null,"c","vozlišče 3",null,"kg/kd","kg"]
[null,null,"MMQ 150 (30)",1,37,37]
[null,null,"Skupaj:",1,null,37]
[]
[null,"č","vozlišče 5",null,"kg/kd","kg"]
[null,null,"MMQ 150 (11)",1,32,32]
[null,null,"Skupaj:",1,null,32]
[]
[null,"d","vozlišče 7",null,"kg/kd","kg"]
[null,null,"E DN 150           ",1,26,26]
[null,null,"FFK DN 150 (22)",1,34,34]
[null,null,"FFK DN 150 (30)",1,34,34]
[null,null,"F DN 150",1,23,23]
[null,null,"Skupaj:",4,null,117]
[null,null,"Skupaj od a do d:",25,null,847.5]
[]
[10,null,"Dobava in montaža zračnika DN 80",1,"kd",0,0]
[]
[11,null,"Dobava in montaža zasuna DN 125",1,"kd",0,0]
[]
[12,null,"Dobava in montaža zasuna DN 150",4,"kd",0,0]
[]
[13,null,"Dobava in montaža univerzalne spojke DN 80",1,"kd",0,0]
[]
[14,null,"Dobava in montaža univerzalne spojke DN 125",1,"kd",0,0]
[]
[15,null,"Izdelava samostojnega hišnega priključka DN 80 na cevovodu DN 150, komplet z dobavo in montažo potrebnih fazonskih komadov, vodovodnih cevi iz nodularne litine ter izkopom, peščeno posteljico in zasipom in sicer dolžine do 6m, priklop na cev DN 150, zaključek z teleskopskim ventilom DN 80 ",1,"kd",0,0]
[]
[16,null,"Izvedba prevezave obstoječega vodovoda na novo zgrajeni vodovod",1,"kd",0,0]
[]
[17,null,"Dobava in montaža tablic za označevanje jaškov ter hidrantov",2,"kd",0,0]
[]
[18,null,"Obveščanje o zapori, praznenju in polnjenju cevovoda. Opomba: V postavki so zajeta obveščanja o zapori, praznjenju in polnjenju za vse cevovode (VV1, VV2, VV3, VV4 in VV5).",1,"ocena",0,0]
[]
[19,null,"Izvedba začasnih navezav med obstoječim in novim vodovodnim sistemom za potrebe zagotavljanja konstantnosti oskrbe s pitno vodo v času gradnje. V postavki so zajete začasne navezave, ki se bojo izvajale na vseh cevovodih v času gradnje (VV1, VV2, VV3, VV4 in VV5).",1,"ocena",0,0]
[]
[null,null,"Opomba: Vodovodne cevi iz NL morajo biti ustrezno zunanje zaščitene s PE prevleko. Vodovodni fazonski komadi so predvideni s sidrnim neizvlečljivim spojem. "]
[]
["SKUPAJ GRADBENA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
[]
[]
[" IV. OSTALA DELA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del","Količina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Dopolnitev katastra vodovoda ",158,"m1",0,0]
[]
[2,null,"Projektantski nadzor",8,"ur",0,0]
[]
[3,null,"Geotehnični nadzor",8,"ur",0,0]
[]
[4,null,"Izdelava PID",30,"ur",0,0]
[]
[5,null,"Izdelava projekta za vzdrževanje in obratovanje",25,"ur",0,0]
[]
["SKUPAJ OSTALA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
[]
["R E K A P I T U L A C I J A"]
[]
[]
[]
["l. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
["ll. ZEMELJSKA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
["lll. GRADBENA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
["lV. OSTALA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
["SKUPAJ SKUPAJ VODOVOD VOD VV4",{"$nulls":5},0]
[]
["NEPREDVIDENA DELA  (5%)",{"$nulls":5},0]
["======================================================================================"]
[]
["SKUPAJ ",{"$nulls":5},0]
[]
["DDV 20%",{"$nulls":5},0]
[]
["SKUPAJ Z DAVKOM",{"$nulls":5},0]

{"sheet":"VV5","index":4,"n_rows":145,"n_cols":7,"rows_kept":145,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["VODOVOD: VOD VV5"]
[]
["I. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA"]
[]
["Zap.št.",null,"Opis del",null,"Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Površinski izkop plodne zemlje 1.kategorije-strojno(debeline 0.10cm) z odrivom do 50m",25,"m3",0,0]
[]
[2,null,"Zasek asfaltnih površin",22,"m1",0,0]
[]
[3,null,"Rušenje ustroja ceste",16,"m2",0,0]
[]
[4,null,"Rušenje in odstranitev predfabriciranih robnikov iz cementnega betona s prerezom 10/20 cm",3,"m1",0,0]
[]
[5," ","Zakolicba vodovodnih kanalov  z niveliranjem",257,"m1",0,0]
[]
[6,null,"Naprava gradbenih profilov  z zavarovanjem     ",8,"kd",0,0]
[]
[7,null,"Zakolicba vseh obstoječih podzemnih komunalnih naprav v območju gradbenega posega s strani upravljalca le teh                           ocenjeno",1,"kd",0,0]
[]
["SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
[]
[]
["II. ZEMELJSKA DELA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del",null,"Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[]
[1,null,"Izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in vodovodne priključke  v zemljini II. ktg",546,"m3",0,0]
[]
[2,null,"Dobava in vgrajevanje peščenega materiala  za posteljico debeline 10+DN/10 cm in zasip nad temenom cevi 15 cm z ročnim nabijanjem",79,"m3",0,0]
[]
[3,null,"Zasip jarka z ustrezno naravno pridobljeno zemljino od izkopa s komprimiranjem v plasteh po 30 cm",200,"m3",0,0]
[]
[4,null,"Planiranje dna kanala, jarka",205,"m2",0,0]
[]
[5," ","Odvoz odvečnega materiala od izkopa v deponijo na razdaljo do 15 km",346,"m3",0,0]
[]
["SKUPAJ ZEMELJSKA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
[]
[]
["III. GRADBENA DELA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del","Kolicina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Dobava in montaža vodovodnih cevi iz nodularne litine (NL, K9) komplet s sidrnim spojnim materialom, tlacnim preizkusom in dezinfekcijo DN=150mm ",257,"m1",0,0]
[]
[2,null,"Izdelava nevezane nosilne plasti kamnite grede v debelini plasti do 50 cm",178,"m3",0,0]
[]
[3,null,"Izdelava nevezane nosilne plasti drobljenca v debelini plasti do 22 cm",89,"m3",0,0]
[]
[4,null,"Izdelava nosilne plasti bituminiziranega drobljenca BD 22 v debelini 5 cm",12,"m2",0,0]
[]
[5,null,"Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona zrnavosti 0/8 mm iz  silikatnih kamnin v debelini 3 cm",12,"m2",0,0]
[]
[6,null,"Zavarovanje -zaščita vodovodnih cevi s cevjo iz armiranega poliestra izvedeno po detailu",18,"m1",0,0]
[]
[7,null,"Izdelava vodovodnega jaška (št. 1), notranjih dimenzij 2,00/1,20 m ter svetle višine 1,50 m komplet (stene in plošči MB 30 debeline 20 cm, podložni beton MB 15 10 cm, armatura obojestranska RA 400/500 in MA 500/560, vgradnjo vstopne lestve iz nerjavečega jekla ter litoželeznega pokrova 600/600 mm z okvirjem za srednje težak promet (250 KN)",1,"kd",0,0]
[]
[8,null,"Dobava in montaža fazonskih komadov teže do 100 kg - glej montažni načrt ",365.5,"kg",0,0]
[]
[null,"a","jašek 1",null,"kg/kd","kg"]
[null,null,"FF DN 150 L= 700",1,44.5,44.5]
[null,null,"FF DN 125 L= 700",2,36.5,73]
[null,null,"F DN 125",2,19,38]
[null,null,"F DN 150           ",1,23,23]
[null,null,"T DN 150/125",1,47,47]
[null,null,"FFR DN 150/125",2,27,54]
[null,null,"Skupaj:",9,null,279.5]
[]
[null,"b","vozlišči 2 in 3",null,"kg/kd","kg"]
[null,null,"MMQ 150 (90)",2,43,86]
[null,null,"Skupaj:",2,null,86]
[null,null,"Skupaj a+b:",11,null,365.5]
[]
[9,null,"Dobava in montaža nadzemnih hidrantov NPH DN 100, komplet z dobavo in montažo potrebnih fazonskih komadov (A DN 150/100, N DN 100  in zasun s cestno kapo DN 100) ter  izkopom, peščeno posteljico in zasipom - glej montažni načrt ",1,"kd",0,0]
[]
[10,null,"Izdelava para hišnih priključkov DN 80 na cevovodu DN 150 v kombinaciji z nadzemnim hidrantom NPH 100, komplet z dobavo in montažo potrebnih fazonskih komadov, vodovodnih cevi iz nodularne litine ter  izkopom, peščeno posteljico in zasipom  in sicer dolžine do 6m, priklop na cev DN 100, zaključek z teleskopskim ventilom DN 80",2,"kd",0,0]
[]
[11,null,"Izdelava navezave na priključek DN 80 iz cevovoda DN 125, komplet z dobavo in montažo potrebnih fazonskih komadov, vodovodnih cevi iz nodularne litine ter izkopom, peščeno posteljico in zasipom in sicer dolžine do 6m, priklop na cev DN 125, zaključek z teleskopskim ventilom DN 80",1,"kd",0,0]
[]
[12,null,"Izdelava para hišnih priključkov DN 80 na cevovodu DN 125 v kombinaciji z nadzemnim hidrantom NPH 100, komplet z dobavo in montažo potrebnih fazonskih komadov, vodovodnih cevi iz nodularne litine ter  izkopom, peščeno posteljico in zasipom sicer dolžine do 6m, priklop na cev DN 125, zaključek z teleskopskim ventilom DN 80",2,"kd",0,0]
[]
[13,null,"Izdelava para hišnih priključkov DN 80 na cevovodu DN 100 v kombinaciji z nadzemnim hidrantom NPH 100, komplet z dobavo in montažo potrebnih fazonskih komadov, vodovodnih cevi iz nodularne litine ter  izkopom, peščeno posteljico in zasipom sicer dolžine do 6m, priklop na cev DN 100, zaključek z teleskopskim ventilom DN 80",1,"kd",0,0]
[]
[14,null,"Izdelava para hišnih priključkov DN 80 na cevovodu DN 100, komplet z dobavo in montažo potrebnih fazonskih komadov, vodovodnih cevi iz nodularne litine ter  izkopom, peščeno posteljico in zasipom sicer dolžine do 6m, priklop na cev DN 100, zaključek z teleskopskim ventilom DN 80",1,"kd",0,0]
[]
[15,null,"Dobava in montaža zasuna DN 125",2,"kd",0,0]
[]
[16,null,"Dobava in montaža zasuna DN 150",1,"kd",0,0]
[]
[17,null,"Dobava in montaža univerzalne spojke DN 125",2,"kd",0,0]
[]
[18," ","Humuziranje z valjanjem v debelini nad 20 cm-strojno",125,"m2",0,0]
[]
[19,null,"Dobava in montaža tablic za označevanje jaškov ter hidrantov",7,"kd",0,0]
[]
[null,null,"Opomba: Vodovodne cevi iz NL morajo biti ustrezno zunanje zaščitene s PE prevleko. Vodovodni fazonski komadi so predvideni s sidrnim neizvlečljivim spojem. "]
[]
["SKUPAJ GRADBENA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
[]
[]
[" IV. OSTALA DELA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del","Količina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Dopolnitev katastra vodovoda ",257,"m1",0,0]
[]
[2,null,"Projektantski nadzor",8,"ur",0,0]
[]
[3,null,"Geotehnični nadzor",8,"ur",0,0]
[]
[4,null,"Izdelava PID",30,"ur",0,0]
[]
[5,null,"Izdelava projekta za vzdrževanje in obratovanje",25,"ur",0,0]
[]
["SKUPAJ OSTALA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
[]
["R E K A P I T U L A C I J A"]
[]
[]
[]
["l. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
["ll. ZEMELJSKA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
["lll. GRADBENA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
["lV. OSTALA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
["SKUPAJ SKUPAJ VODOVOD VOD VV5",{"$nulls":5},0]
[]
["NEPREDVIDENA DELA  (5%)",{"$nulls":5},0]
["======================================================================================"]
[]
["SKUPAJ ",{"$nulls":5},0]
[]
["DDV 20%",{"$nulls":5},0]
[]
["SKUPAJ Z DAVKOM",{"$nulls":5},0]