{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["List1","List2","List3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"List1","index":0,"n_rows":167,"n_cols":3,"rows_kept":167,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[null,"Elektro dela skupaj"]
[]
["A.","Gradbena dela"]
[]
["B.","Elektromontažna dela"]
[]
[null,"SKUPAJ"]
[]
[]
["A.","GRADBENA DELA ZA VN, NNO IN JR"]
[]
["1.","Zakoličba obstoječega 20kV SN kablovoda HE Hubelj - TPGrivče I-TP Grivče II na območju zazdidalnega načrta ZN Grivče II"]
[null,"m",990]
[]
["2.","Zakoličba trase novih VN in NN kablovodov"]
[null,"m",1000]
[]
["3.","Strojni izkop kanala v terenu IV kategorije za izvedbo  kabelske kanalizacije. Dimenzije kanala: 0,6 x 0,9m"]
[null,"m",200]
[]
["4.","Strojni izkop kanala v terenu IV kategorije za izvedbo dvo ali tricevne kabelske kanalizacije. Dimenzije kanala: 0,4 x 0,9m"]
[null,"m",550]
[]
["5.","Strojni izkop kanala v terenu IV kategorije za izvedbo enocevne kabelske kanalizacije. Dimenzije kanala: 0,3 x 0,8m"]
[null,"m",200]
[]
["6.","Izdelava kabelske kanalizacije z PE cevmi 2 x fi 160 mm+3x fi110mm zasutje s peskom granulacije 3-7mm, zasutje z izkopanim materialom, odvoz odvečnega materiala in ureditev površine"]
[null,"m",200]
[]
["7.","Izdelava kabelske kanalizacije z 2xPE cevmi  fi110mm, zasutje s peskom granulacije 3-7mm, zasutje z izkopanim materialom, odvoz odvečnega materiala in ureditev površine"]
[null,"m",30]
[]
["8.","Izdelava kabelske kanalizacije z PE cevmi 2 x fi 160 mm zasutje s peskom granulacije 3-7mm, zasutje z izkopanim materialom, odvoz odvečnega materiala in ureditev površine"]
[null,"m",50]
[]
["9.","Izdelava kabelske kanalizacije z PE cevmi 1 x fi 160 mm+1x fi110mm zasutje s peskom granulacije 3-7mm, zasutje z izkopanim materialom, odvoz odvečnega materiala in ureditev površine"]
[null,"m",150]
[]
["10.","Izdelava kabelske kanalizacije z 4xPE cevmi  fi110mm, zasutje s peskom granulacije 3-7mm, zasutje z izkopanim materialom, odvoz odvečnega materiala in ureditev površine"]
[null,"m",120]
[]
["11.","Izdelava kabelske kanalizacije z 3xPE cevmi  fi110mm, zasutje s peskom granulacije 3-7mm, zasutje z izkopanim materialom, odvoz odvečnega materiala in ureditev površine"]
[null,"m",150]
[]
["12.","Izdelava kabelske kanalizacije z 1xPE cevjo  fi110mm, zasutje s peskom granulacije 3-7mm, zasutje z izkopanim materialom, odvoz odvečnega materiala in ureditev površine"]
[null,"m",170]
[]
["13.","Izdelava kabelske kanalizacije z PE cevmi pri križanju ceste  3 x fi 160 mm+3x fi110mm, obbetoniranje cevi, zasutje s peskom granulacije 3-7mm, zasutje z izkopanim materialom, odvoz odvečnega materiala in ureditev površine"]
[null,"m",10]
[]
["14.","Izdelava kabelske kanalizacije z PE cevmi pri križanju ceste  2 x fi 160 mm+1x fi110mm, obbetoniranje cevi, zasutje s peskom granulacije 3-7mm, zasutje z izkopanim materialom, odvoz odvečnega materiala in ureditev površine"]
[null,"m",40]
[]
["15.","Izdelava kabelske kanalizacije z PE cevmi pri križanju ceste  1x fi110mm, obbetoniranje cevi, zasutje s peskom granulacije 3-7mm, zasutje z izkopanim materialom, odvoz odvečnega materiala in ureditev površine"]
[null,"m",80]
[]
["16.","Strojni izkp v terenu IV kategorije za izvedbo kabelskega jaška. Izkop 1,5m3"]
[null,"kos",28]
[]
["17.","Izdelava kabelskega jaška dimenzije jaška 1,5x1,5x1,2 m z dvojnim pokrovom za  promet  nosilnosti 150 kN, zasutje z izkopanim materialom in odvoz odvečnega materiala"]
[null,"kos",3]
[]
["18.","Izdelava kabelskega jaška dimenzije jaška 1,5x1x1 m z dvojnim pokrovom za  promet  nosilnosti 150 kN, zasutje z izkopanim materialom in odvoz odvečnega materiala"]
[null,"kos",8]
[]
["19.","Izdelava kabelskega jaška dimenzije jaška 1x1x1 m z  pokrovom za  promet  nosilnosti 150 kN, zasutje z izkopanim materialom in odvoz odvečnega materiala"]
[null,"kos",9]
[]
["20.","Izdelava kabelskega jaška z cevjo fi 60cm  z pokrovom za  promet  nosilnosti 150 kN, zasutje z izkopanim materialom in odvoz odvečnega materiala"]
[null,"kos",12]
[]
["21.","Strojni izkop v terenu IV kategorije za izdelavo temelja kandelabra, dimenzije  temelja kandelabra 0,7x0,7x0,85 m"]
[null,"kos",39]
[]
["22.","Izdelava temelja kandelabra, dimenzije temelja kandelabra 0,7x0,7x0,85 m"]
[null,"kos",25]
[]
["23.","Cev alkaten fi 63 mm za uvod kablov v kandelaber"]
[null,"m",78]
[]
["24.","Pripravljalna in nepredvidena dela 5%"]
[]
[]
[null,"GRADBENA DELA SKUPAJ"]
[]
[]
["B.","ELEKTROMONTAŽNA DELA"]
[]
[]
[null,"V ceno je všteti vgradnjo, izdelavo, montažo in preizkus"]
[]
[]
["1.","Kabel 20 kV XHP 49-A 150/25 mm2 položen v kabelsko kanalizacijo"]
[null,"m",1200]
[]
["2.","Izdelava kabelskih končnikov za notranjo montažo za kabel XHP 49-A 150/25 mm2 in priklop kablov VTP"]
[null,"kos",3]
[]
["3.","Izdelava kabelskih spojk za kabel XHP 49-a 150/25 mm2"]
[null,"kos",6]
[]
["4.","Kabel 0,4 kV PP00-A 4x 150+2,5mm2 položen v kabelsko kanalizacijo."]
[null,"m",120]
[]
["5.","Kabel 0,4 kV PP00-A 4x 70+2,5mm2 položen v kabelsko kanalizacijo."]
[null,"m",400]
[]
["6.","Kabel 0,4 kV PP00 4x 10 mm2 za javno razsvetljavo položen v kabelsko kanalizacijo"]
[null,"m",900]
[]
["7.","Kabel 0,4 kV PP00 4x 50 mm2  položen v kabelsko kanalizacijo"]
[null,"m",80]
[]
["8. ","Izdelava kabelskega končnika za kabel PP00-A 4x150 mm2 in priklop kabla v TP in v kabelskem razdelilcu"]
[null,"kos",2]
[]
["9.","Izdelava kabelskega končnika za kabel PP00-A 4x70 mm2 in priklop kabla v kabelskem razdelilcu"]
[null,"kos",8]
[]
["10.","Izdelava ozemljitve z pocinkanim valjancem FeZn 25x4 mm in ustreznim spojnim materialom. Valjanec položimo v izkopani jarek kabelske kanalizacije ozemljimo vse kandelabre javne rasvetljave in kabelske razdelilce"]
[null,"m",800]
[]
["11.","PVC opozorilni trak"]
[null,"m",1500]
[]
["12.","Kandelaber javne razsvetljave višine 6m, vročecinkani z grajenim varovalnim podnožjem, vročecinkani z grajenim varovalnim podnožjem, sponkami in ožičen"]
[null,"kos",25]
[]
["13.","Prostostoječi kabelski razdelilec RKO  tip P0R-KVS F671000-TSN - Maribor, komplet s trodelnim montažnim betonskim temeljem opremljen s sledečo opremo:-zbiralnice - 8xLV1D/250"]
[null,"12 x NV gL 125 A"]
[null,"9 x NV gL 50 A"]
[null,"kos",1]
[]
["14.","Prostostoječi kabelski razdelilec RK01, RK04, RKJR tip P0R-KVS F5/1000 -TSN-Maribor, komplet s trodelnim montažnim betonskim temeljem opremljenem s sledečo opremo:"]
[null,"6x LV1D/250"]
[null,"15x NV gL 50 A"]
[null,"zbiralnice"]
[null,"kos",2]
[]
["15.","Prostostoječi kabelski razdelilec RK02, RK03, RK05 tip P0R-KVS F5/1000 -TSN-Maribor, komplet s trodelnim montažnim betonskim temeljem opremljenem s sledečo opremo:"]
[null,"8x LV1D/250"]
[null,"24x NV gL 50 A"]
[null,"zbiralnice"]
[null,"kos",2]
[]
["16.","Svetilka javne razsvetljave CX 624-1150 N, z elipsoidno visokotlačno natrijevo sijalko 150 W in predstikalno napravo"]
[null,"kos",25]
[]
["17.","Meritve, pregledi in priklopi vseh na novo položenih kablov in naprav"]
[null,"kos",1]
[]
["18.","Izdelava PID, ter vris tras kablovodov v kataster komunalnih naprav za vse kable"]
[null,"kos",1]
[]
["19.","Drobni material 5%"]
[]
[]
["20.","Priprava materiala in dela, ter manipulativni stroški, ter zavarovanje gradbišča 5%"]
[]
[]
["21.","Stroški nadzora elektrodistribucije (ocenjeno)"]
[null,"ur",10]
[]
[null,"ELEKTROMONTAŽNA DELA SKUPAJ"]

{"sheet":"List2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"List3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}