{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["NASLOVNA STRAN","REKAPITULACIJA","SPLOŠNA DOLOČILA","1.A GO - O1","2.A GO - O1","3.C Okolje - O1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":5,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"NASLOVNA STRAN","index":0,"n_rows":101,"n_cols":3,"rows_kept":101,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":17}
[null,"Vrsta projekta:","Popis del"]
[null,null,"(po izdelani PGD dokumentaciji) "]
[]
[]
[null,"Številka projekta:","03/09"]
[]
[]
[]
[null,"Vsebina mape:","Popis del"]
[]
[]
[]
[null,"Vrsta gradnje:","Novogradnja in rekonstrukcija"]
[]
[null,"Objekt in lokacija:","Ureditev pokopališča in izgradnja mrliških vežic v Ajdovščini"]
{"$rows_empty":17}
[null,"Investitor:","Občina Ajdovščina"]
[null,null,"Cesta 5. maja 6/a"]
[null,null,"5270 Ajdovščina"]
[]
[]
[]
[]
[null,"Objekt:","Urdeitev pokopališča in izgradnja mrliških vežic v Ajdovščini"]
[]
[]
[]
[]
[null,"Vrsta projektne dokumentacije:","Popis del"]
[null,null,"(po izdelani PGD dokumentaciji) "]
[]
[]
[null,"Za gradnjo:","Novogradnja in rekonstrukcija"]
[null,"Projektant:","David Mišič prokurist"]
{"$rows_empty":12}
[null,"Za projektantsko podjetje: ","Styria d.o.o. "]
[null,null,"Cankarjeva ul. 6E, "]
[null,null,"2000 Maribor"]
[]
[]
[null,null,"žig podjetja:"]
[]
[]
[]
[null,"Odgovorni vodja projekta:","David Mišič u.d.i.a."]
{"$rows_empty":7}
[null,null,"  osebni žig:"]
[null,"številka projekta:"," 03/09"]
[null,"evidentirana pri projektantu:","Styria d.o.o."]
[null,"kraj:","Maribor"]
[null,"datum:","november 2009"]

{"sheet":"REKAPITULACIJA","index":1,"n_rows":38,"n_cols":3,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"SKUPNA REKAPITULACIJA DEL "]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"POSLOVILNI OBJEKT"]
[null,null,"VARIANTA 1 "]
[null,null,"VARIANTA 2"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"POSLOVILNI OBJEKT - VARIANTA 1"]
[]
[null,"1.A","GRADBENA DELA"]
[null,"2.A","OBRTNIŠKA DELA"]
[null,"3.A","OKOLJE"]
[null,"4","STROJNE INSTALACIJE"]
[null,"5.A","ELEKTRO INSTALACIJE"]
[null,"5.B","ELEKTRO PRIKLJUČEK"]
[]
[]
[]
[null,null,"POSLOVILNI OBJEKT - VARIANTA 2"]
[]
[null,"1.A","GRADBENA DELA"]
[null,"2.A","OBRTNIŠKA DELA"]
[null,"3.A","OKOLJE"]
[null,"4","STROJNE INSTALACIJE"]
[null,"5.A","ELEKTRO INSTALACIJE"]
[null,"5.B","ELEKTRO PRIKLJUČEK"]

{"sheet":"SPLOŠNA DOLOČILA","index":2,"n_rows":29,"n_cols":3,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,"SPLOŠNA DOLOČILA"]
[]
[]
[null,null,"POPISI GOI DEL SO IZDELANI PRED KONČNIMI PZI PODLOGAMI. ODGOVORNI PROJEKTANT SI V FAZI PZI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMB POPISOV GOI DEL!"]
[null,null,"OPOMBA: Izvajalec mora pri ponudbi upoštevati ter pri izvedbi zagotavljati :"]
[null,"►","vsa potrebna pripravljalna dela za gradbena dela"]
[null,"►","vsa potrebna merjenja"]
[null,"►","vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja"]
[null,"►","skladiščenje materiala na gradbišču"]
[null,"►","vso potrebno delo za dokončanje izdelka"]
[null,"►","vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri ..."]
[null,"►","usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom preiskušnje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje kvalitete z atesti"]
[null,"►","popravilo eventuelne škode povzročene ostalim izvajalcem"]
[null,"►","čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo"]
[null,"►","plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo"]
[null,"►","ozemljitev vseh ALU in jeklenih elementov"]
[null,"►","pri sistemih avtomatike mora zagotavljati kompletni elektro-instalacijski sistem za končno delovanje proizvodov."]
[null,"►","nadzor in koordinacijo izvedbe vseh elektro napeljav, ki so predmet končne instalacije proizvoda ( senčila, vrata, okna,…)"]
[]
[]
[]
[null,null,"OPOZORILO!"]
[null,null,"IZVAJALEC MORA PRED PRIČETKOM DEL OBVEZNO PREVERITI VSE MERE NA OBJEKTU!"]
[null,null,"MOREBITNE RAZLIKE ALI ODSTOPANJA MED ARHITEKTURNIMI, DETAJLNIMI IN PREGLEDNIMI NAČRTI JE POTREBNO PREGLEDATI IN USKLADITI S PROJEKTANTSKIM PODJETJEM STYRIA d.o.o."]
[null,null,"IZVAJALEC MORA SKLADNO Z ZAKONOM O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-I) TER ZAKONOM O GRADBENIH PROIZVODIH VGRAJEVATI USTREZNE GRADBENE PROIZVODE Z VNAPREJ IZDELANIMI DELAVNIŠKIMI NAČRTI, KI MORAJO BITI POTRJENI S STRANI PROJEKTANTA."]
[null,null,"PRED ZAČETKOM IZVAJANJA DEL TER VGRAJEVANJA  PROIZVODOV MORA IZVAJALEC OBVEZNO PRIDOBITI PISNO POTRDITEV, DELAVNIŠKIH NAČRTOV, SKIC IN DETAJLOV ODGOVORNEGA VODJE PROJEKTA ( Styria d.o.o.) ODGOVORNEGA NADZORNIKA ! V KOLIKOR ZARADI VRSTE GRADBENEGA PROIZVODA DELAVNIŠKE DOKUMENTACIJE IZVAJALEC NE MORE ZAGOTOVITI JE OBVEZNO IZDELATI VZOREZ NA GRADBIŠČU, KI GA POTRDITA ODGOVORNI VODJA PROJEKTA ( Styria d.o.o.) TER ODGOVORNI NADZORNIK Z VPISOM V DNEVNIK !"]
[null,null,"ODGOVORNI VODJE PROJEKTA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMB IN DOPOLNITEV IZVEDBE DETAJLOV OBRTNIŠKIH DEL V KOLIKOR IZVAJALEC LE TEH ZARADI OBJEKTIVNIH RAZLOGOV NE MORE IZVAJATI SKLADNO S PROJEKTOM PZI."]
[null,null,"OKOLIŠČINE NEUSKLAJENOSTI IZVAJALCEV IN PODIZVAJALCEV TER ODSTOPANJA OD OSNOVNIH NAVODIL PROJEKTA PZI NISO OBJKTIVNI RAZLOGI ZA SPREMEMBO DETAJLOV !"]
[null,null,"VSI ARHITEKTURNI, DETAJLNI IN PREGLEDNI NAČRTI IZDELANI S STRANI IZVAJALCA VELJAJO OD PISNEGA DOVOLJENJA IN TRAJAJO DO PREKLICA LE TEH S STRANI ODGOVORNEGA ARHITEKTA ALI PROJEKTANTA."]

{"sheet":"1.A GO - O1","index":3,"n_rows":160,"n_cols":7,"rows_kept":160,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["1.","A.","GRADBENA DELA - POSLOVILNI OBJEKT"]
[]
[]
[null,null,"REKAPITULACIJA PO DELIH"]
[]
[]
["A.","GRADBENA DELA POSLOVILNI OBJEKT:"]
[null,"I.","PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA:",null,null,null,0]
[null,"II.","ZEMELJSKA DELA:",null,null,null,0]
[null,"III.","BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA:",null,null,null,0]
[null,"IV.","TESARSKA DELA:",null,null,null,0]
[null,"V.","ZIDARSKA DELA:",null,null,null,0]
[null,null,"GRADBENA DELA POSLOVILNEGA OBJEKTA SKUPAJ:",null,null,null,0]
[]
[]
[null,null,"OPIS IZDELKA",null,"količina","cena v € /enota","cena skupaj v €"]
[]
[]
[null,"I.","PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA:"]
[]
[null,"1.","Zavarovanje gradbišča - montaža in demontaža ustrezne zaščitne ograje","m'",500.99,null,0]
[]
[null,"2.","Dobava in postavitev vseh potrebnih gradiščnih kontejnerjev, shramb in zavarovanje eventuelnih infrastrukturnih priključkov, z vsem potrebnimi označbami, gradbiščno tablo, ter vsa ostala dela za postavitev obratujočega gradbišča.","ocena",null,null,0]
[]
[null,null,"PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA SKUPAJ:",null,null,null,0]
[]
[]
[null,"II.","ZEMELJSKA DELA:"]
[]
[null,null,"SPLOŠNA DOLOČILA"]
[null,null,"Zemeljska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov v soglasju z geotehničnim poročilom o pogojih temljenja objekta in ureditve povoznih površin."]
[null,null,"Standardi za zemeljska dela vsebujejo poleg izdelave samo po opisu v posameznem standardu še:"]
[null,null," - dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu"]
[null,null," - pregled bočnih strani izkopa vsak dan pred pričetkomdela, zlasti po deževnem vremenu in mrazu."]
[null,null," - črpanje vode iz gradbene jame in temeljev"]
[null,null," - čiščenje izkopov neposredno pred betoniranjem"]
[null,null,"Kot široki izkop se smatra izkop širine preko 2m. Kot površinski široki izkop pa široki izkop, ki ne presega globine 30cm."]
[null,null,"Stroški dovoza, montaže, demontaže in odvoza strojev za zemeljska dela so osnovni kriterij za določitev strojne oziroma ročne izvršitve zemeljskih del."]
[null,null,"Obračun izkopov in prevozov zemlje se vrši v m³, merjeno na osnovi profilov posnetih pred izvršenim izkopom in po njem."]
[]
[]
[null,"1.","Široki izkop gradbene jame v terenu do IV. ktg z odrivom izkopanega materiala v začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču. Odstranitev zgornjega sloja - 20cm.","m3",318.6,null,0]
[]
[null,"2.","Izkop za temeljno ploščo poslovilnega objekta in poslovilne ploščadi, v terenu do IV. ktg velikosti m, z odvozom zemljine na stalno deponijo. ","m3",325.464,null,0]
[]
[null,"3.","Planiranje dna izkopa s točnostjo od + do - 3 cm s povprečnim izkopom 0,05 m3/m2 in odvozom odvečne zemlje v gradbiščno deponijo","m2",1600,null,0]
[]
[null,"4.","Dobava in vgrajevanje komprimiranega gramoznega tampona pod talnimi ploščami v predpisani debelini - nosilne vrednosti so predpisane v projektu gradbenih konstrukcij. Vgrajevanje in utrjevanje se izvaja v plasteh, posamezna plast ne sme presegati debeline 30 cm.","m3",480,null,0]
[]
[null,"5.","Zasip za temelji in kletnimi zidovi z zemljo od izkopov, z nabijanjem v plasteh po 30 cm","m3",160,null,0]
[]
[null,"6.","Nakladanje odvečne zemlje od izkopov na kamion in odvoz v skupno deponijo na gradbiščo - uporaba za vgradnjo nasipov pri ureditvi okolja","m3",725.4639999999999,null,0]
[]
[null,"7.","Dobava in vgrajevanje komprimiranega gramoznega tampona, vgradnja nevezanega materiala pod prostor za razstros pepela.","m2",477.9,null,0]
[]
[null,null,"ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:",null,null,null,0]
[]
[]
[null,"III.","BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA:"]
[]
[null,null,"Količine armature so ocenjene. Prave količine glej PZI načrt gradbenih konstrukcij. Vidni betoni so izvedeni kot bel beton, z belim cementom in belim agregatom. Vidne površine so delno štokane, pri opaženju je potrebno upoštevati štokanje površin!"]
[]
[]
[null,"1.","Dobava in vgraditev podbetona pod temelji in talnimi ploščami iz betona C 12/15, v debelini 10 cm","m2",986,null,0]
[null,null,"Armiranje, dobava in vgradnja armature, minimalno armiranje 6kg/m2","kg",5916,null,0]
[]
[null,"2.","Dobava in vgraditev betona C 25/30 v armiranobetonsko temeljno ploščo objekta d=30cm, konstrukcije prereza do 0'30 m3/m2 ","m3",295.8,null,0]
[null,null,"Armiranje, dobava in vgradnja armature, armiranje 120kg/m3","kg",37270.8,null,0]
[]
[null,"3.","Dobava in vgraditev betona C 30/37 v armiranobetonske stebre, konstrukcije prereza do 0'30 m3/m2.  Beton v kvaliteti vidnega betona! Bel beton, z belim cementom in belim agregatom!","m3",6.62,null,0]
[null,null,"Armiranje, dobava in vgradnja armature, armiranje 250kg/m3","kg",1737.75,null,0]
[]
[null,"4.","Dobava in vgraditev betona C 25/30 v vidne armiranobetonske zidove. Beton v kvaliteti vidnega betona! Bel beton, z belim cementom in belim agregatom!"]
[null,null,"zidovi debeline 20 cm","m3",160.5,null,0]
[null,null,"Armiranje, dobava in vgradnja armature, armiranje 100kg/m3","kg",16852.5,null,0]
[]
[null,null,"zidovi debeline 15 cm ","m3",7.8,null,0]
[null,null,"Armiranje, dobava in vgradnja armature, armiranje 80kg/m3","kg",655.1999999999999,null,0]
[]
[null,"5.","Dobava in vgraditev betona C 25/30 v armiranobetonske konstrukcije - strešne plošče plošče prereza do 0'30 m3/m2 .  Beton v kvaliteti vidnega betona! Bel beton, z belim cementom in belim agregatom!"]
[]
[null,null,"Betoniranje nadstrešnice nižjega dela d=16cm","m3",23.5,null,0]
[null,null,"Armiranje, dobava in vgradnja armature, armiranje 160 kg/m3","kg",3948,null,0]
[]
[null,null,"Betoniranje streh d=20cm","m3",104,null,0]
[null,null,"Armiranje, dobava in vgradnja armature, armiranje 160 kg/m3","kg",17472,null,0]
[]
[null,null,"Betoniranje nadstrešnice d=40cm","m3",94.7,null,0]
[null,null,"Armiranje, dobava in vgradnja armature, armiranje 160 kg/m3","kg",15909.6,null,0]
[]
[null,"6.","Dobava in vgraditev betona C 25/30 v armiranobetonske konstrukcije - vgradnja betona v podstavke poslovilne vežice. Dva podstavka.  Beton v kvaliteti vidnega betona! Bel beton, z belim cementom in belim agregatom!"]
[null,null,"betoniranje podstavka dimenzij ","m3",2.94,null,0]
[null,null,"Armiranje, dobava in vgradnja armature, armiranje 20 kg/m3","kg",64.67999999999999,null,0]
[]
[null,"7.","Dobava in vgraditev betona C 25/30 v armiranobetonske konstrukcije - vgradnja betona v masivne AB klopi. Dva podstavka.  Beton v kvaliteti vidnega betona! Bel beton, z belim cementom in belim agregatom!"]
[null,null,"betoniranje podstavka dimenzij ","m3",2.2,null,0]
[null,null,"Armiranje, dobava in vgradnja armature, armiranje 20 kg/m3","kg",48.400000000000006,null,0]
[]
[null,"8.","Dobava in vgraditev betona C 25/30 v armiranobetonske konstrukcije - vgradnja betona korito za vodo. Vodotesen beton v kvaliteti vidnega betona! Bel beton, z belim cementom in belim agregatom!"]
[null,null,"betoniranje podstavka dimenzij ","m3",0.444,null,0]
[null,null,"Armiranje, dobava in vgradnja armature, armiranje 20 kg/m3","kg",9.768,null,0]
[]
[null,null,"BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA SKUPAJ:",null,null,null,0]
[]
[]
[null,"IV.","TESARSKA DELA:"]
[]
[]
[null,"1.","Opaženje in razopaženje, vključno z vsem delom in potrebnim opažnim materialom, temeljne plošče debeline 0,30m. Brez podbetona.","m2",47.9,null,0]
[]
[null,"2.","Opaženje in razopaženje, vključno z vsem delom in potrebnim opažnim materialom, stebrov dimenzij 18/26cm , višine 5,15m. Opaženje vidnih stebrov!","m2",49.85,null,0]
[]
[null,"3.","Opaženje in razopaženje, vključno z vsem delom in potrebnim opažnim materialom, stebrov dimenzij 18/26cm , višine 3,32m. Opaženje vidnih stebrov!","m2",32.15,null,0]
[]
[null,"4.","Opaženje in razopaženje, vključno z vsem delom in potrebnim opažnim materialom, slopa dimenzij 18/240cm , višine 5,15m. Opaženje vidnega slopa!","m2",26.6,null,0]
[]
[null,"5.","Opaženje in razopaženje, vključno z vsem delom in potrebnim opažnim materialom, AB zidov debeline 20cm, višine do 4m. Opaženje delno vidnih zidov!","m2",2013.5,null,0]
[]
[null,"6.","Opaženje in razopaženje, vključno z vsem delom in potrebnim opažnim materialom, AB zidov debeline 15cm, višine do 3,5m. Opaženje delno vidnih zidov!","m2",137.7,null,0]
[]
[null,"7.","Opaženje in razopaženje, vključno z vsem delom in potrebnim opažnim materialom, strešnih plošč nad objektom d=15cm, podpiranje do višine 3,5m. Opaženje delno vidnih plošč!","m2",133,null,0]
[null,null,"naprava in odstranitev opaža robov plošč.","m2",10.5,null,0]
[]
[null,"8.","Opaženje in razopaženje, vključno z vsem delom in potrebnim opažnim materialom, strešnih plošč nad objektom d=20cm, podpiranje do višine 3,5m. Opaženje delno vidnih plošč!","m2",420,null,0]
[null,null,"naprava in odstranitev opaža robov plošč.","m2",15.1,null,0]
[]
[null,"9.","Opaženje in razopaženje, vključno z vsem delom in potrebnim opažnim materialom, strešnih plošč nad objektom d=20cm, podpiranje do višine 5,5m. Opaženje delno vidnih plošč!","m2",100,null,0]
[null,null,"naprava in odstranitev opaža robov plošč.","m2",12.7,null,0]
[]
[null,"10.","Opaženje in razopaženje, vključno z vsem delom in potrebnim opažnim materialom, strešnih plošč nad objektom d=30cm, podpiranje do višine 5,5m. Opaženje delno vidnih plošč!","m2",250,null,0]
[null,null,"naprava in odstranitev opaža robov plošč.","m2",53.1,null,0]
[]
[null,"11.","Opaženje in razopaženje, vključno z vsem delom in potrebnim opažnim materialom, podstavkov v poslovilnih vežicah. Opaženje vidnega betona!","m2",7.4399999999999995,null,0]
[]
[null,"12.","Opaženje in razopaženje, vključno z vsem delom in potrebnim opažnim materialom, masivne klopi. Opaženje vidnega betona!","m2",5.2,null,0]
[]
[null,"13.","Opaženje in razopaženje, vključno z vsem delom in potrebnim opažnim materialom, korita za vodo. Opaženje vidnega betona!","m2",7.2,null,0]
[]
[null,"14.","Dobava, montaža, demontaža in amortizacija lahkega fasadnega odra višine do 5,00 m.","m2",200,null,0]
[]
[null,null,"TESARSKA DELA SKUPAJ:",null,null,null,0]
[]
[null,"V.","ZIDARSKA DELA:"]
[]
[]
[null,"1.","Naprava hidroizolacije pod tlaki in zidovi z 1x osnovni hladni premaz in 2X varjeni polimerni bitumenski trakovi - odpornost proti mrazu - 30ºC, z vsemi pomožnimi deli in prenosi","m2",979,null,0]
[]
[null,"2.","Izvedba tlaka notranjih izoliranih prostorov, brez zaključnega sloja v sestavi:  toplotna izolacija d=6cm, PE folija, 6cm minimalno armiranega betona, hidroizolacijski elastični cementni premaz. Dobava in vgradnja materiala, z vsemi pomožnimi deli in prenosi.","m2",119.48,null,0]
[]
[null,"3.","Izvedba tlaka notranjih izoliranih prostorov, brez zaključnega sloja v sestavi:  toplotna izolacija d=6cm, PE folija, 6cm minimalno armiranega betona. Dobava in vgradnja materiala, z vsemi pomožnimi deli in prenosi.","m2",265,null,0]
[]
[null,"4.","Izvedba tlaka notranjih neizoliranih prostorov, brez zaključnega sloja v sestavi:  10cm minimalno armiranega betona, metličen beton, protiprašni premaz z ustrezno protizdrsno zaščito R10. Dobava in vgradnja materiala, z vsemi pomožnimi deli in prenosi.","m2",84.66,null,0]
[]
[null,"5.","Izvedba tlaka zunanjih površin prostorov, brez zaključnega sloja v sestavi:  10cm minimalno armiranega betona, hidroizolacijski elastični cementni premaz. Dobava in vgradnja materiala, z vsemi pomožnimi deli in prenosi.","m2",446.1,null,0]
[]
[null,"6.","Dobava, zidanje opečnih zidov v podaljšani malti 1 : 3 : 9, z vsemi pomožnimi deli in prenosi.","m3",7,null,0]
[]
[null,"7.","Naprava notranjih ometov opečnih sten v apneni malti 1 : 3 s predhodnim čiščenjem zidu, z vsemi pomožnimi deli in prenosi, vklučno s potrebnimi odri. Prostori višine do 3,15m.","m2",74.84,null,0]
[]
[null,null,"ZIDARSKA DELA SKUPAJ:",null,null,null,0]

{"sheet":"2.A GO - O1","index":4,"n_rows":316,"n_cols":7,"rows_kept":316,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2.","A.","GRADBENO OBRTNIŠKA DELA - POSLOVILNI OBJEKT"]
[]
[]
[null,null,"REKAPITULACIJA PO DELIH (objekt ZAHOD)"]
[]
[]
["B.","OBRTNIŠKA DELA:"]
[null,"I.","KROVSKA IN KLEPARSKA DELA:",null,null,null,0]
[null,"II.","KLJUČAVNIČARSKA DELA:",null,null,null,0]
[null,"III.","STEKLARSKA IN ALU DELA",null,null,null,0]
[null,"IV.","VRATA, OKNA IN MIZARSKA DELA:",null,null,null,0]
[null,"V.","TLAKARSKA DELA",null,null,null,0]
[null,"VI.","DELA V MAVCU",null,null,null,0]
[null,"VII.","SLIKOPLESKARSKA IN FASADERSKA DELA",null,null,null,0]
[null,"VIII.","TERACERSKA DELA - VARIANTA 1",null,null,null,0]
[null,null,"TERACERSKA DELA - VARIANTA 2",null,null,null,0]
[null,"IX.","OPREMA",null,null,null,0]
[null,"X.","IZDELAVA PID in NADZOR",null,null,null,0]
[]
[null,null,"OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ : VARIANTA 1",null,null,null,0]
[null,null,"OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ : VARIANTA 2",null,null,null,0]
[]
[null,null,"OPIS IZDELKA",null,"količina","cena v € /enota","cena skupaj v €"]
[]
[]
[null,"I.","KROVSKA IN KLEPARSKA DELA"]
[]
[]
[null,"1.","IZVEDBA RAVNE IZOLIRANE STREHE (+3,50)"]
[null,null,"Dobava, izdelava in montaža elementov strešne kritine ravne strehe, vključno z vsem delom in transporti materiala."]
[null,null,"Sestava strehe:"]
[null,null," - Lahek beton, izdelan kot naklonski beton 3-10cm","m2",420.65,null,0]
[null,null," - Hladni bitumenski premaz na betonsko podlago v naklonu. Npr.: Pormex (ca. 0,3 l/m2)"]
[null,null," - 2x bitumenska lepenka"]
[null,null," - Toplotna izolacija mineralna volna deb.: 8 cm, prilepljena na podlago"]
[null,null," - geotekstil."]
[null,null," - nasutje prodca, d= 5cm, granulat 5-20mm"]
[null,null," - tlakovci 50/50/4cm","m2",420.65,null,0]
[null,null,"Dobava in montaža zaključnega L profila, dimenzij 50/50/4mm. Odkapni profili, vključno z vsemi deli in transporti ter vsem potrebnim sidernim materialom.","kg",430.95,null,0]
[]
[null,"2.","IZVEDBA RAVNE NEIZOLIRANE NADSTREŠNICE (+3,50)"]
[null,null,"Dobava, izdelava in montaža elementov strešne kritine ravne strehe, vključno z vsem delom in transporti materiala."]
[null,null,"Sestava strehe:"]
[null,null," - Lahek beton, izdelan kot naklonski beton 3-6cm","m2",132.89,null,0]
[null,null," - Hladni bitumenski premaz na betonsko podlago v naklonu. Npr.: Pormex (ca. 0,3 l/m2)"]
[null,null," - 2x bitumenska lepenka"]
[null,null," - geotekstil."]
[null,null," - nasutje prodca, d= 10cm, granulat 5-20mm"]
[null,null," - tlakovci 50/50/4cm","m2",132.89,null,0]
[null,null,"Dobava in montaža zaključnega L profila, dimenzij 50/50/4mm. Odkapni profili, vključno z vsemi deli in transporti ter vsem potrebnim sidernim materialom.","kg",316.4,null,0]
[]
[null,"3.","IZVEDBA RAVNE IZOLIRANE STREHE (+5,50)"]
[null,null,"Dobava, izdelava in montaža elementov strešne kritine ravne strehe, vključno z vsem delom in transporti materiala."]
[null,null,"Sestava strehe:"]
[null,null," - Lahek beton, izdelan kot naklonski beton 3-10cm","m2",99.18,null,0]
[null,null," - Hladni bitumenski premaz na betonsko podlago v naklonu. Npr.: Pormex (ca. 0,3 l/m2)"]
[null,null," - 2x bitumenska lepenka"]
[null,null," - Toplotna izolacija mineralna volna deb.: 8 cm, prilepljena na podlago"]
[null,null," - geotekstil."]
[null,null," - nasutje prodca, d= 5cm, granulat 5-20mm"]
[null,null," - tlakovci 50/50/4cm","m2",99.18,null,0]
[null,null,"Dobava in montaža zaključnega L profila, dimenzij 50/50/4mm. Odkapni profili, vključno z vsemi deli in transporti ter vsem potrebnim sidernim materialom.","kg",59.95,null,0]
[]
[null,"4.","IZVEDBA RAVNE NEIZOLIRANE NADSTREŠNICE (+5,50)"]
[null,null,"Dobava, izdelava in montaža elementov strešne kritine ravne strehe, vključno z vsem delom in transporti materiala."]
[null,null,"Sestava strehe:"]
[null,null," - Lahek beton, izdelan kot naklonski beton 3-6cm","m2",248.29,null,0]
[null,null," - Hladni bitumenski premaz na betonsko podlago v naklonu. Npr.: Pormex (ca. 0,3 l/m2)"]
[null,null," - 2x bitumenska lepenka"]
[null,null," - geotekstil."]
[null,null," - nasutje prodca, d= 10cm, granulat 5-20mm"]
[null,null," - tlakovci 50/50/4cm","m2",248.29,null,0]
[null,null,"Dobava in montaža zaključnega L profila, dimenzij 50/50/4mm. Odkapni profili, vključno z vsemi deli in transporti ter vsem potrebnim sidernim materialom.","kg",63.25,null,0]
[]
[null,"5.","Dobava in montaža strešnih odtokov, vtočnik, osnovni element, prirobnica za hidroizolacijo, grelni element, vkločno s prirobnicami in pritrdilnim materialom. Izvedba odvodnjavanja kot naprimer Geberit PE-HD.","kom",6,null,0]
[null,null,"Dobava in montaža horizontalnih in vertiaklnih cevnih razvodov fi 56, vkločno s prirobnicami in pritrdilnim materialom. Izvedba odvodnjavanja kot naprimer Geberit.","m'",70,null,0]
[]
[null,"6.","Izdelava in dobava svetlarnikov nadstrešnice. Izdelanih iz korintskega jekla, kot škatle, s steklenim pokrovom iz varnostnega stekla. Varnostno steklo pritrjeno na okvir in tesnjeno s tesnilnim materialom. Vključno z vsem delom, transporti in sidernim materialom.","kos",35,null,0]
[]
[null,null,"KROVSKA IN KLEPARSKA SKUPAJ:",null,null,null,0]
[]
[]
[null,"II.","KLUČAVNIČARSKA DELA"]
[]
[null,null,"POSLOVILNI OBJEKT"]
[]
[null,"1.","Izdelava in dobava kortenskih nosilcev, prereza 120/1200mm, dolžine 4,5m, 9 kosov. Izdelanih iz kortenske - oksidirane pločevine d=8mm. Vključno z vsem delom, sidernim materialom in transporti za dokončanje izdelka.","kg",6697.2,null,0]
[]
[null,"2.","Izdelava in dobava kortenskih stebričkov ob zasteklitvi, prereza 120/800mm, dolžine 4,5m, 9 kosov. Izdelanih iz kortenske - oksidirane pločevine d=8mm. Vključno z vsem delom, sidernim materialom in transporti za dokončanje izdelka.","kg",1283.7,null,0]
[]
[null,"3.","VHODNI PORTAL"]
[null,null,"Izdelava, dobava in montaža dvokrilnih vrat, s pripadajočimi stenami, talna vodila za vrata. Vrata in stene obložene s kortensko pločevino d=2mm. Vključno s kovinskim vodilom, vgrajenim v tlak, z vsem sidernim materialom in kovinskim kolotekom pritrjenim na vrata."]
[null,null,"kovinske stene iz kortenskega jekla, dim 2,70/2,4m, d=12cm, ocena 223kg kortenske pločevine 2mm + 100kg konstrukcijskega jekla","kos",2,null,0]
[null,null,"kovinska vrata iz kortenskega jekla, dim 2,70/1,06m, d=12cm;  ocena 104kg kortenske pločevine 2mm + 60kg konstrukcijskega jekla","kos",2,null,0]
[null,null,"kovinska vodila in okovje","kos",2,null,0]
[]
[null,"4.","DVOKRILNA VRATA"]
[null,null,"Izdelava, dobava in montaža dvokrilnih vrat, talna vodila za vrata. Vrata in stene obložene s kortensko pločevino d=2mm. Vključno s kovinskim vodilom, vgrajenim v tlak, z vsem sidernim materialom in kovinskim kolotekom pritrjenim na vrata."]
[null,null,"kovinska vrata iz kortenskega jekla, dim 1,40/2,2m, d=12cm, ocena 110kg kortenske pločevine 2mm + 80kg konstrukcijskega jekla","kos",2,null,0]
[null,null,"kovinska vodila in okovje","kos",2,null,0]
[]
[null,"5.","DVOKRILNA VRATA EKOLOŠKEGA OTOKA"]
[null,null,"Izdelava, dobava in montaža dvokrilnih vrat, talna vodila za vrata. Vrata in stene obložene s kortensko pločevino d=2mm. Vključno s kovinskim vodilom, vgrajenim v tlak, z vsem sidernim materialom in kovinskim kolotekom pritrjenim na vrata."]
[null,null,"kovinska vrata iz kortenskega jekla, dim 2,20/1,10m, d=12cm, ocena 90kg kortenske pločevine 2mm + 75kg konstrukcijskega jekla","kos",2,null,0]
[null,null,"kovinska vodila in okovje","kos",2,null,0]
[]
[null,"6.","DRSNA VRAT "]
[null,null,"Izdelava, dobava in montaža dvokrilnih vrat, talna vodila za vrata. Vrata in stene obložene s kortensko pločevino d=2mm. Vključno s kovinskim vodilom, vgrajenim v tlak, z vsem sidernim materialom in kovinskim kolotekom pritrjenim na vrata."]
[null,null,"kovinska vrata iz kortenskega jekla, dim 2,20/2,200m, d=12cm, ocena 170kg kortenske pločevine 2mm + 90kg konstrukcijskega jekla","kos",6,null,0]
[null,null,"kovinska vodila","kos",6,null,0]
[]
[null,"7.","Izdelava, dobava in montaža dvižnih vrat garaže. Vrata obložena s kortensko pločevino d=2mm. Vključno s kovinskim vodilom, potrebnim avtomatskim mehanizmom, z vsem sidernim materialom, delom in transporti.","kos",1,null,0]
[]
[null,null,"KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ:",null,null,null,0]
[]
[null,"III.","STEKLARSKA DELA"]
[]
[null,null,"POSLOVILNI OBJEKT"]
[]
[null,"1.","ZASTEKLITEV S PROFILNIM STEKLOM"]
[null,null,"Izdelava, dobava in montaža fasadne obloge profiliranega stekla. Horizontalna ALU podkonstrukcija kot naprimer sistem Lamberts Linit ALU serie 60, profilacija brez prekinjenega toplotnega mosta, eluksirano po E6, kontrolirana montaža z upuštevanjem termičnih raztezkov ter tesnenje delovnih stikov. Polnilo profilirano steklo proizvod kot naprimer Lamberts Linit,  P50/50/7 clarissimo, 362/50/7mm, površina mat Linit Ice. Tehnologija vgradnje po principu dvojne zasteklitve z vstavljeno izolacijo."]
[null,null,"Dobava in vgradnja izolacije med profilno steklo. Izolacija kot naprimer Wacotech TIMax GL, iz steklenih vlaken bele barve, trakovi preseka 240/55mm."]
[null,null,"Vključno z: obdelavo vseh špalet, z vgradnjo vseh talnih sistemskih profilov z drenažnimi odprtinami, vgradnja vseh horizontalnih in vertikalnih profilov ter vseh ostalih del potrebnih za dokončno izdelavo fasadne obloge. Nad koto 0,00m, se obloga nadaljuje do zgornjega roba ograje. Vključno z izdelavo podkonstrukcije po navodilih proizvajalca."]
[null,null,"kosovna specifikacija:"]
[null,null,"elementi 50/210cm, 28kosov","m2",25.2,null,0]
[null,null,"zasteklitev poslovilnih prostorov, elementi 50/200cm; 80kosov","m2",80,null,0]
[]
[null,"2.","STRUKTURNA ZASTEKLITEV RAZSTAVNEGA PROSTORA IN UPRAVE"]
[null,null,"Izdelava, dobava in montaža fiksne fasadne stene. Vertikale so v rastru 1920 mm iz profilacije s termo členom kot npr.  SCHÜCO sistem FW 50+ S (T KONTUR) in potrebnimi RF pritrdilnimi elementi, komplet z zasteklitvijo z float  izolacijskim steklom kot npr. IPLUS UV 6-16-6; Ug = 1,1 W/m2k. Profili so prašno barvani v barvi po izboru arhitekta. Fasadna stena je spodaj zaključena z odkapno polico, vertikalnimi špaletami. Dve steni z vgrajenimi enokrilnimi vrati. Vrata mizarsko obdelana s končnim vodoodbojnim nalepkom v imitaciji lesa, po izboru arhitekta. Višina zasteklitve 220cm.  Vrata zajeta v ločeni postavki 4. ","m2",26.4,null,0]
[]
[null,"3.","STRUKTURNA ZASTEKLITEV ČAJNIH KUHINJ"]
[null,null,"Izdelava, dobava in montaža fiksne fasadne stene. Vertikale so v rastru 1920 mm iz profilacije s termo členom kot npr.  SCHÜCO sistem FW 50+ S (T KONTUR) in potrebnimi RF pritrdilnimi elementi, komplet z zasteklitvijo z float  izolacijskim steklom kot npr. IPLUS UV 6-16-6; Ug = 1,1 W/m2k. Profili so prašno barvani v barvi po izboru arhitekta. Fasadna stena je spodaj zaključena z odkapno polico, vertikalnimi špaletami. Dve steni z vgrajenimi enokrilnimi vrati. Vrata mizarsko obdelana s končnim vodoodbojnim nalepkom v imitaciji lesa, po izboru arhitekta. Višina zasteklitve 220cm. Vrata zajeta v ločeni postavki 4. Zasteklitev zajema nadsvetlobo vrat!","m2",15.6,null,0]
[]
[null,"4.","Izdelava, dobava in montaža Alu dvokrilnih vrat dim 1100/2200 mm iz profilacije kot fasadne zasteklitve, s termo členom. Vrata so opremljena z okovjem višjega cenovnega razreda ter samozapiralom GEZE TS 5000. Vrata mizarsko obdelana, pokrivni vodoodbojni nalepek v imitaciji lesa, po izboru arhitekta. Vse kompletno s potrebnimi špaletnimi zaljučki in RF podkonstrukcijo.","kos",4,null,0]
[]
[null,"5.","NOTRANJA FIKSNA ZASTEKLITEV Z VRATI"]
[null,null,"Izdelava, dobava in montaža fiksne notranje stene. Vertikale so v rastru 1920 mm iz profilacije kot npr.  SCHÜCO sistem FW 50 in potrebnimi RF pritrdilnimi elementi, komplet z zasteklitvijo. Profili so prašno barvani v barvi po izboru arhitekta. Višina zasteklitve 3,00m.","m2",15.6,null,0]
[null,null,"Izdelava, dobava in montaža vrat v fiksni steni, iz profilacije kot npr.  SCHÜCO sistem FW 50 in potrebnimi RF pritrdilnimi elementi, komplet z zasteklitvijo. Profili so prašno barvani v barvi po izboru arhitekta. Višina vrat 2,2m + ,80m nadsvetlobe. Vrata v fiksni zasteklitvi","kos",1,null,0]
[]
[null,null,"STEKLENA KRITINA"]
[null,null,"Izdelava, dobava in montaža fiksne zastekljitve strehe v strukturni izvedbi v rastru stekla 1000/4500 mm, z ustrezno točkovno pritrditvijo na jekleno konstrukcijo /konstrukcija zajeta v poglavju Ključavničarska dela/, z zasteklitvijo z varnostnim steklom, komplet z izvedbo špaletnih zaključkov na. Profili so prašno barvani v barvi kortenskega jekla.","m2",43.5,null,0]
[]
[null,null,"STEKLARSKA DELA SKUPAJ:",null,null,null,0]
[]
[]
[null,"IV.","VRATA, OKNA IN MIZARSKA DELA"]
[]
[null,null,"POSLOVILNI OBJEKT"]
[]
[null,"1.","Izdelava, dobava in montaža enokrilnih protivlomnih vrat, vgrajeni v AB steno, s toplotno izolativnostjo 0,9 W/m2K po standardu.  Podboji kovinski, protipožarne izvedbe. Vratna krila gladka, s nalepkom v imitaciji lesa, vodoodbojnim, z vgrajenimi jeklenimi prečnimi ojačitvami, obojestransko obložena s kvalitetnim ustreznim laminatom kot npr. MAX, barva RAL - določi arhitekt. Ob montaži vrat se v utor vgradi ustrezna tesnila."]
[null,null,"Vrata so opremljena z varnostnim okovjem - jekleni večtokovni zapahi; cilindrično ključavnico na sistemski ključ; okovje /trojna nasadila in požarna kljuka iz nerjavečega jekla - izbere arhitekt. Protiudarna zaščite v talni ali stenski izvedbi.\nPodrobnosti opisa v priloženi shemi.","kos",3,null,0]
[]
[null,"2.","Izdelava, dobava in montaža enokrilnih polnih vrat v AB steni.\nKrila polna, brez brazde izvedbe brez zaobljenih obrob, obojestransko furnirana v barvi lesa. Skrito okovje. \nObjemni podboji v lesen izvedbi z vstavkom naravno eloksiranega aluminija. po detajli projekta arhitekture. V podboje se pri montaži vgradijo tesnila.\nVrata so opremljena s standardnim okovjem, cilindrično ključavnico in kljuko iz RF ali ALU- izbere arhitekt.","kos",3,null,0]
[]
[null,"3.","Izdelava, dobava in montaža enokrilnih polnih vrat v suhomontažni steni.\nKrila polna, brez brazde izvedbe brez zaobljenih obrob, obojestransko furnirana v barvi lesa. Skrito okovje. \nObjemni podboji v lesen izvedbi z vstavkom naravno eloksiranega aluminija. po detajli projekta arhitekture. V podboje se pri montaži vgradijo tesnila.\nVrata so opremljena s standardnim okovjem, cilindrično ključavnico in kljuko iz RF ali ALU- izbere arhitekt.","kos",7,null,0]
[]
[null,"4.","Izdelava, dobava in montaža pregradnih sten v sanitarijah višine 2100 mm, za 150 mm dvignjenih od tal, z vgrajenimi 1X enokrilnimi vrati (vrata dimenzije 700/1950 mm)"]
[null,null,"Stene in vrata izdelani iz melaminskih kompakt plošč kot npr. MAX, barvo določi arhitekt, opremljeni z nerjavečim standardnim okovjem in veznimi elementi; vrata opremljena s tipsko nerjavečo kovinsko WC kljuko (kot npr. Hewi). "]
[null,null,"Stena dimenzije 1000/2100 mm (1X vrata 700/1950 mm)  ","kos",5,null,0]
[]
[null,"5.","IZDELAVA LESENE STENE"]
[null,null,"Dobava, izdelava in montaža lesene sten izdelane iz jeklene podkonstrukcije, iz kovinskih profilov. Obložena s masivnim lesom po načrtu PZI. Stena pritrjena v tla in zgoraj v AB zid. Vključno z vsem pritrdilnim materialom in delom."]
[null,null,"kovinski profili, ocena ","kg",230,null,0]
[null,null,"lesena obloga debeline 24mm, lakirana po projektu PZI","m2",44,null,0]
[]
[null,"6.","IZDELAVA LESENIH VRAT"]
[null,null,"Dobava, izdelava in montaža vrtljivih vrat poslovilnih vežic. Izdelanih iz jeklene podkonstrukcije, iz kovinskih profilov. Obložena s masivnim lesom po načrtu PZI. Vključno s kovinskim okovjem, ključavnico, talnimi tirnicami in kolotekom vgrajenim v vrata.  Vrata se rotirajo okoli osi nameščene simetrično oz nesimetrično, vključno s osnim pritrjevanjem vrat. Vključno z vsem sidernim materialo v tla vgrajenih vodil kolotekov."]
[null,null,"kovinski profili - podkonstrukcija za vrata dimenzij 185/220cm, simetrična os rotiranja krila, ocena teže podkonstrukcije - 2 kosa","kg",72.9,null,0]
[null,null,"lesena obloga debeline 24mm, lakirana po projektu PZI - 2kosa","m2",16.3,null,0]
[]
[null,null,"kovinski profili - podkonstrukcija za vrata dimenzij 275/220cm, asimetrična os rotiranja krila, ocena teže podkonstrukcije - 2 kosa","kg",89.1,null,0]
[null,null,"lesena obloga debeline 24mm, lakirana po projektu PZI - 2kosa","m2",24.2,null,0]
[]
[null,"7.","Izdelava, dobava in montaža lesene masivne obloge klopi v poslovilnih vežicah. Masiven les debeline 24mm. Vključno z vsem pritrdilnim materialom in delom.","m2",9,null,0]
[]
[null,"8.","Izdelava, dobava in montaža lesene masivne obloge prostora za pokojnika v poslivlnih vežicah. Masiven les debeline 24mm. Vključno z vsem pritrdilnim materialom in delom.","m2",5.8,null,0]
[]
[null,null,"VRATA, OKNA IN MIZARSKA DELA SKUPAJ:",null,null,null,0]
[]
[]
[null,"V.","TLAKARSKA DELA"]
[]
[null,null,"POSLOVILNI OBJEKT"]
[]
[null,"1.","Izvedba tlaka iz granitogres ploščic, višji srednji cenovni razred.\nIzvedba tlaka javnih sanitarij po načrtu tlakov iz keramike proizvajalca kot npr. MARAZZI:\n- dimenzij 60/60 cm \n- art. TECNICA SAHARA NERO\n- deb. 11 mm\n- obdelava: ratificirana\n- protizdrsna zaščita R 11\n\nLepljenih na estrih. Delovni stiki se predvidijo po načrtu polaganja. Fuga 1mm, vključno z fugiranjem. Način polaganja določi arhitekt. Vsa dela in preddela vključno z izravnavo tal in z vsem potrebnim materialom.  Vključno z nizkostensko obrobo.","m2",40.9,null,0]
[null,null,"nizkostenska obroba  SAHARA NERO, BATTISCOPA BC 9,5/60cm","m'",60.1,null,0]
[]
[null,"2.","Izvedba stenske obloge iz granitogres ploščic, višji srednji cenovni razred.\nIzvedba obloge v sanitarijah po načrtu tlakov iz keramike proizvajalca kot npr. MARAZZI:\n- dimenzij 30/60 cm \n- art. MARAZZI CONCERT T5E\n- deb. 10 mm\n- polaganje do višine 2,15m - oziroma do višine nadsvetlobe vrat\n\nlepljenih na estrih. Polaganje na fugo 1mm, vključno s fugiranjem keramike. Delovni stiki se predvidijo po načrtu polaganja. Način polaganja in barvo keramike določi arhitekt. Vsa dela in preddela vključno z izravnavo tal in z vsem potrebnim materialom.","m2",129.215,null,0]
[]
[null,"3.","Dobava in montaža talne obloge kot npr. ColoRex v rolah, lepljen z namenskim lepilom po navodilih proizvajalca na pripravljeno podlogo, z izravnavo tal z izravnalno maso, z vsemi preddeli in prenosi. Kvaliteto, barvo in način polaganja talne obloge določi arhitekt."]
[null,null,"Talna obloga mora izpolnjevati sledeče zahteve: trdnost in neobčutljivost na mehansko obrabo; prožnost in manjšo občutljivost na mehansko obrabo; neobčutljivost na čistila in dezinfekcijska sredstva; vodonepropustnost; nedrsnost - sposobnost preprečevanja zdrsov in padcev uporabnikov; sposobnost preprečevanja drugih nesreč - električni udar in podobno - zahtevana prevodnost=1.000.000<R<Ω; negorljivost - samougasnost v primeru požara po DIN 4102, sist en13501; sposobnost nudenja ugodnega počutja uporabnika; bakteriostaznost - sposobnost preprečevanja razvoja bakterij. ","m2",203.5,null,0]
[]
[null,"4.","Lamelni utirač tlorisne dim. 1300×620 mm. Lamelni utirač višine 22mm vgrajen tako, da je poravnan s finalnim tlakom. Okvir lamelnega utirača iz RF, površina iz temno sive barve. Teža 10 kg/m2.   Produkt kot npr.: EMCO DIPLOMAT tip 522R","kos",4,null,0]
[]
[null,null,"TLAKARSKA DELA SKUPAJ:",null,null,null,0]
[]
[]
[null,"VI.","DELA V MAVCU"]
[]
[null,"1.","Dobava in izdelava pregradne stene, nenosilne z enojno kovinsko podkonstrukcijo, debelina stene 125 mm, obojestranska dvoslojna obloga iz običajnih mavčnih plošč(GKB), debeline 12,5 mm, izolacijski sloj URSA TWF1, 40kg/m, d=50 mm, ocenjena zvočna izolirnost  Rw = 51 dB.                                                                                               Sistem: Knauf pregradna stena W 112  C75. Dobava in montaža z vsem materialom, pritrdilnim materialom, bandažiranjem, kitanjem, transporti, preddeli in montažnimi deli. Vključno z ojačitvami v GK stenah za obešanje kuhinjskih elemntov, z materialom in pritrdilnim materialom.","m2",55.5,null,0]
[]
[null,"2.","Dobava in izdelava obloge AB sten in instalacijskih jaškov, z dvojno kovinsko podkonstrukcijo, debelina obloge 200 mm, dvostranska dvoslojna obloga iz običajnih mavčnih plošč(GKB), debeline 12,5 mm, izolacijski sloj URSA TWF1, 40kg/m, d=50mm, ocenjena zvočna izolirnost  Rw = 51 dB.                                                                                               Dobava in montaža z vsem materialom, pritrdilnim materialom, bandažiranjem, kitanjem, transporti, preddeli in montažnimi deli. SISTEM W626 C75, dvojna GK obloga.","m2",18.24,null,0]
[]
[null,"3.","Dobava in izdelava obloge AB sten in instalacijskih jaškov, z enojno kovinsko podkonstrukcijo, debelina obloge 100 mm, enostranska dvoslojna obloga iz običajnih mavčnih plošč(GKB), debeline 12,5 mm, izolacijski sloj URSA TWF1, 40kg/m, d=50mm, ocenjena zvočna izolirnost  Rw = 51 dB.                                                                                               Dobava in montaža z vsem materialom, pritrdilnim materialom, bandažiranjem, kitanjem, transporti, preddeli in montažnimi deli. SISTEM W626 C75, dvojna GK obloga.","m2",21.7,null,0]
[]
[null,"4.","Stojalo za obešeni WC z vgradnim izplakovalnim kotličkom"]
[null,null,"Stojalo za obešeni WC z vgradnim izplakovalnim kotličkom. Stojalo iz pocinkanih jeklenih profilov za pritrditev visečega WC z vgradnim izplakovalnim kotličkom, prirejeno za vgradnjo v pregradne stene s kovinsko podkonstrukcijo ali v predstensko oblogo s kovinsko podkonstrukcijo, nastavljivo po višini, vključno izplakovalno cevjo in stenskim cevnim kolenom za WC DN 80. Maks. obremenitev 4,0 kN. Izdelek-sistem: Knauf stojalo WC 400 – sistem W 223","kom",8,null,0]
[]
[null,"5.","Stojalo za umivalnik s stensko baterijo"]
[null,null,"Dobava in montaža stojala iz pocinkanih jeklenih profilov za pritrditev umivalnika, prirejeno za vgradnjo v pregradne stene s kovinsko podkonstrukcijo ali v predstensko oblogo s kovinsko podkonstrukcijo, za enostransko pritrditev, z možnostjo nastavitve po višini in širini, z držalom za odvajalno cev in pribor za stensko baterijo. Maks. obremenitev 2,0 kN. Izdelek-sistem: Knauf stojalo WT 200 – sistem W 222","kom",8,null,0]
[]
[null,"6.","Traverza za stensko baterijo"]
[null,null,"Dobava in montaža traverze za stensko baterijo kad, vključno montažni element, z možnostjo nastavitve po višini in širini, prirejeno za vgradnjo v pregradne stene s kovinsko podkonstrukcijo ali v predstensko oblogo s kovinsko podkonstrukcijo. Izdelek-sistem: Knauf stojalo sistem W 235","kom",1,null,0]
[]
[null,"7.","STROP JAVNIH SANITARIJ, GARDEROBE IN SLUŽBENIH SANITARIJ"]
[null,null,"Dobava in montaža spuščenega stropa v sanitarijah. Spuščena stropna obloga z vodoravno spodnjo ploskvijo brez fug s pokrito podkonstrukcijo, sestavljeno iz profilov iz pocinkane jeklene pločevine kot nosilnih (UA-profil 50 x 40) in montažnih (stropni C-profil 60 x 27) profilov, z nonius spodnjim in zgornjim delom / navojno palico M 8*, pritrjeno na nosilni strop. Spodnja vidna ploskev iz masivnih mavčnih plošč.\nDebelina obloge: 2 x 12,5 - vodoodbojne plošče\nKot naprimer sistem: Knauf stropni sistem D 116. Vključno z bandažiranjem, kitanjem in brušenjem sten, izvedena priprava za beljenje.","m2",49.53,null,0]
[null,null," Stik stena strop vidna reža, debeline 1cm.","m'",84.25,null,0]
[]
[]
[null,"8.","STROP UPRAVE"]
[null,null,"Dobava in montaža spuščenega stropa v sanitarijah. Spuščena stropna obloga z vodoravno spodnjo ploskvijo brez fug s pokrito podkonstrukcijo, sestavljeno iz profilov iz pocinkane jeklene pločevine kot nosilnih (UA-profil 50 x 40) in montažnih (stropni C-profil 60 x 27) profilov, z nonius spodnjim in zgornjim delom / navojno palico M 8*, pritrjeno na nosilni strop. Spodnja vidna ploskev iz masivnih mavčnih plošč.\nDebelina obloge: 2 x 12,5 - vodoodbojne plošče\nKot naprimer sistem: Knauf stropni sistem D 116. Vključno z bandažiranjem, kitanjem in brušenjem sten, izvedena priprava za beljenje.","m2",88.7,null,0]
[null,null," Stik stena strop vidna reža, debeline 1cm.","m'",52.75,null,0]
[]
[null,null,"DELA V MAVCU SKUPAJ:",null,null,null,0]
[]
[null,"VII.","SLIKOPLESKARSKA IN FASADERSKA DELA"]
[]
[null,null,"POSLOVILNI OBJEKT"]
[]
[null,"1.","Priprava betonske podlage, glajenje betona, kitanje in dvakratno slikanje vseh notranjih AB sten v kvalitetni pralni barvi ki ne zapre površine in dobro prepušča vodne hlape, z vsemi preddeli, s predhodno pripravo podlage, čiščenjem, dvakratnim kitanjem in brušenjem površine. Barvni odtenek določi arhitekt, po barvni študiji. Nabava materiala, eventuelni transpori, preddela in dela.","m2",173.39,null,0]
[]
[null,"2.","Dvakratno slikanje sten in stenskih oblog iz mavčno kartonskih plošč v kvalitetni pralni disperzijski barvi. Barvni odtenek določi arhitekt, po barvni študiji.Nabava materiala, eventuelni transpori, preddela in dela.","m2",169.17999999999998,null,0]
[]
[null,"3.","Dvakratno slikanje stropov iz mavčno kartonskih plošč v kvalitetni pralni disperzijski barvi. Barvni odtenek določi arhitekt, po barvni študiji.Nabava materiala, eventuelni transpori, preddela in dela.","m2",138.23000000000002,null,0]
[]
[null,null,"SLIKOPLESKARSKA IN FASADERSKA DELA SKUPAJ:",null,null,null,0]
[]
[]
[null,"VIII.","TERACERSKA DELA"]
[]
[]
[null,null,"POSLOVILNI OBJEKT"]
[]
[null,"1.","TERACO TLAK - ZUNANJE"]
[null,null,"Dobava in obloga tlaka s teraco ploščami - peskana izvedba, velikosti 60,0*30,0*3,0 cm, ki se polagajo na lepilo v debelini do 0,5 cm ali v 3,0 cm sloj cem.malte, razmerja 1:3..","m2",403.2,null,0]
[]
[null,"2.","TERACO TLAK - NOTRANJE"]
[null,null,"Dobava in obloga tlaka s teraco ploščami - peskana izvedba, velikosti 60,0*30,0*3,0 cm, ki se polagajo na lepilo v debelini do 0,5 cm ali v 3,0 cm sloj cem.malte, razmerja 1:3..","m2",224.5,null,0]
[]
[null,"3.","FASADNA OBLOGA"]
[null,null,"Dobava in obloga stene - fasade, s teraco ploščami - brušene, v sivi barvi special, velikosti 60,0*30,0*2,0 cm, ki se polagajo na pripravljeno podlago, na elastično lepilo s pocinkano žico.","m2",44.9,null,0]
[]
[null,"4.","FASADNA OBLOGA Z IZOLACIJO"]
[null,null,"Dobava in obloga stene - fasade, izvedba viseče izvedbe s teraco ploščami v sivi special barvi (brušene), velikosti 100,0*60.0*4,0 cm. Obloga se vrši na INOX sidra - viseča izvedba, vključno s toplotno izolacijo debeline 3,0 cm. Izolacija ima zaščitno folijo.","m2",570.6,null,0]
[]
[null,"5.","NOTRANJE STENSKE OBLOGE"]
[null,null,"Dobava in obloga notranjih stene, s teraco ploščami - brušene, v sivi barvi special, velikosti 60,0*30,0*2,0 cm, ki se polagajo na pripravljeno podlago, na elastično lepilo s pocinkano žico.","m2",373.40000000000003,null,0]
[]
[null,null,"TERACERSKA DELA SKUPAJ VARIANTA 1",null,null,null,0]
[]
[null,null,"VARIANTA 2"]
[]
[null,null,"Namesto postavke 3 in 4 v poglavju VIII TERACERSKA DELA  se le-ti nadomestita s postavko:"]
[null,null,"FASADNA OBLOGA"]
[null,"6.","Toplotno izolativni omet (deb 4cm) z zaključnim silikatnim slojem (barva po izbiri investitorja)","m2",615.5,0,0]
[]
[null,null,"Namesto postavke 5 v poglavju VIII TERACERSKA DELA  se le-ta nadomesti s postavko:"]
[]
[null,"7.","NOTRANJE STENSKE OBLOGE"]
[null,null,"Priprava betonske podlage, glajenje betona, kitanje in dvakratno slikanje vseh notranjih AB sten v kvalitetni pralni barvi ki ne zapre površine in dobro prepušča vodne hlape, z vsemi preddeli, s predhodno pripravo podlage, čiščenjem, dvakratnim kitanjem in brušenjem površine. Barvni odtenek določi arhitekt, po barvni študiji. Nabava materiala, eventuelni transpori, preddela in dela.","m2",373.4,0,0]
[null,null,"TERACERSKA DELA SKUPAJ - VARIANTA 2",null,null,null,0]
[]
[null,"IX.","OPREMA"]
[null,null,"OPOMBA.\nPohištvena oprema ni zajeta v tem popisu."]
[]
[null,null,"POSLOVILNI OBJEKT"]
[]
[null,"1.","Dobava, vgradnja in montaža prostostoječe hladilne komore s tremi vozički (celicami), sprednjim odpiranjem, tri vrata, temperatura hlajenja do 0°C."]
[null,null," Hladilna komora kot naprimer CEACZ13 dimenzij 2480 / 1090 / 2260mm.\nHladilna komora vsebuje tri celice, ločene z izvlečnim vozičkom - pladnjem (narejen iz nerjavečega jekla - inox, ki se izvleče do 50% njegove dolžine. "]
[null,null,"Delovna temperatura 0°C, temperaturno območje -5°C / +5°C, nazivna moč 1,2kW, napetos - napajanje: 230 V/1/50Hz, hladilna moč 1832W 0°C / +35°C.","kos",1,null,0]
[]
[null,"2.","Dobava in montaža gasilnih aparatov, na 80 - 120cm nad koto gotovega tlaka, tipa ABC na prah S6. Z namestitvijo po elaboratu požarne varnosti","kos",5,null,0]
[]
[null,"3.","Dobava in montaža tipskega poštnega nabiralnika kot naprimer proitzvajalca JU. Vključno s potrebno  konstrukcijo, deli in matarialom potrebnim za pritrditev nabiralnika.","kos",1,null,0]
[]
[null,"4.","Dobava in montaža tipskega oglasne deske kot naprimer proitzvajalca JU. Vključno s potrebno  konstrukcijo, deli in matarialom potrebnim za pritrditev.","kos",1,null,0]
[]
[null,"5.","OZNAČEVANJE OBJEKTA\nDobava, izdelava in montaža označevanja objekta, prostorov in prometne ureditve."]
[null,null,"označevanje evakuacije - tabla","kos",3,null,0]
[null,null,"označevanje požarnega reda","kos",3,null,0]
[null,null,"označevanje prostorov objekta","kos",15,null,0]
[]
[null,"6.","Dobava in montaža prostostoječih stojal za kolesa. Klop z integriranim stijalom za kolesa, proizvod kot naprimer Ravago - Escofet, Colagacion - Hidrabyke. Vključno z vsemi deli, transporom in montažnim materialom.","kos",4,null,0]
[]
[null,"7.","Dobava in montaža prostostoječih klopi. Klop proizvod kot naprimer Ravago - Escofet, Colagacion - Hidrabanc. Vključno z vsemi deli, transporom in montažnim materialom.","kos",2,null,0]
[]
[null,"8.","Dobava in montaža koša za smeti. Proizvod kot naprimer Ravago - Escofet, Pedreta -  Geometrija. Vključno z vsemi deli, transporom in montažnim materialom.","kos",4,null,0]
[]
[null,"9.","Dobava in postavitev smetiščnih posod za ločeno sortiranje odpadkov (plastika, biološki odpadki, papir)."]
[null,null,"240l posode","kos",3,null,0]
[null,null,"1100l posode","kos",2,null,0]
[]
[null,"10.","Izdelava in dobava sistemske sheme centralnega ključa. Izdelava sheme in izdelava ključev po izdelani shemi, navodilih projekta PZI in naročnika.","komp",1,null,0]
[]
[]
[null,null,"OPREMA SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[]
[null,"X.","PID DOKUMENTACIJA IN NADZOR"]
[]
[null,"1.","Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za navedene faze in vrste projektov po 3 izvode načrtov. Za POV se izdelajo trije izvodi tipskega projekta."]
[]
[null,null,"Projekt izvedenih del -PID","kos",null,null,0]
[null,null,"Projektantski nadzor","kos",null,null,0]
[]
[null,null,"OPREMA SKUPAJ",null,null,null,0]

{"sheet":"3.C Okolje - O1","index":5,"n_rows":157,"n_cols":7,"rows_kept":157,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["3.","A.","OKOLJE - POSLOVILNI OBJEKT"]
[]
[]
[null,null,"REKAPITULACIJA PO DELIH (objekt ZAHOD)"]
[]
[]
["C.","DELA V OKOLJU"]
[null,"I.","ZEMELJSKA DELA ",null,null,null,0]
[null,"II.","VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE",null,null,null,0]
[null,"III.","ODVODNJAVANJE",null,null,null,0]
[null,"IV","GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA",null,null,null,0]
[null,"V.","HORTIKULTURA",null,null,null,0]
[null,"VI.","TUJE STORITVE",null,null,null,0]
[null,"VII.","ZAKLJUČNA DELA",null,null,null,0]
[null,null,"DELA V OKOLJU SKUPAJ:",null,null,null,0]
[]
[]
[]
[null,null,"OPIS IZDELKA",null,"količina","cena v € /enota","cena skupaj v €"]
[]
[]
[]
[null,"I.","ZEMELJSKA DELA "]
[]
[]
[null,"1.","Površinski izkop plodne zemljine z "]
[null,null,"odvozom v zbirni center gradbenih "]
[null,null,"odpadkov.","m3",146,null,0]
[]
[null,"2.","Široki izkop lahke zemljine z odvozom"]
[null,null,"v zbirni center gradbenih odpadkov","m3",50,null,0]
[]
[null,"3.","Izkop za kanalizacijo"]
[null,null,"globine do 2.0 m v lahki zemljini z"]
[null,null,"deponijo ob robu izkopanega jarka.","m3",590,null,0]
[]
[null,"4.","Planiranje in valjanje planuma"]
[null,null,"spodnjega ustroja do točnosti +/-"]
[null,null,"3.0 cm v lahki zemljini. Zahtevana"]
[null,null,"zgoščenost planuma spodnjega"]
[null,null,"ustroja je 98 % po SPP.","m2",148,null,0]
[]
[null,"5.","Zasip kanalskega jarka z izkopano"]
[null,null,"lahko zemljino, deponirano ob robu"]
[null,null,"jarka, z  valjanjem v plasteh,"]
[null,null,"zahtevana zgoščenost vsake plasti"]
[null,null,"je 95 % po SPP.","m3",550,null,0]
[]
[]
[null,null,"SKUPAJ ZEMELJSKA DELA ",null,null,null,0]
[]
[null,"II.","VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE"]
[]
[]
[null,"1.","Izdelava nevezane nosilne plasti"]
[null,null,"drobljenca v debelini 21.0 do 30.0"]
[null,null,"cm, zahtevana nosilnost je Ev2=100"]
[null,null,"MN/m2.","m3",55.5,null,0]
[]
[null,"2.","Fino planiranje planuma nevezane"]
[null,null,"nosilne plasti pred vgrajevanjem"]
[null,null,"vezane nosilne plasti do točnosti"]
[null,null,"+/- 1.0 cm.","m2",185,null,0]
[]
[null,"3.","Izdelava zgornje nosilne plasti iz"]
[null,null,"povoznega minimalno armiranega betona"]
[null,null,"v debelini 15cm, vključno s cemetnim premazom 3cm, vključno z vsemi deli in prevozi.","m2",185,null,0]
[]
[null,"4.","Vgraditev predfabriciranih"]
[null,null,"pogreznjenih betonskih robnikov, položeni v okroglino"]
[null,null,"15/25/100 cm na betonski temelj.","m'",19.5,null,0]
[]
[null,"5.","Vgraditev predfabriciranih"]
[null,null,"dvignjenih betonskih robnikov"]
[null,null,"6/20/100 cm na betonski temelj.","m'",37,null,0]
[]
[null,null,"SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE",null,null,null,0]
[]
[]
[null,"III.","ODVODNJAVANJE"]
[]
[]
[null,"1.","Izdelava kanalizacije iz cevi iz"]
[null,null,"plastičnih mas, vgrajenih na"]
[null,null,"podložno plast iz betona in polno"]
[null,null,"obbetoniranih, PE 80 SN 4, fi 200 mm","m'",209,null,0]
[]
[null,null,"Dobava in vgradnja PE jaška fi 800mm, globine 1,0m do 1,5m","kom",4,null,0]
[]
[null,"2.","Izdelava priključka fi 20 cm na"]
[null,null,"PE jašek.","kom",4,null,0]
[]
[null,"3.","Izdelava PE požiralnika fi 500 mm"]
[null,null,"z LTŽ pokrovom 400/400 mm.","kom",1,null,0]
[]
[null,"4.","Dobava in vgraditev linijskega požiralnika tip Hauraton FaserFix-standard rinnen - izvedba Schlitzabdeckung, asimetrične izvedbe.S tremi sistemskimi jaški.","m'",28,null,0]
[]
[null,null,"SKUPAJ ODVODNJAVANJE",null,null,null,0]
[]
[]
[null,"IV.","GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA"]
[]
[]
[null,"1.","Dobava in vgradnja lomljenega dekorativnega peska frakcije 32-64 mm v območju fasadnega stika s terenom globine 15-20 cm bele barve.","m3",10.5,null,0]
[]
[null,"2.","Dobava in vgradnja vrtnega robnika iz ploščate pločevine proizvod kot naprimer Linefix - Borde - Super (Hauraton). Vključno z vsem delom in transporti.","m'",173,null,0]
[]
[null,"3.","Izvedba peščene površine na območju rastrosa pepela. Pesek bele barve, granulat 5mm. Dobava in vgradnja z vsem delom in transporti. Nasutje v debelini 15cm. Vključno s geotekstilom s protikoreninsko odpornostjo.","m2",256,null,0]
[]
[null,"4.","Izvedba peščenih poti. Pesek sive barve, granulat 0 - 5mm. Priprava planuma, nabijanje terena, polaganje geotekstila s protikoreninsko odpornostjo, nasutje peska v debelini 15cm,  uvaljana površina.","m2",256,null,0]
[]
[null,"5.","IZVEDBA PROSTORA ZA RAZSTROS PEPELA"]
[null,null,"Priprava planuma +/- 3cm","m2",65,null,0]
[null,null,"dobava in vgradnja podložnega betona C 12/15, v debelini 10cm","m2",65,null,0]
[null,null,"dobava in polaganje tlaka iz lomljenega kamna, v ploščah, debeline 7cm, položenega v betosnko posteljico. Plošče v dimenzija ~ 1,5 / 0,3m, z brušeno površino. Razrez s polaganje po načrtu tlaka. Kot naprimer tonalit.","m2",35,null,0]
[" "]
[null,null,"SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA",null,null,null,0]
[]
[]
[null,"V.","HORTIKULTURA"]
[]
[]
[null,"1.","Dobava in posaditev pokrovnih rastli, sivka (Lavandula angustifolia Mill.) Sadike višine 20cm. Vključno z vsem delom in transporti ter zasaditvijo.","kos",40,null,0]
[]
[null,"2.","Humusiranje zelenic brez valjanja,"]
[null,null,"debelina humusa min. 20 cm.","m2",420,null,0]
[]
[null,"3.","Dobava in posaditev visokostebelnih dreves, listavec po izboru projektanta krajinske arhitekture(javor, brest, jesen, hrast ali lipa). Vključno z vsem delom in transporti ter zasaditvijo.","kos",2,null,0]
[]
[null,null,"SKUPAJ HORTIKULTURA",null,null,null,0]
[]
[null,"VI.","TUJE STORITVE"]
[]
[null,"1.","Izdelava preizkusa vodotesnosti"]
[null,null,"kanalizacije, cevi fi do 300 mm","m'",209,null,0]
[]
[null,"2.","Izdelava preizkusa vodotesnosti"]
[null,null,"kanalizacije, jašek fi 800 do fi 1000 mm","kom",4,null,0]
[]
[null,"3.","Čiščenje kanalizacije in pregled s TV"]
[null,null,"kamero.","m'",209,null,0]
[]
[null,"4.","Posnetek kanalizacije in vris v kataster","m'",209,null,0]
[]
[null,null,"SKUPAJ TUJE STORITVE",null,null,null,0]
[]
[]
[null,"VII.","ZAKLJUČNA DELA"]
[]
[null,"1.","Čiščenje gradbišča po končanih"]
[null,null,"delih.","ocena",null,null,0]
[]
[null,"2.","Nepredvidena in dodatna dela, ki se"]
[null,null,"pojavijo med gradnjo. Upoštevano"]
[null,null,"10 % vrednosti vseh del.","ocena",0.1,null,0]
[]
[null,null,"SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA",null,null,null,0]