{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["List1","List2","List3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"List1","index":0,"n_rows":99,"n_cols":3,"rows_kept":99,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[98,0,98,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["3. POPIS DEL  ZA NN KABLOVOD"]
["proj.št. 1885"]
[]
[]
[]
["A) Pripravljalna dela:"]
[]
["01. Zakoličba trase in kom. vodov","m",200]
[]
["02. Priprava materiala","kompl.",1]
[]
["03. Zavarovanje gradbišča ","m",200]
[]
[]
["B) Gradbena dela:"]
[]
["01. Rušenje asfaltirane površine"]
["      vozišča in ponovno asfaltiranje"]
["      s predhodno stabilizacijo","m2",80]
[]
["02. Strojni izkop, zasip  "]
["       kabelskega jarka"]
["      dim: 0.40 x 1.0 m","m",100]
[]
["03. Ročni izkop, zasip  "]
["       kabelskega jarka"]
["      dim: 0.40 x 1.0 m","m",100]
[]
["04. Dobava in polaganje "]
["      gibljive rebraste-znotraj gladke"]
["      plastičnih cevi PC F 110","m",440]
[]
["05. Polaganje opozorilnega "]
["     plast. traku","m",200]
[]
["06. Ročni zasip kabelskega jarka "]
["      z nabijanjem po plasteh "]
["      dim: 0.40 x 0.6 m","m",200]
[]
["07. Izkop za kabelske rezerve"]
["      dim. 1,5x1,0x0,8 m ","kom",1]
[]
["08. Odvoz odvečnega materiala"]
["       na trajno deponijo","m3",20]
[]
["09. Kabelski jašek dimenzij"]
["      120x120x120 cm s pokrovom          ","kom",5]
[]
["09. Drobna gradbena dela","pavšal"]
[]
[]
["C) Montažna dela: "]
[]
["01. Dobava in položitev kabla"]
["      kabla v PC, kanal oz. KP"]
["      PP00-YA 4x70+2,5; 0,6/1 kV","m",210]
[]
["02. Dobava in montaža"]
["       kabelskih končnikov"]
["      (EPKT 0047 »Raychem«)"]
["      ter priključitev kabla","kom",2]
[]
["03. Dobava in montaža"]
["      poc. valjaneca 25x4 mm"]
["      in priključitev v PO","m",200]
[]
["04. Dobava in montaža "]
["      priključne omarice (KPMO),"]
["      IP 65, izol. razred II "]
["      (tip PL 2 NT) "]
["      dim. 500 x 700 x 210 mm"]
["      in vgrajenim tarifnim odklopnikom,"]
["     direktnim elektronskim trofaznim"]
["      dvotarifnim števcem z dajalnikom inpulza (kl.2- 5-85A )"]
["      prenapetostno zaščito razred B2-In(8/20)-30kA, "]
["      predvarovalka 3x50A"]
["      (glej Soglasje za priključitev )"]
["      zbiralko PEN in ključavnico »EM«","kompl.",1]
[]
["05. Kabelska spojka                               ","kom",2]
[]
["06. Drobna dela na kablovodu","kom",1]
[]
["07. Priklop na obstoječo TP                   ","kompl.",1]
[]
["D) Zaključna dela:"]
[]
["01. Izdelava geodetskega posnetka","m",200]
[]
["02. Kontrolne meritve:"]
["      izolacijska upornost,"]
["      galvanski stiki","kompl.",1]
[]
["03. Pregled opravljenih del in "]
["      priprava za tehnični pregled","kom",1]
[]
["Skupaj:"]
[]
["V podani oceni je zajeto kompletno dobava, montaža s transpotnimi stroški brez DDV. "]

{"sheet":"List2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"List3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}