{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["OBJEKT"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"OBJEKT","index":0,"n_rows":516,"n_cols":8,"rows_kept":516,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[365,0,366,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"INVESTITOR:   "]
[null,"OBČINA AJDOVŠČINA"]
[null,"ULICA 5. MAJA 5a"]
[null,"5270 AJDOVŠČINA"]
[]
[]
[null,"OBJEKT:      "]
[null,"REGIJSKO SKLADIŠČE IZPOSTAVE URSZR        NOVA GORICA"]
[]
[]
[null,"ŠT. PROJEKTA:  59/2007"]
[]
[]
[null,"DATUM:              februar 2009"]
[]
[]
[]
[null,"ZADEVA:    "]
[null,"POPIS DEL IN PREDIZMERE S PREDRAČUNOM"]
[null,"ZA GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA"]
[null,"SPREMEMBA"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["1.","I. FAZA "]
[]
[null,"REKAPITULACIJA"]
[]
["A","GRADBENA DELA",null,null,null,0]
[]
["B","OBRTNIŠKA DELA",null,null,null,0]
[]
["C","ZUNANJA UREDITEV",null,null,null,0]
[{"$nulls":7},0]
["D","NEPREDVIDENA DELA V VIŠINI 5% OD A+B+C",null,null,null,0]
[]
[null,"A + B + C + D SKUPAJ BREZ DDV ",null,null,null,0]
[]
[null,"DDV 20%",null,null,null,0]
[]
[null,"A + B + C + D SKUPAJ Z DDV EUR",null,null,null,0]
[]
["A","GRADBENA DELA"]
[]
[1,"ZEMELJSKA DELA",null,null,null,0]
[]
[2,"BETONSKA DELA",null,null,null,0]
[]
[3,"ZIDARSKA DELA",null,null,null,0]
[]
[4,"TESARSKA DELA",null,null,null,0]
[]
[5,"KANALIZACIJA",null,null,null,0]
[]
[null,"GRADBENA DELA SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
["B","OBRTNIŠKA DELA"]
[]
[1,"KROVSKO-KLEPARSKA DELA",null,null,null,0]
[]
[2,"KLJUČAVNIČARSKA DELA",null,null,null,0]
[]
[3,"ALU IZDELKI",null,null,null,0]
[]
[4,"KAMNOSEŠKA DELA",null,null,null,0]
[]
[5,"KERAMIČARSKA DELA",null,null,null,0]
[]
[6,"SLIKO-PLESKARSKA DELA",null,null,null,0]
[]
[7,"MIZARSKA DELA",null,null,null,0]
[]
[8,"FASADERSKA DELA",null,null,null,0]
[]
[null,"OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
["A","GRADBENA DELA"]
[]
[null,"SPLOŠNA OPOMBA! "]
[null,"PRI IZVEDBI PREDMETNIH DEL JE STRIKTNO UPOŠTEVATI VSE ZAHTEVE V VEZI VARSTVA PRI DELU TAKO ZAPOSLENIH KOT MIMOIDOČIH. VSI DOSTOPI MORAJO BITI USTREZNO ZAVAROVANI IN OZNAČENI TER NEMOTEČI ZA UPORABNIKE SOSEDNJIH OBJEKTOV. IZVAJALEC DEL SI MORA DELOVIŠČE OGLEDATI NA LICU MESTA. V CENI JE ZAJETI VSE MOREBITNE STROŠKE, KI BI NASTALI KOT POSLEDICA UTESNJENEGA DELOVIŠČA. STROŠKE UREDITVE GRADBIŠČA JE ZAJETI V CENAH ZA ENOTO MERE PO OPISANIH POSTAVKAH, KER SE LE TI NE BODO OBRAČUNAVALI NAKNADNO (BARAKE, GRADBIŠČNI KONTEJNERJI, WC-JI, GRADBIŠČNA DEPONIJA, PLATOJI, UREDITVE DOSTOPOV, ZAŠČITNA OGRAJA PO OBODU GRADBIŠČA, GRADBIŠČNE TABLE, UREDITEV ELEKTRO IN VODOVODNEGA PRIKLJUČKA, IZDELAVA VARNOSTNEGA NAČRTA...). "]
[]
[1,"ZEMELJSKA DELA"]
[]
[null,"OPOMBA!"]
[null,"VSA IZKOPNA DELA IN TRANSPORTI IZKOPNIH MATERIALOV SE OBRAČUNAJO PO PROSTORNINI ZEMLJINE V RAŠČENEM STANJU. VSA NASIPNA DELA SE OBRAČUNAJO PO PROSTORNINI ZEMLJINE V VGRAJENEM STANJU. MOREBITNE ZAČASNE DEPONIJE ZEMELJSKEGA MATERIALA IN POTREBNE TRANSPORTE V ZVEZI  S TEM JE POTREBNO UPOŠTEVATI V ENOTNIH CENAH."]
[]
[1,"ZAKOLIČBA OBJEKTA, ZAVAROVANJE ZAKOLIČBE IN POSTAVITEV GRADBENIH PROFILOV.","KD",1,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[2,"STROJNI ODKOP HUMUSA V SLOJU DEB. DO 20 CM Z DEPONIRANJEM IZKOPANEGA MATERIALA NA GRADBIŠČU ZA KASNEJŠO UPORABO.","M3",125,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[3,"STROJNI ŠIROKI ODKOP GRADBENE JAME V TERENU III. KTG. Z ODVOZOM IZKOPANEGA MATERIALA V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI DO 10,00 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS.","M3",250,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[4,"STROJNI IZKOP JARKOV ZA TAMPONSKO BLAZINO ZA PASOVNE IN TOČKOVNE TEMELJE V TERENU III. KTG. Z ODVOZOM IZKOPANEGA MATERIALA V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI DO 10,00 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS.","M3",1029,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[5,"PLANIRANJE DNA TEMELJNE BLAZINE ZA PASOVNE IN TOČKOVNE TEMELJE Z UTRJEVANJEM ","M2",518,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[6,"PLANIRANJE TERENA MED TEMELJI Z UTRDITVIJO","M2",884,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[7,"DOBAVA IN POLAGANJE PROTIZABLATITVENEGA FILCA 300 G/M2 POD TEMELJNO BLAZINO IN KAMNITO PODLOGO MED TEMELJI, MIN. PREKLOP FILCA 30 CM.","M2",1239,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[8,"DOBAVA IN VGRAJEVANJE TAMPONA GRANULACIJE 0/60 MM, ZA TEMELJNO BLAZINO  POD PASOVNIMI IN TOČKOVNIMI TEMELJI, V SLOJIH PRIMERNE DEBELINE Z IZRAVNAVO POVRŠINE IN UTRJEVANJEM NA PREDPISANO ZBITOST. ","M3",1029,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[9,"DOBAVA IN ZASIP, POD TLAKOM IN ZA TEMELJI, S KAMNITIM MATERIALOM GRANULACIJE 0/100 MM V PLASTEH PRIMERNE DEBELINE Z IZRAVNAVO POVRŠINE IN UTRJEVANJEM NA PREDPISANO ZBITOST. ","M3",531,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[10,"DOBAVA IN VGRAJEVANJE TAMPONA GRANULACIJE 0/60 MM, POD TLAKOM, V SLOJU DEB. 20 CM Z IZRAVNAVO POVRŠINE IN UTRJEVANJEM NA PREDPISANO ZBITOST. ","M3",178,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[11,"GEOMEHANIK - PREGLED TEMELJNIH TAL Z VPISOM V GRADBENI DNEVNIK.","KD",1,null,0]
[]
[null,"ZEMELJSKA DELA SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[2,"BETONSKA DELA"]
[]
[1,"DOBAVA IN BETONIRANJE PODLOŽNEGA BETONA DEB. DO 10 CM Z BETONOM C 12/15 POD AB TEMELJI","M3",22,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[2,"DOBAVA IN BETONIRANJE AB TOČKOVNIH TEMELJEV Z BETONOM C 25/30 Z ZGLADITVIJO POVRŠINE ZA HORIZONTALNO HIDROIZOLACIJO ","M3",56,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[3,"DOBAVA IN BETONIRANJE AB PASOVNIH  TEMELJEV Z BETONOM C 25/30 Z ZGLADITVIJO POVRŠINE ZA HORIZONTALNO HIDROIZOLACIJO ","M3",76,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[4,"DOBAVA IN BETONIRANJE AB KONSTRUKCIJ Z BETONOM C 25/30 - VERTIKALNE ZIDNE VEZI IN STEBRI","M3",32,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[5,"DOBAVA IN BETONIRANJE AB KONSTRUKCIJ Z BETONOM C 25/30 - HORIZONTALNE ZIDNE VEZI, NOSILCI, PREKLADE ","M3",40,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[6,"DOBAVA IN BETONIRANJE AB KONSTRUKCIJ Z BETONOM C 25/30 - STOPNICE IN PODEST","M3",3,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[7,"DOBAVA IN BETONIRANJE BETONSKEGA PODLOŽNEGA TLAKA DEB. 10 CM Z BETONOM C 16/20 Z ZGLADITVIJO POVRŠINE ZA HORIZONTALNO HIDROIZOLACIJO ","M2",744,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[8,"DOBAVA IN BETONIRANJE ARM. BETONSKEGA  PODLOŽNEGA TLAKA DEB. 10 CM Z BETONOM C 16/20 Z ZGLADITVIJO POVRŠINE ZA HORIZONTALNO HIDROIZOLACIJO ","M2",110,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[9,"DOBAVA IN BETONIRANJE AB TALNE PLOŠČE DEB. 15 CM Z BETONOM C 25/30 MIKROARMIRAN 40 KG/M3 S POSIPOM S TAL M KVARC SIVE BARVE 8 KG/M2","M2",816,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[10,"DOBAVA IN LEPLJENJE STIROPORA DEB. 1 CM, VIŠ. 15 CM -  ZA DILATACIJO AB TALNE PLOŠČE ","M1",121,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[11,"REZANJE TALNIH DILATACIJ V AB TALNI PLOŠČI ","M1",240,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[12,"KITANJE TALNIH DILATACIJ V AB TALNI PLOŠČI S TRAJNO ELASTIČNIM KITOM","M1",361,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[13,"DOBAVA IN NAPRAVA RAVNE STROPNE PLOŠČE IZ TRAVET IN POLNIL DEB. 14+6 CM Z BETONOM C 25/30 (TRAVETE, POLNILA, ARMATURA TRAVET, BETON)","M2",117,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[14,"DOBAVA IN MONTAŽA REBRASTE ARMATURE S 400 DO FI 12 MM","KG",9300,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[15,"DOBAVA IN MONTAŽA REBRASTE ARMATURE S  400 NAD FI 12 MM","KG",13600,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[16,"DOBAVA IN MONTAŽA ARMATURNIH MREŽ S 500","KG",7600,null,0]
[]
[null,"BETONSKA DELA SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[3,"ZIDARSKA DELA"]
[]
[1,"DOBAVA IN NAPRAVA HORIZONTALNE HIDROIZOLACIJE TLAKA Z ENIM SLOJEM IZOTEKTA T4 Z VARJENJEM S PREDHODNIM HLADNIM PREMAZOM Z IBITOLOM","M2",999,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[2,"DOBAVA IN NAPRAVA VERTIKALNE HIDROIZOLACIJE Z ENIM SLOJEM IZOTEKTA T4 Z VARJENJEM S PREDHODNIM HLADNIM PREMAZOM Z IBITOLOM","M2",45,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[3,"DOBAVA IN NAPRAVA HORIZONTALNE HIDROIZOLACIJE S 3X PREMAZOM S HIDROSTOP NAD AB TEMELJI - POD AB STEBRI IN VERTIKALNIMI ZIDNIMI VEZMI. ","M2",12,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[4,"DOBAVA IN ZIDANJE OPEČNIH ZIDOV DEB. 20 IN 30 CM Z MODULARNO OPEKO IN ACM 1:3:9","M3",292,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[5,"DOBAVA IN  ZIDANJE OPEČNIH PREDELNIH STEN DEB. 12 CM Z DVOJNIM ALI TROJNIM ZIDAKOM IN ACM 1:2:6 VKLJUČNO Z NAPRAVO MONTAŽNIH ARMIRANIH OPEČNIH NADVRATNIH PREKLAD. ","M2",86,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[6,"DOBAVA IN NAPRAVA STROJNEGA NOTRANJEGA GROBEGA IN FINEGA OMETA Z ACM 1:2:6 S PREDHODNIM OBRIZGOM Z RCM 1:2 NA OPEČNE ZIDOVE","M2",1276,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[7,"DOBAVA IN NAPRAVA STROJNEGA NOTRANJEGA GROBEGA IN FINEGA OMETA Z ACM 1:2:6 S PREDHODNIM OBRIZGOM Z RCM 1:2 NA OPEČNE STROPOVE","M2",117,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[8,"DOBAVA IN NAPRAVA OBRIZGA IN GROBEGA  OMETA NA NOTRANJI STRANI OPEČNE ATIKE.","M2",55,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[9,"DOBAVA IN NAPRAVA PLAVAJOČEGA MIKROARMIRANEGA CEMENTNEGA ESTRIHA DEB. 6 CM, TOPLOTNA IZOLACIJA EKSTRUDIRAN POLISTIREN DEB. 6 CM POKRIT S PVC FOLIJO VKLJUČNO Z OBZIDNO DILATACIJO DEB. 0,5 CM - POSLOVNI PROSTORI V PRITLIČJU","M2",116,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[10,"DOBAVA IN NAPRAVA PLAVAJOČEGA MIKROARMIRANEGA CEMENTNEGA ESTRIHA DEB. 6 CM, TOPLOTNA IZOLACIJA EKSTRUDIRAN POLISTIREN DEB. 3 CM POKRIT S PVC FOLIJO VKLJUČNO Z OBZIDNO DILATACIJO DEB. 0,5 CM - POSLOVNI PROSTORI V NADSTROPJU.","M2",125,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[11,"IZRAVANAVA ZUNANJIH IN NOTRANJIH OKENSKIH POLIC ŠIRINE 15-20 CM S CEMENTNO MALTO ALI FINIM BETONOM VKLJUČNO S POTREBNIM OPAŽEM.","M1",62,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[12,"DOBAVA IN VZIDAVA LESENIH SLEPIH PODBOJEV ZA NOTRANJA LESENA VRATA VEL. DO 2,00 M2","KD",7,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[13,"DOBAVA IN MONTAŽA ALU GUM PREDPRAŽNIKA VEL. 100X60 CM V INOX OKVIRJU.","KD",1,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[14,"ZAKLJUČNO ČIŠČENJE OBJEKTA PO KONČANIH DELIH VKLJUČNO Z OKNI, VRATI IN STENSKO KERAMIKO. OBRAČUNA SE 1X TLORISNA POVRŠINA PROSTOROV.","M2",1057,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[15,"RAZNA MANJŠA GRADBENA DELA NA PRIMER; DOLBLJENJE IN KRPANJE ZA INSTALACIJE, POMOČ OBRTNIKOM, VZIDAVA MANJŠIH PREDMETOV - OCENA. OBRAČUN SE BO VRŠIL NA PODLAGI DEJANSKO PORABLJENEGA ČASA IN MATERIALA EVIDENTIRAN V GRADBENEM DNEVNIKU IN POTRJEN OD NADZORNEGA ORGANA NAROČNIKA.",null,null,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[null,"PKVD","UR",40,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[null,"KVD","UR",40,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[null,"MATERIAL ","KD",1,null,0]
[]
[null,"ZIDARSKA DELA SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[4,"TESARSKA DELA"]
[]
[1,"NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB PASOVNE TEMELJE.","M2",212,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[2,"NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA  AB TOČKOVNE TEMELJE.","M2",112,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[3,"NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB PRAVOKOTNE STEBRE ","M2",164,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[4,"NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB VERTIKALNE ZIDNE VEZI","M2",123,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[5,"NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB NOSILCE IN PREKLADE, Z VIŠINO PODPIRANJA DO 3,00 M","M2",40,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[6,"NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB NOSILCE IN PREKLADE, Z VIŠINO PODPIRANJA NAD 4,00 DO 5,00 M","M2",22,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[7,"NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB HORIZONTALNE ZIDNE VEZI IN ROBOVE AB PLOŠČ VIŠINE DO 20 CM","M2",220,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[8,"NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB RAVNE STOPNICE IN PODESTE, Z VIŠINO PODPIRANJA DO 3,00 M","M2",16,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[9,"NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA LESENIH ŠKATELJ ZA PREHOD KANALIZACIJSKIH IN INSTALACIJSKIH CEVI SKOZI AB TEMELJE ŠIR. DO 80 CM.","KD",8,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[10,"PODPIRANJE RAVNE TRAVETNE STROPNE PLOŠČE DEB. 14+6 CM, Z VIŠINO PODPIRANJA DO 3,00 M.","M2",117,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[11,"DOBAVA IN MONTAŽA FINALIZIRANIH LESENIH LEPLJENIH DVOKAPNIH STREŠNIH NOSILCEV DOLŽINE 21,00 M, VIŠINE V SLEMENU 1,33 M V NAKLONU 3*, DEBELINE 0,20 M VKLJUČNO Z LEŽIŠČEM IN SIDRANJEM V AB KONSTRUKCIJO. ","KD",7,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[12,"DOBAVA IN MONTAŽA FINALIZIRANIH PLOŠČ IZ GREDIC 8X20 CM/73 CM, ZGORAJ IN SPODAJ OSB PLOŠČE DEB. 16 MM VMES TOPLOTNA IZOLACIJA ISOVER RIO DEB. 16 CM IN PARNA ZAPORA. PLOŠČE SE PRITRJUJEJO NA LES. LEPLJENE STREŠNE NOSILCE. DOLŽINA PLOŠČ 6,0-7,2 M.","M2",1046,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[13,"DOBAVA IN MONTAŽA FINALIZIRANIH PLOŠČ IZ GREDIC 8X20 CM/73 CM, ZGORAJ IN SPODAJ OSB PLOŠČE DEB. 16 MM VMES TOPLOTNA IZOLACIJA ISOVER RIO DEB. 16 CM IN PARNA ZAPORA. PLOŠČE SE PRITRJUJEJO NA JEKLENO PODKONSTRUKCIJO. (NADSTREŠKI)","M2",48,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[14,"MONTAŽA IN DEMONTAŽA PREMIČNIH ODROV VIŠINE DO 1,50 M. OBRAČUNA SE 1X TLORISNA POVRŠINA PROSTOROV - POSLOVNI PROSTORI.","M2",241,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[15,"MONTAŽA IN DEMONTAŽA PREVOZNIH ODROV NA KOLESIH DIM. 4,00X2,50 M, VIŠ. DO 5,0 M VKLJUČNO S PREMIKANJEM IN SIDRANJEM ODROV TER NAJEMNINO. ODRI ZA IZVAJANJE VSEH DEL (GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA) V NOTRANJOSTI OBJEKTA - SKLADIŠČNI PROSTOR, TLORISNA POVRŠINA PROSTORA JE 816,0 M2.","KD",5,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[16,"MONTAŽA IN DEMONTAŽA CEVNEGA FASADNEGA ODRA VIŠ. DO 10,00 M VKLJUČNO Z NAJEMNINO.","M2",1168,null,0]
[]
[null,"TESARSKA DELA SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[5,"KANALIZACIJA"]
[]
[1,"ZAKOLIČBA TRASE FEKALNE IN METEORNE KANALIZACIJE, ZAVAROVANJE ZAKOLIČBE IN POSTAVITEV GRADBENIH PROFILOV.","M1",254,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[2,"STROJNI IN DELNO ROČNI IZKOP JARKOV IN JAM ZA KANALIZACIJO V TERENU III. KTG. Z ZASIPOM PO POLOŽENIH CEVEH Z MATERIALOM OD IZKOPA V PLASTEH PRIMERNE DEBELINE Z NABIJANJEM TER ODVOZOM ODVIŠNEGA IZKOPANEGA MATERIALA V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI DO 10,00 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS.","M3",176,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[3,"PLANIRANJE DNA JARKOV IN JAM ZA KANALIZACIJO Z UTRJEVANJEM","M2",163,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[4,"DOBAVA IN POLAGANJE PVC CEVI FI 300 MM S POLNIM OBBETONIRANJEM Z BETONOM C 16/20 V DEB. 10 CM","M1",4,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[5,"DOBAVA IN POLAGANJE PVC CEVI FI 250 MM S POLNIM OBBETONIRANJEM Z BETONOM C 16/20 V DEB. 10 CM","M1",19,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[6,"DOBAVA IN POLAGANJE PVC CEVI FI 200 MM S POLNIM OBBETONIRANJEM Z BETONOM C 16/20 V DEB. 10 CM","M1",164,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[7,"DOBAVA IN POLAGANJE PVC CEVI FI 160 MM S POLNIM OBBETONIRANJEM Z BETONOM C 16/20 V DEB. 10 CM","M1",34,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[8,"DOBAVA IN POLAGANJE PVC CEVI FI 125 MM S POLNIM OBBETONIRANJEM Z BETONOM C 16/20 V DEB. 10 CM","M1",17,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[9,"DOBAVA IN POLAGANJE PVC CEVI FI 110 MM S POLNIM OBBETONIRANJEM Z BETONOM C 16/20 V DEB. 10 CM","M1",4,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[10,"DOBAVA IN POLAGANJE PVC CEVI FI 60 MM S POLNIM OBBETONIRANJEM Z BETONOM C 16/20 V DEB. 10 CM","M1",12,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[11,"DOBAVA IN NAPRAVA PESKOLOVA IZ BETONSKE CEVI FI 30 CM, GLOBINE 100 CM, Z NAPRAVO BETONSKEGA DNA IN PRIKLJUČKOV, Z LTŽ POKROVOM NOSILNOSTI 150 KN.","KD",5,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[12,"DOBAVA IN NAPRAVA PESKOLOVA IZ BETONSKE CEVI FI 30 CM, GLOBINE 100 CM, Z NAPRAVO BETONSKEGA DNA IN PRIKLJUČKOV, Z BETONSKIM POKROVOM.","KD",6,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[13,"DOBAVA IN NAPRAVA REVIZIJSKEGA JAŠKA VEL. 60X60 CM, GLOBINE DO 100 CM, IZ BETONA C 25/30 Z NAPRAVO BETONSKEGA DNA IN PRIKLJUČKOV, Z LTŽ PLINOTESNIM POKROVOM NOSILNOSTI 250 KN.","KD",2,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[14,"DOBAVA IN NAPRAVA REVIZIJSKEGA JAŠKA IZ BETONSKE CEVI FI 60 CM, GLOBINE DO 100 CM, Z NAPRAVO BETONSKEGA DNA IN PRIKLJUČKOV, Z LTŽ POKROVOM NOSILNOSTI 400 KN.","KD",2,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[15,"DOBAVA IN NAPRAVA REVIZIJSKEGA JAŠKA IZ BETONSKE CEVI FI 60 CM, GLOBINE DO 100 CM, Z NAPRAVO BETONSKEGA DNA IN PRIKLJUČKOV, Z BETONSKIM POKROVOM.","KD",2,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[16,"DOBAVA IN NAPRAVA REVIZIJSKEGA JAŠKA IZ BETONSKE CEVI FI 60 CM, GLOBINE NAD 100 DO 200 CM, Z NAPRAVO BETONSKEGA DNA IN PRIKLJUČKOV, Z BETONSKIM POKROVOM.","KD",2,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[17,"DOBAVA IN NAPRAVA REVIZIJSKEGA JAŠKA IZ BETONSKE CEVI FI 80 CM, GLOBINE NAD 100 DO 200 CM, Z NAPRAVO BETONSKEGA DNA IN PRIKLJUČKOV, Z LTŽ POKROVOM NOSILNOSTI 400 KN.","KD",1,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[18,"DOBAVA IN NAPRAVA REVIZIJSKEGA JAŠKA IZ BETONSKE CEVI FI 80 CM, GLOBINE NAD 100 DO 200 CM, Z NAPRAVO BETONSKEGA DNA IN PRIKLJUČKOV, Z BETONSKIM POKROVOM.","KD",2,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[19,"DOBAVA IN NAPRAVA CESTNEGA PESKOLOVA IZ BETONSKE CEVI FI 50 CM, GLOBINE 100 CM, Z NAPRAVO BETONSKEGA DNA IN PRIKLJUČKOV, Z LTŽ REŠETKO NOSILNOSTI 400 KN.","KD",2,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[20,"DOBAVA IN NAPRAVA CESTNEGA PESKOLOVA IZ BETONSKE CEVI FI 50 CM, GLOBINE NAD 100 DO 200 CM, Z NAPRAVO BETONSKEGA DNA IN PRIKLJUČKOV, Z LTŽ REŠETKO NOSILNOSTI 400 KN.","KD",4,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[21,"DOBAVA IN MONTAŽA TALNE LINIJSKE POVOZNE LTŽ REŠETKE NOSILNOSTI 400 KN ŠIRINE 30 CM VKLJUČNO Z BETONSKIM KORITOM IN NAPRAVO PRIKLJUČKA","M1",8,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[22,"DOBAVA IN MONTAŽA KOMPLET KOALESCENTNEGA LOVILCA MINERALNIH OLJ 12.000 LITROV ZA POVRŠINO 1.500 M2 NPR. ROTO NS 30SIIP. V CENI JE ZAJETI TUDI VSA POTREBNA GRADBENA DELA.","KD",1,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[23,"DOBAVA IN NAPRAVA PRIKLJUČKA S PVC CEVJO FI 300 MM NA OBSTOJEČO KANALIZACIJO","KD",1,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[24,"DOBAVA IN NAPRAVA PRIKLJUČKA S PVC CEVJO FI 160 MM NA OBSTOJEČO KANALIZACIJO","KD",1,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[25,"PREIZKUS VODOTESNOSTI KANALIZACIJE.","M1",254,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[26,"ZAKOLIČBA TRASE ZA ELEKTRIKO, PTT IN VODOVOD, ZAVAROVANJE ZAKOLIČBE IN POSTAVITEV GRADBENIH PROFILOV.","M1",45,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[27,"STROJNI IN DELNO ROČNI IZKOP JARKOV IN JAM ZA KANALIZACIJO V TERENU III. KTG. Z ZASIPOM PO POLOŽENIH CEVEH Z MATERIALOM OD IZKOPA V PLASTEH PRIMERNE DEBELINE Z NABIJANJEM TER ODVOZOM ODVIŠNEGA IZKOPANEGA MATERIALA V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI DO 10,00 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS.","M3",33,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[28,"PLANIRANJE DNA JARKOV IN JAM ZA KANALIZACIJO Z UTRJEVANJEM","M2",28,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[29,"DOBAVA IN NAPRAVA JAŠKA ZA ELEKTRIKO NOTR. VEL. 80X80 CM, GLOBINE DO 100 CM, IZ BETONA C 25/30 Z NAPRAVO BETONSKEGA DNA IN PRIKLJUČKOV, Z LTŽ POKROVOM 600X600 MM NOSILNOSTI 250 KN.","KD",1,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[30,"DOBAVA IN NAPRAVA JAŠKA ZA PTT NOTR. VEL. 80X80 CM, GLOBINE DO 100 CM, IZ BETONA C 25/30 Z NAPRAVO BETONSKEGA DNA IN PRIKLJUČKOV, Z LTŽ POKROVOM 600X600 MM NOSILNOSTI 250 KN.","KD",1,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[31,"DOBAVA IN NAPRAVA JAŠKA ZA VODOVOD NOTR. VEL. 80X120 CM, GLOBINE 150 CM, IZ BETONA C 25/30 Z NAPRAVO BETONSKEGA DNA IN PRIKLJUČKOV, Z LTŽ POKROVOM 600X600 MM NOSILNOSTI 250 KN.","KD",1,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[32,"DOBAVA IN POLAGANJE STIGMAFLEKS CEVI FI 110 MM, ZA ELEKTRIKO IN PTT, S POLNIM OBBETONIRANJEM Z BETONOM C 16/20 V DEB. 10 CM","M1",30,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[33,"DOBAVA IN NAPRAVA POSTELJICE IZ PESKA FRAKCIJE 0/4 MM DEB. 10 CM IN ZASIP CEVI DO VIŠINE 20 CM NAD TEMENOM VKLJUČNO S PLANIRANJEM - ZA VODOVOD","M3",2,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[null,"KANALIZACIJA SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
["B","OBRTNIŠKA DELA"]
[]
[1,"KROVSKO-KLEPARSKA DELA"]
[]
[null,"OPOMBA! "]
[null,"DEBELINO PLOČEVINE IN NAČIN PRITRJEVANJA JE DIMENZIONIRATI NA III. VETROVNO CONO (BURJA)."]
[]
[1,"DOBAVA IN POKRIVANJE DVOKAPNE STREHE S HIDROIZOLACIJO SIKA PLAN 15 G TESNILNA FOLIJA. FOLIJA JE PREKLOPNO VARJENA Z VROČIM ZRAKOM IN MEHANSKO PRITRJENA NA PODLAGO. ","M2",1046,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[2,"DOBAVA IN NAPRAVA OBSTENSKEGA VERTIKALNEGA ZAKLJUČKA R.Š. 60-90 CM V SLEDEČI SESTAVI: - HIDROIZOLACIJA SIKA PLAN 15 G TESNILNA FOLIJA, - LOČILNI SLOJ POLIESTERSKI FILC 300 G. FOLIJA JE PREKLOPNO VARJENA Z VROČIM ZRAKOM IN MEHANSKO PRITRJENA NA PODLAGO. OBSTENSKI ZAKLJUČEK NA OPEČNO ATIKO.","M2",44,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[3,"DOBAVA IN POKRIVANJE KONZOLNIH NADSTREŠKOV S HIDROIZOLACIJO SIKA PLAN 15 G TESNILNA FOLIJA. FOLIJA JE PREKLOPNO VARJENA Z VROČIM ZRAKOM IN MEHANSKO PRITRJENA NA PODLAGO. ","M2",48,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[4,"DOBAVA IN NAPRAVA OBSTENSKEGA VERTIKALNEGA ZAKLJUČKA R.Š. DO 50 CM V SLEDEČI SESTAVI: - HIDROIZOLACIJA SIKA PLAN 15 G TESNILNA FOLIJA, - LOČILNI SLOJ POLIESTERSKI FILC 300 G. FOLIJA JE PREKLOPNO VARJENA Z VROČIM ZRAKOM IN MEHANSKO PRITRJENA NA PODLAGO. OBSTENSKI ZAKLJUČEK NA FASADNI ZID.","M2",19,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[5,"DOBAVA IN POLAGANJE SIKA POHODNE FOLIJE NA ŽE PREJ POLOŽENO KRITINO SIKA.","M2",20,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[6,"DOBAVA IN NAPRAVA TALNIH TIPSKIH  IZLIVOV ŽLOTE NA STREHI Z NAPRAVO  PRIKLJUČKA NA KOTLIČEK IZ JEKLENE POCINKANE BARVANE PLOČEVINE, TALNI IZLIV JE OPREMLJEN S PROTILISTNIM KOŠEM. ","KD",6,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[7,"DOBAVA IN NAPRAVA VARNOSTNIH PRELIVOV PREREZA 20X10 CM, DOLŽINE 50 CM IZ JEKLENE POCINKANE BARVANE PLOČEVINE VKLJUČNO Z NAPRAVO PRIKLJUČKA NA KOTLIČEK IN PREBOJEM SKOZI ATIKO NA STREHI TER ZATESNITVIJO.","KD",6,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[8,"DOBAVA IN MONTAŽA VISEČIH STREŠNIH ŽLEBOV R.Š. 50 CM IZ JEKLENE POCINKANE BARVANE PLOČEVINE VKLJUČNO Z NOSILNIMI KLJUKAMI.","M1",63,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[9,"DOBAVA IN MONTAŽA VISEČIH STREŠNIH ŽLEBOV R.Š. 33 CM IZ JEKLENE POCINKANE BARVANE PLOČEVINE VKLJUČNO Z NOSILNIMI KLJUKAMI. (NADSTREŠKI)","M1",19,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[10,"DOBAVA IN MONTAŽA ODTOČNIH STREŠNIH CEVI FI 12,5 CM IZ JEKLENE POCINKANE BARVANE PLOČEVINE VKLJUČNO Z OBJEMKAMI","M1",77,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[11,"DOBAVA IN MONTAŽA ODTOČNIH STREŠNIH CEVI FI 8 CM IZ JEKLENE POCINKANE BARVANE PLOČEVINE VKLJUČNO Z OBJEMKAMI (NADSTREŠKI)","M1",15,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[12,"DOBAVA IN MONTAŽA KOTLIČKA DIM. 40X50X25 CM S PRIKLJUČKOM NA ODTOČNO STREŠNO CEV FI 12,5 CM, IZ JEKLENE POCINKANE BARVANE PLOČEVINE.","KD",11,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[13,"DOBAVA IN MONTAŽA JEKLENIH ODTOČNIH STREŠNIH CEVI FI 12,5 CM, DOLŽINE 1,50 M, S KOLENOM 90*, PROTIKOROZIJSKO ZAŠČITENE IN BARVANE VKLJUČNO Z OBJEMKAMI ","KD",11,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[14,"DOBAVA IN MONTAŽA PRIKLJUČKA STREŠNEGA ŽLEBA NA ODTOČNO STREŠNO CEV FI 12,5 CM, IZ JEKLENE POCINKANE BARVANE PLOČEVINE ","KD",11,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[15,"DOBAVA IN MONTAŽA PRIKLJUČKA STREŠNEGA ŽLEBA NA ODTOČNO STREŠNO CEV FI 8 CM, IZ JEKLENE POCINKANE BARVANE PLOČEVINE ","KD",4,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[16,"DOBAVA IN MONTAŽA PRIKLJUČKA ODTOČNE STREŠNE CEVI FI 8 CM NA ODTOČNO STREŠNO CEV FI 12,5 CM, IZ JEKLENE POCINKANE BARVANE PLOČEVINE ","KD",4,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[17,"DOBAVA IN POKRITJE VRHA ATIKE Z JEKLENO POCINKANO BARVANO PLOČEVINO R.Š. 50-60 CM VKLJUČNO Z NOSILNO PLOČEVINO ","M1",57,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[18,"DOBAVA IN MONTAŽA ZAKLJUČNE LETVE R.Š. 10-15 CM IZ JEKLENE POCINKANE BARVANE PLOČEVINE. LETEV NA STIKU HIDROIZOLACIJA SIKA - FASADNA STENA.","M1",19,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[19,"DOBAVA IN MONTAŽA ČELNE OBROBE R.Š. 40-50 CM IZ JEKLENE POCINKANE BARVANE PLOČEVINE  ","M1",76,null,0]
[]
[null,"KROVSKO-KLEPARSKA DELA SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[2,"KLJUČAVNIČARSKA DELA"]
[]
[null,"OPOMBA!"]
[null,"Izvajalec mora v ceni upoštevati izdelavo delavniških risb , katere potrdi statik , za nosilne konstrukcije mora izvajalec pridobiti atest za montirano konstrukcijo . Kvaliteta jeklene konstrukcije mora biti S235 , vijačni material jeklo kvalitete 8.8."]
[]
[1,"DOBAVA IN MONTAŽA NOSILNE KONSTRUKCIJE KONZOLNIH NADSTREŠKOV, IZ JEKLENIH PROFILOV, VSI JEKLENI PROFILI PROTIKOROZIJSKO ZAŠČITENI IN 2X BARVANI. NOSILCI SO PRITRJENI  V FASADNI ZID. IZVEDBA PO DETAJLNEM NAČRTU PROJEKTANTA.","KG",1500,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[2,"DOBAVA IN MONTAŽA LESTVE ZA DOSTOP NA STREHO VKLJUČNO Z LOVILNIM KOŠEM.LESTEV VIŠINE 6,00 M IZ JEKLENIH PROFILOV, PROTIKOROZIJSKO ZAŠČITENI IN 2X BARVANI.","KD",2,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[3,"DOBAVA IN MONTAŽA NOTRANJE STOPNIŠČNE OGRAJE VIŠINE 100 CM IZ JEKLENIH PROFILOV, PROTIKOROZIJSKO ZAŠČITENI IN 2X PLESKANI. TEŽA OGRAJE 20-25 KG/M1. IZVEDBA PO DETAJLU ARHITEKTA.","M1",6,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[4,"DOBAVA IN MONTAŽA NOTRANJEGA STOPNIŠČNEGA ROČAJA-PAŠAMANA IZ JEKLENE CEVI FI 50 MM, PROTIKOROZIJSKO ZAŠČITEN IN 2X PLESKAN, OPREMLJEN S KOVINSKIMI KONZOLAMI ZA PRITRDITEV V ZID. IZVEDBA PO DETAJLU ARHITEKTA.","M1",6,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[5,"DOBAVA IN MONTAŽA NOTRANJE PODESTNE OGRAJE VIŠINE 100 CM IZ JEKLENIH PROFILOV, PROTIKOROZIJSKO ZAŠČITENI IN 2X PLESKANI. TEŽA OGRAJE 20-25 KG/M1. IZVEDBA PO DETAJLU ARHITEKTA.","M1",23,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[6,"DOPLAČILO NA POSTAVKO B-2/5, ZA IZDELAVO DVOKRILNIH DRSNIH VRAT VEL. 200X100 CM V OGRAJI","KD",1,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[7,"DOBAVA IN MONTAŽA FINALIZIRANIH NOTRANJIH ENOKRILNIH POŽARNIH KOVINSKIH VRAT VEL. 90/210 CM. BARVA PO IZBIRI PROJEKTANTA. IZDELATI PO SHEMI VRAT IN PO DETAJLIH PROIZVAJALCA. VSE MERE JE POTREBNO VZETI NA LICU MESTA. ","KD",1,null,0]
[]
[null,"KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[3,"ALU IZDELKI"]
[]
[null,"OPOMBA!"]
[null,"VSI ALU IZDELKI IZDELKI SO FINALIZIRANI SE DOBAVIJO NA OBJEKT IN MONTIRAJO."]
[null,"IZDELAJO SE PO SHEMI OKEN IN VRAT IN PO DETAJLIH PROIZVAJALCA. VRATNA KRILA SO OPREMLJENA S KLJUKO IN KLJUČAVNICO, OKNA PA S KLJUKO. BARVA PO IZBIRI PROJEKTANTA IN NAROČNIKA. VSE MERE ALU IZDELKOV JE POTREBNO VZETI NA LICU MESTA. "]
[null,"PRI OBLIKOVANJU CEN ZA VSE IZDELKE JE POTREBNO ZAJETI TUDI ZIDARSKO POMOČ ZA VGRAJEVANJE  TER VSE ZAKLJUČKE IZDELKA DO GRADBENE KONSTRUKCIJE IN TESNENJE"]
[]
[1,"ZASTEKLENO OKNO IZ ALUMINIJASTIH PROFILOV S TERMOČLENOM, ZASTEKLJENO S TERMOPAN DVOSLOJNIM STEKLOM (K=1,1), NA NOTRANJI STRANI OPREMLJENO S SENČILOM. OKNO VEL. 105/160 CM.","KD",4,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[2,"ZASTEKLENO OKNO IZ ALUMINIJASTIH PROFILOV S TERMOČLENOM, ZASTEKLJENO S TERMOPAN DVOSLOJNIM STEKLOM (K=1,1), NA NOTRANJI STRANI OPREMLJENO S SENČILOM. OKNO VEL. 210/160 CM.","KD",6,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[3,"ZASTEKLENO OKNO IZ ALUMINIJASTIH PROFILOV S TERMOČLENOM, ZASTEKLJENO S TERMOPAN DVOSLOJNIM STEKLOM (K=1,1). OKNO VEL. NA NOTRANJI STRANI OPREMLJENO ZS SENČILOM 320/160 CM.(ODPIRANJE 100/160)","KD",8,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[4,"ZUNANJA ENOKRILNA POLNA VRATA IZ ALUMINIJASTIH PROFILOV S TERMOČLENOM, POLNILO IZ ALUMEPA, VRATA SO OPREMLJENA S KLJUKO, CILINDRIČNO KLJUČAVNICO IN SAMOZAPIRALOM. ENOKRILNA VRATA VEL. 90/210 CM.","KD",2,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[5,"ZUNANJA POLNA DVIŽNA VRATA IZ ALUMINIJA.  VRATA VEL. 400/450 CM. AVTOMATSKO ODPIRANJE.","KD",4,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[6,"ZUNANJA POLNA DVIŽNA GARAŽNA VRATA IZ ALUMINIJA. VRATA VEL. 320/280 CM. AVTOMATSKO ODPIRANJE.","KD",1,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[7,"ZUNANJA STEKLENA STENA Z ENOKRILNIMI VRATI IZ ALUMINIJASTIH PROFILOV S TERMOČLENOM, ZASTEKLJENA S TERMOPAN DVOSLOJNIM STEKLOM (K=1,1) IN KALJENIM VARNOSTNIM STEKLOM, VRATA SO OPREMLJENA S KLJUKO, CILINDRIČNO KLJUČAVNICO IN SAMOZAPIRALOM. STEKLENA STENA VEL. 140/250 CM Z ENOKRILNIMI VRATI VEL. 90/210 CM.","KD",1,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[8,"NOTRANJA STEKLENA STENA Z DVOKRILNIMI DRSNIMI VRATI IZ ALUMINIJASTIH PROFILOV S TERMOČLENOM, ZASTEKLJENA S TERMOPAN DVOSLOJNIM STEKLOM (K=1,1) IN KALJENIM VARNOSTNIM STEKLOM, VRATA SO OPREMLJENA S KLJUKO, CILINDRIČNO KLJUČAVNICO IN SAMOZAPIRALOM. STEKLENA STENA VEL. 470/300 CM Z DVOKRILNIMI DRSNIMI VRATI VEL. 240/300 CM.","KD",1,null,0]
[]
[null,"ALU IZDELKI SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[4,"KAMNOSEŠKA DELA "]
[]
[1,"DOBAVA IN MONTAŽA NOTRANJIH OKENSKIH POLIC IZ POLIRANEGA GRANITA ROZABETA PREREZA 20-25X3 CM NA VEZIVO ","M1",31,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[2,"DOBAVA IN MONTAŽA ZUNANJIH OKENSKIH POLIC IZ POLIRANEGA GRANITA ROZABETA PREREZA 20-25X3 CM NA VEZIVO VKLJUČNO Z ODKAPNIKOM IN NALIMKI","M1",31,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[3,"DOBAVA IN MONTAŽA PRAGOV IZ POLIRANEGA GRANITA ROZABETA PREREZA 20-25X3 CM NA VEZIVO ","M1",5,null,0]
[]
[null,"KAMNOSEŠKA DELA SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[5,"KERAMIČARSKA DELA"]
[]
["1","DOBAVA IN OBLOGA NOTRANJEGA TLAKA V SANITARIJAH S TALNIMI KERAMIČNIMI PLOŠČICAMI I. KVALITETE NA LEPILO ","M2",14,null,0]
[{"$nulls":5},0]
["2","DOBAVA IN OBLOGA NOTRANJEGA TLAKA S TALNIMI NEDRSEČIMI KERAMIČNIMI PLOŠČICAMI I. KVALITETE NA LEPILO VKLJUČNO Z OBZIDNIM ZAKLJUČKOM. OBRAČUNA SE HORIZONTALNA PROJEKCIJA.","M2",102,null,0]
[{"$nulls":5},0]
["3","DOBAVA IN OBLOGA FINO OMETANIH STEN V SANITARIJAH S KERAMIČNIMI PLOŠČICAMI NA LEPILO VKLJUČNO S PVC ZAKLJUČNIMI IN VOGALNIMI LETVICAMI.","M2 ",54,null,0]
[{"$nulls":5},0]
["4","DOBAVA IN OBLOGA FINO OMETANIH STEN V ČAJNI KUHINJI S KERAMIČNIMI PLOŠČICAMI NA LEPILO VKLJUČNO S PVC ZAKLJUČNIMI IN VOGALNIMI LETVICAMI.","M2 ",8,null,0]
[{"$nulls":5},0]
["5","DOBAVA IN PRITRDITEV MEDENINASTE LAME/PRIPIRE NA MESTIH, KJER SE MENJAJO OBLOGE TLAKOV ALI NIVOJI.","M1",1,null,0]
[]
[null,"KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[6,"SLIKO-PLESKARSKA DELA"]
[]
["1","IZRAVNAVA NOTRANJIH FINO OMETANIH STEN Z 2X KITANJEM - POSLOVNI PROSTORI.","M2",514,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[2,"2X SLIKANJE NOTRANJIH ŽE IZRAVNANIH FINO OMETANIH STEN IN STROPOV Z BELO BIO BARVO - POSLOVNI PROSTORI.","M2",514,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[3,"2X SLIKANJE NOTRANJIH FINO OMETANIH STEN Z BELO BIO BARVO - SKLADIŠČNI PROSTOR.","M2",996,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[4,"2X SLIKANJE NOTRANJIH BETONSKIH POVRŠIN (STEBRI, STOPNICE) Z BELO BIO BARVO - SKLADIŠČNI PROSTOR.","M2",66,null,0]
[]
[null,"SLIKO-PLESKARSKA DELA SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[7,"MIZARSKA DELA"]
[]
["1","DOBAVA IN MONTAŽA FINALIZIRANIH NOTRANJIH SUHOMONTAŽNIH ENOKRILNIH POLNIH LESENIH VRAT VEL. 80/210 CM; LESEN PODBOJ IZ VEZANE PLOŠČE FURNIRAN, VRATNO KRILO JE PANELKA FURNIRANA, OPREMLJENA S KLJUKO IN KLJUČAVNICO. "]
[null,"VRATA JE IZDELATI PO SHEMI VRAT. VSE MERE JE POTREBNO VZETI NA LICU MESTA.","KD",3,null,0]
[{"$nulls":5},0]
["2","DOBAVA IN MONTAŽA FINALIZIRANIH NOTRANJIH SUHOMONTAŽNIH ENOKRILNIH LESENIH POLNIH VRAT VEL. 70/210 CM; LESEN PODBOJ IZ VEZANE PLOŠČE FURNIRAN, VRATNO KRILO JE PANELKA FURNIRANA, OPREMLJENA S KLJUKO IN KLJUČAVNICO. ",null,null,null,0]
[null,"VRATA JE IZDELATI PO SHEMI VRAT. VSE MERE JE POTREBNO VZETI NA LICU MESTA.","KD",4,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[3,"DOBAVA IN MONTAŽA LESENE PREDELNE STENE DEB. 13 MM ZA SANITARIJE, SKUPAJ Z VGRAJENIMI DRSNIMI VRATI ŠIRINE 65 CM, POLNILO V FINALNI OBDELAVI OBOJESTRANSKO MAX LAMINAT, NOSILNA KONSTRUKCIJA STENE IZ TIPSKIH KROMIRANIH STOJK, ",null,null,null,0]
[null,"STENA DOLŽINE 150 CM, VIŠINE 210 CM IN JE SPODAJ DVIGNJENA 15 CM OD TAL, VRATA SO OPREMLJENA S SMUČNIM MEHANIZMOM, KLJUKO IN KLJUČAVNICO USTREZNO ZA SANITARIJE. ","KD",2,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[4,"DOBAVA IN MONTAŽA LESENE PREGRADNE STENE DEB. 13 MM ZA SANITARIJE, POLNILO V FINALNI OBDELAVI OBOJESTRANSKO MAX LAMINAT, NOSILNA KONSTRUKCIJA STENE IZ TIPSKIH KROMIRANIH STOJK, ",null,null,null,0]
[null,"STENA DOLŽINE 50 CM, VIŠINE 210 CM IN JE SPODAJ DVIGNJENA 15 CM OD TAL.","KD",1,null,0]
[5,"DOBAVA IN MONTAŽA FINALIZIRANIH NOTRANJIH SUHOMONTAŽNIH ENOKRILNIH LESENIH POLNIH VRAT VEL. 90/210 CM; LESEN PODBOJ IZ VEZANE PLOŠČE FURNIRAN, VRATNO KRILO JE PANELKA FURNIRANA, OPREMLJENA S KLJUKO IN KLJUČAVNICO- POŽARNA EI30MIN ","KD",2,null,0]
[null,"MIZARSKA DELA SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[8,"FASADERSKA DELA"]
[]
[1,"DOBAVA IN IZDELAVA TANKOSLOJNE KOMPAKTNE FASADE NA OPEČNE STENE V SLEDEČI SESTAVI: - LEPLJENJE IN VIJAČENJE FASADNIH PLOŠČ IZ EKSPANDIRANEGA POLISTIRENA DEB. 8 CM, - NANOS LEPILA KOT NPR. BAUMIT KLEBESPACHTEL W, POLAGANJE ARMATURNE MREŽICE IZ STEKLENIH VLAKEN KOT NPR. BAUMIT TEXTILGLASGITTER IN IZRAVNAVA Z LEPILOM KOT NPR. BAUMIT KLEBESPACHTEL W, - PREMAZ Z EMULZIJO KOT NPR. BAUMIT UNIVERSALGRUND, - NAPRAVA ZAKLJUČNEGA SLOJA FASADNEGA OMETA KOT NPR. BAUMIT SILIKATPUTZ DEB. ZRNA 2 MM. V CENI ZA ENOTO SO ZAJETI TUDI VSI POTREBNI NOSILNI, OJAČITVENI, ZAKLJUČNI, DILATACIJSKI PROFILI TER PRITRDILNI MATERIAL. BARVA PO IZBORU ARHITEKTA IN NAROČNIKA. ","M2",859,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[2,"DOBAVA IN IZDELAVA TANKOSLOJNE KOMPAKTNE FASADE NA OPEČNE STENE NA PODSTAVKU FASADE V SLEDEČI SESTAVI: - LEPLJENJE IN VIJAČENJE FASADNIH PLOŠČ IZ EKSTRUDIRANEGA POLISTIRENA DEB. 8 CM, - NANOS LEPILA KOT NPR. BAUMIT KLEBESPACHTEL W, POLAGANJE ARMATURNE MREŽICE IZ STEKLENIH VLAKEN KOT NPR. BAUMIT TEXTILGLASGITTER IN IZRAVNAVA Z LEPILOM KOT NPR. BAUMIT KLEBESPACHTEL W, - PREMAZ Z EMULZIJO KOT NPR. BAUMIT UNIVERSALGRUND, - NAPRAVA ZAKLJUČNEGA SLOJA FASADNEGA OMETA KOT NPR. BAUMIT MOSAIKPUTZ. V CENI ZA ENOTO SO ZAJETI TUDI VSI POTREBNI NOSILNI, OJAČITVENI, ZAKLJUČNI, DILATACIJSKI PROFILI TER PRITRDILNI MATERIAL. BARVA PO IZBORU ARHITEKTA IN NAROČNIKA.","M2",64,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[3,"DOBAVA IN IZDELAVA FASADE NA OPEČNE STENE (BREZ ZAKLJUČNEGA SLOJA, KI JE ZAJET V DRUGI POSTAVKI) V SLEDEČI SESTAVI: - LEPLJENJE IN VIJAČENJE FASADNIH PLOŠČ IZ EKSPANDIRANEGA POLISTIRENA DEB. 8 CM, - NANOS LEPILA KOT NPR. BAUMIT KLEBESPACHTEL W, POLAGANJE ARMATURNE MREŽICE IZ STEKLENIH VLAKEN KOT NPR. BAUMIT TEXTILGLASGITTER IN IZRAVNAVA Z LEPILOM KOT NPR. BAUMIT KLEBESPACHTEL W. V CENI ZA ENOTO SO ZAJETI TUDI VSI POTREBNI NOSILNI, OJAČITVENI, ZAKLJUČNI, DILATACIJSKI PROFILI TER PRITRDILNI MATERIAL. ","M2",98,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[4,"DOBAVA IN MONTAŽA JEKLENE POCINKANE BARVANE PROFILIRANE PLOČEVINE VKLJUČNO Z JEKL. POC. PODKONSTRUKCIJO S PRITRJEVANJEM NA FASADNI ZID. PLOČEVINA V BARVAH VIŠJEGA RALA.","M2",98,null,0]
[]
[null,"FASADERSKA DELA SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
["C","ZUNANJA UREDITEV"]
[]
[null,"OPOMBA!"]
[null,"VSA IZKOPNA DELA IN TRANSPORTI IZKOPNIH MATERIALOV SE OBRAČUNAJO PO PROSTORNINI ZEMLJINE V RAŠČENEM STANJU. VSA NASIPNA DELA SE OBRAČUNAJO PO PROSTORNINI ZEMLJINE V VGRAJENEM STANJU. MOREBITNE ZAČASNE DEPONIJE ZEMELJSKEGA MATERIALA IN POTREBNE TRANSPORTE V ZVEZI  S TEM JE POTREBNO UPOŠTEVATI V ENOTNIH CENAH."]
[]
["1","ZAKOLIČBA POVRŠIN IN POSTAVITEV POTREBNIH GRADBENIH PROFILOV. OBRAČUNA SE 1X CELOTNA OBDELANA POVRŠINA.","M2",1920,null,0]
[{"$nulls":5},0]
["2","ZAKOLIČBA OBSTOJEČIH KOMUNALNIH NAPRAV.","KD",5,null,0]
[{"$nulls":5},0]
["3","STROJNI ODKOP HUMUSA V SLOJU DEB. DO 20 CM Z DEPONIRANJEM IZKOPANEGA MATERIALA NA GRADBIŠČU ZA KASNEJŠO UPORABO.","M3",192,null,0]
[{"$nulls":5},0]
["4","STROJNI POVRŠINSKI ŠIROKI ODKOP V TERENU III. KTG. Z ODVOZOM IZKOPANEGA MATERIALA V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI DO 10,00 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS","M3",384,null,0]
[{"$nulls":5},0]
["5","PLANIRANJE ZEMELJSKEGA PLANUMA S TOČNOSTJO +- 3 CM Z UTRDITVIJO","M2",1970,null,0]
[{"$nulls":5},0]
["6"," DOBAVA IN POLAGANJE PROTIZABLATITVENEGA FILCA 300 G/M2 MIN PREKLOP FILCA 30 CM.NA ŽE PREJ PLANIRAN ZEMELJSKI PLANUM ","M2",1970,null,0]
[{"$nulls":5},0]
["7","DOBAVA IN VGRAJEVANJE KAMNITEGA MATERIALA FRAKCIJE 0/100 MM V SLOJIH PRIMERNE DEBELINE S PLANIRANJEM IN UTRJEVANJEM","M3",985,null,0]
[{"$nulls":5},0]
["8","DOBAVA IN VGRAJEVANJE TAMPONA 0/32 MM V SLOJU DEB. 25 CM Z IZRAVNAVO POVRŠINE IN UTRJEVANJEM NA MODUL STISLJIVOSTI Ev2 =min. 100 MN/M2","M3",493,null,0]
[{"$nulls":5},0]
["9","FINO PLANIRANJE TAMPONA S TOČNOSTJO +- 1 CM TER VALJANJE","M2",1876,null,0]
[{"$nulls":5},0]
["10","FREZANJE IN PLANIRANJE ZELENICE ","M2",44,null,0]
[{"$nulls":5},0]
["11","HUMUZIRANJE ZELENICE S HUMUSOM IZ GRADBIŠČNE DEPONIJE V SLOJU DEB. 30-40 CM.","M2",44,null,0]
[{"$nulls":5},0]
["12","ZATRAVITEV ŽE HUMUZIRANE ZELENICE IN VZDRŽEVANJE DO POZELENITVE","M2",44,null,0]
[{"$nulls":5},0]
["13","DOBAVA IN MONTAŽA BETONSKIH ROBNIKOV PREREZA 15X25 CM IZ BETONA C 30/37 KOMPLET Z IZKOPOM, BETONSKIM TEMELJEM, OBBETONIRANJEM, FUGIRANJEM TER ODVOZOM IZKOPANEGA MATERIALA V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI DO 10,00 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS. ROBNIKI V PREMI IN KRIVINI.","M1",270,null,0]
[{"$nulls":5},0]
["14","DOBAVA IN STROJNO VALJANJE BITUDROBIRJA AC 32 BASE B 50/70 A2 V SLOJU DEB. 8 CM","M2",1829,null,0]
[{"$nulls":5},0]
["15","DOBAVA IN STROJNO VALJANJE BITUMENSKEGA BETONA AC 11 SURF PmB 45/80-65 A2 V SLOJU DEB. 4 CM ","M2",1829,null,0]
[{"$nulls":5},0]
["16","DOBAVA IN STROJNO VALJANJE BITUMENSKEGA BETONA AC 11 SURF PmB 45/80-65 A2 V SLOJU DEB. 5 CM  - PLOČNIK","M2",16,null,0]
[{"$nulls":5},0]
["17","IZDELAVA TANKOSLOJNE TALNE OZNAČBE NA ASFALTU Z ENOKOMPONENTNO BELO BARVO V PASU ŠIR. 10 CM","M1",40,null,0]
[{"$nulls":5},0]
["18","DOBAVA IN BETONIRANJE AB PODLOŽNEGA TLAKA DEB. 12 CM Z BETONOM C 16/20 (TLAK POD PRANIMI PLOŠČAMI)","M2",31,null,0]
[{"$nulls":5},0]
["19","DOBAVA IN MONTAŽA ARMATURNIH MREŽ S 500","KG",200,null,0]
[{"$nulls":5},0]
["20","NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA ROBOVE AB PODLOŽNEGA TLAKA VIŠINE 12 CM","M1",36,null,0]
[{"$nulls":5},0]
["21","DOBAVA IN POLAGANJE PRANIH BETONSKIH KULIR PLOŠČ DIM. 40X40X4 CM NA CEMENTNI ESTRIH DEB. 3-5 CM NA ŽE PREJ NAREJEN AB PODLOŽNI TLAK VKLJUČNO S FUGIRANJEM S CEMENTNO MALTO","M2",31,null,0]
[{"$nulls":5},0]
["22","DOBAVA IN MONTAŽA KOMPLET PANELNE OGRAJE VIŠINE 203 CM, TIP BEKAERT NYLOFOR 3D ZELENE BARVE VKLJUČNO Z AB TOČKOVNIMI TEMELJI DIM. 40X40X60 CM IN VSEMI POTREBNIMI ZEMELJSKIMI DELI.","M1",222,null,0]
[{"$nulls":5},0]
["23","DOBAVA IN MONTAŽA OGRAJNIH DVOKRILNIH DRSNIH VRAT BEKAERT ZELENE BARVE VEL. 900X203 CM. VRATA SE ODPIRAJO NA ELEKTRIČNI POGON. V CENI JE ZAJETI VSE ZA GOTOVO POSTAVLJENA VRATA S STEBRIČKI, PRITRJEVANJEM IN ELEKTRIČNO INSTALACIJO. ","KD",1,null,0]
[{"$nulls":5},0]
["24","DOBAVA IN MONTAŽA OGRAJNIH ENOKRILNIH VRAT BEKAERT ZELENE BARVE VEL. 100X203 CM. VRATA SE ODPIRAJO NA ELEKTRIKO. V CENI JE ZAJETI VSE ZA GOTOVO POSTAVLJENA VRATA S STEBRIČKI, PRITRJEVANJEM IN ELEKTRIČNO INSTALACIJO. ","KD",1,null,0]
[{"$nulls":5},0]
["25","DOBAVA IN MONTAŽA PROMETNEGA ZNAKA STOP II-2 KOMPLET S KOVINSKIM DROGOM IN AB TOČKOVNIM TEMELJEM","KD",1,null,0]
[{"$nulls":5},0]
["26","RAZNA MANJŠA DELA V REŽIJI - OCENA. OBRAČUN SE BO VRŠIL NA PODLAGI DEJANSKO PORABLJENEGA ČASA IN MATERIALA EVIDENTIRAN V GRADBENEM DNEVNIKU IN POTRJEN OD NADZORNEGA ORGANA NAROČNIKA. ",null,null,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[null,"KVD  ","UR",20,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[null,"PKVD ","UR",20,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[null,"MATERIAL ","KD",1,null,0]
[]
[null,"ZUNANJA UREDITEV SKUPAJ",null,null,null,0]