{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["list1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"list1","index":0,"n_rows":221,"n_cols":6,"rows_kept":221,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,5],[0,0,0,5],[1,0,1,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["KANALIZACIJA  GORIŠKA 2 (delno) in PUTRHI"]
[]
["REKAPITULACIJA"]
[]
["1.","PREDDELA ",null,null,null,""]
["2.","ZEMELJSKA  DELA",null,null,null,""]
["3.","MONTAŽNA IN BETONSKA DELA",null,null,null,""]
["4.","OSTALA DELA",null,null,null,""]
["5.","NEPREDVIDENA DELA (10%)",null,null,null,""]
[null,"SKUPAJ  ",null,null,null,""]
[null,"DDV 20%",null,null,null,""]
[null,"SKUPAJ  DELA",null,null,null,""]
["1.","PREDDELA"]
[]
["1.1.","Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem"]
[null,"-kanal MG2","m",121,null,""]
[null,"-kanal FG2","m",181,null,""]
[null,"-kanal MPu","m",62.35,null,""]
[null,"-kanal FPu","m",65.52,null,""]
[null,"P Goriška cesta","m",188,null,""]
[null,"P Lokavška cesta","m",236,null,""]
[]
["1.2.","Zakoličba obstoječih komunalnih naprav"]
[null,"pavšal"]
[]
["1.3.","Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon)"]
[null,"-kanal MG2","kos",5,null,""]
[null,"-kanal FG2","kos",7,null,""]
[null,"-kanal MPu","kos",3,null,""]
[null,"-kanal FPu","kos",3,null,""]
[null,"P Goriška cesta","kos",10,null,""]
[null,"P Lokavška cesta","kos",10,null,""]
[]
["1.4.","Čiščenje površin, zaraslih z grmovjem v širini 5 m"]
[null,null,"m2",5,null,""]
[]
["1.5.","Sekanje dreves z razžagovanjem in odvozom na deponijo do 5 km"]
[null,null,"kos",8,null,""]
[]
["1.6.","Prometno zavarovanje cest pri izvajanju prekopa s postavitvijo signalizacije"]
[null,"pavšal"]
[]
["1.7.","Zasek obstoječega asfalta"]
[null,"-kanal MG2","m",121,null,""]
[null,"-kanal FG2","m",241.2,null,""]
[null,"-kanal MPu","m",62.35,null,""]
[null,"-kanal FPu","m",65.52,null,""]
[null,"P Goriška cesta","m",245.7,null,""]
[null,"P Lokavška cesta","m",123.20615984600771,null,""]
[]
["1.8.","Rušenje asfaltnega ustroja z nakladanjem in odvozom v deponijo do 5km"]
[null,"-kanal MG2","m2",308.8,null,""]
[null,"-kanal FG2","m2",220.78,null,""]
[null,"-kanal MPu","m2",98.45,null,""]
[null,"-kanal FPu","m2",85.19,null,""]
[null,"P Goriška cesta","m2",336,null,""]
[null,"P Lokavška cesta","m2",184.81,null,""]
[]
["1.9.","Izdelava priključka na obstoječi  AB jašek, za BC cev do 1000 mm","kos",2,null,""]
[]
["1.10.","Izdelava priključka na obstoječi  PE jašek, za PVC cev do 200mm","kos",2,null,""]
[]
["1.11.","Izdelava priključka na obstoječi  AB jašek, za PVC cev DN  400mm","kos",1,null,""]
[]
["1.12.","Izdelava priključka hišne kanalizacije na novi jašek"]
[null,"-hišni priključki","kos",7,null,""]
[]
["1.13.","Rušenje betonskega zidu debeline do 40 cm","m3",3,null,""]
[]
[{"$nulls":5},""]
["1.14.","Rušenje betonskih robnikov dim. Do 15/25 vključno s podložnim betonom ter odvoz ruševin na deponijo do 5 km daleč","m1",200,null,""]
[]
["1.15.","Rušenje obstoječih revizijskih jaškov in požiralnikov višine do h=2m z nakladanjem in odvozom v deponijo do 5km","kos",2,null,""]
[]
["1.16.","Rušenje obstoječe betonske kanalizacije z odvozom ruševin v deponijo do 5 km daleč(izkop in ostala dela so obračunana posebej)","m",109.5,null,""]
[]
["1.17.","Zasip jarkov porušene kanalizacije z materialom od izkopa (komprimiranje v plasteh po 30 cm)","m3",150,null,""]
[]
["1.18.","Zavarovanje prometa med gradnjo. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala.",null,null,null,""]
[null,"ocena"]
[]
[null,"PREDDELA SKUPAJ:",null,null,null,""]
[]
["2.","ZEMELJSKA DELA"]
[]
["2.1.","Strojni izkop humusa ob trasi kanalizacije v sloju debeline do 20 cm z odmetom do 2 m."]
[null,"P Goriška cesta","m3",368.55,null,""]
[null,"P Lokavška cesta","m3",184.81,null,""]
[]
["2.2.","Strojni izkop jarkov v III in IV ktg za kanalizacijo v suhem terenu , širine 1.0 do 2.5 m globine do 3.5 m, naklon brežin 75°, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na deponijo na razdalji do 4 km"]
[null,"-kanal MG2","m3",543.44,null,""]
[null,"-kanal FG2","m3",478.87,null,""]
[null,"-kanal MPu","m3",113.04,null,""]
[null,"-kanal FPu","m3",102.46,null,""]
[null,"P Goriška cesta","m3",297,null,""]
[null,"P Lokavška cesta","m3",574.42,null,""]
[]
["2.3.","Izkop za hišne priključke fekalnih in meteornih vod v terenu III do IV ktg., globine do 1,5 m, naklon brežin 75°, širina izkopa 60 cm z nakladanjem in odvozom v deponijo","m3",50,null,""]
[]
["2.4.","Dodatni strojni izkop za revizijske jaške v terenu III.ktg., globine do 2.1m, naklon brežin 75°","m3",17,null,""]
[]
["2.5.","Ročni izkop z odmetom na rob, globine do 2 m, na križanjih z ostalimi komunalnimi vodi (ocena 2%)","m3",75,null,""]
[]
["2.6.","Črpanje vode iz jarkov med izkopom in montažo (Obračun po dejansko porabljenem času, črpalka potrebne zmogljivosti)","kWh",220,null,""]
[]
["2.7.","Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/- 1 cm, širina DN + 0,30m"]
[null,"-kanal MG2","m2",96.8,null,""]
[null,"-kanal FG2","m2",90.5,null,""]
[null,"-kanal MPu","m2",48.67,null,""]
[null,"-kanal FPu","m2",32.19,null,""]
[null,"P Goriška cesta","m2",150.4,null,""]
[null,"P Lokavška cesta","m2",161.53,null,""]
[]
["2.8.","Zasip kanalizacijskih cevi in jaškov z drobljencem vključno z dobavo drobljenca, ter komprimiranje v plasteh po 30 cm (pod voznimi površinami)"]
[null,"-kanal MG2","m3",326.61,null,""]
[null,"-kanal FG2","m3",439.12,null,""]
[null,"-kanal MPu","m3",80.17,null,""]
[null,"-kanal FPu","m3",90.28,null,""]
[]
["2.9.","Zasip kanalizacijskih cevi in jaškov z materialom izkopa ter komprimiranje v plasteh po 30 cm (pod nevoznimi površinami)"]
[null,"Goriška cesta","m3",128,null,""]
[null,"Lokavška cesta","m3",247.54,null,""]
[]
["2.10.","Odvoz odvečnega materiala z odvozom na deponijo do 4 km, F=1,25","m3",996.8875000000003,null,""]
[]
["2.11.","Humusiranje, planiranje in zatravitev zelenic s humusnim materialom  v sloju debeline 20cm"]
[null,"Goriška cesta","m2",1842.75,null,""]
[null,"Lokavška cesta","m2",924.05,null,""]
[]
[null,"ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:",null,null,null,""]
[]
["3.","MONTAŽNA IN BETONSKA DELA"]
[]
["3.1.","Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi DN400  na betonsko posteljico debeline 10cm z obbetoniranjem po detajlu (0.24m3/m)-polno obbetonirana"]
[null,"Lokavška cesta","m",15.6,null,""]
[]
["3.2.","Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi SN4 DN200  na betonsko posteljico debeline 10cm s polnim obbetoniranjem po detajlu (0.17 m3/m)"]
[null,"-kanal FG2","m",181,null,""]
[null,"-kanal FPu","m",65.52,null,""]
[null,"P Lokavška cesta","m",15.4,null,""]
[]
["3.3.","Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi SN4 DN250  na betonsko posteljico debeline 10cm z delnim obbetoniranjem po detajlu (0.09 m3/m)"]
[null,"P Lokavška cesta","m",88.2,null,""]
[]
["3.4.","Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi SN4 DN200  na betonsko posteljico debeline 10cm z delnim obbetoniranjem po detajlu (0.06 m3/m)- pod nevoznimi površinami"]
[null,"P Goriška cesta","m",187.1,null,""]
[null,"P Lokavška cesta","m",119.51,null,""]
[]
["3.5.","Dobava in polaganje navadnih betonskih kanalizacijskih cevi  DN 500 na betonsko posteljico debeline 15cm s polnim obbetoniranjem po detajlu (0.48m3/m) - pod voznimi površinami"]
[null,"-kanal MG2","m",121,null,""]
[]
["3.6.","Dobava in polaganje navadnih betonskih kanalizacijskih cevi  DN 300 na betonsko posteljico debeline 13cm s polnim obbetoniranjem po detajlu (0.24m3/m) - pod voznimi površinami"]
[null,"-kanal MPu","m",62.35,null,""]
[]
["3.7.","Dobava in montaža prefabriciranega poliesterskega jaška svetlega premera 1000 mm, vključno z muldo in vtokom in iztokom in posteljico iz betona "]
[null,"`-globine od 2,00 do 3,50 m","kos",6,null,""]
[]
["3.8.","Izdelava betonskih  revizijskih jaškov DN800,  z asimetričnim konusom 800/600 ter obdelavo mulde in priključkov","kos",6,null,""]
[]
["3.9.","Dobava in montaža prefabriciranega poliesterskega jaška svetlega premera 800 mm, vključno z muldo in vtokom in iztokom in posteljico iz betona "]
[null,"`-globine manj od 1,50m","kos",8,null,""]
[]
["3.10.","Dobava in montaža betonskih  revizijskih jaškov DN 1000 z asimetričnim konusom 1000/600,  ter obdelavo mulde in priključkov."]
[null,"`-globine do 2,00 m","kos",1,null,""]
[null,"`-globine od 2,00 do 3,50 m","kos",3,null,""]
[]
["3.11.","Dobava in montaža betonskih  revizijskih jaškov DN600 z obdelavo mulde in priključkov."]
[null,"`-globine do 2,00 m","kos",2,null,""]
[]
["3.12.","Dobava in montaža PVC enojnega odcepa KGEA 400/200/45 in loka KGB 200/45 z betonsko podlago, polno obbetoniran","kos",1,null,""]
[]
["3.13.","Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa minimalne nosilnosti 50 kN, preseka 600mm, vključno z AB obročem -v zelenici","kos",12,null,""]
[]
["3.14.","Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa nosilnosti 250 kN vključno z AB obročem, gumi tesnilom, preseka 600mm-pod voznimi površinami","kos",14,null,""]
[]
["3.15.","Dobava in vgradnja dodatnega priključka na poliesterskem jašku za cev DN 200","kos",6,null,""]
[]
["3.16.","Dobava in vgradnja dodatnega priključka na BC jašku za cev DN 200","kos",3,null,""]
[]
["3.17.","Izvedba dodatne zaščite plinovodnih in TK cevi ob nadzoru upravljalca (dodatna zaščitna cev ter obbetoniranje)","m",40,null,""]
[]
[null,"MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ:",null,null,null,""]
[]
["4.","OSTALA DELA"]
[]
["4.1.","Priprava tamponskega planuma ceste z natančnostjo +- 1cm z uvaljanjem"]
[null,"-kanal MG2","m2",308.8,null,""]
[null,"-kanal FG2","m2",220.78,null,""]
[null,"-kanal MPu","m2",98.45,null,""]
[null,"-kanal FPu","m2",85.19,null,""]
[]
["4.2.","Ponovno asfaltiranje cestnih površin z bitudrobirjem BD22 debeline 5cm in bitumenskim betonom BB11 debeline 3cm"]
[null,"-kanal MG2","m2",308.8,null,""]
[null,"-kanal FG2","m2",220.78,null,""]
[null,"-kanal MPu","m2",98.45,null,""]
[null,"-kanal FPu","m2",85.19,null,""]
[]
["4.3","Ročno in strojno rušenje obstoječih travnih plošč, njihovo zlaganje na stran in ponovna vgradnja po končanih delih na peščeno podlago","m2",100,null,""]
[]
["4.4.","Izvedba zavarovanih brvi za  prehod ljudi čez izkopane kanale (skladno z zahtevami Uredbe!!)","kos",20,null,""]
[]
["4.5.","Vzpostavitev cestnih robnikov v prvotno stanje","kos",200,null,""]
["4.6.","Vnos v kataster komunalnih naprav"]
[null,"pavšal"]
[]
["4.7.","Vzpostavitev raznih okrasnih zidcev in vrtnih robnikov v prvotno stanje","m",20,null,""]
[]
["4.8.","Dobava in posaditev raznih sadnih in okrasnih dreves","kos",5,null,""]
[]
["4.9.","Varnostni načrt ureditve gradbišča","kos",1,null,""]
[]
["4.10.","Izdelava geodetskega načrta novega stanja skladno z ZGO-1 in navodili upravljalca kanal. ","m",853.87,null,""]
[]
["4.11.","Pregled kanalizacije s kamero","m",246.51999999999998,null,""]
[]
["4.12.","Preizkus vodotesnosti kanalizacije"]
[null,"pavšal"]
[]
["4.13.","Projekt izvedenih del (4 izvodi)","kos ",1,null,""]
[]
[null,"OSTALA DELA SKUPAJ:",null,null,null,""]