{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["CESTA","kamnita zložba","meteorni kanal"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"CESTA","index":0,"n_rows":53,"n_cols":6,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,4],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[12,1,12,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,"Enota","količina","cena/enoto","SKUPAJ"]
[null,"CESTA 1 V ZN GRIVČE II"]
[]
[null,"REKAPITULACIJA"]
[null,"CESTA"]
[null,"PREDDELA",null,null,null,0]
[null,"RUŠITVENA DELA",null,null,null,0]
[null,"VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA ",null,null,null,0]
[null,"CESTA SKUPAJ",null,null,null,0]
[null,"KAMNITA ZLOŽBA"]
[null,"PREDDELA",null,null,null,0]
[null,"ZEMELJSKA DELA",null,null,null,0]
[null,"BETONSKA IN ZIDARSKA DELA",null,null,null,0]
[null,"KAMNITA ZLOŽBA SKUPAJ",null,null,null,0]
[null,"METEORNI KANAL"]
[null,"PREDDELA",null,null,null,0]
[null,"ZEMELJSKA DELA",null,null,null,0]
[null,"MONTAŽNA IN BETONSKA DELA",null,null,null,0]
[null,"METEORNI KANAL SKUPAJ",null,null,null,0]
[null,"NEPREDVIDENA DELA",0.05,null,null,0]
[null,"Skupaj",null,null,null,0]
[null,"DDV 20%",null,null,null,0]
[null,"VSE SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[]
[]
["1.","PREDDELA"]
[]
["1.","Izdelava varnostnega načrta za cesto in kamnito zložbo skupaj","kos",1,null,0]
[2,"Zakoličba osi","km",0.25,null,0]
[3,"Postavitev in zavarovanje profilov","kos",25,null,0]
[null,"SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
["2.","RUŠITVENA DELA"]
[]
["1.","Rezanje obstoječega asfalta debeline do 10 cm","m",30,null,0]
["2.","Rušenje obstoječih betonskih robnikov 15/25 cm z odvozom na trajno deponijo","m",5,null,0]
[null,"SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
["3.","VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA "]
[]
["1.","Široki strojni izkop v terenu III. Ktg. z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom v deponijo na razdalji do 10 km.","m3",6000,null,0]
[2,"Dovoz in vgradnja kamnitega materiala 0-200 mm, v plasti deb. 40 cm z valjanjem in ravnanjem.","m3",3500,null,0]
[3,"Široki strojni izkop obstoječe kamnite grede z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom po gradbišču na razdalji do 300 m","m3",277,null,0]
[4,"Vgrajevanje kamnite grede v plasteh po 30 cm vključno z valjanjem","m3",277,null,0]
[5,"Fino planiranje kamnite grede - podloga za izvedbo zgornje nosilne nevezane plasti, v potrebnem naklonu z valjanjem","m2",1300,null,0]
[6,"Dobava, dovoz in vgradnja tamponskehga drobljenca 0-63 mm, v plasti deb. 15 cm z valjanjem in ravnanjem do potrebne zbitosti.","m3",200,null,0]
[7,"Fino planiranje nevezane nosilne plasti tamponskega drobljenca - podloga za izvedbo vezane nosilne obrabne plasti vozišča.","m2",1300,null,0]
[8,"Dobava in vgrajevanje bitumiziranega drobljenca BD22 v debelini 6 cm","m2",1100,null,0]
[9,"Dobava in polaganje betonskih robniko 15/25 cm na  betonsko posteljico iz C12/15, vključno s fugiranjem (ob kamniti zložbi.","m",100,null,0]
[10,"Dobava in vgrajevanje betonskih robnikov 8/20 na betonsko posteljico iz C 12/15 vključno s fugiranjem.","m",20,null,0]
[11,"Dvig pokrovov jaškov na višino","kos",1,null,0]
[null,"SKUPAJ",null,null,null,0]

{"sheet":"kamnita zložba","index":1,"n_rows":26,"n_cols":6,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[25,1,25,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["1.","PREDDELA"]
["1.","Zakoličba osi","m",80,null,0]
["2.","Postavitev in zavarovanje profilov","kos",11,null,0]
[null,"PREDDELA SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
["2.","ZEMELJSKA DELA"]
["1.","Široki strojni izkop v zemljini III ktg. S pravilnim odsekovanjem stranic, nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na deponijo do 10 km","m3",15,null,0]
["2.","Široki strojni izkop v zemljini III ktg. S pravilnim odsekovanjem stranic, nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom za zasip za kamnito zložbo","m3",483,null,0]
["3.","Široki strojni izkop v zemljini III ktg. S pravilnim odsekovanjem stranic, nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom za zasip za kamnito zložbo - poglabljanje pod nivojem temelja zaradi neustrezne podlage (ocena)","m3",130,null,0]
["4.","Izdelava kamnite grede na delih kjer je bil izkop za temelj poglobljen, v plasteh po 30 cm z valjanjem. ","m3",130,null,0]
["5.","Planiranje zemeljskega planuma izkopa - podloga za izvedbo temelja kamnite zložbe, v potrebnem naklonu z valjanjem","m2",247,null,0]
["6.","Zasip za kamnito zložbo z materialom od izkopa v plasteh po 30 cm z grobim planiranjem plasti in valjnanjem do zgoščenosti po SPP > 95% ","m3",588,null,0]
["7.","Zasip za kamnito zložbo z nekoherentnim materialom - za drenažni sloj ob zložbi v širini ca 60 cm, zrnavosti 16-32 mm v plasteh po 30 cm z grobim planiranjem plasti in valjnanjem do zgoščenosti po MPP > 95% ","m3",191,null,0]
["8.","Fino planiranje, odstranjevanje kamna, sejanje travne mešanice 30 g/m2 in dodajanje granulat mineralnega gnjojila 30 g/m2,  valjanjem s travnim valjarjem.",null,440,null,0]
["9.","Oblikovanje jarka v nasutju iz zemljine za polaganje betonske kanalete v nagibu krone kamnite zložbe.","m1",80,null,0]
[null,"ZEMELJSKA DELA SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
["3.","BETONSKA IN ZIDARSKA DELA"]
["1.","Naprava temelja kamnite zložbe. Postavka zajema izdelavo betona kvalitete C25/30 z vgrajevanjem v gradbeno jamo, vključno z postavljanjem kamnitih blokov na betonsko podlago, polnjenjem prostorov med kamni z betonom. Na spodnji strani temelja se v betonsko podlogo vgradi armaturna mreža R335 v dolžini 3 m. (razmerje kamen: beton 50:50)","m3",360,null,0]
["2.","Naprava stene kamnite zložbe. Postavka zajema izdelavo betona kvalitete C25/30 vključno z postavljanjem kamnitih blokov na betonsko podlago, polnjenjem prostorov med kamni z betonom. Na strani stene proti nasutju se vgradi armaturna mreža R335 v dolžini 6 m. (0,5 m mreže se zavije in je vgrajena v temelj) (razmerje kamen: beton 60:40)","m3",385,null,0]
["3.","Dobava  in vgrajevanje PE cevi DN 100 dolžine do 1,5 m v kamnito zložbo v zahtevanem nagibu. Izcednice se polagajo na 2 m1 zidu","kos",41,null,0]
["4.","Izdelava ležišča za drenažno cev za kamnito zložbo iz betona C12/15 prereza 0,03 m3/m1 po detajlu","m1",80,null,0]
["5.","Dobava  in vgrajevanje PE cevi DN 150 perforirane v kotu 220°","m1",80,null,0]
["6.","Dobava  in polaganje betonskih kanalet Primorje tip A ","m1",80,null,0]
["7.","Izdelava zbirnega jaška koritnice in drenaž iz BC fi 80 cm, višine 1,7 m, vključno z obdelavo mulde, vtoka drenaže in kanalete, dobavo in montažo betonskega pokrova 60/60 cm, vključno z AB vencem pokrova in vsem potrebnim materialom in delom za izvedbo po detajlu.","kos",2,null,0]
[null,"BETONSKA IN ZIDARSKA DELA SKUPAJ",null,null,null,0]

{"sheet":"meteorni kanal","index":2,"n_rows":20,"n_cols":6,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[19,1,19,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["1.","PREDDELA"]
["1.","Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem kanala","m",159,null,0]
["2.","Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon)","kos",12,null,0]
[null,"PREDDELA SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
["2.","ZEMELJSKA DELA"]
["1.","Strojni izkop jarkov v III in IV ktg za kanalizacijo v suhem terenu , širine do 1.5 m globine do 3.5 m, naklon brežin 70°, z odlaganjem na rob izkopa.","m3",139,null,0]
["2.","Strojni izkop jarkov v III in IV ktg za kanalizacijo v suhem terenu , širine do 1.5 m globine do 3.5 m, naklon brežin 70°, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na deponijo na razdalji do 10 km","m3",128,null,0]
["3.","Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/- 1 cm","m2",146,null,0]
["4.","Zasip kanalizacijskih cevi in jaškov z nevezanim materialom in izvedbo po TSC 06.100:2003, 0-125 mm, vključno z dobavo, ter komprimiranje v plasteh po 30 cm (pod voznimi površinami)","m3",235,null,0]
["5.","Zasip jarka z nevezanim materialom po SIST 13242:2003, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.100:2003; 0-32 mm (tampon), vključno z dobavo, komprimiranjem in finim planiranjem v plasti 20 cm (pod voznimi površinami)","m3",32,null,0]
["6.","Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo na razdalji do 10 km vključno z vsemi ravnanji in stroški za trajno odlaganje","m3",7,null,0]
[null,"ZEMELJSKA DELA SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
["3.","MONTAŽNA IN BETONSKA DELA"]
["1.","Dobava in polaganje polietilenslih kanalizacijskih cevi DN400  (svetletlega premera 343 mm) na betonsko posteljico C12/15 debeline 10cm s polnim obbetoniranjem po detajlu (0.25 m3/m)","m",158,null,0]
["2.","Dobava in polaganje polietilenslih kanalizacijskih cevi DN200  (svetletlega premera 171 mm) na betonsko posteljico C12/15 debeline 10cm s polnim obbetoniranjem po detajlu (0.11 m3/m)","m",17.5,null,0]
["3.","Izdelava jaška v sestavi: betonski podstavek C12/15 1,30 x 1,30 m, višine do 0,40 m  na podložni beton d=10 cm, betonska cev fi 80 cm L= 1 m, AB konusni nastavek 80/60 cm, z vsem opažnim in drugim materialom za izvedbo jaška, vključno z izdelavo mulde. Dejanska višina jaška je določena z niveleto kanala in višino terena in se prilagaja z višino in številom betonskih cevi in pokrova. (Svetla višina jaška do 2,0 m). v postavko je vključen LTŽ pokrov D 400 z luknjami fi 600 mm.","kos",6,null,0]
["4.","Izdelava požiralnika iz PE DN 500, z izkopom, zasipom, betonskim temeljem, vtok pod robnikom, obdelavo priključka na odtok, globine 1,5 m, skupaj z dobavo materiala vključno z LTŽ pokrovovom B 125 50/50 cm","kos",5,null,0]
[null,"MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ",null,null,null,0]