{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["List1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"List1","index":0,"n_rows":311,"n_cols":6,"rows_kept":311,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"NAROČNIK:  "]
[null,"OBČINA AJDOVŠČINA"]
[null,"CESTA 5. MAJA"]
[null,"5270 AJDOVŠČINA"]
[]
[null,"OBJEKT:     "]
[null,"POMOŽNI OBJEKT OB ŠPORTNEM IGRIŠČU V BATUJAH"]
[null,"   "]
[null,"ŠT. PROJEKTA: 863-09"]
[]
[null,"DATUM :              MAJ 2010"]
[]
[null,"ZADEVA:     "]
[null,"POPIS DEL IN PREDIZMERE S PREDRAČUNOM ZA GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA"]
[]
[null,"REKAPITULACIJA"]
[]
["A","GRADBENA DELA",null,null,null,0]
[]
["B ","OBRTNIŠKA DELA",null,null,null,0]
[null,"A + B SKUPAJ BREZ DDV EUR",null,null,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[null,"DDV 20%",null,null,null,0]
[null,"A + B SKUPAJ Z DDV EUR",null,null,null,0]
[{"$nulls":5},0]
["A","GRADBENA DELA",null,null,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[1,"PRIPRAVLJALNA IN ZEMELJSKA DELA                       ",null,null,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[2,"BETONSKA DELA",null,null,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[3,"ZIDARSKA DELA",null,null,null,0]
[]
[4,"TESARSKA DELA                            ",null,null,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[5,"KANALIZACIJA                    ",null,null,null,0]
[null,"GRADBENA DELA SKUPAJ                                 ",null,null,null,0]
[{"$nulls":5},0]
["B","OBRTNIŠKA DELA",null,null,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[1,"KLEPARSKA DELA                        ",null,null,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[2,"PVC IZDELKI",null,null,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[3,"MIZARSKA DELA",null,null,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[4,"KAMNOSEŠKA DELA",null,null,null,0]
[]
[5,"KERAMIČARSKA DELA",null,null,null,0]
[]
[6,"SLIKOPLESKARSKA DELA",null,null,null,0]
[null,"OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ        ",null,null,null,0]
["A","GRADBENA DELA",null,null,null,0]
[]
[1,"PRIPRAVLJALNA IN ZEMELJSKA DELA",null,null,null,0]
[]
[1,"ZAKOLIČBA OBJEKTA, ZAVAROVANJE ZAKOLIČBE IN POSTAVITEV GRADBENIH PROFILOV.","KD",1,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[2,"STROJNI ODKOP HUMUSA V SLOJU DEB. DO 20 CM Z DEPONIRANJEM NA GRADBIŠČU ZA KASNEJŠO UPORABO","M3",27,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[3,"STROJNI ŠIROKI ODKOP GRADBENE JAME V TERENU III.-IV. KTG. Z ODVOZOM IZKOPANEGA MATERIALA NA NIŽJI TEREN NA PARCELI NAROČNIKA Z RAZGRINJANJEM ALI PA V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI DO 10,00 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS.","M3",96,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[4,"STROJNI IZKOP JARKOV ZA PASOVNE TEMELJE V TERENU III.-IV. KTG. Z DEPONIRANJEM IZKOPANEGA MATERIALA NA GRADBIŠČU ZA KASNEJŠI ZASIP. ","M3",20,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[5,"STROJNI IZKOP JARKOV ZA PASOVNE TEMELJE V TERENU III.-IV. KTG. Z ODVOZOM IZKOPANEGA MATERIALA NA NIŽJI TEREN NA PARCELI NAROČNIKA Z RAZGRINJANJEM ALI PA V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI DO 10,00 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS.","M3",18,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[6,"ROČNO PLANIRANJE DNA TEMELJEV Z UTRJEVANJEM","M2",51,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[7,"ROČNO PLANIRANJE TERENA POD TLAKOM Z UTRJEVANJEM","M2",108,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[8,"ZASIP ZA AB TEMELJI Z MATERIALOM OD IZKOPA V PLASTEH PRIMERNE DEBELINE Z IZRAVNAVO IN UTRDITVIJO. ","M3",19,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[9,"DOBAVA IN VGRAJEVANJE TAMPONA FRAKCIJE 0/32 MM V SLOJU DEB. 20 CM POD TLAK, Z IZRAVNAVO POVRŠINE IN UTRJEVANJEM NA MODUL STISLJIVOSTI Ev2 =min. 60 MN/M2","M3",23,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[10,"STROJNI IN DELNO ROČNI IZKOP JARKOV IN JAM ZA KANALIZACIJO V TERENU III.-IV. KTG. Z ZASIPOM PO POLOŽENIH CEVEH Z MATERIALOM OD IZKOPA Z UTRJEVANJEM IN ODVOZOM ODVIŠNEGA IZKOPANEGA MATERIALA NA NIŽJI TEREN NA PARCELI NAROČNIKA Z RAZGRINJANJEM ALI PA V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI DO 10,00 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS.","M3",11,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[11,"ROČNO PLANIRANJE DNA JARKOV IN JAM ZA KANALIZACIJO Z UTRJEVANJEM","M2",17,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[12,"GEOMEHANIK - PREGLED TEMELJNIH TAL Z VPISOM V GRADBENI DNEVNIK.","KD",1,null,0]
[null,"PRIPRAVLJALNA IN ZEMELJSKA DELA SKUPAJ  ",null,null,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[2,"BETONSKA DELA",null,null,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[1,"DOBAVA IN VGRAJEVANJE PODLOŽNEGA BETONA C 12/15 DEB. DO 10 CM POD AB TEMELJE.","M3",5,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[2,"DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C 25/30 V AB PASOVNE TEMELJE.","M3",23,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[3,"DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C 20/25 V PODLOŽNI ARMIRAN BETONSKI TLAK DEB. 10 CM, Z ZGLADITVIJO ZGORNJE POVRŠINE ZA POLAGANJE HORIZONTALNE HIDRO IZOLACIJE.","M2",132,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[4,"DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C 25/30 V AB KONSTRUKCIJE (VERTIKALNE ZIDNE VEZI IN STEBRI)","M3",2,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[5,"DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C 25/30 V AB KONSTRUKCIJE (NOSILCI, PREKLADE,  HORIZONTALNE ZIDNE VEZI)","M3",5,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[6,"DOBAVA IN MONTAŽA REBRASTE ARMATURE S 400 DO FI 12","KG",600,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[7,"ENAKO KOT POST. A-2/6, LE NAD FI 12","KG",1400,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[8,"DOBAVA IN MONTAŽA ARMATURNIH MREŽ S 500","KG",660,null,0]
[null,"BETONSKA DELA SKUPAJ  ",null,null,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[3,"ZIDARSKA DELA",null,null,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[1,"DOBAVA IN NAPRAVA HORIZONTALNE HIDROIZOLACIJE TLAKA Z ENIM SLOJEM ELASTOMER BITUMENSKIH TRAKOV 4 MM S POLNIM VARJENJEM S PREDHODNIM HLADNIM PREMAZOM Z IBITOLOM. (HHI NAD PODLOŽNIM BETONSKIM TLAKOM)","M2",129,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[2,"DOBAVA IN NAPRAVA VERTIKALNE HIDROIZOLACIJE OPEČNIH ZIDOV VIŠINE DO 30 CM.Z ENIM SLOJEM ELASTOMER BITUMENSKIH TRAKOV 4 MM S POLNIM VARJENJEM S PREDHODNIM HLADNIM PREMAZOM Z IBITOLOM VKLJUČNO S PREDHODNO IZRAVNAVO OPEČNEGA ZIDU S CEMENTNO MALTO. ","M2",16,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[3,"DOBAVA IN NAPRAVA HORIZONTALNE HIDROIZOLACIJE S 3X PREMAZOM S HIDROSTOP, NAD AB TEMELJI - POD AB  STEBRI IN AB VERTIKALNIMI ZIDNIMI VEZMI.","M2",3,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[4,"DOBAVA IN ZIDANJE OPEČNIH NOSILNIH OBODNIH ZIDOV DEB. 30 CM Z OPEČNIMI TERMO BLOKI  IN ACM 1:3:9.  ","M3",28,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[5,"DOBAVA IN ZIDANJE NOTRANJIH OPEČNIH NOSILNIH ZIDOV DEB. 20 CM Z MODULARNO OPEKO MO20 IN ACM 1:3:9.  ","M3",3,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[6,"DOBAVA IN ZIDANJE ZUNANJIH OPEČNIH PARAPETNIH ZIDOV DEB. 30 CM Z MODULARNO OPEKO MO20 IN ACM 1:3:9.  ","M3",5.5,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[7,"DOBAVA IN ZIDANJE OPEČNIH PREDELNIH STEN DEB. 12 CM Z DVOJNIM ALI TROJNIM ZIDAKOM IN ACM 1:2:6 VKLJUČNO Z IZDELAVO MONTAŽNIH ARMIRANIH OPEČNIH NADVRATNIH PREKLAD.  ","M2",9,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[8,"DOBAVA IN ZIDANJE OPEČNIH PREDELNIH STEN DEB. 10 CM S POLOVIČNIM MODULARJEM IN ACM 1:2:6 VKLJUČNO Z IZDELAVO MONTAŽNIH ARMIRANIH OPEČNIH NADVRATNIH PREKLAD.  ","M2",10,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[9,"DOBAVA IN ZIDANJE VERTIKALNIH ZIDNIH VEZI V OPEČNIH ZIDOVIH DEB. 30 CM S TERMO PROTIPOTRESNIMI ZIDNIMI IN VOGALNIMI ELEMENTI.","M1",15,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[10,"DOBAVA IN VZIDAVA VERTIKALNIH PVC CEVI FI 110-125 MM V ZID ZA ZRAČNIKE IN ODDUŠNIKE","M1",8,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[11,"DOBAVA IN POKRIVANJE DVOKAPNE STREHE  Z OPEČNO KORČNO KRITINO V POLIURETANSKO PENO","M2",176,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[12,"DOBAVA IN POKRIVANJE SLEMENA Z OPEČNIMI SLEMENJAKI V POLIURETANSKO PENO","M1",14.5,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[13,"DOBAVA IN NAPRAVA GROBEGA IN FINEGA NOTRANJEGA OMETA OPEČNIH ZIDOV Z GACM 1:2:6 IN FAM 1:3 S PREDHODNIM OBRIZGOM Z RCM 1:2.","M2",189,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[14,"DOBAVA IN IZDELAVA FASADNEGA OMETA NA OPEČNI FASADNI ZID V SLEDEČI SESTAVI: - OBRIZG BAUMIT VORSPRITZER, - OMET BAUMIT THERMOEXTRA DEB. 5 CM, - IZBOLJŠANI IZRAVNALNI OMET BAUMIT PUTZSPACHTEL+ARMATURNA MREŽICA IZ STEKLENIH VLAKEN BAUMIT TEXTILGLASGITTER, - PREMAZ Z EMULZIJO BAUMIT UNIVERSALGRUND, - ZAKLJUČNI SLOJ FASADNEGA OMETA BAUMIT SILIKATPUTZ DEB. ZRNA 2,0 MM  V BARVI PO IZBORU ARHITEKTA IN NAROČNIKA. ","M2",108,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[15,"DOBAVA IN IZDELAVA FASADNEGA OMETA NA PODSTAVKU FASADE NA OPEČNI ZID V SLEDEČI SESTAVI: - OBRIZG BAUMIT VORSPRITZER, - OMET BAUMIT THERMOEXTRA DEB. 5 CM, - IZBOLJŠANI IZRAVNALNI OMET BAUMIT PUTZSPACHTEL+ARMATURNA MREŽICA IZ STEKLENIH VLAKEN BAUMIT TEXTILGLASGITTER, - PREMAZ Z EMULZIJO BAUMIT UNIVERSALGRUND, - ZAKLJUČNI SLOJ FASADNEGA OMETA BAUMIT MOSAIKPUTZ V BARVI PO IZBORU ARHITEKTA IN NAROČNIKA. ","M2",16,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[16,"DOBAVA IN IZDELAVA FASADE NA ZUNANJE OPEČNE PARAPETNE ZIDOVE V SLEDEČI SESTAVI: - CEMENTNI OBRIZG, - GROBI OMET, - FINI OMET, - PREMAZ Z EMULZIJO BAUMIT UNIVERSALGRUND, - NAPRAVA ZAKLJUČNEGA SLOJA FASADNEGA OMETA Z BAUMIT SILIKATPUTZ DEB. ZRNA 2 MM (BARVAN V BARVI PO IZBORU ARHITEKTA IN NAROČNIKA). V CENI ZA ENOTO JE ZAJETI VSE POTREBNE ZAKLJUČNE PROFILE.","M2",32,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[17,"DOBAVA IN IZDELAVA FASADE NA PODSTAVEK ZUNANJIH OPEČNIH PARAPETNIH ZIDOV V SLEDEČI SESTAVI: - CEMENTNI OBRIZG, - GROBI OMET, - FINI OMET, - PREMAZ Z EMULZIJO BAUMIT UNIVERSALGRUND, - NAPRAVA ZAKLJUČNEGA SLOJA FASADNEGA OMETA Z BAUMIT MOSAIKPUTZ (BARVAN V BARVI PO IZBORU ARHITEKTA IN NAROČNIKA). V CENI ZA ENOTO JE ZAJETI VSE POTREBNE ZAKLJUČNE PROFILE.","M2",13,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[18,"IZRAVNAVA ZA NOTRANJE IN ZUNANJE OKENSKE POLICE ŠIRINE 20-25 CM S CM 1:2 ALI FINIM BETONOM VKLJUČNO S POTREBNIM OPAŽEM.","M1",8,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[19,"IZRAVNAVA ZA ZUNANJE KROVNE POLICE ŠIRINE 30-40 CM S CM 1:2 ALI FINIM BETONOM VKLJUČNO S POTREBNIM OPAŽEM. (ZAKLJUČEK VRHA ZUNANJEGA PARAPETNEGA ZIDU)","M1",15,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[20,"DOBAVA IN MONTAŽA ALU REŠETK VEL. 15X15 CM ZA VENTILACIJO VKLJUČNO Z MREŽICO PROTI MRČESU. ","KD",5,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[21,"DOBAVA IN VZIDAVA LESENIH SLEPIH PODBOJEV ZA NOTRANJA LESENA VRATA VEL. DO 2,00 M2.","KD",7,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[22,"DOBAVA IN NAPRAVA MIKROARMIRANEGA PLAVAJOČEGA CEMENTNEGA ESTRIHA DEB. 6 CM IN TOPLOTNA IZOLACIJA EKSTRUDIRAN POLISTIREN  DEB. 4 CM POKRITA S PVC FOLIJO TER OBZIDNA DILATACIJA DEB. 0,5 CM IN POTREBNIMI TALNIMI DILATACIJAMI. ","M2",68,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[23,"DOBAVA IN NAPRAVA MIKROARMIRANEGA  CEMENTNEGA ESTRIHA DEB. 6 CM TER OBZIDNA DILATACIJA DEB. 0,5 CM IN POTREBNIMI TALNIMI DILATACIJAMI. ","M2",41,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[24,"DOBAVA IN VGRADITEV ALU GUM PREDPRAŽNIKA V INOX OKVIRJU VEL. 70/40 CM.","KD",1,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[25,"DOBAVA IN MONTAŽA KOMPLET SCHIEDEL DIMNIKA FI 16 CM S PLAŠČEM VKLJUČNO Z ELEMENTI ZA PRIKLJUČEK IN ČISTILNA VRATCA. (ENA VERTIKALA). PRI IZVEDBI DIMNIKA JE POTREBNO UPOŠTEVATI TEHNIČNA NAVODILA IN DETAJLE PROIZVAJALCA.","M1",5,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[26,"DOBAVA IN OBZIDAVA DIMNIKA, NAD STREHO, V DEB. 12 CM S POLNO FASADNO OPEKO NF IN ACM 1:2:6 VKLJUČNO S FUGIRANJEM ALI OMETOM","M2",3,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[27,"DOBAVA IN NAPRAVA DIMNIŠKE KAPE - PRIMORSKI STIL. IZVEDBA PO DETAJLU ARHITEKTA.","KD",1,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[28,"DOBAVA IN MONTAŽA INOX DIMNIŠKIH VRATIC.","KD",1,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[29,"DOBAVA IN POZIDAVA MED ŠPIROVCI Z OPEKO IN MALTO.","M1",26,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[30,"ZAKLJUČNO ČIŠČENJE PROSTOROV PO KONČANIH DELIH VKLJUČNO Z VRATI, OKNI IN STENSKO KERAMIKO. OBRAČUNA SE 1X TLORISNA POVRŠINA PROSTOROV ","M2",109,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[31,"RAZNA MANJŠA GRADBENA DELA, KI SE IZVAJAJO V REŽIJI (OCENA). OBRAČUN SE BO VRŠIL NA PODLAGI DEJANSKO PORABLJENEGA ČASA IN MATERIALA, EVIDENTIRAN V GRADBENEM DNEVNIKU IN POTRJEN OD NADZORNEGA ORGANA NAROČNIKA.",null,null,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[null,"PKVD  ","UR",4,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[null,"KVD   ","UR",4,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[null,"GRADBENI MATERIAL  EUR","KD",1,null,0]
[null,"ZIDARSKA DELA SKUPAJ   ",null,null,null,0]
[]
[4,"TESARSKA DELA"]
[]
[1,"NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB PASOVNE TEMELJE ","M2",89,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[2,"NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB VERTIKALNE ZIDNE VEZI.","M2",10,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[3,"NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB PRAVOKOTNE STEBRE.","M2",12,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[4,"NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB NOSILCE IN PREKLADE, Z VIŠINO PODPIRANJA DO 3,00 M.","M2",11,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[5,"NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB HORIZONTALNE ZIDNE VEZI IN ROBOVE AB PLOŠČ VIŠINE DO 20 CM.","M2",31,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[6,"NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA LESENIH ŠKATELJ ZA PREHOD KANALIZACIJSKIH IN INSTALACIJSKIH CEVI SKOZI AB PASOVNE TEMELJE DEB. DO 50 CM","KD",3,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[7,"DOBAVA, NAPRAVA IN MONTAŽA LESENEGA OSTREŠJA DVOKAPNE STREHE IZ ŽAGANEGA SMREKOVEGA LESA II. KTG S SIDRANJEM Z VIJAKI FI 12 MM/ 2,00 M V AB KONSTRUKCIJO, Z 1X IMPREGNACIJO LESA PROTI MRČESU. VSI VIDNI DELI OSTREŠJA SO SKOBLANI IN 2X BARVANI V BARVI PO IZBORU ARHITEKTA IN NAROČNIKA.  PORABA LESA DO 0,05 M3/M2. ","M2",167,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[8,"OBDELAVA GLAV ŠPIROVCEV IN GRED","KD",20,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[9,"DOBAVA IN PRITRDITEV KOSMATIH DESK DEB. 2,40 CM NA ZGORNJO STRAN ŠPIROVCEV Z 1X IMPREGNACIJO PROTI MRČESU","M2",75,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[10,"DOBAVA IN PRITRDITEV FINALIZIRANEGA LESENEGA OPAŽA DEB. 2,20 CM NA ZGORNJO STRAN ŠPIROVCEV ","M2",101,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[11,"ENAKO KOT POST. A-4/10, LE NA SPODNJO STRAN ŠPIROVCEV","M2",75,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[12,"DOBAVA IN POLAGANJE SEKUNDARNE KRITINE DELTA LITE NA STREHO","M2",176,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[13,"DOBAVA IN PRITRDITEV ČELNE DESKE 3X20 CM, SKOBLANA, 1X PROTIMRČESNO IMPREGNIRANA IN 2X BARVANA","M1",25,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[14,"DOBAVA IN POLAGANJE TOPLOTNE IZOLACIJE IZ KAMENE VOLNE DEB. 10 CM VKLJUČNO S PARNO ZAPORO MED ŠPIROVCE  ","M2",75,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[15,"MONTAŽA IN DEMONTAŽA PREMIČNIH ODROV NA ZIDARSKIH STOLICAH VIŠINE DO 2,00 M.  OBRAČUNA SE 1X TLORISNA POVRŠINA PROSTOROV ","M2",109,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[16,"MONTAŽA IN DEMONTAŽA CEVNEGA FASADNEGA ODRA VIŠINE DO 10,00 M VKLJUČNO Z NAJEMNINO.","M2",162,null,0]
[null,"TESARSKA DELA SKUPAJ ",null,null,null,0]
[]
[5,"KANALIZACIJA"]
[]
[1,"DOBAVA IN POLAGANJE PVC CEVI FI 75 MM S POLNIM OBBETONIRANJEM Z BETONOM C 16/20, DEB. 10 CM","M1",3,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[2,"DOBAVA IN POLAGANJE PVC CEVI FI 110 MM S POLNIM OBBETONIRANJEM Z BETONOM C 16/20, DEB. 10 CM","M1",15,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[3,"DOBAVA IN POLAGANJE PVC CEVI FI 125 MM S POLNIM OBBETONIRANJEM Z BETONOM C 16/20, DEB. 10 CM","M1",16,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[4,"DOBAVA IN POLAGANJE PVC CEVI FI 160 MM S POLNIM OBBETONIRANJEM Z BETONOM C 16/20, DEB. 10 CM","M1",3,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[5,"DOBAVA IN MONTAŽA PESKOLOVCA IZ BETONSKE CEVI FI 30 CM, GLOBINE 1,00 M, Z NAPRAVO BETONSKEGA DNA IN PRIKLJUČKOV, Z BETONSKIM POKROVOM. ","KD",2,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[6,"DOBAVA IN MONTAŽA REVIZIJSKEGA JAŠKA IZ VODOTESNEGA BETONA C 25/30 VEL. 40X40 CM, GLOBINE DO 1,00 M, Z NAPRAVO BETONSKEGA DNA IN PRIKLJUČKOV, Z INOX PLINOTESNIM POKROVOM PRIREJEN ZA VGRADNJO TLAKA. ","KD",1,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[7,"DOBAVA IN MONTAŽA REVIZIJSKEGA JAŠKA IZ BETONSKE CEVI FI 60 CM, GLOBINE DO 1,00 M, Z NAPRAVO PRIKLJUČKOV IN BETONSKEGA DNA, Z BETONSKIM POKROVOM","KD",1,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[8,"DOBAVA IN NAPRAVA PONIKOVALNICE IZ PERFORIRANIH BETONSKIH CEVI FI 100 CM, GLOBINE 2,00 M, OKROG ZASUTA Z DRENAŽNIM MATERIALOM FRAKCIJE 16/32 MM TER ZAŠČITA DRENAŽNEGA MATERIALA S FILCEM, BETONSKI POKROV. V CENI ZAJETI: IZKOP, CEVI, BETON, ARMATURO, OPAŽ, BETONSKI POKROV, DRENAŽNI MATERIAL, FILC, ZASIP, ODVOZ ODVIŠNEGA IZKOPANEGA MATERIALA NA NIŽJI TEREN NA PARCELI NAROČNIKA Z RAZGRINJANJEM IN UTRJEVANJEM ALI PA ODVOZ V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI DO 10,00 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS. ","KD",1,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[9,"DOBAVA IN NAPRAVA ARMIRANOBETONSKE DVOPREKATNE GREZNICE NA IZPRAZNJEVANJE KORISTNE VSEBINE 8,00 M3   IZ VODOTESNEGA BETONA C 25/30. V CENI UPOŠTEVATI: IZKOP, ZASIP, ARMATURO, OPAŽ, BETON, 2 BETONSKA POKROVA, PRETOKE, ZRAČNIKE, PRIKLJUČKE, ODVOZ ODVIŠNEGA IZKOPANEGA MATERIALA NA NIŽJI TEREN NA PARCELI NAROČNIKA Z RAZGRINJANJEM IN UTRJEVANJEM ALI PA ODVOZ V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI DO 10,00 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS. ","KD",1,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[10,"TLAČNI PREIZKUS VODOTESNOSTI KANALIZACIJE","M1",37,null,0]
[null,"KANALIZACIJA SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[]
["B","OBRTNIŠKA DELA"]
[]
[1,"KLEPARSKA DELA"]
[]
[null,"OPOMBA!"]
[null,"VSI KLEPARSKI IZDELKI SO IZ JEKLENE POCINKANE BARVANE PLOČEVINE DEB. 0,60 MM.  NOSILNE KLJUKE IN OBJEMKE SO PRAV TAKO IZ JEKLA POCINKANE BARVANE."]
[]
[1,"DOBAVA IN MONTAŽA VISEČIH STREŠNIH ŽLEBOV R.Š. 40 CM KOMPLET Z NOSILNIMI KLJUKAMI","M1",28,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[2,"DOBAVA IN MONTAŽA ODTOČNIH STREŠNIH CEVI FI 10 CM KOMPLET Z OBJEMKAMI","M1",9,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[3,"DOBAVA IN MONTAŽA PRIKLJUČKA STREŠNEGA ŽLEBA NA ODTOČNO STREŠNO CEV FI 10 CM","KD",2,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[4,"DOBAVA IN MONTAŽA DIMNIŠKE OBROBE R.Š. 40-50 CM","KD",1,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[5,"DOBAVA IN MONTAŽA ČELNE OBROBE R.Š. 40-50 CM","M1",25,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[6,"DOBAVA IN MONTAŽA ZRAČNIKOV NA STREHI FI 10-12,5 CM, VIŠINE 50 CM S KAPO IN MREŽICO ","KD",5,null,0]
[null,"KLEPARSKA DELA SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[2,"PVC IZDELKI"]
[]
[null,"OPOMBA!"]
[null,"VSI PVC IZDELKI SO FINALIZIRANI, SE DOBAVIJO NA OBJEKT IN MONTIRAJO.\nODPIRANJE PO SHEMI OKEN IN VRAT.\nVSE PVC IZDELKE JE IZDELATI PO SHEMI OKEN IN VRAT IN PO DETAJLIH PROIZVAJALCA.\nMERE IZDELKA SO PODANE ORIENTACIJSKO IN SO ZAOKROŽENE, ZATO JE VSE MERE POTREBNO VZETI NA LICU MESTA. "]
[]
[null,"MATERIAL: PETKOMORNI PVC PROFIL TIPA AD 70 - GLOBINA PODBOJA JE 70 MM."]
[null,"BARVA: ZUNAJ BELA / ZNOTRAJ BELA"]
[null,"ZASTEKLITEV: TOPLOTNOZAŠČITNO STEKLO Rx Warm; 4-16-4; U=1,1 W/m2K "]
[null,"TESNENJE: 2 ZAMENLJIVI TESNILI"]
[null,"OJAČITEV: POCINKANA ŽELEZNA OJAČITEV"]
[null,"OKOVJE: OSNOVNO VARNOSTNO OKOVJE"]
[]
[null,"V CENI JE ZAJETI VSE ZAKLJUČKE IZDELKA DO GRADBENE KONSTRUKCIJE IN TESNJENJE. PRI OBLIKOVANJU CEN ZA VSE IZDELKE JE POTREBNO UPOŠTEVATI SHEME VRAT, OKEN IN STEN Z OPISI TER ZIDARSKO POMOČJO ZA VGRAJEVANJE. V CENI JE ZAJETI TUDI SLEPE OKVIRJE. "]
[]
[1,"PVC OKNO VEL. 120/140 CM","KD",2,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[2,"PVC OKNO VEL. 60/60 CM","KD",2,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[3,"PVC ZUNANJA ZASTEKLENA DVOKRILNA VRATA VEL. 140/210 CM","KD",1,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[4,"PVC ZUNANJA POLNA ENOKRILNA VRATA VEL. 100/210 CM","KD",1,null,0]
[null,"PVC IZDELKI SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[3,"MIZARSKA DELA"]
[]
[null,"OPOMBA! "]
[null,"VSI MIZARSKI IZDELKI SO FINALIZIRANI, SE DOBAVIJO NA OBJEKT IN MIZARSKO MONTIRAJO, IZDELAJO SE PO SHEMI VRAT. KRILO NOTRANJIH VRAT JE PANELKA OBDELANA S FURNIRJEM (BUKEV), PODBOJ JE VEZANA PLOŠČA FURNIRANA (BUKEV). VRATNO KRILO OPREMLJENO S KLJUKO IN CILINDRIČNO KLJUČAVNICO. BARVE DOLOČI PROJEKTANT ARHITEKTURE. MERE IZDELKA SO PODANE ORIENTACIJSKO IN SO ZAOKROŽENE, ZATO JE VSE MERE POTREBNO VZETI NA LICU MESTA."]
[]
[1,"NOTRANJA ENOKRILNA LESENA VRATA VEL. 80/210 CM","KD",1,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[2,"NOTRANJA ENOKRILNA LESENA VRATA VEL. 70/210 CM","KD",6,null,0]
[null,"MIZARSKA DELA SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[4,"KAMNOSEŠKA DELA"]
[]
[1,"DOBAVA IN MONTAŽA POLIRANIH ZUNANJIH OKENSKIH POLIC ŠIRINE  20-25 CM, DEB. 3 CM IZ GRANITA ROZABETA NA VEZIVO VKLJUČNO Z ODKAPNIM NOSOM IN NALIMKI","M1",4,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[2,"DOBAVA IN MONTAŽA POLIRANIH NOTRANJIH OKENSKIH POLIC ŠIRINE  20-25 CM, DEB. 3 CM IZ GRANITA ROZABETA NA VEZIVO","M1",4,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[3,"DOBAVA IN MONTAŽA POLIRANIH PRAGOV ŠIRINE 20-25 CM, DEB. 3 CM IZ GRANITA ROZABETA NA VEZIVO PRI ZUNANJIH VRATIH.","M1",3,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[4,"DOBAVA IN MONTAŽA KROVNE POLICE IZ GRANITA ROZABETA S POLIRANO POVRŠINO PREREZA 45X3 CM NA VEZIVO Z OBOJESTRANSKIM ODKAPNIM NOSOM (ZAKLJUČEK VRHA ZUNANJEGA PARAPETNEGA ZIDU)","M1",15,null,0]
[null,"KAMNOSEŠKA DELA SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[5,"KERAMIČARSKA DELA"]
[]
[1,"DOBAVA IN OBLOGA NOTRANJEGA TLAKA V SANITARIJAH S TALNIMI KERAMIČNIMI PLOŠČICAMI VEL. 20X20 CM, I. KVALITETE, NA VODOTESNO LEPILO, S FUGIRANJEM Z VODOTESNO FUGIRNO MASO. DOBAVNA CENA KERAMIKE EUR 13-15,00/M2.","M2",10,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[2,"DOBAVA IN OBLOGA NOTRANJEGA TLAKA S TALNIMI KERAMIČNIMI PLOŠČICAMI VEL. 30X30 CM, I. KVALITETE, NA LEPILO, S FUGIRANJEM S FUGIRNO MASO VKLJUČNO Z OBZIDNO STENCO VIŠINE 10 CM IZ ENAKE KERAMIKE. OBRAČUNA SE HORIZONTALNA PROJEKCIJA. DOBAVNA CENA KERAMIKE EUR 13-15,00/M2.","M2",58,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[3,"DOBAVA IN OBLOGA FINO OMETANIH STEN V SANITARIJAH S STENSKIMI KERAMIČNIMI PLOŠČICAMI VEL. 20X20 CM I, KVALITETE NA VODOTESNO LEPILO, S FUGIRANJEM Z VODOTESNO FUGIRNO MASO VKLJUČNO S PVC VOGALNIMI IN ZAKLJUČNIMI LETVICAMI \"RONDEC\". DOBAVNA CENA KERAMIKE EUR 13-15,00/M2.","M2",62,null,0]
[null,"KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[6,"SLIKO-PLESKARSKA DELA"]
[]
[1,"IZRAVNAVA NOTRANJIH FINO OMETANIH STEN Z 2X KITANJEM IN BRUŠENJEM, PRIPRAVLJENO ZA SLIKANJE.","M2",159,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[2,"2X SLIKANJE ŽE IZRAVNANIH NOTRANJIH  STEN Z NAVADNO BELO BARVO.","M2",159,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[3,"BRUŠENJE STIKOV, IZRAVNAVA S KITOM ZA ZUNANJA DELA, PREMAZ Z EMULZIJO IN 2X BARVANJE S FASADNO BARVO BETONSKIH POVRŠIN NA FASADI. (STEBRI)","M2",5,null,0]
[null,"SLIKO-PLESKARSKA DELA SKUPAJ",null,null,null,0]