{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["CESTA"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"CESTA","index":0,"n_rows":463,"n_cols":3,"rows_kept":463,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"REKONSTRUKCIJA CESTE NA FUŽINE IN IZGRADNJA PLOČNIKA"]
[null,"od km 0.2+10.00 do km 1.2+20.00 (II. faza)"]
[]
[]
[]
[null," R E K A P I T U L A C I J A"]
[]
["1.0","PREDDELA"]
[]
["2.0"," ZEMELJSKA DELA"]
[]
["3.0"," VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE"]
[]
["4.0"," KANALIZACIJA"]
[]
["5.0 ","GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA"]
[]
["6.0"," OPREMA CEST"]
[]
["7.0","OSTALE STORITVE"]
[]
[]
[null,"S K U P AJ "]
[]
[null,"DDV 20 %"]
[]
[]
[null,"SKUPAJ"]
[]
[]
[]
["1. ","PREDDELA"]
[]
[]
[1,"Zakoličba osi"]
[null,"m1",1010]
[]
[2,"Postavitev in zavarovanje prečnih profilov"]
[null,"kos",51]
[]
[3,"Čiščenje terena z odstranitvijo grmičevja in drevs z razžaganjem in odvozom v trajno deponijo"," "]
[null,"m2",2065]
[]
[4,"Zarezovanje asfalta v debelini 10 cm"]
[null,"m1",207]
[]
[5,"Rezkanje asfalta v debelini 10 cm"]
[null,"m1",150]
[]
[6,"Rušenje vseh vrst asfaltnih vozišč z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo (asfalt)"," "]
[null,"m2",287]
[]
[7,"Rušenje obstoječih betonskih robnikov z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo"," "]
[null,"m1",230]
[]
[8,"Rušenje obstoječih betonskih in kamnitih zidov z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo"," "]
[null,"m3",130]
[]
[9,"Rušenje obstoječih betonskih tlakov, tlakovanih muld in koritnic z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo"," "]
[null,"m3",18]
[]
[10,"Rušenje obstoječih kanalizacijskih jaškov z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo"," "]
[null,"m3",5]
[]
[11,"Rušenje obstoječe kanalizacije iz betonskih cevi z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo"," "]
[null,"m1",100]
[]
[12,"Demontaža obstoječih prometnih znakov (table) z skladiščenjem v začasni deponiji za ponovno vgraditev"," "]
[null,"kos",2]
[]
[13,"Demontaža obstoječe jeklene odbojne ograje z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo"," "]
[null,"kos",360]
[]
[14,"Postavitev gradbiščne table"," "]
[null,"pvs",1]
[]
[15,"Prometna signalizacija v času gradnje"," "]
[null,"pvs",1]
[]
[16,"Razna nepredvidena dela - 10%"," "]
[null,"kos",1]
[]
[null,"SKUPAJ"]
{"$rows_empty":25}
["2."," ZEMELJSKA DELA"]
[]
[]
[1,"Izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom v začasno deponijo za kasnejšo ponovno vgradnjo"," "]
[null,"m3",530]
[]
[2,"Široki izkop težke zemljine z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo"]
[null,"m3",1393]
[]
[3,"Široki izkop mehke kamenine z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo ali vgradnjo v nasipe in zasipe"]
[null,"m3",765]
[]
[4,"Izkopi jarkov za kanalizacijo širine do 1,0m in globine do 1,0 m v težki zemljini z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo"]
[null,"m3",310]
[]
[5,"Izkopi za gradbene jame za podporni zid širine do 2,0m in globine do 4,0 m v težki zemljini z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo"]
[null,"m3",681]
[]
[6,"Vgrajevanje nasipov z materialom od izkopa z dovozom iz začasne deponije po plasteh s sprotnim nabijanjem"]
[null,"m3",330]
[]
[7,"Vgrajevanje zasipov temelja zidu z materialom od izkopa z dovozom iz začasne deponije po plasteh s sprotnim nabijanjem"]
[null,"m3",202]
[]
[8,"Vgrajevanje zasipov podpornih zidu z materialom od izkopa zdovozom iz začasne deponije "]
[null,"m3",187]
[]
[9,"Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini"]
[null,"m2",3797]
[]
[10,"Planiranje dna gradbene jame v mehki kamenini"]
[null,"m2",498]
[]
[11,"Planiranje dna jarkov kanalizacije v težki zemljini"]
[null,"m2",340]
[]
[12,"Dobava in vgrajevanje zasipov kanalizacije s tamponskim materialom po plasteh s sprotnim nabijanjem"]
[null,"m3",127]
[]
[13,"Humuziranje brežin brez valjanja"]
[null,"m2",2190]
[]
[14,"Razprostiranje odvečne težke zemljine in mehke kamenine (deponija)"]
[null,"m3",2430]
[null,"SKUPAJ"]
{"$rows_empty":23}
["3. ","VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE"]
[]
[]
[1,"Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca 0/45 mm z kamnine v debelini do 35 cm"]
[null,"m3",1650]
[]
[2,"Izdelava nosilno plasti bituminiziranega drobljenca AC 22 base B50/70 A3 v debelini 6cm"]
[null,"m2",5360]
[]
[3,"Izdelava nosilno plasti bituminiziranega drobljenca AC 16 base B50/70 A3 v povprečni debelini 5.00cm (izravnava obstoječega asfalta)"]
[null,"m2",390]
[]
[4,"Izdelava obrabno zaporne plasti bituminiziranega betona AB 8 surf B 70/100 A3 v debelini 3,0cm "]
[null,"m2",5750]
[]
[5,"Izdelava obrabno zaporne plasti bituminiziranega betona AC  8 surf B70/100 A5 v debelini 4,0cm (pločnik) "]
[null,"m2",973]
[]
[6,"Vgraditev predfabriciranih dvignjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm"]
[null,"m1",1044]
[]
[6,"Vgraditev predfabriciranih pogreznjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm"]
[null,"m1",33]
[]
[7,"Vgraditev predfabriciranih pogreznjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 8/20 cm"]
[null,"m1",715]
[]
[8,"Izdelava asfaltne koritnice širine 50 cm globine 8cm iz plasti bituminiziranega drobljenca AC 22 base B50/70 A3 debeline 6cm in asfaltnega betona AC 8 surf B70/100 A3 debeline 3.0cm na obstoječi asfalti ob obstoječem kamnitem podpornem zidu"]
[null,"m1",98]
[]
[9,"Izdelava asfaltne mulde širine 50 cm globine 5cm iz plasti bituminiziranega drobljenca AC 22 base B50/70 A3 debeline 6cm in asfaltnega betona AC 8 surf B70/100 A3 debeline 3.0cm na predhodno pripravljeni tamponski podlogi "]
[null,"m1",200]
[]
[10,"Izdelava bankine širine 0.50m"]
[null,"m1",630]
[]
[null,"SKUPAJ"]
{"$rows_empty":21}
["4. ","KANALIZACIJA"]
[]
[]
[1,"Izdelava kanalizacije iz PVC cevi  fi 200mm tip SN4 vgrajenih na podložno plast iz cementnega betona in polno obbetonirane"]
[null,"m1",381]
[]
[2,"Izdelava kanalizacije iz PVC cevi  fi 250mm tip SN 4 vgrajenih na podložno plast iz cementnega betona in polno obbetonirane"]
[null,"m1",250]
[]
[3,"Izdelava kanalizacije iz PVC cevi  fi 500mm tip SN 4 vgrajenih na podložno plast iz cementnega betona in polno obbetonirane"]
[null,"m1",98]
[]
[4,"Izdelava prepusta iz betonske cevi  fi 500mm vgrajenih na podložno plast iz cementnega betona in polno obbetonirane"]
[null,"m1",56]
[]
[5,"Izdelava drenažne kanalizacije iz PVC gibljive drenažnih cevi  fi 150mm vgrajenih na podložno plast iz cementnega betona v temelj kamnite zložbe in obbetonirane z slojem drenažnega betona debeline 10cm"]
[null,"m1",160]
[]
[6,"Izdelava globoke drenaže iz PVC gibljive drenažnnih cevi  fi 150mm vgrajenih na podložno plast iz cementnega betona za temelj zidu in zasute z enozrnatim drenažnim zasipom"]
[null,"m1",120]
[]
[7,"Izdelava plitve drenaže iz PVC drenažne cevi  fi 150mm vgrajenih na podložno plast iz cementnega betona in zasute z enozrnatim drenažnim materialom"]
[null,"m1",231]
[]
[8,"Izdelava drenažne kanalizacije iz PVC drenažno kanalizacijskih drenažnih cevi  fi 200mm vgrajenih na podložno plast iz cementnega betona in zasutih z enozrnatim drenažnim materialom"]
[null,"m1",184]
[]
[9,"Izdelava drenažne kanalizacije iz PVC drenažno kanalizacijskih drenažnih cevi  fi 300mm vgrajenih na podložno plast iz cementnega betona in zasutih z enozrnatim drenažnim materialom"]
[null,"m1",146]
[]
[10,"Izdelava jaška iz cementnega betona krožnega prereza fi 50 cm, globine do 1.0 m"]
[null,"kos",3]
[]
[11,"Izdelava jaška iz cementnega betona krožnega prereza fi 50 cm, globine od 1,0 do 1.5 m"]
[null,"kos",26]
[]
[12,"Izdelava jaška iz cementnega betona krožnega prereza fi 60 cm, globine od 1.0 do 1,5m"]
[null,"kos",3]
[]
[13,"Izdelava jaška iz cementnega betona krožnega prereza fi 80 cm, globine od 1,0 do 1.5 m"]
[null,"kos",3]
[]
[14,"Izdelava jaška iz cementnega betona krožnega prereza fi 100 cm, globine od 1,0 do 1.5 m"]
[null,"kos",3]
[]
[15,"Nabava in vgradnja PVC jaška krožnega prereza fi 80cm, globine od 1.50-2.50m z vpadno cevjo -fek.kan."]
[null,"kos",12]
[]
[16,"Nabava in montaža LTŽ pokrova fi 600mm 400KN"]
[null,"kos",7]
[]
[17,"Nabava in montaža LTŽ pokrova fi 600mm 250KN"]
[null,"kos",9]
[]
[18,"Nabava in montaža LTŽ rešetke fi 600mm 250KN"]
[null,"kos",1]
[]
[19,"Nabava in montaža LTŽ rešetke 400x400mm 400KN"]
[null,"kos",26]
[]
[20,"Nabava in montaža betonskega pokrova 500x500mm"]
[null,"kos",2]
[]
[21,"Izdelava betonske iztočne glave na prepustu premera 50cm"]
[null,"kos",6]
[null,"SKUPAJ"]
{"$rows_empty":17}
["5.","GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA"]
[]
[]
[1,"Izdelava dvostranskega podprtega opaža za ravne temelje višine do 0.50m"]
[null,"m2",248]
[]
[2,"Izdelava dvostranskega vezanega opaža za ravne zidove višine do 4.0m"]
[null,"m2",912]
[]
[3,"Izdelava dvostranskega vezanega opaža za ravne nosilce višine do 0.50m"]
[null,"m2",403]
[]
[4,"Izdelava podprtega opaža za ravne plošče višine podpiranja do 4.0m"]
[null,"m2",7]
[]
[5,"Priprava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega trdega jekla Č 0551-RA400/500 s premerom do Ф14mm"]
[null,"kg",6555]
[]
[6,"Priprava in postavitev mrež iz vlečene jeklene žice MA 500/560 s premerom 4≤Ф≤12mm, teže nad 3 do 6kg/m2"]
[null,"kg",7317]
[]
[7,"Priprava in vgraditev mešanice navadnega cementnega betona C12/15 v prerez do 0,15m3/m2-podložni beton"]
[null,"m3",30]
[]
[8,"Priprava in vgraditev mešanice ojačanega cementnega betona C25/30 v prerez nad 0,30 m3/m2- temelj zidu"]
[null,"m3",118]
[]
[9,"Priprava in vgraditev mešanice ojačanega cementnega betona C25/30;XC4;XD3;XF3;PV-II v prerez nad 0.16 do 0,30 m3/m2- trup zidu in venci"]
[null,"m3",206]
[]
[10,"Izdelava kamnite obloge za armirano betonski podporni zid iz lomljencem iz karbonatnih kamenin z zidonjem na eno lice v cementni malti prereza do 0,15m3/m2"]
[null,"m2",70]
[]
[11,"Dobava in vgradnja pranih betonskih plošč na plast podložnega betona C 12/15 debeline 15cm s fugiranjem"]
[null,"m2",12]
[]
[12,"Izdelava kamnite zložbe iz lomljencem iz karbonatnih kamenin in betona C25/30 v razmerju 70:30"]
[null,"m3",650]
[null,"SKUPAJ"]
{"$rows_empty":24}
["6.","PROMETNA OPREMA"]
[]
[]
[1,"Izdelava temelja iz cementnega betona MB10, dolžine 50cm, premera 40cm"]
[null,"kos",3]
[]
[2,"Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi premera 64mm, dolžine 2200mm"]
[null,"kos",3]
[]
[3,"Pritrditev predhodno demontirane pravokotnga prometnega znaka"]
[null,"kos",2]
[]
[4,"Dobava in pritrditev  osmerokotnega prometnega znaka, podloga iz aluminijske pločevine, folija II. Kvalitete, velikost 900mm"]
[null,"kos",1]
[]
[5,"Dobava in vgradnja jeklenega pocinkanega stebrička dolžine 75cm za montažo na podp. zid ali dolžine 190cm C prereza za odbojno ograjo"]
[null,"kos",243]
[]
[6,"Dobava in vgradnja jeklenega pocinkanega odbojnika za odbojno ograjo"]
[null,"m",590]
[]
[7,"Doplačilo za izdelavo vkopane zaključnice dolžine 4,00m"]
[null,"kos",10]
[]
[8,"Dobava in vgradnja jeklene pocinkane varnostne ograje iz okroglih cevi višine 1.00m"]
[null,"m",30]
[]
[9,"Dobava in vgradnja ograje iz mrežnega pletiva z kovinskimi stebrički višine 1.0m"]
[null,"m",80]
[]
[10,"Dobava in vgradnja smernika iz plastičnih mas , z votlim prerezom, dolžine 1200mm"]
[null,"kos",35]
[]
[11,"Izdelava tankoslojne neprekinjene označbe z enokomponentno belo barvo, strojno, širina črt 12cm"]
[null,"m1",255]
[]
[12,"Izdelava tankoslojne neprekinjene označbe z enokomponentno belo barvo, ročno, širina črt 50cm"]
[null,"m1",10]
[]
[13,"Doplačilo za izdelavo prekinjene označbe š=12cm, strojno"]
[null,"m1",765]
[]
[14,"Doplačilo za posip z odsevnimi steklenimi kroglicami 0.25kg/m2"]
[null,"m2",36]
[null,"SKUPAJ"]
{"$rows_empty":25}
["7.","OSTALE STORITVE"]
[]
[]
[1,"Projektantski nadzor pri izvedbi del"]
[null,"ur",20]
[]
[2,"Izdelava projekta izvedenih del"]
[null,"kos",1]
[]
[3,"Izdelava varnostnega načrta"]
[null,"kos",1]
[null,"SKUPAJ"]