{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Delovni list1","Delovni list2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Delovni list1","index":0,"n_rows":164,"n_cols":4,"rows_kept":164,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Popis del za obnovo stare šole v Stomažu pri Ajdovščini"]
[]
[null,"A) STREHA"]
[]
[null,1,"Montaža in demontaža cevnega fasadnega odra, "]
[null,null,"dostopnih ramp in stolpa za geda dvigalo. "]
[null,null,"m2",863]
[null,2,"Razkrivanje strehe krite s kroci delnov malto, "]
[null,null,"s spuščanjem ruševin v gradbiščno deponijo, "]
[null,null,"nakladanjem in dovozom v trjano deponijo. "]
[null,null,"m2",347]
[null,3,"Razkrivanje grebenov strehe krite s korci v malto, "]
[null,null,"s spuščanjem ruševin , nakladanjem in odvozom "]
[null,null,"v trajno deponijo."]
[null,null,"m1",50]
[null,4,"Demontaža dotrajenih desk v celoti s spuščanjem "]
[null,null,"in odvozom v trajno deponijo. "]
[null,null,"m2",290]
[null,5,"Odstranitev tramov lesenega prparelega napušča "]
[null,null,"s planetami in letvami ter rušenje kamnitega "]
[null,null,"zidu za ležišča A.B. napušča s spuščanjem ruševin,"]
[null,null,"nakladanjem in odvozom v trajno deponijo. "]
[null,null,"m2",30]
[null,6,"Demontaža dotrajenih žlebov in odtočnih cevi s "]
[null,null,"spuščanjem in odvozom v trajno deponijo. "]
[null,null,"m1",149]
[null,7,"Rušenje dotrajnih A.B. dimnikov in zračnikov "]
[null,null,"iznad strehe, s spuščanjem ruševin in odvozom v "]
[null,null,"trajno deponijo."]
[null,null,"kos",7]
[null,8,"Demontaža dotrajnih tramov dim. 16/18/600 s"]
[null,null,"spušanjem in odvozom v trajno deponijo. "]
[null,null,"Ocena."]
[null,null,"kos",8]
[null,9,"Opaž brez profilov, armatura in beton A.B. napušča stremena"]
[null,null,"fi 6 na 20 cm + 6 fi 12 R z 2x trikotno letvico, zpada do 50 cm"]
[null,null,"poraba betona do 0,30 m3/m1."]
[null,null,"m1",25]
[null,10,"Izpihovanje obstoječega lesenega ostrešja ter premaz s "]
[null,null,"CUPRAFLORINOM. Obračuna se 1x tlori ostrešja. "]
[null,null,"m2",290]
[null,11,"Dobava, obdelava in montaža z obzidavo jelovih "]
[null,null,"tramov dim. 0,16x0,18x6,00 m1. "]
[null,null,"Ocena."]
[null,null,"kos",8]
[null,12,"Dobava, obdelava, montaža in zaščitni premaz "]
[null,null,"CUPRAFLORIN vsestransko jelovih desk deb. 3 cm. "]
[null,null,"m2",290]
[null,13,"Rušenje malte iznad montažnih betonskih elementov "]
[null,null,"napušča s spuščanjem in odvozom ruševin v trajno "]
[null,null,"deponijo ter priprava in vgraditev c. estriha v "]
[null,null,"predvideni porabi 0,10 m3/m1."]
[null,null,"m1",55.4]
[null,14,"Dobava, obdelava in montaža novih strešnih žlebov iz "]
[null,null,"plastificirane sive pločevine, polkrožni, viseči r.š. 33 cm"]
[null,null,"komplet s pritrdilnim materialom."]
[null,null,"m1",87]
[null,15,"Dobava in montaža odtokov strešne vode iz plastificirane"]
[null,null,"sive pločevine fi 100 mm, komplet s pritrdilnim "]
[null,null,"materialom. "]
[null,null,"m1",79]
[null,16,"Izdelava in montaža dimnih obrob iz sive plastificirane "]
[null,null,"pločevine foš. do  45 cm."]
[null,null,"m1",16]
[null,17,"Zidanje dimne glave dim. 0,80x0,40x0,20 obrizg, grobi "]
[null,null,"in zaribani paropropustni omet. "]
[null,null,"kos ",1]
[null,18,"Izdelava dimnih kap kritih s korci v malto dim. 1,10x0,80."]
[null,null,"kos",2]
[null,19,"Obrizg, goribi in zaribani fasadni paropropustni omet "]
[null,null,"obstoječega dimnika dim. 50/50/130 cm."]
[null,null,"kos",1]
[null,20,"Dobava in montaža WURT paropropustne membrane na "]
[null,null,"jelove deske z utrditvijo z zakovicami in montažno WURT"]
[null,null,"peno za mambrane. Membrana po celotni površini strehe "]
[null,null,"do sredine žleba. "]
[null,null,"m2",348]
[null,21,"Pokrivanje strehe z dobavo novih korcev v celoti "]
[null,null,"vsi korci v tekapur, dodatno v kapu in slemenu "]
[null,null,"v malti v celoti."]
[null,null,"m2",359]
[null,22,"Porkivanje grebenov strehe z novimi grebenjaki v "]
[null,null,"celoti v malto in dodatno grez lepilo, z zamazanjem fug,"]
[null,null,"preklopov korcev ter malte ob straneh."]
[null,null,"m1",50.5]
[null,23,"Pripravljalna in zaključna del, varnostni načrt, statični "]
[null,null,"izračun napušča, čiščenje podstrešja, gradbišča in deponije, "]
[null,null,"fizično in rizično zavarovanje objekta za čas izvajanja del "]
[null,null,"glede dežja kot tretje osebe. Obračuna se 10% vrednosti "]
[null,null,"postavk od točje 1 do 22."]
[null,null,"STREHA SKUPAJ"]
[]
[]
[null,"B) FASADA"]
[]
[null,1,"Dograditev manjkajočega odra in preureditev obstoječega "]
[null,null,"odra iz postavke A/1. v funkcionalnost izvajanja del "]
[null,null,"na fasadi. "]
[null,null,"kos",1]
[null,2,"Odbijanje obstoječega odstopajaočega fasadnega "]
[null,null,"ometa s kamnitih zidov, nakladanjem in odvozom "]
[null,null,"v trajno deponijo."]
[null,null,"m2",584]
[null,3,"Odbijanje poškodovanih A.B. okenskih polic in "]
[null,null,"arhitektonskega venca v celoti."]
[null,null,"m1",72.5]
[null,4,"Demontaža dotrajenih  lesenih oken velikosti 120x2,20, "]
[null,null,"z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo. "]
[null,null,"kos",14]
[null,5,"Dobava, montaža in obzidava novih PVC oken bele"]
[null,null,"barve, termopan zastekljenih, kombinirano odpiranje,"]
[null,null,"dvokrilno z notranjo in zunanjo belo kovinsko roleto "]
[null,null,"dim.  120/180."]
[null,null,"kos",14]
[null,6,"Spodzidava okenskih parapetov za nova okna v dim. "]
[null,null,"0,50x0,35 cm."]
[null,null,"kos",14]
[null,7,"Demontaža vhodnih vrat, dvokrilnih s fiksnim ventusom dim. "]
[null,null,"1,65x3,05."]
[null,null,"kos",2]
[null,8,"Izdelava in montaža dvokrilnih vhodnih vrat, s"]
[null,null,"fiksnim ventusom, termopan steklom nad kljuko, pod"]
[null,null,"kljuko termoizolacijsko polnilo, beli PVC  dim.  165/305."]
[null,null,"kos",2]
[null,9,"Dobava in montaža granitnih okenskih polic šir. do 25 cm"]
[null,null,"z odkapnim nosom in robnimi kamni v maceti."]
[null,null,"m1",17]
[null,10,"Oklop in demontža zunanje klima enote, odvoz v delavnico,"]
[null,null,"čiščenje, ponovni priklop in polnjenje s plinom in zagon. "]
[null,null,"kos",3]
[null,11,"Demontaža nabiralnikov in kamnitih obeležij ter ponovna"]
[null,null,"montaža na novoizdelano fasado. Velikost do 1,50 m2."]
[null,null,"kos",5]
[null,12,"Izpiranje celotne fasade z vodnim curkom pod pritiskom. "]
[null,null,"m2",584]
[null,13,"Obrizg, grobi in fini omet fasade na kamnite zidove  deb."]
[null,null,"3 do 7 cm, brez izdelave okrasnih elementov – erte, arhitektonski "]
[null,null,"venci ..."]
[null,null,"m2",584]
[null,14,"Patiniranje špalet oken in vogalov r.š. do 30 cm JUBOLIN "]
[null,null,"F. KIT -  2x ter brušenje. "]
[null,null,"m1",235]
[null,15,"Premaz celotnega ometa z ACRILCOLOR PODLAGO. "]
[null,null,"m2",584]
[null,16,"Barvanje vogalov in  špalet z ACRILCOLOR barvo v "]
[null,null,"tonu po izbiri investitorja. "]
[null,null,"m1",235]
[null,17,"Izdelava zaglajenega fasadnega silikatnega ometa "]
[null,null,"granulacije 1,5 mm, v tonu po izbiri investitorja. "]
[null,null,"Obračuna se prazno za polno vsled izdelave vogalov "]
[null,null,"in špalet v različnem materialu in tonu. "]
[null,null,"m2",584]
[null,18,"Zaščita stavbnega pohištva, polic kamnitega cokla in "]
[null,null,"betonskega stopnišča teras, ter zidarsko čiščnje po zaključku "]
[null,null,"del. Obračuna se 5 % vrednosti postavk od točke 1 do 17."]
[null,null,"FASADA SKUPAJ"]
[]
[]
[null,"OPOMBA:"]
[null," * Obdelava notranjih špalet in spodzidava pri menjavi oken in vrat "]
[null,"    v tej ponudbi in obravnavani."]
[null,"*  Oviran dostop do objekta, prevozi so možni le s traktorsko prikolico,"]
[null,"    postavitev žerjava ni možno"]

{"sheet":"Delovni list2","index":1,"n_rows":175,"n_cols":4,"rows_kept":175,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Obnova stare šole v Stomažu pri Ajdovščini"]
[null,null,"v delu, ki pripada občini Ajdovščina"]
[]
[null,"A) STREHA"]
[]
[null,1,"Montaža in demontaža cevnega fasadnega odra, "]
[null,null,"dostopnih ramp in stolpa za geda dvigalo. "]
[null,null,"m2",450]
[null,2,"Razkrivanje strehe krite s korci delno v malti, "]
[null,null,"čiščenje uporabnih korcev za ponovno uporabo(50%),"]
[null,null,"ter s spuščanjem ruševin v gradbiščno deponijo, "]
[null,null,"nakladanjem in odvozom v trajno deponijo. "]
[null,null,"m2",190]
[null,3,"Razkrivanje grebenov strehe krite s korci v malto, "]
[null,null,"s spuščanjem ruševin , nakladanjem in odvozom "]
[null,null,"v trajno deponijo."]
[null,null,"m1",30]
[null,4,"Demontaža dotrajenih desk v celoti s spuščanjem "]
[null,null,"in odvozom v trajno deponijo. "]
[null,null,"m2",0]
[null,5,"Odstranitev tramov lesenega prparelega napušča "]
[null,null,"s planetami in letvami ter rušenje kamnitega "]
[null,null,"zidu za ležišča A.B. napušča s spuščanjem ruševin,"]
[null,null,"nakladanjem in odvozom v trajno deponijo. "]
[null,null,"m2",0]
[null,6,"Demontaža dotrajenih žlebov in odtočnih cevi s "]
[null,null,"spuščanjem in odvozom v trajno deponijo. "]
[null,null,"m1",75]
[null,7,"Rušenje dotrajnih A.B. dimnikov in zračnikov "]
[null,null,"iznad strehe, s spuščanjem ruševin in odvozom v "]
[null,null,"trajno deponijo."]
[null,null,"kos",4]
[null,8,"Demontaža dotrajnih tramov dim. 16/18/600 s"]
[null,null,"spušanjem in odvozom v trajno deponijo. "]
[null,null,"Ocena."]
[null,null,"kos",0]
[null,9,"Opaž brez profilov, armatura in beton A.B. napušča stremena"]
[null,null,"fi 6 na 20 cm + 6 fi 12 R z 2x trikotno letvico, izpada do 50 cm"]
[null,null,"poraba betona do 0,30 m3/m1."]
[null,null,"m1",0]
[null,10,"Čiščenje obstoječega lesenega popodenega ostrešja ter premaz s "]
[null,null,"CUPRAFLORINOM. Obračuna se 1x tloris popodene strešine. "]
[null,null,"m2",190]
[null,11,"Dobava, obdelava in montaža z obzidavo jelovih "]
[null,null,"tramov dim. 0,16x0,18x6,00 m1. "]
[null,null,"Ocena."]
[null,null,"kos",0]
[null,12,"Dobava, obdelava, montaža in zaščitni premaz "]
[null,null,"CUPRAFLORIN vsestransko jelovih desk deb. 3 cm. "]
[null,null,"m2",0]
[null,13,"Rušenje malte iznad montažnih betonskih elementov "]
[null,null,"napušča s spuščanjem in odvozom ruševin v trajno "]
[null,null,"deponijo ter priprava in vgraditev c. estriha v "]
[null,null,"predvideni porabi 0,10 m3/m1."]
[null,null,"m1",30]
[null,14,"Dobava, obdelava in montaža novih strešnih žlebov iz "]
[null,null,"plastificirane sive pločevine, polkrožni, viseči r.š. 33 cm"]
[null,null,"komplet s pritrdilnim materialom."]
[null,null,"m1",45]
[null,15,"Dobava in montaža odtokov strešne vode iz plastificirane"]
[null,null,"sive pločevine fi 100 mm, komplet s pritrdilnim "]
[null,null,"materialom. "]
[null,null,"m1",30]
[null,16,"Izdelava in montaža dimnih obrob iz sive plastificirane "]
[null,null,"pločevine foš. do  45 cm."]
[null,null,"m1",10]
[null,17,"Zidanje dimne glave dim. 0,80x0,40x0,20 obrizg, grobi "]
[null,null,"in zaribani paropropustni omet. "]
[null,null,"kos ",1]
[null,18,"Izdelava dimnih kap kritih s korci v malto dim. 1,10x0,80."]
[null,null,"kos",1]
[null,19,"Obrizg, grobi in zaribani fasadni paropropustni omet "]
[null,null,"obstoječega dimnika dim. 50/50/130 cm."]
[null,null,"kos",1]
[null,20,"Dobava in montaža WURT paropropustne membrane na "]
[null,null,"jelove deske z utrditvijo z zakovicami in montažno WURT"]
[null,null,"peno za mambrane. Membrana po celotni površini strehe "]
[null,null,"do sredine žleba. "]
[null,null,"m2",190]
[null,21,"Ponovno pokrivanje strehe z obstoječimi in z dobavo novih korcev (50%) "]
[null,null,"vsi korci v tekapur, dodatno v kapu in slemenu "]
[null,null,"v malti v celoti."]
[null,null,"m2",190]
[null,22,"Porkivanje grebenov strehe z novimi grebenjaki v "]
[null,null,"celoti v malto in dodatno grez lepilo, z zamazanjem fug,"]
[null,null,"preklopov korcev ter malte ob straneh."]
[null,null,"m1",30]
[null,23,"Pripravljalna in zaključna del, varnostni načrt,  "]
[null,null,"nepredvidena dodatna dela,"]
[null,null,"fizično in rizično zavarovanje objekta za čas izvajanja del. "]
[null,null,"Obračuna se 10% vrednosti "]
[null,null,"postavk od točje 1 do 22."]
[null,null,"STREHA SKUPAJ"]
[]
[]
[null,"B) FASADA"]
[]
[null,1,"Dograditev manjkajočega odra in preureditev obstoječega "]
[null,null,"odra iz postavke A/1. v funkcionalnost izvajanja del "]
[null,null,"na fasadi. "]
[null,null,"kos",1]
[null,2,"Odbijanje obstoječega odstopajaočega fasadnega "]
[null,null,"ometa s kamnitih zidov, nakladanjem in odvozom "]
[null,null,"v trajno deponijo."]
[null,null,"m2",350]
[null,3,"Odbijanje poškodovanih A.B. okenskih polic in "]
[null,null,"arhitektonskega venca v celoti."]
[null,null,"m1",45]
[null,4,"Demontaža dotrajenih  lesenih oken velikosti 120x2,20, "]
[null,null,"z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo. "]
[null,null,"kos",10]
[null,5,"Dobava, montaža in obzidava novih PVC oken bele"]
[null,null,"barve, termopan zastekljenih, kombinirano odpiranje,"]
[null,null,"dvokrilno z notranjo in zunanjo belo kovinsko roleto "]
[null,null,"dim.  120/220."]
[null,null,"kos",10]
[null,6,"Spodzidava okenskih parapetov za nova okna v dim. "]
[null,null,"0,50x0,35 cm."]
[null,null,"kos",10]
[null,7,"Demontaža vhodnih vrat, dvokrilnih s fiksnim ventusom dim. "]
[null,null,"1,65x3,05."]
[null,null,"kos",1]
[null,8,"Izdelava in montaža dvokrilnih vhodnih vrat, s"]
[null,null,"fiksnim ventusom, termopan steklom nad kljuko, pod"]
[null,null,"kljuko termoizolacijsko polnilo, beli PVC  dim.  165/305."]
[null,null,"kos",1]
[null,9,"Dobava in montaža granitnih okenskih polic šir. do 25 cm"]
[null,null,"z odkapnim nosom in robnimi kamni v maceti."]
[null,null,"m1",13]
[null,10,"Oklop in demontža zunanje klima enote, odvoz v delavnico,"]
[null,null,"čiščenje, ponovni priklop in polnjenje s plinom in zagon. "]
[null,null,"kos",3]
[null,11,"Demontaža nabiralnikov in kamnitih obeležij ter ponovna"]
[null,null,"montaža na novoizdelano fasado. Velikost do 1,50 m2."]
[null,null,"kos",5]
[null,12,"Izpiranje celotne fasade z vodnim curkom pod pritiskom. "]
[null,null,"m2",350]
[null,13,"Obrizg, grobi in fini omet fasade na kamnite zidove  deb."]
[null,null,"3 do 7 cm, brez izdelave okrasnih elementov – erte, arhitektonski "]
[null,null,"venci ..."]
[null,null,"m2",350]
[null,14,"Patiniranje špalet oken in vogalov r.š. do 30 cm JUBOLIN "]
[null,null,"F. KIT -  2x ter brušenje. "]
[null,null,"m1",160]
[null,15,"Premaz celotnega ometa z ACRILCOLOR PODLAGO. "]
[null,null,"m2",350]
[null,16,"Barvanje vogalov in  špalet z ACRILCOLOR barvo v "]
[null,null,"tonu po izbiri investitorja. "]
[null,null,"m1",160]
[null,17,"Izdelava zaglajenega fasadnega silikatnega ometa "]
[null,null,"granulacije 1,5 mm, v tonu po izbiri investitorja. "]
[null,null,"Obračuna se prazno za polno vsled izdelave vogalov "]
[null,null,"in špalet v različnem materialu in tonu. "]
[null,null,"m2",350]
[null,18,"Zaščita stavbnega pohištva, polic kamnitega cokla in "]
[null,null,"betonskega stopnišča teras, ter zidarsko čiščnje po zaključku "]
[null,null,"del. Obračuna se 5 % vrednosti postavk od točke 1 do 17."]
[null,null,"FASADA SKUPAJ"]
[]
[]
[null,"OPOMBA:"]
[null," * Obdelava notranjih špalet in spodzidava pri menjavi oken in vrat "]
[null,"    v tej ponudbi in obravnavani."]
[null,"*  Oviran dostop do objekta, prevozi so možni le s traktorsko prikolico,"]
[null,"    postavitev žerjava ni možno"]
[]
[]
[null,null,"REKAPITULACIJA:"]
[]
[null,null,"A) Streha"]
[null,null,"B) Fasada"]
[]
[null,null,"20% DDV"]
[null,null,"SKUPAJ EUR"]