{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["A.01"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":2,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"A.01","index":0,"n_rows":106,"n_cols":12,"rows_kept":106,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[56,2,56,7],[68,2,68,7],[34,2,34,8],[48,2,48,7],[52,2,52,7],[98,2,98,7],[14,2,14,7],[64,2,64,7],[26,2,26,7],[22,2,22,7],[30,2,30,7],[18,2,18,7],[60,2,60,7],[38,2,38,7],[42,2,42,7],[90,2,90,7],[94,2,94,7],[74,2,74,7],[78,2,78,7],[82,2,82,7],[86,2,86,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
[null,null,"Objekt: ","Širitev ceste pri mostu v Vrtovinu"]
[null,null,"1. Širitev ceste v ovinku nad mostom - kamnita zložba v dolžini 35 m,"]
[null,null,"2. Širitev ceste pred mostom (vinograd) - kamniti zid v dolžini 18 m,"]
[null,null,"3. Nov betonski zid ob obstoječem zidu v potoku ob cesti v dolžini 24 m"]
[]
[null,null,"Investitor: Občina Ajdovščina"]
[]
["SKRITO",null,"Popis del:",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   EUR"]
[]
[null,null,"1. Širitev ceste v ovinku nad mostom - kamnita zložba v dolžini 35 m"]
[]
[1,1,"Ureditev in zavarovanje gradbišča ob cesti - za dela na vseh 3 izvedbah"]
[null,null,"Ureditev in zavarovanje gradbišča na območju ceste ob mostu (za dela na vsh 3 izvedbah - kamnita zložba, kamniti zid, betonski zid) - delna zapora cestišča."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,1]
[]
[1,2,"Strojni izkop brežine pod cestiščem "]
[null,null,"Strojni izkop brežine pod cestiščem do temelnih tal za izvedbo nove kamnite zložbe, z nakladanjem materiala in odvozom v stalno deponijo na razdalji do 2 km.."]
[{"$nulls":4},"M3",null,100]
[]
[1,3,"Planiranje dna izkopa"]
[null,null,"Planiranje dna izkopa v širini temelja zidu (1,50 m) z utrditvijo in nabijanjem."]
[{"$nulls":4},"M2",null,55]
[]
[1,4,"Beton temelja zidu - MB 20"]
[null,null,"Dobava in vgradnja betona MB 20 v temelj kamnite zložbe (poraba betona cca 0,30 m3/m1) - obračun po m3 položenega betona."]
[{"$nulls":4},"M3",null,10]
[]
[1,5,"Kamnita zložba - izvedba"]
[null,null,"Dobava in izvedba kamnite zložbe z vgrajevanjem kamna in betona v razmerju 70%/30%, deb. zložbe cca 60 cm, kamnita brežina obdelana in v ustreznem naklonu kamnitega zidu - obračun po m3 izvedene kamnite zložbe. (kamnita zložba dolžine 35m, povprečne višine 1,20 m)."]
[{"$nulls":4},"M3",null,30]
[]
[1,6,"PVC izpusti skozi zid "]
[null,null,"Dobava in izvedba PVC fi 100 mm cevnih izpustov (barbakan) skozi kamniti zid skupne deb. 50 cm. "]
[{"$nulls":4},"KOM",null,8]
[]
[1,7,"Zaključni AB venec kamnite zložbe - 35m"]
[null,null,"Dabava in izvedba zaključnega AB venca kamnite zložbe: AB greda dim. 40/30 cm, komplet z opaži, armaturo in betonom."]
[{"$nulls":4},"M1",null,35]
[]
[1,8,"Tamponsko nasutje - na delu razširjenega cestišča"]
[null,null,"Dobava in vgradnja kamnitega tamponskega materiala s planiranjem in utrditvijo z nabijanjem."]
[{"$nulls":4},"M3",null,20]
[]
[null,null,"2. Širitev ceste pred mostom (vinograd) - kamniti zid v dolžini 18 m"]
[]
[1,9,"Strojni izkop brežine ob cestišču pred mostom "]
[null,null,"Strojni izkop brežine ob cestišču pred mostom do temeljnih tal za izvedbo nove kamnite zložbe, z nakladanjem materiala in odvozom v stalno deponijo na razdalji do 2 km.."]
[{"$nulls":4},"M3",null,25]
[]
[1,10,"Planiranje dna izkopa"]
[null,null,"Planiranje dna izkopa v širini temelja zidu (1,20 m) z utrditvijo in nabijanjem."]
[{"$nulls":4},"M2",null,22]
[]
[1,11,"Beton temelja zidu - MB 20"]
[null,null,"Dobava in vgradnja betona MB 20 v AB temelj zidu preseka 40/120 cm, komplet z opaži in potrebno armaturo - obračun po m3 - (za zid dolžine 18,00 m)."]
[{"$nulls":4},"M3",null,9]
[]
[1,12,"Kamniti zid - izvedba"]
[null,null,"Dobava in izgradnja kamnitega zidu, zidanje s polobdelanim kamnom z vidnim licem z ene strani in armiranim betonom z zasute strani skupne deb. 50 cm, komplet z opažem z zadnje strani, betonom in potrebno armaturo - obračun po m2 izvedenega vidnega lica kamnitega zidu (za zid v dolžini 18,00 m, višine cca 0,80 m)."]
[{"$nulls":4},"M2",null,16]
[]
[1,13,"Zasip za betonskim zidom"]
[null,null,"Zasip za betonskim zidom z materialom od izkopa z utrditvijo in planiranjem."]
[{"$nulls":4},"M3",null,5]
[]
[1,14,"Tamponsko nasutje - na delu razširjenega cestišča"]
[null,null,"Dobava in vgradnja kamnitega tamponskega materiala s planiranjem in utrditvijo z nabijanjem."]
[{"$nulls":4},"M3",null,5]
[]
[null,null,"3. Nov betonski zid ob obstoječem zidu v potoku ob cesti v dolžini 24 m"]
[]
[1,15,"Strojni izkop pasovnega temelja (v potoku ob obstoječem zidu) "]
[null,null,"Strojni izkop pasovnega temelja v potoku ob obstoječem zidu, z nakladanjem na transportno sredstvo in odvozom v stalno deponijo na razdalji do 2 km."]
[{"$nulls":4},"M3",null,15]
[]
[1,16,"Planiranje dna izkopa"]
[null,null,"Planiranje dna izkopa v širini temelja zidu (1,00 m) z utrditvijo in nabijanjem."]
[{"$nulls":4},"M2",null,25]
[]
[1,17,"Beton temelja zidu - MB 30"]
[null,null,"Dobava in vgradnja betona MB 20 v AB temelj zidu preseka 50/100 cm, komplet z enostranskim opažem - obračun po m3 - (za zid dolžine 24,00 m - ob obstoječem betonskem zidu v potoku)."]
[{"$nulls":4},"M3",null,12]
[]
[1,18,"Enostranski opaž AB zidu"]
[null,null,"Izvedba enostranskega opaž AB zidu v potoku ob obstoječem zidu, komplet z vsemi potrebnimi deli (za zid dolžine 24,00m in povprečne višine 1,50 m, deb. 30 cm)."]
[{"$nulls":4},"M3",null,36]
[]
[1,19,"Beton AB zidu"]
[null,null,"Dobava in vgradnja betona MB 30 v  AB zid, deb. 30 cm, komplet z vsemi potrebnimi deli."]
[{"$nulls":4},"M3",null,12]
[]
[1,20,"Armatura AB temelja in zidu"]
[null,null,"Dobava in vgradnja armature v AB temelj in AB zid, komplet z vsemi potrebnimi deli."]
[{"$nulls":4},"M3",null,1850]
[]
[1,21,"Nepredvidena dela"]
[null,null,"Nepredvidena dela - z vpisom v gradbeni dnevnik in potrditvijo nadzornega organa - predvidi se 10%  od vseh del (na vseh 3 izvedbah - kamnita zložba, kamniti zid, betonski zid v potoku ob cesti)."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,1]
[]
["SKRITO",null,"Skupaj EUR:"]
[{"$nulls":4},"DDV 20%"]
[]
[]
[1,null,"Skupaj z DDV:"]