{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["list1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"list1","index":0,"n_rows":80,"n_cols":6,"rows_kept":80,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,5],[0,0,0,5],[1,0,1,5],[5,2,5,4],[12,2,12,4],[13,2,13,4],[4,2,4,4],[3,0,3,5],[6,2,6,4],[7,2,7,4],[8,2,8,4],[9,2,9,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["KANALIZACIJA  STOMAŽ"]
[]
["REKAPITULACIJA"]
[]
["1.","PREDDELA "]
["2.","ZEMELJSKA  DELA"]
["3.","MONTAŽNA IN BETONSKA DELA"]
["4.","OSTALA DELA"]
["5.","NEPREDVIDENA DELA (5%)"]
[null,"SKUPAJ € "]
[null,"POPUST"]
[null,"SKUPAJ"]
[null,"DDV 20%"]
[null,"SKUPAJ  DELA €"]
[null,"PREDDELA"]
[]
["1.","Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem kanala","m",313,null,0]
[]
["2.","Priprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon)","kos",13,null,0]
[]
["3.","Prometno zavarovanje cest pri izvajanju prekopa s postavitvijo signalizacije. Obračun po dejanskih stroških."]
[null,"ocena:",null,null,null,0]
[]
["4.","Zasek obstoječega asfalta","m",350,null,0]
[]
["5.","Rušenje asfaltnega ustroja z nakladanjem in odvozom v deponijo do 35 km","m2",659,null,0]
[null,"PREDDELA SKUPAJ:",null,null,null,0]
[]
[null,"ZEMELJSKA DELA"]
[]
["1.","Strojni izkop jarkov v III in IV ktg za kanalizacijo v suhem terenu , širine do 1.5 m globine do 3.5 m, naklon brežin 70°, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na deponijo na razdalji do 10 km","m3",400,null,0]
[]
["2.","Strojni izkop jarkov v V ktg za kanalizacijo v suhem terenu , širine do 1.5 m globine do 3.5 m, naklon brežin 70°, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na deponijo na razdalji do 10 km","m3",30,null,0]
[]
["3.","Ročni izkop z odmetom na rob, globine do 2 m, na križanjih z ostalimi komunalnimi vodi ","m3",2,null,0]
[]
["4.","Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/- 1 cm","m2",230,null,0]
[]
["5.","Zasip jarka z nevezanim materialom po SIST 13242:2003, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.100:2003; 0-63 mm (tampon), vključno z dobavo, komprimiranjem in finim planiranjem v plasti 20 cm (pod voznimi površinami)","m3",170,null,0]
[]
["6.","Zasip kanalizacijskih cevi in jaškov z materialom izkopa ter komprimiranje v plasteh po 30 cm (pod nevoznimi površinami)","m3",66,null,0]
[]
["7.","Humusiranje, planiranje in zatravitev zelenic s humusnim materialom  v sloju debeline 20cm","m2",88,null,0]
[]
["8.","Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo na razdalji do 10 km vključno z vsemi ravnanji in stroški za trajno odlaganje","m3",17,null,0]
[null,"ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:",null,null,null,0]
[]
[null,"MONTAŽNA IN BETONSKA DELA"]
[]
["1.","Dobava in polaganje betonske cevi FI 50 cm  na betonsko posteljico C12/15 debeline 10cm z delnim obbetoniranjem po detajlu (0.23 m3/m)- pod nevoznimi površinami","m",44,null,0]
[]
["2.","Dobava in polaganje betonske cevi FI 50 cm  na betonsko posteljico C12/15 debeline 10cm s polnim obbetoniranjem po detajlu 0,44 m3/m)- pod voznimi površinami","m",26,null,0]
[]
["3.","Dobava in polaganje betonske cevi FI 40 cm  na betonsko posteljico C12/15 debeline 10cm s polnim obbetoniranjem po detajlu 0,36 m3/m)- pod voznimi površinami","m",178,null,0]
[]
["4.","Dobava in polaganje betonske cevi FI 30 cm  na betonsko posteljico C12/15 debeline 10cm s polnim obbetoniranjem po detajlu 0,23 m3/m)- pod voznimi površinami","m",60,null,0]
[]
["5.","Izdelava jaška v sestavi: betonski podstavek C12/15 1,30 x 1,30 m, višine do 0,63 m  na podložni beton d=10 cm, betonska cev fi 100 cm L= 1 m, AB konusni nastavek 100/60 cm, z vsem opažnim in drugim materialom za izvedbo jaška, vključno z izdelavo mulde. Dejanska višina jaška je določena z niveleto kanala in višino terena in se prilagaja z višino in številom betonskih cevi in pokrova. (Vrtinčna kaskada)","kos",1,null,0]
["6.","Izdelava jaška v sestavi: betonski podstavek C12/15 1,30 x 1,30 m, višine do 0,40 m  na podložni beton d=10 cm, betonska cev fi 80 cm L= 1 m, AB konusni nastavek 80/60 cm, z vsem opažnim in drugim materialom za izvedbo jaška, vključno z izdelavo mulde. Dejanska višina jaška je določena z niveleto kanala in višino terena in se prilagaja z višino in številom betonskih cevi in pokrova. (Svetla višina jaška do 2,1 m)","kos",10,null,0]
[]
["7.","Izdelava požiralnikov s peskolovom svetlega premera 50 cm z vtokom na rešetko, vključno z LTŽ rešetko","kos",10,null,0]
[]
["8.","Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN 124 klasa najmanj B, preseka 600mm, vključno z AB obročem in odprtinami za prezračevanje -v zelenici","kos",1,null,0]
[]
["9.","Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124 D vključno z AB obročem, gumi tesnilom, premera 600mm z odprtinami za prezračevanje-pod voznimi površinami. (npr. PAM REXEL CDRX60BF)","kos",10,null,0]
[null,"REŠETKA 40X40"]
["10.","Izdelava iztočne glave in obloge struge s kamnitim lomljencem premera ca 20 cm na 10 cm podložnega betona C12/15, z izkopom brežin cca 0,3 m3/m2, planiranje podlage in izvedbo obloge z vsemi pomožnimi deli ter odvozom odvečnega materiala. Širina rež med kamni do 5 cm","m2",28,null,0]
[]
[null,"MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ:",null,null,null,0]
[]
[null,"OSTALA DELA"]
[]
["1.","Planiranje tamponskega planuma ceste z natančnostjo +- 1cm z uvaljanjem","m2",350,null,0]
[]
["2.","Ponovno asfaltiranje cestnih površin z bitudrobirjem BD 016 debeline 5cm in bitumenskim betonom BB 11 debeline 3cm","m2",350,null,0]
[]
["3.","Vzpostavitev cestnih robnikov v prvotno stanje","m",5,null,0]
[]
["4.","Projekt izvedenih del (3 izvodi)","kpl",1,null,0]
[null,"OSTALA DELA SKUPAJ:",null,null,null,0]