{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["opeka","List2","List3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"opeka","index":0,"n_rows":237,"n_cols":3,"rows_kept":237,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"RAZŠIRITEV IN ASFALTACIJA MAKADAMSKE POTI"]
[null,"TEVČE-VRTOVČE OD KM 0.00 DO KM 0.880"]
[]
[]
[null," R E K A P I T U L A C I J A"]
[]
[]
["1.0","PREDDELA"]
[]
["2.0"," ZEMELJSKA DELA"]
[]
["3.0"," VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE"]
[]
["4.0"," KANALIZACIJA"]
[]
["5.0 ","GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA"]
[]
["6.0"," OPREMA CEST"]
[]
["7.0"," TUJE  STORITVE"]
[]
[]
[null,"S K U P AJ "]
[]
[null,"DDV 20 %"]
[]
[]
[null,"SKUPAJ"]
[]
[]
[]
["1. ","PREDDELA"]
[]
[]
[1,"Zakoličba osi"]
[null,"m1",880]
[]
[2,"Postavitev in zavarovanje prečnih profilov"]
[null,"kos",45]
[]
[3,"Posek in odstranitev grmovja in dreves z debli do 15cm premera ter odstranitev vej"," "]
[null,"m2",266]
[]
[4,"Rušenje obstoječih podpornih kamnitih zidov  z nakladanjem in odvozom v začasno deponijo za poznejšo ponovno uporabo"," "]
[null,"m3",140]
[]
[5,"Rušenje obstoječega asfalta debeline do 6cm z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo"," "]
[null,"m3",60]
[]
[6,"Razna nepredvidena dela - ocena"]
[null,"kos",1]
[null,"SKUPAJ"]
{"$rows_empty":20}
["2."," ZEMELJSKA DELA"]
[]
[]
[1,"Odriv humusa v debelini 20cm v začasno deponijo za poznejše razgrinjanje "," "]
[null,"m3",298]
[]
[2,"Široki izkopi težke zemljine (obstoječa voziščna konstrukcija)z odvozom v trajno deponijo "," "]
[null,"m3",435]
[]
[2,"Široki izkopi mehka kamenina (obstoječa voziščna konstrukcija)z odvozom v trajno deponijo "," "]
[null,"m3",290]
[]
[3,"Izkopi jarkov za prepuste širine do 1,0m in globine do 1,0 m v težki zemljini"]
[null,"m3",21]
[]
[4,"Izkopi za gradbene jame za podporni zid širine do 1,0m in globine do 2,0 m v težki zemljini"]
[null,"m3",216]
[]
[5,"Vgrajevanje nasipov iz kamnitega materiala pridobljenega iz izkopov na trasi v plasteh z nabijanjem"]
[null,"m3",156]
[]
[6,"Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini"]
[null,"m2",1694]
[]
[7,"Planiranje dna gradbene jame in jarkov v težki zemljini"]
[null,"m2",166]
[]
[8,"Humuziranje brežin brez valjanja"]
[null,"m2",168]
[]
[9,"Razprostiranje odvečne težke zemljine (deponija)"]
[null,"m3",806]
[null,"SKUPAJ"]
[]
[]
["3. ","VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE"]
[]
[]
[1,"Izdelava nevezane nosilne plasti - kamnita greda apnenec 0/100 mm v debelini do 30 cm"]
[null,"m3",1156]
[]
[2,"Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca 0/32 mm z kamnine v debelini do 15 cm"]
[null,"m3",700]
[]
[3,"Izdelava nosilno plasti bituminiziranega drobljenca AC 22 base B50/70 A4  v debelini 5cm"]
[null,"m2",3388]
[]
[4,"Izdelava obrabno zaporne plasti bituminiziranega betona AC 8 surf B70/100 A4 v debelini 3,0cm "]
[null,"m2",3388]
[]
[5,"Izdelava asfaltne mulde širine do 50 cm globine 5 cm na predhodno pripravljeni tamponski podlogi"]
[null,"m1",425]
[]
[6,"Izdelava bankine širine 0,50m"]
[null,"m1",1597]
[]
[null,"SKUPAJ"]
{"$rows_empty":24}
["4. ","KANALIZACIJA"]
[]
[1,"Izdelava prepusta iz BC cevi DN 500 vgrajenih na podložno plast iz cementnega betona s polnim obbetoniranjem"]
[null,"m1",24.5]
[]
[2,"Tlakovanje vtoka in iztoka prepusta z lomljencem deb.15cm, na podložnem betonu deb.10cm, stiki zapolnjeni s cementno malto"]
[null,"m2",6]
[]
[]
[3,"Izdelava iztočne glave iz cementnega betona na obst. in novih prepustih"]
[null,"kos",3]
[]
[4,"Zasip prepustov s tamponskim materialom"]
[null,"m3",7]
[]
[5,"Izdelava jaška iz cementnega betona krožnega prereza fi 80cm, globine od 1.0 do 1.50m"]
[null,"kos",3]
[]
[6,"Nabava in montaža LTŽ pokrova fi 600mm 250KN"]
[null,"kos",3]
[null,"SKUPAJ"]
{"$rows_empty":13}
["5.","GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA"]
[]
[]
[1,"Izdelava enostranskega podprtega opaža za ravne temelje"]
[null,"m2",37]
[]
[2,"Izdelava enostranskega podprtega opaža za ravne zidove višine do 2.0m"]
[null,"m2",61]
[]
[3,"Priprava in postavitev mrež iz vlečene jeklene žice MA 500/560 s premerom 4≤Ф≤12mm, teže nad 3 do 6kg/m2"]
[null,"kg",700]
[]
[4,"Priprava in vgraditev mešanice navadnega cementnega betona C 12/15 v prerez do 0,15m3/m2-podložni beton"]
[null,"m3",9]
[]
[5,"Priprava in vgraditev mešanice ojačanega cementnega betona C 25/30 XC4, XD3, XF3, PV-II v prerez nad 0,3m3/m2-temelj in trup zidu "]
[null,"m3",41]
[]
[6,"Zidanje z lomljencem iz karbonatnih kamenin v cementni malti na eno lice v prerezu 0.15 m3/m2 - z dovozom materiala iz začasne deponije (kamen obstoječih zidov) "]
[null,"m3",14]
[]
[7,"Izdelava kamnite zložbe višine do 2.50m- kamen v betonu (70% kamna, 30% betona C 25/30) skupaj z dobavo in vgrajevanjem materiala"]
[null,"m3",95]
[null,"SKUPAJ"]
[]
[]
[]
[]
["6.","PROMETNA OPREMA"]
[]
[]
[1,"Izdelava temelja iz cementnega betona MB10, dolžine 50cm, premera 40cm"]
[null,"kos",2]
[]
[2,"Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi premera 64mm, dolžine 2800mm"]
[null,"kos",2]
[]
[3,"Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijske pločevine, velikosti 600mm"]
[null,"kos",2]
[]
[4,"Dobava in vgradnja jeklenega pocinkanega stebrička dolžine 75cm za montažo na podp. zid ali dolžine 190cm C prereza za odbojno ograjo"]
[null,"kos",88]
[]
[5,"Dobava in vgradnja jeklenega pocinkanega odbojnika za odbojno ograjo"]
[null,"m1",256]
[]
[6,"Doplačilo za izdelavo vkopane zaključnice dolžine 4,00m"]
[null,"kos",12]
[null,"SKUPAJ"]

{"sheet":"List2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"List3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}