{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["List1","List2","List3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"List1","index":0,"n_rows":152,"n_cols":7,"rows_kept":152,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,4],[1,1,1,4],[149,4,149,5],[112,4,112,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null," PROJEKTANTSKI POPIS S PREIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO"]
[null,"Objekt:  REKONSTRUKCIJA CESTE V NASELJU TEVČE - JR in TK omrežje"]
{"$rows_empty":8}
[null,"R E K A P I T U L A C I J A"]
[]
[]
["I.","Javna razsvetljava   (JR)"]
["A","GRADBENA DELA  ZA JR"]
["B","ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA JR"]
[]
["II.","Telekomunikacijsko  omežje   (TK)"]
["A"," GRADBENI DEL ZA TK"]
[]
[]
["S","SKUPAJ REKAPITULACIJA   (ocena) brez DDV",{"$nulls":4},23000]
{"$rows_empty":8}
[null,null,null,"merska enota","količina","znesek/kos","skupaj"]
["I.","Javna razsvetljava   (JR)"]
[]
[null,"Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus"]
["A.","GRADBENA DELA"]
[]
["1.","Zakoličba obstoječih komunalnih naprav na obravnavanem območju",null,"m",470]
[]
[]
["2.","Zakoličba trase novega JR omrežja",null,"m",605]
[]
["3.","Izkop in izdelava temelja 800 x 800 x 1000 za drog JR, ter ter izdelava betonske glave - sidrni vijaki 4 x M16  A2",null,"kos",12]
[]
[]
["4.","Izdelava jaška dim.fi 60 cm, 1,0 m gl., s pokrovom za težki promet tip IMP art. 203",null,"kos",1]
[]
["5.","Izdelava jaška dim.fi 40 cm, 1,0 m gl., z betonskim pokrovom ",null,"kos",12]
[]
[]
["6.","Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala delno v utrjeni poti, delno v cesti, delno v zelenici, dim. 0,4 x 1,0 m globine",null,"m",605]
[]
["7.","Izdelava križanj z ostalimi komunalnimi vodi",null,"kos",4]
[]
["8.","Izdelava kabelske kanalizacije z 1 x stigmaflex cevjo fi 80 mm, nasutje s peskom granulacije 3-7 mm 10 cm, zasutje s tamponom, z nabijanjem v plasteh, obbetoniranje z betonom MB100 25 cm, odvoz odvečnega materiala",null,"m",25]
[]
["9.","Izdelava kabelske kanalizacije z 1 x stigmaflex cevjo fi 80 mm, nasutje s peskom granulacije 3-7 mm 10 cm, zasutje s tamponom, z nabijanjem v plasteh,  odvoz odvečnega materiala",null,"m",480]
[]
["10.","PE cev fi 63 mm",null,"m",24]
[]
[]
["11.","Izdelava temelja  za prestavjeni obstoječi NN drog",null,"kos",1]
[]
["12.","Demontaža obstoječega NN droga, ter prestavitev na novo lokacijo z avtodvigalom",null,"kos",1]
[]
[]
["13.","Humiziranje ter zatravitev",null,"m2",430]
[]
["14.","Polaganje opozorilnega traku z napisom "]
[null,"      »POZOR ELEKTRIKA« ( po celotni trasi )",null,"m",605]
[]
["15.","Izdelava osnov za vnos v kataster komunalnih vodov",null,"kpl",1]
[]
["S","SKUPAJ GRADBENA DELA ZA JR"]
[]
[]
[null,null,null,"merska enota","količina","znesek/kos","skupaj"]
["B.","ELEKTROMONTAŽNA DELA"]
[]
["1.","Dobava in postavitev kovinskega kandelabra  vroče cinkan, h =6 m  s svetilko, svetlobno mesto z ožičenjem, in kandelabrsko sponko",null,"kos",12]
[]
[]
["2.","Zaščita kandelabra z anzikorozijskim premazom 10cm nad temeljem",null,"kpl",12]
[]
["3.","Dobava in montaža svetilke z redukcijo ustreza tipu ST50 (!5NA392 E-1MT02GB)  s sijalko HSC 70W (Na)",null,"kpl",12]
[]
["4.","Priklop na obstoječe JR omrežje "]
[null,"uporaba avtodvigalo s košaro",null,"ur",1]
["5.","delo monterji",null,"ur",2]
[]
["6.","Dobava in polaganje valjanca FeZn 25 x 4 mm2:",null,"m",630]
[]
["7.","Dobava in polaganje kabla   NAYY_J 4x16+2,5mm2:",null,"m",660]
[]
["8.","Izdelava kabelskih končnikov Al/Cu 16/8",null,"kos",96]
[]
["9.","Dobava in montaža križne sponke:",null,"kos",17]
[]
["10.","Izvedba antikorozijske zaščite spoja valjanca v zemlji:",null,"kos",17]
[]
["11.","Spojka ravna RAJHEM za kabel NAYY_J4x16*2,5mm2",null,"kpl",1]
[]
["12.","Odklop, ter ponovni priklop NN omrežja zaradi prestavitve obstoječega NN droga, ter obešanje NN kabla na prestavljeni drog",null,"kos",1]
[]
["13.","Drobni vezni in pritrdilni material",null,null,0.05]
[]
["14.","Meritve električnih lastnosti na posameznih svetilkah",null,"kpl",1]
[]
["15.","Sodelovanje s podjetjem  ElektroPrimorska",null,"ur",4]
[]
["16.","Izdelava PID ",null,null,0.03]
[]
["17.","Priprava materiala in dela, ter manipulativni stroški, ter zavarovanje gradbišča",null,0.05,0]
[]
[null,"SKUPAJ ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA JR"]
[]
[]
[]
["II.","Telekomunikacijsko  omežje   (TK)"]
[null,null,null,"merska enota","količina","znesek/kos","skupaj"]
[]
[null," GRADBENI DEL ZA TELEFONSKO OMREŽJE"]
[]
[null,"Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus"]
[]
[]
["1."," Zakoličba obstoječih komunalnih naprav",null,"m",360]
[]
[]
["2."," Zakoličba trase novega TK omrežja  ",null,"m",410]
[]
[]
["3.","  Izdelava jaška fi 80cm x 1,0m gl.s  pokrovom    za težki promet tip IMP art.203",null,"kos",12]
[]
[]
["4.","Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala delno v utrjeni poti, delno v zelenici  dim.: 0,4 x 1,0m globine",null,"m",410]
[]
[]
["5."," Izdelava  kabelske kanalizacije s  2 x stigmaflex cevjo fi 110mm nasutje  s peskom granulacije   3÷7mm 10cm,  zasutje z  izkopanim materialom,   odvoz odvečnega materiala, utrditev terena",null,"m",366]
[]
[]
["6."," Izdelava  kabelske kanalizacije s  2 x stigmaflex cevjo fi 110mm nasutje  s peskom granulacije   3÷7mm 10cm, obbetoniranje z betonom MB100 25cm, zasutje z  izkopanim materialom,   odvoz odvečnega materiala, utrditev terena",null,"kpl",44]
[]
[]
["7.","Zaščita obstoječega TK kabla z delno  ročnim odkopavanjem, ter polaganjem v PE cev 110mm",null,"m",56]
[]
["8."," Pridobitev soglasji",null,"kpl",1]
[]
[]
["9.","Pripravljalna in nepredvidena dela ",null,0.07,0]
[]
["s","SKUPAJ GRADBENA DELA ZA TK OMREŽJE",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"List2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"List3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}