{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Skupna rekapitulacija","1.Cesta","2.Kanalizacija","3.Vodovod"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Skupna rekapitulacija","index":0,"n_rows":20,"n_cols":4,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"CONA GOJAČE - POPIS DEL BREZ TK, EL "]
[]
[null,"SKUPNA REKAPITULACIJA"]
[]
[]
[]
[]
[]
["1.","CESTA",null,0]
["2.","KANALIZACIJA",null,0]
["3.","VODOVOD",null,0]
[null,"SKUPAJ",null,0]
[null,"DDV 20%",null,0]
[null,"VSE SKUPAJ",null,0]
[]
[]
[]
[]
[null," "]

{"sheet":"1.Cesta","index":1,"n_rows":88,"n_cols":6,"rows_kept":88,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["1.","POPIS DEL - CESTA"]
[]
[null,"PREDDELA",null,null,null,0]
[null,"RUŠITVENA DELA",null,null,null,0]
[null,"ZEMELJSKA DELA",null,null,null,0]
[null,"ZGORNJI USTROJ",null,null,null,0]
[null,"ODVODNJA METEORNIH VOD",null,null,null,0]
[null,"PROMETNA SIGNALIZACIJA",null,null,null,0]
[null,"NEPREDVIDENA DELA",0.05,null,null,0]
[null,"SKUPAJ VREDNOST DEL",null,null,null,0]
[]
[]
[]
[1,"PREDDELA"]
[]
["1.1","Zakoličba osi ceste","m1",190,0,0]
[]
["1.2","Postavitev in zavarovanje gradbenih profilov","kos",10,0,0]
[]
[null,"PREDDELA SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[]
[2,"RUŠITVENA DELA"]
[]
["2.1","Rezanje asfalta debeline do 8 cm","m1",12,0,0]
[]
[null,"RUŠITVENA DELA SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[]
["3","ZEMELJSKA DELA"]
[]
["3.1","Izkop humusa v plasti debeline 20 cm, z odlaganjem na rob izkopa","m2",0,0,0]
[]
["3.2","Široki izkop globine do 100 cm, v zemljini III in IV ktg z nakladanjem in odvozom v deponijo na razdalji do 1 km","m3",0,0,0]
[]
["3.3","Planiranje in valjanje zemeljskega planuma z natančnostjo`+- 2 cm","m2",0,0,0]
[]
["3.4","Nakladanje in odvoz materiala  na deponijo do 3,00 km- humusa","m3",0,0,0]
[]
[null,"ZEMELJSKA DELA SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[]
[4,"ZGORNJI USTROJ"]
[]
["4.1","Dovoz in vgradnja tamponskega drobljenca  v plasti debeline 25 cm, z valjanjem in ravnanjem +- 1cm","m3",544,0,0]
[]
["4.2","Dovoz in vgradnja jalovine ali drugega nasipnega materijala, v plasteh debeline 25 cm, z valjanjem in ravnanjem +- 1cm","m3",675,0,0]
[]
["4.3","Dovoz in vgradnja nasipnega materiala - kamenja, v plasteh debeline 25 cm, z valjanjem in ravnanjem +- 1cm, višine cca 1m","m3",0,0,0]
[]
["4.4","Izdelava nosilne plasti iz bituminiziranega drobljenca 0-22 mm v debelini 5 cm+3 BB8","m2",0,0,0]
[]
["4.5","Izdelava obrabno zaporne plastii z bitumenskega betona 0-8 mm v debelini 3 cm-V ZGORNJI POSTAVKI","m2",0,0,0]
[]
[null,"CESTA C CONI GOJAČE JE BREZ ROBNIKOV TER PLOČNIKOV"]
["4.7","Dobava in postavitev betonskih robnikov dim. 15/25 cm, vključnoz betonsko posteljico in fugiranjem rež","m1",0,0,0]
[]
["4.8","Dobava in postavitev betonskih robnikov dim. 15/25 cm, vključno z betonsko posteljico in fugiranjem rež - poglobljeni","m1",0,0,0]
[]
["4.9","Dobava in postavitev betonskih robnikov dim. 8/20 cm, vključno z betonsko posteljico in fugiranjem rež","m1",0,0,0]
[]
["4.10","Dobava in postavitev betonskih robnikov dim. 8/20 cm, vključnoz betonsko posteljico in fugiranjem rež - poglobljeni","m1",0,0,0]
[]
["4.11","Dobava in postavitev betonskih robnikov dim. 15/25 cm, z odprtino, vključno zbetonsko posteljico in fugiranjem rež","kos",0,0,0]
[]
[null,"SKUPAJ ZGORNJI USTROJ",null,null,null,0]
[]
[]
["5","ODVODNJA METEORNIH VOD"]
[]
["5.1","Izdelava cestnega požiralnika s peskolovom, iz BC fi 50 cm, L= 2 mz vtokom- lž REŠETKO, vključno z izkopom in odvozom zemljine in zasipom s tamponom, izdelavo priključka na kanalizacijsko cev, potrebnim betonom in LŽ pokrovom IMP 5kN (po detajlu)","kos",6,0,0]
[]
[null,"ODVODNJA METEORNIH VOD SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[]
[6,"PROMETNA SIGNALIZACIJA"]
[]
["6.1","Izdelava temelja iz betona MB20 dimenzije 50/50/50 cm","kos",0,0,0]
[]
["6.2","Dobava in vgraditev stebrička zaprometni znak iz vroče cinkane cevi fi 64 mm, dolžine 4 m","kos",0,0,0]
[]
["6.3","Dobava in montaža prometnega znaka podloga iz ALU pločevine, znak z odsevno folijo, dolžina stranice 60 cm","kos",0,0,0]
[]
["6.4","Izdelava tankoslojne neprekinjene označbe z enokomponentno belo barvo,širina črte 12 cm","m1",0,0,0]
[]
["6.5","Izdelava tankoslojne neprekinjene označbe z enokomponentno belobarvo,širina črte 50 cm","m1",0,0,0]
[]
[null,"PROMETNA SIGNALIZACIJA SKUPAJ",null,null,null,0]

{"sheet":"2.Kanalizacija","index":2,"n_rows":100,"n_cols":6,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2.","POPIS DEL - KANALIZACIJA"]
[]
[null,"PREDDELA ",null,null,null,0]
[null,"ZEMELJSKA  DELA",null,null,null,0]
[null,"MONTAŽNA IN BETONSKA DELA",null,null,null,0]
[null,"OSTALA DELA",null,null,null,0]
[null,"NEPREDVIDENA DELA (5%)",null,null,null,0]
[null,"SKUPAJ  DELA",null,null,null,0]
[]
[]
[]
["1.","PREDDELA"]
[]
["1.1.","Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem"]
[null,"fekalna kanalizacija","m",160,0,0]
[null,"meteorna kanalizacija","m",160,0,0]
[]
["1.2.","Zakoličba obstoječih komunalnih naprav"]
[null,"pavšal",null,1,0,0]
[]
["1.3.","Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon)"]
[null,"fekalna kanalizacija","kos",6,0,0]
[null,"meteorna kanalizacija","kos",6,0,0]
[]
["1.4.","Izdelava priključka na obstoječi  AB jašek, za PVC cev fi 250"]
[null,"fekalna kanalizacija","kos",1,0,0]
[null,"meteorna kanalizacija","kos",1,22.53]
[]
[null,"PREDDELA SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[]
["2.","ZEMELJSKA DELA"]
[]
["2.1.","Strojni izkop jarkov v VI. ktg - pikiranje za kanalizacijo v suhem terenu , širine 1.0 do 2.5 m globine do 3.5 m, naklon brežin 75°, z odlaganjem na rob izkopa."]
[null,"fekalna kanalizacija","m3",140,0,0]
[null,"meteorna kanalizacija","m3",80,0,0]
[]
["2.2.","Strojni izkop jarkov v IV. ktg. za kanalizacijo v suhem terenu , širine 1.0 do 2.5 m globine do 3.5 m, naklon brežin 75°, z odlaganjem na rob izkopa."]
[null,"fekalna kanalizacija","m3",480,0,0]
[null,"meteorna kanalizacija","m3",240,0,0]
[]
["2.3.","Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/- 1 cm, širina DN + 0,30m"]
[null,"fekalna kanalizacija","m2",200,0,0]
[null,"meteorna kanalizacija","m2",160,0,0]
[]
["2.4.","Zasip kanalizacijskih cevi in jaškov z meterialom od izkopa, ter komprimiranje v plasteh po 30 cm (pod voznimi površinami)"]
[null,"fekalna kanalizacija","m3",420,0,0]
[null,"meteorna kanalizacija","m3",200,0,0]
[]
["2.5.","Odvoz odvečnega materiala z odvozom na deponijo do 4 km, F=1,25"]
[null,null,"m3",130,0,0]
[]
["2.6","Zasip kanalizacijskih cevi s kamnitim materialom - cena z dobavo materiala"]
[null,null,"m3",100,0,0]
[]
[null,"ZEMELJSKA DELA SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[]
["3.","MONTAŽNA IN BETONSKA DELA"]
[]
["3.1.","Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi SN4 DN 250  na betonsko posteljico debeline 10cm s polnim obbetoniranjem po detajlu (0.17 m3/m)"]
[null,"fekalna kanalizacija","m",160,0,0]
[null,"meteorna kanalizacija","m",160,0,0]
[]
["3.2.","Dobava in montaža prefabriciranega poliesterskega jaška svetlega premera 800 mm, vključno z muldo in vtokom in iztokom in posteljico iz betona, globina do 2,50 m"]
[null,"fekalna kanalizacija","kos",4,0,0]
[]
["3.3.","Dobava in montaža prefabriciranega poliesterskega jaška svetlega premera 1000 mm, vključno z muldo in vtokom in iztokom in posteljico iz betona, globine 4,50m\nglobina do 2,50 m"]
[null,"fekalna kanalizacija","kos",1,0,0]
[]
["3.3.","Dobava in montaža betonskih  revizijskih jaškov DN 1000 z asimetričnim konusom 1000/600,  ter obdelavo mulde in priključkov."]
[null,"`-globine do 2,00 m","kos",2,0,0]
[null,"`-globine od 2,00 do 2,50 m","kos",2,0,0]
[null,"`-globine od 2,50 do 3,50 m","kos",0,0,0]
[]
["3.4.","Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa nosilnosti 250 kN vključno z AB obročem in gumi tesnilom, brez odprtin, preseka 600mm-pod voznimi površinami"]
[null,"fekalna kanalizacija","kos",6,0,0]
[null,"meteorna kanalizacija","kos",6,0]
[]
[null,"MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ:",null,null,null,0]
[]
[]
["4.","OSTALA DELA"]
[]
["4.1.","Vnos v kataster komunalnih naprav"]
[null,"pavšal","kos",1,0,0]
[]
["4.2.","Preizkus vodotesnosti cevovoda"]
[null,"pavšal","m1",190,0,0]
[]
["4.3.","Varnostni načrt ureditve gradbišča"]
[null,null,"kos",1,0,0]
[]
["4.4.","Izdelava geodetskega posnetka kanalizacije"]
[null,null,"m1",400,0,0]
[]
["4.5.","PID in POV (4 izvodi)"]
[null,null,"kos ",1,0,0]
[]
[null,"OSTALA DELA SKUPAJ:",null,null,null,0]

{"sheet":"3.Vodovod","index":3,"n_rows":94,"n_cols":6,"rows_kept":94,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["3.","POPIS DEL - VODOVOD"]
[]
[null,"GRADBENA DELA",null,null,null,0]
[null,"VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI",null,null,null,0]
[null,"NEPREDVIDENA DELA",0.05,null,null,0]
[null,"SKUPAJ VREDNOST DEL",null,null,null,0]
[]
[]
[]
[]
["A.","GRADBENA DELA"]
[]
[1,"Zakoličba novih cevovodov ","m1  ",177,0,0]
[]
[2,"Zavarovanje lomnih točk.","kos",4,0,0]
[]
[3,"Postavljanje prečnih profilov na mestih kjer se menja smer ali padec cevovoda.","kos",4,0,0]
[]
[4,"Strojni izkop vodovodnega jarka v suhem terenu širine do 2,0 m, globine do 2 m, s pravilnim odsekovanjem stranic in odmetom materiala 1,0 m od roba jarka "]
[null,"a). v terenu IV. kat.","m3 ",100,0,0]
[null,"b). v terenu V. kat. - pikiranje","m3 ",60,0,0]
[]
[5,"Razpiranje izkopanega jarka na mestih kjer nastopa možnost zasipa ","m2 ",50,0,0]
[]
[6,"Planiranje dna jarka v ravnini ali vzdolžnih naklonih pri normalnih pogojih v vseh kategorijah","m2 ",140,0,0]
[]
[7,"Dobava posteljice iz sipkega materiala velikosti zrna do 8 mm, kompletno s prevozom in premetavanjem v jarek, podbijanjem cevi in planiranjem, posteljica pod cevmi v deb. 10 cm in obsip cevi 20 cm nad temenom","m3 ",60,0,0]
[]
[8,"Zasip jarka s tamponskim drobljencem 0-32 mm z nabijanjem v plasteh po 20 cm do M2= 80 Mpa ali 98% MPP."]
[null,"- skupaj 100%","m3 ",100,0,0]
[]
[9,"Nalaganje in odvoz izkopanega materijala v deponijo narazdalji do 10 km (obračun v raščenem stanju)","m3 ",160,0,0]
[]
[10,"Obbetoniranje cestnih kap, zasunov, kolen in hidrantov z MB 20 z vsemi pomožnimi deli (0,3 m3/kos)","kos",5,0,0]
[]
[11,"Kompletna izdelava AB jaškov iz MB 30 notranjih dimenzij z vsemi pomožnimi deli (izkop, opaženje, betoniranje, zasip), vključno z dobavo in vgradnjo LŽ pokrova  z okvirjem 250kN, dimenzij 60/60 cm, z napisom \"VODOVOD\" po detajlu."]
[null,"a). jašek 120/120/190 cm","kos",6,0,0]
[]
[12,"Izdelava geodetskega posnetka položenega cevovoda z vrisom v kataster.","m1  ",177,0,0]
[]
[13,"PID in POV"]
[null,"Predvideno 7 % od vrednosti gradbenih del","%",7,0,0]
[]
[null,"GRADBENA DELA SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[]
["B.","VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI"]
[]
["I","CEVI"]
[]
[1,"Prenašanje  in spuščanje v jarek cevi PE DN 125 mm, z dobavo, montažo in vsem potrebnim materialom","m1  ",130,0,0]
[]
[2,"Prenašanje  in spuščanje v jarek cevi PE DN 100 mm, z dobavo, montažo in vsem potrebnim materialom","m1  ",30,0,0]
[]
[3,"Prevozi materiala in ostali manipulativni stroški ","%",5,0,0]
[]
[null,"SKUPAJ CEVI",null,null,null,0]
[]
["II","FAZONI"]
[null,"posamezna postavka zajema vsa dela in materijal, kot npr. dobavo, prenose, montažo, tesnilni in vijačni material"]
[]
[1,"MMK DN 150/90°","kos",1,0,0]
[]
[2,"MMK DN 100/90°","kos",2,0,0]
[]
[3,"EU DN 80","kos",6,0,0]
[]
[4,"EU DN 100","kos",8,0,0]
[]
[5,"EU DN 150","kos",4,0,0]
[]
[6,"T kos 150/80","kos",2,0,0]
[]
[7,"T kos 100/80","kos",4,0,0]
[]
[7,"QN 80","kos",2,0,0]
[]
[8,"FF DN 80/600","kos",4,0,0]
[]
[null,"FAZONI SKUPAJ:",null,null,null,0]
[]
[]
["III","ARMATURE"]
[null,"posamezna postavka zajema vsa dela in materijal, kot npr. dobavo, prenose, montažo, tesnilni in vijačni material"]
[]
[1,"Ovalni klinasti zasun DN 150 s teleskopsko palico in cestno kapo","kos",1,0,0]
[]
[2,"Ovalni klinasti zasun DN 80 s teleskopsko palico in cestno kapo","kos",2,0,0]
[]
[3,"Ovalni klinasti zasun DN 100 s teleskopsko palico in cestno kapo","kos",6,0,0]
[]
[3,"Nadzemni hidrant 80/700","kos",2,0,0]
[]
[null,"ARMATURE SKUPAJ:",null,null,null,0]