{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["OBČINA AJDOVŠČINA 2008"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"OBČINA AJDOVŠČINA 2008","index":0,"n_rows":58,"n_cols":7,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,"ASFALTERSKA DELA"]
[]
[null,"I.Preplastitev in sanacija dela ceste Gaberje - Branica"]
[null,null," (dolžina cca 900 m, širine 4,0m)"]
[]
[]
[null,"1.","Odstranitev travnate ruše in nanosa zemlje iz robov ceste v celotni dolžini in širini do 0,50m z nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo do 5 km.","m1",1800,null,0]
[]
[null,"2.","Izkop plomb,vključno z asfaltom globine do 30 cm,z nakladanjem materiala na kamion in odvozom na deponijo do 5 km, ravnanjem zemeljskega planuma in zasipom z tamponom ter uvaljanje do potrebne zbitosti.","m2",80,null,0]
[]
[null,"3.","Rezanje in premaz spoja.","m1",230,null,0]
[]
[null,"4.","Izdelava drenaže z raudril cevmi fi 12,k omplet z izkopom, zasipom z drenažnim materialom in tamponom ter vsemi ostalimi deli. Globina drenaže je 0,60m.","m1",34,null,0]
[]
[null,"5.","Izkop roba cestišča v širini 1,0m , globine 0,5m za razširitev vozišča in utrditev bankine v terenu 3-4.ktg. z nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo do 5 km.","m3",500,null,0]
[]
[null,"6.","Ravnanje in valjanje zemeljskega planuma.","m2",1000,null,0]
[]
[null,"7.","Dobava in vgrajevanje tampona  v razširitev z uvaljanjem do potrebne zbitosti.","m3",500,null,0]
[]
[null,"8.","Čiščenje in pobrizg starega asfalta.","m2",3000,null,0]
[]
[null,"9.","Dobava in strojno vgrajevanje BD 11 v povprečni debelini do 3 cm kot izravnava.","t",300,null,0]
[]
[null,"10.","Dobava in strojno vgrajevanje BB 8 v  debelini  3 cm.","m2",3500,null,0]
[]
[null,"11.","Dobava in vgrajevanje BB 11 v  debelini  6 cm na priključke.","m2",350,null,0]
[]
[null,"12.","Izdelava asfaltne mulde v debelini 6 cm.","m1",28,null,0]
[]
[null,"13.","Izdelava tamponskih bankin v debelini 6 cm in širine 50 cm.","m1",1800,null,0]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[]
[null,null,"Odvodnjavanje"]
[null,"1.","Izdelava propusta iz betonskih cevi fi 40 komplet z izkopom, obbetoniranjem, zasipom z tamponom in vsemi ostalimi deli.","m1",21,null,0]
[]
[null,"2.","Izdelava vtočnega jaška iz betonske cevi fi 50 z betonskim pokrovom 60/60.","kom",3,null,0]
[]
[null,"3.","Izdelava iztočnih glav k cevnim propustom.","kom",4,null,0]
[]
[null,"4.","Čiščenje in izpiranje obstoječih cevnih propustov, dolžine 6m.","kom",3,null,0]
[]
[null,"5.","Zavarovanje prometa v času gradnje.","kom",1,null,0]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"REKAPITULACIJA"]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,0]
[null,null,"ddv",0.2,null,null,0]
[]
[null,null,"VSE SKUPAJ",null,null,null,0]