{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":7,"sheets":["Skupna rekapitulacija","Cesta-Goriška-Župančičeva","JR-Goriška-Župančičeva","Kanalizacija","Priključki","Cesta-Lokarjev","JR-Lokarjev"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Skupna rekapitulacija","index":0,"n_rows":14,"n_cols":8,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"SKUPNA REKAPITULACIJA"]
[]
[null,"Cesta Goriška- Župančičeva",{"$nulls":5},0]
[null,"JR Goriška - Župančičeva",{"$nulls":5},0]
[null,"Kanalizacija",{"$nulls":5},0]
[null,"Kanalizacija - priključki",{"$nulls":5},0]
[null,"Cesta Lokarjev drevored",{"$nulls":5},0]
[null,"JR Lokarjev drevored",{"$nulls":5},0]
[null,"PID, POV - 4 izvodi",{"$nulls":5},0]
[null,"SKUPAJ",{"$nulls":5},0]
[null,"DDV - 20 %",{"$nulls":5},0]
[null,"VSE SKUPAJ",{"$nulls":5},0]

{"sheet":"Cesta-Goriška-Župančičeva","index":1,"n_rows":94,"n_cols":6,"rows_kept":94,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,"Enota","količina","cena/enoto","SKUPAJ"]
[null,"POPIS DEL - UREDITEV GORIŠKE CESTE OD ULICE 5 MAJA DO ŽUPANČIČEVE"]
[]
[null,"REKAPITULACIJA"]
[]
[null,"PREDDELA",null,null,null,0]
[null,"RUŠTVENA DELA",null,null,null,0]
[null,"VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA ",null,null,null,0]
[null,"ODVODNJAVANJE VOZIŠČA",null,null,null,0]
[null,"PROMETNA OPREMA",null,null,null,0]
[null,"NEPREDVIDENA DELA",0.07,null,null,0]
[null,"EKOLOŠKI OTOK",null,null,null,0]
[null,"Skupaj",null,null,null,0]
[null,"DDV 20%",null,null,null,0]
[null,"VSE SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[]
[]
["1.","PREDDELA"]
[]
["1.","Zakoličba osi","km",0.4,0,0]
["2.","Postavitev in zavarovanje profilov","kos",35,0,0]
["3.","Demontaža prometnih znakov","kos",3,0,0]
[null,"SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
["2.","RUŠTVENA DELA"]
[]
["1.","Rušenje obstoječih robnikov in odvoz na deponijo do 5km","m",899,0,0]
["2.","Rušenje asfalta pločnikov ter odvoz na ustrezno deponijo z vsemi stroški","m2",533.6,0,0]
["3.","Rušenje asfalta vozišč debeline do 15cm z nalaganjem in odvozom v deponijo do 10km","m2",1736.7,0,0]
["4.","Izkop in odvoz vkopane cisterne za ELKO volumna ca 3 m3 z odlaganjem na začasno deponijo na razdalji do 5 km","kos",1,0,0]
["5.","Rušenje betonskih stopnic širine do 1,5 m, višine ca 1,2 m","kos",1,0,0]
[null,"SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
["3.","VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA "]
[]
["1.","Široki strojni izkop v zemljini III ktg. z odvozom na deponijo do 10 km","m3",582,0,0]
["2.","Široki strojni izkop v zemljini III ktg. z odlaganjem na rob izkopa","m3",20,0,0]
["3.","Razgrinjanje in planiranje humusa ter sejanje trave 3g/m2 z enkratnim zalivanjem ","m2",150,0,0]
["4.","Dobava drobljenca in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 20cm (pločnik)","m3",117,0,0]
["5.","Dobava drobljenca in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine 0-32 mm v debelini do 30 cm","m3",775,0,0]
["6.","Izdelava planuma nevezane nosilne plasti drobljenca za pločnik- podloga za izvedbo vezane obrabne in zaporne plasti","m2",584.5,0,0]
["7.","Izdelava planuma nevezane nosilne plasti drobljenca za vozišče- podloga za izvedbo zgornje nosilne vezane plasti","m2",2581,0,0]
["8.","Dodatno vgrajevanje tamponskega drobljenca z dodatkom 5% cementa v območju nenosilnih tal vključno z vsemi potrebnimi deli za doseganje zahtevane nosilnosti planuuma","m3",5,0,0]
["9.","Izdelava zgornje nosilne plasti iz BB11 v debelini 4 cm - pločnik","m2",584.5,0,0]
["10.","Dobava in vgrajevanje bitumiziranega drobljenca BD22 v debelini 7 cm","m2",2581,0,0]
["11.","Dobava in vgrajevanje bitumenskega betona BB11 v debelini 3 cm","m2",2581,0,0]
["12.","Dobava in vgrajevanje betonskih robnikov 15/25/100","m",540.7,0,0]
["13.","Dobava in vgrajevanje betonskih vrtnih robnikov 8/20 cm","m",401.2,0,0]
["14.","Dobava in vgrajevanje tlakovcev 10/20 cm","m2",6,0,0]
["15.","Dobava in vgrajevanje pranih plošč dim 40/40 cm vključno z betonsko posteljico iz C12/15 debeline najmanj 10 cm, fugiranjem rež in vsemi potrebnimi deli","kos",54.6,0,0]
["16.","Dvig pokrovov jaškov na višino","kos",18,0,0]
[null,"Zasaditev okrasnega grmičevja","kos",10,0,0]
[null,"SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
["4.","ODVODNJAVANJE VOZIŠČA"]
[]
["1.","Izdelava kanalizacije iz PE ali PVC cevi fi 20 cm. Delo zajema izkope, odvoz materiala od izkopa na deponijo do 5 km, izdelavo betonske posteljice iz C 12/15, polno obbetoniranje cevi, dobavo in polaganje cevi, zasutje jarka z nevezanim materialom po SIST 1610 in utrjevanjem nasipa","m",145,0,0]
["2.","Izdelava betonskega jaška fi 50, gl do 2m, pokrov po EN 124 C250, okrogel ali kvadraten 50 cm","kos",3,0,0]
["3.","Izdelava betonskih jaškov fi 60 gl. do 2 m,komplet z LTŽ pokrovi 400kN","kos",2,0,0]
["4.","Izdelava požiralnikov s peskolovom svetlega premera 50 cm z LTŽ rešetko","kos",9,0,0]
["5.","Izdelava betonskih jaškov fi 100 gl. do 2 m,komplet z LTŽ pokrovi 400kN","kos",1,0,0]
[null,"SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
["5.","PROMETNA OPREMA"]
[]
["1.","Dobava in postavitev droga za prometni znak,komplet s temeljem 50x50x50 cm","kos",5,0,0]
["2.","Dobava in pritrditev prometnega znaka velikosti  600x600 mm","kos",5,0,0]
["3.","Izdelava tankoslojne neprekinjene bele črte š. 10 cm","m",462,0,0]
["4.","Izdelava tankoslojne prekinjene bele črte širine 10 cm","m",18,0,0]
["5.","Izdelava tankoslojne neprekinjene bele črte š. 50 cm","m",22,0,0]
["6.","Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno barvo -zaznamovanje mesta rezerviranega za invalide V-45","kos",2,0,0]
[null,"SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[null,"EKOLOŠKI OTOK"]
[]
["1.","Široki izkop v terenu III. - IV. ktg., globine cca 35 cm ","m3",9,0,0]
["2.","Izkop za talno ploščo v terenu III. - IV. ktg.","m3",9.5,0,0]
["3.","Nakladanje odvišnega materiala in odvoz na deponijo, komplet z vsemi stroški deponiranja","m3",18.5,0,0]
["4.","Ročno planiranje in utrjevanje dna širokega izkopa pred nasipom tamponskega materiala","m2",25,0,0]
["5.","Dobava in ročno vgrajevanje tamponskega materiala pod betonsko ploščo, v debelini 20 cm","m2",5,0,0]
["6.","Dobava in ročno vgrajevanje podložnega betona, C12/15, k.pr. 0,08 -0,12 m3/m1","m3",2.5,0,0]
["7.","Dobava in ročno vgrajevanje betona v betonski zid in talno ploščo, C20/25, k.pr. 0,12 -0,20 m3/m1","m3",7.3,0,0]
["8.","Dobava in ročno vgrajevanje betona 0-8 mm v ploščo deb. 4 do 10 cm cm, beton vgrajen v naklonu, površina zaglajena do črnega sijaja, C25/30, k.pr. do 0,08 m3/m2","m2",21,0,0]
["9.","Izdelava opaža venca talne plošče, višine 15 cm","m1",20,0,0]
["10.","Dobava in ročno vgrajevanje armature v temelje, zid in ploščo","kg",450,0,0]
["11.","Izdelava opaža betonskega zidu, viden beton","m2",32.9,0,0]
["12.","Dobava in vgraditev lesenih letvic dim. 6/6 cm, v opaž zidu pred betoniranjem","m1",1.8,0,0]
["13.","Dobava in vgraditev lesenih letvic dim. 8,5 - 7,5 / 6 cm, v opaž zidu pred betoniranjem","m1",2.7,0,0]
["14.","Dobava in vgraditev lesenih letvic dim. 7 / 6 cm, v opaž zidu pred betoniranjem","m1",0.9,0,0]
["15.","Dobava in vgrajevanje PVC kanalizacijskih cevi fi 110, na betonsko podlago in obbetoniranje","m1",5,0,0]
["16.","Dobava in vgrajevanje HAURATON kasete art. 8052 in HAURATON rešetke art. 8064","kos",1,0,0]
["17.","Dobava in vgrajevanje mreže Živex tip BEKAERT Nylofor 3D, višine  1030 mm, komplet s stebrički ","m1",18.2,0,0]
[null,"SKUPAJ",null,null,null,0]

{"sheet":"JR-Goriška-Župančičeva","index":2,"n_rows":95,"n_cols":9,"rows_kept":95,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,"Javna razsvetljava  Župančičeva ulica v Ajdovščini"]
[null,null,"Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus"]
[]
[null,"A.","GRADBENA DELA"]
[]
[null,"1.","Zakoličba obstoječih komunalnih naprav na obravnavanem območju",null,"m",450,null,0,0]
[]
[]
[null,"2.","Zakoličba trase novega JR omrežja",null,"m",390,null,0,0]
[]
[null,"3.","Izkop in izdelava temelja 800 x 800 x 1000 za drog JR, ter ter izdelava betonske glave - sidrni vijaki 4 x M16  A2",null,"kos",18,null,0,0]
[]
[]
[null,"4.","Izdelava jaška dim.fi 60 cm, 1,0 m gl., s pokrovom za težki promet tip IMP art. 203",null,"kos",18,null,0,0]
[]
[null,"5.","Rezanje asfalta debeline 7 cm",null,"m",185,null,0,0]
[]
[null,"6.","Rušenje asfalta",null,"m2",111,null,0,0]
[]
[null,"7.","Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala delno v utrjeni poti, delno v cesti, delno v zelenici, dim. 0,5 x 1,0 m globine",null,"m",390,null,0,0]
[]
[null,"8.","Demontaža in ponovna montaža cestnih robnikov",null,"m",35,null,0,0]
[]
[null,"9.","Izdelava križanj z ostalimi komunalnimi vodi",null,"kos",14,null,0,0]
[]
[null,"10.","Izdelava kabelske kanalizacije z 1 x stigmaflex cevjo fi 80 mm, nasutje s peskom granulacije 3-7 mm 10 cm, zasutje s tamponom, z nabijanjem v plasteh, obbetoniranje z betonom C 8/10 25 cm, odvoz odvečnega materiala",null,"m",180,null,0,0]
[]
[null,"11.","Izdelava kabelske kanalizacije z 1 x stigmaflex cevjo fi 80 mm, nasutje s peskom granulacije 3-7 mm 10 cm, zasutje s tamponom, z nabijanjem v plasteh,  odvoz odvečnega materiala",null,"m",210,null,0,0]
[{"$nulls":8},0]
[null,"12.","PE cev fi 63 mm",null,"m",55,null,0,0]
[]
[null,"13.","Stigmafleks cev fi 80 mm",null,"m",15,null,0,0]
[]
[null,"14.","Krpanje asfalta s predhodnim brizganjem emulzije, spodnja plast BD 22 - 5cm: zgornja plast BB 11S - 3cm ter valjanje",null,"m2",111,null,0,0]
[]
[null,"15.","Izdelava kabelske kanalizacije z 2 x  stigmaflex cevjo fi 110 + 1 x fi 80 mm, nasutje s peskom granulacije 3-7 mm 10 cm, zasutje s tamponom, z nabijanjem v plasteh,  odvoz odvečnega materiala",null,"m",52,null,0,0]
[]
[null,"16.","Izdelava jaška dim.1,2 x 1,2 x 1,0m gl., s pokrovom za težki promet tip IMP art. 203",null,"kos",3,null,0,0]
[]
[null,"17.","Humiziranje ter zatravitev",null,"m2",135,null,0,0]
[]
[null,"18.","Polaganje opozorilnega traku z napisom "]
[null,null,"      »POZOR ELEKTRIKA« ( po celotni trasi )",null,"m",390,null,0,0]
[]
[]
[]
[null,"19.","Izdelava osnov za vnos v kataster komunalnih vodov",null,"kpl",1,null,0,0]
[]
[null,null,"SKUPAJ ",null,"EUR",null,null,null,0]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"B.","ELEKTROMONTAŽNA DELA"]
[]
[null,"1.","Dobava in postavitev kovinskega kandelabra  vroče cinkan,h =6 m  s svetilko, svetlobno mesto z ožičenjem, in kandelabrsko sponko",null,"kos",18,null,0,0]
[]
[]
[null,"2.","Zaščita kandelabra z anzikorozijskim premazom 10cm nad temeljem",null,"kpl",18,null,0,0]
[]
[null,"3.","Dobava in montaža svetilke z redukcijo ustreza tipu ST50NA 392 E-1MT02GB Siteco (ravno steklo) pozitivna logika s sijalko HST 70W (Na)",null,"kpl",18,null,0,0]
[]
[null,"4.","Odklop in demontaža obstoječe JR "]
[null,null,"uporaba avtodvigalo z košaro",null,"ur",7,null,0,0]
[null,"5.","delo monterji",null,"ur",11,null,0,0]
[]
[null,"6.","Dobava in polaganje valjanca FeZn 25 x 4 mm2:",null,"m",430,null,0,0]
[]
[null,"7.","Dobava in polaganje kabla   NAYY_J 4x16+2,5mm2:",null,"m",640,null,0,0]
[]
[null,"8.","Izdelava kabelskih končnikov Al/Cu 16/8",null,"kos",36,null,0,0]
[]
[null,"9.","Dobava in montaža križne sponke:",null,"kos",16,null,0,0]
[]
[null,"10.","Izvedba antikorozijske zaščite spoja valjanca v zemlji:",null,"kos",16,null,0,0]
[]
[null,"11.","Priklop na obstoječem drogu JR in na obstoječi kabel JR omrežja",null,"kpl",2,null,0,0]
[]
[null,"12.","Spojka ravna RAJHEM za kabel NAYY_J4x16*2,5mm2",null,"kpl",1,null,0,0]
[]
[null,"13.","Ureditev odjemnega mesta JR  v TP Ajdovščina s sponkami in redukcijo",null,"kpl",1,null,0,0]
[]
[null,"14.","Drobni vezni in pritrdilni material",null,null,0.05]
[]
[null,"15.","Meritve električnih lastnosti na posamezni svetilki",null,"kpl",1,null,0,0]
[]
[null,"16.","Sodelovanje s podjetjem  Elektroprimorska",null,"ur",4,null,0,0]
[]
[]
[null,"17.","Priprava materiala in dela, ter manipulativni stroški, ter zavarovanje gradbišča",null,null,0.05]
[]
[null,null,"SKUPAJ ",null,"EUR",null,null,null,0]
[]
[null,null,"VSE SKUPAJ",null,"EUR",null,null,null,0]

{"sheet":"Kanalizacija","index":3,"n_rows":174,"n_cols":6,"rows_kept":174,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[2,0,2,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["KANALIZACIJA  GORIŠKA 2 do ŽUPANČIČEVE (FG2_7, MG2_6)"]
[]
["REKAPITULACIJA"]
[]
["1.","PREDDELA ",null,null,null,0]
["2.","ZEMELJSKA  DELA",null,null,null,0]
["3.","MONTAŽNA IN BETONSKA DELA",null,null,null,0]
["4.","OSTALA DELA",null,null,null,0]
["5.","NEPREDVIDENA DELA (10% na post. 1- 4)",null,null,null,0]
[null,"SKUPAJ  ",null,null,null,0]
[null,"DDV 20%",null,null,null,0]
[null,"SKUPAJ  DELA",null,null,null,0]
["1.","PREDDELA"]
[]
["1.1.","Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem"]
[null,"-kanal MG2","m",248.7,0,0]
[null,"-kanal FG2","m",246.5,0,0]
[]
["1.2.","Zakoličba obstoječih komunalnih naprav"]
[null,"pavšal"]
[]
["1.3.","Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon)"]
[null,"-kanal MG2","kos",6,0,0]
[null,"-kanal FG2","kos",7,0,0]
[]
["1.4.","Čiščenje površin, zaraslih z grmovjem v širini 5 m"]
[null,null,"m2",50,0,0]
[]
["1.5.","Sekanje dreves z razžagovanjem in odvozom na deponijo do 5 km"]
[null,null,"kos",15,0,0]
[]
["1.6.","Prometno zavarovanje cest pri izvajanju prekopa s postavitvijo signalizacije"]
[null,"pavšal","pavšal"]
[]
["1.7.","Zasek obstoječega asfalta"]
[null,"-kanal MG2","m",50,0,0]
[null,"-kanal FG2","m",50,0,0]
[]
["1.8.","Rušenje asfaltnega ustroja z nakladanjem in odvozom v deponijo do 5km"]
[null,"-kanal MG2","m2",100,0,0]
[null,"-kanal FG2","m2",100,0,0]
[]
["1.9.","Rušenje obstoječega revizijskega jaška iz betona, z nakladanjem in odvozom v deponijo do 5km"]
[null,null,"kos",9,0,0]
["1.10.","Izdelava priključka na obstoječi  AB jašek, za BC cev do 600 mm"]
[null,null,"kos",1,0,0]
[]
["1.11.","Izdelava priključka na obstoječi  AB jašek, za PVC cev do 260mm"]
[null,null,"kos",1,0,0]
[]
["1.12.","Rušenje betonskega zidu debeline do 40 cm"]
[null,null,"m3",5,0,0]
[]
[]
["1.13.","Rušenje betonskih robnikov dim. Do 15/25 vključno s podložnim betonom ter odvoz ruševin na deponijo do 5 km daleč"]
[null,null,"m1",52,0,0]
[null,"PREDDELA SKUPAJ:",null,null,null,0]
[]
["2.","ZEMELJSKA DELA"]
[]
["2.1.","Strojni izkop humusa ob trasi kanalizacije v sloju debeline do 20 cm z odmetom do 2 m."]
[null,"-kanal MG2","m3",56.76,0,0]
[null,"-kanal FG2","m3",38.03,0,0]
[]
["2.2.","Strojni izkop jarkov v III in IV ktg za kanalizacijo, širine 1.0 do 2.5 m globine do 3.5 m, naklon brežin 75°, z odlaganjem na rob izkopa."]
[null,"-kanal MG2","m3",663.46,0,0]
[null,"-kanal FG2","m3",425.98,0,0]
[]
["2.3.","Strojni izkop jarkov v III in IV ktg za kanalizacijo , širine 1.0 do 2.5 m globine do 3.5 m, naklon brežin 75°, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na deponijo na razdalji do 5 km"]
[null,"-kanal MG2","m3",129,0,0]
[null,"-kanal FG2","m3",223,0,0]
[]
["2.4.","Ročni izkop z odmetom na rob, globine do 2 m, na križanjih z ostalimi komunalnimi vodi (ocena 2%)"]
[null,null,"m3",7.04,0,0]
[]
["2.5.","Črpanje vode iz jarkov med izkopom in montažo (Obračun po dejansko porabljenem času, črpalka potrebne zmogljivosti)"]
[null,null,"kWh",120,0,0]
[]
["2.6.","Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/- 1 cm, širina DN + 0,30m"]
[null,"-kanal MG2","m2",222,0,0]
[null,"-kanal FG2","m2",124.5,0,0]
[]
["2.7.","Zasip kanalizacijskih cevi in jaškov z drobljencem vključno z dobavo drobljenca, ter komprimiranje v plasteh po 30 cm (pod voznimi površinami)"]
[null,"-kanal MG2","m3",244,0,0]
[null,"-kanal FG2","m3",208,0,0]
[]
["2.8.","Zasip kanalizacijskih cevi in jaškov z materialom izkopa ter komprimiranje v plasteh po 30 cm (pod nevoznimi površinami)"]
[null,"-kanal MG2","m3",860,0,0]
[null,"-kanal FG2","m3",207,0,0]
[]
["2.9.","Odvoz odvečnega materiala z odvozom na deponijo do 4 km, F=1,25"]
[null,null,"m3",28.050000000000068,0,0]
[]
["2.10.","Humusiranje, planiranje in zatravitev zelenic s humusnim materialom  v sloju debeline 20cm"]
[null,"-kanal MG2","m2",283.79999999999995,0,0]
[null,"-kanal FG2","m2",190.15,0,0]
[]
[null,"ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:",null,null,null,0]
[]
["3.","MONTAŽNA IN BETONSKA DELA"]
[]
["3.1.","Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi SN4 DN200  na betonsko posteljico debeline 10cm s polnim obbetoniranjem po detajlu (0.17 m3/m)"]
[null,"-kanal FG2","m",42.5,0,0]
[]
["3.3.","Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi SN4 DN200  na betonsko posteljico debeline 10cm z delnim obbetoniranjem po detajlu (0.06 m3/m)- pod nevoznimi površinami"]
[null,"-kanal FG2","m",206.15,0,0]
[]
["3.11.","Dobava in polaganje navadnih betonskih kanalizacijskih cevi  DN 600 na betonsko posteljico debeline 15cm s polnim obbetoniranjem po detajlu (0.53m3/m) - pod voznimi površinami"]
[null,"-kanal MG2","m",38,0,0]
[]
["3.12","Dobava in polaganje navadnih betonskih kanalizacijskih cevi  DN 600 na betonsko posteljico debeline 15cm z delnim obbetoniranjem po detajlu (0.3m3/m) - pod nevoznimi površinami"]
[null,"-kanal MG2","m",167.49,0,0]
["3.12","Dobava in polaganje navadnih betonskih kanalizacijskih cevi  DN 500 na betonsko posteljico debeline 15cm z polnim obbetoniranjem po detajlu (0.45m3/m) - pod voznimi površinami"]
[null,"-kanal MG2","m",41,0,0]
[]
["3.18.","Dobava in montaža prefabriciranega poliesterskega jaška svetlega premera 1000 mm, vključno z muldo in vtokom in iztokom in posteljico iz betona "]
[null,"`-globine od 2,00 do 3,00 m","kos",7,0,0]
[]
["3.22.","Dobava in montaža betonskih  revizijskih jaškov DN 1000 z asimetričnim konusom 1000/600,  ter obdelavo mulde in priključkov."]
[null,"`-globine od 2,00 do 3,00 m","kos",6,0,0]
[]
["3.28.","Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa minimalne nosilnosti 50 kN, preseka 600mm, vključno z AB obročem -v zelenici"]
[null,null,"kos",9,0,0]
[]
["3.29.","Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa nosilnosti 250 kN vključno z AB obročem, gumi tesnilom, preseka 600mm-pod voznimi površinami, protihrupni"]
[null,null,"kos",4,0,0]
[]
["3.30.","Dobava in vgradnja dodatnega priključka na poliesterskem jašku za cev DN 200"]
[null,null,"kos",6,0,0]
[]
["3.32.","Izdelava priključka na obstoječi kanal v jašku iz betonske cevi , velikost priključne cevi 30 cm"]
[null,null,"kos",6,0,0]
["3.38.","Izvedba dodatne zaščite plinovodnih in TK cevi ob nadzoru upravljalca (dodatna zaščitna cev ter obbetoniranje)"]
[null,null,"m",25,0,0]
[null,"MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ:",null,null,null,0]
[]
["4.","OSTALA DELA"]
[]
["4.1.","Priprava tamponskega planuma ceste z natančnostjo +- 1cm z uvaljanjem"]
[null,"-kanal MG2","m2",100,0,0]
[null,"-kanal FG2","m2",100,0,0]
[]
["4.2.","Ponovno asfaltiranje cestnih površin z bitudrobirjem BD22 debeline 5cm in bitumenskim betonom BB11 debeline 3cm"]
[null,"-kanal MG2","m2",100,0,0]
[null,"-kanal FG2","m2",100,0,0]
[]
["4.3","Izvedba zavarovanih brvi za  prehod ljudi čez izkopane kanale (skladno z zahtevami Uredbe!!)"]
[null,null,"kos",2,0,0]
[]
["4.5.","Vzpostavitev vrtnih robnikov v prvotno stanje"]
[null,null,"m",15,0,0]
[]
["4.6.","Vzpostavitev cestnih robnikov v prvotno stanje"]
[null,null,"m",25,0,0]
[]
["4.7","Dobava in vgrajevanje betonskih robnikov 15/25cm na betonsko podlago in obbetoniranje"]
[null,null,"m3",25,0,0]
[]
["4.8","Dobava in vgrajevanje betonskih robnikov 8/20cm na betonsko podlago in obbetonoranje"]
[null,null,"m",35,0,0]
[]
["4.11","Izdelava geodetskega načrta novega stanja skladno z ZGO in navodili upravljalca kanal. "]
[null,null,"kos",1,0,0]
[]
["4.12","Pregled kanalizacije s kamero"]
[null,null,"m",1235.3,0,0]
[]
["4.13.","Varnostni načrt ureditve gradbišča"]
[null,null,"kos",1,0,0]
[]
["4.14.","Preiskus vodotesnosti kanalizacije"]
[null,null,"m",690.25,0,0]
[]
[null,"OSTALA DELA SKUPAJ:",null,null,null,0]

{"sheet":"Priključki","index":4,"n_rows":164,"n_cols":7,"rows_kept":164,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,2,5,5],[129,2,131,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"KANALIZACIJA  AJDOVŠČINA - PRIKLJUČKI Goriška "]
[]
[]
[]
[null,null,"                         REKAPITULACIJA"]
[]
[]
[]
[]
[null,"1.","PREDDELA ",null,null,null,0]
[null,"2.","ZEMELJSKA  DELA",null,null,null,0]
[null,"3.","MONTAŽNA IN BETONSKA DELA",null,null,null,0]
[null,"4.","OSTALA DELA",null,null,null,0]
[null,"5.","NEPREDVIDENA DELA (7% na post. 1 - 4) ",null,null,null,0]
[null,null,"SKUPAJ  ",null,null,null,0]
[null,null,"DDV 20%",null,null,null,0]
[null,null,"SKUPAJ  DELA",null,null,null,0]
[]
[]
[]
[]
[null,"1.","PREDDELA"]
[]
["1","1","Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem"]
[null,null,null,"m",740,0,0]
["1",2,"Zakoličba obstoječih komunalnih naprav"]
[null,null,"pavšal","pavšal"]
[]
["1",3,"Naprava in postavitev gradbenih profilov"]
[null,null,null,"kos",55,0,0]
["1",4,"Zasek obstoječega asfalta"]
[null,null,null,"m",290,0,0]
["1",5,"Rušenje asfaltnega ustroja znakladanjem in odvozom v deponijo do 5km"]
[null,null,null,"m2",435,0,0]
["1",6,"Rušenje obstoječega betonskega tlaka in robnikov z nakladanjem in odvozom v deponijo do 5km"]
[null,null,null,"m3",5,0,0]
["1",7,"Rušenje obstoječih revizijskih jaškov in požiralnikov višine do h=2m z nakladanjem in odvozom v deponijo do 5km"]
[null,null,null,"kos",24,0,0]
["1",8,"Izdelava priključka na obstoječi  AB jašek, za PVC cev DN 200 mm"]
[null,null,"fekalni kanali","kos",20,0,0]
[]
["1",9,"Izdelava priključka na obstoječi  AB jašek, za PVC cev DN 300 mm"]
[null,null,null,"kos",1,0,0]
["1",10,"Izdelava priključka hišne kanalizacije na novi jašek   "]
[null,null,null,"kos",30,0,0]
["1",11,"Rušenje obstoječe betonske kanalizacijez odvozom ruševin v deponijo do 5 km daleč(izkop in ostala dela so obračunana posebej)"]
[null,null,null,"m",100,0,0]
["1",12,"Zasip jarkov porušene kanalizacije z materialom od izkopa (komprimiranje v plasteh po 30 cm)"]
[null,null,null,"m3",150,0,0]
["1",13,"Zavarovanje prometa med gradnjo."]
[null,null,"ocena","ocena"]
[]
[null,null,"PREDDELA SKUPAJ:",null,null,null,0]
[]
[null,"2.","ZEMELJSKA DELA"]
[]
["1","1","Strojni izkop humusa ob trasi kanalizacijev sloju debeline 30 cm z odmetom do 2 m."]
[null,null,null,"m2",507,0,0]
["1",2,"Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III.ktg. In  IV.ktg, širine dna do 1.1 m globine do 2.5 m, naklon brežin 75° z odlaganjem na rob izkopa"]
[null,null,null,"m3",424.13,0,0]
["1",3,"Izkop v terenu III do IV ktg., globine do 1,0 m,naklon brežin 75°, širina izkopa 60 cm z nakladanjem in odvozom v deponijo"]
[null,null,null,"m3",635,0,0]
["1",4,"Dodatni strojni izkop za revizijske jaškev terenu III.ktg., globine do 2.1m, naklon brežin 75°"]
[null,null,null,"m3",35,0,0]
["1",5,"Ročni izkop zemljine III. in IV. ktg. globine do 2m na križanjih z ostalimikomunalni vodi ter za izdelavo priključkovna obstoječo kanalizacijo in hišne priključke"]
[null,null,null,"m3",45,0,0]
["1",6,"Črpanje vode iz jarkov med izkopom in montažo(Obračun po dejansko porabljenem času)"]
[null,null,null,"ur",120,0,0]
["1",7,"Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/- 3 cm"]
[null,null,null,"m2",444,0,0]
["1",8,"Zasip kanalizacijskih  cevi z materialom od izkopa, ter ročno komprimiranje v plasteh po 30 cm "]
[null,null,null,"m3",340,0,0]
["1",9,"Zasip kanalizacijskih  cevi s peščenim materialom ter ročno komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom  cevi(z dobavo materiala)"]
[null,null,null,"m3",508,0,0]
["1",10,"Zasip revizijskih jaškov z drobljencem iz kamnine, ter ročno komprimiranje v plasteh po 30 cm (z dobavo materiala)"]
[null,null,null,"m3",225,0,0]
["1",11,"Humusiranje, planiranje in zatravitev zelenic s humusnim materialom od izkopa v slojudebeline 30cm"]
[null,null,null,"m2",507,0,0]
["1",12,"Nakladanje odvečnega materiala na prevozno sredstvo z odvozom na deponijo do 5 km z razprostiranjem"]
[null,null,null,"m3",76.93,0,0]
["1",13,"Praznenje (odvoz na ČN Ajdovščina), rušenje ter zasip (z materialom od izkopa kanalizacije) obstoječih greznic velikosti do 20m3",null,9,0,0]
[null,null,null,"kos",2,0,0]
["1",14,"Praznenje (odvoz na ČN Ajdovščina), rušenje ter zasip (z materialom od izkopa kanalizacije) obstoječih greznic velikosti do 40m3"]
[null,null,null,"kos",1,0,0]
[null,null,"ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:",null,null,null,0]
[]
[]
[null,"3.","MONTAŽNA IN BETONSKA DELA"]
["1","1","Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi DN300  na betonsko posteljico debeline 10cm z obbetoniranjem po detajlu (0.24m3/m)-polno obbetonirana"]
[null,null,null,"m",2,0,0]
["1",2,"Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi DN300  na betonsko posteljico debeline 10cm z obbetoniranjem po detajlu (0.09m3/m)-delno obbetonirana"]
[null,null,null,"m",30.8,0,0]
["1",3,"Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi DN150  na betonsko posteljico debeline 10cm z obbetoniranjem po detajlu (0.15 m3/m)-polno obbetonirana"]
[null,null,null,"m",87,0,0]
["1",4,"Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi DN150  na betonsko posteljico debeline 10cm z obbetoniranjem po detajlu (0.04 m3/m)-delno obbetonirana"]
[null,null,null,"m",181.1,0,0]
["1",5,"Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi DN200  na betonsko posteljico debeline 12 cm z obbetoniranjem po detajlu po detajlu (0.17 m3/m)-polno obbetonirana"]
[null,null,null,"m",78.5,0,0]
["1",6,"Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi DN200  na betonsko posteljico debeline 12 cm z obbetoniranjem po detajlu po detajlu (0.06 m3/m)-delno obbetonirana"]
[null,null,null,"m",95,0,0]
["1",7,"Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi DN250 na betonsko posteljico debeline 12 cm z obbetoniranjem po detajlu (0.20 m3/m)-polno obbetonirana"]
[null,null,null,"m",106.8,0,0]
["1",8,"Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi DN250 na betonsko posteljico debeline 12 cm z obbetoniranjem po detajlu (0.07 m3/m)-delno obbetonirana"]
[null,null,null,"m",158.9,0,0]
["1",9,"Dobava in montaža  peskolova iz PVC cevi DN400, globine 1mz betonsko podlago, polno obbetoniran,izdelavo vtoka in iztoka DN150(peskolov za žleb)"]
[null,null,null,"kos",6,0,0]
["1",10,"Dobava in montaža  jaška iz PVC cevi DN400, globine 1mz betonsko podlago, polno obbetoniran,izdelavo vtoka in iztoka DN150(hišni priključek)"]
[null,null,null,"kos",4,0,0]
["1",11,"Dobava in montaža PVC enojnega odcepa KGEA 200/150/45 in loka KGB 200/45z betonsko podlago, polno obbetoniran"]
[null,null,null,"kos",3,0,0]
["1",12,"Dobava in montaža PVC enojnega odcepa KGEA 150/150/45 in loka KGB 150/451000/600 ter obdelavo mulde in priključkov","kos",7,0,0]
[]
["1",13,"Izdelava betonskih  revizijskih jaškov DN1000,  z asimetričnim konusom 1000/600 ter obdelavo mulde in priključkov"]
[null,null,null,"kos",1,0,0]
["1",14,"Izdelava betonskih  revizijskih jaškov DN600, globine do 1.5m ter obdelavo mulde in priključkov"]
[null,null,null,"kos",15,0,0]
["1",15,"Dobava in vgradnja poliesterskih prefabriciranih revizijskih jaškov DN600, Regeneracija Medvode in priključki za PVC cev ter tesnilom (revizijski)"]
[null,null,null,"kos",18,0,0]
["1",16,"Dobava in vgradnja poliesterskih prefabriciranih revizijskih jaškov DN1000, Regeneracija Medvode-ali podobnih in priključki za PVC cev ter tesnilom, globina do 2.2m(varianta PVC)"]
[null,null,null,"kos",1,0,0]
["1",17,"Dobava in montaža LTŽ pokrovov (nosilnost 50 kN)"]
[null,null,null,"kos",13,0,0]
["1",18,"Dobava in montaža LŽ pokrovov (nosilnost 150 kN)"]
[null,null,null,"kos",12,0,0]
[null,19,"Dobava in montaža pokrova iz LŽ nosilnosti 250 kN vključno z AB obročem, gumi tesnilom, pod voznimi površinami, "]
[]
[]
[null,null,null,"kos",10,0,0]
["1",20,"Dobava in montaža LŽ pokrovov tip IMP art. 200Aali podobno(skupna teža 16 kg, nosilnost 15 kN)"]
[null,null,null,"kos",6,0,0]
["1",21,"Izdelava požiralnika iz betonske ceviDN 500 mm, komplet z izkopom, zasipom,betonskim temeljem, LŽ rešetko IMP art. 401 ali podobno ,in obdelavo priključka na odtok, globine 2 mz dobavo vsega materiala!"]
[null,null,null,"kos",4,0,0]
["1",22,"Izdelava poliesterskih prefabriciranih  kaskadnih jaškov DN1000 Regeneracija Medvode, ali podobnih, ter obdelavo mulde in priključkov,skupaj z odcepom 450,kolenom 450,z dobavo vsega materiala!"]
[null,null,null,"kos",1,0,0]
[null,null,"MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ:",null,null,null,0]
[]
[]
[null,4,"OSTALA DELA"]
[]
["1","1","Poravnava tamponskega planuma ceste z natančnostjo +- 1cm z uvaljanjem"]
[null,null,null,"m2",435,0,0]
["1",2,"Ponovno asfaltiranje cestnih površin z BB 11debeline 6cm (ročno, delno strojno)"]
[null,null,null,"m2",435,0,0]
["1",3,"Ročno in strojno rušenje obstoječih travnih plošč, njihovo zlaganje na stran in ponovna vgradnja po končanih delih na peščeno podlago"]
[null,null,null,"m2",50,0,0]
["1",4,"Dobava in polaganje bet.dvignjenih robnikov 15/25/100 cm komplet z vsemi deli,vključno z bet. podlago 10 cm C15/20,obbetoniranje z betonom in zastičenjem stikov s FCM 1:2z vsemi prenosi"]
[null,null,null,"m1",70,0,0]
["1",5,"Dobava in polaganje pranih plošč 30/30 na peščeno podlago in zstičenje stikov s FCM 1:2"]
[null,null,null,"m2",25,0,0]
[]
["1",6,"Vzpostavitev raznih okrasnih zidcev in vrtnih robnikov v prvotno stanje"]
[null,null,null,"m",120,0,0]
["1",7,"Dobava in posaditev raznih sadnih in okrasnih dreves"]
[null,null,null,"kos",25,0,0]
[]
["1",8,"Izvedba zavarovanih brvi za  prehod ljudi čez izkopane kanale (skladno z zahtevami Uredbe!!)"]
[null,null,null,"kos",2,0,0]
[]
[null,"4.12.","OSTALA DELA SKUPAJ:",null,null,null,0]

{"sheet":"Cesta-Lokarjev","index":5,"n_rows":57,"n_cols":6,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[51,1,51,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"REKAPITULACIJA"]
[]
[null,"PREDDELA",null,null,null,0]
[null,"RUŠTVENA DELA",null,null,null,0]
[null,"ZGORNJI USTROJ",null,null,null,0]
[null,"ODVODNJAVANJE VOZIŠČA",null,null,null,0]
[null,"PROMETNA OPREMA",null,null,null,0]
[null,"Nepredvidena dela  7%",null,null,null,0]
[null,"SKUPAJ",null,null,null,0]
[null,"DDV 20%",null,null,null,0]
[null,"VSE SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
["1.","PREDDELA"]
[]
["1.","zakoličba profilov","km",0.085,0,0]
["2.","Postavitev in zavarovanje profilov","kos",7,0,0]
["3.","Demontaža prometnih znakov","kos",2,0,0]
[null,"PREDDELA SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
["2.","RUŠTVENA DELA"]
[]
["1.","Rušenje obstoječih robnikov in odvoz na deponijo do 5km","m",86,0,0]
["2.","Rušenje asfalta debeline do 10 cm ter odvoz na ustrezno deponijo z vsemi stroški","m2",350,0,0]
[null,"RUŠITVENA DELA SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
["3.","ZGORNJI USTROJ"]
[]
["1.","Dobava in vgrajevanje tamponskega nasutja 0-63 v debelini do 30cm","m3",141,0,0]
["2.","Izdelava finega planuma+-1cm","m2",480,0,0]
["3.","Široki strojni izkop v zemljini III ktg. z odvozom na deponijo do 10 km","m3",105,0,0]
["4.","Planiranje in valjanje zemeljskega planuma","m2",350,0,0]
["5.","Fino planiranje in valjanje tamponskega nasutja ter priprava za asfalt","m2",460,0,0]
["6.","Izdelava zgornje nosilne plasti iz BB11,d.4 cm","m2",104,0,0]
["7.","Dobava in vgrajevanje bitumiziranega drobljenc BD16 v d. 5 cm","m2",350,0,0]
["8.","Dobava in vgrajevanje bitumenskega betona,BB11 v d. 3 cm","m2",350,0,0]
["9.","Dobava in vgrajevanje betonskih robnikov 15/25/100","m",86,0,0]
["10.","Dobava in vgrajevanje betonskih vrtnih robnikov 8/20 cm","m",172,0,0]
[null,"ZGORNJI USTROJ SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
["4.","ODVODNJAVANJE VOZIŠČA"]
["1.","Strojni izkop jarka v zemljini III ktg. z odvozom na deponijo do 10 km","m3",85,0,0]
["2.","Planiranje zemeljskega planuma jarka","m2",33,0,0]
["3.","Dobava in polaganje meteorne kanalizacije iz PVC DN 200 na peščeno posteljico 0-8 mm","m",30,0,0]
["4.","Dobava in polaganje meteorne kanalizacije iz PVC DN 150 na peščeno posteljico 0-8 mm","m",36,0,0]
["5.","izdelava peščene posteljice v debelini 10 cm, peščeno obsutje cevi in pokrivna plast v debelini 15 cm, vse ročno nabito ","m3",18,0,0]
["6.","zasip jarka z nevezanim materjalom po SIST 1610 7.1, priloga B, 0-150 mm","m3",47,0,0]
["7.","Izdelava betonskih jaškov fi 60 gl. do 1,5 m,komplet z LTŽ pokrovi 125 kN","kos",1,0,0]
["8.","Dobava in montaža požiralnika s peskolovcem iz PE DN 500 mm, L=1,5m, vključno z izdelavo vtoka pod robnikom in iztoka DN 150 mm, ter LTŽ pokrovom PAM CBTB50RF","kos",4,0,0]
["9.","Izdelava betonskega jaška fi 80 cm gl. do 2 m,komplet z LTŽ pokrovom 400kN (M1_1) na obstoječem kanalu","kos",1,0,0]
["10.","Humuziranje ter zatravitev površin po končanih delih- z dobavo materiala","m2",43,0,0]
[null,"ODVODNJAVANJE VOZIŠČA SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
["5.","PROMETNA OPREMA"]
[]
["1.","Dobava in postavitev enojnega prometnega znaka,komplet s temelji","kos",1,0,0]
[null,"PROMETNA OPREMA SKUPAJ",null,null,null,0]

{"sheet":"JR-Lokarjev","index":6,"n_rows":91,"n_cols":10,"rows_kept":91,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,"Javna razsvetljava  ulice Lokarjev drevored v Ajdovščini"]
[null,null,"Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus"]
[]
[null,"A.","GRADBENA DELA"]
[]
[null,"1.","Zakoličba obstoječih komunalnih naprav na obravnavanem območju",null,"m",150,0,0]
[{"$nulls":9}," "]
[]
[null,"2.","Zakoličba trase novega JR omrežja",null,"m",150,0,0]
[]
[null,"3.","Izkop in izdelava temelja 800 x 800 x 1000 za drog JR, ter ter izdelava betonske glave - sidrni vijaki 4 x M16  A2",null,"kos",7,0,0]
[]
[]
[null,"4.","Izdelava jaška dim.fi 60 cm, 1,0 m gl., s pokrovom za težki promet tip IMP art. 203",null,"kos",7,0,0]
[]
[null,"5.","Rezanje asfalta debeline 7 cm",null,"m",24,0,0]
[]
[null,"6.","Rušenje asfalta",null,"m2",12,0,0]
[]
[null,"7.","Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala delno v utrjeni poti, delno v cesti, delno v zelenici, dim. 0,5 x 1,0 m globine",null,"m",145,0,0]
[]
[null,"8.","Demontaža in ponovna montaža cestnih robnikov",null,"m",70,0,0]
[]
[null,"9.","Izdelava križanj z ostalimi komunalnimi vodi",null,"kos",6,0,0]
[]
[null,"10.","Izdelava kabelske kanalizacije z 1 x stigmaflex cevjo fi 80 mm, nasutje s peskom granulacije 3-7 mm 10 cm, zasutje s tamponom, z nabijanjem v plasteh, obbetoniranje z betonom MB100 25 cm, odvoz odvečnega materiala",null,"m",18,0,0]
[]
[null,"11.","Izdelava kabelske kanalizacije z 1 x stigmaflex cevjo fi 80 mm, nasutje s peskom granulacije 3-7 mm 10 cm, zasutje s tamponom, z nabijanjem v plasteh,  odvoz odvečnega materiala",null,"m",127,0,0]
[]
[null,"12.","PE cev fi 63 mm",null,"m",16,0,0]
[]
[]
[null,"13l.","Stigmafleks cev fi 80 mm",null,"m",6,0,0]
[]
[null,"14.","Demontaža obstoječih kandelabrov z razbijanjem in rezanjem kandelabrov z avtodvigalom",null,"kos",8,0,0]
[]
[null,"15.","Krpanje asfalta s predhodnim brizganjem emulzije, spodnja plast BD 22 - 5cm: zgornja plast BB 11S - 3cm ter valjanje",null,"m2",7,0,0]
[]
[null,"16.","Humiziranje ter zatravitev",null,"m2",60,0,0]
[]
[null,"17.","Polaganje opozorilnega traku z napisom "]
[null,null,"      »POZOR ELEKTRIKA« ( po celotni trasi )",null,"m",145,0,0]
[]
[null,"18.","Izdelava osnov za vnos v kataster komunalnih vodov",null,"kpl",1,0,0]
[]
[null,null,"SKUPAJ (ocena)",null,"EUR",null,null,0]
[]
[]
[]
[null,"B.","ELEKTROMONTAŽNA DELA"]
[]
[null,"1.","Dobava in postavitev kovinskega kandelabra  vroče cinkan,h =6 m  s svetilko, svetlobno mesto z ožičenjem, in kandelabrsko sponko",null,"kos",7,0,0]
[]
[null,"2.","Dobava in postavitev kovinskega kandelabra  vroče cinkan,h =6 m  s svetilko, svetlobno mesto z ožičenjem, in kandelabrsko sponko",null,"kos",3,0,0]
[]
[]
[null,"3.","Zaščita kandelabra z anzikorozijskim premazom 10cm nad temeljem",null,"kpl",11,0,0]
[]
[null,"4.","Dobava in montaža svetilke z redukcijo ustreza tipu ST50NA 392 E-1MT02GB Siteco (ravno steklo) pozitivna logika s sijalko HST 70W (Na)",null,"kpl",8,0,0]
[]
[null,"5.","Odklop in demontaža obstoječe JR "]
[null,null,"uporaba avtodvigalo z košaro",null,"ur",3,0,0]
[null,"6.","delo monterji",null,"ur",7,0,0]
[]
[null,"7.","Dobava in polaganje valjanca FeZn 25 x 4 mm2:",null,"m",170,0,0]
[]
[null,"8.","Dobava in polaganje kabla   NAYY_J 4x16+2,5mm2:",null,"m",175,0,0]
[]
[null,"9.","Izdelava kabelskih končnikov Al/Cu 16/8",null,"kos",14,0,0]
[]
[null,"10.","Dobava in montaža križne sponke:",null,"kos",8,0,0]
[]
[null,"11.","Izvedba antikorozijske zaščite spoja valjanca v zemlji:",null,"kos",8,0,0]
[]
[null,"12.","Priklop na obstoječem drogu JR in na obstoječi kabel JR omrežja",null,"kpl",2,0,0]
[]
[null,"13.","Spojka ravna RAJHEM za kabel NAYY_J4x16*2,5mm2",null,"kpl",1,0,0]
[]
[null,"14.","Drobni vezni in pritrdilni material",null,null,0.05]
[]
[null,"15.","Meritve električnih lastnosti na posamezni svetilki",null,"kpl",1,0,0]
[]
[null,"16.","Sodelovanje s podjetjem  Elektroprimorska",null,"ur",4,0,0]
[]
[]
[null,"18.","Priprava materiala in dela, ter manipulativni stroški, ter zavarovanje gradbišča",null,null,0.05]
[]
[null,null,"SKUPAJ (ocena)",null,"EUR",null,null,0]
[]
[]
[null,null,"VSE SKUPAJ",{"$nulls":4},0]