{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":17,"sheets":["REKAP.I","REKAP.II","A.01","A.02","A.03","A.04","A.05","A.06","B.01","B.02","B.03","B.04","B.05","B.06","B.07","B.08","C.01"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":15,"comments":30,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"REKAP.I","index":0,"n_rows":37,"n_cols":3,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,2,3,8],[4,2,4,8],[0,0,2,11],[3,9,5,11],[5,2,5,8],[3,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[7,1,8,1],[6,9,8,11],[6,2,6,8],[7,2,7,8],[8,2,8,8],[37,0,38,11],[9,0,12,11],[36,3,36,11],[13,0,15,11],[23,0,35,11],[16,10,22,11],[16,0,22,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[null,"Objekt:","NADOMESTNA GRADNJA STANOVANJSKE HIŠE"]
[null,"Objekt:","DOM KRAJANOV ŽAPUŽE - POPIS GRADBENO OBRTNIH DEL BREZ  "]
[null,null,"FINALIZACIJE NOTRANJIH PROSTOROV V NADSTROPJU OBJEKTA"]
[null,"Investitor:","OBČINA AJDOVŠČINA"]
[]
[]
["SKUPNA REKAPITULACIJA"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"A.","GRADBENA DELA"]
[]
[null,"B.","OBRTNIŠKA DELA"]
[]
[null,"C.","ZUNANJA UREDITEV"]
[]
[null,null,"Skupaj:"]
{"$rows_empty":13}
[null,"Datum:","2006-06-27"]

{"sheet":"REKAP.II","index":1,"n_rows":50,"n_cols":6,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,1,8,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SKRITO"]
["SKRITO","A=",0]
["SKRITO","B=",0]
["SKRITO","C=",0]
["SKRITO","D=",{"$error":"#REF!"}]
["SKRITO","Skupaj",{"$error":"#REF!"}]
["SKRITO"]
[]
[null,"REKAPITULACIJA"]
[]
[]
[]
[null,"BREZ FINALIZACIJE NOTRANJIH PROSTOROV V NADSTROPJU:"]
[]
[]
[null,"A.","GRADBENA DELA",null,null," "]
[null,null," ",null,null," "]
[null,"A.01","Pripravljalna in rušitvena dela"]
[null,"A.02","Zemeljska dela"]
[null,"A.03","Betonska dela"]
[null,"A.04","Tesarska dela"]
[null,"A.05","Zidarska dela"]
[null,"A.06","Kanalizacija"]
[null,"Skupaj"]
[]
[]
[null,"B.","OBRTNIŠKA DELA"]
[]
[null,"B.01","Kleparska dela"]
[null,"B.02","Ključavničarska dela"]
[null,"B.03","Mizarska dela"]
[null,"B.04","Aluminij dela"]
[null,"B.05","Tlakarska in keramičarska dela "]
[null,"B.06","Gips dela in obloge"]
[null,"B.07","Slikopleskarska dela"]
[null,"B.08","Fasadna dela"]
[null,"Skupaj"]
[]
[]
[null,"C.","ZUNANJA UREDITEV"]
[]
[null,"C.01","Zunanja ureditev"]
[null,"Skupaj"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Datum:","2006-06-27"]

{"sheet":"A.01","index":2,"n_rows":30,"n_cols":12,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[23,2,23,7],[7,2,7,7],[11,2,11,7],[15,2,15,7],[19,2,19,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","A.01","Pripravljalna in rušitvena dela",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   SIT"]
[0]
[]
[]
[1,1,"Ograditev gradbišča"]
[null,null,"Ograditev gradbišča in označitev gradbišča po Zakonu o varstvu in zdravju pri delu ter ZGO-1."]
[{"$nulls":4},"KOM"," ",1]
[]
[1,2,"Zakoličba objekta"]
[null,null,"Zakoličba objekta, postavitev gradbenih profilov tako smerno kot višinsko, ter njihovo zavarovanje."]
[{"$nulls":4},"KOM"," ",8]
[]
[1,3,"Rušenje betonskega platoja"]
[null,null,"Strojno rušenje obstoječega betonskega platoja deb cca 10 cm z nakladanjem in odvozom ruševin v stalno deponijo na razdalji do 4 km."]
[{"$nulls":4},"M3"," ",110]
[]
[1,4,"Rušenje kamnitih zidov"]
[null,null,"Strojno rušenje obstoječih kamnitih idov deb. cca  0.50 m in višine 1,20 m z nakladanjem in odvozom ruševin v stalno deponijo na razdalji do 4 km."]
[{"$nulls":4},"M3"," ",35]
[]
[1,5,"Varnostni načrt"]
[null,null,"Izdelava varnostnega načrta skladno z ZGO-1."]
[{"$nulls":4},"KOM"," ",1,{"$nulls":4},0]
[]
[]
[]
["SKRITO",null,"Pripr. in rušit. dela - skupaj SIT:"]
[0]

{"sheet":"A.02","index":3,"n_rows":37,"n_cols":12,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[31,2,31,7],[23,2,23,7],[11,2,11,7],[7,2,7,7],[27,2,27,7],[19,2,19,7],[15,2,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","A.02","Zemeljska dela",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   SIT"]
[0]
[]
[]
[1,1,"Izkop gradbene jame - široki strojni izkop brežine"]
[null,null,"Široki strojni izkop brežine v terenu IV.- V. ktg. z direktnim nakladanjem izkopnega materiala na prevozno sredstvo."]
[{"$nulls":4},"M3"," ",900]
[]
[1,2,"Izkop za temelje in kanalizacijo"]
[null,null,"Strojni izkop jarkov v terenu IV. - V. ktg. za izvedbo pasovnih AB temeljev objekta in za polaganje kanalizacijskih PVC cevi z nakladanem na prevozno sredstvo."]
[{"$nulls":4},"M3"," ",78]
[]
[1,3,"Zasip z materialom od izkopa"]
[null,null,"Zasip za temelji objekta, za kanalizacijo in za podpornim zidom z materialom od izkopa s planiranjem in nabijanjem v plasteh po 30 cm."]
[{"$nulls":4},"M3"," ",350]
[]
[1,4,"Odvoz odvečnega materiala"]
[null,null,"Odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo na razdalji do 4 km."]
[{"$nulls":4},"M3"," ",500]
[]
[1,5,"Izravnava dna gradbene jame"]
[null,null,"Izravnava dna gradbene jame platoja in temeljev objekta s planiranjem in utrditvijo z nabijanjem."]
[{"$nulls":4},"M2"," ",260]
[]
[1,6,"Tamponsko nasutje"]
[null,null,"Dobava in zasip pod in med temelji platoja objekta s tamponskim gramoznim materialom v deb. cca 20 cm s planiranjem in nabijanjem do predpisane zbitosti."]
[{"$nulls":4},"M3"," ",35]
[]
[1,7,"Drenažno nasutje "]
[null,null,"Dobava in zasip za betonskim zidom objekta z drenažnim okroglim materialom deb. do fi 32 mm skupaj z drenažno cevjo raudril fi 150 mm (poraba drenažnega materiala  2,00 m3/m1). "]
[{"$nulls":4},"M1"," ",36]
[]
[]
["SKRITO",null,"Zemeljska dela - skupaj SIT:"]
[0]

{"sheet":"A.03","index":4,"n_rows":64,"n_cols":12,"rows_kept":64,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[34,2,34,8],[6,2,6,8],[14,2,14,8],[26,2,26,8],[10,2,10,8],[30,2,30,8],[18,2,18,8],[22,2,22,8],[53,2,53,7],[45,2,45,8],[58,2,58,8],[41,2,41,7],[49,2,49,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","A.03","Betonska dela",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   SIT"]
[]
[0]
[1,1,"Podložni beton MB 20 - pod temelji in tlaki"]
[null,null,"Dobava in vgrajevanje betona preseka do 0.10 m3/m2, MB-20, plastičen - na utrjeno gramozno nasutje pod tlaki in temelji objekta. "]
[{"$nulls":4},"M3",null,18]
[]
[1,2,"Beton - temelji MB 20"]
[null,null,"Dobava in vgrajevanje betona preseka nad 0.30 m3/m2, MB-20, plastičen, AB pasovni temelji objekta in stebrov nadstreška. "]
[{"$nulls":4},"M3",null,32]
[]
[1,3,"Beton  AB zidov"]
[null,null,"Dobava in vgrajevanje betona v AB zidove (zid deb. 30 cm - zasuti del objekta) - beton MB 30."]
[{"$nulls":4},"M3",null,57.5]
[]
[1,4,"Beton  AB stebrov"]
[null,null,"Dobava in vgrajevanje betona v AB stebre nadstreška (stebri dim. 70/30 cm) - beton MB 30."]
[{"$nulls":4},"M3",null,2.5]
[]
[1,5,"Beton  AB zidov atike nadstreška"]
[null,null,"Dobava in vgrajevanje betona v AB zidove atike nadstreška (zid deb. 30 cm) - beton MB 30."]
[{"$nulls":4},"M3",null,4.4]
[]
[1,6,"Beton za AB nosilce"]
[null,null,"Dobava in vgrajevanje betona v AB nosilce (stropne in strešne dim. 60/40 cm) - beton MB-30."]
[{"$nulls":4},"M3",null,8.6]
[]
[1,7,"Beton za AB preklade, AB vezi"]
[null,null,"Dobava in vgrajevanje betona v  AB preklade, nadokenske in nadvratne, horizontalne in vertikalne vezi preseka do 0.20 m3/m2, MB-30."]
[{"$nulls":4},"M3",null,11.5]
[]
[1,8,"Beton za stopnice"]
[null,null,"Dobava in vgrajevanje betona v stopnišče s podesti, masivne plošče preseka  0.12 - 0.20 m3/m2, MB-30."]
[{"$nulls":4},"M3",null,2.9]
[]
[]
[]
[]
[1,9,"Beton AB strešnih vezi"]
[null,null,"Dobava in vgrajevanje betona v masivne  AB strešne vezi in napušče preseka do 0,20 m3/m2, MB 30."]
[{"$nulls":4},"M3",null,5.8]
[]
[1,10,"Stropne travetne plošče"]
[null,null,"Naprava ravnih stropnih travetnih plošč deb. 14+ 5 cm, MB-25, kompletno z vso potrebno armaturo in prečnimi AB rebri po statičnem izračunu. Tesarska dela so zajeta posebej."]
[{"$nulls":4},"M2",null,115]
[]
[1,11,"Strešne travetne plošče"]
[null,null,"Naprava poševnih strešnih travetnih plošč deb. 14 + 5 cm, MB-25, kompletno z vso potrebno armaturo in prečnimi AB rebri po statičnem izračunu. Tesarska dela so zajeta posebej. Obračuna se tlorisna projekcija strehe."]
[{"$nulls":4},"M2",null,123]
[]
[1,12,"Armatura "]
[null,null,"Dobava in vgraditev armature RA 400/500, kompletno s krivljenjem, polaganjem in vezanjem."]
[null,null,"  do fi 12",null,"KG",null,3000]
[null,null,"nad fi 12",null,"KG",null,2500]
[]
[1,13,"Mrežna armatura"]
[null,null,"Dobava in vgrajevanje mrežne armature MA 500/560."]
[{"$nulls":4},"KG",null,3000]
[]
[]
[]
["SKRITO",null,"Betonska dela - skupaj SIT:"]

{"sheet":"A.04","index":5,"n_rows":89,"n_cols":12,"rows_kept":89,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[84,2,84,7],[77,2,77,7],[6,2,6,7],[30,2,30,7],[49,2,49,7],[26,2,26,7],[34,2,34,7],[22,2,22,7],[69,2,69,7],[45,2,45,7],[53,2,53,7],[65,2,65,7],[57,2,57,7],[10,2,10,7],[14,2,14,7],[18,2,18,7],[41,2,41,7],[61,2,61,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","A.04","Tesarska dela",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   SIT"]
[]
[]
[1,1,"Opaž AB pasovnih temeljev objekta"]
[null,null,"Opaž pasovnih temeljev objekta, komplet z razopažanjem in čiščenjem opažnih elementov."]
[{"$nulls":4},"M2",null,80.5]
[]
[1,2,"Opaž AB točkovnih temeljev objekta"]
[null,null,"Opaž točkovnih temeljev objekta, komplet z razopažanjem in čiščenjem opažnih elementov."]
[{"$nulls":4},"M2",null,12.5]
[]
[1,3,"Opaž AB obodnih podpornih zidov"]
[null,null,"Dvostranski opaž AB obodnih podpornih zidov deb. 30 cm vkopanega dela objekta, komplet z razopažanjem in čiščenjem elementov - opaž za vidni beton z notranje strani."]
[{"$nulls":4},"M2",null,388]
[]
[1,4,"Opaž AB stebrov nadstreška"]
[null,null,"Opaž AB pravokotnih stebrov nadstreška z vogalnimi letvicami, komplet z razopažanjem in čiščenjem elementov - opaž za vidni beton."]
[{"$nulls":4},"M2",null,24]
[]
[1,5,"Opaž AB zidov atike nadstreška"]
[null,null,"Opaž AB zidov atike nadstreška nad stebri, komplet z razopažanjem in čiščenjem elementov - opaž za vidni beton."]
[{"$nulls":4},"M2",null,30.5]
[]
[1,6,"Opaž AB nosilcev stropne in strešne plošče"]
[null,null,"Opaž AB nosilcev stropne in strešne plošče z višino podpiranja do 4,0 m, komplet z razopažanjem in čiščenjem elementov."]
[{"$nulls":4},"M2",null,35.8]
[]
[1,7,"Opaž AB preklad"]
[null,null,"Opaž nadokenskih in nadvratnih preklad in manjših nosilcev z višino podpiranja do 3.00 m, komplet z razopažanjem in čiščenjem elementov."]
[{"$nulls":4},"M2",null,43.5]
[]
[1,8,"Opaž AB horizontalnih zidnih vezi, zaključek atike"]
[null,null,"Obojestranski opaž AB horizontalnih zidnih vezi in zaključka zidu atike, višine do 20 cm, komplet z razopažanjem in čiščenjem elementov."]
[{"$nulls":4},"M1",null,78]
[]
[]
[]
[]
[1,9,"Opaž AB vertikalnih zidnih vezi"]
[null,null,"Obojestranski opaž AB vertikalnih zidnih vezi, širine do 30 cm (notranji nosilni opečni zid), komplet z razopažanjem in čiščenjem elementov."]
[{"$nulls":4},"M1",null,8]
[]
[1,10,"Opaž AB strešnih vezi in napuščev"]
[null,null,"Opaž AB strešnih vezi in napuščev skupaj (širina strešnega napušča je 50 cm), komplet z razopažanjem in čiščenjem elementov - opaž za vidni beton strešnega napušča."]
[{"$nulls":4},"M2",null,21]
[]
[1,11,"Opaž stopnišča"]
[null,null,"Opaž enoetažnega ravnega stopnišča z vmesnimi podesti (h=4,30 m), opaž spodnje rame stopnišča in podestov za vidni beton z višino podpiranja do 4,0 m in opaž čela stopnic (nastopne ploskve dim. 29/17 cm - kd 25), komplet z razopažanjem in čiščenjem elementov."]
[{"$nulls":4},"M2",null,19.5]
[]
[1,12,"Podpiranje ravnih travetnih plošč"]
[null,null,"Podpiranje ravnih travetnih plošč višine do 4.0 m z vsemi potrebnimi deli."]
[{"$nulls":4},"M2",null,113]
[]
[1,13,"Podpiranje strešnih travetnih plošč"]
[null,null,"Podpiranje poševnih strešnih travetnih plošč višine do 4.0 m z vsemi potrebnimi deli. Obračuna se tlorišna projekcija strehe."]
[{"$nulls":4},"M2",null,121]
[]
[1,14,"Opaž stopniščne odprtine v travetni plošči"]
[null,null,"Opaž stopniščne odprtine v travetni plošči - čelna zapora v višini 20 cm."]
[{"$nulls":4},"M1",null,8.5]
[]
[1,15,"Opaž škatel - preboji"]
[null,null,"Opažanje in razopažanje raznih lukenj do 0,50 m2 za potrebe instalacijskih odprtin."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,4]
[]
[1,16,"Leseno ostrešje nadstreška"]
[null,null,"Dobava in izdelava lesenega ostrešja nadstreška, špirovci dim. 14/16 cm na razstoju 0.80 m - enostranski strešni naklon.  Les je oblan s spodnje vidne strani in je zaščiten s protiglivičnim impregnacijskim premazom."]
[{"$nulls":4},"M2",null,48]
[]
[]
[]
[]
[]
[1,17,"Letvanje lesene konstrukcije nadstreška"]
[null,null,"Dobava in letvanje lesene konstrukcije nadstreška - letve dim. 3/8 cm na razstoju 40 cm (za polaganje planet). Les je oblan s spodnje vidne strani in je zaščiten s protiglivičnim impregnacijskim premazom."]
[{"$nulls":4},"M2",null,48]
[]
[]
[]
[]
[1,18,"Delovni odri"]
[null,null,"Naprava lahkih premičnih delovnih odrov višine do 3.0 m. Obračuna se tlorisna površina objekta."]
[{"$nulls":4},"M2",null,250]
[]
[]
["SKRITO",null,"Tesarska dela - skupaj SIT:"]

{"sheet":"A.05","index":6,"n_rows":121,"n_cols":12,"rows_kept":121,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[100,2,100,7],[116,2,116,7],[92,2,92,7],[107,2,107,7],[112,2,112,7],[96,2,96,7],[30,2,30,7],[34,2,34,7],[42,2,42,7],[58,2,58,7],[46,2,46,7],[50,2,50,7],[38,2,38,7],[54,2,54,7],[6,2,6,7],[18,2,18,7],[26,2,26,7],[22,2,22,7],[10,2,10,7],[14,2,14,7],[88,2,88,7],[84,2,84,7],[62,2,62,7],[72,2,72,7],[76,2,76,7],[80,2,80,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null," ","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","A.05","Zidarska dela",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   SIT"]
[]
[0]
[1,1,"Horizontalna hidroizolacija - talna"]
[null,null,"Izdelava horizontalne talne hidroizolacije v sestavi : 1x hladni premaz z ibitolom, in 2x varilni trakovi IZOTEKT T-4 z; 1x varjeni po celi površini in 1x varjeni po spojih s preklopom min. 10 cm z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu."]
[{"$nulls":4},"M2  ",null,162]
[]
[1,2,"Strešna hidroizolacija betonske strehe "]
[null,null,"Izdelava strešne hidroizolacije betonske plošče v sestavi : 1x hladni premaz z ibitolom, in 1x varilni trakovi IZOTEKT T-4  s posipom varjen po celi površini s preklopom min. 10 cm z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu."]
[{"$nulls":4},"M2  ",null,166]
[]
[1,3,"Strešna hidroizolacija planetne strehe nadstreška "]
[null,null,"Izdelava strešne hidroizolacije opečne planetne strehe nadstreška  v sestavi : 1x hladni premaz z ibitolom, in 1x varilni trakovi IZOTEKT T-4  s posipom, varjen po celi površini s preklopom min. 10 cm z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu."]
[{"$nulls":4},"M2  ",null,48]
[]
[1,4,"Vertikalna  hidroizolacija - zidna"]
[null,null,"Izdelava vertikalne zidne hidroizolacije v sestavi : 1x hladni premaz z ibitolom, in 1x varilni trakovi IZOTEKT T-4  varjeni po celi površini s preklopom min. 10 cm z vsemi pomžnimi deli in prenosi na objektu."]
[{"$nulls":4},"M2  ",null,175]
[]
[1,5,"Zaščita vertikalne  hidroizolacija - ekstrudiran polistiren deb. 6 cm "]
[null,null,"Dobava in izdelava zaščite vertikalne hidroizolacije obodnih vkopanih zidov z toplotno izolacijo - ekstrudiran polistiren XPS deb. 6 cm "]
[{"$nulls":4},"M2  ",null,138]
[]
[1,6,"Zidanje termoblok - zid deb.38 cm"]
[null,null,"Zidanje obodnih zidov s toplotnoizolativnim opečnim votlakom - termoblokom deb. zidu 38 cm v apneno cementni malti komplet z elementi za vertikalne vmesne in vogalne AB zidne vezi, z vsemi pomožnimi deli in prenosi."]
[{"$nulls":4},"M3",null,62]
[]
[1,7,"Zidanje modularni blok - zid deb.29 cm"]
[null,null,"Zidanje notranjih nosilnih zidov z opečnim modularnim votlakom - deb. zidu 29 cm v apneno cementni malti, z vsemi pomožnimi deli in prenosi."]
[{"$nulls":4},"M3",null,13.5]
[]
[1,8,"Zidanje modularni blok - zid deb.19 cm"]
[null,null,"Zidanje notranjih nosilnih zidov z opečnim modularnim votlakom - deb. zidu 19 cm v apneno cementni malti, z vsemi pomožnimi deli in prenosi."]
[{"$nulls":4},"M3",null,4.5]
[]
[1,9,"Zaščita toplotnih mostov - obloga s kombi ploščami"]
[null,null,"Izvedba zaščite toplotnih mostov preklad in AB vezi z zunanje stani z vgradnjo in sidranjem kombi plošč komplet z rabic mrežico. Kombi plošče deb. 5 cm."]
[{"$nulls":4},"M2",null,20]
[]
[1,10,"Zidanje dimnikov - SCHIEDL fi 20 cm"]
[null,null,"Zidanje dimnika - SCHIEDL  fi 20 c, komplet z dimno tuljavo iz šamota fi 20 cm in obodnimi betonskimi elementi z vmesnim zračnim prostorom, in z vsemi priključnimi elementi in čistilnimi vratci. "]
[{"$nulls":4},"M1",null,9.5]
[]
[1,11,"Zračni kanali"]
[null,null,"Vgraditev zračnih kanalov za odvod zraka iz PVC cevi fi 110 cm - zračniki in odušniki - komplet z obzidavo."]
[{"$nulls":4},"M1",null,18]
[]
[1,12,"Zidanje dimnika "]
[null,null,"Obzidava  SCHIEDL dimnika fi 20 cm in PVC zračnih cevi nad streho z NF fasadno opeko komplet s fugiranjem s fino cementno malto in impregnacijo z akrilno emulzijo, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. "]
[{"$nulls":4},"M1",null,5]
[]
[1,13,"Dimniška kapa"]
[null,null,"Naprava in izdelava dimniške kape iz fasadne opeke, planet in korcev (v lokalnem stilu) - za dimnik zun. tlorisnih dim.120/80 cm ."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,1]
[]
[1,14,"Izvedba notranjih zidnih ometov"]
[null,null,"Obrizg ter grobi in fini omet vseh notranjih sten in zidov z vsemi pomožnimi deli in prenosi."]
[{"$nulls":4},"M2",null,205]
[]
[1,15,"Izvedba notranjih stropnih ometov"]
[null,null,"Obrizg ter grobi in fini omet vseh notranjih travetnih stropov."]
[{"$nulls":4},"M2",null,9]
{"$rows_empty":7}
[1,16,"Cementni estrih s TI - pritličje"]
[null,null,"Naprava armirane cementne prevleke deb. 7,70 cm, s predhodno dobavo in polaganjem TI v sestavi  - stirodur deb. 4 cm in trdi tervol deb. 2 cm s PE folijo."]
[{"$nulls":4},"M2",null,123]
[]
[1,17,"Korčna kritina"]
[null,null,"Dobava in pokrivanje opečne strehe s korci na purpen, kritina je dodatno obtežena s kamni."]
[{"$nulls":4},"M2",null,214]
[]
[1,18,"Strešno sleme"]
[null,null,"Pokrivanje slemena s korčnimi slemenjaki v podaljšani apneno cementni malti."]
[{"$nulls":4},"M1",null,16]
[]
[1,19,"Zunanje kamnite okenske police"]
[null,null,"Dobava in vzidava zunanjih kamnitih okenskih polic iz granitnega kamna, obdelanih, z odkapnim nosom,  šir. 50 cm, deb. 3 cm."]
[{"$nulls":4},"M1",null,32.2]
[]
[1,20,"Kamniti vratni pragovi"]
[null,null,"Dobava in vzidava kamnitih vratnih pragov pri vhodnih vratih iz granitnega kamna, obdelane s protidrsno zaščito,  šir. 50 cm, deb. 3 cm."]
[{"$nulls":4},"M1",null,3.6]
[]
[1,21,"Vzidava lesenih vrat"]
[null,null,"Vzidava lesenih vrat velikosti cca 2,00 m2 z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu."]
[{"$nulls":4},"M1",null,3]
[]
[1,22,"Vzidava kovinskih profilov za montažo ALU"]
[null,null,"Vzidava kovinskih profilov za montažo ALU oken in vrat."]
[{"$nulls":4},"M1",null,83]
[]
[1,23,"Vzidava kovinske stopniščne ograje"]
[null,null,"Vzidava kovinske stopniščne ograje in stopniščnih vodil z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu."]
[{"$nulls":4},"M1",null,16]
[]
[]
[]
[]
[1,24,"Vzidava rozet, zračnikov"]
[null,null,"Vzidava vseh dimniških in zračnih rozet. "]
[{"$nulls":4},"KOM",null,3]
[]
[]
[1,25,"Čiščenje prostorov"]
[null,null,"Dvakratno čiščenje vseh prostorov 1x med gradnjo in 1x po končanih delih, objekt je pripraviti zatehnični pregled."]
[{"$nulls":4},"M2",null,130]
[]
[1,26,"Pomoč obrtnikom"]
[null,null,"Razna nepredvidena dela in pomoč obrtnikom pri obrtno instalaterskih delih, obračuna se po dejanskih stroških s potrditvijo in vpisom v gradbeni dnevnik - predvidi se 5% vrednosti zidarskih del."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,1]
[]
[]
["SKRITO",null,"Zidarska dela - skupaj SIT:"]

{"sheet":"A.06","index":7,"n_rows":51,"n_cols":12,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[28,2,28,7],[45,2,45,7],[8,2,8,7],[12,2,12,7],[16,2,16,7],[20,2,20,7],[24,2,24,7],[41,2,41,7],[37,2,37,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","A.06","Kanalizacija",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   SIT"]
[0]
[]
[]
[]
[1,1,"PVC cevi fi 150 - meteorna voda"]
[null,null,"Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi fi 150 cm na podložni beton z delnim obbetoniranjem"]
[{"$nulls":4},"M1",null,54]
[]
[1,2,"PVC cevi fi 110 fekalna kanalizacija"]
[null,null,"Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi fi 110 cm na podložni beton z delnim obbetoniranjem"]
[{"$nulls":4},"M1",null,15]
[]
[1,3,"Revizijski jašek fi 60cm"]
[null,null,"Kompletna izdelava revizijskega jaška iz betonske cevi fi 60 cm, podložni beton deb 10 cm, obdelava dna, izdelava priključkov ter dobava in vzidava LTŽ pokrov tip IMP, dim. 60/60 cm za lahki promet, jašek globine do 1.00 m."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,5]
[]
[1,4,"Revizijski jašek fi 100cm"]
[null,null,"Kompletna izdelava revizijskega jaška iz betonske cevi fi 100 cm, podložni beton deb 20 cm, obdelava dna, izdelava priključkov ter dobava in vzidava LTŽ pokrov tip IMP za lahki promet, dim. 60/60 cm, skupaj z nosilno AB ploščo, jašek globine do 1.00 m."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,2]
[]
[1,5,"Revizijski jašek fi 60cm - s protismradnim pokrovom"]
[null,null,"Kompletna izdelava revizijskega jaška iz betonske cevi fi 60 cm, podložni beton deb 10 cm, obdelava dna, izdelava priključkov ter dobava in vzidava plinotesnega pokrova iz RF pločevine dim. 60/60 cm za končno izvedbo kot je tlak v prostoru, jašek globine do 1.00 m."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,1]
[]
[1,6,"Peskolovci"]
[null,null,"Kompletna izdelava peskolovcev iz betonskih cevi fi 40 cm, vse komplet z izdelavo podložnega betona, obdelavo mulde s fino cementno malto, izdelavo priključkov ter dobavo in vzidavo betonskega pokrova 40/40 cm, jašek globine do 1.0 m."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,4]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[1,7,"Maščobolovilec s požiralnikom"]
[null,null,"Kompletna izdelava maščobolovilca iz betonskih cevi fi 60 cm, z LTŽ cestnim požiralnikom (LTŽ rešetka dim 40/40cm) vse komplet z izdelavo podložnega betona, obdelavo mulde s fino cementno malto, vgradnjo rešetke in izdelavo iztoka s PVC kolenom fi 110 cm v jašku, jašek globine do 1.0 m."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,1]
[]
[1,8,"Greznica - kapaciteta 6,0 m3"]
[null,null,"Kompletna izdelava AB vodotesne dvoprekatne greznice uporabnega volumna 6,0 m3, z izkopi in zasipi, opaži, ter AB vodotesnim betonom in LTŽ pokrovom za lahki promet dim. 60/60 cm v plošči na sredini greznice in izvedbo priključka PVC fekalne kanalizacije."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,1]
[]
[1,9,"Priključek na obstoječo meteorno kasnalizacijo"]
[null,null,"Izdelava priključka na obstoječo javno meteorno kanalizacijo - PVC cevi fi 150 na obstoječi jašek komplet z rušitvenimi in zidarskimi deli."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,1]
[]
[]
[]
["SKRITO",null,"Kanalizacija - skupaj SIT."]

{"sheet":"B.01","index":8,"n_rows":36,"n_cols":12,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,2,6,7],[30,2,30,7],[10,2,10,7],[14,2,14,7],[18,2,18,7],[22,2,22,7],[26,2,26,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","B.01","Kleparska dela",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   SIT"]
[]
[0]
[1,1,"Žlebovi"]
[null,null,"Dobava in montaža strešnih odtočnih žlebov, polkrožni iz Cu pločevine deb. 0.55 mm, r.š. 33 cm, vključno s pritrditvijo s kljukami."]
[{"$nulls":4},"M1",null,45]
[]
[1,2,"Odtočne cevi "]
[null,null,"Dobava in montaža odtočnih strešnih cevi fi 10 cm, okrogle iz Cu pločevine deb. 0.55 mm, vključno s pritrditvijo z objemkami. V ceni upoštevati izvedbo prilkjučka na žleb."]
[{"$nulls":4},"M1",null,18]
[]
[1,3,"Zidna obroba nadstreška"]
[null,null,"Naprava zidne obrobe nadstrešnice in zaključka nadstrešnice iz Cu pločevine deb. 0.55 mm, r.š. 50 cm - korčna kritina."]
[{"$nulls":4},"M1",null,14]
[]
[1,4,"Zidna obroba atike"]
[null,null,"Naprava zidne strešne obrobe zidov atike iz Cu pločevine deb. 0.55 mm, r.š. 50 cm - korčna kritina."]
[{"$nulls":4},"M1",null,28.5]
[]
[1,5,"Obroba zidov atike deb. 45 cm"]
[null,null,"Naprava obrobe zidov deb. 45 cm (atika nad streho objekta) iz Cu pločevine deb. 0.55 mm, r.š. 60 cm, komplet z utrditvijo in sidranjem v zid."]
[{"$nulls":4},"M1",null,19]
[]
[1,6,"Obroba zidov atike deb. 30 cm"]
[null,null,"Naprava obrobe zidov deb. 30 cm (atika nad streho nadstreška) iz Cu pločevine deb. 0.55 mm, r.š. 50 cm, komplet z utrditvijo in sidranjem v zid."]
[{"$nulls":4},"M1",null,9]
[]
[1,7,"Dimna obroba"]
[null,null,"Naprava dimniške obrobe iz Cu pločevine deb. 0.55 mm, r.š. 60 cm."]
[{"$nulls":4},"M1",null,4]
[]
[]
[]
["SKRITO",null,"Kleparska dela - skupaj SIT:"]

{"sheet":"B.02","index":9,"n_rows":44,"n_cols":12,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[22,2,22,7],[6,2,6,7],[34,2,34,7],[38,2,38,7],[26,2,26,7],[10,2,10,7],[14,2,14,7],[18,2,18,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","B.02","Ključavničarska dela",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   SIT"]
[0]
[]
[1,1,"Kovinski nosilec nadstreška med AB stebri - NPU 200"]
[null,null,"Dobava in montaža jeklenenega nosilca NPU 200 med AB stebri nadstreška za naleganje lesenih tramičev, komplet z utrditvijo in finalno obdelavo - 2x antikorozijska zaščita in finalno lakiranje v RALL laku v tonu poizbiri."]
[{"$nulls":4},"M1",null,13.2]
[]
[1,2,"Kovinski nosilec nadstreška ob zidu - NPU 200"]
[null,null,"Dobava in montaža jeklenenega NPU 200 nosilca ob zidu s sidranjem in utrditvijo v fasado objekta - za naleganje lesenih tramičev ob zidu, komplet s finalno obdelavo - 2x antikorozijska zaščita in finalno lakiranje v RALL laku v tonu poizbiri."]
[{"$nulls":4},"M1",null,13.2]
[]
[1,3,"Kovinski oporni stebriči nosilca nadstreška - stebri fi 110 mm"]
[null,null,"Dobava in montaža jeklenenih stebričev iz okroglih cevi fi 110 mm, dolžine 3,80 m, debelostenske, kot podpora jeklenega kovinskega nosilca nadstreška, komplet s sidrno ploščo v tlaku in varjenjem ter s finalno obdelavo - 2x antikorozijska zaščita in finalno lakiranje v RALL laku v tonu poizbiri."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,4]
[]
[1,4,"Stopniščna ograja"]
[null,null,"Izdelava, dobava in montaža INOX stopniščne ograje enostavne izvedbe, po detajlu."]
[{"$nulls":4},"M1",null,2.5]
[]
[1,5,"Stopniščno držalo"]
[null,null,"Izdelava, dobava in montaža INOX stopniščnega držala - vodilo ob zidi na višini 1,0 m iz INOX okrogle cevi fi 60 mm  z zaokrožnicami in z zaključki, komplet s sidri in s pritrditvijo v zid - enostavne izvedbe."]
[{"$nulls":4},"M1",null,13.6]
[]
[1,6,"Protipožarna vrata"]
[null,null,"Izdelava, dobava in montaža kovinskih enokrilnih protipožarnih vrat (vhodna v kurilnico), polna z vmesno negorljivo izolacijo, atestirane na T=60 min, v kovinskem podboju ter opremljen z evrostandard okovjem, kljuko in cilindrično ključavnico, minizirana in lakirana v RALL laku ton po izbiri. Vrata so dimenzij 100/250 cm."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,1]
[]
[]
[]
[]
[]
[1,7,"Vratne prepire in pokrivne letve"]
[null,null,"Dobava in montaža vratnih prepir in pokrivnih letev pri menjavi tlaka iz medenine - kotnik oz. letev."]
[{"$nulls":4},"M1",null,5]
[]
[1,8,"Predpražna rešetka"]
[null,null,"Dobava in montaža predpražne rešetke iz kovinskih profilov dim. 80x40 cm, komplet z miniziranjem in pleskanjem."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,1]
[]
[]
[]
["SKRITO",null,"Ključavničarska dela - skupaj SIT:"]

{"sheet":"B.03","index":10,"n_rows":15,"n_cols":12,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,2,7,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","B.03","Mizarska dela",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   SIT"]
[]
[]
[0]
[1,1,"Notranja vrata "]
[null,null,"Dobava in montaža notranjih enokrilnih vrat, lesena, izdelana po naročilu, suhomontažna v lesenem podboju šir. 10 cm in 15 cm, furnirana in lakirana s poliuretanskim barvnim lakom. Okrasne letvice so iz naravnega lesa.  Vrata so opremljena z evrostandard okovjem, kljuko in cilindrično ključavnico. Glej shemo oken in vrat. Vrata so naslednjih dimenzij:"]
[null,null,"V 90/210",null,"KOM",null,1]
[null,null,"V 110/210",null,"KOM",null,2]
[]
[]
[]
[]
["SKRITO",null,"Mizarska dela - skupaj SIT:"]

{"sheet":"B.04","index":11,"n_rows":30,"n_cols":12,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[26,2,26,7],[10,2,10,7],[14,2,14,7],[18,2,18,7],[22,2,22,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","B.04","Aluminij dela",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   SIT"]
[0]
[null,null,"Vsi ALU profili bodo lakirani RALL laku v barvi po potrditvi in izbiri projektanta"]
[null,null,"s prekinjenim termočlenom, eurostandard okovjem in"]
[null,null,"zastekljeni s termopanom k= 1,1 W/m2K."]
[null,null,"Vsa okna so opremljena z notranjo žaluzijo."]
[]
[1,1,"ALU vhodna vrata"]
[null,null,"Dobava in vgrajevanje ALU vhodnih dvokrilnih vrat, delno zastekljena s termopanom iz kaljenega neprosojnega stekla. Vse komplet s profili s termočlenom, polnilom, zasteklitvijo in zaključno letvijo. Vrata so opremljena z evrostandard okovjem, s kljuko in cilindrično ključavnico. Glej shemo oken in vrat. Vrata so dim. 170/255 cm."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,2]
[]
[1,2,"ALU okna - fiksna dim 500/120 cm"]
[null,null,"Dobava in vgrajevanje ALU oken, zastekljena s termopanom, vse komplet z obodnimi in vmesnimi pokončnimi ojačitvenimi profili s termočlenom in zaključno letvijo. Del okna (1/5) se odpira okrog horizontalne osi z mehanizmom za odpiranje na ventus, ostala zasteklitev je fiksna. Glej shemo oken in vrat. Okno je  dim. 500/120 cm."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,2]
[]
[1,3,"ALU okna - fiksna dim. 500/140 cm"]
[null,null,"Dobava in vgrajevanje ALU oken, zastekljena s termopanom, vse komplet z obodnimi in vmesnimi ojačitvenimi profili s termočlenom in zaključno letvijo. Del okna (1/5) se odpira okrog horizontalne osi z mehanizmom za odpiranje na ventus, ostala zasteklitev je fiksna. Glej shemo oken in vrat. Okno je  dim. 500/140 cm."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,1]
[]
[1,4,"ALU okna - delno odpiranje na ventus dim. 360/120 cm"]
[null,null,"Dobava in vgrajevanje ALU oken, zastekljena s termopanom, vse komplet z obodnimi in vmesnimi profili ojačitvenimi profili s termočlenom in zaključno letvijo. Del okna (1/3) se odpira okrog horizontalne osi s podaljšanim mehanizmom za odpiranje na ventus, ostala zasteklitev je fiksna.  Glej shemo oken in vrat. Okno je  dim. 360/120 cm."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,2]
[]
[1,5,"ALU okna - enokrilna dim. 128/140 cm"]
[null,null,"Dobava in vgrajevanje ALU oken, zastekljena s termopanom, okno se odpira okrog vertikalne in horizontalne osi vse komplet s profili s termočlenom in zaključno letvijo. Okna so opremljena z evrostandard okovjem.  Glej shemo oken in vrat. Okno je  dim. 128/140 cm."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,7]
[]
["SKRITO",null,"Aluminij dela-skupaj SIT:"]

{"sheet":"B.05","index":12,"n_rows":32,"n_cols":12,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,2,6,7],[18,2,18,7],[22,2,22,7],[26,2,26,7],[10,2,10,7],[14,2,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","B.05","Tlakarska in keramičarska dela ",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   SIT"]
[]
[0]
[1,1,"Tlak iz gume"]
[null,null,"Dobava in polaganje končnega tlaka iz gume NORAMENT debeline 3 mm na predhodno položitvijo izravnalne mase. Upoštevati je polaganje s stenskimi zaključki do višine 10 cm."]
[{"$nulls":4},"M2",null,113]
[]
[1,2,"Talna keramika - sanitarije"]
[null,null,"Dobava in polaganje talnih keramičnih ploščic na lepilo po izbiri projektanta. Keramika nedrseča dim. 20/20 cm s sanitarnimi fugami."]
[{"$nulls":4},"M2",null,4]
[]
[1,3,"Talna keramika - ostali prostori"]
[null,null,"Dobava in polaganje talnih keramičnih ploščic na lepilo komplet s fugiranjem. Cena keramike do 3.500,00 SIT/m2 oziroma  po izbiri projektanta. "]
[{"$nulls":4},"M2",null,5.5]
[]
[1,4,"Stenska keramika"]
[null,null,"Dobava in polaganje stenskih keramičnih ploščic na lepilo, komplet s stičenjem stikov, ploščice po izbiri projektanta, keramika dim. 20/20 cm s sanitarnimi fugami."]
[{"$nulls":4},"M2",null,16.5]
[]
[1,5,"Stenska obroba"]
[null,null,"Dobava in polaganje nizkostenske obrobe iz keramičnih ploščic višine 10 cm, komplet s fugiranjem."]
[{"$nulls":4},"M1",null,11.5]
[]
[1,6,"Obloga stopnišča s keramiko"]
[null,null,"Obloga notranjega stopnišča in podestov s keramiko na cementni estrih, komplet s čelno stopniščno in zidno obrobo, komplet s fugiranjem. Keramika je nedrseča po izbiri projektanta. Obračun po razviti površini obloge stopnišča."]
[{"$nulls":4},"M2",null,18.3]
[]
[]
[]
["SKRITO",null,"Tlak. in ker. dela - skupaj SIT:"]

{"sheet":"B.06","index":13,"n_rows":22,"n_cols":12,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[17,2,17,7],[9,2,9,7],[5,2,5,7],[13,2,13,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","B.06","Gips dela in obloge",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   SIT"]
[]
[1,1,"Gips predelne stene deb. 10 cm"]
[null,null,"Dobava in izvedba mavčno kartonskih predelnih sten skupne deb. 10 cm iz nosilne kovinske podkonstrukcije iz pocinkanih profilov deb 7,50 cm in mavčno kartonskih plošč deb. 1,3 cm obojestransko z vmesno toplotno izolacijo (tervol deb. 5 cm v PVC foliji) z vsemi potrebnimi deli - upoštevati je izvedbo vratnih odprtin, bandažiranje in kitanje stikov je tudi zajeti v ceni."]
[{"$nulls":4},"M2",null,8.8]
[]
[1,2,"Gips predelne stene deb. 15 cm - sanitarije"]
[null,null,"Dobava in izvedba mavčno kartonskih predelnih sten skupne deb. 15 cm iz nosilne kovinske podkonstrukcije iz pocinkanih profilov deb. 10 cm, delno ojačanih na mestih pritrditve sanitarnih elementov in vodoodpornih mavčno kartonskih plošč deb. 2 x 1,3 cm obojestransko z vmesno toplotno izolacijo (tervol deb. 7 cm v PVC foliji) z vsemi potrebnimi deli - upoštevati je izvedbo vratnih odprtin, bandažiranje in kitanje stikov je tudi zajeti v ceni."]
[{"$nulls":4},"M2",null,8.8]
[]
[1,3,"Zvočno akustična stropna obloga -večnamenski prostor "]
[null,null,"Izvedba zvočno akustične stropne obloge (večnamenski prostor) z dobavo in montažo finalno izdelanih zvočno akustičnih plošč deb. 2,50 cm na viseči kovinski podkonstrukciji obešeni na stropno konstrukcijo z vmesnim slojem mineralne volne v PVC foliji deb. 6 cm in zračnim prostorom deb. 12,50 cm; komplet z vsemi potrebnimi deli za izvedbo.   "]
[{"$nulls":4},"M2",null,102]
[]
[1,4,"Stropna obloga pritličja - vetrolov, WC)"]
[null,null,"Izvedba stropne obloge pritličja (vetrolov, WC invalidi) z dobavo in montažo mavčno kartonskih plošč x - deb. 1,3 cm  na viseči kovinski podkonstrukciji obešeni na stropno konstrukcijo z vmesnim zračnim prostorom cca 50 cm; komplet z vsemi potrebnimi deli - bandažiranje in kitanje stikov je zajeti v ceni. "]
[{"$nulls":4},"M2",null,13]
[]
[]
["SKRITO",null,"Gips dela in obloge - skupaj SIT:"]

{"sheet":"B.07","index":14,"n_rows":28,"n_cols":12,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,2,6,7],[22,2,22,7],[10,2,10,7],[18,2,18,7],[14,2,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","B.07","Slikopleskarska dela",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   SIT"]
[]
[0]
[1,1,"Izravnava vseh ometanih površin."]
[null,null,"Izravnava vseh ometanih površin, dvakratno glajenje."]
[{"$nulls":4},"M2",null,215]
[]
[1,2,"Slikanje izravnanih ometanih površin"]
[null,null,"Slikanje vseh izravnanih površin (stene, stropi) s poldisperzijsko barvo - jupol v tonu po izbiri."]
[{"$nulls":4},"M2",null,215]
[]
[1,3,"Slikanje knauf sten in stropov"]
[null,null,"Slikanje knauf sten in stropov s poldisperzijsko barvo, ton po izbiri."]
[{"$nulls":4},"M2",null,40]
[]
[1,4,"Slikanje vidnih betonskih površin"]
[null,null,"Slikanje vseh vidnih betonskih površin v notranjosti in zunanjosti objekta (stopniščne rame, AB stene, AB napušči, zunanji stebri in zidovi s fasadno acrycolor barvo s predhodnim premazom z acrycolor emulzijo, barva v tonu po izbiri."]
[{"$nulls":4},"M2",null,205]
[]
[1,5,"Pleskanje lesenega strešnega nadstreška"]
[null,null,"Pleskanje lesenega strešnega nadstreška iz tramicev 14/16 cn na razst. 80 cm in letev 3/8 cm na razst. 40 cm z beltopom 2 x, niansa v tonu po izbiri."]
[{"$nulls":4},"M2",null,45]
[]
[]
[]
["SKRITO",null,"Slikopleskarska dela - skupaj SIT:"]

{"sheet":"B.08","index":15,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,2,6,7],[18,2,18,7],[14,2,14,7],[10,2,10,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","B.08","Fasadna dela",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   SIT"]
[0]
[]
[1,1,"Toplotnoizolativni omet fasade"]
[null,null,"Izdelava toplotnoizolativnega ometa fasade deb 4 cm skupaj s predhodnim cementnim obrizgom opečnih zidov."]
[{"$nulls":4},"M2",null,222]
[]
[1,2,"Toplotnoizolativna fasada betonskih zidov"]
[null,null,"Izdelava demit - toplotnoizolativne fasade betonskih zidov iznad terena v sestavi: - stiroform plošče deb. 10 cm lepljene in vijačene s potrebnim številom sidrnih vijakov v AB steno in nanos tankoslojne izravnave z rabic mrežico."]
[{"$nulls":4},"M2",null,35]
[]
[1,3,"Zaključni sloj  fasade"]
[null,null,"Izdelava zaključnega sloja  fasade z nanosom fine cementne malte - iz kalcitne mivke in belega cementa, s predhodnim premazom z acrycolor emulzijo."]
[{"$nulls":4},"M2",null,257]
[]
[1,4,"Fasadni oder"]
[null,null,"Montaža in demontaža  fasadnega odra iz odrskih cevi in plohov."]
[{"$nulls":4},"M2",null,260]
[]
[]
[]
["SKRITO",null,"Fasadna dela - skupaj SIT:"]

{"sheet":"C.01","index":16,"n_rows":38,"n_cols":12,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,2,5,7],[17,2,17,7],[29,2,29,7],[33,2,33,7],[9,2,9,7],[13,2,13,7],[21,2,21,7],[25,2,25,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","C.01","Zunanja ureditev",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   SIT"]
[]
[1,1,"Tamponsko nasutje"]
[null,null,"Dobava in zasip utrjenega platoja ob objektu in pod nadstrešnico s tamponskim nasutjem v deb. cca 20 cm s planiranjem in utrditvijo."]
[{"$nulls":4},"M3",null,30]
[]
[1,2,"Opaž čela stopniščnih ploskev - zaključek tlaka pod nadstrešnico  "]
[null,null,"Opaž čela stopniščnih ploskev kot zaključek tlaka pod nadstrešnico - za AB nastopne ploskve - po terenu, višina čela nastopne ploskve je 15 cm.   "]
[{"$nulls":4},"M1",null,25]
[]
[1,3,"Beton AB nastopnih ploskev  "]
[null,null,"Dobava in vgradnja betona v AB nastopne ploskve pod nadstrešnico pred objektom s finalno obdelavo nastopnih ploskev - beto MB 30.  "]
[{"$nulls":4},"M3",null,1.6]
[]
[1,4,"Podložni beton"]
[null,null,"Dobava in vgradnja betona v deb. do 10 cm na utrjeno tamponsko nasutje z izravnavo v pravem naklonu, beton MB 15."]
[{"$nulls":4},"M2",null,65]
[]
[1,5,"Betonski tlakovci"]
[null,null,"Dobava in polaganje betonskih tlakovcev deb. 4 cm na utrjeno peščeno nasutje v deb 5 cm in komplet z izvedbo zaključkov in fugiranjem s fino mivko."]
[{"$nulls":4},"M2",null,65]
[]
[1,6,"Nasip prodnega materiala v brežini kot pločnik ob objektu"]
[null,null,"Dobava in nasip prodnega materiala v brežini v 80 cm pasu ob objektu kot pločnik - prodec deb. 32/64 mm, komplet z izravnavo terena ter zasipom v deb. cca 25 cm. "]
[{"$nulls":4},"M2",null,26]
[]
[1,7,"Rezanje obstoječega asfalta"]
[null,null,"Rezanje obstoječega asfalta v deb. do 6 cm - cestišče ob objektu."]
[{"$nulls":4},"M1",null,30]
[]
[1,8,"Asfaltacija BB 0/11, deb. 6 cm"]
[null,null,"Asfaltacija cestnega priključka in dela dvorišča z asfaltom BB 0/11, deb. 6 cm, komplet z izvedbo spojev z obstoječim asfaltom."]
[{"$nulls":4},"M2",null,100]
[]
[]
["SKRITO",null,"Zunanja ureditev - skupaj SIT:"]