{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["List1","List2","List3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"List1","index":0,"n_rows":92,"n_cols":4,"rows_kept":92,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Javna razsvetljava z osvetlitvijo prehodov za peščce Gregorčičeva ulica v Ajdovščini"]
[null,"Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus"]
[]
["A.","GRADBENA DELA"]
[]
["1.","Zakoličba obstoječih komunalnih naprav na obravnavanem območju",580,"m"]
[]
[]
["2.","Zakoličba trase novega JR omrežja",545,"m"]
[]
["3.","Izkop in izdelava temelja 800 x 800 x 1000 za drog JR, ter ter izdelava betonske glave - sidrni vijaki 4 x M16  A2",26,"kos"]
[]
[]
["4.","Izdelava jaška dim. 1.2 x 1.2 x 1 m s pokrovom za težki promet tip IMP art. 203",3,"kos"]
[]
["5.","Izdelava jaška dim.fi 80 cm, 1,0 m gl., s pokrovom za težki promet tip IMP art. 203",4,"kos"]
[]
["6.","Izdelava jaška dim.fi 40 cm, 1,0 m gl., z betonskim pokrovom ",26,"kos"]
[]
["7.","Rezanje asfalta debeline 7 cm",550,"m"]
[]
["8.","Rušenje asfalta",440,"m2"]
[]
["9.","Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala delno v utrjeni poti, delno v cesti, delno v zelenici, dim. 0,6 x 1,0 m globine",450,"m"]
[]
["10.","Demontaža in ponovna montaža cestnih robnikov",145,"m"]
[]
["11.","Izdelava križanj z ostalimi komunalnimi vodi",14,"kos"]
[]
["12.","Izdelava kabelske kanalizacije z 2 x stigmaflex cevjo fi 110 mm, nasutje s peskom granulacije 3-7 mm 10 cm, zasutje s tamponom, z nabijanjem v plasteh, obbetoniranje z betonom MB100 25 cm, odvoz odvečnega materiala",235,"m"]
[]
["13.","Izdelava kabelske kanalizacije z 2 x stigmaflex cevjo fi 110 mm, nasutje s peskom granulacije 3-7 mm 10 cm, zasutje s tamponom, z nabijanjem v plasteh,  odvoz odvečnega materiala",310,"m"]
[]
["14.","PE cev fi 63 mm",70,"m"]
[]
["15.","Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala delno v utrjeni poti, delno v cesti, delno v zelenici, dim. 0,3 x 1,0 m globine",110,"m"]
[]
["16.","Stigmafleks cev fi 80 mm",60,"m"]
[]
["17.","Demontaža obstoječih kandelabrov z razbijanjem in rezanjem kandelabrov z avtodvigalom",13,"kos"]
[]
["18.","Krpanje asfalta s predhodnim brizganjem emulzije, spodnja plast BD 22 - 5cm: zgornja plast BB 11S - 3cm ter valjanje",440,"m2"]
[]
["19.","Humiziranje ter zatravitev",350,"m2"]
[]
["20.","Polaganje opozorilnega traku z napisom "]
[null,"      »POZOR ELEKTRIKA« ( po celotni trasi )",545,"m"]
[]
["21.","Izdelava osnov za vnos v kataster komunalnih vodov",1,"kpl"]
[]
[null,"SKUPAJ (ocena)"]
[]
[]
[]
["B.","ELEKTROMONTAŽNA DELA"]
[]
["1.","Dobava in postavitev kovinskega kandelabra  vroče cinkan,h =8 m s svetilko, svetlobno mesto z ožičenjem, in kandelabrsko sponko",26,"kos"]
[]
[]
["2.","Zaščita kandelabra z anzikorozijskim premazom 10cm nad temeljem",26,"kpl"]
[]
["3.","Dobava in montaža svetilke z redukcijo ustreza tipu 5 CX 622 E - 1 PS 1408 pozitivna logika s sijalko HSC 150W (Na)",26,"kpl"]
[]
["4.","Odklop in demontaža obstoječe JR "]
[null,"uporaba avtodvigalo z košaro",12,"ur"]
["5.","delo monterji",25,"ur"]
[]
["6.","Dobava in polaganje valjanca FeZn 25 x 4 mm2:",600,"m"]
[]
["7.","Dobava in polaganje kabla   NAYY_J 4x16+2,5mm2:",730,"m"]
[]
["8.","Izdelava kabelskih končnikov Al/Cu 16/8",204,"kos"]
[]
["9.","Dobava in montaža križne sponke:",25,"kos"]
[]
["10.","Izvedba antikorozijske zaščite spoja valjanca v zemlji:",25,"kos"]
[]
["11.","Ureditev odjemnega mesta JR v TP Putrhi in TP ajdovščina s sponkami in redukcijo",2,"kpl"]
[]
["12.","Spojka ravna RAJHEM za kabel NAYY_J4x16*2,5mm2",4,"kpl"]
[]
["13.","Drobni vezni in pritrdilni material",0.05]
[]
["14.","Meritve električnih lastnosti na posamezni svetilki",1,"kpl"]
[]
["15.","Sodelovanje z Elektroprimorsko",10,"ur"]
[]
["16.","Izdelava PID in POV",0.03]
[]
["17.","Priprava materiala in dela, ter manipulativni stroški, ter zavarovanje gradbišča",0.05]
[]
[null,"SKUPAJ (ocena)"]

{"sheet":"List2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"List3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}