{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["list1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"list1","index":0,"n_rows":686,"n_cols":6,"rows_kept":686,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[653,1,653,2],[2,0,2,5],[15,0,15,5],[0,0,0,5],[14,0,14,5],[652,1,652,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["KANALIZACIJA  GORIŠKA IN GREGORČIČEVA"]
[]
["SKUPNA REKAPITULACIJA A + B"]
[{"$nulls":5},"SKUPAJ"]
["1.","PREDDELA ",null,null,null,0]
["2.","ZEMELJSKA  DELA",null,null,null,0]
["3.","MONTAŽNA IN BETONSKA DELA",null,null,null,0]
["4.","OSTALA DELA",null,null,null,0]
["5.","NEPREDVIDENA DELA (10%)",null,null,null,0]
[null,"SKUPAJ  ",null,null,null,0]
[null,"DDV 20%",null,null,null,0]
[null,"SKUPAJ  DELA",null,null,null,0]
[]
[null,"SKLOP DEL A"]
[]
["REKAPITULACIJA"]
[{"$nulls":5},"SKUPAJ"]
["1.","PREDDELA ",null,null,null,0]
["2.","ZEMELJSKA  DELA",null,null,null,0]
["3.","MONTAŽNA IN BETONSKA DELA",null,null,null,0]
["4.","OSTALA DELA",null,null,null,0]
["5.","NEPREDVIDENA DELA (10%)",null,null,null,0]
[null,"SKUPAJ  ",null,null,null,0]
[null,"DDV 20%",null,null,null,0]
[null,"SKUPAJ  DELA",null,null,null,0]
[]
["1.","PREDDELA"]
[]
["1.1.","Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem"]
[null,"-kanal MG1","m",72,0,0]
[null,"-kanal FG1","m",72,0,0]
[null,"-kanal MGr","m",545.39,0,0]
[null,"-kanal FGr","m",482.94,0,0]
[null,"-kanal MLe","m",82.7,0,0]
[null,"-kanal FLe","m",82.5,0,0]
[null,"-kanal MŽu","m",25.63,0,0]
[null,"-kanal FŽu","m",149.9,0,0]
[]
["1.2.","Zakoličba obstoječih komunalnih naprav"]
[null,"pavšal",null,null,0,0]
[]
["1.3.","Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon)"]
[null,"-kanal MG1","kos",3,0,0]
[null,"-kanal FG1","kos",3,0,0]
[null,"-kanal MGr","kos",15,0,0]
[null,"-kanal FGr","kos",16,0,0]
[null,"-kanal MLe","kos",5,0,0]
[null,"-kanal FLe","kos",5,0,0]
[null,"-kanal MŽu","kos",1,0,0]
[null,"-kanal FŽu","kos",4,0,0]
[]
["1.4.","Čiščenje površin, zaraslih z grmovjem v širini 5 m"]
[null,null,"m2",50,0,0]
[]
["1.5.","Sekanje dreves z razžagovanjem in odvozom na deponijo do 5 km"]
[null,null,"kos",15,0,0]
[]
["1.6.","Prometno zavarovanje cest pri izvajanju prekopa s postavitvijo signalizacije"]
[null,"pavšal",null,null,null,0]
[]
["1.7.","Zasek obstoječega asfalta"]
[null,"-kanal MG1","m",150,0,0]
[null,"-kanal FG1","m",150,0,0]
[null,"-kanal MGr","m",609,0,0]
[null,"-kanal FGr","m",483,0,0]
[null,"-kanal MLe","m",83,0,0]
[null,"-kanal FLe","m",83,0,0]
[null,"-kanal MŽu","m",26,0,0]
[null,"-kanal FŽu","m",274,0,0]
[null,"-kanal MPr","m",33,0,0]
[null,"-kanal FPr","m",33,0,0]
[]
["1.8.","Rušenje asfaltnega ustroja z nakladanjem in odvozom v deponijo do 5km"]
[null,"-kanal MG1","m2",100,0,0]
[null,"-kanal FG1","m2",100,0,0]
[null,"-kanal MGr","m2",600,0,0]
[null,"-kanal FGr","m2",300,0,0]
[null,"-kanal MŽu","m2",49,0,0]
[null,"-kanal FŽu","m2",243,0,0]
[]
["1.9.","Rušenje obstoječega revizijskega jaška iz betona, z nakladanjem in odvozom v deponijo do 5km"]
[null,null,"kos",7,0,0]
["1.10.","Izdelava priključka na obstoječi  AB jašek, za BC cev do 1000 mm"]
[null,null,"kos",5,0,0]
[]
["1.11.","Izdelava priključka na obstoječi  AB jašek, za PVC cev do 260mm"]
[null,null,"kos",5,0,0]
[]
["1.12.","Rušenje betonskega zidu debeline do 40 cm"]
[null,null,"m3",5,0,0]
[]
[]
["1.13.","Rušenje betonskih robnikov dim. Do 15/25 vključno s podložnim betonom ter odvoz ruševin na deponijo do 5 km daleč"]
[null,null,"m1",100,0,0]
[]
[null,"PREDDELA SKUPAJ:",null,null,null,0]
["2.","ZEMELJSKA DELA"]
[]
["2.1.","Strojni izkop humusa ob trasi kanalizacije v sloju debeline do 20 cm z odmetom do 2 m."]
[null,"-kanal FQu","m3",27.51,0,0]
[null,"-kanal FŽu1","m3",4.31,0,0]
[]
["2.2.","Strojni izkop jarkov v terenu III ktg 60%,IV ktg 30% in V ktg 10% za kanalizacijo v suhem terenu , širine 1.0 do 2.5 m globine do 3.5 m, naklon brežin 75°, z odlaganjem na rob izkopa."]
[null,"-kanal FQu","m3",136.53719999999998,0,0]
[null,"-kanal Mžu","m3",50.342999999999996,0,0]
[]
["2.3.","Strojni izkop jarkov v terenu III ktg 60% , IV ktg 30% in V ktg 10%  za kanalizacijo v suhem terenu , širine 1.0 do 2.5 m globine do 3.5 m, naklon brežin 75°, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na deponijo na razdalji do 10 km"]
[null,"-kanal MG1","m3",461.46392,0,0]
[null,"-kanal MGr",null,2560.5769,0,0]
[null,"-kanal MLe",null,227.1352,0,0]
[null,"-kanal MŽu",null,75.854,0,0]
[null,"-kanal FG2",null,281.3776,0,0]
[null,"-kanal FGr",null,1096.7014,0,0]
[null,"-kanal FLe",null,165.72449999999998,0,0]
[null,"-kanal FQu",null,235.2832,0,0]
[null,"-kanal FŽu",null,298.3526,0,0]
[]
["2.4.","Ročni izkop z odmetom na rob, globine do 2 m, na križanjih z ostalimi komunalnimi vodi (ocena 3%)"]
[null,null,"m3",100,0,0]
[]
["2.5.","Črpanje vode iz jarkov med izkopom in montažo (Obračun po dejansko porabljenem času)"]
[null,null,"ur",120,0,0]
[]
["2.6.","Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/- 1 cm, širina DN + 0,30m"]
[null,"-kanal MG1","m2",117.632,0,0]
[null,"-kanal FG1","m2",21.156000000000002,0,0]
[null,"-kanal MGr","m2",778.35,0,0]
[null,"-kanal FGr","m2",237.14,0,0]
[null,"-kanal MLe","m2",65.35,0,0]
[null,"-kanal FLe","m2",40.52,0,0]
[null,"-kanal MŽu","m2",26.18,0,0]
[null,"-kanal FŽu","m2",73.62,0,0]
[]
["2.7.","Zasip kanalizacijskih cevi in jaškov z drobljencem, ter komprimiranje v plasteh po 30 cm (pod voznimi površinami)-z dobavo materiala"]
[null,"-kanal MG1","m3",252.60000000000002,0,0]
[null,"-kanal MGr","m3",1537,0,0]
[null,"-kanal MLe","m3",189,0,0]
[null,"-kanal MŽu","m3",53,0,0]
[null,"-kanal FG1","m3",104,0,0]
[null,"-kanal FGr","m3",1040,0,0]
[null,"-kanal FLe","m3",155,0,0]
[]
["2.8.","Zasip kanalizacijskih cevi in jaškov z materialom izkopa ter komprimiranje v plasteh po 30 cm (pod nevoznimi površinami)"]
[null,"-kanal Mžu","m3",47,0,0]
[null,"-kanal FQu","m3",132,0,0]
[null,"-kanal Fžu","m3",39,0,0]
[]
["2.9.","Odvoz odvečnega materiala z odvozom na deponijo do 10 km, F=1,25"]
[null,null,"m3",100,0,0]
[]
["2.10.","Humusiranje, planiranje in zatravitev zelenic s humusnim materialom  v sloju debeline 20cm"]
[null,null,"m2",100,0,0]
[]
[null,"ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:",null,null,null,0]
[]
["3.","MONTAŽNA IN BETONSKA DELA"]
[]
["3.1.","Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi SN4 DN200  na betonsko posteljico debeline 10cm s polnim obbetoniranjem po detajlu (0.17 m3/m)"]
[null,"-kanal FGr","m",482.94,0,0]
[null,"-kanal FLe","m",82.5,0,0]
[null,"-kanal FQu","m",160.8,0,0]
[null,"-kanal FŽu","m",149.9,0,0]
[]
["3.2.","Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi SN4 DN250  na betonsko posteljico debeline 10cm s polnim obbetoniranjem po detajlu (0.20 m3/m)"]
[null,"-kanal FG1","m",100,0,0]
[]
["3.3","Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi SN4 DN200  na betonsko posteljico debeline 10cm z delnim obbetoniranjem po detajlu (0.06 m3/m)- pod nevoznimi površinami"]
[null,null,"m",50,0,0]
[]
["3.4.","Dobava in polaganje betonskih kanalizacijskih cevi  DN 1200 na betonsko posteljico debeline 15cm s polnim obbetoniranjem po detajlu (1.29m3/m) - pod voznimi površinami"]
[null,"-kanal MG1","m",72,0,0]
[null,"-kanal MGr","m",72.19999999999999,0,0]
[]
["3.5.","Dobava in polaganje navadnih betonskih kanalizacijskih cevi  DN 1000 na betonsko posteljico debeline 15cm s polnim obbetoniranjem po detajlu (1.07m3/m) - pod voznimi površinami"]
[null,"-kanal MGr","m",266.54999999999995,0,0]
[]
["3.6.","Dobava in polaganje navadnih betonskih kanalizacijskih cevi  DN 800 na betonsko posteljico debeline 15cm s polnim obbetoniranjem po detajlu (0.73m3/m) - pod voznimi površinami"]
[null,"-kanal MGr","m",207.5,0,0]
[]
["3.7.","Dobava in polaganje navadnih betonskih kanalizacijskih cevi  DN 600 na betonsko posteljico debeline 15cm s polnim obbetoniranjem po detajlu (0.53m3/m) - pod voznimi površinami"]
[null,"-kanal MŽu","m",26,0,0]
[]
["3.8.","Dobava in polaganje navadnih betonskih kanalizacijskih cevi  DN 400 na betonsko posteljico debeline 14cm s polnim obbetoniranjem po detajlu (0.32m3/m) - pod voznimi površinami"]
[null,"-kanal Mle","m",83,0,0]
[]
["3.9.","Dobava in polaganje navadnih betonskih kanalizacijskih cevi  DN 300 na betonsko posteljico debeline 13cm z delnim obbetoniranjem po detajlu (0.12m3/m) - pod nevoznimi površinami"]
[null,"-kanal MŽu1","m",28,0,0]
[]
[]
["3.10.","Dobava in montaža prefabriciranega poliesterskega jaška svetlega premera 1000 mm, vključno z muldo in vtokom in iztokom in posteljico iz betona "]
[null,"`-globine do 2,00 m","kos",7,0,0]
[null,"`-globine od 2,00 do 3,50 m","kos",18,0,0]
[]
["3.11.","Dobava in montaža prefabriciranega poliesterskega jaška svetlega premera 800 mm, vključno z muldo in vtokom in iztokom in posteljico iz betona "]
[null,"`-globine do 1,50 m","kos",1,0,0]
[null,"`-globine od 1,50 do 2 m","kos",1,0,0]
[]
[]
["3.12.","Dodatek za dobavo in montažo kaskadnega priklopa na poliesterskem jašku, skupaj z odcepom 450,kolenom 450, cevjo, ter kolenom 900, vse DN 200 ter dodatno obdelavo mulde"]
[null,null,"kos",2,0,0]
["3.13.","Dobava in montaža betonskih  revizijskih jaškov DN 1400 z asimetričnim konusom 1000/600, obdelavo plošče debeline 20cm (skupaj z opažem ter armaturo) za izvedbo redukcije jaška premera DN1400 na konus 1000/600 ter obdelavo mulde in priključkov (jašek po detajlu projektanta)! "]
[]
[null,"`-globine od 2,00 do 3,50 m","kos",0,0,0]
[]
["3.14.","Dobava in montaža betonskih  revizijskih jaškov DN 1200 z asimetričnim konusom 1000/600, obdelavo plošče debeline 20cm (skupaj z opažem ter armaturo) za izvedbo redukcije jaška premera DN1200 na konus 1000/600 ter obdelavo mulde in priključkov (jašek po detajlu projketanta)! "]
[]
[null,"`-globine od 2,00 do 3,50 m","kos",1,0,0]
[]
["3.15.","Dobava in montaža betonskih  revizijskih jaškov DN 1000 z asimetričnim konusom 1000/600,  ter obdelavo mulde in priključkov."]
[]
[null,"`-globine do 2,00 m","kos",10,0,0]
[null,"`-globine od 2,00 do 3,50 m","kos",10,0,0]
[]
["3.16.","Dobava in montaža betonskih  revizijskih jaškov DN 800 z asimetričnim konusom 800/600,  ter obdelavo mulde in priključkov."]
[]
[null,"`-globine do 2,00 m","kos",1,0,0]
[]
["3.17.","Dobava in montaža betonskih  revizijskih jaškov DN600 z obdelavo mulde in priključkov."]
[null,null,"kos",1,0,0]
[]
[]
["3.18.","Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa minimalne nosilnosti 450 kN, preseka 600mm, vključno z AB obročem"]
[null,null,"kos",30,0,0]
[]
["3.19.","Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa nosilnosti 250 kN vključno z AB obročem, preseka 600mm-pod voznimi površinami"]
[null,null,"kos",20,0,0]
[]
["3.20.","Dobava in vgradnja dodatnega priključka na poliesterskem jašku za cev DN 200"]
[null,null,"kos",5,0,0]
[]
["3.21.","Izdelava AB podpornega zidu -  povprečne debeline 25 cm, vključno z enostranskim opažem, višine do 2 m"]
[null,null,"m3",6.5,0,0]
[]
["3.22.","Izdelava priključka na obstoječi kanal v jašku iz betonske cevi , velikost priključne cevi 30 cm"]
[null,null,"kos",2,0,0]
[]
["3.23.","Izvedba dodatne zaščite plinovodnih in TK cevi ob nadzoru upravljalca (dodatna zaščitna cev ter obbetoniranje)"]
[null,null,"m",70,0,0]
[]
[]
[null,"MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ:",null,null,null,0]
[]
["4.","OSTALA DELA"]
[]
["4.1.","Priprava tamponskega planuma ceste z natančnostjo +- 1cm z uvaljanjem"]
[null,"-kanal MG1","m2",193.8,0,0]
[null,"-kanal FG1","m2",272,0,0]
[null,"-kanal MGr","m2",1360,0,0]
[null,"-kanal FGr","m2",603,0,0]
[null,"-kanal MLe","m2",142,0,0]
[null,"-kanal FLe","m2",98,0,0]
[null,"-kanal MŽu","m2",49,0,0]
[null,"-kanal FŽu","m2",243,0,0]
[]
["4.2.","Ponovno asfaltiranje cestnih površin z bitudrobirjem BD22 debeline 5cm in bitumenskim betonom BB11 debeline 3cm"]
[]
[null,"-kanal MG1","m2",193.8,0,0]
[null,"-kanal FG1","m2",54.400000000000006,0,0]
[null,"-kanal MGr","m2",600,0,0]
[null,"-kanal FGr","m2",300,0,0]
[null,"-kanal MLe","m2",142,0,0]
[null,"-kanal FLe","m2",98,0,0]
[null,"-kanal MŽu","m2",49,0,0]
[null,"-kanal FŽu","m2",243,0,0]
[]
["4.3","Izvedba zavarovanih brvi za  prehod ljudi čez izkopane kanale (skladno z zahtevami Uredbe!!)"]
[null,null,"kos",20,0,0]
[]
["4.4.","Vzpostavitev tlakovanih površin pred objekti v prvotno stanje (površine iz brušenega kamna, pranih plošč oziroma betonskih tlakovcev. Priporoča se ogled na terenu!)"]
[null,null,"m2",120,0,0]
[]
["4.5","Zidanje kamnitega zidu v cementni malti"]
[null,"in obbetoniranje z MB 30"]
[null,"(z dobavo materiala)"]
[null,null,"m3",10,0,0]
[]
["4.6","Dobava in montaža zaščitne ograje tip ŽIVEX"]
[null,"višine 1.2 m ali podobne vključno z izdelavo"]
[null," vezi v zidu"]
[null,null,"m",20,0,0]
[]
["4.7","Vzpostavitev raznih okrasnih zidcev in vrtnih robnikov v prvotno stanje"]
[]
[null,null,"m",20,0,0]
[]
["4.8","Dobava in posaditev raznih sadnih in okrasnih dreves"]
[null,null,"kos",10,0,0]
[]
["4.9","Vzpostavitev makadamskih dvorišč v prvotno stanje, vključena poravnava in planiranje tamponskega nasutja"]
[null,null,"m2",100,0,0]
[]
["4.10","Vnos v kataster komunalnih naprav"]
[null,"pavšal",null,null,0,0]
[]
["4.11","Preizkus vodotesnosti cevovoda"]
[null,"pavšal",null,null,0,0]
[]
["4.12","Varnostni načrt ureditve gradbišča -za vsa dela"]
[null,null,"kos",1,0,0]
[]
["4.13","PID,POV (4 izvodi)-vsa dela(cesta, vodovod, kanalizacija,ostalo)"]
[null,null,"kos ",null,0,0]
[]
["4.14","Vzpostavitev cestnih robnikov v prvotno stanje"]
[]
[null,null,"m",100,0,0]
[null,"OSTALA DELA SKUPAJ:",null,null,null,0]
[]
[null,"SKLOP DEL B"]
[{"$nulls":5},"SIT"]
["1.","PREDDELA ",null,null,null,0]
["2.","ZEMELJSKA  DELA",null,null,null,0]
["3.","MONTAŽNA IN BETONSKA DELA",null,null,null,0]
["4.","OSTALA DELA",null,null,null,0]
["5.","NEPREDVIDENA DELA",null,null,null,0]
[null,"SKUPAJ  ",null,null,null,0]
[null,"DDV 20%",null,null,null,0]
[null,"SKUPAJ  DELA",null,null,null,0]
[]
[]
[]
[]
["1.","PREDDELA"]
[]
["1.1.","Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem"]
[]
[null,"Lokarjev drevored","m",139,0,0]
[null,"Ulica Quilliano","m",162,0,0]
[null,"Gregorčičeva ulica","m",378,0,0]
[]
["1.2.","Zakoličba obstoječih komunalnih naprav"]
[]
[null,"pavšal",null,null,null,0]
[]
["1.3.","Naprava in postavitev gradbenih profilov"]
[]
[null,"Lokarjev drevored","kos",7,0,0]
[null,"Ulica Quilliano","kos",15,0,0]
[null,"Gregorčičeva ulica","kos",8,0,0]
[]
["1.4.","Zasek obstoječega asfalta"]
[]
[null,"Lokarjev drevored","m",138.42052919523718,0,0]
[null,"Ulica Quilliano","m",161.8283995801968,0,0]
[null,"Gregorčičeva ulica","m",377.7,0,0]
[]
["1.5.","Rušenje asfaltnega ustroja z"]
[null,"nakladanjem in odvozom v deponijo do 5km"]
[]
[null,"Lokarjev drevored","m2",207.63079379285577,0,0]
[null,"Ulica Quilliano","m2",242.74259937029518,0,0]
[null,"Gregorčičeva ulica","m2",566.55,0,0]
[]
["1.6.","Rušenje obstoječega betonskega"]
[null,"tlaka in robnikov"]
[null,"z nakladanjem in odvozom v deponijo do 5km"]
[]
[null,null,"m3",100,0,0]
[]
["1.7.","Rušenje obstoječih revizijskih jaškov "]
[null,"in požiralnikov višine do h=2m z "]
[null,"nakladanjem in odvozom v deponijo do 5km"]
[]
[null,null,"kos",10,0,0]
[]
["1.8.","Izdelava priključka na obstoječi  "]
[null,"AB jašek, za PVC cev DN 200 mm"]
[]
[null,"fekalni kanali","kos",10,0,0]
[]
["1.9.","Izdelava priključka na obstoječi  "]
[null,"AB jašek, za PVC cev DN 300 mm"]
[]
[null,"meteorni kanali","kos",1,0,0]
[]
["1.10.","Izdelava priključka hišne kanalizacije na   "]
[null,"novi jašek"]
[null,"-hišni priključki"]
[null,null,"kos",30,0,0]
[]
["1.11.","Rušenje obstoječe betonske kanalizacije"]
[null,"z odvozom ruševin v deponijo"]
[null,"do 5 km daleč(zajeti izkop in ostala dela- "]
[null,"postavka se dodatno izvaja po trasah , ki bodo opuščene-skladno z zahtevami nadzora)"]
[null,null,"m",100,0,0]
[]
["1.12.","Zasip jarkov porušene kanalizacije z materialom od izkopa (komprimiranje v plasteh po 30 cm)"]
[null,null,"m3",100,0,0]
[]
["1.13.","Zavarovanje prometa med gradnjo "]
[null,"Obračun se bo vršil na podlagi"]
[null,"dejansko porabljenega časa in materiala, "]
[]
[null,"ocena",null,null,0,0]
[]
[null,"PREDDELA SKUPAJ:",null,null,null,0]
[]
["2.","ZEMELJSKA DELA"]
[]
["2.1.","Strojni izkop humusa ob trasi kanalizacije"]
[null,"v sloju debeline 30 cm z odmetom do 2 m."]
[]
[null,"Lokarjev drevored","m2",207.63079379285577,0,0]
[null,"Ulica Quilliano","m2",242.74259937029518,0,0]
[null,"Gregorčičeva ulica","m2",566.55,0,0]
[]
[]
["2.2.","Strojni izkop jarkov za kanalizacijo"]
[null,"v terenu 60 % III.ktg, 30% IV.ktg, 100%V ktg. širine dna do 1.1 m "]
[null,"globine do 2.5 m, naklon brežin 75°."]
[]
[null,"Lokarjev drevored","m3",223,0,0]
[null,"Ulica Quilliano","m3",300,0,0]
[null,"Gregorčičeva ulica","m3",501,0,0]
[]
["2.3.","Izkop za hišne priključke fekalnih "]
[null,"in meteornih vod v terenu"]
[null,"III do IV ktg., globine do 1,5 m,"]
[null,"naklon brežin 75°, širina izkopa 60 cm"]
[null,"z nakladanjem in odvozom v deponijo"]
[]
[null,null,"m3",100,0,0]
[]
["2.4.","Dodatni strojni izkop za revizijske jaške"]
[null,"v terenu"]
[null,"III.ktg., globine do 2.1m, naklon brežin 75°"]
[]
[null,null,"m3",134,0,0]
[]
["2.5.","Ročni izkop zemljine III. in IV. ktg. "]
[null,"globine do 2m na križanjih z ostalimi"]
[null,"komunalni vodi ter za izdelavo priključkov"]
[null,"na obstoječo kanalizacijo in hišne priključke"]
[]
[null,null,"m3",100,0,0]
[]
["2.6.","Črpanje vode iz jarkov med izkopom in montažo"]
[null,"(Obračun po dejansko porabljenem času)"]
[]
[null,null,"ur",200,0,0]
[]
["2.7.","Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/- 3 cm"]
[]
[null,"Lokarjev drevored","m2",111.2,0,0]
[null,"Ulica Quilliano","m2",129.6,0,0]
[null,"Gregorčičeva ulica","m2",302.40000000000003,0,0]
[]
["2.8.","Zasip kanalizacijskih  cevi "]
[null,"z materialom od izkopa, ter ročno "]
[null,"komprimiranje v plasteh po 30 cm "]
[]
[null,"Lokarjev drevored","m3",94.06623667991789,0,0]
[null,"Ulica Quilliano","m3",133.7571035615844,0,0]
[null,"Gregorčičeva ulica","m3",256.83600000000007,0,0]
[]
["2.9.","Zasip kanalizacijskih  cevi s peščenim "]
[null,"materialom ter ročno komprimiranje v plasteh "]
[null,"po 15 cm do višine 30 cm nad temenom  cevi"]
[null,"(z dobavo materiala)"]
[]
[null,"Lokarjev drevored","m3",95,0,0]
[null,"Ulica Quilliano","m3",134,0,0]
[null,"Gregorčičeva ulica","m3",257,0,0]
[]
["2.10.","Zasip revizijskih jaškov  in "]
[null,"z drobljencem iz kamnine, ter ročno "]
[null,"komprimiranje v plasteh po 30 cm "]
[null,"(z dobavo materiala)"]
[]
[null,null,"m3",60,0,0]
[]
["2.11.","Humusiranje, planiranje in zatravitev zelenic"]
[null,"s humusnim materialom od izkopa v sloju"]
[null,"debeline 30cm"]
[]
[null,"Lokarjev drevored","m2",207.63079379285577,0,0]
[null,"Ulica Quilliano","m2",242.74259937029518,0,0]
[null,"Gregorčičeva ulica","m2",566.55,0,0]
[]
["2.12.","Nakladanje odvečnega materiala na prevozno sredstvo z odvozom na deponijo do 10 km z razprostiranjem"]
[null,null,"m3",484.6593402415024,0,0]
[]
["2.13.","Praznenje (odvoz na ČN Ajdovščina), rušenje ter zasip (z materialom od izkopa kanalizacije) obstoječih greznic velikosti do 20m3"]
[null,null,"kos",2,0,0]
[]
["2.14.","Praznenje (odvoz na ČN Ajdovščina), rušenje ter zasip (z materialom od izkopa kanalizacije) obstoječih greznic velikosti do 40m3"]
[null,null,"kos",1,0,0]
[]
[null,"ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:",null,null,null,0]
[]
[]
["3.","MONTAŽNA IN BETONSKA DELA"]
[]
["3.1.","Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi "]
[null,"DN500  na betonsko posteljico "]
[null,"debeline 15cm z obbetoniranjem po detajlu "]
[null,"(0.40m3/m)"]
[]
[null,"Lokavška cesta","m",20,0,0]
[]
["3.2.","Dobava in polaganje betonskih cevi DN400  dolžine 1 m na betonsko posteljico debeline 14 cm, z obbetoniranjem po detajlu -polno obbetonirana (0.32m3/m)"]
[]
[null,"Prešernova ulica","m",20,0,0]
[]
["3.3.","Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi "]
[null,"DN300  na betonsko posteljico "]
[null,"debeline 10cm z obbetoniranjem po detajlu "]
[null,"(0.24m3/m)-polno obbetonirana"]
[]
[null,"Lokarjev drevored","m",15,0,0]
[null,"Gregorčičeva ulica","m",65,0,0]
[]
[]
["3.4.","Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi "]
[null,"DN300  na betonsko posteljico "]
[null,"debeline 10cm z obbetoniranjem po detajlu "]
[null,"(0.09m3/m)-delno obbetonirana"]
[]
[null,null,"m",20,0,0]
[]
["3.5.","Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi "]
[null,"DN150  na betonsko posteljico "]
[null,"debeline 10cm z obbetoniranjem po detajlu "]
[null,"(0.15 m3/m)-polno obbetonirana"]
[]
[null,"Lokarjev drevored","m",28,0,0]
[null,"Gregorčičeva ulica","m",74,0,0]
[]
["3.6.","Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi "]
[null,"DN200  na betonsko posteljico "]
[null,"debeline 12 cm z obbetoniranjem po detajlu "]
[null,"po detajlu (0.17 m3/m)-polno obbetonirana"]
[]
[null,"Lokarjev drevored","m",292,0,0]
[null,"Ulica Quilliano","m",162,0,0]
[null,"Gregorčičeva ulica","m",145,0,0]
[]
["3.7.","Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi "]
[null,"DN200  na betonsko posteljico "]
[null,"debeline 12 cm z obbetoniranjem po detajlu "]
[null,"po detajlu (0.06 m3/m)-delno obbetonirana"]
[]
[null,null,"m",50,0,0]
[]
["3.8.","Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi "]
[null,"DN250 na betonsko "]
[null,"posteljico debeline 12 cm z obbetoniranjem "]
[null,"po detajlu (0.07 m3/m)-delno obbetonirana"]
[]
[null,"Lokarjev drevored","m",94,0,0]
[]
[]
["3.9.","Dobava in montaža  peskolova "]
[null,"iz PVC cevi DN400, globine 1m"]
[null,"z betonsko podlago, polno obbetoniran,"]
[null,"izdelavo vtoka in iztoka DN150"]
[null,"(peskolov za žleb)"]
[null,null,"kos",6,0,0]
[]
["3.10.","Dobava in montaža  jaška "]
[null,"iz PVC cevi DN400, globine 1m"]
[null,"z betonsko podlago, polno obbetoniran,"]
[null,"izdelavo vtoka in iztoka DN150"]
[null,"(hišni priključek)"]
[]
[null,null,"kos",6,0,0]
[]
["3.11.","Dobava in montaža PVC enojnega odcepa "]
[null,"KGEA 200/150/45 in loka KGB 200/45"]
[null,"z betonsko podlago, polno obbetoniran"]
[]
[null,null,"kos",6,0,0]
[]
["3.12.","Dobava in montaža PVC enojnega odcepa "]
[null,"KGEA 150/150/45 in loka KGB 150/45"]
[null,"z betonsko podlago, polno obbetoniran"]
[]
[null,null,"kos",6,0,0]
[]
[]
["3.13.","Izdelava betonskih  revizijskih "]
[null,"jaškov DN800,  z asimetričnim konusom "]
[null,"800/600 ter obdelavo mulde in priključkov"]
[]
[null,"Lokarjev drevored","kos",5,0,0]
[null,"Gregorčičeva ulica","kos",1,0,0]
[]
[]
["3.14.","Izdelava betonskih  revizijskih "]
[null,"jaškov DN600, globine do 1.5m"]
[null,"ter obdelavo mulde in priključkov"]
[]
[null,"Lokarjev drevored","kos",5,0,0]
[null,"Gregorčičeva ulica","kos",5,0,0]
[]
["3.15.","Dobava in vgradnja poliesterskih prefabriciranih revizijskih "]
[null,"jaškov DN600, Regeneracija Medvode"]
[null," in priključki za PVC cev ter tesnilom (revizijski)"]
[]
[null,"Lokarjev drevored","kos",4,0,0]
[null,"Ulica Quilliano","kos",10,0,0]
[null,"Gregorčičeva ulica","kos",8,0,0]
[]
["3.16.","Dobava in vgradnja poliesterskih prefabriciranih revizijskih "]
[null,"jaškov DN800, Regeneracija Medvode-ali podobnih"]
[null," in priključki za PVC cev ter tesnilom (revizijski)"]
[]
[null,"Lokarjev drevored","kos",5,0,0]
[null,"Gregorčičeva ulica","kos",1,0,0]
[]
["3.17.","Dobava in montaža LTŽ pokrovov "]
[null,"(nosilnost 125 kN)"]
[]
[null,null,"kos",17,0,0]
[]
["3.18.","Dobava in montaža LŽ pokrovov "]
[null,"(nosilnost 250 kN)"]
[]
[null,null,"kos",30,0,0]
[]
["3.19.","Dobava in montaža LŽ pokrovov tip IMP art. 200A"]
[null,"(skupna teža 16 kg, nosilnost 15 kN)"]
[]
[null,null,"kos",5,0,0]
[]
["3.20.","Izdelava požiralnika iz betonske cevi"]
[null,"DN 500 mm, komplet z izkopom, zasipom,"]
[null,"betonskim temeljem, LŽ rešetko IMP art. 401,"]
[null,"in obdelavo priključka na odtok, globine 2 m"]
[null,"z dobavo vsega materiala!"]
[null,null,"kos",5,0,0]
[]
[]
[null,"MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ:",null,null,null,0]
[]
[]
["4","OSTALA DELA"]
[]
["4.1","Poravnava tamponskega planuma ceste "]
[null,"z natančnostjo +- 1cm z uvaljanjem"]
[]
[null,null,"m2",1016.9233931631509,0,0]
[]
["4.2","Ponovno asfaltiranje cestnih površin z BB 11"]
[null,"debeline 6cm (ročno, delno strojno)"]
[]
[null,null,"m2",1016.9233931631509,0,0]
[]
["4.3","Ročno in strojno rušenje obstoječih travnih plošč, njihovo zlaganje na stran in ponovna vgradnja po končanih delih na peščeno podlago"]
[]
[null,null,"m2",100,0,0]
[]
["4.4.","Dobava in polaganje "]
[null,"bet.dvignjenih robnikov 15/25/100 cm "]
[null,"komplet z vsemi deli,"]
[null,"vključno z bet. bodlago 10 cm MB20,"]
[null,"obbetoniranje z betonom MB15"]
[null,"in zastičenjem stikov s FCM 1:2"]
[null,"z vsemi prenosi"]
[]
[null,"m1",null,150,0,0]
[]
["4.5.","Dobava in polaganje pranih plošč 30/30 na peščeno podlago in zstičenje stikov s FCM 1:2"]
[]
[null,null,"m2",150,0,0]
[]
["4.6.","Vnos v kataster komunalnih naprav"]
[]
[null,"pavšal",null,null,0,0]
[]
["4.7.","Vzpostavitev raznih okrasnih zidcev in vrtnih robnikov v prvotno stanje"]
[]
[null,null,"m",50,0,0]
[]
["4.8.","Dobava in posaditev raznih sadnih in okrasnih dreves"]
[null,null,"kos",25,0,0]
[]
["4.9.","Izvedba zavarovanih brvi za  prehod ljudi čez izkopane kanale (skladno z zahtevami Uredbe!!)"]
[null,null,"kos",5,0,0]
[]
["4.10.","Preizkus vodotesnosti kanalizacije"]
[]
[null,"pavšal",null,null,0,0]
[]
[]
[null,"OSTALA DELA SKUPAJ:",null,null,null,0]