{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["prva_stran","rekapitulacija","4-ELEKTRO"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":2,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"prva_stran","index":0,"n_rows":28,"n_cols":3,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Projektantski popis elektro materiala in del"]
[]
[null,"Investitor:","OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5.maja 6/a, 5270 Ajdovščina"]
[]
[]
[]
[null,"Objekt:","OTROŠKI VRTEC SELO"]
[]
[]
[]
[null,"Načrt: ","PZI"]
[]
[]
[null,"Odgovorni projektant:","Jakob Lovšin, udie IZS E-1391"]
[]
[]
[null,"Odgovorni vodja projektov:","BREDA GUZELJ-ROJC, udia ZAPS A-0379"]
[]
[]
[]
[null,"Št. Projekta:","10-5/09"]
[]
[]
[null,"Kraj in datum :","Ajdovščina, marec 2010"]

{"sheet":"rekapitulacija","index":1,"n_rows":32,"n_cols":8,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,7],[30,9,30,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"REKAPITULACIJA - ELEKTRIČNE INŠTALACIJE"]
[]
[null,"2.1 INSTALACIJA JAKI TOK       "]
[]
[null,"     2.1.1 SVETILKE     ",{"$nulls":5},0]
[]
[null,"     2.1.2 INSTALACIJSKI MATERIAL",{"$nulls":5},0]
[]
[null,"     2.1.3 STIKALNI BLOKI",{"$nulls":5},0]
[]
[null,"     2.1.4 OGREVANJE ŽLEBOV IN ODTOKOV",{"$nulls":5},0]
[]
[null,"     2.1.5 STRELOVOD",{"$nulls":5},0]
[]
[null,"2.2 INSTALACIJA ŠIBKI TOK"]
[]
[null,"     2.2.1 UNIVERZALNO OŽIČENJE",{"$nulls":5},0]
[]
[null,"     2.2.2 PROTIVLOMNI SISTEM",{"$nulls":5},0]
[]
[null,"     2.2.3 DOMOFON",{"$nulls":5},0]
[]
[null,"2.3 TRANSPORTNI IN MANIPULATIVNI STROŠKI",{"$nulls":5},0]
[]
[null,"2.4 PROJEKT IZVEDENIH DEL (PID)",{"$nulls":5},0]
[]
[]
[null,"2.1 +  2.2 + 2.3 + 2.4 SKUPAJ",{"$nulls":5},0]
[]
[null,null,"+20 % DDV",{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":4},"SKUPAJ",null,null,0]

{"sheet":"4-ELEKTRO","index":2,"n_rows":319,"n_cols":21,"rows_kept":319,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,5],[2,1,2,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"2.0 POPIS DEL IN MATERIALA"]
[null,"V posameznih postavkah popisa so kot primer navedeni tipi oziroma dobavitelji materialov oziroma opreme, ki pri izdelavi ponudbe niso zavezujoči."]
[null,"Ponudnik mora v svoji ponudbi izrecno navesti ponujeni tip ponujenega materiala oziroma opreme, pri čemer kvaliteta ponujenega ne sme biti nižja od kvalitete navedenih materialov/opreme, ki so primerjaje navedeni v popisu."]
[null,"2.1 INSTALACIJA JAKI TOK"]
[null,"2.1.1 Svetilke"]
[null,"         Dobava in montaža"]
["ŠT.","OPIS","ENOTA","KOL.","CENA / ENOTO","SKUPNA CENA"]
[1,"Vgradna svetilka 2x28W komplet s sijalko in elektronsko predstikalno napravo, kot tip INTRA 106 OP 2x28W G5 EB (igralnice) ","kos",27]
[]
[2,"Vgradna svetilka 2x28W komplet s sijalko in elektronsko predstikalno napravo, kot tip INTRA 106 OP 2x36W G5 EB (kuhinja, kotlovnica) ","kos",5]
[]
[3,"Vgradna svetilka, kot tip INTRA NARRO RV-OL 2x18W EB TC-DE G24q-3 z zaščitnim steklom NARRO PC diffuser IP44  (hodnik)  ali enakovredno","kos",7]
[]
[4,"Vgradna svetilka, kot tip INTRA NARRO RV-OL 2x18W EB TC-DE z varnostnim modulom 1h, G24q-3 z zaščitnim steklom NARRO PC diffuser IP44  (hodnik)  ali enakovredno","kos",4]
[]
[5,"Vgradni okrogli downlighter za kompaktne fluorescenčne žarnice, polikarbonatno ohišje, liti aluminijasti obroč v beli barvi, reflektor iz 99,9% HVmetaliziranega aluminija, z elektronsko predstikalno napravo, komplet s sijalkami, kot tip INTRA NITOR KIT RV-OL 2x18W EB-EM G24q z distančnim steklom RGL-DHT (hodniki, sanitarije)  ali enakovredno","kos",14]
[]
[6,"Nadgradna svetilka kot tip INTRA Minus C S2 1x14W T16, HE28/840 G5 komplet s sijalko (nad umivalniki – sanitarije)  ali enakovredno","kos",4]
[]
[7,"Nadgradna svetilka (IP55) - predvidena za zunanjo montažo komplet z kompaktno sijako 26W; kot tip PRISMA Tondo 350 Visa 1x26W (vhod) ","kos",4]
[]
[8,"Svetilka varnostne razsvetljave - vgradna, z vgrajeno fluorescenčno sijalko 1x8W, z lastnim akumulatorjem za enourno delovanje v pripravnem spoju, opremljena z ustreznim piktogramom, kot tip Beghelli (nad vrati-izhodi)   ","kos",14]
[]
[9,"Meritve osvetljenosti in funkcionalni preizkus varnostne razsvetljave","kpl",1,null,null,0]
[]
[10,"Drobni, potrošni in instalacijski material",0.05]
[]
[]
[null,"SKUPAJ"]
[]
[null,"2.1.2 Instalacijski material"]
[null,"         Dobava in montaža"]
["ŠT.","OPIS","ENOTA","KOL.","CENA / ENOTO","SKUPNA CENA"]
[1,"Stikala za vklop razsvetljave proizvajalca VIMAR ali Biticino, komplet s p/o dozo, okrasnim okvirjem, oblike in barve po izbiri arhitekta ter vgrajenimi stikali v skupnih ali samostojnih okvirjih v različnih kombinacijah"]
[null," - navadno stikalo","kos",12]
[null," - izmenično stikalo","kos",11]
[]
[2,"Tipkalo za izklop v sili (ročni javljalnik požara z napisno ploščico)","kos",1]
[]
[3,"Enofazna vtičnica z zaščitnim kontaktom 230V/16A ter zaščito proti dotiku v samostojnem okvirju ali v skupinskem okvirju za več modulov, v različnih kombinacijah skupaj z ostalimi vtičnicami 230V, Tel., TV","kos",32]
[]
[4,"Vtičnica 16A, 250V, 50Hz, vgrajena v parapetni kanal","kos",8]
[]
[5,"Enofazna vtičnica z zaščitnim kontaktom 230V/16A ter zaščitnim pokrovom (kuhinja)","kos",24]
[]
[6,"Enofazna vtičnica z zaščitnim kontaktom in zaščito proti dotiku; 230V/16A ter zaščitnim pokrovom (sanitarije, kuhinja)","kos",18]
[]
[7,"Trifazna vtičnica z zaščitnim kontaktom 400V/16A ter zaščitnim pokrovom","kos",2]
[]
[8,"Stalni priključek, podometne izvedbe, komplet z razvodnico 16A, 230V, 50Hz","kos",7]
[]
[9,"Stalni priključek, podometne izvedbe, komplet z razvodnico 16A, 400V, 50Hz","kos",3]
[]
[10,"Infrardeči senzor STEINEL IS 360 (do 1000W), 10sek - 15min, 2 - 2000lx, 230V, 50Hz","kos",11]
[]
[11,"Razvodnica za glavno izenačevanje potenciala z vgrajenimi priključnimi sponkami","kos",1]
[]
[12,"Razvodnica za dodatno izenačevanje potenciala, vgrajenimi priključnimi sponkami","kos",5]
[]
[13,"Kabel položen delno podometno, delno uvlečen v instalacijske cevi ter delno na kabelske police; Kabel Cu-0,6/1kV, "]
[null," - FG7R 1x35 mm2","m",40]
[null," - NYY-J 5 x 10 mm2","m",30]
[null," - NYY-J 5 x 6 mm2","m",60]
[null," - PP-Y 5 x 2,5 mm2","m",140]
[null," - PP-Y 3 x 2,5 mm2","m",560]
[null," - PP-Y 5 x 1,5 mm2","m",130]
[null," - PP-Y 4 x 1,5 mm2","m",180]
[null," - PP-Y 3 x 1,5 mm2","m",840]
[null," - PP00 2 x 1,5 mm2","m",280]
[null," - PF/Y 1 x 10 mm2","m",50]
[null," - PF/Y 1 x 6 mm2","m",230]
[]
[14,"Elektroinstalacijska cev, rebrasta, gibljiva, samougasljiva:"]
[null," - i. c. fi 36 mm ","m",80]
[null," - i. c. fi 23 mm ","m",130]
[null," - i.c. fi 16 mm ","m",560]
[]
[15,"Elektroinstalacijska cev stigmaflex, položena v tlaku in zemlji"]
[null," - i. c. F 80 mm","m",10]
[]
[16,"Elektroinstalacijska cev, ravna, trda, samougasljiva:"]
[null,"PN fi 16 mm","m",20]
[null,"PN fi 13,5 mm ","m",50]
[]
[17,"PVC kabelski kanal za nadometni inštalacijski razvod raznih dimenzij","m",20]
[]
[18,"Kabelske police, izdelane iz vročecinkane perforirane pločevine, komplet s pokrovi, spojnim, nosilnim in pritrdilnim priborom"]
[null," - kabelska polica PK 200","m",30]
[]
[19,"Priključek kabla s tremi ali štirimi vodniki na naprave, ki so zajete v popisih v drugih načrtih. (ventilatorji, pisoarji, tehnološki porabniki - kuhinja, el.bojlerji, vrata, centrale (protivlomna), lopute, tipala, črpalke, ...) "]
[null,"1.5in 2.5 mm2","kos",29]
[null,"4  in  6  mm2","kos",5]
[]
[20,"Nadometna plastična razvodnica s štirimi odcepi","kos",30]
[]
[21,"Valjanec FeZn 25x4 mm (po obodu kotlovnice)","m",10]
[]
[22,"Povezava kovinskih mas z vodnikom za izenačevanje potencialov, komplet z ustreznimi objemkami in pritrdilnim materialom","kos",28]
[]
[23,"Protipožarna tesnilna masa za tesnenje prehodov kablov","m2",0.3]
[]
[24,"Drobni, potrošni in instalacijski material",0.05]
[]
[25,"Meritve in zagon","kpl",1]
[]
[null,"SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[null,"2.1.3 Stikalni bloki"]
[null,"      Dobava in montaža"]
["ŠT.","OPIS","ENOTA","KOL.","CENA / ENOTO","SKUPNA CENA"]
[]
[1,"Dobava in montaža vgradne omarice inox E3 z vgrajeno naslednjo opremo:                                                                                                                                                                                                                       - 1 kos TRIFAZNI DVOTARIFNI ŠTEVEC; po zahtevi Elektro distribucije ISKRA                                                                                                                                                                                                                                   \n- 1 kos NV VAROVALČNI LOČILNIK (3X100A)\n- 1 kos NIČELNA ZBIRALKA\n- tarifni odlopnik 3p                                                                                                                                                                                                                                                                                  - tipka za montažo na vrata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      \n- 3 kos PRENAPETOSNI ODVODNIK PROTEC RAZRED B2 - In(8/20)=30 kA\n- žep za dokumentacijo,\n- dokumentacija, napisi, drobni vezni material","KPL",1]
[]
["2","Stikalni blok SB-G je predviden kot podometna vgradna omara, dimenzij 600x1000x150 mm, izdelane iz 2x dekapirane pločevine, pobarvane z osnovno in končno barvo, ključavnico in vgrajeno sledečo opremo:","kos",1]
[null,"~ glavno odklopilno stikalo 40A z izklopno tuljavo","kos",1]
[null,"~ stikalo na diferenčni tok 40A; 0,3A","kos",1]
[null," - varovalčni ločilnik Tytan63/3p 20A","kos",1]
[null," - varovalčni ločilnik Tytan63/3p ...A","kos",3]
[null," - instalacijski odklopnik enopolni do 25A","kos ",30]
[null," - instalacijski odklopnik tropolni do 25A","kos ",5]
[null," - komb. zašč. stikalo KZS 10(16)/003","kos",4]
[null," - stikalo  ETI -SS-116","kos ",1]
[null," - fotorele s fotosondo","kos ",1]
[null," - kontaktor KN 9 -21","kos ",1]
[null," - vgradnja napajalnika domofona","kos ",1]
[null," - vgradnja opreme za ogrevanje žlebov","kos ",1]
[null,"~ prenapetostni odvodnik Protec C 15kA","kos",4]
[null,"~ zbiralnica za izenačitev potencialov","kos",1,null,null,null,{"$error":"#REF!"}]
[null,"~ zbiralke, vrstne sponke, drobni in vezni material ","kpl",1]
[null,null,"kpl",1,null,null,27000]
[]
[]
[null,"SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[null,"2.1.4 Ogrevanje žlebov"]
[null,"Dobava in montaža"]
[]
["ŠT.","OPIS","ENOTA","KOL.","CENA / ENOTO","SKUPNA CENA"]
[null,"Dobava in montaža grelne instalacije za gretje žlebov in odtokov  v naslednji sestavi:                                                                                                                                                                                            "]
[]
["1","Grelni kabli proti zmrzali za montažo v žlebove, žlote in odtočne cevi meteorne vode. Predvideno je ogrevanje cca 30-50W/m, za kar so predvideni kabli z grelno močjo cca 15-25W/m. Podana je  dolžina žlebov in odtokov:"]
[null,"žlebovi in odtoki","m",60]
[]
[2,"Oprema z diferenčno in kratkostično zaščito ter avtomatsko opremo za upravljanje preko temperaturnega regulatorja vgrajena v stikalni blok SB-G                                                                     ","kpl",1]
[null," - Elektronski temperaturni regulator","kos",1]
[null," - Priključni Raychem spoji","kos",6]
[null," - Elektronski sklop s tipali za samodejni vklop ob prisotnosti snega","kos",1]
[]
["3","Kabel s Cu vodniki - 0,5 kV položen pretežno v cevi",{"$nulls":12},0,0,0,0,null,0,0]
[null,"Olflex Cy  3 x 1.5 (NYM-J)","m",40,{"$nulls":8},46,0.05,0,0,0,0,0,2,1840]
[null,"Olflex Cy  3 x 2.5 (NYM-J)","m",70,{"$nulls":8},75,0.05,0,0,0,0,0,3.5,5250]
[]
["4","Vodniki za priključitev tipal vlage in temperature",{"$nulls":12},0,0,0,0,null,0,0]
[null,"IY STY-J 2x0,8mm","m",50]
[null,"IY STY-J 3x2x0,8mm","m",30]
[]
[5,"Meritve, vezalne sheme, navodila za vzdrževanje, izjave","kpl",1]
[]
[]
[null,"SKUPAJ"]
[]
[null,"2.1.5 Strelovod"]
[null,"Dobava in montaža"]
["ŠT.","OPIS","ENOTA","KOL.","CENA / ENOTO","SKUPNA CENA"]
[1,"Obročasto ozemljilo - pocinkan železni valjanec Fe Zn 25x4 mm","m",80]
[]
[2,"Al žica fi 10 mm, položena na strehi","m",60,null,0]
[]
[3,"Al žica fi 10 mm, položena na odstojna držala","m",30,null,0]
[]
[4,"Pletenica za povezave kovinskih površin","m",25,null,0]
[]
[5,"Odstojno držalo za montažo na streho \n(oprema SON 04 - SON 19)","kos",120,null,0,{"$nulls":11},0,0,0,0]
[{"$nulls":17},0,0,0,0]
[6,"Odstojno držalo za montažo na steno   \n(oprema ZON 01 - ZON 04)","kos",40,null,0,{"$nulls":11},0,0,0,0]
[]
[]
[5,"Merilna sponka  KON 02 ","kos",4,null,0]
[]
[6,"Vertikalna zaščita VZ 03","kos",4,null,0]
[]
[7,"Cevna objemka KON 10","kos",8,null,0]
[]
[8,"Spoji in križanja s kovinskimi masami komplet  s pomožnim materialom \n(oprema KON 01 - KON 12)",{"$nulls":16},0,0,0]
[null,"-varjen","kos",15,null,0,{"$nulls":12},0,0,0]
[null,"-vijačen","kos",30,null,0,{"$nulls":12},0,0,0]
[]
[9,"Ibitol","kg",2,null,0]
[]
[10,"Korocink","kg",2,null,0]
[]
[11,"Zaščita spojev v zemlji z bitumensko maso ","kg",5,null,0]
[]
[12,"Meritev ponikalne upornosti strelovodne naprave (po dokončanju del)","komplet",1,null,0]
[]
[13,"Drobni, vezni in pritrdilni material 10%",null,null,null,0,0,"SKUPAJ"]
[]
[]
[]
[null,"SKUPAJ                         "]
[]
[null,"2.2 INSTALACIJA ZA ŠIBKI TOK"]
[]
[null,"2.2.1 Univerzalno ožičenje"]
[null,"         Dobava in montaža"]
["ŠT.","OPIS","ENOTA","KOL.","CENA / ENOTO","SKUPNA CENA"]
[1,"Telekomunikacijska vtičnica 2RJ45-cat.5 - ISDN, VIMAR vgrajena v tipski okvir VIMAR","kos",6,null,0]
[]
[2,"Vozliščna omara VO (v pisarni), izdelana kot tipska omara 19\", dim.: 600x600x600mm, z vgrajeno sledečo opremo"]
[null," - PATCH panel 24 delni","kos 1"]
[null," - ločilna letvica krone 10x2","kos 1"]
[null," - organizacijski panel","kos 1"]
[null," - panel z vtičnicami","kos 1"]
[null," - drobni vezni in pritrdilni material"]
[]
[null,null,"komplet",1,null,0]
[]
[3,"Instalacijski kabel položen delno podometno, delno uvlečen v instalacijske cevi ter delno uvlečen v parapetni kanal"]
[null,"UTP 4x2x24 AWG","m",390,null,0]
[]
[4,"Elektroinstalacijska cev, rebrasta, gibljiva, samougasljiva:"]
[null," - i.c. fi 36 mm ","m",20,null,0]
[null," - i.c. fi 23 mm ","m",80,null,0]
[null," - i.c. fi 16 mm ","m",210]
[]
[5,"Kabelske police, izdelane iz vročecinkane perforirane pločevine, komplet s pokrovi, spojnim, nosilnim in pritrdilnim priborom"]
[null," - kabelska polica PK 100","m",10]
[]
[6,"Projekt izvedenih del PID (šibki tok)","kpl",1]
[]
[7,"Drobni, potrošni in instalacijski material",0.05]
[]
[8,"Meritve in zagon"]
[]
[]
[null,"SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[null,"2.2.2 Protivlomni sistem"]
[null,"                 Dobava in montaža"]
["ŠT.","OPIS","ENOTA","KOL.","CENA / ENOTO","SKUPNA CENA"]
[1,"Alarmna centrala s 8 vhodnimi kanali, 4 izhodimi kontakti, napajlnikom, akumulatorjem tremi particijami, osmimi časovnimi conami, 10 šiframi, možnostjo priključitve do 8 tipkovnic,…"]
[null,"Paradox; Coting d.o.o.","kos",1]
[]
[2,"Transformator 12Vdc/ 220Vac","kos",1]
[]
[3,"Akumulatorska baterija, 12V/ 7.2Ah","kos",1]
[]
[4,"Adresibilna dvovrstična alfanumerična tipkovnica z LCD prikazovalnikom, velika, 16 znakov v vrstici, SLO komentarji, za rokovanje in nadzor več sektorjev","kos",2]
[]
[5,"Pasivni IR+MW senzor gibanja, s klasično širokokotno lečo (13m x 13m)"]
[null,null,"kos",9]
[]
[6,"Zidni nosilec za IR senzorje serije BRAVO ali FORCE"]
[null,null,"kos",9]
[]
[7,"Adresibilni razširitveni modul za 8 con, za centralo PW16","kos",1]
[]
[8," Sirena z bliskavko, 12 Vdc, 110dB/ 1m, bela","kos",1]
[]
[9,"Sabotažno stikalo","kos",1]
[]
[10,"Alarmni kabel LiCY 2x0,5 + 4x0.22 mm2, s polaganjem (ocena)","m",290]
[]
[11,"Kabel IY(St)Y 10x2x0,8 mm, s polaganjem (ocena)","m",60]
[]
[12,"Napajalni kabel NYM-J 3x1.5 mm2, s polaganjem (ocena)","m",30]
[]
[13,"NIK kanal, komplet s pritrdilnim materialom in pokrovom, s polaganjem (ocena)","m",30]
[]
[14,"PN cev, komplet s pritrdilnim materialom, s polaganjem(ocena)","m",80]
[]
[15,"Montaža naprav, nastavitev parametrov, testiranje, spuščanje v pogon, primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema ","kpl",1]
[]
[116,"Drobni, potrošni in instalacijski material",0.05]
[]
[]
[]
[null,"SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[null,"2.2.3 Domofon"]
[null,"         Dobava in montaža"]
["ŠT.","OPIS","ENOTA","KOL.","CENA / ENOTO","SKUPNA CENA"]
[null,"A) Govorna naprava Sistem 200 BPT za 3 notranje enote , 1 vhod"]
[]
[1,"KOMPLET VILLASET 1/HP -XC","kpl",1]
["-","govorni aparat  XC/200","kos",1]
["-","centrala A/200R","kos",1]
["-","nadometno ohišje HBP GR","kos",1]
["-","pokrov tabloja HPC/1  ST","kos",1]
["-","audio modul HA/200","kos",1]
[2,"GOVORNI APARAT XC/200","kos",3]
[3,"STIKALO ZA IZKLOP XPL/200","kos",3]
[4,"VGRADNA TIPKA KHPS","kos",3]
[5,"PODOMETNA DOZA HTS","kos",1]
[null,null,"kpl",1]
[]
[null,"B) Govorna naprava Sistem 200 BPT za 1 notranjo enoto , 1 vhod"]
[]
[1,"KOMPLET VILLASET 1/HP -XC","kpl",1]
["-","govorni aparat  XC/200","kos",1]
["-","centrala A/200R","kos",1]
["-","nadometno ohišje HBP GR","kos",1]
["-","pokrov tabloja HPC/1  ST","kos",1]
["-","audio modul HA/200","kos",1]
[2,"GOVORNI APARAT XC/200","kos",1]
[3,"PODOMETNA DOZA HTS","kos",1]
[null,null,"kpl",1]
[null,"ostalo:"]
[1,"Instalacijski kabel položen delno podometno, delno uvlečen v instalacijske cevi"]
[null,"UTP 4x2x24 AWG","m",190]
[null,"LIYCY 2x1,0mm","m",30]
[]
[2,"Elektroinstalacijska cev, rebrasta, gibljiva, položena  podometno ali v opaž"]
[null," - i. c. fi 16 mm","m",190,null,0,"cening 21 str 46"]
[{"$nulls":6},0,"SKUPAJ"]
[3,"Drobni, potrošni in instalacijski     material",0.05,null,null,0]
[]
[]
[null,"SKUPAJ",null,null,null,0]