{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["POPIS"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"POPIS","index":0,"n_rows":969,"n_cols":7,"rows_kept":969,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,2,7,6],[4,5,4,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[null,null,"GASILSKO REŠEVALNI CENTER AJDOVŠČINA"]
[]
[null,null,"ELEKTRIČNE INSTALACIJE"]
[]
[null,null,"PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO "]
[]
[]
[null,null,"REKAPITULACIJA STROŠKOV"]
[]
[]
["I.","I.","SVETILNA TELESA"]
[]
["II.","II.","VODOVNI MATERIAL"]
[]
["III.","III.","STIKALNI BLOKI"]
[]
["IV.","IV.","STRELOVODNA INSTALACIJA"]
[]
["V.","V.","UNIVERZALNO OŽIČENJE"]
[]
["VI.","VI.","JAVLJANJE POŽARA"]
[]
["VII.","VII.","VIDEO NADZOR"]
[]
["VIII.","VIII.","VIDEO GOVORILNA NAPRAVA"]
[]
["IX.","IX.","OZVOČENJE"]
[]
["X.","X.","ELEKTRO AGREGAT"]
[]
["XI.","XI.","RTV INSTALACIJA"]
[]
["XII.","XII.","NN PRIKLJUČEK"]
[]
["XIII.","XIII.","TK PRIKLJUČEK"]
[]
["XIV.","XIV.","IZDELAVA PROJEKTA  PZI"]
[]
[]
[null,"s","SKUPAJ BREZ DDV",null,null,null,0]
[]
[null,null,"POPIS IZDELAN NA OSNOVI PGD NAČRTA"]
[null,null,"Popis ne zajema gradbene pomoči."]
[]
[]
[]
["I.","I.","SVETILNA TELESA","EM","Kol","EUR/EM","Skupaj EUR"]
["I.",null,"Dobava, prevoz, zarisovanje, montaža in preizkus"]
["I."]
["I."]
["I.","1.","Svetilka ustreza tipu  BASIC 5700  (Intra) 2 x 80W  EB  EM 1h (varnostni modul) + raster za višino IP65"]
["I.",null,"SIJALKA 2x80W  T16 G5, veznim in pritrdilnim materialom ","kos",7]
["I."]
["I.","2.","Svetilka ustreza tipu  BASIC 5700 (Intra) 2 x 80W  EB + raster za višino IP65"]
["I.",null,"SIJALKA 2x80W  T16 G5, veznim in pritrdilnim materialom ","kos",23]
["I."]
["I.","3.","Svetilka ustreza tipu BASIC 5700  (Intra) 2x58W  G13  IP65  EB EM  1h (varnostni modul)"]
["I.",null,"komplet s SIJALKO F 58W/840 G13 POLYLUX XLR","kos",11]
["I."]
["I.","4.","Svetilka ustreza tipu BASIC 5700 (Intra) 2x58W  G13  IP65  EB"]
["I.",null,"komplet s SIJALKO F 58W/840 G13 POLYLUX XLR","kos",22]
["I."]
["I.","5.","Svetilka ustreza  tipu  BASIC 5700  (Intra)1x58W  G13  IP65  EB"]
["I.",null,"komplet s SIJALKO F 58W/840 G13 POLYLUX XLR","kos",6]
["I."]
["I.","6.","Svetilka ustreza  tipu  BASIC 246 (Intra)  2x36W    EB EM 1h (varnostni modul)"]
["I.",null,"komplet s SIJALKO  36W","kos",6]
["I."]
["I.","7.","Svetilka ustreza  tipu  BASIC 246 (Intra)  2x36W    EB"]
["I.",null,"komplet s SIJALKO  36W","kos",12]
["I."]
["I.","8.","Svetilka ustereza tip NITOR C-CL 2x26W EB TC-DE  EM 1h (varnostni modul) G24q-3 (Intra) z opremo NITOR obroč GL-SC  s satiniranim steklom IP44 bel"]
["I.",null,"SIJALKA BIAX-D/E 2x  26W/840 G24q-3","kos",7]
["I."]
["I.","9.","Svetilka ustereza tip NITOR C-CL 2x26W EB TC-DE G24q-3 (Intra) z opremo"]
["I.",null,"NITOR obroč GL-SC s satiniranim steklom IP44 bel"]
["I.",null,"SIJALKA BIAX-D/E 2x  26W/840 G24q-3","kos",29]
["I."]
["I.","10.","Svetilka ustreza tipu MINUS CS2C 1x14W EB (Intra)  komplet s sijalko"]
["I.",null,"veznim in pritdilnim materialom","kos",10]
["I."]
["I.","11.","Svetilka ustreza tipu DEMI DP 2x35W  T16   EB EM 1h (varnostni modul)(Intra) komplet s sijalko SIJALKA HE 14W/840 G5  STARCOAT "]
["I.",null,null,"kos",6]
["I."]
["I.","12.","Svetilka ustreza tipu DEMI DP 2x35W  T16   EB (Intra) komplet s sijalko"]
["I.",null,"SIJALKA HE 14W/840 G5  STARCOAT ","kos",11]
["I."]
["I.","13.","Svetilka ustreza tipu  Intra/Ares  300W (hitri vžig preko končnega stikala) veznim in pritdilnim materialom ustreza uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja","kos",8]
["I."]
["I.","14.","Svetilka ustreza tipu  Intra/ Ares izdelek Tommaso 2x18W zunanja IP55 ustreza uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja, komplet s silalkami veznim in pritrdilnim materialom",null,10]
["I."]
["I.","15.","Svetilka ustreza tipu  Intra/Ares izdelek FRANCO s sijalko HQI 70W zunanja IP55 ustreza uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja, komplet s sijalkami veznim in pritrdilnim materialom na steni objekta",null,5]
["I."]
["I.","16.","Svetilka ustereza tip NITOR RV-CL 2x26W EB TC-DE  EM 1h (varnostni modul) G24q-3 (Intra) z opremo NITOR obroč GL-SC  s satiniranim steklom IP44 bel"]
["I.",null,"SIJALKA BIAX-D/E 2x  26W/840 G24q-3","kos",12]
["I."]
["I.","17.","Svetilka ustereza tip NITOR RV-CL 2x26W EB TC-DE   G24q-3 (Intra) z opremo NITOR obroč GL-SC  s satiniranim steklom IP44 bel"]
["I.",null,"SIJALKA BIAX-D/E 2x  26W/840 G24q-3","kos",23]
["I."]
["I.","18.","Svetilka ustereza tip NARRO RV-CL 2x26W EB TC-DE  EM 1h (varnostni modul) G24q-3 (Intra) z opremo NITOR obroč GL-SC  s satiniranim steklom IP44 bel SIJALKA BIAX-D/E 2x  26W/840 G24q-3","kos",12]
["I."]
["I.","19.","Svetilka ustereza tip NARRO RV-CL 2x26W EB TC-DE  G24q-3 (Intra) z opremo NITOR obroč GL-SC  s satiniranim steklom IP44 bel SIJALKA BIAX-D/E 2x  26W/840 G24q-3","kos",47]
["I."]
["I."]
["I.","20.","Svetilka ustereza tip GIAS LDP-2  2x55W EB TC-L 2G11 EB EM 1h (varnostni modul) G24q-3 (Intra) z opremo  SIJALKA DULUX-L 55W/840 2G11","kos",3]
["I."]
["I.","21.","Svetilka ustereza tip GIAS LDP-2  2x55W EB TC-L 2G11 EB   G24q-3 (Intra) z opremo  SIJALKA DULUX-L 55W/840 2G11","kos",5]
["I."]
["I.","22.","Svetilka na stebričku h=1,5m  zunanja IP55 (2x18W) ustreza uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja, komplet s sijalkami veznim in pritrdilnim materialom nameščena  pri vhodnih drsnih vratih","kos",1]
["I."]
["I.","23.","Piktogram (z ustreznim simbolom) nameščen ob svetilki varnostne razsvetljave","kos",69]
["I."]
["I."]
["I.","24.","Svetilka  varnostne razsvetljave OVA CEE 11/118W  1h,  s sijalko, z veznim in pritrdilnim  materialom","kos",5]
["I."]
["I.","25.","Svetilka  varnostne razsvetljave 11W  1h, v trajnem spoju   s sijalko, z veznim in pritrdilnim  materialom","kos",1]
["I."]
["I.","26.","Drobni material","%",0.07,0]
["I."]
["I.","27.","Meritve osvetljenosti varnostne razsvetljave in izdaja potrdila o ustreznosti s strani pooblaščene organizacije","kpl",1]
["I."]
["I.","s","SKUPAJ SVETILNA TELESA",null,null,null,0]
[]
[]
[]
["II.","II.","VODOVNI MATERIAL","EM","Kol","EUR/EM","Skupaj EUR"]
["II."]
["II.",null,"Dobava, prevoz, zarisovanje, montaža in preizkus"]
["II."]
["II.","1.","Vodnik FG7R 4 x 95 + P/F 95mm2  ","m",70]
["II."]
["II.","2.","Vodnik FG7R 4 x 50 + P/F 50mm2  ","m",8]
["II."]
["II.","3.","Vodnik FG7R 4 x 35mm2","m",54]
["II."]
["II.","4.","Vodnik FG7R 5 x 16mm2","m",94]
["II."]
["II.","5.","Vodnik FG7R 5 x 10mm2","m",82]
["II."]
["II.","6.","Vodnik  FG7R 5 x 6mm2","m",80]
["II."]
["II.","7.","Vodnik  FG7R 5 x 4mm2","m",75]
["II."]
["II.","8.","Vodnik  NPI 3 x 2,5mm2","m",2980]
["II."]
["II.","9.","Vodnik  NPI 3 x 1,5mm2","m",4140]
["II."]
["II.","10.","Vodnik  NPI 5x1,5mm2","m",535]
["II."]
["II.","11.","Vodnik  NPI 5 x 2,5mm2","m",260]
["II."]
["II.","12.","Vodnik  NPI 7 x 1,5mm2","m",55]
["II."]
["II.","13.","Vodnik  NPI 4 x 1,5mm2","m",80]
["II."]
["II.","14.","Vodnik ustreza tipu LYCY  7 x 1mm2","m",360]
["II."]
["II.","15.","Instalacijska cev P.i.c. fi 16mm","m",2600]
["II."]
["II.","16.","Instalacijska cev P.i.c. fi 23mm","m",140]
["II."]
["II.","17.","Plastični kanal  NIK 1,","m",360]
["II."]
["II.","18.","Instalacijska cev P.i.c. fi 48mm","m",38]
["II."]
["II.","19.","Kabelska polica PK 300","m",52]
["II.",null,"Nosilna konstrukcija za kabelske police narejena iz Fe/Zn materiala (vertikalni nosilec + 1x horizonatalni nosilec za PK 100 + 1x horizonatalni nosilec za PK 300) s priborom za montažo na kovinsko konstrukcijo po detajlu projektanta","kg",190]
["II."]
["II.","20.","Kabelska polica PK 200 s konzolami in pokrovom","m",46]
["II."]
["II.","21.","Kabelska polica PK 100 s konzolami in pokrovom","m",185]
["II."]
["II.","22.","Kabelska polica PK 50 s konzolami in pokrovom","m",110]
["II."]
["II.","23.","PN cevi fi 16 z pritrdilnim in obesnim materjalom","m",280]
["II."]
["II.","24.","Parapetni kanal thorsman aluminjast INKA 161/72 komplet z pritrdilnimi ,vogalnimi,"]
["II.",null,"zaključnimi elementi.s pregradami, ozemljitvenimi sponkami in vgradnimi dozami","m",53]
["II."]
["II.","25.","Vtičnica za vgradnjo v parapetni kanal  230v 16A trojna z zaključkom","kos",19]
["II."]
["II.","26.","Vtičnica za vgradnjo v parapetni kanal  230v 16A dvojna z zaključkom","kos",7]
["II."]
["II.","27.","Vtičnica za vgradnjo v parapetni kanal  230v 16A dvojna  \"UPS\"z zaključkom","kos",14]
["II."]
["II.","28.","Pešel cev fi 16","m",55]
["II."]
["II.","29.","Vtičnica 230V 16A p/o","kos",147]
["II."]
["II.","30.","Stikalo 230V,10A p/o navadno SCHNEIDER ali enake kvalitete","kos",60]
["II."]
["II.","31.","Stikalo 230V,10A p/o izmenično SCHNEIDER ali enake kvalitete","kos",32]
["II."]
["II.","32.","Stikalo 230V,10A p/o križno SCHNEIDER ali enake kvalitete","kos",2]
["II."]
["II.","33.","Tipkalo 230V,10A p/o SCHNEIDER ali enake kvalitete","kos",56]
["II."]
["II.","34.","Stikalo 230V,10A n/o navadno ","kos",7]
["II."]
["II.","35.","Stikalo 230V,10A n/o izmenično ","kos",18]
["II."]
["II.","36.","Stikalo 230V,10A n/o križno","kos",2]
["II."]
["II.","37.","Vtičnica  230V, 16A,  n/o, ","kos",55]
["II."]
["II.","38.","Vtičnica  230V, 16A,  n/o CEE, ","kos",24]
["II."]
["II.","39.","Vtičnica  400V,16A, n/o CEE, ","kos",4]
["II."]
["II.","40.","Stalna priključnica 230V, 16A p/o","kos",51]
["II."]
["II.","41.","Stalna priključnica 230V, 16A n/o","kos",28]
["II."]
["II.","42.","Stalna priključnica 400V, 16A n/o","kos",8]
["II."]
["II.","43.","Priklop ventilatorjev","kos",12]
["II."]
["II.","44.","Priklop in sodelovanje pri zagonu stropnih in zidnih konvektorjev","kos",21]
["II."]
["II.","45.","Priklop hladilnega agregata","kos",1]
["II."]
["II.","46.","Priklop split sistema ","kos",1]
["II."]
["II.","47.","Priklop kompresorjev","kos",2]
["II."]
["II.","48.","Priklop avtomatskih vzdrževalcev vozil","kpl",10]
["II."]
["II.","49.","Priklop sirene na strehi","kpl",1]
["II."]
["II.","50.","Priklop semaforja pri garažnih vratih","kpl",9]
["II."]
["II.","51.","Priklop raznih porabnikov","kos",25]
[]
["II.","52.","Zatesnitev prehodov vodnikov skozi požarne cone","kos",7]
["II."]
["II.","53.","PE cev fi 110mm ","m",43]
["II."]
["II.","54.","IR senzor 1800 230V","kos",3]
["II."]
["II.","55.","Talna doza ETD-AT 12 brez opreme","kos",2]
["II."]
["II.","56.","Vtičnica  230V, 16A,  za montažo  v talno dozo ","kos",12]
["II."]
["II.","57.","Naprava za brezprekinitveno napajanje:"]
["II.",null,"Trofazni 400Vac vhod in enofazni izhod (220/230/340 Vac z izbiro). 12kVA  avtonomija   8 min"]
["II.",null,"ON LINE izvedba – Kvalitetno napajanje bremena - VFI tehnologija z dvojno konverzijo po EN50091 predpisih"]
["II.",null,"Zelo tiho delovanje (<40dBA) zaradi digitalnega PWM kontrolnega ventilacijskega sistema, ki uporablja inverter z visoko preklopno frekvenco (>20kHZ, nad slišnostjo).\n"]
["II.",null,"Smart Active: UPS po potrebi preklopi na interaktiven (VI) način delovanja"]
["II.",null,"POWERSHIELD3, napredna programska oprema z obilo dodatnimi funkcijami, podpora več operacijskim sistemom (Windows 95, 98, 2000, Me, XP, Vista , Mac OS X, 9.x, Linux, NT 4.0, Novell).\n"]
["II.",null," USB in RS232 serijski port, slot za SNMP ali druge vmesniške kartice"]
["II.",null,"Vsa potrebna dokumentacija in certifikati","kpl",1]
["II."]
["II.","58.","Tipka za izklop v sili","kos",2]
["II."]
["II.","59.","Digitalna stenska ura 230V z datumom ( v garaži)","kos",1]
["II."]
["II.","60.","Končno stikalo 230V za garažna vrata","kos",9]
["II."]
["II.","61.","Doza za izenačitev potencialovz direktno povezavo na temeljsko ozemljilo , komplet z zbiralko in spoji v štabni sobi, ter pri dispečerju","kpl",2]
["II."]
["II.","62.","Instalacijska cev P.i.c.  5  x  fi 32mm - povezava od dispečerja sobe do podstrehe pod antenskim drogom","m",23]
["II."]
["II.","63.","Instalacijska cev P.i.c.  5  x  fi 32mm - povezava od štabne sobe do podstrehe","m",8]
["II."]
["II.","64.","Instalacijska cev P.i.c.  6  x  fi 36mm - povezava od štabne sobe do dispečerja","m",20]
["II."]
["II.","65.","Fleksibilna ojačana instalacijska cev P.i.c. fi 16mm za povezavo do magnetne zanke pri garažnih vratih","m",215]
["II."]
["II.","66.","Vtikač  400V,32A, n/o CEE, za priklop mobilnega agregata ","kos",1]
["II."]
["II.","67.","Drobni material","%",0.05,0]
["II."]
["II.","68.","Razna nepredvidena dela","%",0.02,0]
["II."]
["II.","69.","Meritve električne instalacije in ozemljitev","kpl",1]
["II."]
["II.","s","SKUPAJ VODOVNI MATERIAL ",null,null,null,0]
[]
["III.","III.","STIKALNI BLOKI","EM","Kol","EUR/EM","Skupaj EUR"]
["III."]
["III.",null,"Dobava, prevoz, zarisovanje, montaža in preizkus"]
["III."]
["III.","1.","Stikalni blok ST.B.-PMO sestavljen iz naslednjih elementov"]
["III.",null,"prostostoječa omara inox dimenzij 800x1500x250mm z dvokrilnimi vrati s tremi okenci",null,1]
["III.",null,"podstavek pristostoječe omare dimenzij 800x250x400mm",null,1]
["III.",null,"-ločilnik NV 250 ",null,1]
["III.",null,"-ločilnik NV 100 ",null,1]
["III.",null," -varovalčni vložek NV1/xx",null,3]
["III.",null," -varovalčni vložek NV00/xx",null,3]
["III.",null,"  -števec delovne in jalove energije MT851",null,1]
["III.",null," -komunikator",null,1]
["III.",null," tokovni transformator 150/5A žigosan",null,3]
["III.",null," -merilna sponka tokovnih transformatorjev",null,1]
["III.",null," -odvodnik prenapetosti Protec B",null,3]
["III.",null," -sponka VSU 150",null,3]
["III.",null," -nosilci PEN zbiralk",null,2]
["III.",null,"-zbiralka Cu 25x5mm ",null,0.6]
["III.",null,"-kanal 100x80mm",null,2]
["III.",null,"-\"L\" profil za pritrditev kablov",null,0.6]
["III.",null," -kabelska objemka razna za pritrditev kablov",null,2]
["III.",null," -dno omare z uvodnicami",null,1]
["III.",null," -predal za načrte A4",null,1]
["III.",null,"-ključavnica elektrodistibicije",null,1]
["III.",null," -drobni material"]
["III.",null," -enopolna vezalna shema"]
["III.",null," -gravirane napisne tablice na vratih omare"]
["III.",null," -vse ožičeno in označeno"]
["III.",null,null,"kpl",1]
["III."]
["III.","2.","Stikalni blok ST.B._NN_RNG sestavljen iz naslednjih elementov"]
["III.",null,"-prostostoječa omara Rittal dimenzij 800x1900x400mm",null,1]
["III.",null,"-podstavek pristostoječe omare dimenzij 800x400x100mm",null,1]
["III.",null,"-glavno stikalo NZM 7-250N, z ročico na vratih omare",null,1]
["III.",null," -izklopna tuljava za glavno stikalo",null,1]
["III.",null,"-nosilec zbiralk 3p",null,6]
["III.",null," -pokrov nosilca zbiralk",null,6]
["III.",null,"-spodnje prikritje zbiralk 0,5m",null,3]
["III.",null,"-zgornje prekritje zbiralk 0,7m",null,2]
["III.",null,"-zbiralka Cu 25x5mm ",null,4.5]
["III.",null,"-napajalnik zbiralk 250A",null,3]
["III.",null,"-NH ločilnik 160A pokončni",null,6]
["III.",null,"-odvodnik prenapetosti Protec C",null,4]
["III.",null," -nosilci PEN zbiralk",null,2]
["III.",null,"-zbiralka Cu 25x5mm ",null,1.5]
["III.",null,"-kanal 100x80mm",null,6]
["III.",null," -din letev",null,0.8]
["III.",null,"-vrstna sponka VS 35 Weidmueller",null,33]
["III.",null,"-\"L\" profil za pritrditev kablov",null,0.8]
["III.",null," -kabelska objemka razna za pritrditev kablov",null,13]
["III.",null," -dno omare z uvodnicami",null,1]
["III.",null," -predal za načrte A4",null,1]
["III.",null," - tipka za izkop v sili",null,1]
["III.",null," -drobni material"]
["III.",null," -enopolna vezalna shema"]
["III.",null," -gravirane napisne tablljice na vratih omare"]
["III.",null," -vse ožičeno in označeno","kpl",1]
["III."]
["III."]
["III.","3.","Stikalni blok ST.B._AG-RAG sestavljen iz naslednjih elementov:"]
["III.",null," prostostoječa omara Rittal dimenzij 600x1900x400mm",null,1]
["III.",null," podstavek pristostoječe omare dimenzij 600x400x100mm",null,1]
["III.",null,"-glavno stikalo NZM 7-100N, z ročico na vratih omare",null,1]
["III.",null," -izklopna tuljava za glavno stikalo",null,1]
["III.",null,"-odvodnik prenapetosti Protec C",null,4]
["III.",null,"-tokovni delilnik 3p 125A",null,1]
["III.",null," instalacijski odklopnik C10A, C16 1p 10kA",null,18]
["III.",null," instalacijski odklopnik C10A, C16A 3p 10kA",null,5]
["III.",null," NH ločilnik pokončni /3  160A",null,5]
["III.",null," varovalčni vložki   C336xxA",null,15]
["III.",null,"-stikalo 0-1 1p vgrajeno na vratih omare",null,4]
["III.",null," stikalo 1-0-2 1p vgrajeno na vratih omare",null,2]
["III.",null," bistabilni rele",null,2]
["III.",null,"transformator 230/24V, 100VA",null,1]
["III.",null," tedenska programska ura",null,1]
["III.",null,"-stikalo 0-1 1p vgrajeno na vratih omare",null,2]
["III.",null," kontaktor ABB ESB 20-20 z bimetalom",null,2]
["III.",null," kombinirano zaščitno stikalo KZS 30mA/16A",null,2]
["III.",null,"-povezovalne zbiralke 3p",null,1.5]
["III.",null,"-kanal 80x40",null,8]
["III.",null," -din letev",null,5]
["III.",null," vrstna sponka VS 25 Weidmueller",null,15]
["III.",null,"-vrstna sponka VS 16 Weidmueller",null,33]
["III.",null,"-vrstna sponka VS 4 Weidmueller",null,14]
["III.",null," -nosilec zbiralk",null,3]
["III.",null," -zbiralka PEN",null,1.6]
["III.",null,"-\"L\" profil za pritrditev kablov",null,0.8]
["III.",null," -kabelska objemka razna za pritrditev kablov",null,35]
["III.",null," -dno omare z uvodnicami",null,1]
["III.",null," -predal za načrte A4",null,1]
["III.",null," -drobni material"]
["III.",null," -enopolna vezalna shema"]
["III.",null," -gravirane napisne tablice na vratih omare"]
["III.",null," -vse ožičeno in označeno"]
["III.",null,null,"kpl",1]
["III."]
["III.","4.","Stikalni blok ST.B.-AG-RA1 sestavljen iz naslednjih elementov:"]
["III.",null," prostostoječa omara Rittal dimenzij 1000x1900x400mm",null,1]
["III.",null," podstavek pristostoječe omare dimenzij 1000x400x100mm",null,1]
["III.",null,"-glavno stikalo NZM 7-80N, z ročico na vratih omare",null,1]
["III.",null,"-odvodnik prenapetosti Protec C",null,4]
["III.",null,"-tokovni delilnik 3p 125A",null,1]
["III.",null,"-instalacijski odklopnik C10A 1p 10kA",null,18]
["III.",null,"-instalacijski odklopnik C10A 3p 10kA",null,10]
["III.",null,"-instalacijski odklopnik C16A 1p 10kA",null,26]
["III.",null,"-instalacijski odklopnik C16A 3p 10kA",null,3]
["III.",null," instalacijski odklopnik C25A 3p 10kA",null,1]
["III.",null," -svetlobni rele Forel z zunanjim tipalom",null,1]
["III.",null,"-stikalo 0-1 1p vgrajeno na vratih omare",null,6]
["III.",null,"  stikalo 1-0-2 1p vgrajeno na vratih omare",null,4]
["III.",null,"-kontaktor ABB ESB 20-20",null,3]
["III.",null," kontaktor ABB ",null,18]
["III.",null," bistabilni rele",null,3]
["III.",null,"transformator 230/24V, 100VA",null,1]
["III.",null," tedenska programska ura",null,1]
["III.",null,"-povezovalne zbiralke 3p",null,1.5]
["III.",null,"-kanal 80x40",null,8]
["III.",null," -din letev",null,5]
["III.",null,"-vrstna sponka VS 16 Weidmueller",null,30]
["III.",null,"-vrstna sponka VS 4 Weidmueller",null,34]
["III.",null," -nosilec zbiralk",null,3]
["III.",null," -zbiralka PEN",null,1.6]
["III.",null,"-\"L\" profil za pritrditev kablov",null,0.6]
["III.",null," -kabelska objemka razna za pritrditev kablov",null,35]
["III.",null," -dno omare z uvodnicami",null,1]
["III.",null," -predal za načrte A4",null,1]
["III.",null," -drobni material"]
["III.",null," -enopolna vezalna shema"]
["III.",null," -gravirane napisne tablice na vratih omare"]
["III.",null," -vse ožičeno in označeno","kpl",1]
["III."]
["III."]
["III."]
["III.","5.","Stikalni blok ST.B.-AG-RA2 sestavljen iz naslednjih elementov:"]
["III.",null,"-prostostoječa omara Rittal dimenzij 600x1900x400mm",null,1]
["III.",null,"-podstavek pristostoječe omare dimenzij 600x400x100mm",null,1]
["III.",null,"-glavno stikalo NZM 7-80N, z ročico na vratih omare",null,1]
["III.",null,"-odvodnik prenapetosti Protec C",null,4]
["III.",null,"-tokovni delilnik 3p 125A",null,1]
["III.",null,"-instalacijski odklopnik C10A 1p 10kA",null,12]
["III.",null,"-instalacijski odklopnik C16A 1p 10kA",null,29]
["III.",null,"-instalacijski odklopnik C16A 3p 10kA",null,1]
["III.",null,"-stikalo 0-1 1p vgrajeno na vratih omare",null,1]
["III.",null,"  stikalo 1-0-2 1p vgrajeno na vratih omare",null,2]
["III.",null,"-kontaktor ABB ESB 20-20",null,1]
["III.",null," bistabilni rele",null,2]
["III.",null," tedenska programska ura",null,2]
["III.",null,"-povezovalne zbiralke 3p",null,1.5]
["III.",null,"-kanal 80x40",null,8]
["III.",null," -din letev",null,5]
["III.",null,"-vrstna sponka VS 16 Weidmueller",null,6]
["III.",null,"-vrstna sponka VS 4 Weidmueller",null,40]
["III.",null," -nosilec zbiralk",null,3]
["III.",null," -zbiralka PEN",null,1.6]
["III.",null,"-\"L\" profil za pritrditev kablov",null,0.6]
["III.",null," -kabelska objemka razna za pritrditev kablov",null,35]
["III.",null," -dno omare z uvodnicami",null,1]
["III.",null," -predal za načrte A4",null,1]
["III.",null," -drobni material"]
["III.",null," -enopolna vezalna shema"]
["III.",null," -gravirane napisne tablice na vratih omare"]
["III.",null," -vse ožičeno in označeno","kpl",1]
["III."]
["III."]
["III."]
["III.","6.","Stikalni blok ST.B._NN_CZ sestavljen iz naslednjih elementov:"]
["III.",null," n/o omarica poliester dim.: 585x800x300mm",null,1]
["III.",null,"  enokrilna vrata omare ",null,1]
["III.",null,"glavno stikalo NZM 7-40N, z ročico na vratih omare",null,1]
["III.",null,"-odvodnik prenapetosti Protec C",null,4]
["III.",null,"-instalacijski odklopnik C10A 1p 10kA",null,4]
["III.",null,"-instalacijski odklopnik C16A 1p 10kA",null,9]
["III.",null,"-instalacijski odklopnik C16A 3p 10kA",null,1]
[null,null," kombinirano zaščitno stikalo KZS 30mA/16A",null,2]
["III.",null,"-povezovalne zbiralke 3p",null,1.5]
["III.",null,"-vrstna sponka VS 16 Weidmueller",null,6]
["III.",null,"-vrstna sponka VS 4 Weidmueller",null,22]
["III.",null," -zbiralka PEN",null,2]
["III.",null," -drobni material"]
["III.",null,"  -enopolna vezalna shema"]
["III.",null," -gravirane napisne tablice na vratih omare"]
["III.",null," -vse ožičeno in označeno","kpl",1]
["III."]
["III."]
["III."]
["III.","7.","Stikalni blok ST.B._NN_GD1 sestavljen iz naslednjih elementov:"]
["III.",null," n/o omarica poliester dim.: 585x800x300mm",null,1]
["III.",null," -nosilec varovalk z zaščitnim pokrovom",null,3]
["III.",null," -nosilec vrstnih sponk",null,1]
["III.",null," -prekritje vrstnih sponk",null,1]
["III.",null," -vertikalni nosilec",null,2]
["III.",null," -zidni nosilci omare",null,4]
["III.",null,"glavno stikalo NZM 7-40N, z ročico na vratih omare",null,1]
["III.",null,"-odvodnik prenapetosti Protec C",null,4]
["III.",null,"-instalacijski odklopnik C10A 1p 10kA",null,5]
["III.",null,"-instalacijski odklopnik C16A 1p 10kA",null,9]
["III.",null,"-instalacijski odklopnik C16A 3p 10kA",null,3]
["III.",null," kombinirano zaščitno stikalo KZS 30mA/16A",null,3]
["III.",null,"-povezovalne zbiralke 3p",null,1]
["III.",null,"-kanal 40x40",null,2.5]
["III.",null," -nosilec zbiralk",null,2]
["III.",null," -zbiralka PEN",null,0.8]
["III.",null,"-vrstna sponka VS 16 Weidmueller",null,6]
["III.",null,"-vrstna sponka VS 4 Weidmueller",null,24]
["III.",null," -drobni material"]
["III.",null," -enopolna vezalna shema"]
["III.",null," -gravirane napisne tablice na vratih omare"]
["III.",null," -vse ožičeno in označeno","kpl",1]
["III."]
["III."]
["III."]
["III.","8.","Stikalni blok ST.B._NN_GD2 sestavljen iz naslednjih elementov:"]
["III.",null," p/o omarica 54M Bticino E55",null,1]
["III.",null," -vrata omare Bticino",null,1]
["III.",null," -glavno stikalo SV340",null,1]
["III.",null,"-odvodnik prenapetosti Protec C",null,4]
["III.",null,"-instalacijski odklopnik C10A 1p 10kA",null,5]
["III.",null,"-instalacijski odklopnik C16A 1p 10kA",null,14]
["III.",null,"-instalacijski odklopnik C16A 3p 10kA",null,1]
["III.",null," bistabilni rele"]
["III.",null,"-povezovalne zbiralke 3p",null,1.5]
["III.",null,"-vrstna sponka VS 16 Weidmueller",null,6]
["III.",null,"-vrstna sponka VS 4 Weidmueller",null,26]
["III.",null," -zbiralka PEN",null,2]
["III.",null," -drobni material"]
["III.",null,"  -enopolna vezalna shema"]
["III.",null," -gravirane napisne tablice na vratih omare"]
["III.",null," -vse ožičeno in označeno","kpl",1]
["III."]
["III."]
["III."]
["III.","9.","Stikalni blok ST.B._UPS_RUG sestavljen iz naslednjih elementov:"]
["III.",null,"-p/o omarica 54M Bticino E55",null,1]
["III.",null,"-glavno stikalo 1-0-2 63A 3p",null,1]
["III.",null,"-odvodnik prenapetosti Protec C",null,4]
["III.",null,"-instalacijski odklopnik C16A 1p 10kA",null,15]
["III.",null,"-povezovalne zbiralke 3p",null,1.5]
["III.",null,"-vrstna sponka VS 16 Weidmueller",null,8]
["III.",null,"-vrstna sponka VS 4 Weidmueller",null,20]
["III.",null," -zbiralka PEN",null,2]
["III.",null," -drobni material"]
["III.",null," -enopolna vezalna shema"]
["III.",null," -gravirane napisne tablice na vratih omare"]
["III.",null," -vse ožičeno in označeno","kpl",1]
["III."]
["III."]
["III.","10.","Stikalni tablo ST.tablo-garaža nameščen v prostoru dispečerja sestavljen iz naslednjih elementov:"]
["III.",null,"-p/o omarica 54M Bticino E55"]
["III.",null,"tipka rdeča 24V DC",null,20]
["III.",null,"tipka zelena 24V DC",null,20]
["III.",null,"signalna svetilka rdeča  24V DC",null,20]
["III.",null,"signalna svetilka zelena 24V DC",null,20]
["III.",null," -drobni material"]
["III.",null," -enopolna vezalna shema"]
["III.",null," -gravirane napisne tablice na vratih omare"]
["III.",null," -vse ožičeno in označeno","kpl",1]
["III."]
["III."]
["III.","11.","Stikalni blok ST.B-dispečer nameščen v prostoru dispečerja sestavljen iz naslednjih elementov:"]
["III.",null," p/o omarica 36M Bticino E55"]
["III.",null,"izbirno stikalo 1-0-2 40A 4p ",null,1]
["III.",null,"-odvodnik prenapetosti Protec C",null,4]
["III.",null,"-instalacijski odklopnik C16A 1p 10kA",null,12]
["III.",null," -drobni material"]
["III.",null," -enopolna vezalna shema"]
["III.",null," -gravirane napisne tablice na vratih omare"]
["III.",null," -vse ožičeno in označeno","kpl",1]
["III."]
["III."]
["III.","s","STIKALNI BLOKI",null,null,null,0]
[]
[]
[]
["IV.","IV.","STRELOVODNA INSTALACIJA","EM","Kol","EUR/EM","Skupaj EUR"]
["IV."]
["IV.","1.","Pocinkan valjanec Fe/Zn 25x4","m",520]
["IV."]
["IV.","2.","Valjanec Cu  fi 8","m",355]
["IV."]
["IV.","3.","Strešne in zidne opore SON za Cu vodnik","kos",320]
["IV."]
["IV.","4.","Merilna sponka Rf (HERMI)","kos",11]
["IV."]
["IV.","5.","Razne spojke","kos",35]
["IV."]
["IV.","6.","Cevna objemka fi 110","kos",12]
["IV."]
["IV.","7.","Doza za izenačitev potencialov, komplet z zbiralko in spoji","kos",18]
["IV."]
["IV.","8.","Doza za glavno izenačitev potencialov komplet z"]
["IV.",null,"zbiralko in spoji","kos",1]
["IV."]
["IV.","9.","Vodnik P/F35mm2","m",70]
["IV."]
["IV.","10.","Vodnik P/F 16mm2","m",160]
["IV."]
["IV.","11.","Vodnik P/F 6mm2","m",130]
["IV."]
["IV.","12.","Objemke 1/2\"","kos",8]
["IV."]
["IV.","13.","Objemke 3/4\"","kos",4]
["IV."]
["IV.","14.","Objemke 2\"","kos",3]
["IV."]
["IV.","15.","Spoji na kovinske mase","kos",45]
["IV."]
["IV.","16.","Drobni material","%",0.07]
["IV."]
["IV.","17.","Meritve in izpis merilnih protokolov","kpl",1]
["IV."]
["IV.","s","SKUPAJ STRELOVOD IN IZENAČITEV POTENCIALOV",null,null,null,0]
[]
[]
["V.","V.","UNIVERZALNO OŽIČENJE","EM","Kol","EUR/EM","Skupaj EUR"]
["v."]
["V.","1.","TT vtičnica p/o RJ45, Kat5E montaža v parapetni kanal, oz. v talno dozo","kos",148]
["V."]
["V.","2.","TT vtičnica p/o RJ45, Kat5E p/o","kos",8]
["V."]
["V.","3.","Kabel UTP 5E 4x2x0.25","m",5950]
["V."]
["V.","4.","Kabel IY(St)Y 20x2x0,6","m",25]
["V."]
["V.","5.","Plastični instalaciski kanal 15mm","m",15]
["V."]
["V.","6.","Kabelska polica PK 100 s konzolami in pokrovom","m",45]
["V."]
["V.","7.","Kabelska polica PK 50 s konzolami in pokrovom","m",180]
["V."]
["V.","8.","P.i.c. fi 16","m",470]
["V."]
["V.","9.","P.i.c. fi 23","m",120]
["V."]
["V.","10.","Komunikacijska omara 19\" 45 HE dim 600x800x2105mm z vgrajeno naslednjo opremo:",null,1]
["V.",null," -koleščka z zavorami",null,4]
["V.",null," -ventilatorska enota z štirimi ventilatorji na stropu omare",null,1]
["V.",null," -termostat za ventilatorsko enoto",null,1]
["V.",null,"-patch panel 24xRJ45 UTP cat5",null,8]
["V.",null,"-organizator kablov horizontalni 1HE",null,6]
["V.",null,"-patch kabel RJ45-RJ45 1m",null,30]
["V.",null,"-patch kabel RJ45-RJ45 2m",null,15]
["V.",null,"-polica 19\" do 30kg",null,2]
["V.",null,"-polica 19\" do 150kg",null,1]
["V.",null,"-el. razdelilec 19\" 6x230V 16A z RMI filtrom",null,1]
["V.",null," -vse ožičeno in označeno"]
["V."]
["V.","11.","Plastično korito NIK 1","m",220]
["V."]
["V.","12.","Telefonska priključna omarica  z nosilcem krono letvic+4x ločilna korn letvica +prenapetostna zaščita","kos",1]
["V."]
["V.","12.","Drobni material","%",0.1]
["V."]
["V.","13.","Meritve in izpis merilnih protokolov","kpl",1]
["V.","s","SKUPAJ UNIVERZALNO OŽIČENJE",null,null,null,0]
[]
[]
["VI.","VI.","JAVLJANJE POŽARA","EM","Kol","EUR/EM","Skupaj EUR"]
["VI."]
["VI.","1.       ","Požarna centrala, Zarja, NJP-400, v sestavi:","kos",1]
["VI.",null,"- modul LIMO-AP - 126 adres","kos",60]
["VI.",null,"- modem MO-01","kos",7]
["VI.",null,"- akumulatorska baterija 24V/26Ah","kos",67]
[]
["VI.","2.","Adresni optični javljalnik dima, Apollo, XP-95","kos",67]
[]
["VI.","3.","Adresni termični javljalnik požara, Apollo, XP-95","kos",2]
[]
["VI.","4.","Podnožje avtomatskega javljalnika Apollo","kos",14]
[]
["VI.","5.","Zaščitni tesnilni pokrov za podnožje avtomatskega javljalnika, TP-60","kos",1]
[]
["VI.","6.","Vzorčna komora, VK-08/95, komplet z vgrajenim adresnim optičnim javljalnikom dima, Apollo, XP-95","kos",1]
[]
["VI.","7.","Adresni ročni javljalnik požara, Apollo, XP-95, z izolatorjem","kos",11]
[]
["VI.","8.","Adresni vmesnik za priklop detektorja plina, Zarja, tip 602","kos",1]
[]
["VI.","9.","Detektor zemeljskega plina, Zarja, tip GP-100","kos",1]
[]
["VI.","10.","Vhodno-izhodni adresni vmesnik, Zarja, 618, v dozi","kos",1]
[]
["VI.","11.","Požarna hupa, notranja, 110 dB/m","kos",5]
[]
["VI.","12.","Požarna hupa, zunanja, 100 dB/m","kos",1]
[]
["VI.","13.","Adresna požarna hupa, ES-SQMA, 90 dB/m","kos",1]
[]
["VI.","14.","Alarmna hupa z bliskavko, zunanja, za signalizacijo povišane koncentracije zemeljskega plina, 100 dB/m","kos",2]
[]
["VI.","15.","Tablica ročni javljalnik požara velikosti 125×125 mm","kos",14]
[]
["VI.","16.","Tablica požarno alarmna hupa velikosti 125×125 mm","kos",7]
[]
["VI.","17.","Tablica z napisom \"POVIŠANA KONCENTRACIJA ZEMELJSKEGA PLINA\"","kos",2]
["VI.","18.","Označevalna tablica dimenzij 55×30 mm","kos",4]
[]
["VI.","19.","Označevalna tablica dimenzij 100×50 mm","kos",15]
[]
["VI.","20.","Dobava in polaganje kabla NYY-J-3×1,5mm2","m",150]
[]
["VI.","21.","Dobava in polaganje kabla NYY-4×1,5mm2","m",260]
[]
["VI.","22.","Dobava in polaganje kabla JY(St)Y-1×2×0,8mm","m",2140]
[]
["VI.","23.","Dobava in polaganje kabla JY(St)Y-2×2×0,8mm","m",20]
[]
["VI.","24.","Dobava in polaganje inštalacijske cevi PN-13,5 ali korita NIK 0 do 2","kpl",2100]
[]
["VI.","25.","Drobni pritrdilni in vezni material","kpl",1]
[]
["VI.","26.","Montaža, priklop, označevanje, adresiranje, preskus, interni zapisnik o priklopu, uporabniška navodila, prevozni stroški","kpl",1]
[]
["VI.","27.","Programiranje požarne centrale","kpl",1]
[]
["VI.","28.","Sodelovanje postavljalcev sistemu pri preskusu sistema s strani pooblaščene inštitucije","kpl",1]
[]
["VI.","29.","Preskus sistema javljanja požara s strani pooblaščene inštitucije"]
[]
["VI.","30.","Preskus detekcije zemeljskega plina s strani pooblaščene inštitucije","kpl",1]
["VI."]
["VI.","31.","Drobni material","%",0.1,0]
["VI."]
["VI.","32.","Sodelovanje naših serviserjev pri izvedbi funkcionalnega pregleda vgrajenega sistema za javljanje požara",null,1]
["VI."]
["VI.","s","JAVLJANJE POŽARA",null,null,null,0]
[]
[]
["VII.","VII.","VIDEO GOVORILNA NAPRAVA","EM","Kol","EUR/EM","Skupaj EUR"]
["VII."]
["VII.",1,"Videodomofonski kit EVKITYVC01","kos",1]
["VII.",null,"v sestavi:"]
["VII."," -","VHODNI TABLO VIDEO DVC/01 ME z vgrajeno visoko resolucijsko barvno kamero 680x512 pikslov s kotom snemanja 76o v horizontalni smeri, 55o v vertikalni smeri z  vgrajenim piktogramom za gluhe (4 LED indikatorji za prikaz statusa sistema) z možnostjo vgradnje čitalca kartic ali šifratorja za odpiranje el. ključavnice. Vgrajen mikrofon in zvočnik z možnostjo nastavljanja avdio kanalov. Vgrajen potenciometer za nastavitev časa odpiranja el. ključavnice. Zaščita tabloja IP54, možna nadometna ali podometna montaža tabloja","kos",1]
["VII."," -","Tipka DPS ","kos",1]
["VII."," -","Slepi pokrov DTS ME","kos",3]
["VII."," -","Čelna plošča DPF NF","kos",3]
["VII."," -","Podometna doza DSI","kos",1]
["VII."," -","Podometna okvir DCI","kos",1]
["VII."," -","Napajalnik VA/01    12DIN","kos",1]
["VII."," -","LCD monitor YKP/301+YVC","kos",2]
["VII."," -","Barvni LCD monitor  YKP/301+YVC s slušalko nadometne izvedbe in vgrajenim 3.5\" zaslon z vgrajenimi tipkami za el. ključavnico, vklop kamere, dodatne funkcije, regulacijo osvetlitve zaslona, priključek za priklop etažnega poziva.  Monitor omogoča nastavljanje 4 melodije za klice od vhodnega tabloja, nastavljanje 4 melodije za klice pred stanovanjem in nastavljanje 6 ritmov zvonenja. ","kos",1]
["VII.",2,"Tipka za klic DPS ","kos",2]
["VII.",3,"namizno podnožje monitorja YKT/F","kos",1]
["VII.",null,"z 2,5m kablom in RJ45 vtikačem"]
["VII.",4,"VIDEO BUS DELILNIK XDV/304","kos",1]
["VII."]
["VII.",5,"Kabel UTP CAT5 ","m",125]
["VII."]
["VII.",6,"Kabel LICY 2x1,5mm2","m",105]
["VII."]
["VII.",7,"PE cev fi 50 mm","m",40]
["VII."]
["VII.",8,"PE cev fi 16 mm","m",85]
["VII."]
["VII.","s","VIDEO GOVORILNA NAPRAVA",null,null,null,0]
[]
[]
[]
["VIII.","VIII.","VIDEONADZOR","EM","Kol","EUR/EM","Skupaj EUR"]
[]
["VIII.","1.","DVR 8 kanalni, vgrajenega 320GB hard diska -kodek H.264..LAN: 8 video vhodov/ 4 audio, 1izh. composit BNC/ VGA /audio, USB port, TCP ,UDP, RTP, MULTICAST, NTP protokol, looping video out,  resolucija snemanja QCIF/CIF v realnem času,2 CIF, DCIF, 4CIF, kompresija video H264, SUB-STREAM v realnem času, možnost nadgradnje do 2 HD sata po 2000GB , komplet z programom za upravljanje sistema, napajanje 230Vac, kompatibilen z serijo PTZ pelco D protokol","kos",1]
["VIII."]
["VIII.","2.","BNC (4 KOS) konetkorji za kabel RG59 sistem KRIMP",null,3]
["VIII."]
["VIII.","3.","dodatni trdi disk 240G za digitalni snemalnik (vgradnja v snemalnik)",null,0]
["VIII."]
["VIII."]
["VIII.","4.","LCD 19\" TFT resolucija 1280 x 1024, contrast 500:1, osvetlitev 350cd/mg, vhod KOMPOZITEN, 230Vac ",null,0]
["VIII."]
["VIII.","5.","Napajalnik 1200mA/12Vdc za montažo v vtičnico 230Vac",null,5]
["VIII."]
["VIII.","6.","DayNight IR v ohišju IP66 kamera 580 TV linij, lens - 4-9mm, IR filter z IR osvetljevalcom 40m-60°, 12Vdc/600mA, zidna ali stropna montaža, vidnost pri popolni temi v črno belem načinu, 36led diod, ø102x195mm, 1000g",null,5]
["VIII."]
["VIII.","7.","Programiranje in šolanje uporabnika",null,1]
["VIII."]
["VIII.","8.","Tehnična podpora pri namestitvi kamer",null,5]
["VIII."]
["VIII.","9.","Kabel RG59 koaksialni kabel","m",210]
["VIII."]
["VIII.","10.","Kabel NPI 2x1,5mm2","m",210]
[]
["VIII.","11.","PE cev fi 16 mm","m",145]
["VIII.","s","VIDEONADZOR",null,null,null,0]
[]
[]
["IX.","IX.","OZVOČENJE","EM","Kol","EUR/EM","Skupaj EUR"]
["IX."]
["IX.",null,"OPREMA AMBIENTNEGA/ALARMNEGA OZVOČENJA   IN AV-EDUKACIJSKA OPREMA OPREMA "]
["IX."]
["IX.",null,"Naprava ozvočenja v sestavi:","kpl",1]
["IX.",null,"SNO1112 mikser-ojačevalnik 200W/100V, vhod za mikrofon za obvestila, gong, sistem za izklop glasbe ob obvestilu, vhodi za radio, CD7 AUX( računalnik) , vgradna izvedba, VGRAJENA 2X REGULATORJA 100W/100V","kos",1]
["IX.",null,"SNN2000  avdio ojačevalnik 2x200W/100V, vgradni","kos",1]
["IX.",null,"SVA1200  modul za  alarmni znak/ INTERVENCIJO  ","kos",1]
["IX.",null,"YA-TX497  AM/FM RDS radijski sprejemnik, vgradni","kos",1]
["IX.",null,"DV-320-K  CD/mp-3 /USB player,    vgradni","kos",1]
["IX.",null,"SPU1200  vklopni modul z glavnim stikalom in daljinskim vklopom","kos",1]
["IX.",null,"SPM1200  kontrolni zvočnik z regulatorjem","kos",1]
["IX.",null,"Vgradno ohišje 15 HE, črne barve","kos",1]
["IX.",null,"SNO1330/A  namizni mikrofon s tipko za gong za običajna obvestila in vklop govora, 5m kabla in konektor.","kos",1]
["IX."]
["IX.",null,"SNZ2105  vgradni  zvočnik 5W/100V, beli    ","kos",47]
["IX.",null,"SNZ2010   nadometni zvočnik   z vrtljivo konzolo, 10W/100V, bele barve ( za garaže)","kos",8]
["IX.",null,"HD216/ST  zvočna troblja , Al ohišje, 20W/100V, s konzolo","kos",3]
["IX.",null,"SNA1040  regulator glasnosti 0-35W/100V, beli za dozo  Fi 60","kos",20]
["IX.",null,"SNA1011D regulator glasnosti 100W/100V, beli za 3-modulno Gewis vgradno dozo.","kos",1]
["IX.",null," Zagon opreme ozvočenja na predhodno izvedeno instalacijo, montirane zvočnike in regulatorje glasnosti, nastavitve, programiranje, poučitev uporabnika, dokumentacija.","kpl",1]
["IX.",null,"Instalacijski materiali in dela: "]
["IX.",null," vgradna  doza FI 60 za regulator SNA1040","kos",20]
["IX.",null,"vgradna 3-modulna doza za regulator SNA1011D","kos",1]
["IX.",null,"PPL3x1,5 mm2  kabel za zvočnike  ,dobava in montaža                cca","m",550]
["IX.",null,"montaža  stropnih zvočnikov, izdelava izreza Fi193 mm, priklop","kos",47]
["IX.",null,"montaža nadometnih zvočnikov in trobelj","kos",11]
["IX.",null,"vgradnja doz Fi 60 in montaža regulatorjev glasnosti","kos",20]
["IX.",null,"vgradnja doze 3-modulne  in montaža regulatorja glasnosti  100W","kos",1]
["IX.",null,"Transportni- manipulativni stroški, drobni priključni in pritrdilni material","kpl",1]
["IX."]
["IX.",null,"PE cev fi 16 mm","m",500]
["IX."]
["IX.",null,"Oprema sobe za izobraževanje - SEA Sežana:"]
["IX.",null,"AV oprema SEA v sestavi:"]
["IX.",null,"SPP1100  avdio mikser"]
["IX.",null,"STR DH500 AV center"]
["IX.",null,"DV-320-K  DVD multipredvajalnik z USB"]
["IX.",null,"PU903L  brezžični kravatni mikrofon, UHF"]
["IX.",null,"SPU1200/V  enota za vklop izklop naprave, vklop/zakasnjen izklop videoprojektorja, priklop računalnika"]
["IX.",null,"10HE/19\"   ohišje za vgradnjo AV naprav"]
["IX.",null,"SNZ2110/N-45  vgradni  Hi-Fi zvočnik 45W/ 4 Ohm, dvosistemski, beli"]
["IX.",null,"Video/data projektor (short throw) EDA101, visokoresolucijski, komplet s telekomando, 2000  lumnov"]
["IX.",null,"Stenska /stropna konzola za projektor"]
["IX.",null,"Interaktivna elektronska tabla FX77 DUO, komplet s pisali, za stensko montažo, softwer  za priklop na računalnik preko USB, odporna pisalna površina, navodila v slovenskem jeziku"]
["IX.",null,"Montaža opreme , instalacija softwera, nastavitve, programiranje , poučitev uporabnika , dokumentacija"]
["IX.",null,"Instalacije  in instalacijska dela:"]
["IX.",null,"Zvočniški kabel PL2x2,5 mm2"]
["IX.",null,"Tasker kabel C258"]
["IX.",null,"Tasker kabel RG59B/U"]
["IX.",null,"Tasker kabel C118"]
["IX.",null,"PPL3x1,5 mm2","m",120]
["IX.",null,"konektiranje"]
["IX.",null,"Instalacijski kanali, cevi, drobni pritrdilni in priključni material"]
["IX."]
["IX."]
["IX.",null,"Oprema štabne sobe CZ in GRS - SEA Sežana:"]
["IX.",null,"LCD TV/monitor LG52LD550   , DVB T/C, VGA RAČ. VHOD, daljinc, diagonala  132 cm…, komplet s stensko konzolo"]
["IX.",null,"Talna priključna doza    (Elba ali slič) z vgrajenimi  3x vtičnica 230V, 3v komunikac. Vtičnica RJ-45 in prosto polje za VGA/avdio/video konektor"]
["IX.",null,"Izvedba povetave v tlaku od talne doze do LCD TV / višina na steni cca 1,7m) s cevjo Fi 32 mm"]
["IX.",null,"Montaža opreme  z izvedbo šibkotočne instalacije, konektiranje talne doze (VGA, avdio/video za priklop računalnika, nastavitve, zagon, poučitev uporabnika."]
["IX."]
["IX.",null,"Video oprema sob- SEA Sežana:"]
["IX.",null,"LG32LD550   LCD TV   DVB T/C, VGA RAČ. VHOD, daljinc, diagonala  132 cm…, komplet s stensko konzolo  ( 2x sobe, 1x fitness, 1 x dispečer)"]
["IX.",null,"Montaža LCD TV, nadstavitve, programiranje"]
["IX."]
["IX.","s","SKUPAJ VSA PREDVIDENA OPREMA",null,null,null,0]
[]
[]
[]
[]
["X.","X.","ELEKTROAGREGATI  ","EM","Kol","EUR/EM","Skupaj EUR"]
["X."]
["X.",1," Elektroagregat Stubelj  LDE  88 P:"]
["X."]
["X."]
["X.",null,"maksimalna moč:88  kVA (70 kW)"]
["X.",null,"trajna moč: 88  kVA (70 kW)","      "]
["X.",null,"napetost: 400/230 V, 50 Hz","    ","      "]
["X.",null,"cos j:08"]
["X.",null,"hitrost:1500 obr/mn"]
["X."]
["X."]
["X.",null,"MOTOR:  turbo diesel, Perkins 1104 C 44 TG, vodno hlajen, 4 valjni,  prostornina  4410 cm3, poraba goriva pri 75% obremenitvi elektroagregata 12 l/h."]
["X."]
["X."]
["X.",null,"GENERATOR: sinhronski, avtoreguliran, samovzbujan (avtomatska kontrola napetosti vzbujanja), 4 polni, 1500 vrt/min, cos fi 0.8, razred izolacije H, zaščita IP22, odstopanje frekvence ± 1,5%, natančnost statične regulacije napetosti ±0,5%, tranzientno odstopanje napetosti po nenadni spremembi bremena za 70% nazivne vrednosti v pozitivno ali negativno smer: £10%, čas v katerem napetost po nenadni spremembi bremena za 70% doseže nazivno vrednost: £ 5s.","kpl",1]
["X."]
[]
["X."]
["X.",null," OPREMA: "]
["X.",null," KOMANDNA OMARA: komandna omara za avtomatski vklop ob izpadu električnega omrežja in avtomatski izklop ob ponovni vzpostavitvi električnega omrežja s krmilnim in močnostnim delom, generatorsko magnetotermično stikalo, kontrolnik elektroagregata Stubelj – SAC 35 z digitalnim grafičnim zaslonom za prikazovanje merjenih veličin, alarmov in ostalih podatkov o elektroagregatu, kontrola mrežne nepetosti na vseh treh fazah (tudi na vsaki fazi posebej), digitalni multimeter (voltmeter, frekvencmeter, ampermeter), števec ur, vsi alarmi predvideni za varno uporabo elektroagregata (nizek pritisk olja, pregrevanje motorja, nizek nivo goriva, napaka pri zagonu, nizka napetost akumulatorja, previsoka frekvenca generatorja, preobremenitev generatorja, potrebno servisiranje,…), 4 načini delovanja komandne omare: OFF / ROČNO / AVTOMATSKO / TEST, možnost prenosa podatkov preko PC ja. "]
["X."]
["IX.",null," AKUMULATOR: akumulatorji za start 100 Ah (CaCa tehnologija)."]
["IX.",null," REZERVOAR: rezervoar goriva v podnožju elektroagregata volumna 200 l z vsemi potrebnimi priključki za avtonomijo minimalno 10 ur. "]
["IX.",null," IZPUŠNI SISTEM: izpušni lonec z izpušno cevjo do dolžine 2 m."]
["IX.",null," PODNOŽJE: jeklenka konstrukcija – monoblok izvedba, motor in generator sta z elastičnimi vložki pritrjena na nosilno ogrodje."]
["IX.",null," OSTALO: polnilec akumulatorjev, predgretje motorja"]
["IX."]
["IX.",null," OHIŠJE: "]
["IX.",null," Zvočno izolirano ohišje - 72 dBA na 7 m, odporno na vremenske vplive, prašno barvano, s štirimi vrati za lahek dostop do stroja in s ključavnicami za zaklepanje."]
["IX."]
["IX.",null,"DIMENZIJE :  2150x1000x1730 mm (D x Š x V),   \nTEŽA: 1500 kg"]
["IX."]
["IX.",null,"OSTALO: slovenska navodila za uporabo, enopolne sheme, originalna navodila generatorja in motorja, izjava o skladnosti."]
["IX."]
["IX.","2.","DOSTAVA, PRIKLOP IN ZAGON AGREGATA (zunanja):"]
["IX."]
["IX.",null,"  Dostava agregata na objekt, "]
["IX.",null,"  postavitev na pred pripravljen betonski temelj (temelj izdela naročnik), "]
["IX.",null,"  priklop kablov (razvod kablov opravi naročnik), "]
["IX.",null," testni zagon. "]
["IX."]
["X.","s","SKUPAJ VSA  OPREMA ELEKTROAGREGATA",null,null,null,0]
[]
[]
["XI.","XI.","RTV INSTALACIJA","EM","Kol","EUR/EM","Skupaj EUR"]
["XI."]
["XI."]
["XI.","1.","RTV vtičnica montaža v parapetni kanal","kos",10]
["XI."]
["XI.","2.","Instalacijska cev P.i.c. fi 16mm","m",320]
["XI."]
["XI.","3.","Instalacijska cev P.i.c. fi 36mm","m",80]
["XI."]
["XI.","4.","Plastično kabelsko korito NIK IV","m",22]
["XI."]
["XI.","5.","Drobni material","%",0.07,0]
["XI."]
["XI.","s","SKUPAJ RTV INSTALACIJA",null,null,null,0]
[]
[]
[]
["XII.","XII.","NN PRIKLJUČEK","EM","Kol","EUR/EM","Skupaj EUR"]
["XII."]
["XII.","1.","Zakoličba trase obstoječih komunalnih vodov","m",10]
["XII."]
["XII.","2.","Zakoličba predvidenih napajalnih NN kablov","m",20]
["XII."]
["XII.","3.","Izdelava jaška dim. 1,2x1,2x1,0m gl. z LTŽ pokrovom za težki promet","kos",2]
["XII."]
["XII.","4.","Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v cestišču, delno v zelenici, dim 0,4 x 0,9m","m",19]
["XII."]
["XII.","5.","Izdelava kabelske kanalizacije z 2 x PE cevjo fi 110mm, zasutje s peskom, obbetoniranje z betonom MB100, zasutje z izkopanim materialom, ter delno ponovno asfaltiranje  ","m",15]
["XII."]
["XII.","6.","Izdelava kabelske kanalizacije z 2 x PE cevjo fi 110mm, zasutje s peskom,  zasutje z izkopanim materialom, ter ureditev terena  ","m",4]
["XII."]
["XII.","7.","Izdelava kabelske kanalizacije z 1 x PE cevjo fi 50mm, zasutje s peskom,  zasutje z izkopanim materialom, ter ureditev terena  ","m",55]
["XII."]
["XII.","8.","Izdelava kabelske kanalizacije z 1 x PE cevjo fi 40mm, zasutje s peskom,  zasutje z izkopanim materialom, ter ureditev terena  ","m",12]
["XII."]
[null,"9.","Kabel XP00-A 4x150+2,5mm2 Al","m",28]
["XII."]
["XII.","10.","Izdelava kabelskega končnika 4x150mm2 Al","kos",2]
["XII."]
["XII.","11.","Izdelava ozemljitve z valjancem Fe/Zn 25x4mm","m",22]
["XII."]
["XII.","12.","Priklop kabla 4x150 Al v RKO, ter v novi MPO","kos",2]
["XII."]
["XII.","13.","Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik","ur",2]
["XII."]
["XII.","14.","Drobni material","%",0.02,0]
["XII."]
["XII.","15.","Priprava materiala in dela, ter manipulativni stroški","%",0.06,0]
["XII."]
["XII.",16,"Stroški nadzora elektrodistribucije","ur",2]
[]
["XII.","s","SKUPAJ NN PRIKLJUČEK",null,null,null,0]
[]
[]
["XIII.","XIII.","TK PRIKLJUČEK","EM","Kol","EUR/EM","Skupaj EUR"]
["XIII."]
["XIII.","1.","Zakoličba trase obstoječih komunalnih vodov","m",10]
["XIII."]
["XIII.","2.","Zakoličba predvidenih  TK vodov","m",22]
["XIII."]
["XIII.","3.","Izdelava jaška dim. 1,2x1,2x1,0m gl. z LTŽ pokrovom za težki promet","kos",2]
["XIII."]
["XIII.","4.","Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v cestišču, delno v zelenici, dim 0,4 x 0,9m","m",21]
["XIII."]
["XIII.","5.","Izdelava kabelske kanalizacije z 2 x PE cevjo fi 110mm, zasutje s peskom, obbetoniranje z betonom MB100, zasutje z izkopanim materialom, ter delno ponovno asfaltiranje  ","m",17]
["XIII."]
["XIII.","6.","Izdelava kabelske kanalizacije z 2 x PE cevjo fi 110mm, zasutje s peskom,  zasutje z izkopanim materialom, ter ureditev terena  ","m",4]
["XIII."]
["XIII.","7.","Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik","ur",2]
["XIII."]
["XIII.","8.","Drobni material","%",0.02,0]
["XIII."]
["XIII.","9.","Priprava materiala in dela, ter manipulativni stroški","%",0.06,0]
["XIII."]
["XIII.",10,"Stroški nadzora Telekoma Slovenije","ur",2]
["XIII."]
["XIII.","s","SKUPAJ TK PRIKLJUČEK",null,null,null,0]
[]
[]
[]
[]
["XIV.","XIV.","PROJEKTI PZI"]
["XIV."]
["XIV.","1.","Izdelava projektne dokumentacie elektroinstalacijskih del v 6. (šest) izvodih"]
[]
["XIV.","s","SKUPAJ PROJEKTI PZI  brez DDV",null,null,"EUR",3500]
[null,null,"OPOMBA: Cena za izdelavo projektov PZI  elektroinstalacij je za vse ponudnike del fiksna in naročilo le teh obvezujoče, ter potrjeno s strani ivestitorja - OBČINA Ajdovščina!!"]