{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["SPLOŠNA DELA","GRADBENA DELA","OBRTNIŠKA DELA","REKAPITULACIJA","PRVA STRAN"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"SPLOŠNA DELA","index":0,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Zap.št.","Opis postavke","Enota","Kolicina","Cena","Vrednost"]
[]
[0,"SPLOŠNA DELA"]
[]
["0 01 01","Izvedba meritev nosilnosti tal in pridobitev geološkega poročila od ustrezne pooblaščene inštitucije (geološko poročilo, s katerim razpolaga investitor, je sicer priloženo k razpisni dokumentaciji)","kd",1,null,0]
[]
["0 01 02","Geodetska zakoličba objekta - pooblaščeni geometer","kd",1,null,0]
[]
["0 01 03","Pregled temeljnih tal po izvedenem širokem izkopu in  in vpis v dnevnik - geomehanik","kd",1,null,0]
[]
["0 01 04","Geodetski posnetek izvedenega stanja po končanih delih","kd",1,null,0]
[]
["0 01 05","Izdelava PGD/PZI/PID  projekta z vsemi elaborati in pridobitev vseh soglasij ter gradbenega dovoljenja , vključena izdelava hidrometeorološkega elaborata in pridobitve pogojev in soglasja MOP  in pridobitev soglasja MŠŠ k izdelanemu PGD projektu, vključena izdelava študija izvedljivosti energetskega napajanja z obnovljivimi viri z ekonomsko analizo. Vključen projektantski nadzor med gradnjo. ","kd",1,null,0]
[]
[]
[null,"SPLOŠNA DELA SKUPAJ",null,null,null,0]

{"sheet":"GRADBENA DELA","index":1,"n_rows":197,"n_cols":6,"rows_kept":197,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Opomba: pri pripravi ponudbe na ključ je potrebno upoštevati pri postavkah za pripravo temeljnih tal tudi Geološko geomehansko poročilo"]
[]
[]
["1","GRADBENA DELA"]
[]
["1.1.","PRIPRAVLJALNA DELA",null,null,null,0]
["1.2.","ZEMELJSKA DELA                                                                                                                                                                                                                                                ",null,null,null,0]
["1.3.","BETONSKA DELA                                                                                                                                                                                                                                                 ",null,null,null,0]
["1.4.","ZIDARSKA DELA                                                                                                                                                                                                                                                 ",null,null,null,0]
["1.5.","TESARSKA DELA                                                                                                                                                                                                                                                 ",null,null,null,0]
["1.6.","KANALIZACIJA                                                                                                                                                                                                                                                  ",null,null,null,0]
["1.7.","NEPREDVIDENA DELA ",null,null,null,0]
[]
[null,"GRADBENA DELA SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
["1.1.","PRIPRAVLJALNA DELA"]
[]
["1 01 01 "," Odstranitev mrežne ograje višine do 1,5   m z betonskimi stebrički ali kovinskimi stebrički  na razmaku cca 2,00 m z odvozom v stalno deponijo do   10,00 km.                                                                                                                             ","m1  ",150,null,0]
[]
["1 01 02"," Strojno rušenje asfaltnega  tlaka deb.   10 cm z odvozom v stalno deponijo do    10,00 km.                                                                                                                                                                     ","m2  ",600,null,0]
[]
["1 01 03"," Odstranitev  dreves in grmovja.                                                                                                                                                                                                                                          ","kd",40,null,0]
[]
[null,"PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ",null,null,null,0]
["            ","                                                                                                                                                                                                                                                               ","    "]
["1.2."," ZEMELJSKA DELA                                                                                                                                                                                                                                                ","    "]
[]
["1 02 01","Zakoličba objekta  s postavitvijo profilov in zavarovanj","kd",30,null,0]
[]
["1 02 02"," Strojni izkop humusa deb. 30 - 40 cm z odrivom v  gradbiščno deponijo do 100,00 m.                                                                                                                                                                                     ","m3  ",1000,null,0]
[]
["1 02 03"," Strojni  izkop gradbene jame v terenu  III. ktg. do globine cca 2,00 m od sedanjega terena , z odrivom v nasipe ali gradb.deponijo   do 100,00 m.                                                                                                                                                                  ","m3  ",5200,null,0]
[]
["1 02 04"," Planiranje in valjanje zemeljskega      planuma do modula stisljivost 45 NM/m2.                                                                                                                                                                                                         ","m2  ",2700,null,0]
[]
["1 02 05 ","Dobava in dovoz kamnite  grede v debelini 120  cm s planiranjem in valjanjem do modula stisljivosti 45 MN/m2","m3  ",3200,null,0]
[]
["1 02 06"," Izdelava tamponske podlage v deb.       30 cm z razgrinjanjem in valjanjem po plasteh.                                                                                                                                                                                 ","m3  ",900,null,0]
[]
["1 02 07"," Zasip za izvedeno temeljno ploščo z materia lom od izkopa z dovozom iz začasne      deponije v plasteh z utrjevanjem.                                                                                                                                             ","m3  ",2000,null,0]
[]
["1 02 08"," Fino planiranje in valjanje tamponskega planuma.Ms = min.80mn/m2.                                                                                                                                                                                             ","m2  ",3000,null,0]
[]
["1 02 09"," Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala  v  stalno deponijo do 10,00 km.                                                                                                                                                                                          ","m3  ",3000,null,0]
[]
[null," ZEMELJSKA DELA  SKUPAJ                                                                                                                                                                                                                                              ",null,null,null,0]
["            ","                                                                                                                                                                                                                                                               ","    "]
[]
[]
[]
["1.3"," BETONSKA DELA                                                                                                                                                                                                                                                 ","    "]
[]
["1 03 01","Izdelava podložnega betona pod temeljno ploščo z betonom MB 15 prereza do 0,12         m3/m2,m1.                                                                                                                                                                     ","m3  ",300,null,0]
[]
["1 03 02","Betoniranje betonskih konstrukcij C 25/30 (XC1, CL 0,2 D max 16 mm) prereza nad 0,30 m3/m2/m1, z vsemi pomožnimi deli in prenosi (temeljna plošča debeline 35 oziroma 45 cm)","m3  ",1200,null,0]
[]
["1 03 03 ","Betoniranje betonskih konstrukcij C 25/30 (XC1, CL 0,2 D max 16 mm) prereza do 0,20 m3/m2/m1, z vsemi pomožnimi deli in prenosi (stene dvigala, plošča dvigala, stene, nosilci,  plošče, konzolne plošče, atika).","m3  ",2300,null,0]
[]
["1 03 04","Izdelava montažnih betonskih plošč- podstavkov za postavitev klimatov na prodec na strehi dmenzije plošč se določi po postavitvenem načrtu strojnih inštalacij, debelina plošč 30 cm, okvirne dimenzije 150X60 cm.","m2  ",50,null,0]
[]
["1 03 05","Izdelava naklonskega betona na strehi z betonom C 8/10 debeline 4 do 13 cm.","m2  ",2600,null,0]
[]
[]
["1 03 06","Dobava in polaganje armature Bst 500 S premera do 12 mm.","kg  ",80000,null,0]
[]
["1 03 07","Dobava in polaganje armature Bst 500 S premera nad 12 mm.","kg  ",200000,null,0]
[]
["1 03 08","Dobava in polaganje armaturnih mrež MA 500/560,","kg  ",200000,null,0]
[]
["1 03 09","Dobava in polaganje elementov Schock Isokorb tip A - D,B = 18 cm Q8+Q8  za preprečitev toplotnega mostu - betonske senčilne plošče","m1",120,null,0]
[]
["1 03 10","Dobava in montaža elementov Schock tronsole tip F na stopniščne podeste. Širina rame 180 cm, za akustično izolacijo.","kd",40,null,0]
[]
["1 03 11","Dobava in montaža dilatacijskih elementov Schock tip PL na bočnih straneh stopniščnih ram pri stiku s steno.","m1",150,null,0]
[]
[null," BETONSKA DELA SKUPAJ                                                                                                                                                                                                                                       ",null,null,null,0]
["            ","                                                                                                                                                                                                                                                               ","    "]
["1.4."," ZIDARSKA DELA                                                                                                                                                                                                                                                 ","    "]
[]
["1 04 01","Izdelava vodoravne hidroizolacije na podložni beton debeline 4 mm, vključno hladni bitumenski premaz na betonski podlagi, vklučno z ločilno folijo pred izvedbo toplotne izolacije pod temeljno ploščo,","m2  ",2800,null,0]
[]
["1 04 02","Izdelava vertikalne hidroizolacije na AB steni v sestavi 2 x plastomerni bitumenski vailni trak s stekleno tkanino po DIN 52133 (kot TIMBITEKT SV/4-ME), hidroizolacijo navariti na rob temeljne plošče in navzgor po fasadnem betonskem zidu do višine 60 cm.","m2  ",300,null,0]
[]
["1 04 03","Izdelava zaščite vertikalne hidroizolacije z ekstrudiranim polistirenom deb. 5 cm","m2",300,null,0]
[]
["1 04 04","Zidanje predelnih sten s trojnim zidakom deb.12 cm v g.p.a.c.m.1:3:9.                                                                                                                                                                                          ","m2  ",820,null,0]
[]
["1 04 05","Zidanje predelnih stenz mod. opeko  deb.20 cm v g.p.a.c.m.1:3:9.                                                                                                                                                                                          ","m2  ",210,null,0]
[]
["1 04 06","Izdelava grobega in finega stenskega    ometa z g.p.a.c.m. in f.p.a.c.m. s predcementnim obrizgom.                                                                                                                                                           ","m2  ",1650,null,0]
[]
["1 04 07","Izdelava podložnega betona deb. od 5 - 10 cm,   za polaganje lesene talne zunanje obloge, v naklonu, z hidroizolacijskim premazom in SIKA  priključnimi trakovi na obodne zidove","m2  ",280,null,0]
[]
["1 04 08","Dobava in polaganje akustične folije v dveh slojih  pod cementni estrih , debelina 1 cm.","m2  ",2250,null,0]
[]
["1 04 09","Dobava in izdelava XPS Fibran toplotne izolacije tlaka  v pritličju na podložni beton , pred izvedbo armiranobetonske talne plošče, debeline 12 cm in PVC folja 0,02 cm.","m2  ",2800,null,0]
[]
["1 04 10","Dobava in polaganje EPS toplotne izolacije  s pritrjevanjem okrog roba  izvedene temeljne plošče pred zasutjem objekta. ","m2  ",500,null,0]
[]
["1 04 11","Izdelava armirano cementnega estriha debeline 7 cm, obzidne fonocel letvice 1,00 cm za preprečevanje zvoka. Estrih armiran z mikorarmaturo in s klasično armaturo za pritrjevanje talnega ogrevanja. V ceni zaglajevanje striha. V ceni obzidne letvice fonocel deb. 1,00 cm, višine 12 cm, za preprečevanje zvoka. ","m2",4700,null,0]
[]
["1 04 12","Izvedba izravnavave estrihov za polaganje  epoksi tlaka. ","m2",120,null,0]
[]
["1 04 14","Dobava in vzidava gumal predpražnika    dim.200 x 200 cm z inox okvirjem.                                                                                                                                                                                     ","kd  ",4,null,0]
[]
["1 04 17","Dobava in vzidava inox vratnih pripir.                                                                                                                                                                                                                        ","m1  ",110,null,0]
[]
["1 04 18","Vzidava notranjih    kamnitih okenskih polic.                                                                                                                                                                                              ","m1  ",250,null,0]
[]
["1 04 19","Zaščita vodovodnih cevi in cevi central.ga ogrevanja s cem.malto.                                                                                                                                                                                             ","m3  ",20,null,0]
[]
["1 04 20","Vzidava kovinskih podbojev vrat vel.    2,00 m2. v predelne stene                                                                                                                                                                                        ","kd  ",111,null,0]
[]
["1 04 21","Namestitev kovinskih podbojev vrat v opaž in njihova zaščita, t vel.2,00 m2.                                                                                                                                                                                                     ","kd  ",111,null,0]
[]
["1 04 24","2 x čiščenje prostorov 1 x med gradnjo  in 1 x po končanih delih.                                                                                                                                                                                             ","m2  ",4600,null,0]
[]
["1 04 25","Strojno vrtanje v arm. plošče  in stene deb. do 30 cm s kronskimi svedri komplet z vsemi pomožnimi deli Ф 20 - 30 mm ","kos",40,null,0]
[]
["1 04 26","Strojno vrtanje v arm. plošče  in stene deb. do 30 cm s kronskimi svedri komplet z vsemi pomožnimi deli Ф 40 - 60  mm ","kos",40,null,0]
[]
["1 04 27","Strojno vrtanje v arm. plošče  in stene deb. do 308 cm s kronskimi svedri komplet z vsemi pomožnimi deli Ф 100 - 150  mm ","kos",20,null,0]
[]
["1 04 28","Dobava in vgradnja cevastih svetlobnikov Ф 35 cm v strešno ploščo s kompletnim materialom za zatesnitev in tipskimi strešnimi kapami","kos",20,null,0]
[]
["1 05 29","Ureditev zemljine za zelenico v atriju, nasutje zemljine od izkopa in nasip humuca v debelini 40 cm","m2",100,null,0]
[]
["1 04 30","Zidarska pomoč obrtnikom","oce ",1]
[]
[null," ZIDARSKA DELA   SKUPAJ                                                                                                                                                                                                                                           ",null,null,null,0]
["            ","                                                                                                                                                                                                                                                               ","    "]
["1.5."," TESARSKA DELA                                                                                                                                                                                                                                                 ","    "]
[]
["1 05 01","Izdelava opaža roba temeljne plošče višine do 50 cm z razopažanjem in čiščenjem po končanih delih, komplet z vsemi zunanjimi in notranjimi transporti.","m2  ",170,null,0]
[]
["1 05 02","Izdelava dvostranskega opaža sten       višine 2,00-4,00 m.(vidni beton)                                                                                                                                                                                      ","m2  ",4800,null,0]
[]
["1 05 03","Izdelava opaža ab stropnih plošč z      višino podpiranja 2,00 - 4,00 m.(vidni beton)                                                                                                                                                                  ","m2  ",3400,null,0]
[]
["1 05 04","Izdelava opaža stropnih nosilcev z      višino podpiranja 2,00 - 4,00 m.                                                                                                                                                                                      ","m2  ",540,null,0]
[]
["1 05 05","Izdelava opaža dvoramnih    stopnic z višino podpiranja 2,00 - 4,00 m.                                                                                                                                                                            ","m2  ",380,null,0]
[]
["1 05 06","Izdelava opaža fasadnega okvirja -      viden beton.                                                                                                                                                                                                          ","m2  ",150,null,0]
[]
["1 05 07","Izdelava opaža jaškov kanalizacije    skozi temeljno ploščo .Velikost 60/60 cm.                                                                                                                                                                              ","kd  ",35,null,0]
[]
["1 05 08","Izdelava opaža prehodov instalacij      vel.150 x 100 cm v ab plošči deb.18 cm.                                                                                                                                                                               ","kd  ",40,null,0]
[]
["1 05 09","Izdelava lahkih premičnih odrov         na kozah višine 2,00 m.                                                                                                                                                                                               ","m2  ",4600,null,0]
[]
["1 05 10","Izdelava cevnih fasadnih odrov.                                                                                                                                                                                                                               ","m2  ",2800,null,0]
[]
[null," TESARSKA DELA  SKUPAJ                                                                                                                                                                                                                                              ",null,null,null,0]
["            ","                                                                                                                                                                                                                                                               ","    "]
["1.6."," KANALIZACIJA                                                                                                                                                                                                                                    ","    "]
[]
["1 06 01","Strojni izkop za kanalizacijo v terenu  3. ktg. globine do 2.00 m z odlaganjem  materiala ob robu izkopa                                                                                                                                                      ","m3  ",320,null,0]
[]
["1 06 02","Strojni in ročni zasip za kanalizacijo  s peskom.                                                                                                                                                                                                             ","m3  ",60,null,0]
[]
["1 06 03","Strojni in ročni zasip z materialom od  izkopa v plasteh z utrjevanjem                                                                                                                                                                                        ","m3  ",250,null,0]
[]
["1 06 04","Strojno nakladanje in odvoz odvečnega   materiala v stalno deponijo                                                                                                                                                                                           ","m3  ",100,null,0]
[]
["1 06 05","Planiranje dna kanalizacijskih jarkov                                                                                                                                                                                                                         ","m2  ",300,null,0]
[]
["1 06 06","Dobava in polaganje pvc kanalizacijskih  cevi fi 5 cm vklj. z  betonsko podlago.                                                                                                                                                                               ","m1  ",25,null,0]
[]
["1 06 07","Istko kot 06, le cevi fi 16 cm.                                                                                                                                                                                                                               ","m1  ",20,null,0]
[]
["1 06 08","Isto kot 07, le cevi fi 20 cm vklj.z    betonsko podlago in obbetoniranjem.                                                                                                                                                                                   ","m1  ",85,null,0]
[]
["1 06 09","Isto kot 08, le cevi fi 25 cm.                                                                                                                                                                                                                                ","m1  ",60,null,0]
[]
["1 06 10","Isto kot 09 le fi 30cm.                                                                                                                                                                                                                                    ","m1  ",30,null,0]
[]
["1 06 11","Kompletna izdelava peskolovnih jaškov   iz oliestrskih  cevi fi 60 cm globine 1.50 m z  izdelavo dna, priključkov, muld ter iz- delava bet. okvirja ter dobava in montažaLTŽ pokrova z okvirjem 600x600 mm art.503 c nos.250 kn.                                 ","kd  ",10,null,0]
[]
["1 06 12","Kompletna izdelava revizijskih jaškov   iz poliestrskih cevi fi 60 cm globine 1,50 m priklj 3 kd , obdelava muld, ab   venec ter dobava in montaža inox plin. pokrova 600 x 600 mm s smradno    zaporo. Obdelava pokrova s tlakom kot   v prostoru (keramika, guma)","kd  ",12,null,0]
[]
["1 06 13","Kompletna izdelava revizijskih jaškov   iz poliestrskih  cevi fi 60 cm globine 2,00 m    z izdelavo dna, muld, 3 kd priključkov, ab okvirja ter dobava in montaža ltž    pokrova 600 x 600 mm z okvirjem nos.    250 kn art.503 C.                                     ","kd  ",15,null,0]
[]
["1 06 14","Dobava in polaganje pvc drenažnih cevi fi 20 cm, kompletno s podlago in  drenažnim slojem.","m1  ",300,null,0]
[]
["1 06 15"," Trasiranje kanalizacije                                                                                                                                                                                                                                       ","m1  ",300,null,0]
[]
["1 06 16"," Postavitev dvostranskih profilov                                                                                                                                                                                                                              ","kd  ",26,null,0]
[]
["1 06 17","Preizkus vodotesnosti kanalizacije   s certificiranim postopkom in pridotivijo mnenja ustrezne inštitucije                                                                                                                                                                                                                                         ","m1  ",300,null,0]
[]
[null," KANALIZACIJA SKUPAJ                                                                                                                                                                                                                                                 ",null,null,null,0]
["            ","                                                                                                                                                                                                                                                               "]
["1.7","NEPREDVIDENA DELA"]
[]
["1 07 01","Za nepredvidena dela se predvidi cca 3% vrednosti gradbenih del",null,null,null,0]

{"sheet":"OBRTNIŠKA DELA","index":2,"n_rows":278,"n_cols":6,"rows_kept":278,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2"," OBRTNIŠKA DELA                                                                                                                                                                                                                                    "]
[]
["2.1","KROVSKOKLEPARSKA DELA                                                                                                                                                                                                                                         ",null,0]
["2.2","KLJUČAVNIČARSKA DELA                                                                                                                                                                                                                                          ",null,0]
["2.3","ALUMINIJASTI IZDELKI",null,0]
["2.4","SENČILNI ROLOJI",null,0]
["2.5","MIZARSKA DELA                                                                                                                                                                                                                                                 ",null,0]
["2.6","KERAMIKA                                                                                                                                                                                                                                                      ",null,0]
["2.7","KAMEN                                                                                                                                                                                                                                                         ",null,0]
["2.8","MAVČNE STENE IN STROPOVI",null,0]
["2.9","TLAKARSKA DELA",null,0]
["2.10","SLIKOPLESKARSKA DELA",null,0]
["2.11","FASADERSKA DELA                                                                                                                                                                                                                                               ",null,0]
["2.12","DVIGALO",null,0]
["2.13","NEPREDVIDENA DELA",null,0]
["            ","                                                                                                                                                                                                                                                               ","    "]
[null,"OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ"]
[]
["2.1"," KROVSKOKLEPARSKA DELA                                                                                                                                                                                                                                         ","    "]
[]
["2 01 01 ","Dobava in izdelava ravne nepohodne strehe v sestavi : bitumenska membranska folija, XPS toplotna izolacija debeline 10 cm, troslojna polimer bitumenska hidroizolacija na nosilcu poliestrskega filca z dodatki APAO polimerov-visokokvalitetni bitumenski trak Dermabit 4170, obdelava okrog vtočnih cevi PLUVIA,  ESP ali XPS toplotna izolacija v dveh slojih debeline 16 cm, parna zapora z ALU foljo debeline 0,05 cm  - scudovapor, naklonski beton debelin 3 do 15cm, ki je upoštevan pri betonskih delih. upoštevati cca 50 m2 toplotne izolacije večje trdnosti na mestih, kjer bodo na prodec postavljeni klimati. Izvesti preizkus vodoodpornosti kritine. ","m2  ",1550,null,0]
[]
["2 01 02"," Isto kot 01 le z dodano vegetacijsko plastjo za ekstenzivno zasaditev  debeline 8 cm in filcem kot akumulator vode XF 159.                                                                                                                                                               ","m2  ",1400,null,0]
[]
["2 01 03","Dobava in polaganje pranih kulir plošč vel. 50 x 50 x 4 cm na zakljupni sloj na ravni strehi - dostop do naprav na strehi in vzdrževanje","m2  ",30,null,0]
[]
["2 01 04","Izdelava, dobava in montaža obrobe atike in inštalacijskih jaškov,  razvite širine 100 cm z dvoslojnim bitumenskim trakom Dermabit 4170 uvlečim v kapo, ustrezno tesnjen in lepljen na toplotno izolacijo z ekstrudiranim polisturenom debeline 4 cm ,lepljenim na ab venec, paroizenačevalni sloj in parna zapora alu folja s poliestsrkim voalom.","m2  ",500,null,0]
[]
["2 01 05","Odvodnjavanje po sistemu Pluvia zajetov strojnih instalacijah, Obračuna se samo montaža izlivnikov z varjenjem na membrano in tesnenje stikov.","kos",10,null,0]
[]
["2 01 06","Izdelava, dobava in montaža zaključne kape atike  in inštalacijskih jaškov iz fe barvane pocinkane pločevine debeline 0,60 mm razvite širine 60 cm, komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom za vetrovno območje do 200 km/h, Barva po izbiri projektanta.","m'",500,null,0]
[]
["2 01 07","Izdelava in vgradnja varnostnih odtokov is strehe prosto na fasado izdelanih iz rinox cevi Ф 5 cm s prilagoditvijo odprtin v fasadi.","kos",8,null,0]
[]
["2 01 08"," Izdelava,dobava in montaža zbirnih      košaric fi 20 cm iz fe plastificirane   pločevine deb.0,55 mm z mrežico in      odtokom.                                                                                                                              ","kos",10,null,0]
[]
["2 01 09","Izdelava, dobava in montaža priključka kritine pritličnega dela na višji del objekta,   razvite širine 100 cm z dvoslojnim bitumenskim trakom Dermabit 4170 , ustrezno tesnjen in lepljen na toplotno izolacijo  fasade,  paroizenačevalni sloj in parna zapora alu folja s poliestsrkim voalom, oidkapna pločevina s prezračevalnim detajlom pod fasado objekta, na katerega se  kritina priključuje","m1",120,null,0]
[]
[null," KROVSKOKLEPARSKA DELA   SKUPAJ                                                                                                                                                                                                                                     ",null,null,null,0]
[]
["            ","                                                                                                                                                                                                                                                               ","    "]
["2.2."," KLJUČAVNIČARSKA DELA                                                                                                                                                                                                                                          ","    "]
[]
["2 02 01","Izdelava, dobava in montaža stopniščne ograje po detajlu višine 1,20 m. Konstrukcija vijačena v ab konstrukcijo. Ograja je barvana s cink podlago in prašno barvana s fasadno barvo za kovino po izbiri arhitekta , polnilo vertikalne cevi z enako obdelavo kot ogrodje. leseno držalo 5 x 15 cm z zaobljenimi robovi, trd les, lakirano. Težakovinskega dela ograje cca 25 kg/m1.","m1",50,null,0]
[]
[]
["2 02 02","Izdelava, dobava in montaža kovinske ograje na ravni strehi, komplet z vrati dimenzije 83 x 250 cm, višina ograje 2,50 m, kovinsko ogrodje in goste horizontalne prečke širine 8 cm na razmaku 5 cm., teža ograje 60kg/m1. z notranje strani  na goste rešetke montirana vremenskoodprona akustična folija.","m1",80,null,0]
[]
["2 02 03","Izdelava, dobava in montaža kovinskih enokrilnih vrat s požarno odportnostjo EI-C 30 min. Kovinski podboj, krilo polno, barvano v barvi po izbiri, s samozapiralom in opremljeno z evrostandard okovjem.    dimenzije 80 x 210 cm","kd",4,null,0]
[]
["2 02 04","Izdelava, dobava in montaža kovinskih dvokrilnih zunanjih vrat   s toplotno izolacijo,  Kovinski podboj, krilo polno, barvano v barvi po izbiri, s samozapiralom in opremljeno z evrostandard okovjem.     Dimezije 160 /300 cm.","kd",2,null,0]
[]
["2 02 05","Izdelava, dobava in montaža strešnih inox pritrjeval za varnost pri vzdrževalnih delih na strehi.","kd",20,null,0]
[]
["2 02 06","Kompletna izdelava, dobava in montaža kovinskih stebrov za podporo nadstrešnice pred 1. triado izdelanih iz kovinskih škatlastih profilov 15 / 10cm, debelostenskih, z izdelanim podstavkom, ki se vgradi temelje v zunanjem tlaku in na njega pritrdi okvirje - stebre.  Stebri so oblikovani kot okvirji in  imajo na vrhu vgrajeno armatur za podporo armiranobetonske nadstrešnice. Po detajlu. Okvirji so barvani s  cink podalog in barvani s fasadno barvo za kovino v treh odtenkih po izbiri po RAL lestvici. V ceni upoštevana zaščita stebrov za izvedbo betoniranja armiranobetonske plošče nadstrešnice. ","m1",100,null,0]
[]
["2 02 07","Izdelava , dobava in montaža ograje na terasi iz knjižnice iz kovinske pocinkane in barvane konstrukcije in polnilom iz max plošč kot fasada, debelina plošča 1,5 cm, fasadne plošče v treh barvah. Vključena vsa dela","m1",20,null,0]
[]
["2 02 08","Izdelava, dobava in montaža trojnega držala za zastave na fasadi - trorogelno držalo","kos",1,null,0]
[]
[null,"KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
["2.3","ALUMINIJSKI IZDELKI"]
[]
[" ","ALU izdelki so barvani po izbiri in so opremljeni s evrostandard okovjem in termočlenom. Vsa okna so opremljena z zunanjo ALU polico debeline 1 mm in odkapnim nosom in s stranskimi zavihki.  Okna so opremljena z notranjimi rolo zatemnitvenimi senčili na električno odpiranje ., kar ni v ceni oken. V ceni je upoštevati izdelavo. dobavo in montažo izdelkov z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. Glej shemo oken in vrat!"]
[]
[" ","Zahteve za celotni sistem oken, sten in vrat: Umax = 1,1 W/m2K, g>50%, Lt> 60%, zvočna izolativnost min. 40 db, zunanje steklo toplotnoizolativnih stekel  stekel vedno lepljeno (varnostno), prav tako steklo pri enojnih zasteklitvah."]
[" ","Oprema:kljuke v krom izvedbi po potrditvi projektanta, vključno z noteanjimi screen senčili, odpiranje z elektromotorjem, barva screenov po izbiri projektanta."]
[null,"V  ceni so vključeni vsi prenosi, pomožna dela, tesnilni material , priprava površin pred vgradnjo, čiščenje in prizkus delovanja, vključno s tesnjenjem in navezavo na hidroizolacijo objekta . V ceni je vključena izdelava delavniških risb in detajlov vgradnje"]
[null,"Zunanje police so barvani Alu odkapni profili, notranje police So kamnitre in niso v obsegu tega dela.  "]
[null,"V ceni je všteta statična preverba , dimenzioniranje in vgradnja kovinskih pocinkanih podkonstrukcij"]
[]
["2 03 01","Enokrilno okno dimenzije 260/80 cm z eno prečko na višini 1,20 m od tal, Zgornji del se odpira okrog vertikalne in okrog horizontlane osi. Spodnji del pod prečko je fiksen .","kd",81,null,0]
[]
["2 03 02 ","Isto kot zgoraj, okno dimenzije 240/80.","kd",22,null,0]
[]
["2 03 03 ","Isto kot zgoraj, okno dimenzije 260/70","kd",15,null,0]
[]
["2 03 04","Enokrilno okno dimenzije 80/75 cm, odpiranje okrog vertikalne in horizontalne osi. Brez notranjega roloja","kd",13,null,0]
[]
["2 03 05","Isto kot zgoraj okno dimenzije 70/70","kd",6,null,0]
[]
["2 03 06","Dvokrilno okno dimenzije 213/90 cm. Odpiranje okrog vertikalne in horizontalne osi. Brez notranjega roloja","kd",1,null,0]
[]
["2 03 07","Dvokrilna okna dimenzije 180/160 cm, odpiranje okrog vertikalne in horizontalne osi, brez notranjega roloja","kd",3,null,0]
[]
["2 03 08","Dvokrilna okna dimenzije 180/160 cm, odpiranje okrog vertikalne in horizontalne osi, brez notreanjega roloja, z zunanjim protimrčesno fiksno mrežico v alu okvirju","kd",2,null,0]
[]
["2 03 09","Enokrilno okno dimenzije 180/80, odpiranje okrog vertikalne in horizontalne osi, z zunanjo protimrčesno fiksno mrežiso v alu okvirju","kd",2,null,0]
[]
["2 03 10","Enokrilno okno dimenzije 300/80 cm z eno prečko na višini 1,20 m od tal, Zgornji del se odpira okrog vertikalne in okrog horizontlane osi. Spodnji del pod prečko je fiksen zastekljen z varnostnim steklom.  ","kd",4,null,0]
[]
["2 03 11","Alu steklena stena dimenzije 380/300 cm, na sredini vrata 200/300 cm, stranksi deli fiksni","kd",1,null,0]
[]
["2 03 12","Alu stena - učilnica v pritličju, dimenzija 970/300 cm, strukturna stena brez vidnih profilov, v njo vgrajeni dve vrati z nadsvetlobo dimenzije 122/ 220 + 80 cm, nadsvetloba se odpira na ventus, krilo vrat se odpira  horizontalno. ","kd",1,null,0]
[]
["2 03 13","Alu stena večnamenski prostor , dimenzije 750 / 300 cm, strukturna stena brez vidnih profilov, fiksna","kd",1,null,0]
[]
["2 03 14","Alu stena - učilnica v pritličju, dimenzija 625/300 cm, strukturna stena brez vidnih profilov, v njo vgrajeni dve vrati z nadsvetlobo dimenzije 122/ 220 + 80 cm, nadsvetloba se odpira na ventus, krilo vrat se odpira  horizontalno. ","kd",1,null,0]
[]
["2 03 15","Alu stena - učilnica v pritličju, dimenzija 490/300 cm, strukturna stena brez vidnih profilov, v njo vgrajena ena vrata z nadsvetlobo dimenzije 122/ 220 + 80 cm, nadsvetloba se odpira na ventus, krilo vrat se odpira  horizontalno. ","kd",1,null,0]
[]
["2 03 16","Alu stena - učilnica v pritličju, dimenzija 830/300 cm, strukturna stena brez vidnih profilov, v njo vgrajeno dvoje vrat  z nadsvetlobo dimenzije 122/ 220 + 80 cm, nadsvetloba se odpira na ventus, krilo vrat se odpira  horizontalno. ","kd",1,null,0]
[]
["2 03 17","Alu stena - učilnica v pritličju, dimenzija 290/300 cm, strukturna stena brez vidnih profilov, v njo vgrajena ena vrata z nadsvetlobo dimenzije 122/ 220 + 80 cm, nadsvetloba se odpira na ventus, krilo vrat se odpira  horizontalno. ","kd",1,null,0]
[]
["2 03 18","Alu stena večnamenski prostor levo in desno od vhoda, fiksna zasteklitev kot skrukturna stena brez vidnih profilov, dimenzije 450/300.","kd",1,null,0]
[]
["2 03 19","Isto kot zgoraj, dimenzije 490/300.","kd",1,null,0]
[]
["2 03 20","Isto kot zgoraj, dimenzije 220/300.","kd",1,null,0]
[]
["2 03 21","Vhodna vrata  dimenzije 240/300 s stranskima fiksima deloma na vsaki strani 70 cm, s prečko na višine kljuke, celotna izdelana iz varnostnega stekla, s posebej močnimi nasadili in evrookovjem, s samozapiralom,s cilindrično ključavnico, odpiranje z valjčkom in  držalom za odriv po meri iz inox profila skozi celotno višin kril.","kd",2,null,0]
[]
["2 03 22","Isto kot zgoraj , zastekljeno z enojnim varnostnim steklom.","kd",2,null,0]
[]
["2 03 23","Isto kot poz. 21 brez stranskih svetlob","kd",6,null,0]
[]
["2 03 24","Isto kot zgoraj z enojnim varnostnim steklom - notranja vrata v vetrolovu","kd",2,null,0]
[]
["2 03 25","Alu stena - učilnica v pritličju, dimenzija 710/300 cm, strukturna stena brez vidnih profilov, v njo vgrajeno dvoje vrat  z nadsvetlobo dimenzije 122/ 220 + 80 cm, nadsvetloba se odpira na ventus, krilo vrat se odpira  horizontalno. ","kd",2,null,0]
[]
["2 03 26","Alu stena - učilnica v pritličju, dimenzija 830/300 cm, strukturna stena brez vidnih profilov, v njo vgrajeno dvoje vrat  z nadsvetlobo dimenzije 122/ 220 + 80 cm, nadsvetloba se odpira na ventus, krilo vrat se odpira  horizontalno. ","kd",5,null,0]
[]
["2 03 27","Alu stena - učilnica v pritličju, dimenzija 700/300 cm, strukturna stena brez vidnih profilov, v njo vgrajena ena vrata z nadsvetlobo dimenzije 122/ 220 + 80 cm, nadsvetloba se odpira na ventus, krilo vrat se odpira  horizontalno. ","kd",3,null,0]
[]
["2 03 28","Tridelno okno dimenzije 400/200 cm, vsi deli odpiranje okrog horizontalne in vertikalne osi.","kd",1,null,0]
[]
["2 03 29","Alu stena skupni prostor v 1. triadi, fiksna zasteklitev kot skrukturna stena brez vidnih profilov, dimenzije 250/300.","kd",1,null,0]
[]
["2 03 30","Isto kot zgoraj, dimenzije 120/300.","kd",1,null,0]
[]
["2 03 31","Alu stena - učilnica v pritličju, dimenzija 700/300 cm, strukturna stena brez vidnih profilov, v njo vgrajena ena dvokrilna vrata z nadsvetlobo dimenzije 200/ 220 + 80 cm, nadsvetloba se odpira na ventus, krilo vrat se odpira  horizontalno. ","kd",1,null,0]
[]
["2 03 32","Dvodelno okno dimenzije 250/200, odpiranje obeh delov okrog horizontlane in vertikalne osi","kd",3,null,0]
[]
["2 03 33","Tridelno okno dimenzije 300/200, odpiranje vseh delov okrog horizontalne in vertikalne osi.","kd",1,null,0]
[]
["2 03 34","Osemdelno okno dimenzije 900/200 cm, vsi deli se odpirajo okrog vertikalne in okrog horizontalne osi","kd",2,null,0]
[]
["2 03 35","Dvodelno okno  dimenzije 240/200 cm, vsi deli se odpirajo okrog vertikalne in okrog horizontalne osi","kd",5,null,0]
[]
["2 03 36","Sedemdelno  okno idimenzije 780/200 cm, vsi deli se odpirajo okrog vertikalne in okrog horizontalne osi","kd",9,null,0]
[]
["2 03 37","Destdelno   okno dimenzije 1100/200 cm, vsi deli se odpirajo okrog vertikalne in okrog horizontalne osi","kd",1,null,0]
[]
["2 03 38","Dvodelno okno  dimenzije 3 00/200 cm, vsi deli se odpirajo okrog vertikalne in okrog horizontalne osi","kd",2,null,0]
[]
["2 03 39","Petdelno  okno  dimenzije 550/200 cm, vsi deli se odpirajo okrog vertikalne in okrog horizontalne osi","kd",1,null,0]
["2 03 40","Notranja dvokrilna požarna steklena vrata na hodniku, dimenzije 240/300 cm, EI 60, zastekljena  s pilkintom steklom,  s prečko na višini kljuke, s samozapiralom ","kd",6,null,0]
[]
["2 03 41","Izdelava in dobava fiksnih ALU senčilnih polic dimenzije 50 x 14 cm iz plastificirane pločevine v barvi po izbiri, spoji oblikovani z minimalno fugo, , deb. pločevine 2 mm, vključno z vso podkonstrukcijo iz alu plastificiranih profilov, vijačenih v medokenske profile ali v ab steno med okni. V ceno vključena vsa pripravljalna in pomožna dela ter prenosi, upoštevati hitrost vetra do 150 km/uro ter preprečiti vibracije in moteče zvoke (  spajanje. s podložkami). Izdelati  statilčno preverbo in delavniške risbe, ki jih  mora potrditi projektant. gradbene konstrukcije objekta. ","m1",560,null,0]
[]
["2 03 42","Alu stena - vhod na povezovalni hodnik v pritličju , dimenzija 700/300 cm, strukturna stena brez vidnih profilov, v njo vgrajena ena dvokrilna vrata z nadsvetlobo dimenzije 200/ 220 + 80 cm, nadsvetloba se odpira na ventus, krilo vrat se odpira  horizontalno. ","kd",2,null,0]
[]
["2 03 43","Vhodna vrata v telovadnico dimenzije 240/300 cm, ","kd",2,null,0]
[]
["2 03 44","Zasteklitev povezovalnega hodnika z elementi dimenzije cca 100/300 cm, vgrajenih 10 oken dimenzije 200/60cm z odpiranjem okrog vertikalne in horizontalne osi,ostala zasteklitev v alu horizontalnih okvirjih dimenzije cca 200/60 cm. ","m2",100,null,0]
[]
[null,"ALUMINIJASTI IZDELKI SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
["2.4","SENČILNI ROLOJI"]
[]
["2 04 01","Dobava in montaža zunanji screen rolojev za senčenje oken na vzhodnih fasadah, kjer ni senčilnih polic, na električno odpiranje, screen z veliko prepustnostjo 5 - 10%  in veliko sončno odbojnostjo, barva po izbiri, v ceni vsa dela vključno z motorji in priklopom na elektriko. ","m2",30,null,0]
[]
["2 04 02","Dobava in montaža notranjih zatemnitvenih rolojev na električno odpiranje, v ceni vsa dela , 3% propustnost, barva po izbiri zunanja stran refleksna, v ceni vsa dela vključno z motorji in priklopom na elektriko. ","m2",800,null,0]
[]
[null,"SENČILNI ROLOJI SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
["2.5"," MIZARSKA DELA                                                                                                                                                                                                                                                 ","    "]
[]
["2 05 01","Dobava in montaža enokrilnih vrat  svetle dimenzije 100 X 210 cm v učilnice zvočne izolativnosti 28 db, v kovinskem podboju v barvi po RAL, opremljena s cilindrično ključavnico in evrostandard okovjem,  v ceni sistemski ključ , s samozapiralom, gumi ustavljavcem, obloga krila max plošča ali podobno v več barvah po izbiri, z vsemi tesnili, pritrdilnimi elementi, trojnimi nasadili detajl potrdi projektant. ","kd",36,null,0]
[]
["2 05 02","Dobava in montaža enokrinih vrat  svetle dimenzije 80 X 210 cm v pisarne, kabinete, garderobe, sanitarije, čistila in ostale prostore, zvočne izolativnosti 28 db, v kovinskem podboju v barvi po RAL, opremljena s cilindrično ključavnico in evrostandard okovjem , sistemski ključ, s samozapiralom, gumi ustavljavcem, obloga krila max plošča ali podobno v več barvah po izbiri, z vsemi tesnili,  pritrdilnimi elementi, trojnimi nasadili detajl potrdi projektant. ","kd",76,null,0]
[]
["2 05 03","Dobava in montaža sklopinih večdelnih vrat na odprtino 800/ 300 cm, izdelanih iz kril z  oblogo z max plošč z vsem potrenim okovjem , tesnili, letgami , pritlrdilnim materialom nasadili in drsniki v stropu. Širirna sklopnih elemenotv cca 100 cm. ( vadbeni prostor v 1. triadi)","kd",1,null,0]
[]
["2 05 03","Isto kot zgoraj, dimenzije 600/300 ( kabinet gospodinjski pouk)","kd",1,null,0]
[]
["2 05 04","Dobava in montaža štiriedelnih drsnih vrat, krila drsijo eno za drugim,  z vsem potrebnim materialom  in okovjem za izvedbo, dimezija vrat 800/300 cm. ( jedilnica)","kd",1,null,0]
[]
["2 05 05","Isto kot zgoraj, dimenzije 700/300.( jedilnica)","kd",1,null,0]
[]
["2 05 06","Izdelava dobava in montaža sanitarnh pregrad z vrati v vseh sanitarijah 10 cm dvignjeno od tal do višine 210 cm, vrata s santiarnimi kljukami z notranje strani, v alu nosilni kontrukciji in z oblogami iz max plošč v barvi po izbiri, več barv., izvedba po shemah projektanta. ","m2",55,null,0]
[]
["2 05 07","Dobava in montaža lesene zaobljene letve širine 15 cm, debeline 3 cm,  iz lepljenega masivnega lesa, polmat lakiranega, s kovinksimi distančniki ptirjena v armiranobetonski zid na hodnikih . ","m1",300,null,0]
[]
["2 05 08","Izdelava lesene obloge tribun  in stopnic v večnamenskem prostoru  s trdim lesom, debeline 2,4 cm, oblečene nastopne in čelne plošče, stiki mozničeni, les po izbiri projektanta. Pravokotni robovi prev previsa, naleplje protizdrsni trak v barvi lesa na stopnicah.","m2",150,null,0]
[]
[null," MIZARSKA DELA   SKUPAJ                                                                                                                                                                                                                                             ",null,null,null,0]
[]
["2.6"," KERAMIKA                                                                                                                                                                                                                                                      ","    "]
[]
["2 06 01","Dobava in polaganje talnih nedrsečih keramičnih ploščic I. kvalitete na armirani cementni estrih, komplet z zastičenjem fug, ob zidu s trajnoplastično fugirno maso, tlaki v sanitarnih prostorih, prosotrih za čistila, razdelilni kuhinji  vzorce izbere arhitekt. Upoštevati diagonalno polaganje. \n","m2  ",350,null,0]
[]
["2 06 02","Dobava in polaganje stenskih keramičnih plošč velikosti 20 x 20 cm s polaganjem v vodoodporno cementno lepilo vključno z zastičenjem reg. Vzorec po izbiri projektanta.","m2  ",350,null,0]
[]
["2 06 03"," Dobava in polaganje pvc profilov med    talno in stensko keramiko.(zaokrožice)                                                                                                                                                                                ","m1  ",450,null,0]
[]
["2 06 04"," Izdelava nizkostenske keramične         obrobe višine 10 cm z lepljenjem na     zid. Stik med talno keramiko obdelan     z dvokomponentnim trajno elastičnim     kitom.                                                                                        ","m1  ",600,null,0]
[]
[null," KERAMIKA   SKUPAJ                                                                                                                                                                                                                                                   ",null,null,null,0]
["            ","                                                                                                                                                                                                                                                               ","    "]
["2.7"," KAMEN                                                                                                                                                                                                                                                         ","    "]
[]
["2 07 01","Dobava in polaganje kamnitih žganih plošč pred vhodi, debeline 3cm, komplet vsa dela. Kamen po izbiri. Dimenzije plošč 120/30 cm in 60 / 30 cm","m2  ",38,null,0]
[]
["2 07 02"," Dobava in montaža kamnitih nastopnih    stopniščnih plohov 180 x 30 x 3 cm s    protidrsnimi vdelanimi žlebovi s korodurjem v barvi kamna  . kamen REPEN.                                                                                                                                                      ","kd  ",132,null,0]
[]
["2 07 03"," Dobava in montaža zrcalnih stopniščnih  plohov dim.180 x 17 x 2 cm.                                                                                                                                                                                           ","m2  ",132,null,0]
[]
["2 07 04"," Dobava in montaža kamnitih nastopnih    stopniščnih plohov 240 x 30 x 3 cm s    protidrsnimi vdelanimi žlebovi s korodurjem v barvi kamna  . kamen REPEN. ( povezovalni hodnik)                                                                                                                                                     ","kd  ",27,null,0]
[]
["2 07 05"," Dobava in montaža zrcalnih stopniščnih  plohov dim.240 x 17 x 2 cm.                                                                                                                                                                                           ","kd  ",27,null,0]
[]
["2 07 06"," Izdelava nizkostenske obrobe stopnišča  s kamnom deb.2 cm višine 10,00 cm.                                                                                                                                                                                    ","m1  ",85,null,0]
[]
["2 07 07"," Dobava notranjih kamnitih  polic  iz kamna REPEN, širine 20 cm deb.2 cm.                                                                                                                                                                                                             ","m1  ",280,null,0]
[]
["2 07 08","Dobava in montaža obloge podestov s kamnom kot na stopnicah,  debeline 2 cm.","m2",40,null,0]
[]
[null," KAMEN   SKUPAJ                                                                                                                                                                                                                                                   ",null,null,null,0]
["            ","                                                                                                                                                                                                                                                               ","    "]
[]
["2.8","MAVČNE  STENE IN STROPOVI","    "]
[]
["2 08 01","Izdelava obloge predelnih zidov z oblogo iz mavčnih plošč, dvojne plošče, alu podkonstrukcija, vmes mineralna volna 5 cm .obloge zatesnejne na betonske zidove  z elastičnim trakom , bandažiranje in kitanje v ceni.","m2  ",500,null,0]
[]
["2 08 02","Zapora jaškov instalacij s požarnoodpornimi gips  ploščami debeline 2,5 cm s podkonstrukcijo širine 7,5 cm z zvočno izolacijo, kitanjem  spožarnim kitom in badažiranjem stikov. Za stike z ostalimi konstrukcijami velja isto kot zgoraj.","m2  ",80,null,0]
[]
["2 08 03","Dobava in montaža rastrskega ( tip armstong ) stropa dimenzija plošč 60 X 60 cm in 60 X 120 cm,  srednji cenovni razred, s kovinsko togo podkonstrukcijo, spuščanje do 50 cm, komplet z vsemi izrazi za strojne elemente in svetila, po projektu strojnih in električnih inštalacij, vidni nosilni omega profili. Podkonstrukcija dimenzionirana tudi na težo svetil. Ob zidovi senčne fuge s posebnim profilom.","m2  ",2500,null,0]
[]
["2 08 04","Dobava in montaža akustičnega rastrskega  stropa dimenzija plošč 60 X 60 cm, in 60 X 120 cm, npr. ECOPHON Focus E XL, s kovinsko togo podkonstrukcijo, spuščanje do 50 cm, komplet z vsemi izrazi za strojne elemente in svetila, po projektu strojnih in električnih inštalacij, vidni nosilni omega profili. Podkonstrukcija dimenzionirana tudi na težo svetil. Ob zidovih senčne fuge s posebnim profilom.","m2  ",1800,null,0]
[]
["2 08 05","Dobava in montaža zapore hodnika nad požarnimi vrati s požarno mavčno steno EI60, zatesnitev s požarnim kitom na strop in strankse stene.","m2  ",8,null,0]
[]
[null,"MAVČNE  STENE IN STROPOVI SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
["2.9"," TLAKARSKA DELA                                                                                                                                                                                                                                                ","    "]
[]
["2 09 01"," Dobava in polaganje gume deb.3 mm  s certifikatom za uporabo v šolskem objektu, z končno imregnacijo     vključno z izravnalno maso in obzidnimi zaobljenimi zaključki. na podstavljen element do višine 12 cm, z zaključnim zgornjim robom, barva gume v objektu v več tonih po izbiri.                                                                                                                                                                  ","m2  ",4200,null,0]
["2 09 02","Izvedba samorazlivnega epoksi tlaka debeline 3 mm, srednje mehanske odpornosti, v prostorih hišnika in energetike, s PVC zaključno obzidno letvico. Barva epoksija po izbiri. ","m2  ",140,null,0]
[]
["2 09 03","Dobava in polaganje lesenega letvastega tlaka iz tikovega lesa na leseno podkontrucijo deb. 2.4 cm, debeline 2,4 cm, vključena vsa potrebna dela in cca 80 m zaključne letvice. ","m2  ",280,null,0]
[]
[null," TLAKARSKA DELA                                                                                                                                                                                                                                                ",null,null,null,0]
[]
[]
["2.10"," SLIKOPLESKARSKA DELA                                                                                                                                                                                                                                                ","    "]
[]
["2 10 01"," Slikanje betonskih in ometanih površin  s pralno barvo lateks  do  višine do 1,60 m , vključena brušenje, prirpava in izravnava podlage s polifiksom.                                                                                                                                                  ","m2  ",4500,null,0]
[]
["2 10 02"," 2 x slikanje ometanih,betonskih in gips površin z jupolom s predhodno izravnavo s polifiksom.                                                                                                                                                                 ","m2  ",6300,null,0]
[]
["2 10 03","Slikanje zunanjih vidnih betonskih površin  z barvo za beton s predhodnim brušenjem in pripravo  in izravnavo podlage","m2  ",300,null,0]
[]
[null,"SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
["            ","                                                                                                                                                                                                                                                               ","    "]
["2.11"," FASADERSKA DELA                                                                                                                                                                                                                                               ","    "]
[]
["2 11 01","Dobava in izdelava tankoslojne fasade na betonske zidove v sestavi: lepljenje fasadnih lamelnih plošč iz kamene volne tervol fp-pl deb. 16 cm, nanos lepila baumit haftmortel, polaganje armaturne mrežice iz steklenih vlaken Baumit , premaz z emulzijo universalgrund, naprava zaključnega sloja z baumit silikatputz deb. 2 CM ( BARVA PO IZBORU ARHITEKTA - 2 intenzivna tona barve, en ton izrazito temne nianse). V ceni so zajeti vsi nosilni, ojačitveni, zaključni, dilatacijski profili, pritrdilni material in obdelava okenskih in vratnih špalet s toplotno izolacijo. ","m2  ",1850,null,0]
[]
["2 11 02","Dobava in izvedba obloge fasade z kompaktnimi fasadnimi ploščami iz visokotlačno stisnjenega laminata z dvostransko zaščito z akrilno poliuretansko smolo ( npr.  fundermax, trespa) , posebno odporne vrste., debeline 15 mm, v štirih  monokromatskih tonih  v zeleni barvi,  na aluminijasti podkonstrukciji, izvedena kot vodotesna prezračevana fasada, debelina toplotne izolacije pod oblogo 16 cm mineralne volne. V ceni vsi  stroški izvedbe, skupaj z zgornjo zaključno obrobo v stiku s klasično fasado. ","m2  ",600,null,0]
[]
["2 11¸03","Izvedba cokla objekta iz toplotnoizolativne tankoslojne fasade kot pozicija 1, debelina 14 cm., toplotna izolacija vodoodporna, zaključni aloj kulirplast ali podobno. ","m2  ",180,null,0]
[]
[null," FASADERSKA DELA   SKUPAJ                                                                                                                                                                                                                                      ",null,null,null,0]
[]
["2.12","DVIGALO"]
[]
["2 12 01","Dobava in montaža tosebnega  dvigala nosilnosti 1125 kg za 15 oseb .  Svetla dimenzije kabine 110/220(250 cm,število postaj 2, višina dvigala do 12 m.. Teleskopska vrata, odpiranje vezano na požarno centralo, vrata EI 30 C.   V ceni je vsa potrebna dokumentacija za izvedbo in tehnični pregled. ","kos",1,null,0]
[]
[null,"DVIGALO SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
["2.13","NEPREDVIDENA DELA"]
[]
["2 13 01","Za nepredvidena dela se predvidi cca 3% obrniških del",null,null,null,0]

{"sheet":"REKAPITULACIJA","index":3,"n_rows":58,"n_cols":4,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"OBJEKT:            OSNOVNA ŠOLA DANILA LOKARJA V AJDOVŠČINI"]
[null,"INVESTITOR:      OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5. maja 61 AJDOVŠČINA"]
[null,"                    "]
[null,"OKVIRNI POPIS DEL IN PROJEKTANTSKA OCENA INVESTICIJE"]
[null,"                    "]
[null,"REKAPITULACIJA"]
[]
[null,0,"SPLOŠNA DELA"]
[null,"0 01","GEOLOŠKE MERITVE IN POROČILA",0]
[null,"0 02","GEODETSKE MERITVE",0]
[null,"0 03","PGD, PZI, PID PROJEKTI",0]
[null,null,"SPLOŠNA DELA SKUPAJ",0]
[]
[null,1,"GRADBENA DELA"]
[null,"1 01","PRIPRAVLJALNA DELA",0]
[null,"1 02","ZEMELJSKA DELA",0]
[null,"1 03","BETONSKA DELA",0]
[null,"1 04","ZIDARSKA DELA",0]
[null,"1 05","TESARSKA DELA",0]
[null,"1 06","KANALIZACIJA",0]
[null,"1 07","NEPREDVIDENA DELA",0]
[null,null,"GRADBENA DELA SKUPAJ",0]
[]
[null,2,"OBRTNIŠKA DELA"]
[null,"2 01","KROVSKOKLEPARSKA DELA                                                                                                                                                                                                                                         ",0]
[null,"2 02","KLJUČAVNIČARSKA DELA                                                                                                                                                                                                                                          ",0]
[null,"2 03","ALUMINIJASTI IZDELKI",0]
[null,"2 04","SENČILNI ROLOJI",0]
[null,"2 05","MIZARSKA DELA                                                                                                                                                                                                                                                 ",0]
[null,"2 06","KERAMIKA                                                                                                                                                                                                                                                      ",0]
[null,"2 07","KAMEN                                                                                                                                                                                                                                                         ",0]
[null,"2 08","MAVČNE STENE IN STROPOVI",0]
[null,"2 09","TLAKARSKA DELA",0]
[null,"2 10","SLIKOPLESKARSKA DELA",0]
[null,"2 11","FASADERSKA DELA                                                                                                                                                                                                                                               ",0]
[null,"2 12","DVIGALO",0]
[null,"2 13","NEPREDVIDENA DELA",0]
[null,null,"OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ",0]
[]
[null,3,"ZUNANJA UREDITEV"]
[null,"3 01","CESTA IN PARKIRIŠČA"]
[null,"3 02","OPORNI ZID"]
[null,"3 03","METEORNA IN FEKALNA KANALIZACIJA"]
[null,"3 04","IGRIŠČA"]
[null,"3 05","VODOTOK IN ZELENE POVRŠINE"]
[null,"3 06","TLAKOVANE POVRŠINE"]
[null,"3 07","NEPREDVIDENA DELA"]
[null,null,"ZUNANJA UREDITEV SKUPAJ",0]
[]
[null,4,"ELEKTRIČNE INŠTALACIJE"]
[]
[null,5,"STROJNE INŠTALACIJE"]
[]
[null,null,"SKUPAJ",0]
[null,null,"CENE SO PROJEKTANTSKE BREZ DDV"]
[null,null,"OCENA INVESTICIJE Z DDV 20% ",0]

{"sheet":"PRVA STRAN","index":4,"n_rows":47,"n_cols":3,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"PROJEKTANT:","ARHIKON d.o.o."]
[null,null,"TOVARNIŠKA CESTA 2A, 5270 AJDOVŠČINA"]
[null,null,"tel.  05 36 64 200,  e-mail: arhikon@siol.net"]
[]
[]
[null,"INVESTITOR:","OBČINA AJDOVŠČINA"]
[null,null,"Cesta 5. maja 6a, 5270 AJDOVŠČINA"]
[]
[]
[]
[null,"OBJEKT:","OSNOVNA ŠOLA DANILA LOKARJA V AJDOVŠČINI"]
[]
[]
[]
[null,null,"OKVIRNI POPIS DEL"]
[null,null,"IN OCENA INVESTICIJE"]
{"$rows_empty":23}
[null,"ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:","NADA GOMILŠEK CURK univ.dipl.inž.arh."]
[null,null,"."]
[]
[]
[]
[null,null,"AJDOVŠČINA, JUNIJ 2010"]