{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["List1","List2","List3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"List1","index":0,"n_rows":1004,"n_cols":5,"rows_kept":1004,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,"NAROČNIK:   "]
[null,null,"OBČINA AJDOVŠČINA"]
[null,null,"Cesta 5. Maja 6a"]
[null,null,"5270 Ajdovščina"]
[]
[null,null,"OBJEKT:      "]
[null,null,"GASILSKO REŠEVALNI CENTER AJDOVŠČINA"]
[]
[null,null,"ŠT. PROJEKTA:  C - 8/2008"]
[]
[null,null,"DATUM:              avgust 2010"]
[]
[]
[null,null,"ZADEVA:    "]
[null,null,"Popis del in predizmere"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"OPOMBA: V popisih in projektni dokumentaciji navedene blagovne znamke so kot okvirni kakovostni razred. Možno je uporabiti tudi druge materiale in opremo, ki ustreza navedenim in to izkazuje z ustrezno dokumentacijo. Za vse vgrajene materiale pred vgradnjo dostaviti STS. Zamenjave dobaviteljev in blagovnih znamk ter primernost kvalitete potrdi poleg investitorja tudi projektant posamezne zvrsti in odgovorni vodja projekta.\n"]
[null,null,"Popisi so okvirni, detajlne popise bo izdelal izvajalec del pri izdelavi"]
[null,null,"projekta PZI in projekta opreme."]
{"$rows_empty":18}
[null,null,"SKUPNA REKAPITULACIJA"]
[]
[null,"1.","GRADBENO OBRTNIŠKA DELA, ZUNANJA UREDITEV"]
[null,"2.","ELEKTRO INSTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA"]
[]
[null,"3.","STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA"]
[]
[null,"4.","SKUPAJ 1 - 3"]
[]
[null,"5.","20 % DDV"]
[]
[null,"6.","SKUPAJ 4 + 5"]
[]
[]
[null,null,"REKAPITULACIJA"]
[]
[null,"A","GRADBENA DELA"]
[]
[null,"B","OBRTNIŠKA DELA"]
[]
[null,"C","ZUNANJA UREDITEV"]
[]
[null,"D","NEPREDVIDENA DELA v višini 5 % od A+B+C"]
[null,null,"A+B+C+D SKUPAJ BREZ DDV EUR"]
[]
[]
[null,"A","GRADBENA DELA"]
[]
[null,1,"PRIPRAVLJALNA DELA"]
[]
[null,2,"ZEMELJSKA DELA"]
[]
[null,3,"BETONSKA DELA"]
[]
[null,4,"ZIDARSKA DELA"]
[]
[null,5,"TESARSKA DELA"]
[]
[null,6,"KANALIZACIJA"]
[]
[null,null,"GRADBENA DELA SKUPAJ"]
[]
[null,"B","OBRTNIŠKA DELA"]
[]
[null,1,"KROVSKO-KLEPARSKA DELA"]
[]
[null,2,"KLJUČAVNIČARSKA DELA"]
[]
[null,3,"MAVČNE STENE IN STROPI"]
[]
[null,4,"KERAMIČARSKA DELA"]
[]
[null,5,"SLIKO-PLESKARSKA DELA"]
[]
[null,6,"ALU DELA IN POŽARNA VRATA; TER FASADA"]
[]
[null,7,"MIZARSKA DELA"]
[]
[null,8,"TLAKARSKA DELA"]
[]
[null,9,"KAMNOSEŠKA DELA"]
[]
[null,null,"OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ"]
[]
[null,"A","GRADBENA DELA"]
[]
[null,null,"SPLOŠNA OPOMBA! "]
[null,null,"PRI IZVEDBI PREDMETNIH DEL JE TREBA UPOŠTEVATI VSE ZAHTEVE V VEZI VARSTVA PRI DELU TAKO ZAPOSLENIH KOT MIMOIDOČIH. VSI DOSTOPI MORAJO BITI USTREZNO ZAVAROVANI IN OZNAČENI TER NEMOTEČI ZA UPORABNIKE SOSEDNJIH OBJEKTOV. IZVAJALEC DEL SI MORA DELOVIŠČE OGLEDATI NA LICU MESTA. V CENI JE ZAJETI VSE MOREBITNE STROŠKE, KI BI NASTALI KOT POSLEDICA UTESNJENEGA DELOVIŠČA. STROŠKE UREDITVE GRADBIŠČA JE ZAJETI V CENAH ZA ENOTO MERE PO OPISANIH POSTAVKAH, KER SE LE TI NE BODO OBRAČUNAVALI NAKNADNO (BARAKE, GRADBIŠČNI KONTEJNERJI, WC-JI, GRADBIŠČNA DEPONIJA, PLATOJI, UREDITVE DOSTOPOV, ZAŠČITNA OGRAJA PO OBODU GRADBIŠČA, GRADBIŠČNE TABLE, UREDITEV ELEKTRO IN VODOVODNEGA PRIKLJUČKA..). "]
[]
[null,1,"PRIPRAVLJALNA DELA IN ZAČETNA DELA TER DOKUMENTACIJA"]
[]
[null,1,"IZDELAVA PROJEKTA PZI , KI ZAJEMA NAČRTE: "]
[null,null,"- VODILNA MAPA"]
[null,null,"- NAČRT ARHITEKTURE"]
[null,null,"- NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ"]
[null,null,"- NAČRT ZUNANJE IN HORTIKULTURNE UREDITVE","KD",1]
[]
[null,2,"GEODETSKA ZAKOLIČBA OBJEKTA.","KD",1]
[]
[null,3,"POSTAVITEV GRADBENIH PROFILOV ZA OBJEKT.","KD",10]
[]
[null,4,"GEODETSKI POSNETEK NOVEGA STANJA IN VSE INFRASTRUKTURE.","KD",1]
[]
[null,5,"IZDELAVA PID IN POV. 2% GR.-OBRT. DEL (INSTALACIJE ZAJETE V INSTALACIJAH)","KD",1]
[]
[null,6,"IZDELAVA VARNOSTNEGA NAČRTA GRADBIŠČA.","KD",1]
[]
[null,7,"KOORDINATOR IZ VARTSVA PRI DELU V FAZI IZVAJANJA DEL.","KD",1]
[]
[null,8,"OZNAČITEV GRADBIŠČA (GRADBIŠČNA TABLA)","KD",1]
[]
[null,9,"PREGLED IN DOSTAVA POSNETKA IZVEDENEGA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA S KAMERO","KD",1]
[]
[null,"10.","IZDELAVA PROJEKTA OPREME CELOTNEGA OBJEKTA","KD",1]
[]
[null,null,"PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ"]
[]
[null,2,"ZEMELJSKA DELA"]
[null,null,"OPOMBA!"]
[null,null,"VSA IZKOPNA DELA IN TRANSPORTI IZKOPNIH MATERIALOV SE OBRAČUNAJO PO PROSTORNINI ZEMLJINE V RAŠČENEM STANJU. VSA NASIPNA DELA SE OBRAČUNAJO PO PROSTORNINI ZEMLJINE V VGRAJENEM STANJU. MOREBITNE ZAČASNE DEPONIJE ZEMELJSKEGA MATERIALA IN POTREBNE TRANSPORTE V ZVEZI  S TEM JE POTREBNO UPOŠTEVATI V ENOTNIH CENAH."]
[]
[null,1,"STROJNI ODKOP HUMUSA V SLOJU DEB. DO 20 CM Z DEPONIRANJEM IZKOPANEGA MATERIALA NA GRADBIŠČU ZA KASNEJŠO UPORABO.","M3",141]
[]
[null,2,"STROJNI ŠIROKI ODKOP GRADBENE JAME V TERENU II.-III. KTG. Z ODVOZOM IZKOPANEGA MATERIALA V POOBLAŠČENO DEPONIJO VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS.","M3",1974]
[]
[null,3,"STROJNI ODKOP ZA POGLOBITEV GRADBENE JAME ZA JAŠEK ZA DVIGALO IN DELOVNO JAMO V TERENU II.-III. KTG. Z ODVOZOM IZKOPANEGA MATERIALA V POOBLAŠČENO DEPONIJO VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS.","M3",17]
[]
[null,4,"PLANIRANJE DNA GRADBENE JAME S TOČNOSTJO +- 3 CM Z UTRDITVIJO.","M2",1410]
[]
[null,5,"DOBAVA IN POLAGANJE PROTIZABLATITVENEGA PP FILCA 600 g/m2 V GRADBENO JAMO POD KAMNITO GREDO VKLJUČNO Z ZAVIHKI, MIN. PREKLOP FILCA 30 CM.","M2",1548]
[]
[null,6,"DOBAVA IN NAPRAVA KAMNITE GREDE GRANULACIJE 0/100 MM V SLOJU DEB. 60 CM Z IZRAVNAVO POVRŠINE IN UTRJEVANJEM - DO POD PODLOŽNEGA BETONA AB TOČKOVNIH TEMELJEV. KAMNITI MATERIAL SE UVALJA DO MODULA STISLJIVOSTI MIN. 60 Mpa. ","M3",846]
[]
[null,7,"DOBAVA IN NAPRAVA KAMNITE GREDE GRANULACIJE 0/100 MM V SLOJU DEB. 50 CM Z IZRAVNAVO POVRŠINE IN UTRJEVANJEM - DO POD PODLOŽNEGA BETONA AB PASOVNIH TEMELJEV IN AB TEMELJNIH GRED. KAMNITI MATERIAL SE UVALJA DO MODULA STISLJIVOSTI MIN. 60 Mpa. ","M3",593]
[]
[null,8,"DOBAVA IN NAPRAVA KAMNITE GREDE GRANULACIJE 0/100 MM V SLOJU DEB. 60 CM Z IZRAVNAVO POVRŠINE IN UTRJEVANJEM - DO POD TAMPONSKEGA NASUTJA. KAMNITI MATERIAL SE UVALJA DO MODULA STISLJIVOSTI MIN. 60 Mpa. ","M3",742]
[]
[null,9,"DOBAVA IN VGRAJEVANJE TAMPONA GRANULACIJE 0/32 MM V SLOJU DEB. 20 CM POD AB TLAKOM Z IZRAVNAVO POVRŠINE IN UTRJEVANJEM. TAMPON SE UVALJA DO MODULA STISLJIVOSTI MIN. 60 Mpa. ","M3",184]
[]
[null,10,"GEOMEHANIK - PREGLED TEMELJNIH TAL Z VPISOM V GRADBENI DNEVNIK.","KD",1]
[]
[null,null,"ZEMELJSKA DELA SKUPAJ"]
[]
[null,3,"BETONSKA DELA"]
[null,null,"OPOMBA!"]
[null,null,"Vsa dela se morajo izvajati v skladu z načrtom in tehničnim poročilom arhitekture in gradbenih konstrukcij ter standardi. Končno poročilo preiskav betona, ki ga izvede pooblaščena institucija, je vkalkulirano v ceni po enoti mere."]
[null,null,"Pri betoniranju tudi upoštevati: vsa pripravljalna in zaključna dela; vse vertikalne in horizontalne prenose, prevoze in transporte; vibriranje in negovanje betona; vgradnjo vseh sider in kovinskih nosilnih za ostala gradbena in obrtniška dela."]
[null,null,"Pri izvedbi temeljenja objekta je potrebno upoštevati navodila geomehanika. "]
[]
[null,1,"DOBAVA IN BETONIRANJE PODLOŽNEGA BETONA DEB. 10 CM Z BETONOM C 12/15 POD AB TOČKOVNIMI TEMELJI","M3",27]
[]
[null,2,"DOBAVA IN BETONIRANJE PODLOŽNEGA BETONA DEB. 10 CM Z BETONOM C 12/15 POD AB PASOVNIMI TEMELJI IN AB TEMELJNIMI GREDAMI","M3",23]
[]
[null,3,"DOBAVA IN BETONIRANJE PODLOŽNEGA BETONA DEB. 10 CM Z BETONOM C 12/15 POD AB TEMELJNO PLOŠČO STOLPA ","M3",5]
[]
[null,4,"DOBAVA IN BETONIRANJE PODLOŽNEGA BETONA DEB. 10 CM Z BETONOM C 12/15 POD AB TEMELJNO PLOŠČO JAŠKA ZA DVIGALO IN POD AB TALNO PLOŠČO DELOVNE JAME, Z ZGLADITVIJO ZGORNJE POVRŠINE ZA KASNEJŠE POLAGANJE HORIZONTALNE HIDROIZOLACIJE ","M3",2.5]
[]
[null,5,"DOBAVA IN BETONIRANJE AB TOČKOVNIH TEMELJEV Z BETONOM C 25/30 - SPODNJA STOPNJA","M3",114]
[]
[null,6,"DOBAVA IN BETONIRANJE AB TOČKOVNIH TEMELJEV Z BETONOM C 25/30 - ZGORNJA STOPNJA/ČAŠA, Z ZGLADITVIJO ZGORNJE POVRŠINE ZA KASNEJŠE POLAGANJE HORIZONTALNE HIDROIZOLACIJE  ","M3",26]
[]
[null,7,"DOBAVA IN BETONIRANJE AB PASOVNIH TEMELJEV IN AB TEMELJNIH GRED Z BETONOM C 25/30, Z ZGLADITVIJO ZGORNJE POVRŠINE ZA KASNEJŠE POLAGANJE HORIZONTALNE HIDROIZOLACIJE  ","M3",99]
[]
[null,8,"DOBAVA IN BETONIRANJE PODLOŽNEGA  ARMIRANOBETONSKEGA TLAKA DEB. 10 CM Z BETONOM C 20/25, Z ZGLADITVIJO ZGORNJE POVRŠINE ZA KASNEJŠE POLAGANJE HORIZONTALNE HIDROIZOLACIJE (TLAK NAD TAMPONSKIM NASUTJEM). ","M2",857]
[]
[null,9,"DOBAVA IN NAPRAVA PRSTANOV ZA CENTRIRANJE MONTAŽNIH AB STEBROV PREREZA 50X50 CM Z BETONOM C 25/30 GRANULACIJE 0/4 MM","KD",29]
[]
[null,10,"ZALIVANJE MONTAŽNIH AB STEBROV V ČAŠAH Z BETONOM C 25/30 GRANULACIJE 0/8 MM","M3",3.5]
[]
[null,11,"DOBAVA IN BETONIRANJE AB TEMELJNE PLOŠČE JAŠKA ZA DVIGALO DEB. 50 CM IN AB TALNE PLOŠČE DELOVNE JAME DEB. 30 CM Z BETONOM C 25/30 ","M3",7]
[]
[null,12,"DOBAVA IN BETONIRANJE AB TEMELJNE PLOŠČE STOLPA DEB. 100 CM Z BETONOM C 25/30, Z ZGLADITVIJO ZGORNJE POVRŠINE ZA KASNEJŠE POLAGANJE HORIZONTALNE HIDROIZOLACIJE  ","M3",47]
[]
[null,13,"DOBAVA IN BETONIRANJE AB TALNE PLOŠČE  DEB. 14 CM Z BETONOM C 25/30 (GARAŽA, GASILSKA VOZILA, PRALNICA)","M2",624]
[]
[null,14,"DOPLAČILO NA POSTAVKO A-3/13, ZA ZGLADITEV ZGORNJE POVRŠINE AB TALNE PLOŠČE ZA KASNEJŠI EPOKSI PREMAZ","M2",624]
[]
[null,15,"DOBAVA IN BETONIRANJE AB KONSTRUKCIJ Z BETONOM C 25/30 - STENE DEB. 20 CM (STENA V GARAŽI)","M3",2]
[]
[null,16,"ENAKO KOT POSTAVKA A-3/15, LE STENE STOLPA","M3",35]
[]
[null,17,"ENAKO KOT POSTAVKA A-3/15, LE STENE DELOVNE JAME ","M3",7]
[]
[null,18,"ENAKO KOT POSTAVKA A-3/15, LE STENE JAŠKA ZA DVIGALO ","M3",11]
[]
[null,19,"DOBAVA IN BETONIRANJE AB KONSTRUKCIJ Z BETONOM C 25/30 - VERTIKALNE ZIDNE VEZI","M3",4]
[]
[null,20,"DOBAVA IN BETONIRANJE AB KONSTRUKCIJ Z BETONOM C 25/30 - HORIZONTALNE ZIDNE VEZI, NOSILCI, PREKLADE","M3",27]
[]
[null,21,"DOBAVA IN BETONIRANJE AB KONSTRUKCIJ Z BETONOM C 25/30 - MASIVNA RAVNA STREŠNA PLOŠČA DEB. 20 CM NAD STOLPOM IN DEL NAD HODNIKOM PRI STEKLENI STENI OB STOLPU  IN DEL NAD PISARNO DIREKTORJA OZ. NAD DISPEČERJEM","M3",13]
[]
[null,22,"DOBAVA IN BETONIRANJE AB KONSTRUKCIJ Z BETONOM C 25/30 - RAVNI KONZOLNI STREŠNI NAPUŠČ DEB. 10 CM NAD VHODOM V PROSTOR ZA GASILSKA VOZILA","M3",8]
[]
[null,23,"DOBAVA IN BETONIRANJE AB KONSTRUKCIJ Z BETONOM C 25/30 - ATIKA DEB. 15-20 CM","M3",26]
[]
[null,24,"DOBAVA IN BETONIRANJE AB KONSTRUKCIJ Z BETONOM C 25/30 - STOPNICE IN PODESTI","M3",6]
[]
[null,25,"DOBAVA IN LEPLJENJE STIROPORA DEB. 1 CM, VIŠ. 14 CM -  ZA DILATACIJO AB TALNE PLOŠČE ","M1",141]
[]
[null,26,"REZANJE TALNIH DILATACIJ V AB TALNI PLOŠČI ","M1",194]
[]
[null,27,"KITANJE TALNIH DILATACIJ V AB TALNI PLOŠČI Z DVOKOMPONENTNIM TRAJNO ELASTIČNIM KITOM","M1",335]
[]
[null,28,"DOBAVA IN MONTAŽA REBRASTE ARMATURE S500B DO FI 12 MM","KG",11200]
[]
[null,29,"DOBAVA IN MONTAŽA REBRASTE ARMATURE S500B NAD FI 12 MM","KG",23500]
[]
[null,30,"DOBAVA IN MONTAŽA ARMATURNIH MREŽ MA 500/560","KG",17100]
[]
[null,31,"IZDELAVA, DOBAVA IN MONTAŽA AB MONTAŽNIH ELEMENTOV PO NASLEDNJI SPECIFIKACIJI:"]
[]
[null,"I.","AB  ELEMENTI  KONSTRUKCIJE  "]
[null,null,"Steber dim.50/50cm z konzolami"]
[null,null,"l=8,80 - 9,15m","kos",21]
[null,null,"Steber dim.50/50cm"]
[null,null,"l=5,17-5,37m","kos",6]
[null,null,"Steber dim.50/50cm "]
[null,null,"l=3,57m","kos",2]
[null,null,"Stropni nosilec\"L\" dim.65/60cm,"]
[null,null,"L=5,50m,kos.4","m'",22]
[null,null,"Stropni nosilec dim.50/60cm,"]
[null,null,"L=4,00 - 9,35m,kos.17","m'",122.25]
[null,null,"Stropne plošče PVP200,"]
[null,null,"l=5,14-6,14m / nos.6,00kN/m2","m2",382.5]
[null,null,"Stropni nosilec\"L\" dim.65/60cm,"]
[null,null,"L=7,50m,kos.2","m'",15]
[null,null,"Stropne plošče PVP265,"]
[null,null,"l=8,85m / nos.6,00kN/m2","m2",106.2]
[null,null,"Robni nosilec dim.50/60cm"]
[null,null,"l=4,50-11,50m,kos5","m'",40.85]
[null,null,"Strešni \"L\" nosilec dim.65/60,"]
[null,null,"l=7,50-8,85m,kos.8","m'",66.1]
[null,null,"Strešne plošče PVP265,"]
[null,null,"l=8,85m-11,50m / nos.6,00kN/m2","m2",515.65]
[null,null,"Strešni \"T\" nosilec dim.50/60,"]
[null,null,"l=5,14-9,35m,kos.21","m'",159.3]
[null,null,"Strešne plošče PVP200,"]
[null,null,"l=5,14 - 9,35m / 1,50kN/m2","m2",511.6]
[null,null,"Robni nosilci \"T\" 50/60cm"]
[null,null,"l=9,35m,kos 1","m/",9.35]
[null,null,"                 MONTAŽNA KONSTRUKCIJA   SKUPAJ:    "]
[null,null,"Opomba!",null," "]
[null,null,"V  AB konstrukcije ni zajeto:"]
[null,null,"  - zalivanje ležišč in spojev med PVP ploščami in nosilci s potrebno armaturo"]
[null,null,"  - sidrni material za sidranje jeklenih konstrukcij (fasada,kritina,nadstreški,ipd..) in"]
[null,null,"    AB monolitnih konstrukcij."]
[]
[null,"II.","AB FASADA "]
[null,32,"Fasadni elementi,vertikalni,širine do 2,00m,višine do 5,35m,debeline 26cm z vmesno neprekinjeno toplotno izolacijo d=8cm.Obdelava fasade na zunanji strani žlebljena struktura (izgled klan beton). Stiki med elementi obojestransko kitani s trajno elastičnim kitom. "]
[null,null,"                 FASADNI ELEMENTI       SKUPAJ:    ","m2",436.3]
[]
[null,null,"BETONSKA DELA SKUPAJ"]
[]
[null,4,"ZIDARSKA DELA"]
[null,null,"OPOMBA!"]
[null,null,"Vsa dela se morajo izvajati v skladu z načrtom in tehničnim poročilom arhitekture in gradbenih konstrukcij ter standardi."]
[null,null,"V ceni upoštevati tudi: vsa pripravljalna in zaključna dela; notranji in zunanji vertikalni ter horizontalni transport; stene in zidovi morajo biti popolnoma ravni v horizontalni in vertikalni smeri; upoštevati vse predpise in standarde za področje veznih sredstev in elementov. (kjer je izvedena predhodna hidroizolacija se pred polaganjem končnega tlaka opravi preizkus tesnosti)"]
[]
[null,1,"DOBAVA IN NAPRAVA HORIZONTALNE HIDROIZOLACIJE TLAKA Z 1X PLASTOMER-BIT. TRAKOVI NPR. IZOTEKT T4 ALI EKVIVALENTNO S POLNIM VARJENJEM S PREDHODNIM HLADNIM BIT. PREMAZOM NPR. IBITOL.","M2",1096]
[]
[null,2,"DOBAVA IN NAPRAVA HORIZONTALNE HIDROIZOLACIJE TLAKA S 3X PREMAZOM S HIDROSTOPOM - POD AB STENAMI, AB STEBRI IN AB VERTIKALNIMI ZIDNIMI VEZMI.","M2",12]
[]
[null,3,"DOBAVA IN NAPRAVA VERTIKALNE HIDROIZOLACIJE VKOPANIH AB STEN Z 1X PLASTOMER-BIT. TRAKOVI NPR. IZOTEKT T4 ALI EKVIVALENTNO S POLNIM VARJENJEM S PREDHODNIM HLADNIM BIT. PREMAZOM NPR. IBITOL. (JAŠEK ZA DVIGALO IN DELOVNA JAMA)","M2",56]
[]
[null,4,"DOBAVA IN NAPRAVA ZAŠČITE VERTIKALNE HIDROIZOLACIJE Z EKSTRUDIRANIM POLISTIRENOM DEB. 5 CM. (JAŠEK ZA DVIGALO IN DELOVNA JAMA)","M2",56]
[]
[null,5,"DOBAVA IN NAPRAVA HORIZONTALNE HIDROIZOLACIJE TLAKA (SANITARIJE V ETAŽI) Z DVEMA SLOJEMA KOT NPR. MAPELASTIC ALI EKVIVALENTNO Z VMESNO ALKALNO ODPORNO MREŽICO IZ STEKLENIH VLAKEN VKLJUČNO Z MAPEBAND GUMIRANIMI POLIESTERSKIMI TRAKOVI, VOGALNIMI ELEMENTI IN MANŠETAMI ZA TESNJENJE VOGALOV IN ROBOV TER OBZIDNIMI ZAVIHKI VIŠ. DO 20 CM. OBRAČUNA SE HORIZONTALNA PROJEKCIJA PROSTORA. ","M2",32]
[]
[null,6,"DOBAVA IN NAPRAVA VERTIKALNE HIDROIZOLACIJE STEN V SANITARIJAH ZA TUŠ KADJO Z DVEMA SLOJEMA MAPELASTIC Z VMESNO ALKALNO ODPORNO MREŽICO IZ STEKLENIH VLAKEN VKLJUČNO Z MAPEBAND  GUMIRANIMI POLIESTERSKIMI TRAKOVI, VOGALNIMI ELEMENTI IN MANŠETAMI ZA TESNJENJE VOGALOV IN ROBOV. ","M2",38]
[]
[null,7,"DOBAVA IN ZIDANJE NOTRANJIH OPEČNIH NOSILNIH ZIDOV DEB. 20 CM Z MODULARNO OPEKO MO20 IN ACM 1:3:9 (PRITLIČJE)","M3",101]
[]
[null,8,"DOBAVA IN NAPRAVA HORIZONTALNE HIDROIZOLACIJE TLAKA SANITARIJ V ETAŽAH Z DVEMA SLOJEMA (kot npr. MAPELASTIC) Z VMESNO ALKALNO ODPORNO MREŽICO IZ STEKLENIH VLAKEN VKLJUČNO (kot npr. MAPEBAND) GUMIRANIMI POLIESTRSKIMI TRAKOVI, VOGALNIMI ELEMENTI IN MANŠETAMI ZA TESNJENJE VOGALOV IN ROBOV TER OBZIDNMI ZAVIHKI VIŠINE DO 20 cm. OBRAČUNA SE HORIZONTALNA PROJEKCIJA PROSTORA. PRED POLAGANJEM KERAMIKE SE IZVEDE PREIZKUS TESNOSTI. (UPORABLJENO KOMERCIALNO IME KOT NPR.)","M2",75]
[]
[null,9,"DOBAVA IN NAPRAVA VERTIKALNE HIDROIZOLACIJE STEN V SANITARIJAH ZA KOPALNO IN TUŠ KADJO Z DVEMA SLOJEMA MAPELASTIC Z VMESNO ALKALNO ODPORNO MREŽICO IZ STEKLENIH VALAKEN VKLJUČNO Z MAPEBAND GUMIRANIMI POLIESTRSKIMI TRAKOVI, VOGALNIMI ELEMENTI IN MANŠETAMI ZA TESNJENJE VOGALOV IN ROBOV. PRED POLAGANJEM KERAMIKE SE IZVEDE PREIZKUS TESNOSTI.","M2",28]
[]
[null,10,"DOBAVA IN ZIDANJE ZUNANJIH NOSILNIH ZIDOV DEB. 20 CM Z YTONG SIPOREX ZIDNIMI BLOKI OZNAKA ZB 20 IN YTONG BELO LEPILNO MALTO. VIŠINA ZIDOV DO 5,00 M. GRADNJA Z UPORABO GRADBENIH MATERIALOV IN ELEMENTOV SISTEMA YTONG SE MORA IZVAJATI PO TEHNIČNIH NAVODILIH PROIZVAJALCA YTONG (NADSTROPJE)","M3",139]
[null,null,"."]
[null,11,"DOBAVA IN ZIDANJE NOTRANJIH NENOSILNIH PREGRADNIH ZIDOV DEB. 15 CM Z YTONG SIPOREX ZIDNIMI PLOŠČAMI OZNAKA ZP 15 IN YTONG BELO LEPILNO MALTO. VIŠINA ZIDOV DO 5,00 M. GRADNJA Z UPORABO GRADBENIH MATERIALOV IN ELEMENTOV SISTEMA YTONG SE MORA IZVAJATI PO TEHNIČNIH NAVODILIH PROIZVAJALCA YTONG (NADSTROPJE)","M2",26]
[]
[null,12,"DOBAVA IN MONTAŽA YTONG SIPOREX NOSILNIH PREKLAD OZNAKA NP 20 DIM. 150X20X25 CM","KD",22]
[]
[null,13,"DOBAVA IN MONTAŽA YTONG SIPOREX NENOSILNIH PREKLAD OZNAKA NEP 15 DIM. 130X15X25 CM","KD",1]
[]
[null,14,"OBZIDAVA TUŠ KADI.  ","KD"]
[]
[null,15,"DOBAVA IN NAPRAVA GROBEGA IN FINEGA NOTRANJEGA OMETA OPEČNIH ZIDOV Z GACM 1:2:6 IN FAM 1:3 S PREDHODNIM OBRIZGOM Z RCM 1:2. STROJNA IZVEDBA. (PRITLIČJE)","M2",1118]
[]
[null,16,"DOBAVA IN NAPRAVA NOTRANJEGA TANKOSLOJNEGA FINEGA OMETA YTONG SIPOREX ZIDOV Z YTONG MALTO ZA NOTRANJE OMETE. (NADSTROPJE)","M2",56]
[]
[null,17,"DOBAVA IN POLAGANJE LOČILNEGA SLOJA PE FOLIJA DEB. 0,20 MM IN TOPLOTNE IZOLACIJE XPS EKSTRUDIRAN POLISTIREN DEB. 7 CM NA TLAK - POD AB TALNO PLOŠČO (GARAŽA, GASILSKA VOZILA, PRALNICA)","M2",624]
[]
[null,18,"DOBAVA IN NAPRAVA PLAVAJOČEGA MIKROARMIRANEGA CEMENTNEGA ESTRIHA DEB. 9 CM, LOČILNI SLOJ PE FOLIJA DEB. 0,20 MM,  TOPLOTNA IZOLACIJA XPS EKSTRUDIRAN POLISTIREN DEB. 9 CM VKLJUČNO Z OBZIDNO DILATACIJO DEB. 0,5 CM IN POTREBNIMI TALNIMI DILATACIJAMI. (PRITLIČJE)","M2",363]
[]
[null,19,"DOBAVA IN NAPRAVA PLAVAJOČEGA MIKROARMIRANEGA CEMENTNEGA ESTRIHA DEB.  6 CM, LOČILNI SLOJ PE FOLIJA DEB. 0,20 MM,  TOPLOTNA IZOLACIJA XPS EKSTRUDIRAN POLISTIREN DEB. 5 CM VKLJUČNO Z OBZIDNO DILATACIJO DEB. 0,5 CM IN POTREBNIMI TALNIMI DILATACIJAMI. (NADSTROPJE)","M2",448]
[]
[null,20,"DOBAVA IN MONTAŽA SAMOČISTILNEGA OTIRAČA VEL. 150X60 CM V INOX OKVIRJU - POTOPLJEN/POGLOBLJEN V TLAK Z LOVILNO POSODO ZA UMAZANIJO (kot npr. EMCO)","KD",1]
[]
[null,21,"ENAKO KOT POSTAVKA A-4/18, LE VEL. 200 x 80 CM ","KD",1]
[]
[null,22,"ZAŠČITA CEVI STROJNIH IN ELEKTRO INSTALACIJ S CEMENTNO MALTO (CEVI NA TLAKU)","M3",3]
[]
[null,23,"IZRAVNAVA ZA NOTRANJE OKENSKE POLICE ŠIRINE DO 20 CM S CM 1:2 ALI FINIM BETONOM VKLJUČNO S POTREBNIM OPAŽEM - V ZIDANIH STENAH","M1",57]
[]
[null,24,"ENAKO KOT POSTAVKA A-4/21, LE ZA ZUNANJE OKENSKE POLICE ","M1",55]
[]
[null,25,"DOBAVA IN VGRADITEV TESNILNIH TRAKOV ZA DELOVNE STIKE IZ PVC NPR. SIKA V-32 (JAŠEK ZA DVIGALO IN DELOVNA JAMA)","M1",30]
[]
[null,26,"ZAKLJUČNO ČIŠČENJE OBJEKTA PO KONČANIH DELIH VKLJUČNO Z VRATI, ZASTEKLENIMI OKNI, STENSKO KERAMIKO.OBRAČUNA SE 1X TLORISNA POVRŠINA NOTRANJIH PROSTOROV.","M2",1487]
[]
[null,27,"RAZNA MANJŠA GRADBENA DELA, KI SE IZVAJAJO V REŽIJI (OCENA). OBRAČUN SE BO VRŠIL NA PODLAGI DEJANSKO PORABLJENEGA ČASA IN MATERIALA, EVIDENTIRAN V GRADBENEM DNEVNIKU IN POTRJEN OD NADZORNEGA ORGANA NAROČNIKA."]
[null,null,"PKVD  ","UR",100]
[null,null,"KVD   ","UR",100]
[null,null,"GRADBENI MATERIAL  EUR 1.000,00","KD",1]
[]
[null,null,"ZIDARSKA DELA SKUPAJ"]
[]
[null,5,"TESARSKA DELA"]
[null,null,"OPOMBA!"]
[null,null,"Vsa dela se morajo izvajati v skladu z načrtom in tehničnim poročilom arhitekture in gradbenih konstrukcij ter standardi. "]
[null,null,"Pri opaženju tudi upoštevati: vsa pripravljalna in zaključna dela; vse vertikalne in horizontalne prenose, transporte in prevoze; opaž vidnih betonov iz gladkih opažnih elementov, če je to v poz. posebej zahtevano; vsa vezanja in podpiranja opažev; razopaženje po končanih delih."]
[]
[null,1,"NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA SPODNJO STOPNJO AB TOČKOVNIH TEMELJEV","M2",163]
[]
[null,2,"NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA ZGORNJO STOPNJO AB TOČKOVNIH TEMELJEV ","M2",112]
[]
[null,3,"NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB ČAŠO V ZGORNJI STOPNJI AB TOČKOVNIH TEMELJEV ","M2",58]
[]
[null,4,"NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB PASOVNE TEMELJE IN AB TEMELJNE GREDE","M2",527]
[]
[null,5,"NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB STENE VKLJUČNO Z NAPRAVO TALNIH VODIL (STENA V GARAŽI)","M2",21]
[]
[null,6,"ENAKO KOT POSTAVKA A-5/5, LE ZA AB STENE STOLPA","M2",463]
[]
[null,7,"ENAKO KOT POSTAVKA A-5/5, LE ZA AB STENE JAŠKA ZA DVIGALO ","M2",108]
[]
[null,8,"ENAKO KOT POSTAVKA A-5/5, LE ZA AB STENE DELOVNE JAME ","M2",66]
[]
[null,9,"NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB VERTIKALNE ZIDNE VEZI","M2",68]
[]
[null,10,"NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB NOSILCE IN PREKLADE, Z VIŠINO PODPIRANJA DO 3,00 M","M2",56]
[]
[null,11,"NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB NOSILCE IN PREKLADE, Z VIŠINO PODPIRANJA NAD 3,00 DO 5,00 M","M2",33]
[]
[null,12,"NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA ROBOVE AB TEMELJNE PLOŠČE JAŠKA ZA DVIGALO IN AB TALNE PLOŠČE DELOVNE JAME VIŠ. DO 50 CM","M2",11]
[]
[null,13,"ENAKO KOT POSTAVKA A-5/12, LE ZA ROBOVE AB TEMELJNE PLOŠČE STOLPA VIŠ. 100 CM","M2",28]
[]
[null,14,"NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB RAVNE MASIVNE STROPNE PLOŠČE, Z VIŠINO PODPIRANJA NAD 3,00 DO 5,00 M (PRI STOPNICAH)","M2",17]
[]
[null,15,"NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB STOPNIŠČNE PODESTE V STOLPU, S PODPIRANJEM NA NOTRANJI DELOVNI ODER STOLPA","M2",4]
[]
[null,16,"NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB RAVNO MASIVNO STREŠNO PLOŠČO NAD STOLPOM, S PODPIRANJEM NA NOTRANJI DELOVNI ODER STOLPA","M2",12]
[]
[null,17,"NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB RAVNE MASIVNE KONZOLNE STREŠNE PLOŠČE, Z VIŠINO PODPIRANJA NAD 3,00 DO 4,00 M (DEL NAD HODNIKOM PRI STEKLENI STENI OB STOLPU  IN DEL NAD PISARNO DIREKTORJA OZ. NAD DISPEČERJEM)","M2",29]
[]
[null,18,"NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB RAVNI KONZOLNI STREŠNI NAPUŠČ NAD VHODOM V PROSTOR ZA GASILSKA VOZILA, Z VIŠINO PODPIRANJA NAD 4,00 DO 5,00 M","M2",53]
[]
[null,19,"NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB ATIKO","M2",292]
[]
[null,20,"NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB HORIZONTALNE ZIDNE VEZI IN ROBOVE AB MASIVNIH PLOŠČ VIŠINE DO 30 CM ","M2",167]
[]
[null,21,"NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA  ROBOVE AB TALNE PLOŠČE VIŠINE DO 20 CM ","M2",13]
[]
[null,22,"NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB RAVNE STOPNICE IN PODESTE, Z VIŠINO PODPIRANJA DO 5,00 M","M2",25]
[]
[null,23,"NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA POGLOBITVE/NIŠE VEL. OD 0,05 DO 1,00 M2, GLOBINE 10-20 CM V AB STENAH DEB. 20 CM ZA ELEKTRO OMARICE, IPD","M2",2]
[]
[null,24,"NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA ODPRTINE VEL. OD 0,05 DO 2,00 M2 V AB STROPNI ALI STREŠNI PLOŠČI DEB. 20 CM ZA PREHOD INŠTALACIJ IN KANALIZACIJE","M2",2]
[]
[null,25,"NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA ODPRTINE VEL. OD 0,05 DO 1,00 M2 V AB STENAH DEB. 20 CM ZA PREHOD INŠTALACIJ IN KANALIZACIJE","M2",2]
[]
[null,26,"NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA ODPRTINE VEL. OD 0,05 DO 1,00 M2 V AB PASOVNIH TEMELJIH IN AB TEMELJNIH GREDAH DEB. 30-50 CM ZA PREHOD INŠTALACIJ IN KANALIZACIJE","M2",12]
[]
[null,27,"MONTAŽA IN DEMONTAŽA ODRA V STOLPU. STOLP VIŠINE 17,00 M. OBRAČUNA SE 1X PROSTORNINA STOLPA.","M3",182]
[]
[null,28,"MONTAŽA IN DEMONTAŽA PREMIČNIH ODROV V PROSTORIH VIŠINE NAD 3,00 DO 4,00 M. OBRAČUNA SE 1X TLORISNA POVRŠINA PROSTOROV.","M2",440]
[]
[null,29,"MONTAŽA IN DEMONTAŽA PREMIČNIH ODROV V PROSTORIH VIŠINE NAD 4,00 DO 5,00 M. OBRAČUNA SE 1X TLORISNA POVRŠINA PROSTOROV.","M2",996]
[]
[null,30,"MONTAŽA IN DEMONTAŽA CEVNEGA FASADNEGA ODRA VIŠ. DO 20,00 M VKLJUČNO Z NAJEMNINO.","M2",1883]
[]
[null,null,"TESARSKA DELA SKUPAJ"]
[]
[null,6,"KANALIZACIJA"]
[null,null,"OPOMBA!"]
[null,null,"VSA IZKOPNA DELA IN TRANSPORTI IZKOPNIH MATERIALOV SE OBRAČUNAJO PO PROSTORNINI ZEMLJINE V RAŠČENEM STANJU. VSA NASIPNA DELA SE OBRAČUNAJO PO PROSTORNINI ZEMLJINE V VGRAJENEM STANJU. MOREBITNE ZAČASNE DEPONIJE ZEMELJSKEGA MATERIALA IN POTREBNE TRANSPORTE V ZVEZI  S TEM JE POTREBNO UPOŠTEVATI V ENOTNIH CENAH."]
[]
[null,1,"ZAKOLIČBA TRASE KANALIZACIJE IN ZAVAROVANJE ZAKOLIČBE TER POSTAVITEV POTREBNIH GRADBENIH PROFILOV. OBRAČUNA SE 1X CELOTNA DOLŽINA TRASE KANALIZACIJE.","M1",320]
[]
[null,2,"STROJNI IZKOP JARKOV IN JAM ZA KANALIZACIJO V TERENU II.-III. KTG. Z ZASIPOM PO POLOŽENIH CEVEH Z MATERIALOM OD IZKOPA V PLASTEH PRIMERNE DEBELINE Z NABIJANJEM TER ODVOZOM ODVIŠNEGA MATERIALA V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI DO 10,00 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS.","M3",303]
[]
[null,3,"ROČNI IZKOP JARKOV IN JAM ZA KANALIZACIJO V TERENU II.-III. KTG. Z ODVOZOM IZKOPANEGA MATERIALA V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI DO 10,00 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS. IZKOP SE IZVAJA NA MESTU KRIŽANJ Z EV. ELEKTRO KABLI, PTT KABLI, OZEMLJITVAMI IN ZARADI ISKANJA OBSTOJEČIH VODOV. ","M3",10]
[]
[null,4,"RAZPIRANJE IZKOPANEGA JARKA NA MESTIH, KJER OBSTAJA MOŽNOST ZASIPANJA ","M2",12]
[]
[null,5,"PLANIRANJE DNA JARKOV IN JAM ZA KANALIZACIJO S TOČNOSTJO +- 1 CM Z UTRJEVANJEM ","M2",188]
[]
[null,6,"DOBAVA IN POLAGANJE PVC KANALIZACIJSKIH CEVI TIP SN1000 DN 400 MM (kot npr. AMIANPIT) VKLJUČNO Z NAPRAVO BETONSKE POSTELJICE DEB. 10+DN/10 CM S POLNIM OBBETONIRANJEM CEVI V DEBELINI 10 CM, BETON C 16/20 VKLJUČNO S FAZONSKIMI KOSI (KOLENA, REDUKCIJE,…)","M1",12]
[]
[null,7,"ENAKO KOT POSTAVKA A-6/6, LE DN 350 MM","M1",16]
[]
[null,8,"ENAKO KOT POSTAVKA A-6/6, LE DN 300 MM","M1",33]
[]
[null,9,"ENAKO KOT POSTAVKA A-6/6, LE DN 250 MM","M1",12]
[]
[null,10,"ENAKO KOT POSTAVKA A-6/6, LE DN 200 MM","M1",63]
[]
[null,11,"ENAKO KOT POSTAVKA A-6/6, LE DN 150 MM","M1",147]
[]
[null,12,"ENAKO KOT POSTAVKA A-6/6, LE DN 120 MM","M1",14]
[]
[null,13,"ENAKO KOT POSTAVKA A-6/6, LE DN 110 MM","M1",13]
[]
[null,14,"ENAKO KOT POSTAVKA A-6/6, LE DN 75 MM","M1",10]
[]
[null,15,"DOBAVA IN NAPRAVA POLIESTRSKEGA PESKOLOVCA DN 300 MM, GLOBINE 1,00 M, Z NAPRAVO DNA IN PRIKLJUČKOV, Z LTŽ POKROVOM NOSILNOSTI 400 KN VKLJUČNO Z IZDELAVO AB OKVIRJA. ","KD",6]
[]
[null,16,"DOBAVA IN NAPRAVA POLIESTRSKEGA REVIZIJSKEGA JAŠKA DN 600 MM, GLOBINE DO 1,00 M, Z NAPRAVO DNA IN PRIKLJUČKOV, Z LTŽ POKROVOM NOSILNOSTI 400 KN VKLJUČNO Z IZDELAVO AB OKVIRJA.  ","KD",4]
[]
[null,17,"DOBAVA IN NAPRAVA POLIESTRSKEGA REVIZIJSKEGA JAŠKA DN 600 MM, GLOBINE NAD 1,00 DO 2,00 M, Z NAPRAVO DNA IN PRIKLJUČKOV, Z LTŽ POKROVOM NOSILNOSTI 400 KN VKLJUČNO Z IZDELAVO AB OKVIRJA.  ","KD",2]
[]
[null,18,"DOBAVA IN NAPRAVA POLIESTRSKEGA REVIZIJSKEGA JAŠKA DN 600 MM, GLOBINE DO 1,00 M, Z NAPRAVO DNA IN PRIKLJUČKOV, S PLINOTESNIM LTŽ POKROVOM NOSILNOSTI 400 KN VKLJUČNO Z IZDELAVO AB OKVIRJA.  ","KD",5]
[]
[null,19,"DOBAVA IN NAPRAVA POLIESTRSKEGA REVIZIJSKEGA JAŠKA DN 600 MM, GLOBINE NAD 1,00 DO 2,00 M, Z NAPRAVO DNA IN PRIKLJUČKOV, S PLINOTESNIM LTŽ POKROVOM NOSILNOSTI 400 KN VKLJUČNO Z IZDELAVO AB OKVIRJA.  ","KD",5]
[]
[null,20,"DOBAVA IN NAPRAVA POLIESTRSKEGA CESTNEGA PESKOLOVA DN 500 MM, GLOBINE NAD 1,00 DO 1,50 M, Z NAPRAVO DNA IN PRIKLJUČKOV, Z LTŽ REŠETKO NOSILNOSTI 400 KN VKLJUČNO Z IZDELAVO AB OKVIRJA. ","KD",3]
[]
[null,21,"DOBAVA IN NAPRAVA POLIESTRSKEGA REVIZIJSKEGA JAŠKA DN 300 MM, GLOBINE DO 1,00 M, Z NAPRAVO DNA IN PRIKLJUČKOV, Z LTŽ REŠETKO NOSILNOSTI 400 KN VKLJUČNO Z IZDELAVO AB OKVIRJA.  (EKOLOŠKI OTOK)","KD",1]
[]
[null,22,"DOBAVA IN MONTAŽA TALNE LINIJSKE REŠETKE ACO DRAIN RINNE S 150 K OBREMENITVENI RAZRED F 900 VKLJUČNO Z OBBETONIRANJEM IN NAPRAVO VSEH POTREBNIH ZEMELJSKIH DEL IN PRIKLJUČKA NA KANALIZACIJO.","M1",138]
[]
[null,23,"DOBAVA IN MONTAŽA KOMPLET POLIESTRSKEGA KOALESCENTNEGA LOVILCA OLJ Z USEDALNIKOM IN BY-PASSOM KOT NPR.Tip Aquareg NG 10 bp (PROIZVAJALCA REGENERACIJA d.o.o.), Z LTŽ POKROVOM 600X600 MM NOSILNOSTI 400 KN VKLJUČNO Z IZDELAVO AB OKVIRJA. NAZIVNA VELIKOST 50 LIT/S. V CENI JE ZAJETI TUDI VSA POTREBNA GRADBENA DELA IN MERITVE IZTOČNIH PARAMETROV.","KD",1]
[]
[null,24,"NAPRAVA VODOTESNEGA PRIKLJUČKA NOVE PVC KANALIZACIJSKE CEVI DN 250 MM NA OBSTOJEČ JAŠEK JAVNE KANALIZACIJE. IZVEDBA PO NAVODILIH UPRAVLJALCA KANALIZACIJE. (FEKALNA KANALIZACIJA)","KD",1]
[]
[null,25,"NAPRAVA VODOTESNEGA PRIKLJUČKA NOVE PVC KANALIZACIJSKE CEVI DN 400 MM NA OBSTOJEČ JAŠEK JAVNE KANALIZACIJE. IZVEDBA PO NAVODILIH UPRAVLJALCA KANALIZACIJE. (METEORNA KANALIZACIJA)","KD",1]
[]
[null,26,"TLAČNI PREIZKUS VODOTESNOSTI KANALIZACIJE","M1",320]
[]
[null,27,"SNEMANJE KANALIZACIJE S KAMERO","M1",320]
[]
[null,null,"KANALIZACIJA SKUPAJ"]
[]
[null,"B","OBRTNIŠKA DELA"]
[]
[null,1,"KROVSKO-KLEPARSKA DELA"]
[null,null,"OPOMBA! "]
[null,null,"NAČIN PRITRJEVANJA JE DIMENZIONIRATI NA III. VETROVNO CONO (BURJA DO 230 km/h). IZVAJALEC PREDHODNO DOSTAVI NAČRT IN IZRAČUN PRITRDITVE."]
[]
[null,1,"DOBAVA IN POKRIVANJE RAVNE AB STREHE (STREŠNI NAKLON 2%) V SLEDEČI SESTAVI: - PVC HIDROIZOLACIJSKA MEMBRANA KOT NPR. SIKA PLAN 15 G TESNILNA FOLIJA ALI TEHNIČNO ENAKOVREDNO, - TRDA TOPLOTNA IZOLACIJA DEB. 20 CM, - SIKA VAP 0,3 TESNILNA PARNA ZAPORA ALI TEHNIČNO ENAKOVREDNO. FOLIJA JE PREKLOPNO VARJENA Z VROČIM ZRAKOM IN MEHANSKO PRITRJENA NA PODLAGO. ","M2",1046]
[]
[null,2,"DOBAVA IN POKRIVANJE RAVNE AB STREHE (STREŠNI NAKLON 2%) V SLEDEČI SESTAVI: - PVC HIDROIZOLACIJSKA MEMBRANA KOT NPR. SIKA PLAN 15 G TESNILNA FOLIJA ALI TEHNIČNO ENAKOVREDNO, - LOČILNI SLOJ POLIESTERSKI FILC 300 G. FOLIJA JE PREKLOPNO VARJENA Z VROČIM ZRAKOM IN MEHANSKO PRITRJENA NA PODLAGO. (AB RAVNI KONZOLNI STREŠNI NAPUŠČ NAD VHODOM V PROSTOR ZA GASILSKA VOZILA)","M2",49]
[]
[null,3,"DOBAVA IN NAPRAVA OBSTENSKEGA VERTIKALNEGA ZAKLJUČKA R.Š. DO 50 CM V SLEDEČI SESTAVI: - LOČILNI SLOJ POLIESTERSKI FILC 300 G, - PVC HIDROIZOLACIJSKA MEMBRANA KOT NPR. SIKA PLAN 15 G TESNILNA FOLIJA ALI TEHNIČNO ENAKOVREDNO. FOLIJA JE PREKLOPNO VARJENA Z VROČIM ZRAKOM IN MEHANSKO PRITRJENA NA PODLAGO. ","M2",196]
[]
[null,4,"DODATEK NA POST. B-1/1. ZA NAPRAVO ZAOKROŽENE MULDE ZA ŽLOTO V TOPLOTNI IZOLACIJI. MULDA V NAKLONU PROTI ODTOKOM","M1",112]
[]
[null,5,"DOBAVA IN POLAGANJE SIKA POHODNE FOLIJE NA ŽE PREJ POLOŽENO PVC HIDROIZOLACIJSKO MEMBRANO KOT NPR. SIKA PLAN 15 G.","M2",70]
[]
[null,6,"DOBAVA IN NAPRAVA TALNEGA TIPSKEGA IZLIVA ŽLOTE NA RAVNI STREHI Z NAPRAVO  PRIKLJUČKA S CEVJO FI 15 CM NA ODTOČNO STREŠNO CEV FI 15 CM IZ JEKLENE POCINKANE BARVANE PLOČEVINE VKLJUČNO S PROTILISTNIM KOŠEM. ","KD",13]
[]
[null,7,"DOBAVA IN NAPRAVA TALNEGA TIPSKEGA IZLIVA ŽLOTE NA RAVNI STREHI Z NAPRAVO  PRIKLJUČKA S CEVJO FI 10 CM NA ODTOČNO STREŠNO CEV FI 10 CM IZ JEKLENE POCINKANE BARVANE PLOČEVINE VKLJUČNO S PROTILISTNIM KOŠEM.  (STOLP)","KD",1]
[]
[null,8,"DOBAVA IN POKRITJE VRHA AB ATIKE Z JEKLENO POCINKANO BARVANO PLOČEVINO R.Š. 40-50 CM, DEB. 0,60 MM VKLJUČNO Z NOSILNO PLOČEVINO ","M1",141]
[]
[null,9,"ENAKO KOT POSTAVKA B-1/8, LE R.Š. 30-40 CM","M1",82]
[]
[null,10,"DOBAVA IN MONTAŽA ODTOČNIH STREŠNIH CEVI FI 15 CM IZ JEKLENE POCINKANE BARVANE PLOČEVINE DEB. 0,60 MM VKLJUČNO Z OBJEMKAMI","M1",60]
[]
[null,11,"DOBAVA IN MONTAŽA ODTOČNIH STREŠNIH CEVI FI 10 CM IZ JEKLENE POCINKANE BARVANE PLOČEVINE DEB. 0,60 MM VKLJUČNO Z OBJEMKAMI (STOLP)","M1",15]
[]
[null,12,"DOBAVA IN MONTAŽA ODTOČNIH STREŠNIH CEVI FI 8 CM IZ JEKLENE POCINKANE BARVANE PLOČEVINE DEB. 0,60 MM VKLJUČNO Z OBJEMKAMI (RAVNA STREHA OB STOLPU NAD HODNIKOM)","M1",2]
[]
[null,13,"DOBAVA IN MONTAŽA KAPNE OBROBE R.Š. 30-40 CM, IZ JEKLENE POCINKANE BARVANE PLOČEVINE DEB. 0,60 MM. (AB RAVNI KONZOLNI STREŠNI NAPUŠČ NAD VHODOM V PROSTOR ZA GASILSKA VOZILA)","M1",55]
[]
[null,14,"DOBAVA IN MONTAŽA VISEČEGA STREŠNEGA ŽLEBA R.Š. 33 CM IZ JEKLENE POCINKANE BARVANE PLOČEVINE DEB. 0,60 MM. (RAVNA STREHA OB STOLPU NAD HODNIKOM)","M1",3]
[]
[null,15,"DOBAVA IN MONTAŽA PRIKLJUČKA STREŠNEGA ŽLEBA NA ODTOČNO STREŠNO CEV FI 8 CM IZ JEKLENE POCINKANE BARVANE PLOČEVINE DEB. 0,60 MM. (RAVNA STREHA OB STOLPU NAD HODNIKOM)","KD",1]
[]
[null,16,"DOBAVA IN MONTAŽA PRIKLJUČKA ODTOČNE STREŠNE CEVI FI 8 CM NA ODTOČNO STREŠNO CEV FI 10 CM IZ JEKLENE POCINKANE BARVANE PLOČEVINE DEB. 0,60 MM. (RAVNA STREHA OB STOLPU NAD HODNIKOM)","KD",1]
[]
[null,17,"DOBAVA IN MONTAŽA JEKLENIH ODTOČNIH STREŠNIH CEVI FI 15 CM VKLJUČNO S KOLENOM 90*, DOLŽINE 1,50 M, PROTIKOROZIJSKO ZAŠČITENE IN BARVANE KOMPLET Z OBJEMKAMI IN POKRIVNO ROZETO.","KD",6]
[]
[null,18,"DOBAVA IN IZDELAVA ZAKLJUČKA HIDROIZOLACIJSKE MEMBRANE SIKA NA FASADO VKLJUČNO Z GUMIRANO LETVIJO IN TESNJENJEM","M1",79]
[]
[null,19,"DOBAVA IN MONTAŽA KOTLIČKA DIM. 20X20X30 CM S PRIKLJUČKOM NA ODTOČNO STREŠNO CEV FI 15 CM, IZ JEKLENE POCINKANE BARVANE PLOČEVINE.","KD",13]
[]
[null,20,"DOBAVA IN MONTAŽA KOTLIČKA DIM. 15X15X25 CM S PRIKLJUČKOM NA ODTOČNO STREŠNO CEV FI 10 CM, IZ JEKLENE POCINKANE BARVANE PLOČEVINE. (STOLP)","KD",1]
[]
[null,21,"DOBAVA IN MONTAŽA PRELIVOV FI 15 CM, DOLŽINE 50-100 CM IZ JEKLENE POCINKANE BARVANE PLOČEVINE Z NAPRAVO PRIKLJUČKA NA KOTLIČEK. PRELIVI SKOZI AB ATIKO.","KD",13]
[]
[null,22,"DOBAVA IN MONTAŽA PRELIVOV FI 10 CM, DOLŽINE 50-100 CM IZ JEKLENE POCINKANE BARVANE PLOČEVINE Z NAPRAVO PRIKLJUČKA NA KOTLIČEK. PRELIVI SKOZI AB ATIKO. (STOLP)","KD",1]
[]
[null,null,"KROVSKO-KLEPARSKA DELA SKUPAJ"]
[]
[null,2,"KLJUČAVNIČARSKA DELA"]
[]
[null,null,"OPOMBA!"]
[null,null,"Izvajalec mora v ceni upoštevati izdelavo delavniških risb , katere potrdi statik , za nosilne konstrukcije mora izvajalec pridobiti atest za montirano konstrukcijo . Kvaliteta jeklene konstrukcije mora biti S235 , vijačni material jeklo kvalitete 8.8."]
[]
[null,1,"DOBAVA, NAPRAVA IN MONTAŽA NOTRANJEGA ENORAMNEGA STOPNIŠČA SESTOJEČE IZ; 1 STOPNIŠČNE RAME,  S 7 STOPNICAMI 20/25 CM. ŠIRINA RAME 100 CM. NOSILNA KONSTRUKCIJA JE IZ JEKLENIH  PROFILOV PROTIKOROZIJSKO ZAŠČITENI IN 2X PLESKANI, NASTOPNE PLOSKVE SO IZ POHODNIH JEKLENIH POCINKANIH MREŽ VKLJUČNO Z JEKL. SIDRNIMI PLOŠČAMI IN JEKL. VIJAKI. PROFILI SO PRITRJENI V AB KONSTRUKCIJE. IZVEDBA PO DETAJLNEM NAČRTU PROJEKTANTA. (STOPNIŠČE V DELOVNI JAMI)","KG",180]
[]
[null,2,"DOBAVA, NAPRAVA IN MONTAŽA NOTRANJEGA ENORAMNEGA STOPNIŠČA SESTOJEČE IZ; 1 STOPNIŠČNE RAME,  Z 9 STOPNICAMI 16,3X30 CM IN 1 ZGORNJEGA PODESTA VEL. 105X120 CM TER OGRAJE. ŠIRINA RAME 105 CM. NOSILNA KONSTRUKCIJA JE IZ JEKLENIH  PROFILOV PROTIKOROZIJSKO ZAŠČITENI IN 2X PLESKANI, NASTOPNE PLOSKVE IN PODEST SO IZ POHODNIH JEKLENIH POCINKANIH MREŽ; VKLJUČNO S STOPNIŠČNO OGRAJO IZ JEKLENIH PROFILOV, PROTIKOROZIJSKO ZAŠČITENI IN 2X PLESKANI, TER JEKL. SIDRNIMI PLOŠČAMI IN JEKL. VIJAKI. PROFILI SO PRITRJENI V AB KONSTRUKCIJE. IZVEDBA PO DETAJLNEM NAČRTU PROJEKTANTA. (STOPNIŠČE V NADSTROPJU OD KOTE + 3,58 NA KOTO + 5,03 M)","KG",390]
[]
[null,3,"DOBAVA, NAPRAVA IN MONTAŽA NOTRANJEGA VRETENASTEGA STOPNIŠČA PREMERA 160 CM SESTOJEČE IZ; VRETENA/STEBRA IZ JEKL. CEVI, S 27 STOPNICAMI 18,6X25 CM IN ZGORNJEGA PODESTA TER OGRAJE. NOSILNA KONSTRUKCIJA JE IZ JEKLENIH  PROFILOV PROTIKOROZIJSKO ZAŠČITENI IN 2X PLESKANI, NASTOPNE PLOSKVE IN ZGORNJI PODEST SO IZ POHODNIH JEKLENIH POCINKANIH MREŽ; VKLJUČNO S STOPNIŠČNO OGRAJO IZ JEKLENIH PROFILOV, PROTIKOROZIJSKO ZAŠČITENI IN 2X PLESKANI, TER JEKL. SIDRNIMI PLOŠČAMI IN JEKL. VIJAKI. PROFILI SO PRITRJENI V AB KONSTRUKCIJE. IZVEDBA PO DETAJLNEM NAČRTU PROJEKTANTA. (STOPNIŠČE IZ PRITLIČJA V NADSTROPJE OD KOTE +- 0,00 NA KOTO + 5,03 M)","KG",820]
[]
[null,4,"DOBAVA, NAPRAVA IN MONTAŽA NOTRANJEGA STOPNIŠČA SESTOJEČE IZ; 16 STOPNIŠČNIH RAM, Z 78  STOPNICAMI 17,5X30 CM IN 14 PODESTOV TER OGRAJE. ŠIRINA RAME 105 CM. NOSILNA KONSTRUKCIJA JE IZ JEKLENIH  PROFILOV PROTIKOROZIJSKO ZAŠČITENI IN 2X PLESKANI, NASTOPNE PLOSKVE IN PODESTI SO IZ POHODNIH JEKLENIH POCINKANIH MREŽ; VKLJUČNO S STOPNIŠČNO OGRAJO IZ JEKLENIH PROFILOV, PROTIKOROZIJSKO ZAŠČITENI IN 2X PLESKANI, TER JEKL. SIDRNIMI PLOŠČAMI IN JEKL. VIJAKI. PROFILI SO PRITRJENI V AB KONSTRUKCIJE. IZVEDBA PO DETAJLNEM NAČRTU PROJEKTANTA. (STOPNIŠČE V STOLPU OD KOTE +- 0,00 NA KOTO + 14,10)","KG",3980]
[]
[null,5,"DOBAVA IN VGRADITEV JEKLENEGA KOTNIKA 60/60/10 MM, PROTIKOROZIJSKO ZAŠČITEN IN 2X PLESKAN, OPREMLJEN S SIDRI. KOTNIK SE VGRADI V OPAŽ PRED BETONIRANJEM IN SLUŽI ZA NALEGANJE PLOHOV. (DELOVNA JAMA)","M1",21]
[]
[null,6,"DOBAVA IN MONTAŽA JELOVIH PLOHOV DIM. 110/25/5 CM, SKOBLANI IN PROTIMRČESNO IMPREGNIRANI. PLOHI SLUŽIJO ZA POKRITJE DELOVNE JAME.","KD",36]
[]
[null,7,"DOBAVA IN MONTAŽA OSEBNEGA DVIGALA ZA 6 OSEB. VIŠINA DVIGA IZ KOTE +- 0,00 NA KOTO + 3,53 M. (IZ PRITLIČJA V NADSTROPJE). "]
[]
[null,null,"VARIANTA 1: HIDRAVLIČNO OSEBNO DVIGALO"]
[]
[null,null,"1. NOSILNOST:  1200 kg"]
[null,null,"2. VIŠINA DVIGA: cca 9 m"]
[null,null,"3. HITROST VOŽNJE: 0.52 m/s"]
[null,null,"4. EL. PRIKLJUČEK: 3 X 400/230 V N PF 50 Hz"]
[null,null,"5. ŠTEVILO POSTAJ: 4"]
[null,null,"6. ŠTEVILO DOHODOV: 4"]
[null,null,"7. VRSTA POGONA: HIDRAVLIČNI STRANSKI INDIREKTNI CILINDER 2:1, ELEKTROMOTOR, VIJAČNA ČRPALKA POTOPLJENA V OLJU, BLOK VENTILOV"]
[null,null,"8. KRMILJE: MIKROPROCESORSKO SIMPLEX VGRAJENA POŽARNA VOŽNJA, VGRAJEN ZASILNI SPUST V PRIMERU IZPADA EL. ENERGIJE"]
[null,null,"9. KABINA: NEPREHODNA, BRUŠEN INOX, ZADNJA STENA NAD ROČAJEM OGLEDALO, INOX ROČAJ, KABINSKO TIPKALO V PANELU IZ INOXA, DIGITALNI POKAZATELJ POLOŽAJA KABINE S SMERMI VOŽNJE TER ALARMOM, ZASILNO RAZSVETLJAVO, FOTOZAVESA, DEKORATIVNI STROP Z INDIREKTNO RAZSVETLJAVO"]
[null,null,"DIMENZIJ: 1200 X 2400 X 2200 mm"]
[null,null,"10. VRATA KABINE: AVTOMATSKA TELESKOPSKA, DVOKRILNA, BRUŠEN INOX"]
[null,null,"DIMENZIJ: 1000 X 2000 mm,       1 KOM"]
[null,null,"11. VRATA JAŠKA: AVTOMATSKA TELESKOPSKA, DVOKRILNA, BRUŠEN INOX"]
[null,null,"DIMENZIJ: 1000 X 2000 mm,       4 KOM"]
[null,null,"12. POZIVNA TIPKALA: NAMEŠČENA OB ETAŽNIH VRATIH, S POZIVNO TIPKO IN OPTIČNIM SIGNALOM POTRDITVE POZIVA."]
[null,null,"13. JAŠEK: ŽELEZO BETON, VIŠINA ZGORNJE POSTAJE 3400 mm, DNO JAŠKA MIN. 1"]
[null,null,"14. STROJNICA: OB JAŠKU ALI PO DOGOVORU"]
[null,null,"15. OGRODJE DVIGALA JE POBARVANO S TEMELJNO BARVO"]
[null,null,"16. TLAK DVIGALA ENAKO KOT STOPNIŠČE"]
[]
[]
[null,null,"VARIANTA 2: ELEKTRIČNO OSEBNO DVIGALO BREZ STROJNICE KOT. NPR OTIS GeN2TM BEDLIFT"]
[]
[null,null,"1. NAZIVNA NOSILNOST IN HITROST: 1275 kg ALI 17 OSEB, 1.0 m/s"]
[null,null,"2. VIŠINA DVIGA: 9,0 m"]
[null,null,"3. ŠTEVILO POSTAJ IN DOSTOPOV: 4/4, NEPREHODNA KABINA"]
[null,null,"4. KRMILJE: MIKROPROCESORSKO, SIMPLEX, ZBIRNI SISTEM DCL. OB SIGNALU IZ NAROČNIKOVE POŽARNE CENTRALE SE DVIGAJO PREUSMERI V GLAVNO POSTAJO, ODPRE VRATA IN SE IZKLOPI. UPORABA DVIGALA V PRIMERU POŽARA JE PREPOVEDANA. KRMILNA OMARA JE NAMEŠČENA V NAJVIŠJI POSTAJI POLEG VRAT."]
[null,null,"5. POGON: DIGITALNO FREKVENČNO REGULIRANI SINHRONI BREZREDUKTORSKI MOTOR S PERMANENTNIMI MAGNETI IN Z RADIALNO KONSTRUKCIJO TER BREZAZBESTNO ZAVORO IN REGENERATIVNIM POGONOM REGENTM, KI V OMREŽJE STAVBE VRAČA ELEKTRIČNO ENERGIJO. NOSILNA SREDSTVA SO PATENTIRANI PLOŠČATI POLIURETANSKI TRAKOVI Z DO TRIKRAT DALJŠO ŽIVLJENJSKO DOBO KOT JEKLENE VRVI. STALNI ELEKTRONSKI NADZOR PULSE TM. NATANČNOST PRISTAJANJA JE +/- 3 MM NEODVISNO OD TEŽE V KABINI."]
[null,null,"6. DIMENZIJE KABINE (š X g X v): 1200 X 2300 X 2300 MM"]
[null,null,"7. VRATA KABINE: AVTOMATSKA, FREKVENČNO REGULIRANI POGON, KRILA IN OKVIR BRUŠENO NERJAVEČE JEKLO, ZAŠČITA POTNIKOV PRED UKLEŠČENJEM Z INFRARDEČO SVETLOBNO ZAVESO."]
[null,null,"8. VRATA JAŠKA: AVTOMATSKA, DVODELNA TELESKOPSKA, 1100 X 2100 MM, BRUŠENO NERJAVEČE JEKLO, OKVIR SF"]
[null,null,"9. OPREMA KABINE: TIP BEDLIFT, RAVEN INOX STROP, STENE INOX BRUŠENI, NA ZADNJI STRANI NAD OKROGLIM INOX ROČAJEM JE ZRCALO, TLA GRANIT ISTO KOT PRITLIČJE, OBOKANO INOX KABINSKO TIPKALO PO CELOTNI VIŠINI STENE, DEKORATIVNE OKROGLE TIPKE, RAZSVETLJAVA OKROG KABINSKEGA TIPKALA, ALARM, DVOSMERNA GOVORNA NAPRAVA."]
[null,null,"10. ZUNANJA TIPKALA IN POKAZATELJ: V VSAKI POSTAJI NADOMETNO POZIVNO TIPKALO V BRUŠENEM NERJAVEČEM JEKLU. V VSAKI POSTAJI NADOMETNI POKAZATELJ POLOŽAJA KABINE IN SMERI VOŽNJE V LED TEHNOLOGIJI Z RDEČIMI ZNAKI NA ČRNEM OZADJU TIP HPI 15"]
[null,null,"11. DIMENZIJE JAŠKA: 2050 X 2700 MM"]
[null,null,"12. VIŠINA VRHA JAŠKA: 3500 MM (MERJENO OD GOTOVEGA PODA DO VRHA JAŠKA)"]
[null,null,"13. GLOBINA JAME JAŠKA: 1100 MM (MERJENO OD GOTOVEGA PODA DO DNA JAŠKA)"]
[null,null,"14. DODATNA OPREMA: RAZVETLJAVA JAŠKA IN VTIČNICA NA STREHI KABINE","KD",1]
[]
[null,8,"DOBAVA IN MONTAŽA NOTRANJE STOPNIŠČNE OGRAJE VIŠINE 110 CM IZ INOX PROFILOV, S PAŠAMANOM/ROČAJEM IZ INOX CEVI. TEŽA OGRAJE 25-30 KG/M1.IZVEDBA PO DETAJLU PROJEKTANTA ARHITEKTURE. ","M1",6]
[]
[null,9,"ENAKO KOT POSTAVKA B-2/8, LE OGRAJA NA GLAVNEM PODESTU","M1",2]
[]
[null,10,"DOBAVA IN MONTAŽA STOPNIŠČNEGA PAŠAMANA/ROČAJA IZ INOX CEVI FI 50 MM OPREMLJEN Z INOX KONZOLAMI PRIREJENIMI ZA VGRADITEV V ZID.","M1",5]
[]
[null,11,"DOBAVA, NAPRAVA IN MONTAŽA INOX CEVI ZA SPUST PREMERA 80 MM, DEB. STENE 6 MM, DOLŽINE 8500 MM, PROTIKOROZIJSKO ZAŠČITENA IN 2X PLESKANA OPREMLJENA Z JEKL. SIDRNIMI PLOŠČAMI IN JEKL. VIJAKI, S PRITRDITVIJO V AB KONSTRUKCIJE. IZVEDBA PO DETAJLNEM NAČRTU PROJEKTANTA. JEKL. CEV ZA SPUST IZ NADSTROPJA OD KOTE + 3,58 V PRITLIČJE NA KOTO +- 0,00 M","KG",170]
[]
[null,null,"KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ"]
[]
[null,3,"MAVČNE STENE IN STROPI"]
[null,null,"OPOMBA!"]
[null,null,"VSE MONTAŽNE IZDELKE (STENE IN STROPI) JE IZDELATI PO DETAJLIH, NAVODILIH IN SPECIFIKACIJI PROIZVAJALCA. "]
[]
[null,1,"DOBAVA IN MONTAŽA VISEČEGA POLNEGA STROPA IZ NAVADNIH MAVČNOKARTONSKIH PLOŠČ D=2X12,5 MM VKLJUČNO S KNAUF POCINKANO KOVINSKO PODKONSTRUKCIJO. STIKI SO KITANI IN BANDAŽIRANI. STROP SE PRITRDI NA SPODNJO STRAN STROPNE ALI RAVNE STREŠNE PLOŠČE IZ PVP ALI PA AB MASIVNE PLOŠČE. STROP JE SPUŠČEN DO 200 CM. V CENI ZA ENOTO JE ZAJETI TUDI VSE POTREBNE IZREZE IN OJAČITVE ZA VGRADNA STROPNA SVETILA (GLEJ NAČRT ELEKTRO INSTALACIJ) IN VGRADNE OGREVALNO-HLADILNE IN VENTILACIJSKE NAPRAVE (GLEJ NAČRT STROJNIH INSTALACIJ). ","M2",180]
[]
[null,2,"ISTO KOT POSTAVKA 1, SAMO STROP IZ PLOŠČ DIM 30/60, 60/60, 30/120 (kot npr. ARMSTRONG ULTIMA) ","M2",690]
[]
[null,3,"ENAKO KOT POSTAVKA B-3/1, LE STROP IZ VLAGOODPORNIH MAVČNOKARTONSKIH PLOŠČ (SANITARIJE)","M2",60]
[]
[null,4,"DOBAVA IN MONTAŽA NENOSILNIH IN NEPRESTAVLJIVIH PREGRADNIH STEN (D=150 MM) Z ENOJNO KOVINSKO PODKONSTRUKCIJO (CW 100 MM) IN OBOJESTRANSKO DVOJNO OBLOGO IZ KNAUF NAVADNIH MAVČNO-KARTONSKIH PLOŠČ A 12,5 MM, DEBELINA IZOLACIJSKEGA SLOJA IZ MINERALNE VOLNE 8 CM. STIKI MED PLOŠČAMI SO TESNJENI S SILIKONSKIM KITOM IN BANDAŽIRANI. NA STIKIH S STENO, STROPOM IN TLEMI JE TREBA UPORABITI TESNILNI TRAK.  STENE VIŠINE NAD 3,00 DO 5,00 M. KVALITETA KITANJA SPOJEV Q4. SISTEM KNAUF W 112. ","M2",541]
[]
[null,5,"ENAKO KOT POST. B-3/3, LE STENA IZ KNAUF VLAGOODPORNIH MAVČNO-KARTONSKIH PLOŠČ (SANITARIJE)","M2",228]
[]
[null,6,"DOBAVA IN MONTAŽA NENOSILNIH IN NEPRESTAVLJIVIH PREGRADNIH STEN (D=100 MM) Z ENOJNO KOVINSKO PODKONSTRUKCIJO (CW 50 MM) IN OBOJESTRANSKO DVOJNO OBLOGO IZ KNAUF NAVADNIH MAVČNO-KARTONSKIH PLOŠČ A 12,5 MM, DEBELINA IZOLACIJSKEGA SLOJA IZ MINERALNE VOLNE 4 CM. STIKI MED PLOŠČAMI SO TESNJENI S SILIKONSKIM KITOM IN BANDAŽIRANI. NA STIKIH S STENO, STROPOM IN TLEMI JE TREBA UPORABITI TESNILNI TRAK.  STENE VIŠINE NAD 3,00 DO 5,00 M. KVALITETA KITANJA SPOJEV Q4. SISTEM KNAUF W 112. ","M2",18]
[]
[null,7,"ENAKO KOT POST. B-3/5, LE STENA IZ KNAUF VLAGOODPORNIH MAVČNO-KARTONSKIH PLOŠČ (SANITARIJE)","M2",79]
[]
[null,8,"DOBAVA IN MONTAŽA NENOSILNIH IN NEPRESTAVLJIVIH PREGRADNIH STEN (D=205 MM) Z DVOJNO KOVINSKO PODKONSTRUKCIJO (CW 75 MM) IN VMESNIM ZRAČNIM PROSTOROM DEB. 5 MM IN OBOJESTRANSKO DVOJNO OBLOGO IZ KNAUF VLAGOODPORNIH MAVČNO-KARTONSKIH PLOŠČ A 12,5 MM, DEBELINA IZOLACIJSKEGA SLOJA IZ MINERALNE VOLNE 2X6 CM. STIKI MED PLOŠČAMI SO TESNJENI S SILIKONSKIM KITOM IN BANDAŽIRANI. NA STIKIH S STENO, STROPOM IN TLEMI JE TREBA UPORABITI TESNILNI TRAK. STENE VIŠINE NAD 3,00 DO 5,00 M.  KVALITETA KITANJA SPOJEV Q4. ","M2",16]
[]
[null,9,"DOBAVA IN OBLOGA STEN NA NOTRANJI STRANI V DEB. 112,5 MM Z ENOJNO KOVINSKO PODKONSTRUKCIJO (CW 100 MM) IN ENOSTRANSKO ENOJNO OBLOGO IZ KNAUF MAVČNO-KARTONSKIH PLOŠČ A 12,5 MM (NAVADNE PLOŠČE), DEBELINA IZOLACIJSKEGA SLOJA IZ MINERALNE VOLNE 10 CM VKLJUČNO S PARNO ZAPORO. STIKI MED PLOŠČAMI SO TESNJENI S SILIKONSKIM KITOM IN BANDAŽIRANI. NA STIKIH S STENO, STROPOM IN TLEMI JE TREBA UPORABITI TESNILNI TRAK.  KVALITETA KITANJA SPOJEV Q4.  OBLAGA SE AB STENE IN STENE IZ YTONG SIPOREX  BLOKOV IN MONTAŽNE AB STEBRE. VIŠINA OBLOGE NAD 3,00 DO 5,00 M. ","M2",643]
[]
[null,10,"ENAKO KOT POST. B-3/8, LE OBLOGA IZ KNAUF VLAGOODPORNIH MAVČNO-KARTONSKIH PLOŠČ (SANITARIJE)","M2",79]
[]
[null,11,"DOBAVA IN OBLOGA STEN NA NOTRANJI STRANI V DEB. 120 MM Z ENOJNO KOVINSKO PODKONSTRUKCIJO (CW 100 MM) IN ENOSTRANSKO ENOJNO OBLOGO IZ KNAUF PLOŠČ FIREBOARD FB 20 MM (OGNJEVARNE PLOŠČE), DEBELINA IZOLACIJSKEGA SLOJA IZ MINERALNE VOLNE 10 CM VKLJUČNO S PARNO ZAPORO. STIKI MED PLOŠČAMI SO TESNJENI S SILIKONSKIM KITOM IN BANDAŽIRANI. NA STIKIH S STENO, STROPOM IN TLEMI JE TREBA UPORABITI TESNILNI TRAK.  KVALITETA KITANJA SPOJEV Q4.  OBLAGA SE AB STENE IN STENE IZ YTONG SIPOREX  BLOKOV IN MONTAŽNE AB STEBRE.  VIŠINA OBLOGE NAD 3,00 DO 5,00 M. ","M2",38]
[]
[null,12,"DOBAVA IN PRITRDITEV LETVICE ALUX ZA ZAŠČITO VOGALOV DIM. 25X25 MM - PRI STEBRIH IN STENAH.","M1",72]
[]
[null,13,"DOBAVA IN NAPRAVA VERTIKALNIH ZAPOR/KASKAD VIŠ. DO 50 CM IZ MAVČNO-KARTONSKIH PLOŠČ DEB. 12,5 MM VKLJUČNO S POCINKANO KOVINSKO PODKONSTRUKCIJO KNAUF, S PRITRJEVANJEM NA STENO IN STROP. STIKI SO KITANI IN BANDAŽIRANI. KVALITETA KITANJA SPOJEV Q4.  ","M2",39]
[]
[null,14,"DOBAVA IN VGRADNJA REVIZIJSKIH ODPRTIN KOMPLETNO S POKROVOM VEL. 60X60 CM V MAVČNIH STROPOVIH. IZVESTI V RAVNINI STROPA.","KD",20]
[]
[null,15,"DOBAVA IN VGRADNJA REVIZIJSKIH ODPRTIN KOMPLETNO S POKROVOM VEL. 40X40 CM V MAVČNIH STROPOVIH. IZVESTI V RAVNINI STROPA.","KD",5]
[]
[null,16,"DOBAVA IN VGRADNJA REVIZIJSKIH ODPRTIN KOMPLETNO S POKROVOM VEL. 60X60 CM V MAVČNIH STENAH. IZVESTI V RAVNINI STENE.","KD",20]
[]
[null,17,"DOBAVA IN VGRADNJA REVIZIJSKIH ODPRTIN KOMPLETNO S POKROVOM VEL. 40X40 CM V MAVČNIH STENAH. IZVESTI V RAVNINI STENE.","KD",5]
[]
[null,18,"DOBAVA IN MONTAŽA PVC NOTRANJIH BELIH OKENSKIH POLIC ŠIR. 25 CM, DEB. 2 CM, S STRANSKIMI ZAKLJUČKI IN ODKAPNIM ZOBOM.","M1",57]
[]
[null,null,"MAVČNE STENE IN STROPI"]
[]
[null,4,"KERAMIČARSKA DELA"]
[null,null,"OPOMBA!"]
[null,null,"VSA KERAMIKA IN GRANITOGRES PO IZBORU ARHITEKTA."]
[]
[null,"1","DOBAVA IN OBLOGA NOTRANJEGA TLAKA S TALNIMI GRANITOGRES PLOŠČICAMI VEČJEGA FORMATA 30/60, 60/60, Z NEDRSEČO POVRŠINO I. KVALITETE NA LEPILO, S FUGIRANJEM S FUGIRNO MASO VKLJUČNO Z OBZIDNO STENCO VIŠ. 10 CM S TOVARNIŠKO IZDELANIMI GRANITOGRES ELEMENTI (STENCA IZ ENAKEGA GRANITOGRESA KOT JE TLAK) IN POTREBNIMI TALNIMI DILATACIJAMI. OBRAČUNA SE HORIZONTALNA PROJEKCIJA PROSTORA.","M2",405]
[]
[null,2,"DOBAVA IN OBLOGA NOTRANJEGA TLAKA V SANITARIJAH S TALNIMI GRANITOGRES PLOŠČICAMI Z NEDRSEČO POVRŠINO I. KVALITETE NA VODOTESNO LEPILO, S FUGIRANJEM Z VODOTESNO FUGIRNO MASO VKLJUČNO Z OBZIDNO ZAOKROŽNICO IZ ENAKEGA GRANITOGRESA. OBRAČUNA SE HORIZONTALNA PROJEKCIJA PROSTORA. ","M2",60]
[]
[null,3,"DOBAVA IN OBLOGA NOTRANJIH RAVNIH AB STOPNIC 15,0X30,0 CM S TOVARNIŠKO IZDELANIMI GRANITOGRES ELEMENTI ZA STOPNICE I. KVALITETE NA LEPILO, S FUGIRANJEM S FUGIRNO MASO VKLJUČNO Z OBZIDNO STENCO VIŠ. 10 CM S TOVARNIŠKO IZDELANIMI GRANITOGRES ELEMENTI (STENCA IZ ENAKEGA GRANITOGRESA KOT JE TLAK). NASTOPNE PLOSKVE MORAJO IMETI PROTIZDRSNI TRAK.","M1",3]
[]
[null,4,"DOBAVA IN NANOS LEPILA, POLAGANJE MREŽICE IN PREDNAMAZ S PRAJMERJEM NA MAVČNO-KARTONSKE STENE PRED POLAGANJEM STENSKE KERAMIKE.","M2",168]
[]
[null,5,"DOBAVA IN OBLOGA FINO OMETANIH IN MAVČNOKARTONSKIH STEN V SANITARIJAH S STENSKIMI SANITARNIMI KERAMIČNIMI PLOŠČICAMI I. KVALITETE NA VODOTESNO LEPILO, S FUGIRANJEM Z VODOTESNO FUGIRNO MASO VKLJUČNO S PVC ZAKLJUČNIMI IN VOGALNIMI LETVICAMI. ","M2 ",202]
[]
[null,6,"DOBAVA IN OBLOGA FINO OMETANIH IN MAVČNOKARTONSKIH STEN V ČAJNIH KUHINJAH S STENSKIMI KERAMIČNIMI PLOŠČICAMI I. KVALITETE NA LEPILO, S FUGIRANJEM S FUGIRNO MASO VKLJUČNO S PVC ZAKLJUČNIMI IN VOGALNIMI LETVICAMI. ","M2",14]
[]
[null,7,"DOBAVA IN OBLOGA FINO OMETANIH IN MAVČNOKARTONSKIH STEN V PRALNICAH S STENSKIMI KERAMIČNIMI PLOŠČICAMI I. KVALITETE NA VODOTESNO LEPILO, S FUGIRANJEM Z VODOTESNO FUGIRNO MASO VKLJUČNO S PVC VOGALNIMI LETVICAMI. STENE SE OBLAGA DO STROPA IN SICER DO VIŠ. 5,00 M. V CENI NA ENOTO JE ZAJETI TUDI POTREBNE VERTIKALNE IN HORIZONTALNE DILATACIJE.","M2 ",158]
[]
[null,null,"KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ"]
[]
[null,5,"SLIKO-PLESKARSKA DELA"]
[null,null,"OPOMBA!"]
[null,null,"BARVE PO IZBORU PROJEKTANTA ARHITEKTURE."]
[]
[null,1,"IZRAVNAVA NOTRANJIH FINO OMETANIH STEN Z 2X KITANJEM IN BRUŠENJEM, PRIPRAVLJENO ZA SLIKANJE. ","M2",1174]
[]
[null,2,"IZRAVNAVA NOTRANJIH MAVČNIH STEN Z 2X KITANJEM IN BRUŠENJEM, PRIPRAVLJENO ZA SLIKANJE. ","M2",2374]
[]
[null,3,"IZRAVNAVA NOTRANJIH MAVČNIH STROPOV Z 2X KITANJEM IN BRUŠENJEM, PRIPRAVLJENO ZA SLIKANJE. ","M2",823]
[]
[null,4,"BRUŠENJE STIKOV NOTRANJIH VIDNIH BETONSKIH STEN TER IZRAVNAVA Z 2X KITANJEM IN BRUŠENJEM, PRIPRAVLJENO ZA SLIKANJE. ","M2",328]
[]
[null,5,"BRUŠENJE STIKOV NOTRANJIH VIDNIH BETONSKIH STROPOV TER IZRAVNAVA Z 2X KITANJEM IN BRUŠENJEM, PRIPRAVLJENO ZA SLIKANJE. (STOLP)","M2",12]
[]
[null,6,"BRUŠENJE STIKOV NOTRANJIH VIDNIH BETONSKIH VMESNIH STOPNIŠČNIH PODESTOV IN STOPNIŠČNIH RAM TER IZRAVNAVA Z 2X KITANJEM IN BRUŠENJEM, PRIPRAVLJENO ZA SLIKANJE. ","M2",25]
[]
[null,7,"3X SLIKANJE ŽE IZRAVNANIH NOTRANJIH STEN Z NAVADNO BARVO.","M2",3876]
[]
[null,8,"ENAKO KOT POSTAVKA B-5/7, LE NOTRANJIH  STROPOV.","M2",835]
[]
[null,9,"ENAKO KOT POSTAVKA B-7/5, LE NOTRANJIH STOPNIŠČNIH RAM IN VMESNIH PODESTOV NA SPODNJI STRANI.","M2",25]
[]
[null,10,"2X SLIKANJE AB MONTAŽNIH FASADNIH PANELOV NA NOTRANJI STRANI Z NAVADNO BELO BARVO. V CENI JE ZAJETI TUDI PREDHODNO KITANJE STIKOV FASADNIH PANELOV S TRAJNO ELASTIČNIM KITOM IN BANDAŽIRANJE. (PRITLIČJE)","M2",300]
[]
[null,11,"2X SLIKANJE NOTRANJIH STROPOV - MONTAŽNIH PVP PLOŠČ Z NAVADNO BELO BARVO. V CENI JE ZAJETI TUDI PREDHODNO KITANJE STIKOV PVP PLOŠČ S TRAJNO ELASTIČNIM KITOM IN BANDAŽIRANJE. (STROP NAD PRITLIČJEM - GARAŽA, GASILSKA VOZILA, PRALNICA)","M2",624]
[]
[null,12,"2X SLIKANJE AB MONTAŽNIH ELEMENTOV (STEBRI, NOSILCI, PREKLADE) V NOTRANJOSTI Z NAVADNO BELO BARVO. ","M2",456]
[]
[null,13,"BRUŠENJE STIKOV, PREMAZ Z EMULZIJO IN IZRAVNAVA S KITOM ZA ZUNANJA DELA NA BETONSKIH POVRŠINAH NA FASADI, PRIPRAVLJENO ZA BARVANJE. (STENE STOLPA IN RAVNI KONZOLNI STREŠNI NAPUŠČ NAD VHODOM V PROSTOR ZA GASILSKA VOZILA - SPODAJ)","M2",266]
[]
[null,14,"PREMAZ Z EMULZIJO IN 2X BARVANJE S FASADNO BARVO ŽE PREDHODNO IZRAVNANIH BETONSKIH POVRŠIN NA FASADI. (STENE STOLPA IN RAVNI KONZOLNI STREŠNI NAPUŠČ NAD VHODOM V PROSTOR ZA GASILSKA VOZILA - SPODAJ)","M2",266]
[]
[null,null,"SLIKO-PLESKARSKA DELA SKUPAJ"]
[]
[null,6,"ALU DELA IN POŽARNA VRATA"]
[]
[null,null,"Izdelava dobava in montaža elementov stavbnega pohištva po priloženem projektu.\nUpoštevati je potrebno:\n• izmere na licu mesta,\n• ves montažni in tesnilni material potreben za izvedbo,\n• vse potrebne pločevinaste obrobe,\n• montažo po RAL smernicah montaže – troslojno tesnenje (zunanje, sredinsko in notranje tesnenje),\n• vsi izdelki opremljeni z CE znakom po EN-14351-1:2006 in EN-13830:2003."]
[]
[null,1,"Fasadna zasteklitev na vogalu zahodne in južne fasade - izdelava, dobava in montaža po spodnjem opisu:"]
[null,null,"Samonosilna, toplotno izolirana konstrukcija kot npr. SCHÜCO FW 50+ iz stebrov in prečk. Vidna širina stebrov in prečk znaša 50 mm. Globina profilov se določa po statičnih zahtevah. Vertikale od 50 do 250 mm, horizontale od 6 do 180 mm. Pritrditev prečk na vertikale se izvede s T spojniki, ki se pritrdijo v vijačni kanal na prečki. Vertikalni profili v področju stika s prečko niso porezkani. Stebri in prečke so na zunanji strani pokriti s pokrivnim profilom po izbiri projektanta.\nVse zatesnitve stekel in vstavnih elementov morajo biti izvedene z EPDM tesnili. Za odvod kondenčne vode so v sistemu konstruirane 3 ravnine odvoda vode. Prezračevanje utorov profilov in izravnava parnega tlaka sta izvedena preko štirih vogalov zastekljenega polja, vedno v utoru profila stebra. Vsi priključki na gradbeno konstrukcijo morajo biti izvedeni neprekinjeno in sicer, znotraj paro nepropustno, zunaj paro propustni, vodotesni. V fasadno konstrukcijo se lahko vstavijo okenska in vratna krila sistemov AWS in ADS, fiksne zasteklitve in paneli. Debelina stekla in vstavnih elementov 4 do 50 mm. Fasada omogoča segmentne zasteklitve z zunanjim in notranjim kotom. Barva konstrukcije ter oblika pokrivnega profila prečke se določi po izbiri projektanta.\nStandardi: \nkvaliteta materiala (AlMgSi 0,5 F22), EN AW – 6060 \nskupina materialov, DIN 4108  \nzrakopropustnost, EN 12152  \nvodotesnost, EN 12154, zvočna izolativnost, DIN 4109  \nizračun Uw vrednosti,DIN EN ISO 10077 - 2  \nprotivlomnost, DIN V ENV 1627  \nodpornost na udarni veter, EN 12179-4  \nmaterial za tesnila – EPDM, DIN 7863, površinska obdelava, DIN 17611  \nkontrola kvalitete, DIN EN ISO 9001, toleranca oblike profila, EN 12020-2  \nvarnost pred padcem stekla, DIN EN 12600 in TRAV"]
[null,null,"Fasada je v preseku nagnjena navzven (cca 8˚ od vertikale).\nDelitev v horizontalni smeri Z in J fasade na pet polj; delitev v vertikalni smeri 1000+1770+455+1770+455+2500 mm - (polja nepravilne oblike - trapezna)."]
[null,null,"Sestavni del fasade so tudi bočne zapore na vzhodni in severni strani od zunanje linije fasade do osnovne konstrukcije objekta; trikotne oblike; zasteklitev kot osnovna fasada."]
[null,null,"Zasteklitev:\n1. polja 1000mm (na tlaku) in obe polji 1770mm:\n- 8mm ESG Parsol Green,\n- 16mm Argon,\n- 6mm Low E,\n- Ug=1.1W/m2K,\n- Lt=?,\n- g=?;\n2. polje 1000mm (1. nadstropje):\n- 8mm ESG Parsol Green,\n- 16mm Argon,\n- 55.2 VSG Low E,\n- Ug=1.1W/m2K,\n- Lt=?,\n- g=?;\n3. polja 455mm in 2500mm - steklo panel v sestavi:\n- 8mm ESG Parsol Green s polnim sitotiskom,\n- toplotna izolacija v celotni globini fasadne konstrukcije,\n- alu pločevina 2.5mm."]
[null,null,"Skupaj z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom.","m2",112.22]
[]
[null,2,"Fasadna alu okna in steklene stene - izdelava, dobava in montaža po spodnjem opisu:"]
[null,null,"Visoko toplotno izoliran sistem za okna kot npr. SCHÜCO AWS 70.HI (High Insulation) s 70 mm osnovne globine podboja in 80 mm globine krila, z večprekatnim sredinskim tesnilom in poglobljenimi steklitvenimi tesnili katera preprečujejo kroženje zraka iz hladne na toplo površino profila. V področju prekinjenega toplotnega mosta je vstavljen dodatni izolativni material. Profili so zunaj površinsko poravnani, na notranji strani pa je 10 mm zamika pri krilu. Vsi vogalni in T-spojniki so opremljeni z veznimi elementi, ki z svojo labirintno strukturo omogočajo kontrolirano razporeditev lepila. Spoji so na stikih opremljeni še s posebnimi tesnilnimi elementi oz. z ustreznim kotnikom. Zatesnitev T-spojev se izvede s sistemskimi tesnilnimi blazinicami in trajno elastičnim tesnilnim materialom v področju stičnih tesnilnih elementov labirintne oblike. Da se zagotovi nemoteno prezračevanje osnovnega utora profila, je potrebno uporabiti posebne sistemske podložke. Zaključki na gradbeni element morajo biti znotraj paronepropustni, zunaj paropropustni, vodotesni. Koeficient toplotne prevodnosti profilov\"Uf\"  je do 1,7 W/m2K DIN EN ISO 10077 - 1 (odvisno  od širine profilov). Koeficient toplotne prevodnosti okna \"Uw\"  je do 1,2 W/m2K DIN EN ISO 10077 - 1  (odvisno od širine profilov in zasteklitve).\nMožnosti odpiranja: \nvrtljivo (D), \nnagibno (K), \nvrtljivo-nagibno (DK), \nnagibno-drsno (PASK), \npreko vertikalne ali horizontalne osi, \nnavzven.\nOkovje: skrito okovje Avantec (nosilnosti 130 kg), vidno okovje "]
[null,null,"(nosilnosti 160 kg), mehatronično  odpiranje (Tiptronic)."]
[null,null,"Zasteklitev: od 16-62 mm v krilu in 6-70 za fiksna polja\nProtivlomna izvedba do WK3 - DIN V EN V 1627**\nPogledna širina profilov: od 26-250mm\nZrakotesnost : EN 12207 (OZ  -klasa 4)\nVodotesnost: EN 12208 (OZ- klasa 9A)\nZvočna izolativnost: DIN 4109\nOdpornost na udarni veter : EN 12210 (OZ – klasa C5/B5)\nMaterial za tesnila: EPDM po DIN 7863   \nKvaliteta materiala (AlMgSi 0,5 F22) EN AW-6060\nPovršinska obdelava DIN 17611"]
[null,null,"Zasteklitev:\n- 6mm ESG Parsol Green,\n- 16mm Argon,\n- 4mm Low E,\n- Ug=1.1W/m2K,\n- Lt=?,\n- g=?;\n- PO POTREBI SO LAHKO POSAMEZNA STEKLA V SESTAVI TERMOPAN ZASTEKLITEV TUDI DEBELEJŠA (odvisno od dimenzij, razmerja stranic, …) ALI PA DRUGAČNE SESTAVE - NOTRANJE STEKLO LEPLJENO ZARADI NEVARNOSTI PADCA V GLOBINO!"]
[null,null,"Senčila:\n - vsa okna in steklene stene so opremljena z zunanjo predokensko alu žaluzijo na ročni pogon z alu vodili s tesnilom (proti 'ropotanju')"]
[null,null,"Odpirajoči elementi v nadstopju, ki segajo do tal so na zunanji strani opremljeni s stekleno ograjo po sistemu kot npr. Schuco Safety bar.\nTransparentna zaščita z lepljenim steklom v skladu s Tehničnim pravilnikom za uporabo zasteklitev, ki varujejo pred padcem v globino TRAV (kategorija A);\nCertificiran sistem - General Building Approval Test Certiﬁcate (Test report No. 8593);\nZasteklitev ograje s steklom RX LAMISAFE 66.4 TVG."]
[null,null,"Skupaj z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom ter zunanjimi alu pločevinastimi obrobami in zunanjo alu polico."]
[null,null,"Elementi pritličje (vgradnja v AB izolacijske plošče kot npr. 'Primorje'):"]
[null,"OP1","enokrilno okno dimenzij 930/1200mm; ročno odpiranje po V in H osi;","kos:",4]
[null,"OP2","enokrilno okno dimenzij 750/750mm; ročno odpiranje po V in H osi;","kos:",11]
[null,"OP3","enokrilno okno dimenzij 930/250mm; ročno odpiranje po V in H osi;","kos:",4]
[null,"OP4","fiksna steklena stena dimenzij 2880+1220/2500mm; delitev po shemi iz projekta; del pred AB stebrom mora omogočiti zamenjavo stekla z zunanje strani - zasteklitev iz zunanje strani;","kos:",1]
[null,"OP5","enopoljna fiksna zasteklitev dimenzij 600/2400mm; profili brez prekinjenega toplotnega mosta AWS 50.NI; zasteklitev enojna Parsol Green 6mm ESG;","kos:",7]
[]
[null,null,"Elementi nadstropje (vgradnja v kot npr. 'Esal' fasado):"]
[null,"ON1","enokrilno okno dimenzij 980/2200mm; ročno odpiranje po V in H osi; steklena ograja na zunanji strani;","kos:",11]
[null,"ON2","dvokrilno okno dimenzij 1910/2200mm; ročno odpiranje po V in H osi (primarno krilo) ter po V osi (sekundarno krilo); steklena ograja na zunanji strani;","kos:",2]
[null,"ON3","enokrilno okno dimenzij 980/1200mm; ročno odpiranje po V in H osi;","kos:",7]
[null,"ON4","enokrilno okno dimenzij 750/750mm; ročno odpiranje po V in H osi;","kos:",2]
[null,"ON5","tropoljno okno dimenzij 3500+1830/1200mm; delitev po shemi iz projekta; eno polje ročno odpiranje po H osi (odpiranje po V osi je blokirano s ključavnico - se uporavlja samo za čiščenje elementa);","kos:",1]
[null,"ON6","dvokrilno okno dimenzij 1910/1200mm; ročno odpiranje po V in H osi (primarno krilo) ter po V osi (sekundarno krilo);","kos:",4]
[null,"ON7","dvokrilno okno dimenzij 1910/600mm; ročno odpiranje po V in H osi (primarno krilo) ter po V osi (sekundarno krilo);","kos:",8]
[null,"ON8","enokrilno okno dimenzij 530/1200mm; ročno odpiranje po V in H osi;","kos:",2]
[]
[null,"3.","Fasadna alu vrata - izdelava, dobava in montaža po spodnjem opisu:"]
[null,null,"Visoko toplotno izolirani sistem za vrata kot npr. SCHÜCO AWS 70.HI s 70 mm osnovne gradbene globine za navznoter in navzven  odpirajoča enokrilna in dvokrilna vrata, zunaj in znotraj je konstrukcija površinsko poravnana (podboj in krilo), po izbiri pa je lahko krilo pri navznoter odpirajočih vratih na notranji strani tudi 10 mm zamaknjeno nad okvir. Sistem je prirejen za vstavljanje polnitev, ki prekrivajo krilo. Sistem je namenjen tudi integraciji stranskih svetlob in nadsvetlob ter integriranju v kot npr. Schüco fasadne sisteme. Toplotna izolacija: vidna širina okvirja in krila 147 mm, koeficient prehoda toplote konstrukcije Uf = 1,89 W/(m²K). \nZnačilnosti konstrukcije:\nKonstrukcija za vrata je zunaj in znotraj površinsko poravnana – na obeh straneh se v običajni izvedbi sistema pojavi 5 mm neprekinjena senčna fuga, pri dvokrilnih paničnih vratih pa je ta fuga  široka 11 mm. Na notranji strani naležno krilo vrat z 10 mm zamikom nad okvir podboja, opremljeno s 3 kosi pripirnih tesnil, na zunanji strani 5 mm neprekinjena senčna fuga. Izolacijske letvice so za povišano izolacijo opremljene s penastim izolacijskim materialom. Profili za krila so opremljeni z deljenimi veznimi izolacijskimi letvicami. Vsi vogalni in T-spojniki so opremljeni z veznimi elementi, ki z svojo labirintno strukturo omogočajo kontrolirano razporeditev lepila. Spoji so na stikih opremljeni še s posebnimi tesnilnimi elementi oz. z ustreznim kotnikom. Zatesnitev T-spojev se izvede s sistemskimi tesnilnimi blazinicami in trajno elastičnim tesnilnim materialom v področju stičnih tesnilnih elementov labirintne oblike. Vogalni spojniki profilov za krila morajo biti opremljeni z utorom oz. vodilom za  nemoten prehod pogonske palice vrat. Glede na zahteve se morajo uporabiti profili za vratna krila, ki omogočajo uporabo polnitve, ki prekriva krilo (vrsta in izvedba sta predmet posebnega opisa). Sistem je opremljen s pravokotnimi letvicami za steklo. Montaža letvic za steklo se izvede z  držali iz umetne mase, ki vršijo tudi izravnavo toleranc. Tesnila za steklo so takšne oblike, da za opazovalca vizualno ne naredijo vtisa širokega roba ob steklu. Da se zagotovi nemoteno prezračevanje osnovnega utora profila, je potrebno uporabiti posebne sistemske podložke. Možnost vgradnje skritega tečaja in skritega zapirala."]
[null,null,"Konstrukcija za vrata je zunaj in znotraj površinsko poravnana – na obeh straneh se v običajni izvedbi sistema pojavi 5 mm neprekinjena senčna fuga, pri dvokrilnih paničnih vratih pa je ta fuga  široka 11 mm. Na notranji strani naležno krilo vrat z 10 mm zamikom nad okvir podboja, opremljeno s 3 kosi pripirnih tesnil, na zunanji strani 5 mm neprekinjena senčna fuga. Izolacijske letvice so za povišano izolacijo opremljene s penastim izolacijskim materialom. Profili za krila so opremljeni z deljenimi veznimi izolacijskimi letvicami. Vsi vogalni in T-spojniki so opremljeni z veznimi elementi, ki z svojo labirintno strukturo omogočajo kontrolirano razporeditev lepila. Spoji so na stikih opremljeni še s posebnimi tesnilnimi elementi oz. z ustreznim kotnikom. Zatesnitev T-spojev se izvede s sistemskimi tesnilnimi blazinicami in trajno elastičnim tesnilnim materialom v področju stičnih tesnilnih elementov labirintne oblike. Vogalni spojniki profilov za krila morajo biti opremljeni z utorom oz. vodilom za  nemoten prehod pogonske palice vrat. "]
[null,null,"Glede na zahteve se morajo uporabiti profili za vratna krila, ki omogočajo uporabo polnitve."]
[null,null,"Spodnji zaključek vrat je potrebno izvesti s pragom iz aluminija/umetne mase, višine 20 mm, opremljenim s sistemskim tesnjenjem, ki vzdrži preizkusni pritisk do PA po DIN EN 12208."]
[null,null,"Max. višina krila 2500 mm\nMax. teža krila 200 kg\nADS 70 HD.HI\nMax. višina krila 3000 mm, max. širina krila 1400 mm\nMax. teža krila 200 kg"]
[null,null,"Vrata so lahko zastekljena (opis zasteklitve spodaj) ali pa je v vrata vstavljeno alu izolacijsko polnilo debeline min. 40mm.\nZasteklitev:\n- 6mm ESG Parsol Green,\n- 16mm Argon,\n- 6mm Low E,\n- Ug=1.1W/m2K,\n- Lt=?,\n- g=?;\n- po potrebi so lahko posamezna stekla v sestavi termopan zasteklitev tudi debelejša (odvisno od dimenzij, razmerja stranic, …)"]
[null,null,"Vsa fasadna vrata so za primer izhoda v sili opremljena s panik ključavnico po EN179 s funkcijo B."]
[null,null,"Skupaj z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom ter zunanjimi alu pločevinastimi obrobami."]
[null,null,"Elementi pritličje (vgradnja v AB izolacijske plošče kot npr. 'Primorje'):"]
[null,"VP2","enokrilna polna vrata s stekleno fiksno nadsvetlobo dimenzij 900/2100+400mm; vrata opremljena z nasadili, ključavnico, obojestransko kljuko, samozapiralom;","kos:",4]
[null,"VP5","enokrilna polna vrata s stekleno fiksno nadsvetlobo dimenzij 1000/2100+400mm; vrata opremljena z nasadili, ključavnico, obojestransko kljuko, samozapiralom;","kos:",1]
[null,"VP9","dvokrilna simetrična polna vrata s stekleno fiksno nadsvetlobo dimenzij 1400/2100+400mm; vrata opremljena z nasadili, ključavnico, obojestransko kljuko, samozapiralom na primarnem krilu in zapahom na sekundarnem krlu;","kos:",2]
[null,"VP12","steklena stena dimenzij 1850/2500mm, z vgrajenimi dvokrilnimi avtomatskimi vrati dimenzij 1200/2100mm (zajeta v posebni postavki); delitev po shemi iz projekta;","kos:",1]
[null,"VP12v","avtomatska, dvokrilna, drsna, vrata kot npr. tip Record STA20, dimenzije vrat 1850 x 2500mm, opremljenih s sledečimi elementi oziroma funkcijami:\n- okvirji iz nosilnih aluminijastih profilov, v barvi po izbiri projektanta, zasteklitev s steklom kot ostali fasadni elementi\n- nosilni, aluminijasti profil z vodilom za vozičke vratnih kril, vodilo je na profil pritrjeno preko gumijastega tesnila za tiho delovanje vrat,\n- elektro-mehanski pogonski mehanizem za premik kril teže 2x 120kg (motor, elektronsko vezje z mikroprocesorjem STM , ki krmili in nadzoruje delovanje vrat, pogonski jermen) in pokrivna maska višine 15cm, barvana v barvi po izbiri projektanta,\n- ključavnica z zapahom na elektromotorni pogon,\n- kombinirana senzorja sestavljena iz senzorja gibanja in senzorja prisotnosti za avtomatsko odpiranje in varovanjem pred ukleščenjem\n- akumulator, ki omogoča delovanje vrat ob izpadu električne energije (100x odpiranje),\n- komandno stikalo z LCD zaslonom, s katerim izbiramo med režimi delovanja (avtomatsko, avtomatsko reducirano - odpiranje s samodejnim prehodom na normalno odpiranje ob velikem številu prehodov, enosmerno, enosmerno reducirano, stalno odprto, zaklenjeno, ročno, ponovni zagon sistema – reset).\nNa avtomatiko vrat naj se lahko direktno priklopi več zunanjih sistemov, ki povzročijo ustrezno reakcijo delovanja vrat:\n- aktivni sistem odkrivanja in javljanja požara\n- sistem kontrole vstopa oziroma registracija delovnega časa\n- sistem centralnega nadzornega sistema objekta – CNS (LON protokol),...\n","kos:",1]
[]
[null,null,"Elementi nadstropje (vgradnja v kot npr. 'Esal' fasado):"]
[null,"VN6*","steklena stena dimenzij 2400+3670/2550mm z vgrajenimi enokrilnimi vrati dimenzij 800/2100mm; delitev po shemi iz projekta; vrata opremljena z nasadili, ključavnico, obojestransko kljuko, samozapiralom;","kos:",1]
[]
[null,null,"Notranja alu vrata in predelne stene - izdelava, dobava in montaža po spodnjem opisu:"]
[null,null,"Neizoliran sistem za izvedbo notranjih elementov kot npr. SCHÜCO AWS 50.NI. Osnovna globina profilov 50mm. Možna je izvedba:\n• fiksnih elementov;\n• vrat;\n• oken.\nSistem je opremljen s pravokotnimi letvicami za steklo. Montaža letvic za steklo se izvede z  držali iz umetne mase, ki vršijo tudi izravnavo toleranc. Tesnila za steklo so takšne oblike, da za opazovalca vizualno ne naredijo vtisa širokega roba ob steklu. Da se zagotovi nemoteno prezračevanje osnovnega utora profila, je potrebno uporabiti posebne sistemske podložke."]
[null,null,"Zasteklitev z enojnim prozornim steklom debeline 6mm (po potrebi so lahko posamezna stekla tudi debelejša - odvisno od dimenzij, razmerja stranic, …)"]
[null,null,"Skupaj z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom."]
[]
[null,null,"Elementi pritličje:"]
[null,"NS-P","Notranje steklene predelne stene višine 2700mm med prostori P23 in P26 ter P25/P26 in P27; ostale dimenzije, delitev in oblika po shemah iz projekta; v posamezna polja so vgrajena enokrilna vrata dimenzij 900/2100mm  (zajeta v posebni postavki); stene so montirane v gips-kartonske predelne stene;","m2:",14.58]
[null,"VP1","enokrilna polna (polnilo alu debeline 24mm) vrata dimenzij 900/2100mm; vrata opremljena z nasadili, ključavnico, obojestransko kljuko;","kos:",13]
[null,"VP3","enokrilna polna (polnilo alu debeline 24mm) vrata dimenzij 800/2100mm; vrata opremljena z nasadili, ključavnico, obojestransko kljuko;","kos:",8]
[null,"VP4","enokrilna polna (polnilo alu debeline 24mm) vrata dimenzij 700/2100mm; vrata opremljena z nasadili, ključavnico, obojestransko kljuko;","kos:",6]
[null,"VP8","enokrilna drsna polna (polnilo alu debeline 24mm) vrata dimenzij 800/2000mm; vrata so vgrajena v kovinski podboj ALUKOMEN LOGO, ki je predhodno vgrajen v gips-kartonsko steno (ni predmet izvajalca vrat), sestavni del podboja je tudi vodilo in tekalna kolesa ter alu obrobe špalet;  vrata opremljena s ključavnico na padajoč zaklep in obojestranskim vdolbnim ročajem;","kos:",1]
[null,"VP13","enokrilna steklena vrata dimenzij 900/2100mm, vgrajena v predelne stene poz.: NS-P; vrata opremljena z nasadili, ključavnico, obojestransko kljuko;","kos:",2]
[]
[null,null,"Elementi nadstropje:"]
[null,"NS-N","Notranje steklene predelne stene višine 2750mm v prostorih N16, N17, N18, N19 in N20; ostale dimenzije, delitev in oblika po shemah iz projekta; v posamezna polja so vgrajena enokrilna ali drsna vrata (zajeta v posebni postavki); stene so montirane v gips-kartonske predelne stene;","m2:",56.18]
[null,"VN1","enokrilna polna (polnilo alu debeline 24mm) vrata dimenzij 900/2100mm; vrata opremljena z nasadili, ključavnico, obojestransko kljuko;","kos:",1]
[null,"VN2","enokrilna polna (polnilo alu debeline 24mm) vrata dimenzij 800/2100mm; vrata opremljena z nasadili, ključavnico, obojestransko kljuko;","kos:",15]
[null,"VN3","enokrilna polna (polnilo alu debeline 24mm) vrata dimenzij 700/2100mm; vrata opremljena z nasadili, ključavnico, obojestransko kljuko;","kos:",5]
[null,"VN4","enokrilna drsna polna (polnilo alu debeline 24mm) vrata dimenzij 700/2000mm; vrata so vgrajena v kovinski podboj kot npr. ALUKOMEN LOGO, ki je predhodno vgrajen v gips-kartonsko steno (ni predmet izvajalca vrat), sestavni del podboja je tudi vodilo in tekalna kolesa ter alu obrobe špalet;  vrata opremljena s ključavnico na padajoč zaklep in obojestranskim vdolbnim ročajem;","kos:",2]
[null,"VN6","enokrilna steklena vrata dimenzij 800/2100mm, vgrajena v predelne stene poz.: NS-P; vrata opremljena z nasadili, ključavnico, obojestransko kljuko;","kos:",5]
[null,"VN7","enokrilna drsna steklena vrata dimenzij 700/2100mm; vgrajena v predelne stene poz.: NS-P; vrata opremljena z obojestranskim vdolbnim ročajem ter vodilom za drsno odpiranje (kot npr. GEZE ROLLAN 40N/80);","kos:",1]
[null,"VN8","dvokrilna simetrična steklena vrata dimenzij 900/2100mm; vrata opremljena z nasadili, ključavnico, obojestransko kljuko na primarnem krilu in zapahom na sekundarnem krlu;","kos:",1]
[]
[null,null,"Požarna vrata EI30-C - izdelava, dobava in montaža po spodnjem opisu:"]
[null,null,"kot npr. Schuco ADS 80 FR 30 aluminijski protipožarni sistem za vrata in predelne stene osnovne globine 80mm namenjen 30 minutnemu preprečevanju nekontroliranega prehoda ognja in toplote 30 minut (EI30). V skladu z DIN 4102 in EN 1364/1634 standardi.\nZnačilnosti konstrukcije:\n• prehodne širine:\n1-krilna vrata: 1400 x 2988 mm;\n2-krilna vrata: 2820 x 2988 mm;\n• večfunkcijski utor za hitro in enostavno pritrditev sistemskega okovja;\n• na razpolago so 'skriti' tečaji in vratna zapirala;\n• večfunkcijska vrata:\nkombinacija zaščite pred požarom, dimom, kontrola pristopa, protivlomnost, zvočna zaščita in zaščita pred padcem v globino;\n• opcijsko z integrirano zaščito evakuacijskih vrat in sistemom kot npr. Schuco Fingerprint;\n• protivlomnost do WK3;\n• racionalna obdelava brez požarnih izolacijskih vložkov;"]
[null,null,"Polnilo vrat je alu izolacijsko požarne odpornosti EI30;"]
[null,null,"Vse okovje sistemsko, atestirano za vgradnjo v požarne elemente."]
[null,null,"Skupaj z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom."]
[]
[null,null,"Elementi pritličje:"]
[null,"VP10","enokrilna požarna polna vrata dimenzij 900/2100mm; vrata opremljena z nasadili, ključavnico, obojestransko kljuko in samozapiralom;","kos:",1]
[null,"VP11","enokrilna požarna polna vrata dimenzij 800/2100mm; vrata opremljena z nasadili, ključavnico, obojestransko kljuko in samozapiralom;","kos:",1]
[]
[null,null,"Garažna vrata:"]
[]
[null,"GV1","Industrijska serijska vrata na elektromotorni pogon kot npr. Albany door systems dim 400/400 svetle odprtine. "]
[null,null,"Daljinsko odpiranje na vsaka vrata z daljinskim upravljalcem"]
[null,null,"Pritisna tipka na el. omari"]
[null,null,"Tipka s ključem"]
[null,null,"Fotocelica"]
[null,null,"Hitrost odpiranja 0.75 m/s"]
[null,null,"V eni lameli vgrajena zasteklitev"]
[null,null,"Vgrajena vrata za osebni prehod, kljuka, cilindrična ključavnica, sistemski ključ, samozapiralo","KD",4]
[]
[null,"GV1A","Isto kot GV1, samo brez vrat za osebni prehod","KD"]
[]
[null,null,"Elementi nadstropje:"]
[null,"VN5","enokrilna požarna polna vrata dimenzij 800/2100mm; vrata opremljena z nasadili, ključavnico, obojestransko kljuko in samozapiralom;","kos:",1]
[]
[null,"6.","ESAL prezračevalna fasada:"]
[null,null,"Izdelava, dobava in montaža kot npr. ESAL SWISSPEARL prezračevalne fasadne obloge, raster fasade iz plošč različnih dimezij (glej delitev fasade v arhitekturi), pritrjevanje dimenzionirano na vetrovno cono do 230 km/h"]
[null,null,"Fasadna obloga v sestavi:"]
[null,null,"zunanja fasadna obloga iz fasadnih plošč kot npr. ESAL SWISSPEARL v barvi po barvni lestvici  pritrjevanje na alu podkonstrukcijo z vidnimi alu kovicami K15 F4 x 18 v enaki barvi kot ESAL fasadne plošče, razmik med prtirdilnimi alu kovicami in količina pritrdilnih alu kovic po navodilih za izvedbo ESAL fasadnih oblog;"]
[null,null,"zračni sloj 4 cm;"]
[null,null,"vertikalna alu podkonstrukcija za pritjevanje ESAL fasadne obloge;"]
[null,null,"kot npr. TYVEK paropropustna folija za zaščito stene pred navlaževanjem z zunanje strani in omogočanje izsušitve vgrajenih materialov;"]
[null,null,"toplotna izolacija debeline 12 cm kot npr. TERVOL FP-L;"]
[null,null,"skupaj z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom.","m2",463]
[]
[null,null,"ALU DELA IN POŽARNA VRATA, TER FASADA SKUPAJ:"]
[]
[null,7,"MIZARSKA DELA"]
[null,null,"OPOMBA!"]
[null,null,"Vse mizarske izdelke je izdelati po shemi vrat in sten in po detajlih proizvajalca, izdelki so finalizirani in se dobavijo na objekt in montirajo."]
[]
[null,null,"V enotni ceni je zajeti vse zaključke izdelka do gradbene konstrukcije in tesnjenje. Pri oblikovanju cen za vse izdelke je potrebno upoštevati sheme vrat in sten z opisi ter zidarsko pomočjo za vgrajevanje. V ceni je zajeti tudi slepe okvirje. Vse mere stavbnega pohištva kontrolirati na objektu."]
[]
[null,null,"Vsa vrata se odpirajo in zapirajo z enotnim sistemskim ključem."]
[]
[null,1,"OZNAKA Vp-1 - NOTRANJA ENOKRILNA POLNA LESENA  VRATA; KOVINSKI PODBOJ, VRATNO KRILO JE PANELKA OBDELANA Z LAMINAT MAX FUNDER, VRATA OPREMLJENA Z NASADILI, KROMIRANIMI KLJUKAMI IN KLJUČAVNICO, ENOTNI SISTEMSKI KLJUČ. VRATA VEL. 90/210 CM.","KD",10]
[]
[null,2,"OZNAKA Vp-1.1 - NOTRANJA ENOKRILNA POLNA LESENA  VRATA Z NADSVETLOBO; KOVINSKI PODBOJ, VRATNO KRILO JE PANELKA OBDELANA Z LAMINAT MAX FUNDER, VRATA OPREMLJENA Z NASADILI, KROMIRANIMI KLJUKAMI IN KLJUČAVNICO, ENOTNI SISTEMSKI KLJUČ, NADSVETLOBA ZASTEKLENA Z DVOSLOJNIM TERMOPAN STEKLOM. VRATA VEL. 90/210+40 CM.","KD",3]
[]
[null,3,"OZNAKA Vp-3 - NOTRANJA ENOKRILNA POLNA LESENA  VRATA; KOVINSKI PODBOJ, VRATNO KRILO JE PANELKA OBDELANA Z LAMINAT MAX FUNDER, VRATA OPREMLJENA Z NASADILI, KROMIRANIMI KLJUKAMI IN KLJUČAVNICO, ENOTNI SISTEMSKI KLJUČ. VRATA VEL. 80/210 CM.","KD",6]
[]
[null,4,"OZNAKA Vp-3.1 - NOTRANJA ENOKRILNA POLNA LESENA  VRATA Z NADSVETLOBO; KOVINSKI PODBOJ, VRATNO KRILO JE PANELKA OBDELANA Z LAMINAT MAX FUNDER, VRATA OPREMLJENA Z NASADILI, KROMIRANIMI KLJUKAMI IN KLJUČAVNICO, ENOTNI SISTEMSKI KLJUČ, NADSVETLOBA ZASTEKLENA Z DVOSLOJNIM TERMOPAN STEKLOM. VRATA VEL. 80/210+40 CM.","KD",2]
[]
[null,5,"OZNAKA Vp-4 - NOTRANJA ENOKRILNA POLNA LESENA  VRATA; KOVINSKI PODBOJ, VRATNO KRILO JE PANELKA OBDELANA Z LAMINAT MAX FUNDER, VRATA OPREMLJENA Z NASADILI, KROMIRANIMI KLJUKAMI IN KLJUČAVNICO, ENOTNI SISTEMSKI KLJUČ. VRATA VEL. 70/210 CM.","KD",7]
[]
[null,6,"OZNAKA Vp-8 - NOTRANJA ENOJNA POLNA LESENA DRSNA VZIDNA SISTEMSKA VRATA TIP SCRIGNO ALI TEHNIČNO ENAKOVREDNO; VRATNO KRILO JE PANELKA OBDELANA Z LAMINAT MAX FUNDER, VRATA OPREMLJENA S KLJUKO OBDELANA KOT UTOR V KRILU IN KLJUČAVNICO, ENOTNI SISTEMSKI KLJUČ. VRATA VEL. 80/210 CM. V CENI NA ENOTO JE ZAJETI TUDI DOBAVO IN VGRADITEV/MONTAŽO KOVINSKE POCINKANE NIŠE ZA  DRSNA SISTEMSKA VRATA-VRATA, KI DRSIJO V STENO. ","KD",1]
[]
[null,7,"OZNAKA Vp-10 - NOTRANJA ENOKRILNA POLNA LESENA VRATA, POŽARNA VARNOST 30 MIN. IN SAMOZAPIRANJE EI30-C; KOVINSKI PODBOJ, VRATNO KRILO JE PANELKA OBDELANA Z LAMINAT MAX FUNDER, VRATA OPREMLJENA Z NASADILI, KROMIRANIMI KLJUKAMI IN KLJUČAVNICO, ENOTNI SISTEMSKI KLJUČ. VRATA VEL. 90/210 CM.","KD",1]
[]
[null,8,"OZNAKA Vp-11 - NOTRANJA ENOKRILNA POLNA LESENA VRATA, POŽARNA VARNOST 30 MIN. IN SAMOZAPIRANJE EI30-C; KOVINSKI PODBOJ, VRATNO KRILO JE PANELKA OBDELANA Z LAMINAT MAX FUNDER, VRATA OPREMLJENA Z NASADILI, KROMIRANIMI KLJUKAMI IN KLJUČAVNICO, ENOTNI SISTEMSKI KLJUČ. VRATA VEL. 80/210 CM.","KD",1]
[]
[null,9,"OZNAKA Vn-1.1 - NOTRANJA ENOKRILNA POLNA LESENA  VRATA Z NADSVETLOBO; KOVINSKI PODBOJ, VRATNO KRILO JE PANELKA OBDELANA Z LAMINAT MAX FUNDER, VRATA OPREMLJENA Z NASADILI, KROMIRANIMI KLJUKAMI IN KLJUČAVNICO, ENOTNI SISTEMSKI KLJUČ, NADSVETLOBA ZASTEKLENA Z DVOSLOJNIM TERMOPAN STEKLOM. VRATA VEL. 90/210+60 CM.","KD",1]
[]
[null,10,"OZNAKA Vn-2 - NOTRANJA ENOKRILNA POLNA LESENA  VRATA; KOVINSKI PODBOJ, VRATNO KRILO JE PANELKA OBDELANA Z LAMINAT MAX FUNDER, VRATA OPREMLJENA Z NASADILI, KROMIRANIMI KLJUKAMI IN KLJUČAVNICO, ENOTNI SISTEMSKI KLJUČ. VRATA VEL. 80/210 CM.","KD",15]
[]
[null,11,"OZNAKA Vn-3 - NOTRANJA ENOKRILNA POLNA LESENA  VRATA; KOVINSKI PODBOJ, VRATNO KRILO JE PANELKA OBDELANA Z LAMINAT MAX FUNDER, VRATA OPREMLJENA Z NASADILI, KROMIRANIMI KLJUKAMI IN KLJUČAVNICO, ENOTNI SISTEMSKI KLJUČ. VRATA VEL. 70/210 CM.","KD",4]
[]
[null,12,"OZNAKA Vn-3.1 - NOTRANJA ENOKRILNA POLNA LESENA  VRATA Z NADSVETLOBO; KOVINSKI PODBOJ, VRATNO KRILO JE PANELKA OBDELANA Z LAMINAT MAX FUNDER, VRATA OPREMLJENA Z NASADILI, KROMIRANIMI KLJUKAMI IN KLJUČAVNICO, ENOTNI SISTEMSKI KLJUČ, NADSVETLOBA ZASTEKLENA Z DVOSLOJNIM TERMOPAN STEKLOM. VRATA VEL. 70/210+60 CM.","KD",2]
[]
[null,13,"OZNAKA Vn-3.2 - NOTRANJA ENOKRILNA POLNA LESENA  VRATA Z NADSVETLOBO; KOVINSKI PODBOJ, VRATNO KRILO JE PANELKA OBDELANA Z LAMINAT MAX FUNDER, VRATA OPREMLJENA Z NASADILI, KROMIRANIMI KLJUKAMI IN KLJUČAVNICO, ENOTNI SISTEMSKI KLJUČ, NADSVETLOBA ZASTEKLENA Z DVOSLOJNIM TERMOPAN STEKLOM. VRATA VEL. 70/210+40 CM.","KD",2]
[]
[null,14,"OZNAKA Vn-4 - NOTRANJA ENOJNA POLNA LESENA DRSNA VZIDNA SISTEMSKA VRATA TIP SCRIGNO ALI TEHNIČNO ENAKOVREDNO; VRATNO KRILO JE PANELKA OBDELANA Z LAMINAT MAX FUNDER, VRATA OPREMLJENA S KLJUKO OBDELANA KOT UTOR V KRILU IN KLJUČAVNICO, ENOTNI SISTEMSKI KLJUČ. VRATA VEL. 70/210 CM. V CENI NA ENOTO JE ZAJETI TUDI DOBAVO IN VGRADITEV/MONTAŽO KOVINSKE POCINKANE NIŠE ZA  DRSNA SISTEMSKA VRATA-VRATA, KI DRSIJO V STENO. ","KD",3]
[]
[null,15,"OZNAKA Vn-5 - NOTRANJA ENOKRILNA POLNA LESENA VRATA, POŽARNA VARNOST 30 MIN. IN SAMOZAPIRANJE EI30-C; KOVINSKI PODBOJ, VRATNO KRILO JE PANELKA OBDELANA Z LAMINAT MAX FUNDER, VRATA OPREMLJENA Z NASADILI, KROMIRANIMI KLJUKAMI IN KLJUČAVNICO, ENOTNI SISTEMSKI KLJUČ. VRATA VEL. 80/210 CM.","KD",1]
[]
[null,16,"OZNAKA Vn-8 - NOTRANJA DVOKRILNA POLNA LESENA  VRATA; KOVINSKI PODBOJ, VRATNO KRILO JE PANELKA OBDELANA Z LAMINAT MAX FUNDER, VRATA OPREMLJENA Z NASADILI, KROMIRANIMI KLJUKAMI IN KLJUČAVNICO, ENOTNI SISTEMSKI KLJUČ. VRATA VEL. 160/210 CM.","KD",1]
[]
[null,17,"SANITARNA STENA IZ LAMNINATNIH SANITARNIH KOMPAKTNIH PANELOV MAX NA KOVINSKI INOX PODKONSTRUKCIJI; STENA ZA 10 CM DVIGNJENA OD TAL, VIŠINE 190 CM, PANELI DEB. 10 MM, NOGICE VIŠ. 10 CM, GUMB ZA ODPIRANJE IN SANITARNA KLJUČAVNICA. STENA Z ENOKRILNIMI VRATI VEL. 170/10+190 CM.","KD",2]
[]
[null,18,"SANITARNA STENA IZ LAMNINATNIH SANITARNIH KOMPAKTNIH PANELOV MAX NA KOVINSKI INOX PODKONSTRUKCIJI; STENA ZA 10 CM DVIGNJENA OD TAL, VIŠINE 190 CM, PANELI DEB. 10 MM, KOVINSKE NOGICE VIŠ. 10 CM, GUMB ZA ODPIRANJE IN SANITARNA KLJUČAVNICA. STENA Z ENOKRILNIMI VRATI VEL. 160/10+190 CM. (STENA PRI TUŠ KADI).","KD",2]
[]
[null,19,"SANITARNA PREGRADNA STENA IZ LAMNINATNIH SANITARNIH KOMPAKTNIH PANELOV MAX NA KOVINSKI INOX PODKONSTRUKCIJI; STENA ZA 10 CM DVIGNJENA OD TAL, VIŠINE 190 CM, PANELI DEB. 10 MM, KOVINSKE NOGICE VIŠ. 10 CM. STENA VEL. 50/10+190 CM. STENA PRI PISOARJU.","KD",3]
[null,null,"MIZARSKA DELA SKUPAJ"]
[]
[null,8,"TLAKARSKA DELA"]
[null,null,"OPOMBA!"]
[null,null,"BARVE IN VZORCI VSEH TALNIH OBLOG IN PREMAZOV PO IZBORU ARHITEKTA."]
[]
[null,1,"DOBAVA IN IZDELAVA EPOKSI TLAKA DEB. 2-3 MM NA AB TALNO PLOŠČO VKLJUČNO Z OBZIDNIM ZAKLJUČKOM IN PREDHODNO PRIPRAVO PODLAGE. OBRAČUNA SE HORIZONTALNA PROJEKCIJA PROSTORA.","M2",624]
[]
[null,2,"ENAKO KOT POSTAVKA B-9/1, LE NA CEM. ESTRIH.","M2",120]
[]
[null,3,"DOBAVA IN IZRAVNAVA TLAKA IZ CEMENTNEGA ESTRIHA Z IZRAVNALNO MASO ZA POLAGANJE KLASIČNEGA PARKETA.","M2",166]
[]
[null,4,"DOBAVA IN POLAGANJE GOTOVEGA (HRAST, JESEN, BUKEV, RUBINIJA) PARKETA DEB. 2,0 CM VKLJUČNO Z FINALIZIRANO OBZIDNO LETVIJO 16 X 70 MM S POSNETIM ROBOM. OBRAČUNA SE HORIZONTALNA PROJEKCIJA PROSTORA.","M2",166]
[]
[null,5,"DOBAVA IN PRITRDITEV TALNIH LAM/PRIPIR IZ INOX 316 NA MESTIH KJER SE MENJAJO VRSTE TALNIH OBLOG IN NIVOJI.","M1",31]
[]
[null,6,"DOBAVA IN POLAGANJE OTIRAČA VKLJUČNO Z INOX OKVIRJEM - POTOPLJEN/POGLOBLJEN V TLAK","M2",10]
[]
[null,7,"DOBAVA IN MONTAŽA DVIGNJENEGA PODA V PROSTORU ZA DISPEČERJA NA KOVINSKIH DISTANČNIKIH. KONČNA OBDELAVA PARKET (INSTALACIJSKI POD)","M2"]
[]
[null,null,"TLAKARSKA DELA SKUPAJ"]
[null,9,"KAMNOSEŠKA DELA"]
[null,null,"OPOMBA!"]
[null,null,"TOČEN IZBOR VRSTE KAMNA IN BARVNEGA ODTENKA PO IZBORU ARHITEKTA."]
[]
[null,1,"DOBAVA IN OBLOGA NOTRANJEGA TLAKA Z NARAVNIM KAMNOM DEB. 2 CM NA VEZIVO VKLJUČNO Z OBZIDNO STENCO S POSNETIM ROBOM PREREZA 1,5X10 CM IZ ENAKEGA KAMNA IN POTREBNIMI TALNIMI DILATACIJAMI. POVRŠINA KAMNA POLIRANA. OBRAČUNA SE HORIZONTALNA PROJEKCIJA.","M2",21]
[]
[null,"2","DOBAVA IN OBLOGA NASTOPNIH PLOSKEV NOTRANJIH RAVNIH AB STOPNIC S PLOŠČAMI PREREZA 35X3 CM IZ NARAVNEGA KAMNA NA VEZIVO VKLJUČNO Z OBZIDNO STENCO S POSNETIM ROBOM PREREZA 1,5X10 CM IZ ENAKEGA KAMNA. POVRŠINA KAMNA POLIRANA S PROTIDRSNIMI KORUND TRAKOVI","M1",24]
[]
[null,3,"DOBAVA IN OBLOGA ZRCALNIH PLOSKEV NOTRANJIH RAVNIH AB STOPNIC S PLOŠČAMI PREREZA 2X13 CM IZ NARAVNEGA KAMNA NA VEZIVO VKLJUČNO Z OBZIDNO STENCO S POSNETIM ROBOM PREREZA 1,5X10 CM IZ ENAKEGA KAMNA. POVRŠINA KAMNA POLIRANA","M1",24]
[]
[null,4,"DOBAVA IN OBLOGA NOTRANJEGA TLAKA NA VMESNIH STOPNIŠČNIH PODESTIH S PLOŠČAMI DEB. 3 CM IZ NARAVNEGA KAMNA NA VEZIVO VKLJUČNO Z OBZIDNO STENCO S POSNETIM ROBOM PREREZA 1,5X10 CM IZ ENAKEGA KAMNA. POVRŠINA KAMNA POLIRANA OBRAČUNA SE HORIZONTALNA PROJEKCIJA.","M2",8]
[]
[null,null,"KAMNOSEŠKA DELA SKUPAJ"]
[]
[null,"C","ZUNANJA UREDITEV"]
[null,null,"VSA IZKOPNA DELA IN TRANSPORTI IZKOPNIH MATERIALOV SE OBRAČUNAJO PO PROSTORNINI ZEMLJINE V RAŠČENEM STANJU. VSA NASIPNA DELA SE OBRAČUNAJO PO PROSTORNINI ZEMLJINE V VGRAJENEM STANJU. MOREBITNE ZAČASNE DEPONIJE ZEMELJSKEGA MATERIALA IN POTREBNE TRANSPORTE V ZVEZI  S TEM JE POTREBNO UPOŠTEVATI V ENOTNIH CENAH."]
[]
[null,1,"ZAKOLIČBA POVRŠIN IN POSTAVITEV POTREBNIH GRADBENIH PROFILOV ZA VSA DELA ZUNANJE UREDITVE. OBRAČUNA SE 1X CELOTNA OBDELANA POVRŠINA.  ","M2",3298]
[]
[null,2,"ZAKOLIČBA OBSTOJEČIH KOMUNALNIH NAPRAV.","KD",5]
[]
[null,3,"ZAVAROVANJE PROMETA PO NAVODILIH CESTNO PROMETNE SLUŽBE.","KD",1]
[]
[null,4,"ZAKOLIČBA AB OGRAJNIH ZIDOV IN TEMELJA SMUČNIH VRAT IN ZAVAROVANJE ZAKOLIČBE.","M1",230]
[]
[null,5,"POSTAVITEV GRADBENIH PROFILOV ZA OGRAJNE ZIDOVE.","KD",6]
[]
[null,6,"STROJNI ODKOP HUMUSA V SLOJU DEB. DO 20 CM Z DEPONIRANJEM IZKOPANEGA MATERIALA NA GRADBIŠČU ZA KASNEJŠO UPORABO","M3",330]
[]
[null,7,"STROJNI ŠIROKI ODKOP ZA ZELENICO V TERENU II.-III. KTG. Z ODVOZOM IZKOPANEGA MATERIALA V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI DO 10,00 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS","M3",92]
[]
[null,8,"ENAKO KOT POST. C/7., LE ODKOP ZA TLAKOVANE POVRŠINE ","M3",476]
[]
[null,9,"STROJNI IZKOP ZA PASOVNE TEMELJE OGRAJNIH ZIDOV IN ZA PASOVNI TEMELJ SMUČNIH VRAT V TERENU II.-III. KTG. Z DEPONIRANJEM IZKOPANEGA MATERIALA NA GRADBIŠČNI DEPONIJI ZA KASNEJŠI ZASIP","M3",41]
[]
[null,10,"ENAKO KOT POST. C/9., LE Z ODVOZOM IZKOPANEGA MATERIALA V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI DO 10,00 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS","M3",79]
[]
[null,11,"PLANIRANJE DNA PASOVNIH TEMELJEV OGRAJNIH ZIDOV IN DNA PASOVNEGA TEMELJA SMUČNIH VRAT S TOČNOSTJO +- 1 CM Z UTRDITVIJO","M2",187]
[]
[null,12,"ZASIP, ZA AB PASOVNIMI TEMELJI OGRAJNIH ZIDOV IN ZA AB PASOVNIM TEMELJEM SMUČNIH VRAT, Z MATERIALOM OD IZKOPA V PLASTEH PRIMERNE DEBELINE Z IZRAVNAVO POVRŠINE IN UTRJEVANJEM. ","M3",41]
[]
[null,13,"DOBAVA IN ZASIP, ZA AB PASOVNIMI TEMELJI PODPORNIH ZIDOV IN ZA AB PASOVNIM TEMELJEM SMUČNIH VRAT, S KAMNITIM MATERIALOM GRANULACIJE 0/100 MM V PLASTEH PRIMERNE DEBELINE Z IZRAVNAVO POVRŠINE IN UTRJEVANJEM. KAMNITI MATERIAL SE UVALJA DO MODULA STISLJIVOSTI MIN. 60 Mpa. ","M3",15]
[]
[null,14,"PLANIRANJE ZEMELJSKEGA PLANUMA S TOČNOSTJO +- 3 CM Z UTRDITVIJO POD TLAKOVANIMI POVRŠINAMI","M2",2379]
[]
[null,15,"DOBAVA IN POLAGANJE PROTIZABLATITVENEGA PP FILCA 600 g/m2 POD KAMNITO GREDO TLAKOVANIH POVRŠIN, MIN. PREKLOP FILCA 30 CM.","M2",2498]
[]
[null,16,"DOBAVA IN NAPRAVA KAMNITE GREDE GRANULACIJE 0/100 MM V SLOJU DEB. 60 CM Z IZRAVNAVO POVRŠINE IN UTRJEVANJEM - DO POD TAMPONA ZA TLAKOVANE POVRŠINE. KAMNITI MATERIAL SE UVALJA DO MODULA STISLJIVOSTI MIN. 60 Mpa. ","M3",1428]
[]
[null,17,"DOBAVA IN VGRAJEVANJE TAMPONA GRANULACIJE 0/32 MM V SLOJU DEB. 30 CM POD TLAKOVANIMI POVRŠINAMI Z IZRAVNAVO POVRŠINE IN UTRJEVANJEM. TAMPON SE UVALJA DO MODULA STISLJIVOSTI MIN. 60 Mpa. ","M3",714]
[]
[null,18,"FINO PLANIRANJE TAMPONA S TOČNOSTJO +- 1 CM TER VALJANJE","M2",2379]
[]
[null,19,"FREZANJE IN PLANIRANJE ZELENICE ","M2",919]
[]
[null,20,"HUMUZIRANJE ZELENICE V SLOJU DEB. 20-30 CM Z BOLJŠIM HUMUSOM IZ GRADBIŠČNE DEPONIJE VKLJUČNO S PREČIŠČENJEM IN REVITALIZACIJO HUMUSA.","M2",919]
[]
[null,21,"ZATRAVITEV ŽE HUMUZIRANE ZELENICE IN VZDRŽEVANJE DO POZELENITVE ","M2",919]
[]
[null,22,"DOBAVA IN ZASADITEV AVTOHTONIH DREVES KOMPLET Z IZKOPOM, ZASIPOM IN TREMI LESENIMI OPORNIKI (H = 2.5 - 3 m)","KD",8]
[]
[null,23,"DOBAVA IN ZASADITEV AVTOHTONEGA OKRASNEGA GRMIČEVJA KOMPLET Z IZKOPOM IN ZASIPOM.","KD",44]
[]
[null,24,"DOBAVA IN BETONIRANJE PODLOŽNEGA BETONA DEB. 5 CM Z BETONOM C 12/15 POD AB TEMELJI OGRAJNIH ZIDOV IN POD AB TEMELJEM SMUČNIH VRAT IN POD AB TALNO PLOŠČO EKOLOŠKEGA OTOKA","M3",11]
[]
[null,25,"DOBAVA IN BETONIRANJE AB PASOVNIH TEMELJEV OGRAJNIH ZIDOV IN AB PASOVNEGA TEMELJA SMUČNIH VRAT Z BETONOM C 25/30 ","M3",37]
[]
[null,26,"DOBAVA IN BETONIRANJE AB OGRAJNIH ZIDOV DEBELINE 20 CM Z BETONOM C 25/30","M3",23]
[]
[null,27,"DOBAVA IN BETONIRANJE AB TALNE PLOŠČE DEB. 18 CM Z BETONOM C 25/30 (EKOLOŠKI OTOK)","M3",4]
[]
[null,28,"DOBAVA IN MONTAŽA REBRASTE ARMATURE S500B DO FI 12 MM","KG",1800]
[]
[null,29,"DOBAVA IN MONTAŽA REBRASTE ARMATURE S500B NAD FI 12 MM","KG",100]
[]
[null,30,"DOBAVA IN MONTAŽA ARMATURNIH MREŽ MA 500/560","KG",1300]
[]
[null,31,"DODATEK NA POSTAVKO C/27., ZA ZGLADITEV ZGORNJE POVRŠINE AB TALNE PLOŠČE (EKOLOŠKI OTOK)","M2",20]
[]
[null,32,"NAPRAVA, MOTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB PASOVNE TEMELJE OGRAJNIH ZIDOV IN ZA AB PASOVNI TEMELJ SMUČNIH VRAT","M2",138]
[]
[null,33,"NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB OGRAJNE ZIDOVE S POSNETIMI ROBOVI, NAD TERENOM VIDNI BETON.","M2",221]
[]
[null,34,"NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA ROBOVE AB TALNE PLOŠČE VIŠINE DO 20 CM (EKOLOŠKI OTOK)","M2",4]
[]
[null,35,"NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA VERTIKALNE LUKNJE FI 10 CM, GLOBINE 20-30 CM, LUKNJE V AB OGRAJNEM ZIDU SLUŽIJO ZA KASNEJŠO MONTAŽO OGRAJE","KD",90]
[]
[null,36,"DOBAVA IN LEPLJENJE STIROPORA DEB. 1 CM NA AB OGRAJNI ZID ZA DILATACIJO ","M2",6]
[]
[null,37,"DOBAVA IN KITANJE DILATACIJ PRI AB OGRAJNIH ZIDOVIH Z DVOKOMPONENTNIM TRAJNO ELASTIČNIM KITOM.","M1",22]
[]
[null,38,"DOBAVA IN MONTAŽA DVIGNJENIH BETONSKIH ROBNIKOV PREREZA 15X25 CM IZ BETONA C 30/37 KOMPLET S POTREBNIMI ZEMELJSKIMI DELI, BETONSKIM TEMELJEM, OBBETONIRANJEM IN FUGIRANJEM. ","M1",117]
[]
[null,39,"ENAKO KOT POSTAVKA C/38., LE ROBNIKI V KRIVINI","M1",30]
[]
[null,40,"DOBAVA IN MONTAŽA DVIGNJENIH BETONSKIH ROBNIKOV PREREZA 8X20 CM IZ BETONA C 30/37 KOMPLET S POTREBNIMI ZEMELJSKIMI DELI, BETONSKIM TEMELJEM, OBBETONIRANJEM IN FUGIRANJEM. ","M1",116]
[]
[null,41,"DOBAVA IN POLAGANJE BETONSKIH TLAKOVCEV DEB. 8 CM NA SLOJ PESKA DEB. 3-5 CM VKLJUČNO Z ZAPOLNITVIJO FUG S FINIM KREMENČEVIM PESKOM.","M2",198]
[]
[null,42,"DOBAVA IN STROJNO VALJANJE BITUDROBIRJA AC 32 BASE B 50/70 A2 V SLOJU DEB. 7 CM ","M2",2161]
[]
[null,43,"DOBAVA IN STROJNO VALJANJE BITUMENSKEGA BETONA AC 11 SURF PmB 45/80-65 A2 V SLOJU DEB. 4 CM ","M2",2161]
[]
[null,44,"DOBAVA IN STROJNO VALJANJE BITUMENSKEGA BETONA AC 11 SURF PmB 45/80-65 A2 V SLOJU DEB. 5 CM (PLOČNIKI)","M2",45]
[]
[null,45,"IZDELAVA TANKOSLOJNE TALNE OZNAČBE NA ASFALTU Z ENOKOMPONENTNO BELO BARVO ŠIRINA ČRTE 10-12 CM (PARKIRNA MESTA)","M1",62]
[]
[null,46,"IZDELAVA TANKOSLOJNE TALNE OZNAČBE NA ASFALTU Z ENOKOMPONENTNO BELO BARVO ŠIRINA ČRTE 20-50 CM (STOP ČRTA, PREČNE IN OSTALE OZNAČBE)","M2",10]
[]
[null,47,"IZDELAVA TANKOSLOJNE TALNE OZNAČBE NA ASFALTU Z ENOKOMPONENTNO RUMENO BARVO (PARKIRNO MESTO ZA INVALIDE)","KD",1]
[]
[null,48,"DOBAVA IN MONTAŽA PROMETNEGA ZNAKA STOP II-2 KOMPLET S STEBRIČEM IZ VROČE CINKANE JEKLENE CEVI FI 64 MM, DOLGE 2000-3000 MM TER AB TOČKOVNIM TEMELJEM ","KD",1]
[]
[null,49,"DOBAVA IN MONTAŽA PROMETNEGA ZNAKA PARKIRNO MESTO ZA INVALIDE III-35 IN IV-10 KOMPLET S STEBRIČEM IZ VROČE CINKANE JEKLENE CEVI FI 64 MM, DOLGE 2000-3000 MM TER AB TOČKOVNIM TEMELJEM ","KD",1]
[]
[null,50,"DOBAVA IN MONTAŽA PROMETNEGA ZNAKA PARKIRNO MESTO III-35 KOMPLET S STEBRIČEM IZ VROČE CINKANE JEKLENE CEVI FI 64 MM, DOLGE 2000-3000 MM TER AB TOČKOVNIM TEMELJEM ","KD",2]
[]
[null,51,"DOBAVA IN MONTAŽA PANELNE OGRAJE VIŠINE 203 CM, KOT NPR. BEKAERT NYLOFOR 3D ZELENE BARVE. STEBRI OGRAJE SE MONTIRAJO V ŽE PREJ PUŠČENE LUKNJE V AB OGRAJNEM ZIDU VKLJUČNO Z ZALITJEM Z EKSPANZIJSKO CEMENTNO MALTO.","M1",221]
[]
[null,52,"DOBAVA IN MONTAŽA OGRAJNIH SMUČNIH VRAT KOT NPR. BEKAERT NYLOFOR 3D ZELENE BARVE VEL. 600X203 CM VKLJUČNO S STEBRI IN KOVINSKO TIRNICO, KI SE VGRADIJO V AB PASOVNI TEMELJ. AB TEMELJ JE ZAJET V POSEBNI POSTAVKI. ODPIRANJE VRAT NA ELEKTRIČNI POGON. DALJINSKO ODPIRANJE, 5 KOM. DALJINSKIH UPRAVLJALCEV IN ČITALEC GSM SIGNALA.","KD",1]
[]
[null,53,"ENAKO KOT POSTAVKA C/52, LE VRATA VEL. 300X203 CM ","KD",1]
[]
[null,54,"DOBAVA IN NAMESTITEV PVC ZABOJNIKOV ZA ODPADKE PROSTORNINE 1.100 LITROV","KD",3]
[]
[null,55,"DOBAVA IN MONTAŽA KOMPLET TIPSKE MONTAŽNE NADSTREŠNICE \"CPROOF CARPORT SYSTEM\" ZA 7 PARKIRNIH MEST, DOLŽINE 19,00 M, ŠIRINE 5,10 M, VIŠINA PRI UVOZU 2,65 M, SESTAVLJENA IZ VERTIKALNIH JEKLENIH NOSILCEV S SIDRNIMI JEKL. PLOŠČAMI (KOS 8) V OSNI RAZDALJI 2,60 M IN HORIZONTALNIH PRITRDILNIH LEG (KOS 8) VKLJUČNO S SUHOMONTAŽNIMI AB TOČKOVNIMI TEMELJI (KOS 8) DIM. 2,50X0,75X0,80 M IZ BETONA C 25/30, Z VGRAJENIMI 6 SIDRNIMI JEKL. VIJAKI ZA VPETJE JEKL. KONSTRUKCIJE. JEKLENA KONSTRUKCIJA JE ZAŠČITENA PROTI KOROZIJI Z VROČIM POCINKANJEM. STREHA JE IZDELANA IZ PREKATNIH POLIKARBONATNIH PLOŠČ. ","KD",1]
[]
[null,56,"RAZNA MANJŠA GRADBENA DELA, KI SE IZVAJAJO V REŽIJI (OCENA). OBRAČUN SE BO VRŠIL NA PODLAGI DEJANSKO PORABLJENEGA ČASA IN MATERIALA, EVIDENTIRAN V GRADBENEM DNEVNIKU IN POTRJEN OD NADZORNEGA ORGANA NAROČNIKA."]
[null,null,"PKVD  ","UR",50]
[null,null,"KVD   ","UR",50]
[null,null,"GRADBENI MATERIAL  EUR  5000,00","KD",1]
[]
[null,"57","DOBAVA IN VGRADITEV DROGOV ZA ZASTAVE IZ INOX CEVI VIŠINE DO 5m S SISTEMOM ZA OBEŠANJE IN DVIG IZ TAL (VERTIKALNA LEGA ZASTAVE) SKUPAJ Z AB TEMELJI IN OSTALIMI POMOŽNIMI DELI","KD",4]
[]
[null,"58","PARKOVNA KLOP KOT NPR. TIP PETRIČ DOLŽINE 2m","KD",3]
[]
[null,"59","KOŠ ZA SMETI (PARKOVNI) KOT NPR. TIP PETRIČ","KD",3]
[]
[null,"60","STOJALO ZA KOLESA KOT NPR. TIP PETRIČ","KD",1]
[]
[null,null,"ZUNANJA UREDITEV SKUPAJ"]

{"sheet":"List2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"List3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}