{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["REK","GRADB","OBRT","EKO OTOK"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"REK","index":0,"n_rows":19,"n_cols":5,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"SKUPNA REKAPITULACIJA "]
[]
[]
["A.","GRADBENA DELA",null,null,0]
[]
["B.","OBRTNIŠKA DELA",null,null,0]
[]
["C.","EKO OTOK",null,null,0]
[]
["D.","NEPREDVIDENA DELA 3% INVESTICIJE",0,null,0]
[]
[]
["A+B+C+D","SKUPAJ DELA:",null,null,0]
[]
[null,"+20 % DDV",null,null,0]
[]
[]
[null,"VSE SKUPAJ",null,null,0]

{"sheet":"GRADB","index":1,"n_rows":265,"n_cols":6,"rows_kept":265,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[26,1,26,5],[27,1,27,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["A.","GRADBENA DELA"]
[]
[]
["I.","Zemeljska dela",null,null,null,0]
[]
["II.","Betonska dela",null,null,null,0]
[]
["III.","Tesarska dela",null,null,null,0]
[]
["IV.","Zidarska dela",null,null,null,0]
[]
[]
[]
[]
[null,"Gradbena dela skupaj:",null,null,null,0]
{"$rows_empty":7}
[null,"Opombe:"]
[null," - Pred pričetkom del je treba vse opise, mere, količine "]
[null,"obdelave kontrolirati po zadnjeveljavnih načrtih, detajlih in opisih."]
[]
[null,"V posameznih postavkah popisa so kot primer navedeni tipi oziroma dobavitelji materialov oziroma opreme, ki pri izdelavi ponudbe niso zavezujoči."]
[null,"Ponudnik mora v svoji ponudbi izrecno navesti ponujeni tip ponujenega materiala oziroma opreme, pri čemer kvaliteta ponujenega ne sme biti nižja od kvalitete navedenih materialov/opreme, ki so primerjaje navedeni v popisu."]
[]
[]
["A.","GRADBENA DELA"]
[]
["I.","Zemeljska dela"]
[null,"V ceni je zajeti vsa osnovna in pomožna dela,  vse prevoze, prekladanja, ravnanja, planiranja. Paziti na komunalne vode."]
[]
["1.","Zakoličba objekta s strani pooblaščenega geodeta in postavitev gradbenih profilov"]
[null,null,"kpl",1,null,0]
[]
["2.","Pripravljalna dela, organizacija gradbišča, ograja gradbišča, gradbiščna tabla, ureditev dovozov do gradbišča"]
[null,null,"kpl",1,null,0]
[]
["3.","Široki strojni odkop in izkop za pasovne temelje v materialu III.ktg. z nakladanjem na kamion."]
[null,null,"m3",450,null,0]
[]
["4.","Planiranje dna gradbene jame z utrjevanjem do potrebne zbitosti. Obračun po m2."]
[null,null,"m2",590,null,0]
[]
["5.","Dobava in vgrajevanje gramoznega materiala med temelje objekta z razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v plasteh do potrebne trdnosti. Obračun po m3 materiala v utrjenem stanju."]
[null,null,"m3",155,null,0]
[]
["6.","Dobava in vgrajevanje vodopropustnega gramoznega materiala, kot podloga finalni obdelavi tartan v debelini do 40 cm z ustreznim utrjevanjem. Obračun po m3 materiala v utrjenem stanju."]
[null,null,"m3",46,null,0]
[]
["7.","Zasip po končanih delih z materialom od izkopa z dovozom iz deponije izkopanega materiala, z razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v plasteh do potrebne trdnosti. Obračun po m3 v utrjenem stanju."]
[null,null,"m3",45,null,0]
[]
["8.","Odvoz izkopanega materiala na stalno deponijo s plačilom taks"]
[null,null,"m3",250,null,0]
[]
["9.","Pregled nosilnosti tal geomehanika pred pričetkom del.  Geomehanik pripravi poročilo o oporavljenih meritvah."]
[null,null,"kpl",1,null,0]
[]
["10.","Dobava in vgradnja humusa debeline do 40 cm z razgrinjanjem, planiranjem in uvaljanjem, ter sejanje trave."]
[null,null,"m2",115,null,0]
[]
["11.","Dobava in zasaditev listnatega drevja po dogovoru s projektantom in projektu zunanje ureditve."]
[null,"Ocena","kos",5,null,0]
[]
[null,"ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:",null,null,null,0]
[]
[]
[]
["II.","Betonska dela"]
[null,"V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela in material, vse prenose, napravo in vgradnjo betona. Pri izvajanju betonskih del je nujno upoštevati vsa navodila statika, ki so podana v njegovem tehničnem poročilu. Vse po detajlih projekta PZI. Pred betonažo je preveriti, če so v ab konstrukcije vgrajena vsa sidra po projektih in pa vse škatle za prehode instalacij."]
[]
["1.","Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona MB 10, prereza 0,04-0,08 m3/m2-m1."]
[null,"Podložni beton pod temelji in talno ploščo","m3",28.5,null,0]
[null,"Podložni beton pod temelji opornega zidu","m3",3,null,0]
[]
["2.","Dobava in vgrajevanje armiranega betona MB 30, prereza do 0,30 m3/m2-m1."]
[null,"Pasovni temelji","m3",47.5,null,0]
[null,"Pasovni temelji opornega zidu","m3",9.5,null,0]
[]
["3.","Dobava in vgrajevanje armiranega betona MB 30, prereza od 0,12-0,20 m3/m2-m1."]
[null,"Nastavki temeljev"]
[null,null,"m3",14.5,null,0]
[]
["4.","Dobava in vgrajevanje armiranega betona MB 30, prereza 0,20-0,30 m3/m2-m1."]
[null,"Ravne plošče","m3",62.5,null,0]
[null,"Temeljna plošča","m3",45,null,0]
[]
["5.","Dobava in vgrajevanje armiranega betona MB 30, prereza 0,12-0,20 m3/m2-m1."]
[null,"Venec na strehi"]
[null,null,"m3",14,null,0]
[]
["6.","Dobava in vgrajevanje armiranega betona MB 30, prereza do 0,20 m3/m2-m1."]
[null,"Beton vertikalnih in horizontalnih slopov"]
[null,null,"m3",29,null,0]
[]
["7.","Dobava in vgrajevanje armiranega betona MB 30, prereza do 0,20 m3/m2-m1."]
[null,"Beton vidnih sten opornega zidu"]
[null,null,"m3",17,null,0]
[]
["8.","Dobava, polaganje in vezanje srednje komplicirane armature RA 400/500 do fi 12 mm. Obračun po armaturnem izvlečku. Ocenjeno."]
[null,null,"kg",2500,null,0]
[]
["9.","Dobava, polaganje in vezanje srednje komplicirane armature RA 400/500 nad fi 12 mm. Obračun po armaturnem izvlečku. Ocenjeno."]
[null,null,"kg",4500,null,0]
[]
["10.","Dobava in polaganje armaturnih mrež MAG 500/560. Obračun po armaturnem izvlečku. Obračun po armaturnem izvlečku. Ocenjeno."]
[null,null,"kg",16000,null,0]
[]
["11.","Doplačilo za izvedbo kvarčnega posipa v toplotni postaji. "]
[null,null,"m2",4.3,null,0]
[]
[null,"BETONSKA DELA SKUPAJ:",null,null,null,0]
[]
[]
[]
["III.","Tesarska dela"]
[null,"V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela in material, vse prenose, napravo, odstranitev in čiščenje opaža. V opaže vgraditi vsa sidra kovinskih elementov, po projektu statike, kar je vse zajeti v ceni. Vse po projektu statike in navodilih statika.Vsi vidni betoni nad temelji - morajo biti izdelani kot vidni brez dodatnih obdelav. V primeru dodatnih obdelav je to strošek izvajalca.Pred opaženjem je obvezno preveriti in vskladiti vse preboje in prehode skozi AB konstrukcije, z izvajalcem instalacij in dobaviteljem opreme."]
[]
["1.","Dobava, montaža in demontaža opaža pasovnih temeljev"]
[null,"vrtec","m2",146,null,0]
[null,"oporni zid","m2",38,null,0]
[]
["2.","Dobava, montaža in demontaža opaža nastavkov temeljev"]
[null,null,"m2",140,null,0]
[]
["3.","Dobava, montaža in demontaža enostranskega opaža roba plošče višine 20 cm. Obračun po m1."]
[null,"talna in nad pritličjem","m1",160,null,0]
[]
["4.","Dobava, montaža in demontaža opaža za vidni beton ravnih plošč deb. do 20 cm s podpiranjem do 4,00 m1 višine."]
[null,"ravne","m2",280,null,0]
[]
["5.","Dobava, montaža in demontaža opaža vertikalnih, horizontalnih vezi, nosilcev, slopov in preklad. Obračun po m2."]
[null,null,"m2",270,null,0]
[]
["6.","Dobava, montaža in demontaža vidnega opaža betonskih sten. Obračun po m2."]
[null,"oporni zid","m2",113.5,null,0]
[]
["7.","Dobava, montaža in demontaža opaža ravnih odprtin v betonskih temeljih in ploščah, z upoštevanjem 1x uporabe lesa."]
[null,null,"m2",3,null,0]
[]
["8.","Dobava, montaža, demontaža in amortizacija delovnih odrov viš. do 2 m."]
[null,null,"m2",245,null,0]
[]
["9.","Dobava, montaža, demontaža in amortizacija fasadnih odrov višine do 10 m"]
[null,null,"m2",250,null,0]
[]
["10.","Izvedba lesene pergole nad peskovnikom, iz hrastovih moralov dimenzije 15/15 cm, z vertikalnimi nosilnimi stebri, ter sedmimi prečnimi morali. Vse izvesti po dogovoru in detajlih projektanta. Tlorisna dimenzija pergole je 3,00x5,50 m!"]
[null,null,"kpl",1,null,0]
[]
[null,"TESARSKA DELA SKUPAJ:",null,null,null,0]
[]
[]
[]
["IV.","Zidarska dela"]
[null,"V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela in material ter vse prenose za gotovo izvedene postavke."]
[]
["1.","Zidanje zidov z opečnimi bloki deb.19 in 29 cm v podaljšani cementni malti 1:3:9"]
[null,"15 cm","m2",9,null,0]
[null,"20 cm","m3",67,null,0]
[]
["3.","Omet zidov z grobo podaljšano malto 1.3:9 in s fino podaljšano malto 1:3:9 s predhodnim obrizgom z redko cem. malto 1:3:9."]
[null,null,"m2",850,null,0]
[]
["4.","Izdelava 1x horizontalne hidroizolacije objekta z predhodno izravnavo podlage s cementno malto ter premazom s hladnim ibitolom."]
[null,null,"m2",300,null,0]
[]
["5.","Izdelava horizontalne hidroizolacije objekta s premazi npr. Hidrotes 3x, na stikih betonskih sten in temeljev."]
[null,null,"m2",10,null,0]
[]
["6.","Izdelava 2x vertikalne hidroizolacije objekta s predhodno izravnavo podlage s cementno malto, zaščito z URSA XPS N-III-L 5 cm ter premazom s hladnim ibitolom."]
[null,null,"m2",115,null,0]
[]
["7.","Kompletna izdelava plavajočih podov vključno z mikroarmaturo estrihov, z izdelavo diletacij ob zidovih in s polaganjem toplotne izolacije - po sestavah. Obračun v m2."]
[null,"Opomba: vsi estrihi in betoni so delitirani na ustrezne površine in estrihi izvedeni po veljavnih predpisih o zvočni izolativnosti ( plavajoči estrihi). Uporabljeni materiali morajo ustrezati materialom iz projekta gradbene fizike."]
[]
["A.","Sestava tlakov P1"]
[null," - AB estih MB 20, deb. 4,5 cm"]
[null," - čepkasta izolacijska rola-vmes cevi, d=5,5 cm npr. STIROTERMAL SILENT)"]
[null," - TI deb. 10 cm"]
[null,null,"m2",176,null,0]
[]
["B.","Sestava tlakov P2"]
[null," - AB estih MB 20, deb. 3 cm"]
[null," - čepkasta izolacijska rola-vmes cevi, d=5,5 cm npr. STIROTERMAL SILENT)"]
[null," - TI deb. 10 cm"]
[null,null,"m2",40.4,null,0]
[]
["C.","Sestava tlakov P3"]
[null," - AB estih MB 20, deb. 4 cm"]
[null," - čepkasta izolacijska rola-vmes cevi, d=5,5 cm npr. STIROTERMAL SILENT)"]
[null," - TI deb. 10 cm"]
[null,null,"m2",16.3,null,0]
[]
["C.","Sestava tlakov P4"]
[null," - AB estih MB 20, deb. 6,5-7,5 cm v naklonu 1%"]
[null," - PE folija"]
[null," - TI deb. 10 cm"]
[null,null,"m2",8.4,null,0]
[]
["8.","Vzidava vratnih in okenskih podbojev vel. do 2,00 m2 "]
[null,null,"kos",2,null,0]
[]
["9.","Vzidava vratnih in okenskih podbojev vel. nad 2,00 m2 "]
[null,null,"kos",19,null,0]
[]
["10.","Vzidava raznih omaric velikosti do 1m2 "]
[null,null,"kos",3,null,0]
[]
["11.","Vzidava raznih sider, manjših rešetk , konzol in držal, obračun po dejanskem številu vgrajenih elementov. Ocenjeno"]
[null,null,"kos",5,null,0]
[]
["12.","Izvedba dilatacije objekta med starim in novim delom s stiroporjem debeline 5 cm lepljen na stari del objekta"]
[null,null,"m2",58,null,0]
[]
["13.","Izdelava in zametavanje utorov dim do 6/6 cm za instalaterje v opečnih stenah"]
[null,"Ocena","m1",100,null,0]
[]
["14.","Izdelava in zametavanje utorov dim do 15/15 cm za instalaterje v opečnih stenah"]
[null,"Ocena","m1",30,null,0]
[]
["15.","Izvedba drenaže s perforirano PVC cevjo f 110 mm, vključno z betonsko posteljico v padcu, pranimi kroglami in filcem vse po detajlu iz projekta. V ceni upoštevati navezavo na jaške."]
[null,null,"m1",85,null,0]
[]
["16.","Režijska dela po vpisu v gradbeni dnevnik in potrditev s strani nadzornega organa."]
[null,"PK delavec","ur",50,null,0]
[null,"KV delavec","ur",50,null,0]
[]
["17.","Dobava in vzidava PVC cevi f 110 mm za izvedbo odzračevanja in oddušnikov."]
[null,null,"m1",15,null,0]
[]
["18.","Dobava in montaža kanalete za odvajanje meteorne vode pred objektom. Kanalete kot npr. Hauraton Faserfix 150 s pocinkano rešetko. Upoštevati obbetoniranje kanalete s temeljem."]
[null,null,"m1",12,null,0]
[]
["19.","Dobava in vgradnja pranega drenažnega prodca granulacije 8/16, v širini 20 cm, globino do 30 cm. Ob robu upoštevati razmejitveni tipski pocinkani profil kot npr. Hauraton Line board, z izvedbo temelja in postavitvijo na ustrezno višino."]
[null,null,"m1",37.5,null,0]
[]
["20.","Popravilo asfaltnih površin zaradi izvajanja gradbenih del in poškodb pri transportih. Asfalt enake debeline kot je obstoječi."]
[null,null,"m2",50,null,0]
[]
["21.","Izvedba betonskega peskovnika tlorisne dimenzije 400/200 cm, stene debeline 15 cm, betonske, oblečene z gumo. V ceni upoštevati izkope, betone, opaže in armaturo, vse za gotovi izdelek. Peskovnik ima PVC pokrivalo, da se prepreči vnos umazanije živali. Mivka mora ustrezati merilom po zakonu o zdravstvenem varstvu. Vse izvesti po posebnem projektu in detajlih projektanta."]
[null,"Ocena","kpl",1,null,0]
[]
["22.","Izvedba temeljne plošče za vrtno lopo tlorisne dimenzije 200/200 cm, debeline 15 cm, z upoštevanjem izkopa, betona, armature in opaža."]
[null,"Ocena","kpl",1,null,0]
[]
["23.","Dobava in vgradnja umivalnika zunaj na betonskem parapetu. V ceni upoštevati dovod vode iz objekta, ter baterijo. Izvedba samo mrzle vode. Predvideti ventil za izpust vode v zimskem času."]
[null,"Ocena","kpl",1,null,0]
[]
["24.","Izvedba lesene klopi širine do 50 cm na nosilnih Rf stojkah, vse izvedeno po detajlih projektanta."]
[null,"Ocena","m1",11,null,0]
[]
["25.","Dobava in montaža plastificirane zaščitne mreže višine do 150 cm, z izvedbo točkovnih temeljev. Tip kot npr Axcis C"]
[null,null,"m1",10,null,0]
[]
["26.","Čiščenje gradbišča med izvajanjem del ter zaključno čiščenje, kompletno talne obloge, stenske obdelave ter stavbno pohištvo. Obračun po 1x tlorisni površini objekta."]
[null,null,"m2",245,null,0]
["27.","Izdelava varnostnega načrta"]
[null,null,"kos",1,null,0]
[]
[]
[null,"ZIDARSKA DELA SKUPAJ:",null,null,null,0]

{"sheet":"OBRT","index":2,"n_rows":222,"n_cols":6,"rows_kept":222,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["B.","OBRTNIŠKA DELA"]
[]
[]
["I.","Krovska dela",null,null,null,0]
[]
["II.","Kleparska dela",null,null,null,0]
[]
["III.","Ključavničarska dela",null,null,null,0]
[]
["IV.","Okna in vrata",null,null,null,0]
[]
["V.","Keramičarska dela",null,null,null,0]
[]
["VI.","Podopolagalska dela",null,null,null,0]
[]
["VII.","Gipskartonska dela",null,null,null,0]
[]
["VIII.","Slikopleskarska dela",null,null,null,0]
[]
[]
[null,"Obrtniška dela skupaj:",null,null,null,0]
[]
[]
[]
[null,"Opombe:"]
[null," - Pred pričetkom del je treba vse opise, mere, količine "]
[null,"obdelave kontrolirati po zadnjeveljavnih načrtih, detajlih in opisih."]
[]
[]
[]
[]
[]
["B.","OBRTNIŠKA DELA"]
[]
["I.","Krovska dela"]
[]
[null,"Opomba: vse kritine se zaračunavajo z vsemi preddeli, storitvami, zidarsko pomočjo in z manipulativnimi stroški za popolnoma izdelano in montirano kritino."]
[]
["1.","Izvedba ravne nepohodne strehe v sestavi: "]
[null,"- prodec, granulacije 16-32 mm, deb. 6 cm"]
[null,"- filc 200 g/m2"]
[null,"- xps polistiren, deb. 6 cm"]
[null,"- dvojna hidroizolacija, deb. 1 cm"]
[null,"- eps, deb. 10 cm"]
[null,"S1","m2",290,null,0]
[]
["2.","Dobava in montaža zunanjih okenskih polic širine do 30 cm iz Alu barvane pločevine v barvi po izbiri projektanta."]
[null,null,"m1",7.5,null,0]
[]
["3.","Dobava in montaža obrobe parapeta na strehi iz Alu barvane pločevine r.š. cca 60 cm, vključno s podložno desko in eventuelno podkonstrukcijo! Glej detajl strehe!"]
[null,null,"m1",73.5,null,0]
[]
["4.","Izvedba vertikalne horizontalne izolacije parapeta višine do 50 cm, na strehi. "]
[null,null,"m1",73.5,null,0]
[]
[null,"KROVSKA DELA SKUPAJ:",null,null,null,0]
[]
[]
["II.","Kleparska dela"]
[]
[null,"Izdelki iz ALU barvane pločevine deb.0,55 mm barvane po RAL lestvici"]
[]
["1.","Dobava in montaža kanalete za odvajanje meteorne vode s strehe. Kanalete kot npr. Hauraton Faserfix 100 s pocinkano rešetko. Upoštevati obbetoniranje kanalete."]
[null,null,"m1",43.5,null,0]
[]
["2.","Dobava in montaža zaključnih Alu barvanih obrob odduhov, RŠ 50 cm, f 10 cm, vključno s pločevinasto kapo po detajlu"]
[null,null,"kos",4,null,0]
[]
["3.","Dobava in montaža vertikalnih odtočnih žlebov RŠ do 40 cm, vključno s pritrdilnimi kljukami, iztočnimi kotlički in zaključki. Cevi izvedene pod fasadno oblogo!"]
[null,null,"m1",16,null,0]
[]
[null,"KLEPARSKA DELA SKUPAJ:",null,null,null,0]
[]
[]
["III.","Ključavničarska dela"]
[null,"V ceni vseh postavk je zajeti vsa dela, ves osnovni, pomožni in pritrdilni material, vse prenose, finalno obdelavo po opisih v postavkah in po tehničnem poročilu, vse za gotove vgrajene elemente. V ceni je upoštevati, da izvajalec pogodbenik izdela delavniške načrte za vse konstrukcije in elemente ter jih da v potrditev projektantu. Prav tako je v ceni vseh postavk upoštevati vse potrebne izreze in odprtine po načrtih PZI."]
[]
["1.","Dobava in montaža delilnih profilov med različnimi tlaki, izdelanih iz Rf profilov dim. 30 x 5 mm. Obračun po m1."]
[null,null,"m1",6,null,0]
[]
["2.","Izvedba, dobava in montaža ograje iz Rf cevi, višine 120 cm pri atriju. Ograja ima horizontalne cevi spodaj in zgoraj f 30 mm, vključno z vertikalnimi nosilnimi prečkami, polnilo so vertikalne prečke f 12 mm, vse izvesti po detajlih projektanta. Upoštevati tudi izvedbo enokrilnih vrat širine 100 cm, ter ustreznim zaklepanjem, zaradi varnosti otrok."]
[null,null,"m1",10,null,0]
[]
[null,"KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ:",null,null,null,0]
[]
[]
["IV.","Okna in vrata"]
[null,"V ceni vseh postavk zajeti vsa dela, vse prenose in prevoze na gradbišču, ves osnovni, pomožni, tesnilni in sidrni material po opisih v postavkah in po tehničenem opisu, vse za gotove vgrajene elemente. Vse mere je preveriti na licu mesta. V ceni je zajeti vse eventuelne potrebne slepe okvirje. Izvajalec je dolžan predložiti vzorce vgrajenih finalno obdelanih elementov v pisno potrditve projektantu in izdelati vse detajle vgardnje in dobi projektantovo pridobitev."]
[null,"Izvajalec pripravi vse izreze za montažo rešetk in zračnih kanalov, ki jih predpisuje projekt instalacij in jih dobavi izvajalec instalacij."]
[null,"Obračuna se izdelek z ustrezno zasteklitvijo, z vsem okovjem, ključavnicami z ustreznimi podboji in s tesnili."]
[null,"Izdelava po shemah projektanta."]
[]
[]
["1.","Izvedba in montaža PVC stene z AL prevleko, sestavljene iz več polj zunanje dimenzije 460/280 cm. Stena ima vgrajena dvokrilna vrata dimenzije 117+117/220 cm, odpiranje vrat okoli vertikalne in horizontalne smeri, stranska krila in nadsvetloba vrat so fiksna polja. Vratna krila in spodnji del stranskih svetlob imajo nalepljeno varnostno folijo. Okno ja zastekljeno s termopan steklom g=0,35, U=0,95. Na notranji strani izvesti lesene žaluzije. Barva profilov je siva, senčila pa breza natur ali smreka."]
[null,"O1","kos",1,null,0]
[]
["2.","Izvedba in montaža dvokrilnega okna dimenzije 360/90 cm, fiksni del dimenzije 220/90 cm, odpiranje krila okoli vertikalne in horizontalne smeri dimenzije 108/90 cm. Okno ja zastekljeno s termopan steklom g=0,35, U=0,95. Barva profilov-breza natur ali smreka. Izvesti notranjo polico iz PVC-ja kot okenski ovir. Zunanje police upoštevane pri krovskih delih."]
[null,"O2","kos",1,null,0]
[]
["3.","Izvedba in montaža dvokrilnega okna dimenzije 380/90 cm, fiksni del dimenzije 240/90 cm, odpiranje krila okoli vertikalne in horizontalne smeri dimenzije 108/90 cm. Okno ja zastekljeno s termopan steklom g=0,35, U=0,95. Barva profilov-breza natur ali smreka. Izvesti notranjo polico iz PVC-ja kot okenski ovir. Zunanje police upoštevane pri krovskih delih."]
[null,"O3","kos",1,null,0]
[]
["4.","Izvedba in montaža zunanje stene sestavljene iz večih polj zunanje dimenzije 495/240 cm. Vrata v steni dimenzije 119,5+119,5/240 cm, odpiranje drsno in na ventus, stranske svetlobi ob vratih sta fiksne dimenzije 115/240 cm. Vrata in stranski svetlobi imajo nalepljeno varnostno folijo. Okno ja zastekljeno s termopan steklom g=0,35, U=0,95. Barva profilov-breza natur ali smreka.  Upoštevati zunanje kovinske žaluzije z dekor prevleko."]
[null,"O4","kos",1,null,0]
[]
["5.","Izvedba in montaža dvokrilnega okna dimenzije 120/240 cm, fiksni del dimenzije 120/120 cm, odpiranje krila okoli vertikalne in horizontalne smeri dimenzije 120/120 cm. Okno ja zastekljeno s termopan steklom g=0,35, U=0,95. Barva profilov-breza natur ali smreka. Upoštevati zunanje kovinske žaluzije z dekor prevleko. Fiksno polje ima nalepljeno varnostno folijo."]
[null,"O5","kos",2,null,0]
[]
["6.","Izvedba in montaža PVC stene z AL prevleko, sestavljene iz več polj zunanje dimenzije 405/280 cm. Stena ima vgrajena dvokrilna vrata dimenzije 102+102/220 cm, odpiranje vrat okoli vertikalne in horizontalne smeri, stranska krila in nadsvetloba vrat so fiksna polja. Vratna krila in spodnji del stranskih svetlob imajo nalepljeno varnostno folijo. Okno ja zastekljeno s termopan steklom g=0,35, U=0,95. Na notranji strani izvesti lesene žaluzije. Barva profilov je siva, senčila so breza natur ali smreka."]
[null,"O6","kos",1,null,0]
[]
["7.","Izvedba in montaža PVC stene z AL prevleko, sestavljene iz več polj zunanje dimenzije 192/280 cm. Stena ima vgrajena enokrilna vrata dimenzije 102/220 cm, odpiranje vrat okoli vertikalne in horizontalne smeri, stransko krilo in nadsvetloba vrat so fiksna polja. Vratna krila in spodnji del stranske svetlobe imajo nalepljeno varnostno folijo. Okno ja zastekljeno s termopan steklom g=0,35, U=0,95. Na notranji strani izvesti lesene žaluzije. Barva profilov je siva,  senčila so breza natur ali smreka."]
[null,"O7","kos",1,null,0]
[]
[null,"NOTRANJA VRATA"]
["8.","Izdelava, dobava in vgradnja vrat zunanje dimenzije 250/240 cm-dvokrilna, fiksni del vrat zasteklitev širine 113 cm. Vratno krilo protivlomno v lesu, barva breza natur, okvir kovinski z oblogo v lesu v barvi krila, okovje visoke kakovosti s samozapiralom, zasteklitev iz termopana-protivlomno in varnostno. Zunaj kljuka Inox, znotraj protipanično odpiralo, ključavnica protivlomna."]
[null,"ZV1","kos",1,null,0]
[]
["9.","Izdelava, dobava in vgradnja avtomatskih drsnih vrat s fiksnim delom v steklu, zunanje dimenzije 250/240 cm, krilo 90/240 cm, fiksna zasteklitev širine 140 cm. Vratno krilo leseno, barva breza natur, okvir kovinski z oblogo v lesu v barvi krila, okovje visoke kakovosti, odpiranje avtomatsko-požar!, zasteklitev iz termopana-protivlomno in varnostno. Maska vodila v obdelavi kot vratno krilo."]
[null,"VV1","kos",1,null,0]
[]
["10.","Izdelava, dobava in vgradnja protivlomnih pločevinastih vrat zunanje dimenzije 90+30/300 cm-dvokrilna, vrata imajo nadsvetlobo višine 65 cm. Vratno krilo protivlomno v pločevini, prašno barvana v antracitni barvi, okvir kovinski v barvi krila, okovje visoke kakovosti. Ročaj Inox, ključavnica protivlomna."]
[null,"ZV3","kos",1,null,0]
[]
["11.","Izdelava, dobava in vgradnja protivlomnih pločevinastih vrat zunanje dimenzije 90+30/300 cm + fiksni del -dvokrilna in fiksna obsvetloba, vrata imajo nadsvetlobo višine 65 cm. Vratno krilo protivlomno v pločevini z vgrajeno rešetko za zajem zraka, prašno barvana v antracitni barvi, okvir kovinski v barvi krila, okovje visoke kakovosti. Ročaj Inox, ključavnica cilindrična."]
[null,"ZV4","kos",1,null,0]
[]
["12.","Izdelava, dobava in vgradnja notranjih enokrilnih vrat dimenzije 90/240 cm, krilo v mediapanu, barva bela sijaj z grafično aplikacijo, okvir integriran-poravnava s krilom, barva bela, polno skriti tečaji, ročaj inox, ključavnica klasična."]
[null,"NV1","kos",3,null,0]
[]
["13.","Izdelava, dobava in vgradnja notranjih enokrilnih vrat dimenzije 90/240 cm, krilo v mediapanu z izrezanim svetlobnikom f 40 cm, barva bela sijaj, okvir integriran-poravnava s krilom, barva bela, polno skriti tečaji, ročaj inox, ključavnica klasična. Zasteklitev je fiksno kaljeno in lepljeno steklo."]
[null,"NV2","kos",1,null,0]
[]
["14.","Izdelava, dobava in vgradnja notranjih drsnih vrat dimenzije 80/210 cm, v Orhideja podboju, vratno krilo iz mediapana, barva bela sijaj, okovje tipsko Orhideja, okvir bel, ročaj inox, rešetka izvedena s perforacijami in rozetami. Ključavnica na metuljček za vrata v WC."]
[null,"NV3","kos",1,null,0]
[]
["15.","Izdelava, dobava in vgradnja notranjih drsnih vrat dimenzije 80/210 cm, v Orhideja podboju, vratno krilo iz mediapana, barva bela sijaj, okovje tipsko Orhideja, okvir bel, ročaj inox, rešetka izvedena s perforacijami in rozetami. "]
[null,"NV3","kos",1,null,0]
[]
["16.","Izdelava, dobava in vgradnja notranjih enokrilnih vrat dimenzije 90/240 cm, krili v mediapanu z izrezanim ovalnim svetlobnikom, barva bela sijaj z grafično aplikacijo, okvir integriran-poravnava s krilom, barva bela, polno skriti tečaji, ročaj inox, ključavnica klasična. Zasteklitev je fiksno kaljeno in lepljeno steklo."]
[null,"NV4","kos",4,null,0]
[]
[null,"OKNA IN VRATA SKUPAJ:",null,null,null,0]
[]
[]
["V.","Keramičarska dela"]
[null,"V ceni vseh postavk zajeti vsa dela, vse prenose in prevoze na gradbišču, ves osnovni in pomožni material, fugiranje s fugirno maso po opisih v postavkah in po tehničenem opisu, barve po izboru projektanta, vse za gotove položene keramične ploščice.  Keramika I. kvalitete. Tip, dimenzije, barve in način polaganja keramike po projektu in po dogovoru s projektantom. Keramike položene delno v naklonih po projektu - izvedba naklona v podlogi tlakov. Izvajalec je dolžan zapolniti dilatacijske fuge in vgraditi dilatacijske elemente, ki so zajeti v enotni ceni, v kolikor to ni drugače specificirano"]
[]
["1.","Dobava in oblaganje sten s keramičnimi ploščicami I.kv., lepljene na podlogo s kvalitetnim lepilom. Fuge med ploščicami so zapolnjene z vodonepropustno fugirno maso. Vključno s stičenjem. Vsi vertikalni zaključki vogalov se izvedejo s plastično zaključno letvijo. Barvo ploščic določi arhitekt. Kuhinja."]
[null,"Nab. vrednost keramike do 15 €/m2","m2",42,null,0]
[]
["2.","Dobava in oblaganje sten s keramičnimi ploščicami I.kv., lepljene na podlogo s kvalitetnim lepilom. Fuge med ploščicami so zapolnjene z vodonepropustno fugirno maso. Vključno s stičenjem. Vsi vertikalni zaključki vogalov se izvedejo s plastično zaključno letvijo. Barvo ploščic določi arhitekt. Sanitarije, garderobe, kotlovnica."]
[null,"Nab. vrednost keramike do 20 €/m2","m2",85,null,0]
[]
["3.","Dobava in oblaganje tal s keramičnimi ploščicami I.kv., s polaganjem v lepilno malto. Vključno s stičenjem. Obračun po m2 tlaka. V kvadraturi upoštevati izvedbo obstenske nizkostenske obrobe rezane iz keramike.Vetrolov in podest."]
[null,"Nab. vrednost keramike do 20 €/m2","m2",13.5,null,0]
[]
["4.","Dobava in oblaganje tal s keramičnimi ploščicami I.kv., s polaganjem v lepilno malto. Vključno s stičenjem. Obračun po m2 tlaka. Sanitarije."]
[null,"Nab. vrednost keramike do 20 €/m2","m2",23,null,0]
[]
["5.","Dobava in oblaganje tal z Granitogres keramičnimi ploščicami I.kv., s polaganjem v lepilno malto. Vključno s stičenjem. Obračun po m2 tlaka. Kuhinja, predprostor in garderoba."]
[null,"Nab. vrednost keramike do 20 €/m2","m2",25,null,0]
[]
[null,"KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ:",null,null,null,0]
[]
[]
[]
["VII.","Podopolagalska dela"]
[]
["VI.","Podopolagalska dela"]
[null,"V ceni vseh postavk zajeti vsa dela, vse prenose in prevoze na gradbišču, ves osnovni in pomožni material, po opisih v postavkah in po tehničenem opisu, vse za gotove položene tlake. Priprava podlage/estriha – izvajalec si je dolžan podlogo za polaganje finalnih tlakov pripraviti sam. Na stikih različnih tlakov je potrebno vedno vgraditi delilni 'dilatacijski' element, ki je lahko izveden kot trak ali kotnik v Alu ali Inox izvedbi. Vgrajuje ga tisti izvajalec, ki polaga do že položenega finalnega tlaka."]
[]
["1.","Dobava in polaganje lesene obloge, položene na leseno podkonstrukcijo, vse zaščiteno proti zajedalcem. V ceni upoštevati ves pritrdilni in vezni material. Les kot npr. Teak"]
[null,null,"m2",24,null,0]
[]
["2.","Izvedba finalne obdelave atrija, s tartanom v barvi ali podbno. Izbor potrdi projektant. V ceni upoštevati ves vezni material z gotovo položeni izdelek."]
[null,"Z5","m2",115,null,0]
[]
["3.","Izvedba finalne obdelave notranjih prostorov z gumo, debeline 2 mm, v barvi po izboru projektanta."]
[null,"P1","m2",176,null,0]
[]
[null,"PODOPOLAGALSKA DELA SKUPAJ:",null,null,null,0]
[]
[]
["VII.","Gipskartonska dela"]
[null,"V ceni vseh postavk zajeti vsa dela, vse prenose in prevoze na gradbišču, ves osnovni in pomožni material, po opisih v postavkah in po tehničenem opisu, vse za gotove postavljene gipskartonske stene.  Izpostavljeni vogali se izvedejo z Alu kotnikom. Vse stike bandažirati, kar je vse zajeto v ceni."]
[]
["1.","Pregradne stene tip W112, izvedene  po sistemu Knauf (dvostransko dvojna zelena gips plošča na  kovinski podkonstrukciji). Vsi izpostavljeni vogali so zaključene z ALU kotniki! "]
[null,null,"m2",27,null,0]
[]
["2.","Izvedba stropa iz knauf plošče na tipski podkonstrukciji, vključno z bandažiranjem stikov"]
[null,"navadne plošče","m2",180,null,0]
[null,"vlagoodporne plošče","m2",61,null,0]
[]
["3.","Dobava in vgradnja revizijskih vratic dimenzije 40/40 cm"]
[null,null,"kos",3,null,0]
[]
[null,"GIPSKARTONSKA DELA SKUPAJ:",null,null,null,0]
[]
[]
["VIII.","Slikopleskarska dela"]
[null,"V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela, vse prenose,  ves material, vse za gotove odbdelane površine. Za vse površine barvane v odtenkih in barvah je izvajalec dolžan izdelati vzorčne površine in jih dati v potrditev projektantu."]
[]
[null,"Opomba:"]
[null,"Pleskanje instalacijskih napeljav ni upoštevano v tem popisu!"]
[]
["1.","Dvakratno slikanje ometanih in betonskih konstrukcij s poldisperzijsko barvo za notranje površine v barvi po izbiri arhitekta. Vključno s predhodno pripravo površine: kitanje, brušenje, fina zagladitev, čiščenje in impregniranje z razredčeno poldisperzijsko barvo."]
[null,null,"m2",850,null,0]
[]
["2.","Dvakratno slikanje konstrukcij iz knaufa  s poldisperzijsko barvo za notranje površine v barvi po izbiri arhitekta. Vključno s predhodno pripravo površine: kitanje, brušenje, fina zagladitev, čiščenje in impregniranje z razredčeno poldisperzijsko barvo."]
[null,null,"m2",270,null,0]
[]
["3.","Izvedba demit fasade v sestavi: toplotna izolacija (kot npr. TERVOL FP-PL-B) deb. 12 cm, pritrdilni čepi, PVC mrežica, lepilo, zaključni sloj fasade kot npr. Baumit po načrtu projektanta. Upoštevati dekorativno poslikavo z različnimi granulat sloji z relief efektom. Vzorec in barva po izboru projektanta!"]
[null,null,"m2",240,null,0]
[]
["4.","Izvedba demit fasade v sestavi: toplotna izolacija (kot npr. TERVOL FP-PL-B) deb. 6 cm, pritrdilni čepi, PVC mrežica, lepilo, zaključni sloj fasade kot npr. Baumit. Barva po izboru projektanta!"]
[null,"venec na strehi","m2",55,null,0]
[]
["5.","Izvedba dekorativne obešene fasade v sestavi: kovinska podkonstrukcija h.10, d=12 cm, vmes toplotna izolacija (kot npr. TERVOL FP-PL-B) deb. 12 cm, visokotlačne kompozitne fasadne plošče debeline 1,0 cm (kot npr. Max exterior, Abet, Prodema,...)"]
[null,null,"m2",40,null,0]
[]
[null,"SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ:",null,null,null,0]

{"sheet":"EKO OTOK","index":3,"n_rows":111,"n_cols":6,"rows_kept":111,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[26,1,26,5],[27,1,27,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["A.","GRADBENA DELA"]
[]
[]
["I.","Rušitvena dela",null,null,null,0]
[]
["II.","Zemeljska dela",null,null,null,0]
[]
["III.","Betonska dela",null,null,null,0]
[]
["IV.","Tesarska dela",null,null,null,0]
[]
["V.","Zidarska dela",null,null,null,0]
[]
[]
[null,"Gradbena dela skupaj:",null,null,null,0]
{"$rows_empty":7}
[null,"Opombe:"]
[null," - Pred pričetkom del je treba vse opise, mere, količine "]
[null,"obdelave kontrolirati po zadnjeveljavnih načrtih, detajlih in opisih."]
[]
[null,"V posameznih postavkah popisa so kot primer navedeni tipi oziroma dobavitelji materialov oziroma opreme, ki pri izdelavi ponudbe niso zavezujoči."]
[null,"Ponudnik mora v svoji ponudbi izrecno navesti ponujeni tip ponujenega materiala oziroma opreme, pri čemer kvaliteta ponujenega ne sme biti nižja od kvalitete navedenih materialov/opreme, ki so primerjaje navedeni v popisu."]
[]
[]
["A.","GRADBENA DELA"]
[]
["I.","Rušitvena dela"]
[null,"V ceni je zajeti vsa osnovna in pomožna dela,  vse prevoze, prekladanja, podpiranja. Paziti na komunalne vode. Za vsa rušitvena dela vkalkulirati odvoz ruševin na stalno deponijo s plačilom taks!"]
[]
["1.","Rušenje asfaltnih površin"]
[null,null,"m2",25,null,0]
[]
[null,"RUŠITVENA DELA SKUPAJ:",null,null,null,0]
[]
[]
[]
["II.","Zemeljska dela"]
[null,"V ceni je zajeti vsa osnovna in pomožna dela,  vse prevoze, prekladanja, ravnanja, planiranja. Paziti na komunalne vode."]
[]
["1.","Široki strojni odkop in izkop za temelje in temeljno ploščo v materialu III.ktg. z nakladanjem na kamion."]
[null,null,"m3",15,null,0]
[]
["2.","Planiranje dna gradbene jame z utrjevanjem do potrebne zbitosti. Obračun po m2."]
[null,null,"m2",30,null,0]
[]
["3.","Dobava in vgrajevanje gramoznega materiala med temelje objekta z razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v plasteh do potrebne trdnosti. Obračun po m3 materiala v utrjenem stanju."]
[null,null,"m3",10,null,0]
[]
["4.","Odvoz izkopanega materiala na stalno deponijo s plačilom taks"]
[null,null,"m3",20,null,0]
[]
[null,"ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:",null,null,null,0]
[]
[]
[]
["III.","Betonska dela"]
[null,"V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela in material, vse prenose, napravo in vgradnjo betona. Pri izvajanju betonskih del je nujno upoštevati vsa navodila statika, ki so podana v njegovem tehničnem poročilu. Vse po detajlih projekta PZI. Pred betonažo je preveriti, če so v ab konstrukcije vgrajena vsa sidra po projektih in pa vse škatle za prehode instalacij."]
[]
["1.","Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona MB 10, prereza 0,04-0,08 m3/m2-m1."]
[null,"Podložni beton","m3",3,null,0]
[]
["2.","Dobava in vgrajevanje armiranega betona MB 30, prereza do 0,30 m3/m2-m1."]
[null,"Pasovni temelji","m3",0.3,null,0]
[]
["3.","Dobava in vgrajevanje armiranega betona MB 30, prereza 0,20-0,30 m3/m2-m1."]
[null,"Temeljna plošča","m3",4.5,null,0]
[]
["4.","Dobava in vgrajevanje armiranega betona MB 30, prereza do 0,20 m3/m2-m1."]
[null,"Beton vidnih sten opornega zidu"]
[null,null,"m3",0.3,null,0]
[]
["5.","Dobava, polaganje in vezanje srednje komplicirane armature RA 400/500 do fi 12 mm. Obračun po armaturnem izvlečku. Ocenjeno."]
[null,null,"kg",50,null,0]
[]
["6.","Dobava in polaganje armaturnih mrež MAG 500/560. Obračun po armaturnem izvlečku. Obračun po armaturnem izvlečku. Ocenjeno."]
[null,null,"kg",400,null,0]
[]
[null,"BETONSKA DELA SKUPAJ:",null,null,null,0]
[]
[]
[]
["IV.","Tesarska dela"]
[null,"V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela in material, vse prenose, napravo, odstranitev in čiščenje opaža. V opaže vgraditi vsa sidra kovinskih elementov, po projektu statike, kar je vse zajeti v ceni. Vse po projektu statike in navodilih statika.Vsi vidni betoni nad temelji - morajo biti izdelani kot vidni brez dodatnih obdelav. V primeru dodatnih obdelav je to strošek izvajalca.Pred opaženjem je obvezno preveriti in vskladiti vse preboje in prehode skozi AB konstrukcije, z izvajalcem instalacij in dobaviteljem opreme."]
[]
["1.","Dobava, montaža in demontaža opaža pasovnih temeljev"]
[null,"oporni zid","m2",1.5,null,0]
[]
["2.","Dobava, montaža in demontaža enostranskega opaža roba plošče višine 15 cm. Obračun po m1."]
[null,null,"m1",25,null,0]
[]
["3.","Dobava, montaža in demontaža vidnega opaža betonskih sten. Obračun po m2."]
[null,"oporni zid","m2",4,null,0]
[]
[null,"TESARSKA DELA SKUPAJ:",null,null,null,0]
[]
[]
[]
["V.","Zidarska dela"]
[null,"V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela in material ter vse prenose za gotovo izvedene postavke."]
[]
[]
["1.","Izvedba asfaltnih površin zaradi izvajanja gradbenih del in poškodb pri transportih. Asfalt enake debeline kot je obstoječi."]
[null,null,"m2",10.5,null,0]
[]
[null,"ZIDARSKA DELA SKUPAJ:",null,null,null,0]