{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":12,"sheets":["NASLOV1","NASLOV2","ZUNANJA","ZIDARSKA","NEPR.GRAD.","montažna dela","okna in vrata","KERAMIČARSKA","KAMNOSEŠKA","PODOPOLAGAL","SLIKOPLESK","NEPR.OBRT."],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"NASLOV1","index":0,"n_rows":41,"n_cols":5,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Investitor: ","ZAVOD ZA ŠPORT AJDOVŠČINA, Cesta 5.maja 14, 5270 Ajdovščina"]
[]
[]
["Objekt:      ","MLADINSKI CENTER IN HOTEL AJDOVŠČINA"]
[]
[]
["Faza:","PGD"]
[]
["Lokacija:","parc. št. 384/6 k.o. Šturje, Ajdovščina"]
[]
[" "," "]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"POPIS DEL "]
[]
[{"$nulls":4},"ZA GRADBENO OBRTNIŠKA DELA"]
[{"$nulls":4},"2.FAZA"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"REKAPITULACIJA"]
[]
[]
["A.  GRADBENA DELA:"]
[]
[]
["B.  OBRTNIŠKA DELA:"]
[]
[]
["C.   STROJNE INSTALACIJE"]
[]
[]
["D.   ELEKTRO INSTALACIJE:"]
[]
[]
["SKUPAJ VREDNOST DEL :"]
[]
["  +20% DDV:"]
["SKUPAJ:"]

{"sheet":"NASLOV2","index":1,"n_rows":81,"n_cols":5,"rows_kept":81,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Investitor: ","ZAVOD ZA ŠPORT AJDOVŠČINA, Cesta 5.maja 14, 5270 Ajdovščina"]
[]
[]
["Objekt:      ","MLADINSKI CENTER IN HOTEL AJDOVŠČINA"]
[]
[]
["Faza:","PGD"]
[]
["Lokacija:","parc. št. 384/6 k.o. Šturje, Ajdovščina"]
[]
[" "," "]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"POPIS DEL "]
[]
[{"$nulls":4},"ZA GRADBENO OBRTNIŠKA DELA"]
[{"$nulls":4},"2.FAZA"]
[]
[]
[]
["A. GRADBENA DELA"]
[]
[]
[]
["III.","Zunanja ureditev:"]
[]
["V.","Zidarska dela:"]
[]
[]
["VIII.","Nepredvidena gradbena dela:"]
[]
[]
[]
[]
["      Gradbena dela skupaj: "]
{"$rows_empty":13}
["B. OBRTNIŠKA DELA"]
[]
[]
[]
["V.","Montažna dela:"]
[]
["VI.","Okna in vrata"]
[]
["VII.","Keramičarska dela"]
[]
["VIII.","Kamnoseška dela"]
[]
["IX.","Podopolagalska dela"]
[]
["X.","Slikopleskarska dela:"]
[]
["XI.","Nepredvidena obrtniška dela"]
[]
["      Obrtniška dela skupaj: "]
[]
[]
["      Gradbena in obrtniška dela skupaj: "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Opombe: "]
[]
["- Pred pričetkom del je treba vse opise, mere, količine "]
["  in obdelave kontrolirati po zadnjeveljavnih načrtih, detajlih in opisih."]

{"sheet":"ZUNANJA","index":2,"n_rows":23,"n_cols":4,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["III.  Betonska dela","Zunanja ureditev"]
[]
[]
[]
["1.","Spodnji ustroj dovoznih poti in parkirnih površin z ročnim rastiranjem peščenega filtra, na že pripravljeno, uvaljano podlago","m2",406]
[]
[]
["2.","Polaganje robnikov komplet z vgrajevanjem betona in izkopom, polaganje bet. Robnikov 15x25x100cm, predvidoma ob robovih asfaltne površine in tlakovanjem ob dostopih do objekta","m1",32]
[]
[]
["3.","Dobava in polaganje asfalta kompletno z vso potrebno pripravo podlage. Asfalt v debelini 4+8 cm!","m2",406]
[]
["4.","Izdelava stopničastih tribun komplet z vgrajevanjem betona in izkopom, izdelava in polaganje bet. Stopničastih teras v dim  cca 45x90cm, med posameznimi stopnicami tribune je zelena površina, ob strani so enoramne stopnice za dostop","m2",172]
[]
[]
["5.","Humuziranje površin in zatravitev (po možnosti porabiti obstoječi material)","m2",200]
[]
[]
["6.","Tlakovanje z betonskimi tlakovci suho polaganje v prepravljeno peščeno posteljico na predhodno utrjeni podlagi","m3",345]
[]
[]
[]
[null,"BETONSKA DELA SKUPAJ:"]

{"sheet":"ZIDARSKA","index":3,"n_rows":31,"n_cols":4,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["V.","Zidarska dela"]
[]
[]
[]
["1.","Kompletna izdelava plavajočih podov vključno z armaturo armiranih estrihov, z izdelavo dilatacij ob zidovih in s polaganjem toplotne izolacije - po sestavah. Obračun v m2."]
[null,"Opomba: vsi estrihi in betoni so dilatirani na ustrezne površine in estrihi izvedeni po veljavnih predpisih o zvočni izolativnosti (plavajoči estrihi).Uporabljeni materiali morajo ustrezati materialom iz projekta gradbene fizike."]
[]
[]
["a.","P1 – prostori v Pritličju nad terenom – Prostor št. 8 v pritličju"]
[null,"mikroarmirani cementni estrih: 7,0 cm"]
[null,"ločilni sloj PE folija"]
[null,"toplotna izolacija:"]
[null,"trda mineralna volna  7,0 cm","m2",74]
[]
[]
[]
[]
["d.","N2 – prostori v mansardi nad AB konstrukcijsko ploščo"]
[null,"mikroarmirani cementni estrih: 7,0 cm"]
[null,"ločilni sloj PE folija"]
[null,"toplotna izolacija:"]
[null,"trda mineralna volna    5,0 cm","m2",407]
[]
[]
["3.","Grobi in fini omet opečnih zidov s špaletami, grobi omet cementna malta 1:3, fini omet: padaljšana apneno cementna malta","m2",281]
[]
[]
["4.","Čiščenje gradbišča - objekta med izvajanjem del ter zaključno čiščenje, kompletno talne obloge, stenske obdelave ter stavbno pohištvo. Obračun po delni tlorisni površini objekta.","m2",300]
[]
[]
[null,"ZIDARSKA DELA SKUPAJ:"]

{"sheet":"NEPR.GRAD.","index":4,"n_rows":10,"n_cols":2,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["VIII.","Nepredvidena dela"]
[]
[]
[]
["1.","Razna nepredvidena  gradbena  dela, obračun po kalkulativnih elementih iz osnove ponudbe, ocena 3%  gradbenih del."]
[]
[]
[]
[null,"NEPREDVIDENA DELA SKUPAJ:"]

{"sheet":"montažna dela","index":5,"n_rows":57,"n_cols":4,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["B.  OBRTNIŠKA DELA:"]
[]
["V.","Montažna dela"]
[]
[]
["1.","Dobava in montaža predelnih sten izdelanih iz mavčnokartonskih plošč kompletno s podkonstrukcijo, pritrdilnim materialom in kvalitetnim bandažiranjem stikov!!"]
[]
[null,"K1.1 "]
[null,"mavčnokartonska stena skupaj debeline od 15 "]
[null,"do 20 cm, 10 oz 15 cm široki"]
[null,"jekleni profili, vmes 5 cm izolacija"]
[null,"2x dvojna mavčnokartonska obloga","m2",170]
[]
[]
["2.","Dobava in montaža dodatne MK na hodnikih v mansardi v nepravilnih ravninah v sestavi:"]
[]
[null," - mavčnokartonska podkonstrukcija pritrjena v MK steno (jekleni tipski profili 7,5x3,5cm)   3,5 cm"]
[null," - mavčnokartonska obloga stropa 1,2 cm","m2",190]
[]
[]
["2.","Dobava in montaža stropa nad mansardo v sestavi:"]
[null,"STR1   Strop v pritličju"]
[null,"PVC folija- "]
[null," - mavčnokartonska podkonstrukcija obešena na vešala do 50cm (jekleni tipski profili 7,5x3,5cm)   3,5 cm"]
[null," - mavčnokartonska obloga stropa 1,2 cm","m2",75.8]
[]
[]
["3.","Dobava in montaža stropa nad mansardo v sestavi:"]
[null,"STR2   Strop v mansardi"]
[null," - termoizolacija med špirovci   16,0 cm"]
[null," - letve 10x7 cm prečno na špirovce"]
[null," - termoizolacija med letvami   10,0 cm"]
[null," - PVC folija- "]
[null," - mavčnokartonska podkonstrukcija (jekleni tipski profili 7,5x3,5cm)   3,5 cm"]
[null," - mavčnokartonska obloga stropa 1,2 cm","m2",282.5]
[]
[]
["4.","Doplačilo za izdelavo prehodov za enokrilna vrata - izdelava ojačitev v mavčnokartonski steni za vrata velikosti do 2m2."]
[null," - v steni K1,1","kos",15]
[]
[]
["5.","Doplačilo za izdelavo ojačitev v knauf steni za kasnejšo montažo raznih elementov (sanitarije, pohištvo, ograje …) OCENA!!","kos",10]
[]
[]
[]
["6.","Dobava in montaža lesenih predelnih sten kabin v sanitarijah, vključno z vrati izdelane iz:"]
[null," - 3cm iverica obojestransko obdelana z ultrapasom, vrata v isti izvedbi v isti ravnini s steno. Stena se prične 15cm od končnih tal na jeklenih stebričkih ter do višine 250cm!! Stene so pritrjene z jeklenimi elementi v MK in AB stene. Vrata se svetle dim"]
[null,"V ceni upoštevati ves potreben pritrdilni material in delo!","m2",6.5]
{"$rows_empty":8}
[null,"MONTAŽNA DELA SKUPAJ:"]

{"sheet":"okna in vrata","index":6,"n_rows":23,"n_cols":4,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["VI.","Okna in vrata"]
[]
[]
["1.","Dobava in montaža vrat izdelanih po shemah projektanta:"]
[]
[]
[]
["a.","V14 - lesena vrata - notranja, sv. Mera: 80/210cm+nadsvetloba, zid. Mera: 90/250 cm "]
[null," - krilo: polnilo vrat - iverka, 1 krilna, polno vratno krilo"]
[null," - obdelava krila: furnirano - mat lak"]
[null," - podboj: masiven les"]
[null," - obdelava podboja: zaščita, mat lak"]
[null," - stena: mavčnokartonska "]
[null," - debelina stene:  /"]
[null," - kljuka: tipska aluminijasta"]
[null," - ključavnica: tipska za notranja vrata"]
[null," - rešetka: -"]
[null," - toplotna prevodnost: - ","kom ",15]
[]
[]
[]
[]
[null,"OKNA IN VRATA SKUPAJ:"]

{"sheet":"KERAMIČARSKA","index":7,"n_rows":17,"n_cols":4,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["VII.  Keramičarska dela"]
[]
[]
[]
["1.","Dobava in oblaganje sten z glaziranimi keramičnimi ploščicami I. kvalitete, dim.po izboru projektanta, polaganje v lepilo, fugiranje stikov. Vsi vertikalni zaključki vogalov se izvedejo s plastično zaključno letvijo, vsi koti se obdelajo z zaokrožnicami. "]
[null,"Obračun po m2","m2",30]
[]
[]
["2.","Dobava in oblaganje tal z nedrsečimi keramičnimi ploščicami I. kvalitete, dim. po izboru projektanta, s polaganjem v lepilno malto, s predhodno izravnavo podlage, kompletno s stičenjem z zaokrožnicami, kjer je to potrebno. "]
[null,"Obračun po m2 tlaka.","m2",9.8]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ:"]

{"sheet":"KAMNOSEŠKA","index":8,"n_rows":21,"n_cols":4,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["VIII.  Kamnoseška dela"]
[]
[]
[]
[]
["2.","Dobava in obloga tlaka v sestavi :"]
[null,"kamniti tlaki znotraj objekta:"]
[null,"rezan kamen - tlakovci 1,0 cm                         (kamen lipica, površina krtačena oz. praskana)"]
[null,"cement akrilatno lepilo 1,0 cm"]
[null,"V ceni upoštevati kompletno delo, material, stičenje - položeno po detajlu in navodilu projektanta arhitekture!!","m2",55.3]
[]
[]
[]
[]
[]
["2.","Dobava in montaža notranjih okenskih polic iz kamna lipica, deb. 20 mm, širine do 20 cm, kompletno z obdelavo vogalov in robov in vsem potrebnim pritrdilnim materialom.","m1",20]
[]
[]
[]
[null,"KAMNOSEŠKA DELA SKUPAJ:"]

{"sheet":"PODOPOLAGAL","index":9,"n_rows":24,"n_cols":4,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["IX.","Podopolagalska dela"]
[]
[]
[]
["1.","Dobava in obloga tlaka v sestavi :"]
[null,"tlak :"]
[null,"gotovi parket 1,4 cm"]
[null,"lepilo za parket 0,6 cm"]
[null,"izravnalna masa do 0,5cm"]
[null,"V ceni upoštevati ves potreben material, obstenske zaključne letve višine 8,0 cm, položeno po detajlu projektanta.","m2",256.3]
[]
[]
[]
["2.","Dobava in obloga tlaka v sestavi :"]
[null,"N1 – Balkon v mansardi nad leseno konzolno konstrukcijo"]
[null,"tlak :"]
[null,"lesena talna obloga - macesen  2,5 cm"]
[null,"pritrdilne letve za leseno oblogo na distančnikih 2,0 cm"]
[null,"Obračun po kompletu izdelanega poda!","m2",36.2]
[]
[]
[]
[null,"PODOPOLAGALSKA DELA SKUPAJ:"]

{"sheet":"SLIKOPLESK","index":10,"n_rows":14,"n_cols":4,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["X.  Slikopleskarska dela"]
[]
[]
[null,"Opomba:"]
[null,"Pleskanje instalacijskih napeljav ni upoštevano v tem popisu!"]
[]
[]
["1.","Dvakratno slikanje  sten in stropov knauf izvedbe,  s disperzijsko barvo za notranje površine.  Vključno s predhodno pripravo površine: 2 x kitanje, brušenje, fina zagladitev, čiščenje in impregniranje z akril emulzijo","m2",979.3]
[]
[]
[]
[]
[null,"SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ:"]

{"sheet":"NEPR.OBRT.","index":11,"n_rows":10,"n_cols":2,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["XI. Nepredvidena obrtniška dela"]
[]
[]
[]
["1.","Razna nepredvidena  obrtniška dela, obračun po kalkulativnih elementih iz osnove ponudbe, ocena 5%  obrtniških del."]
[]
[]
[]
[null,"SKUPAJ NEPREDVIDENA DELA:"]