{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":22,"sheets":["NASLOV1","NASLOV2","RUSITVENA","ZEMELJSKA ","KANALIZACIJA","ZUNANJA","BETONSKA","ZIDARSKA","TESARSKA","fasada","NEPR.GRAD.","KROVSKA","KLJUČAVNIČ.","steklarska","mizarska","montažna dela","okna in vrata","KERAMIČARSKA","KAMNOSEŠKA","PODOPOLAGAL","SLIKOPLESK","NEPR.OBRT."],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":5,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"NASLOV1","index":0,"n_rows":38,"n_cols":5,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Investitor: ","ZAVOD ZA ŠPORT AJDOVŠČINA, Cesta 5.maja 14, 5270 Ajdovščina"]
[]
[]
["Objekt:      ","MLADINSKI CENTER IN HOTEL AJDOVŠČINA"]
[]
[]
["Faza:","PGD"]
[]
["Lokacija:","parc. št. 384/6 k.o. Šturje, Ajdovščina"]
[]
[" "," "]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"POPIS DEL "]
[]
[{"$nulls":4},"ZA GRADBENO OBRTNIŠKA DELA"]
[{"$nulls":4},"1.FAZA"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"REKAPITULACIJA"]
[]
[]
["A.  GRADBENA DELA:"]
[]
["B.  OBRTNIŠKA DELA:"]
[]
["C.   INSTALACIJE V OBJEKTU:"]
[]
["D.   NOTRANJA OPREMA HOSTEL:"]
[]
[]
["SKUPAJ VREDNOST DEL :"]
[]
["DDV:"]
["SKUPAJ:"]

{"sheet":"NASLOV2","index":1,"n_rows":92,"n_cols":5,"rows_kept":92,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Investitor: ","ZAVOD ZA ŠPORT AJDOVŠČINA, Cesta 5.maja 14, 5270 Ajdovščina"]
[]
[]
["Objekt:      ","MLADINSKI CENTER IN HOTEL AJDOVŠČINA"]
[]
[]
["Faza:","PGD"]
[]
["Lokacija:","parc. št. 384/6 k.o. Šturje, Ajdovščina"]
[]
[" "," "]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"POPIS DEL "]
[]
[{"$nulls":4},"ZA GRADBENO OBRTNIŠKA DELA"]
[{"$nulls":4},"1.FAZA"]
[]
[]
[]
["A. GRADBENA DELA"]
[]
["0.","Rušitvena dela:"]
[]
["I.","Zemeljska dela:"]
[]
["II.","Kanalizacija:"]
[]
["III.","Zunanja ureditev:"]
[]
["IV.","Betonska dela:"]
[]
["V.","Zidarska dela:"]
[]
["VI.","Tesarska dela:"]
[]
["VII.","Fasada:"]
[]
["VIII.","Nepredvidena gradbena dela:"]
[]
[]
[]
[]
["      Gradbena dela skupaj: "]
{"$rows_empty":8}
["B. OBRTNIŠKA DELA"]
[]
[]
["I. ","Krovska dela"]
[]
["II.","Ključavničarska dela"]
[]
["III.","Steklarska dela:"]
[]
["IV.","Mizarska dela"]
[]
["V.","Montažna dela:"]
[]
["VI.","Okna in vrata"]
[]
["VII.","Keramičarska dela"]
[]
["VIII.","Kamnoseška dela"]
[]
["IX.","Podopolagalska dela"]
[]
["X.","Slikopleskarska dela:"]
[]
["XI.","Nepredvidena obrtniška dela"]
[]
["      Obrtniška dela skupaj: "]
[]
[]
["      Gradbena in obrtniška dela skupaj: "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Opombe: "]
[]
["- Pred pričetkom del je treba vse opise, mere, količine "]
["  in obdelave kontrolirati po zadnjeveljavnih načrtih, detajlih in opisih."]

{"sheet":"RUSITVENA","index":2,"n_rows":33,"n_cols":4,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["0.  Rušitvena dela"]
[]
[]
[null,"OPOMBA!"]
[null,"Vsa rušitvena dela je potrebno uskladiti s projektom, morebitna dodatna in več dela uskladijo investitor, izvajalec in projektant."]
[]
[]
["1.","Rezanje, rušenje asfalta na dvorišču, debelina cca 5cm"]
[null,"OCENJENO!!","m2",450]
[]
["2.","Rušenje opečnih zidov","m3",155]
[]
["3.","Rušenje konstrukcij iz betona in podložnega betona,  znotraj in zunaj objekta, debelina do 20 cm","m2",850]
[]
["4.","Rušenje montažne plošče nad pritličjem iz betona in opečnatega polnila,  znotraj  objekta, debelina do 20 cm","m3",170]
[]
["5.","Odstranitev starih ometov znotraj objekta iz vseh obstoječih opečnatih zidov","m2",1500]
[]
["6.","Odstranitev kritine strehe nad objektom","m2",900]
[]
["7.","Odstranitev lesenega ostrešja nad objektom","m2",755]
[]
["8.","Odstranitev obstoječih vrat z okvirji","m2",44]
[]
["9.","Odstranitev obstoječih oken z okvirji","m2",69]
[]
["10.","Nakladanje in odvoz porušenega materiala v trajno deponijo. Obračun po m3 v raščenem stanju, s plačilom vseh taks in pristojbin!","m3",626]
[]
[]
[]
[]
[null,"RUŠITVENA DELA SKUPAJ:"]

{"sheet":"ZEMELJSKA ","index":3,"n_rows":39,"n_cols":4,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["I.  Zemeljska dela"]
[]
[]
[null,"OPOMBA!"]
[null,"Izkopi se obračunavajo po dejanskih količinah - glede na dejansko stanje v naravi!!"]
[]
[]
[]
["1.","Strojni odriv humusa v debelini 30 cm, z delnim deponiranjem na grabiščni deponiji, ter ostalo nalaganje in odvoz v trajno deponijo po izboru izvajalca."]
[null," - deponirani humus 50%","m3",220]
[null," - odpeljani humus 50%","m3",220]
[]
[]
["2.","Široki strojni izkop gradbene jame v terenu III. Ktg, z začasnim deponiranjem materiala na parceli.","m3",600]
[]
[]
["3.","Strojni in delno tudi ročni  izkop za pasovne temelje in za obbetoniranje obstoječih temeljev, z začasnim deponiranjem materiala na parceli.","m3",400]
[]
[]
["4.","Planiranje dna gradbene jame z utrjevanjem do potrebne zbitosti. Obračun po m2.","m2",500]
[]
[]
["5.","Dobava in vgrajevanje gramoznega materiala za izdelavo tampona, z razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v plasteh do potrebne trdnosti.Tampon med temelji.","m3",120]
[]
[]
["6.","Zasip za temelji in zidovi po končanih delih s čistim materialom od izkopa z dovozom iz deponije na 50 m, z razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v plasteh do potrebne trdnosti. ","m3",450]
[]
[]
["7.","Dobava in polaganje geotekstila, kompletno z upoštevanjem zadostnih preklopov, obračun po m2 planirane površine.","m2",300]
[]
[]
["8.","Nakladanje in odvoz odvečnega materiala v trajno deponijo izvajalca. Obračun po m3 v raščenem stanju, s plačilom vseh taks in pristojbin!","m3",400]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:"]

{"sheet":"KANALIZACIJA","index":4,"n_rows":41,"n_cols":4,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["II.  Kanalizacija"]
[]
[]
[null,"OPOMBA!"]
[null,"Popis za kanalizacijo je ocenjen, natančneje je možno izdelati na podlagi dokumentacije PZI. Vse postavke in količine so ocenjene!"]
[]
[]
["1.","Dobava in izdelava Revizijskih jaškov, kompletno z LTŽ pokrovom, kompletno z izdelavo izkopa, postavitvijo cevi, izdelavo dna jaška, zasipom. Obračun po kosu."]
["a."," - RJ1 fi 60; globina od 100 do 180 cm  OCENJENA KOLIČINA!!!","kos",10]
[]
[]
["2.","Dobava in montaža PVC cevi, kompletno z izkopom, izdelavo posteljice, obbetoniranjem, zasipom, izdelavo vseh priključkov in tesnenjem:"]
["a."," - PVC cev fi 110 ","m1",31]
["b."," - PVC cev fi 70","m1",12]
["c."," - PVC cev fi 50","m1",27]
["d."," - PVC cev fi 160 (meteorna in fekalna kan.)","m1",315]
["e."," - PVC cev fi 200 ","m1",28]
[]
[]
["4.","Izdelava raznih prebojev za instalacijske preboje , ter dolbljenje utorov s kasnejšo zidarsko obdelavo, obračun po dejanskih stroških, ocenjeno","ur",200]
[]
[]
["5.","Dobava in polaganje drenažne cevi raudril fi 110mm, kompletno z izdelavo izkopa, izdelavo betonske mulde, polaganje cevi, obsip, filc in končni zasip, izdelavo vseh priklopov in obdelavo stikov.","m1",150]
[]
[]
["6.","Dobava in montaža T.S. dim. 30/30 cm, kompletno z vsem potrebnim delom in materialom za kvalitetno izvedbo.","kos",5]
[]
[]
["7.","Dobava in montaža T.S. dim. 40/40 cm, izvedeno na povoznih površinah i muldi iz tlakovcev, kompletno z vsem potrebnim delom in materialom za kvalitetno izvedbo.","kos",8]
[]
[]
["8.","Dobava in montaža centralnega tipkega lovilca olj, kompletno z vsem potrebnim delom in materialom za kvalitetno izvedbo.","kos",1]
[]
[]
["9.","Kompletn izdelava peskolova iz B.C. fi 30, kompletno z vsemi deli. izkop, postavitvijo cevi, obdelavo dna, zasip in betonski pokrov.","kos",9]
[]
[]
[]
[]
[null,"KANALIZACIJSKA  DELA SKUPAJ:"]

{"sheet":"ZUNANJA","index":5,"n_rows":19,"n_cols":4,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["III.  Betonska dela","Zunanja ureditev"]
[]
[]
[]
["1.","Spodnji ustroj dovoznih poti in parkirnih površin z ročnim rastiranjem peščenega filtra, na že pripravljeno, uvaljano podlago","m2",101]
[]
[]
["2.","Polaganje robnikov komplet z vgrajevanjem betona in izkopom, polaganje bet. Robnikov 15x25x100cm, predvidoma ob robovih asfaltne površine in tlakovanjem ob dostopih do objekta","m1",38]
[]
[]
["3.","Dobava in polaganje asfalta kompletno z vso potrebno pripravo podlage. Asfalt v debelini 4+8 cm!","m2",101]
[]
[]
["4.","Humuziranje površin in zatravitev (po možnosti porabiti obstoječi material)","m2",680]
[]
[]
[]
[]
[null,"BETONSKA DELA SKUPAJ:"]

{"sheet":"BETONSKA","index":6,"n_rows":44,"n_cols":4,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["IV.  Betonska dela","Betonska dela"]
[]
[]
[]
["1.","Dobava in vgrajevanje betona MB 15, v nearmirane konstrukcije prereza 0,08-0,12 m3/m2-m1.                                                                                       "]
[null,"Podložni beton","m3",111]
[]
[]
["2.","Dobava in vgrajevanje betona MB 30, v armirane konstrukcije prereza nad 0,30 m3/m2-m1. Temelji pod novimi zidovi ter ojačitve temeljev pod obstoječimi zidovi v obliki obbetoniranja","m3",196.46]
[]
[]
["3.","Dobava in vgrajevanje betona MB 30, v armirane konstrukcije prereza od 0,20-0,30 m3/m2-m1. Ab stene","m3",118.3]
[]
[]
["4.","Dobava in vgrajevanje betona MB 30, v armirane konstrukcije prereza od 0,12-0,20 m3/m2-m1 "]
[null,"armiranobetonske plošče nad pritličjem"]
[null,"in ab plošča strehe nad hallom","m3",137.5]
[]
[]
["6.","Dobava in vgrajevanje betona MB 30, v armirane konstrukcije prereza 0,06- 0,10 m3/m2-m1 "]
[null,"Vertikalne vezi","m3",6.5]
[]
[]
["7.","Dobava in vgrajevanje betona MB 30, v armirane konstrukcije prereza do  0,06 m3/m2-m1 "]
[null,"Nosilci pod AB ploščo","m3",12.6]
[]
[]
["8.","Dobava in vgrajevanje betona MB 30, v armirane konstrukcije prereza do  0,06 m3/m2-m1 "]
[null,"Horizontalne vezi, preklade, ","m3",68.8]
[]
[]
["9.","Dobava, polaganje in vezanje srednje                                                                                 komplicirane armature RA 400/500                do fi 12 mm. Obračun po armaturnem izvlečku. Ocenjeno: 40kg/m3","kg",11374]
[]
[]
["10.","Dobava, polaganje in vezanje srednje                                                                                 komplicirane armature RA 400/500                nad fi 12 mm. Obračun po armaturnem izvlečku. Ocenjeno: 60kg/m3","kg",17061]
[]
[]
["11.","Dobava, polaganje armaturnih mrež MAG 500/560. Obračun po armaturnem izvlečku. Ocenjeno: 80kg/m3","kg",20464]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"BETONSKA DELA SKUPAJ:"]

{"sheet":"ZIDARSKA","index":7,"n_rows":94,"n_cols":4,"rows_kept":94,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["V.","Zidarska dela"]
[]
[]
[]
[]
["1.","Dobava in zidanje  zidov debeline 19 in 29 cm z opečnim modularcem, z zidanjem v podaljšani cementni malti 1:3:6. ","m3",125]
[]
[]
["2.","Brušenje neravnin  armirano betonskih elementov  - betonska plošča nad pritličjem","m2",798]
[]
[]
[]
["3.","Dobava in izdelava horizontalne hidroizolacije objekta , v sestavi:"]
[null,"- hidroizolacija:"]
[null,"  polimer-bitumenska,dvoslojna(aPP),......... 1,0 cm"]
[null,"  po zahtevah SIST DIN 18195 in 52133"]
[null,"- hladni bitumenski premaz 0.3kg/m2"]
[null,"Obračun po m2","m2",975]
[]
[]
[]
["4.","Dobava in izdelava vertikalne hidroizolacije vkopanih sten in temeljev v sestavi:"]
[null," - ekstrudiran polistiren deb. 5,0 cm"]
[null," - polimer bitumenska hidroizolacija, deb. 1,0 cm"]
[null," - hladni bitumenski premaz","m2",306]
[]
[]
[]
["5.","Izdelava zaščite opečnatih zidov proti vlagi, vsi obstoječi zidovi ki so vkopani in sicer od obstoječega končnega tlaka v višini 0,50m, zaščita se izvede z imregnacijskim sredstvom za injeciranje (npr. KEMA silikonska emulzija KEMASOL) "]
[null," - vrtanje lukenj v obstoječi op. Zid po tehničnem listu (cca na vsakih 15cm)"]
[null," - vlivanje sredstva v pripravljene luknje, poraba cca 8-10L/m zidu debeline cca 50cm, (predvidena poraba materiala cca 500 - 550L)","m1",230]
{"$rows_empty":8}
["6.","Kompletna izdelava plavajočih podov vključno z armaturo armiranih estrihov, z izdelavo dilatacij ob zidovih in s polaganjem toplotne izolacije - po sestavah. Obračun v m2."]
[null,"Opomba: vsi estrihi in betoni so dilatirani na ustrezne površine in estrihi izvedeni po veljavnih predpisih o zvočni izolativnosti (plavajoči estrihi).Uporabljeni materiali morajo ustrezati materialom iz projekta gradbene fizike."]
[]
[]
[]
["a.","P1 – prostori v Pritličju nad terenom – Vsi prostori znotraj pritličja"]
[null,"mikroarmirani cementni estrih: 7,0 cm"]
[null,"ločilni sloj PE folija"]
[null,"toplotna izolacija:"]
[null,"trda mineralna volna  7,0 cm","m2",724]
[]
[]
["b.","P2 – zunaj objekta,  Pritličje, pred vhodom v objekt ter tlakovani pločniki ob objektu in dostopni mostovž"]
[null,"mikroarmirani cementni estrih (v naklonu): 7,0 cm"]
[null,"ločilni sloj PE folija","m2",165]
[]
["c.","N1 – pohodna delno zelena in delno tlakovana streha nad AB konstrukcijsko ploščo nad vkopanim delom pritličja"]
[null,"zaščita hidroizolacije (esal gradbena plošča ali podobno)  2,0 cm"]
[null,"hidroizolacijski armirani premaz (Npr Mapei ali podobno)  0,5 cm"]
[null,"ločilni sloj PE folija"]
[null,"toplotna izolacija v naklonu"]
[null,"estrudirani polistiren  12,0 cm","m2",322.5]
[]
["d.","N2 – prostori v mansardi nad AB konstrukcijsko ploščo"]
[null,"mikroarmirani cementni estrih: 7,0 cm"]
[null,"ločilni sloj PE folija"]
[null,"toplotna izolacija:"]
[null,"trda mineralna volna    5,0 cm","m2",288.4]
{"$rows_empty":9}
["e.","NN1 – nepohodna ravna streha nad AB konstrukcijsko ploščo nad osrednjim hallom"]
[null,"hidroizolacija v izvedbi z odpornostjo proti vplivom atmosfere ter zgornjim slojem v obliki zaščitnega posipa"]
[null,"polimer bitumenska hidroizolacija, deb. 1cm"]
[null,"ločilni sloj folija parna zapora"]
[null,"toplotna izolacija v naklonu"]
[null,"estrudirani polistiren  20,0 cm","m2",68]
[]
["7.","Vzidava oken in vrat , velikosti do 2 m2","kos",39]
[]
["8.","Vzidava oken in vrat , velikosti nad 2 m2","kos",131]
[]
[]
["9.","Grobi in fini omet opečnih zidov s špaletami, grobi omet cementna malta 1:3, fini omet: padaljšana apneno cementna malta","m2",1203]
[]
["10.","Čiščenje gradbišča - objekta med izvajanjem del ter zaključno čiščenje, kompletno talne obloge, stenske obdelave ter stavbno pohištvo. Obračun po delni tlorisni površini objekta.","m2",500]
[]
[]
[null,"ZIDARSKA DELA SKUPAJ:"]

{"sheet":"TESARSKA","index":8,"n_rows":50,"n_cols":4,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["VI.  Tesarska dela"]
[]
[]
[]
[]
["1.","Dobava in montaža dvostranskega opaža pasovnih temeljev in temeljnih nastavkov, skupaj z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem opaža","m2",490]
[]
[]
["2.","Izdelava opaža ab ravnih plošč, skupaj z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem opaža. Višina opiranja do 4,0 m samo plošča nad P","m2",910]
[]
[]
["3.","Izdelava opaža roba plošč, skupaj z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem opaža. Višina opiranja do 4,0 m","m1",203]
[]
[]
["4.","Izdelava opaža vertikalnih armiranobetonskih zidov, višina podpiranja do 3,5 m, skupaj z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem opaža","m2",1064]
[]
[]
["5.","Izdelava opaža vertikalnih vezi, višina podpiranja do 3,0 m, skupaj z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem opaža","m2",40.5]
[]
[]
["5.","Izdelava opaža horizontalnih vezi, preklad in nosilcev, skupaj z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem opaža"]
[null," - višine do 60 cm","m2",270]
[]
[]
["6.","Montaža, amortizacija in demontaža fasadnega odra višine do 6m.","m2",160]
[]
[]
["7.","Dobava, montaža, demontaža in amortizacija  delovnih pomičnih odrov višine do 2m.                                     ","m2",750]
[]
[]
["8.","Dobava in izdelava lesene strešne konstrukcije, poraba lesa je do 0,05 m3/m2, z vsem potrebnim veznim materialom, les zaščiten z 1x premazom proti škodljivcem. Obračun po m2 tlorisne površine.","m2",748]
[]
[]
["9.","Dobava in letvanje strešne konstrukcije za pokrivanje s kritino v  sestavi :"]
[]
[null,"prečne lesene letve na špirovcih 3/5cm"]
[null,"vzdolžne lesene letve na špirovcih 3/5cm"]
[null,"sekundarna kritina – agepan plošča  2,5 cm"]
[null,"Obračun po m2 razvite površine","m2",750]
[]
[]
["10.","Dobava in izdelava lesene konzolne konstrukcije balkonov, poraba lesa je do 0,04 m3/m2, z vsem potrebnim veznim materialom, les zaščiten z 1x premazom proti škodljivcem. Obračun po m2 tlorisne površine.","m2",67]
[]
[]
["11.","Domava in montaža napušča previsnih delov strehe, izdelan iz oblanih desk, z zaščitnim premazom proti škodljivcem in vsem potrebnim pritrdilnim materialom.","m2",90.6]
[]
[]
[]
[null,"TESARSKA DELA SKUPAJ:"]

{"sheet":"fasada","index":9,"n_rows":24,"n_cols":5,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"VII. Fasada"]
[]
[]
[]
[null,"1.","Dobava in izdelava tankoslojne fasade v sestavi:"]
[null,null," - plošče mineralne volne (tervol ali podobno) debeline 10 cm, z vsem potrebnim pritrdilnim materialom -lepilo+ sidra"]
[null,null," - armirana mrežica"]
[null,null," - osnovni omet 3-4 mm"]
[null,null," - osnovni premaz"]
[null,null," - tankoslojni dekorativni zaključni omet"]
[null,null,"Obračun po m2 izdelane kompletne fasade, z upoštevanjem vseh vogalnikov, odkapnih nosilcev …, vsem delom in materialom.","m2",820]
[]
[]
[null,"2.","Izdelava zaključnega tankoslojnega ometa na zidano ograjo ob dostopnih stopnicah v enaki izvedbi kot je na ostali fasadi! V ceni upoštevati kompletno ves potreben material in delo!!","m2",93]
[]
[]
[null,"3.","Dobava in izdelava spodnjega pasa fasade- coklja v sestavi:"]
[null,null," - jubizol finalni omet fine granulacije, barva po izboru projektanta, deb. 0,5 cm"]
[null,null," - izravnava z gradbenim lepilom in armirna mrežico, deb. 0,3 cm"]
[null,null," - styrodur 10 cm","m2",54]
[]
[]
[]
[null,null,"FASADNA DELA SKUPAJ:"]

{"sheet":"NEPR.GRAD.","index":10,"n_rows":10,"n_cols":2,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["VIII.","Nepredvidena dela"]
[]
[]
[]
["1.","Razna nepredvidena  gradbena  dela, obračun po kalkulativnih elementih iz osnove ponudbe, ocena 3%  gradbenih del."]
[]
[]
[]
[null,"NEPREDVIDENA DELA SKUPAJ:"]

{"sheet":"KROVSKA","index":11,"n_rows":45,"n_cols":4,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["B. OBRTNIŠKA DELA"]
[]
["I.  Krovsko kleparska dela"]
[]
[]
[]
["1.","Dobava in montaža opečne kritine nad objektom v sestavi:"]
[null,"S1   Strešna konstrukcija - naklon 19 stopinj"]
[null," - opečnata strešna kritina (korci) 5,0 cm"]
[null,"V ceni upoštevati ves potreben pritrdilni material","m2",750]
[]
[]
["2.","Dobava in montaža slemenskih elementov opečne kritine za sleme, kompletno z vsem potrebnim pritrdilnim materialom.","m1",64.9]
[]
[]
["3.","Dobava in montaža  odtočnih žlebov, izdelanih iz pocinkane pločevine d=1,0 mm, v naklonu s točkovnimi kljukami iz pločevine deb. 1,5 mm. V ceni upoštevati ves potreben material in delo."]
[null,"Izdelano po detajlu projektanta.","m1",129.8]
[]
[]
["4.","Dobava in montaža  odtočnih vertikalnih cevi,  izdelanih iz Alu barvane pločevine d=1,0 mm, kompletno s potrebnimi nosilnimi objemkami, s pritrdilnim materialom, vsemi zaključki in priklopi. Odtočna cev M.O. fi 120 "]
[null,"Izdelano po detajlu projektanta.","m1",56]
[]
[]
["5.","Dobava in motaža iztočnega kotlička iz žlebu  na vertikalno cev M.O. fi 20. Alu barvana pločevina!","kpl",8]
[]
[]
["6.","Dobava in montaža obrob okrog dimnikov, odduhov in drugih izpustov instalacij na streho,  izdelane iz alu barvane pločevine,  r.š. do 45 cm, kompletno z vsem potrebnim pritrdilnim materialom in podkonstrukcijo! OCENJENO!!","m1",10]
[]
[]
["7.","Dobava in montaža obrob okrog zasteklitve na strehi ob slemenu na vzhodni strani,  izdelane iz alu barvane pločevine,  r.š. do 45 cm, kompletno z vsem potrebnim pritrdilnim materialom in podkonstrukcijo! OCENJENO!!","m1",127]
[]
[]
[]
["8.","Dobava in montaža obrob na stiku s sosednjim objektom, r.š. 90 cm,  izdelane iz pocinkane pločevine, kompletno z vsem potrebnim pritrdilnim materialom in podkonstrukcijo!","m1",13.7]
[]
[]
["9.","Dobava in montaža zaščitne obrobe okoli horizontalnih žlebov iz Alu barvane pločevine, deb. 2mm,  r.š. do 90 cm, kompletno z podkonstrukcijo, pritrdilnim materialom in delom. ","m1",129.8]
[]
[]
["10.","Dobava in montaža raznih obrob in zaključkov, kompletno z vso potrebno podkonstrukcijo in pritrdilnim materialom. Upoštevati pocinkano pločevino!","m2",20]
[]
[]
[]
[]
[null,"KROVSKA DELA SKUPAJ:"]

{"sheet":"KLJUČAVNIČ.","index":12,"n_rows":14,"n_cols":4,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["II.  Ključavničarska dela"]
[]
[]
[]
["1.","Dobava in montaža talnih profilov med različne vrste tlaka. Ocena","m1",33]
[]
[]
["2.","Dobava in montaža EMCO predpražnika - guma/tekstil, dimenzije 90/90 cm, kompletno s potrebnim okvirjem in sidri.","kom",3]
[]
[]
["3.","Dobava in vgraditev raznih drobnih ključavničarskih izdelkov, kompletno s finalno površinsko obdelavo. Obračun po dejanski teži. ","kg",250]
[]
[]
[null,"KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ:"]

{"sheet":"steklarska","index":13,"n_rows":29,"n_cols":4,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,1,6,1],[11,1,12,1],[17,1,18,1],[23,1,24,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["III.","Steklarska dela"]
[]
[]
["1.","Dobava in izdelava steklenih varovalnih ograj v in ob objektu ter pri \"francoskih oknih\" :"]
[null," - lepljeno steklo 2x 8mm, v jekleni konstrukciji (v tlaku), brez ročaja."]
[]
[null,"V ceni upoštevati kompletno ves potreben pritrdilni material in delo!! Obračun po m1 kompletno izdelane ograje!!","m1",5]
[]
[]
["2.","Dobava in izdelava zasteklitve vetrolova v mansardi:"]
[null," - lepljeno steklo 2x 8mm, v jekleni konstrukciji (v tlaku), brez ročaja."]
[]
[null,"V ceni upoštevati kompletno ves potreben pritrdilni material in delo!! Obračun po m2 kompletno izdelane zasteklitve vetrolova!!","m2",12.3]
[]
[]
["3.","Dobava in izdelava zasteklitve strehe nad hodnikom v mansardi na vzhodnem kapu ob slemenu ter svetlobniki na ravni strehi  nad vhodnim dvonivojskim hallom :"]
[null," - termopan steklo pritrjeno na tipsko Alu pritrdilno konstrukcijo, Alu konstrukcija brez nosilnosti pritrjena na špirovce ostrešja Stiki steklenih ploskev so obdelani in tesnjeni tipsko, predvideno s pokrovnimi letvami."]
[]
[null,"V ceni upoštevati kompletno ves potreben pritrdilni material in delo!! Obračun po m2 kompletno izdelane zasteklitve stopnišča!!","m2",65.4]
[]
[]
["4.","Dobava in izdelava steklenih svetlobnikov nad hodnikom ob vzhodni fasadi:"]
[null," - lepljeno steklo 2x 8mm, v jekleni konstrukciji na gumijasti podlogi ter stik zatesnjen s kitom"]
[]
[null,"V ceni upoštevati kompletno ves potreben pritrdilni material in delo!! Obračun po številu svetlobnikov velikosti fi 60cm","kom",5]
[]
[]
[null,"STEKLARSKA DELA SKUPAJ:"]

{"sheet":"mizarska","index":14,"n_rows":26,"n_cols":4,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["IV.","Mizarska dela"]
[]
[]
[]
["1.","Dobava in montaža Lesene konstrukcije za dvoramne stopnice z vmesnim podestom, širina rame 120 cm, dimenzija stopnic cca 30/18 cm (20x). Leseni nosilci so izdelani iz lepljenega lesa višine cca 30cm in dolžine do 5,5m. Višinska razlika med pritličjem in nadstropjem je 347 cm. Tlorisna površina stopnic je 15,3 m2.  Ograja izvedbe kot balkoni iz vertikalnih lesenih letvic 50x50mm, na razdalji max 12cm, z zaključnim profilom na vrhu ograje, h=105cm."]
[null,"Izdelano po detajlu projektanta arhitekture. Obračun po kompletu izdelanih dvoramnih stopnic, s protipožarnim  zaščitnim premazom in finalno obdelavo!","kpl",1]
[]
[]
["2.","Dobava in montaža lesenih nastopnih ploskev, deb. 5,0 cm, širine min 120 cm, globina stopnic je 30,0 cm, pritrjene v leseno konstrukcijo - katera je zajeta posebej, izdelano po detajlu projektanta arhitekture."]
[null,"Obračun po kompletno izdelanih in pritrjenih nastopnih ploskev!","kos",25]
[]
[]
["3.","Dobava in montaža lesene ograje balkona na zahodni fasadi v sestavi:"]
[null," - Vertikalne lesene letve iz masivnega macesna dim 50x50cm, na razdalji max 12 cm, zaključni profil na vrhu ograje. Višina ograje od tlaka balkona je do 105 cm!!"]
[null,"V ceni upoštevati ves potreben pritrdilni material in delo!","m1",45]
[]
[]
["4.","Dobava in montaža lesene ograje nad odprtim atrijem ob vzhodni fasadi pri vhodu in v mansardi v hallu v sestavi:"]
[null," - Vertikalne lesene letve iz masivnega macesna dim 50x50cm, na razdalji max 12 cm, zaključni profil na vrhu ograje. Višina ograje od tlaka balkona je do 105 cm!!"]
[null,"V ceni upoštevati ves potreben pritrdilni material in delo!","m1",42]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"MIZARSKA DELA SKUPAJ:"]

{"sheet":"montažna dela","index":15,"n_rows":67,"n_cols":4,"rows_kept":67,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["V.","Montažna dela"]
[]
[]
[]
["1.","Dobava in montaža predelnih sten izdelanih iz mavčnokartonskih plošč kompletno s podkonstrukcijo, pritrdilnim materialom in kvalitetnim bandažiranjem stikov!!"]
[]
[null,"K1.1 "]
[null,"mavčnokartonska stena skupaj debeline od 15 "]
[null,"do 20 cm, 10 oz 15 cm široki"]
[null,"jekleni profili, vmes 5 cm izolacija"]
[null,"2x dvojna mavčnokartonska obloga","m2",647]
[]
[]
[]
["2.","Dobava in montaža dodatne MK na hodnikih v mansardi v nepravilnih ravninah v sestavi:"]
[]
[null," - mavčnokartonska podkonstrukcija pritrjena v MK steno (jekleni tipski profili 7,5x3,5cm)   3,5 cm"]
[null," - mavčnokartonska obloga stropa 1,2 cm","m2",110]
[]
[]
[]
["3.","Dobava in montaža stropa prostorov pritličja v sestavi:"]
[null,"a. MK  strop v pritličju"]
[null," - mavčnokartonska podkonstrukcija obešena na vešala do 50cm (jekleni tipski profili 7,5x3,5cm)   3,5 cm"]
[null," - mavčnokartonska obloga stropa 1,2 cm","m2",380.1]
[null,"b. Akustični MK  strop v pritličju"]
[null," * strop se določi v akustični študiji dvorane * "]
[null," - mavčnokartonska podkonstrukcija obešena na vešala do 50cm (jekleni tipski profili 7,5x3,5cm)   3,5 cm"]
[null," - izolacija 3 cm"]
[null," - obloga stropa iz akustičnih MK plošč 1,2 cm","m2",181.9]
[null,"c. Leseni strop hodnikov v pritličju"]
[null," - podkonstrukcija obešena na vešala do 50cm (jekleni tipski profili 7,5x3,5cm)   3,5 cm"]
[null," - lesene letve 4x5 cm v razmaku s fugo 5 cm, vsi leseni deli stropa so zaščiteni s protipožarnim premazom","m2",129.2]
{"$rows_empty":7}
["4.","Dobava in montaža stropa nad mansardo v sestavi:"]
[null,"a. MK strop v mansardi"]
[null," - termoizolacija med špirovci   16,0 cm"]
[null," - letve 10x7 cm prečno na špirovce"]
[null," - termoizolacija med letvami   10,0 cm"]
[null," - PVC folija- "]
[null," - mavčnokartonska podkonstrukcija (jekleni tipski profili 7,5x3,5cm)   3,5 cm"]
[null," - mavčnokartonska obloga stropa 1,2 cm","m2",570]
[]
[]
[]
["5.","Doplačilo za izdelavo prehodov za enokrilna vrata - izdelava ojačitev v mavčnokartonski steni za vrata velikosti do 2m2."]
[null," - v steni K1,1","kos",25]
[]
[]
["6.","Doplačilo za izdelavo ojačitev v knauf steni za kasnejšo montažo raznih elementov (sanitarije, pohištvo, ograje …) OCENA!!","kos",40]
[]
[]
["7.","Dobava in montaža lesenih predelnih sten kabin v sanitarijah, vključno z vrati izdelane iz:"]
[null," - 3cm iverica obojestransko obdelana z ultrapasom, vrata v isti izvedbi v isti ravnini s steno. Stena se prične 15cm od končnih tal na jeklenih stebričkih ter do višine 250cm!! Stene so pritrjene z jeklenimi elementi v MK in AB stene. Vrata se svetle dimenzije 60x210cm"]
[null,"V ceni upoštevati ves potreben pritrdilni material in delo!","m2",44.5]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"MONTAŽNA DELA SKUPAJ:"]

{"sheet":"okna in vrata","index":16,"n_rows":543,"n_cols":4,"rows_kept":543,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["VI.","Okna in vrata"]
[]
[]
["1.","Dobava in montaža oken izdelanih po shemah projektanta. Okna so izdelana iz lesa zastekljena s temopan steklom. "]
[]
[]
["a.","001 - okno, zid.mera: 40/40 cm"]
[null," - okvir: leseni zastekleni okvir"]
[null," - obdelava okvirja: zaščita, mat lak"]
[null," - zasteklitev: termopan"]
[null," - odpiranje: enokrilno in na ventus"]
[null," - kljuka: tipska"]
[null," - parapet: po načrtu ( 1,3m, 1,55m, 2,25m )"]
[null," - senčilo: /"]
[null," - toplotna prevodnost: U=1,00 W/m2K","kom ",4]
[]
[]
["b.","002 - okno, zid.mera: 60/60 cm"]
[null," - okvir: leseni zastekleni okvir"]
[null," - obdelava okvirja: zaščita, mat lak"]
[null," - zasteklitev: termopan"]
[null," - odpiranje: enokrilno in na ventus"]
[null," - kljuka: tipska"]
[null," - parapet: po načrtu ( 0,9m, 1,40m, 1,60m )"]
[null," - senčilo: /"]
[null," - toplotna prevodnost: U=1,00 W/m2K","kom ",33]
[]
[]
["c.","003 - okno, zid. mera: 75/75 cm"]
[null," - okvir: leseni zastekleni okvir"]
[null," - obdelava okvirja: zaščita, mat lak"]
[null," - zasteklitev: termopan"]
[null," - odpiranje: enokrilno in na ventus"]
[null," - kljuka: tipska"]
[null," - parapet: po načrtu ( 1,12m )"]
[null," - senčilo: /"]
[null," - toplotna prevodnost: U=1,00 W/m2K","kom ",1]
[]
[]
["d.","004 - okno, zid. mera: 85/85 cm"]
[null," - okvir: leseni zastekleni okvir"]
[null," - obdelava okvirja: zaščita, mat lak"]
[null," - zasteklitev: termopan"]
[null," - odpiranje: enokrilno in na ventus"]
[null," - kljuka: tipska"]
[null," - parapet: po načrtu ( 1,35m )"]
[null," - senčilo: /"]
[null," - toplotna prevodnost: U=1,00 W/m2K","kom ",1]
[]
[]
[]
["e.","005 - okno, zid. mera: 100/196cm"]
[null," - okvir: leseni zastekleni okvir"]
[null," - obdelava okvirja: zaščita, mat lak"]
[null," - zasteklitev: termopan"]
[null," - odpiranje: enokrilno in na ventus"]
[null," - kljuka: tipska"]
[null," - parapet: po načrtu ( 0,83m )"]
[null," - senčilo: /"]
[null," - toplotna prevodnost: U=1,00 W/m2K","kom ",5]
[]
[]
["f.","006 - okno, zid.mera: 70/222 cm"]
[null," - okvir: leseni zastekleni okvir"]
[null," - obdelava okvirja: zaščita, mat lak"]
[null," - zasteklitev: termopan"]
[null," - odpiranje: fiksno"]
[null," - kljuka: /"]
[null," - parapet: 0,00"]
[null," - senčilo: /"]
[null," - toplotna prevodnost: U=1,00 W/m2K","kom ",4]
[]
[]
["g.","007 - okno, zid.mera: 90/222 cm"]
[null," - okvir: leseni zastekleni okvir"]
[null," - obdelava okvirja: zaščita, mat lak"]
[null," - zasteklitev: termopan"]
[null," - odpiranje: enokrilno in na ventus"]
[null," - kljuka: tipska"]
[null," - parapet: 0,00"]
[null," - senčilo: /"]
[null," - toplotna prevodnost: U=1,00 W/m2K","kom ",4]
[]
[]
[]
["h.","008 - okno, zid.mera: 100/222 cm"]
[null," - okvir: leseni zastekleni okvir"]
[null," - obdelava okvirja: zaščita, mat lak"]
[null," - zasteklitev: termopan"]
[null," - odpiranje: enokrilno in na ventus"]
[null," - kljuka: tipska"]
[null," - parapet: 0,00"]
[null," - senčilo: leseno drsno polkno"]
[null," - toplotna prevodnost: U=1,00 W/m2K","kom ",15]
[]
[]
[]
[]
[]
["i.","009 - okno, zid.mera: 100/281 cm"]
[null," - okvir: leseni zastekleni okvir"]
[null," - obdelava okvirja: zaščita, mat lak"]
[null," - zasteklitev: termopan"]
[null," - odpiranje: enokrilno in na ventus"]
[null," - kljuka: tipska"]
[null," - parapet: 0,00"]
[null," - senčilo: leseno drsno polkno"]
[null," - toplotna prevodnost: U=1,00 W/m2K","kom ",13]
[]
[]
[]
["j.","010 - okno, zid.mera: 150/281 cm"]
[null," - okvir: leseni zastekleni okvir"]
[null," - obdelava okvirja: zaščita, mat lak"]
[null," - zasteklitev: termopan"]
[null," - odpiranje: dvokrilno in na ventus"]
[null," - kljuka: tipska"]
[null," - parapet: 0,00"]
[null," - senčilo: leseno drsno polkno"]
[null," - toplotna prevodnost: U=1,00 W/m2K","kom ",1]
[]
[]
[]
["k.","011 - okno, zid.mera: 100/331 cm"]
[null," - okvir: leseni zastekleni okvir"]
[null," - obdelava okvirja: zaščita, mat lak"]
[null," - zasteklitev: termopan"]
[null," - odpiranje: enokrilno in na ventus"]
[null," - kljuka: tipska"]
[null," - parapet: 0,00"]
[null," - senčilo: leseno drsno polkno"]
[null," - toplotna prevodnost: U=1,00 W/m2K","kom ",5]
[]
[]
[]
["k.","012 - okno, zid.mera: 120/331 cm"]
[null," - okvir: leseni zastekleni okvir"]
[null," - obdelava okvirja: zaščita, mat lak"]
[null," - zasteklitev: termopan"]
[null," - odpiranje: enokrilno in na ventus"]
[null," - kljuka: tipska"]
[null," - parapet: 0,00"]
[null," - senčilo: leseno drsno polkno"]
[null," - toplotna prevodnost: U=1,00 W/m2K","kom ",1]
[]
[]
[]
[]
[]
["l.","013 - okno, zid.mera: 85/470 cm"]
[null," - okvir: leseni zastekleni okvir"]
[null," - obdelava okvirja: zaščita, mat lak"]
[null," - zasteklitev: termopan"]
[null," - odpiranje: delno - enokrilno in na ventus"]
[null," - kljuka: tipska"]
[null," - parapet: 0,00"]
[null," - senčilo: /"]
[null," - toplotna prevodnost: U=1,00 W/m2K","kom ",2]
[]
[]
[]
["m.","014 - okno, zid.mera: 193/279 cm"]
[null," - okvir: leseni zastekleni okvir"]
[null," - obdelava okvirja: zaščita, mat lak"]
[null," - zasteklitev: termopan"]
[null," - odpiranje: fiksno"]
[null," - kljuka: /"]
[null," - parapet: 0,00"]
[null," - senčilo: /"]
[null," - toplotna prevodnost: U=1,00 W/m2K","kom ",1]
[]
[]
[]
["n.","015 - okno, zid.mera: 214/250 cm"]
[null," - okvir: leseni zastekleni okvir"]
[null," - obdelava okvirja: zaščita, mat lak"]
[null," - zasteklitev: termopan"]
[null," - odpiranje: fiksno (ob stopnišču)"]
[null," - kljuka: /"]
[null," - parapet: 0,00"]
[null," - senčilo: /"]
[null," - toplotna prevodnost: U=1,00 W/m2K","kom ",1]
[]
[]
[]
["n.","015 - okno, zid.mera: 214/370 cm"]
[null," - okvir: leseni zastekleni okvir"]
[null," - obdelava okvirja: zaščita, mat lak"]
[null," - zasteklitev: termopan"]
[null," - odpiranje: fiksno (ob stopnišču)"]
[null," - kljuka: /"]
[null," - parapet: 0,00"]
[null," - senčilo: /"]
[null," - toplotna prevodnost: U=1,00 W/m2K","kom ",1]
[]
[]
[]
[]
[]
["o.","016 - okno, zid.mera: 535/222 cm"]
[null," - okvir: leseni zastekleni okvir"]
[null," - obdelava okvirja: zaščita, mat lak"]
[null," - zasteklitev: termopan"]
[null," - odpiranje: drsno in delno fiksno"]
[null," - kljuka: tipska "]
[null," - parapet: 0,00"]
[null," - senčilo: leseno drsno polkno"]
[null," - toplotna prevodnost: U=1,00 W/m2K","kom ",1]
[]
[]
[]
["p.","017 - okno, zid.mera: 583/222 cm"]
[null," - okvir: leseni zastekleni okvir"]
[null," - obdelava okvirja: zaščita, mat lak"]
[null," - zasteklitev: termopan"]
[null," - odpiranje: drsno in delno fiksno"]
[null," - kljuka: tipska "]
[null," - parapet: 0,00"]
[null," - senčilo: leseno drsno polkno"]
[null," - toplotna prevodnost: U=1,00 W/m2K","kom ",1]
[]
[]
[]
["r.","018 - okno, zid.mera: 475/281 cm"]
[null," - okvir: leseni zastekleni okvir"]
[null," - obdelava okvirja: zaščita, mat lak"]
[null," - zasteklitev: termopan"]
[null," - odpiranje: drsno in delno fiksno"]
[null," - kljuka: tipska "]
[null," - parapet: 0,00"]
[null," - senčilo: leseno drsno polkno"]
[null," - toplotna prevodnost: U=1,00 W/m2K","kom ",1]
[]
[]
[]
["s.","019 - okno, zid.mera: 500/331 cm"]
[null," - okvir: leseni zastekleni okvir"]
[null," - obdelava okvirja: zaščita, mat lak"]
[null," - zasteklitev: termopan"]
[null," - odpiranje: drsno in delno fiksno"]
[null," - kljuka: tipska "]
[null," - parapet: 0,00"]
[null," - senčilo: leseno drsno polkno"]
[null," - toplotna prevodnost: U=1,00 W/m2K","kom ",1]
[]
[]
[]
[]
[]
["t.","020 - zasteklitev, pritličje - na zeleni atrij: zid.mera: 1445/307 cm"]
[null," - okvir: alu zastekleni okvir"]
[null," - obdelava okvirja: zaščita, mat lak"]
[null," - zasteklitev: termopan"]
[null," - odpiranje: vmes 2x drsna vrata širine 150cm"]
[null," - kljuka: tipska "]
[null," - parapet: po načrtu"]
[null," - senčilo: ni predvideno"]
[null," - toplotna prevodnost: U=1,00 W/m2K","kom ",1]
[]
[]
[]
[]
["2.","Dobava in montaža vrat izdelanih po shemah projektanta:"]
[]
["a.","V1 - steklena vrata - glavni vhod v Pritličju, dvokrilna, sv. mera: 200/220 cm, zid. Mera vključno s fiksno zasteklitvijo ob vratih: 330/312cm + dodatna fiksna zasteklitev dim 184/312cm pravokotno na steno vrat"]
[null," - krilo: alu zastekleni okvir"]
[null," - obdelava okvirja: zaščita, mat lak"]
[null," - zasteklitev: termopan"]
[null," - obdelava podboja: alu okvir, zaščita, matlak"]
[null," - stena: opečnata, zunanja stena objekta"]
[null," - debelina stene: 45 cm"]
[null," - kljuka: tipska aluminijasta"]
[null," - ključavnica: cilindrična, sistemski ključ"]
[null," - rešetka: -"]
[null," - toplotna prevodnost: U=1,20 W/m2K","kom ",1]
[]
[]
["b.","V2 - steklena vrata - vhod v Pritličju ob dvorani, enokrilna, sv. mera: 120/220 cm, v stekleni steni, zid. mera vključno s fiksno zasteklitvijo ob vratih: 180/320cm "]
[null," - krilo: alu zastekleni okvir"]
[null," - obdelava okvirja: zaščita, mat lak"]
[null," - zasteklitev: termopan"]
[null," - obdelava podboja: alu okvir, zaščita, matlak"]
[null," - stena: nova armiranobetonska 20cm"]
[null," - debelina stene: 20 cm"]
[null," - kljuka: tipska aluminijasta"]
[null," - ključavnica: cilindrična, sistemski ključ"]
[null," - rešetka: -"]
[null," - toplotna prevodnost: U=1,20 W/m2K","kom ",1]
[]
[]
[]
["c.","V3 - lesena vrata - vhod v Pritličju pri skadišču, enokrilna, sv. mera: 90/220 cm, z nadsvetlobo, zid. mera:100/320cm "]
[null," - krilo: polnilo vrat - iverka, 1 krilna, polno vratno krilo"]
[null," - obdelava krila: furnirano - mat lak"]
[null," - podboj: masiven les"]
[null," - obdelava podboja: zaščita, mat lak"]
[null," - stena: nova armiranobetonska 20cm"]
[null," - debelina stene: 20 cm"]
[null," - kljuka: tipska aluminijasta"]
[null," - ključavnica: cilindrična, sistemski ključ"]
[null," - rešetka: -"]
[null," - toplotna prevodnost: U=1,20 W/m2K","kom ",1]
[]
[]
[]
["d.","V4 - steklena vrata - vhod v Mansardi,  dvokrilna, sv. mera: 180/220 cm, v stekleni steni, zid. mera: 195/225cm "]
[null," - krilo: alu zastekleni okvir"]
[null," - obdelava okvirja: zaščita, mat lak"]
[null," - zasteklitev: termopan"]
[null," - obdelava podboja: alu okvir, zaščita, matlak"]
[null," - stena: opečnata 30cm"]
[null," - debelina stene: 30 cm"]
[null," - kljuka: tipska aluminijasta"]
[null," - ključavnica: cilindrična, sistemski ključ"]
[null," - rešetka: -"]
[null," - toplotna prevodnost: U=1,20 W/m2K","kom ",1]
[]
[]
[]
["e.","V5 - steklena vrata - stranski vhod v Mansardi,  enokrilna, sv. mera: 90/210 cm, v stekleni steni, zid. mera: 220/225cm "]
[null," - krilo: alu zastekleni okvir"]
[null," - obdelava okvirja: zaščita, mat lak"]
[null," - zasteklitev: termopan"]
[null," - obdelava podboja: alu okvir, zaščita, matlak"]
[null," - stena: opečnata 30cm"]
[null," - debelina stene: 30 cm"]
[null," - kljuka: tipska aluminijasta"]
[null," - ključavnica: cilindrična, sistemski ključ"]
[null," - rešetka: -"]
[null," - toplotna prevodnost: U=1,20 W/m2K","kom ",1]
[]
[]
[]
[]
[]
["f.","V6 - steklena vrata - vetrolov v Pritličju,  enokrilna, sv. mera: 200/210 cm, v stekleni steni, zid. mera: 210/279cm "]
[null," - krilo: alu zastekleni okvir"]
[null," - obdelava okvirja: zaščita, mat lak"]
[null," - zasteklitev: termopan"]
[null," - obdelava podboja: alu okvir, zaščita, matlak"]
[null," - stena: opečnata 30cm"]
[null," - debelina stene: 30 cm"]
[null," - kljuka: tipska aluminijasta"]
[null," - ključavnica: cilindrična, sistemski ključ"]
[null," - rešetka: -"]
[null," - toplotna prevodnost: U=1,20 W/m2K","kom ",1]
[]
[]
[]
["g.","V7 - steklena vrata - vetrolov v Mansardi,  enokrilna, sv. mera: 90/210 cm, v stekleni steni, zid. mera: 125/250cm "]
[null," - krilo: alu zastekleni okvir"]
[null," - obdelava okvirja: zaščita, mat lak"]
[null," - zasteklitev: termopan"]
[null," - obdelava podboja: alu okvir, zaščita, matlak"]
[null," - stena: opečnata 30cm"]
[null," - debelina stene: 30 cm"]
[null," - kljuka: tipska aluminijasta"]
[null," - ključavnica: cilindrična, sistemski ključ"]
[null," - rešetka: -"]
[null," - toplotna prevodnost: U=1,20 W/m2K","kom ",1]
[]
[]
[]
["h.","V8 - lesena vrata - notranja, sv. Mera: 90/320 cm, zid. Mera: 100/330 cm "]
[null," - krilo: polnilo vrat - iverka, 1 krilna, polno vratno krilo"]
[null," - obdelava krila: furnirano - mat lak"]
[null," - podboj: masiven les"]
[null," - obdelava podboja: zaščita, mat lak"]
[null," - stena: opečnata  45 cm"]
[null," - debelina stene:  45 cm"]
[null," - kljuka: tipska aluminijasta"]
[null," - ključavnica: tipska za notranja vrata"]
[null," - rešetka: -"]
[null," - toplotna prevodnost: - ","kom ",2]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["i.","V9 - lesena vrata - notranja, sv. Mera: 120/320 cm, zid. Mera: 130/330 cm "]
[null," - krilo: polnilo vrat - iverka, 1 krilna, polno vratno krilo"]
[null," - obdelava krila: furnirano - mat lak"]
[null," - podboj: masiven les"]
[null," - obdelava podboja: zaščita, mat lak"]
[null," - stena: opečnata  45 cm"]
[null," - debelina stene:  45 cm"]
[null," - kljuka: tipska aluminijasta"]
[null," - ključavnica: tipska za notranja vrata"]
[null," - rešetka: -"]
[null," - toplotna prevodnost: - ","kom ",2]
[]
[]
[]
["j.","V10 - lesena vrata - notranja, sv. Mera: 80/320 cm, zid. Mera: 90/330 cm "]
[null," - krilo: polnilo vrat - iverka, 1 krilna, polno vratno krilo"]
[null," - obdelava krila: furnirano - mat lak"]
[null," - podboj: masiven les"]
[null," - obdelava podboja: zaščita, mat lak"]
[null," - stena: opečnata  45 cm"]
[null," - debelina stene:  45 cm"]
[null," - kljuka: tipska aluminijasta"]
[null," - ključavnica: tipska za notranja vrata"]
[null," - rešetka: -"]
[null," - toplotna prevodnost: - ","kom ",1]
[]
[]
[]
["k.","V11 - lesena vrata - notranja, sv. Mera: 80/279cm, zid. Mera: 90/289 cm "]
[null," - krilo: polnilo vrat - iverka, 1 krilna, polno vratno krilo"]
[null," - obdelava krila: furnirano - mat lak"]
[null," - podboj: masiven les"]
[null," - obdelava podboja: zaščita, mat lak"]
[null," - stena: opečnata  30 cm"]
[null," - debelina stene:  30 cm"]
[null," - kljuka: tipska aluminijasta"]
[null," - ključavnica: tipska za notranja vrata"]
[null," - rešetka: -"]
[null," - toplotna prevodnost: - ","kom ",1]
[]
[]
[]
[]
[]
["l.","V12 - lesena vrata - notranja, sv. Mera: 90/320 cm, zid. Mera: 100/330 cm "]
[null," - krilo: polnilo vrat - iverka, 1 krilna, polno vratno krilo"]
[null," - obdelava krila: furnirano - mat lak"]
[null," - podboj: masiven les"]
[null," - obdelava podboja: zaščita, mat lak"]
[null," - stena: armiranobetonska  20 cm"]
[null," - debelina stene:  20 cm"]
[null," - kljuka: tipska aluminijasta"]
[null," - ključavnica: tipska za notranja vrata"]
[null," - rešetka: -"]
[null," - toplotna prevodnost: - ","kom ",2]
[]
[]
[]
["m.","V13 - lesena vrata - notranja, sv. Mera: 80/210cm+nadsvetloba, zid. Mera: 90/289 cm "]
[null," - krilo: polnilo vrat - iverka, 1 krilna, polno vratno krilo"]
[null," - obdelava krila: furnirano - mat lak"]
[null," - podboj: masiven les"]
[null," - obdelava podboja: zaščita, mat lak"]
[null," - stena: mavčnokartonska "]
[null," - debelina stene:  /"]
[null," - kljuka: tipska aluminijasta"]
[null," - ključavnica: tipska za notranja vrata"]
[null," - rešetka: -"]
[null," - toplotna prevodnost: - ","kom ",15]
[]
[]
[]
["n.","V14 - lesena vrata - notranja, sv. Mera: 80/210cm+nadsvetloba, zid. Mera: 90/250 cm "]
[null," - krilo: polnilo vrat - iverka, 1 krilna, polno vratno krilo"]
[null," - obdelava krila: furnirano - mat lak"]
[null," - podboj: masiven les"]
[null," - obdelava podboja: zaščita, mat lak"]
[null," - stena: mavčnokartonska "]
[null," - debelina stene:  /"]
[null," - kljuka: tipska aluminijasta"]
[null," - ključavnica: tipska za notranja vrata"]
[null," - rešetka: -"]
[null," - toplotna prevodnost: - ","kom ",4]
[]
[]
[]
[]
["o.","V15 - lesena vrata - notranja, sv. Mera: 90/210cm, zid. Mera: 100/215 cm "]
[null," - krilo: polnilo vrat - iverka, 1 krilna, polno vratno krilo"]
[null," - obdelava krila: furnirano - mat lak"]
[null," - podboj: masiven les"]
[null," - obdelava podboja: zaščita, mat lak"]
[null," - stena: mavčnokartonska "]
[null," - debelina stene:  /"]
[null," - kljuka: tipska aluminijasta"]
[null," - ključavnica: tipska za notranja vrata"]
[null," - rešetka: -"]
[null," - toplotna prevodnost: - ","kom ",2]
[]
[]
["p.","V16 - požarnoodporna lesena vrata EI 30- notranja, sv. Mera: 90/320 cm, zid. Mera: 100/330 cm "]
[null," - krilo: polnilo vrat - iverka, 1 krilna, polno vratno krilo"]
[null," - obdelava krila: furnirano - mat lak"]
[null," - podboj: masiven les"]
[null," - obdelava podboja: zaščita, mat lak"]
[null," - stena: mavčnokartonska "]
[null," - debelina stene:  /"]
[null," - kljuka: tipska aluminijasta"]
[null," - ključavnica: tipska za notranja vrata"]
[null," - samozapiralo: Da"]
[null," - rešetka: -"]
[null," - toplotna prevodnost: - ","kom ",1]
[]
[]
["r.","V17 - požarnoodporna lesena vrata EI 30- notranja, sv. Mera: 90/210 cm+nadsvetloba, zid. Mera: 100/289 cm "]
[null," - krilo: polnilo vrat - iverka, 1 krilna, polno vratno krilo"]
[null," - obdelava krila: furnirano - mat lak"]
[null," - podboj: masiven les"]
[null," - obdelava podboja: zaščita, mat lak"]
[null," - stena: mavčnokartonska "]
[null," - debelina stene:  /"]
[null," - kljuka: tipska aluminijasta"]
[null," - ključavnica: tipska za notranja vrata"]
[null," - samozapiralo: Da"]
[null," - rešetka: -"]
[null," - toplotna prevodnost: - ","kom ",3]
[]
[]
["s.","V18 - požarnoodporna lesena vrata EI 30- notranja, sv. Mera: 80/210 cm+nadsvetloba, zid. Mera: 90/289 cm "]
[null," - krilo: polnilo vrat - iverka, 1 krilna, polno vratno krilo"]
[null," - obdelava krila: furnirano - mat lak"]
[null," - podboj: masiven les"]
[null," - obdelava podboja: zaščita, mat lak"]
[null," - stena: mavčnokartonska "]
[null," - debelina stene:  /"]
[null," - kljuka: tipska aluminijasta"]
[null," - ključavnica: tipska za notranja vrata"]
[null," - samozapiralo: Da"]
[null," - rešetka: -"]
[null," - toplotna prevodnost: - ","kom ",8]
[]
[]
["t.","V19 - požarnoodporna lesena vrata EI 30- notranja-dvokrilna, sv. Mera: 180/210 cm+nadsvetloba, zid. Mera: 190/289 cm "]
[null," - krilo: polnilo vrat - iverka, 1 krilna, polno vratno krilo"]
[null," - obdelava krila: furnirano - mat lak"]
[null," - podboj: masiven les"]
[null," - obdelava podboja: zaščita, mat lak"]
[null," - stena: mavčnokartonska "]
[null," - debelina stene:  /"]
[null," - kljuka: tipska aluminijasta"]
[null," - ključavnica: tipska za notranja vrata"]
[null," - samozapiralo: Da"]
[null," - rešetka: -"]
[null," - toplotna prevodnost: - ","kom ",1]
{"$rows_empty":8}
[null,"OKNA IN VRATA SKUPAJ:"]

{"sheet":"KERAMIČARSKA","index":17,"n_rows":20,"n_cols":4,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["VII.  Keramičarska dela"]
[]
[]
[]
["1.","Dobava in oblaganje sten z glaziranimi keramičnimi ploščicami I. kvalitete, dim.po izboru projektanta, polaganje v lepilo, fugiranje stikov. Vsi vertikalni zaključki vogalov se izvedejo s plastično zaključno letvijo, vsi koti se obdelajo z zaokrožnicami. "]
[null,"Obračun po m2","m2",75]
[]
["2.","Dobava in oblaganje tal z nedrsečimi keramičnimi ploščicami nižje kvalitete, dim. po izboru projektanta, s polaganjem v lepilno malto, s predhodno izravnavo podlage, kompletno s stičenjem z zaokrožnicami, kjer je to potrebno. "]
[null,"Obračun po m2 tlaka.","m2",46]
[]
[]
["3.","Dobava in oblaganje tal z nedrsečimi keramičnimi ploščicami I. kvalitete, dim. po izboru projektanta, s polaganjem v lepilno malto, s predhodno izravnavo podlage, kompletno s stičenjem z zaokrožnicami, kjer je to potrebno. "]
[null,"Obračun po m2 tlaka.","m2",91]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ:"]

{"sheet":"KAMNOSEŠKA","index":18,"n_rows":52,"n_cols":4,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["VIII.  Kamnoseška dela"]
[]
[]
[]
["1.","Dobava in obloga tlaka v sestavi."]
[null,"P5 – zunaj objekta,  Pritličje, pred vhodom v objekt - tudi zunanje stopnice"]
[null,"tlak :  "]
[null,"lomljen (klan) kamen - tlakovci 3,0 cm                (porfir, granit ali podobno)"]
[null,"cement akrilatno lepilo 2,0 cm"]
[null,"V ceni upoštevati kompletno delo, material, stičenje - položeno po detajlu in navodilu projektanta arhitekture!!","m2",270]
[]
[]
["2.","Dobava in obloga tlaka v sestavi :"]
[null,"kamniti tlaki znotraj objekta:"]
[null,"rezan kamen - tlakovci 1,0 cm                         (kamen lipica, površina krtačena oz. praskana)"]
[null,"cement akrilatno lepilo 1,0 cm"]
[null,"V ceni upoštevati kompletno delo, material, stičenje - položeno po detajlu in navodilu projektanta arhitekture!!","m2",270]
[]
[]
["3.","Dobava in montaža notranjih okenskih polic iz kamna lipica, deb. 20 mm, širine do 20 cm, kompletno z obdelavo vogalov in robov in vsem potrebnim pritrdilnim materialom.","m1",52.5]
[]
[]
["4.","Dobava in montaža zunanjih okenskih obrob - špalet okoli oken iz rezanega kamna - lipica, deb. 20 mm, širine do 45 cm, kompletno z obdelavo vogalov in robov in vsem potrebnim pritrdilnim materialom.","m1",40.5]
[]
[]
["5.","Dobava in montaža zunanjih okenskih polic iz kamna lipica, deb. 20 mm, širine do 20 cm, kompletno z obdelavo vogalov in robov in vsem potrebnim pritrdilnim materialom.","m1",72.5]
[]
[]
["6.","Dobava in montaža zgornjega zaključka zidanih ograj pri dostopnih stopnicah iz kamna - lipica, deb. 20 mm, širine do 25 cm, kompletno z obdelavo vogalov in robov in vsem potrebnim pritrdilnim materialom.","m1",46.4]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["7.","Dobava in izdelava posebej oblikovanih kamnitih monolitov, pritrjenih ob zunanjih fasadnih zidovih ter ob notranjem stopnišču, izdelano iz kamna pridobljenega iz kamnoloma Lipica. Obdelava monolitov po posebej izdelanem umetniškem projektu v sklopu posameznega avtorja."]
[]
[]
["a.","Dimenzija (Š/D/H)  43/90/250 cm","kos",3]
[]
["b.","Dimenzija (Š/D/H)  53/90/560 cm","kos",1]
[]
["c.","Dimenzija (Š/D/H)  180/113/250 cm","kos",1]
[]
["d.","Dimenzija (Š/D/H)  180/113/310 cm","kos",1]
[]
["e.","Dimenzija (Š/D/H)  180/113/500 cm","kos",1]
[]
[]
[]
[null,"KAMNOSEŠKA DELA SKUPAJ:"]

{"sheet":"PODOPOLAGAL","index":19,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["IX.","Podopolagalska dela"]
[]
[]
[]
["1.","Dobava in obloga tlaka v sestavi :"]
[null,"tlak :"]
[null,"gotovi parket 1,4 cm"]
[null,"lepilo za parket 0,6 cm"]
[null,"izravnalna masa do 0,5cm"]
[null,"V ceni upoštevati ves potreben material, obstenske zaključne letve višine 8,0 cm, položeno po detajlu projektanta.","m2",610]
[]
[]
["2.","Dobava in obloga tlaka v sestavi :"]
[null,"P6 – zunaj objekta,  Pritličje, lesena terasa atrij"]
[null,"tlak :"]
[null,"leseni pod - macesen 2,5 cm"]
[null,"prečne lesene letve 7,0x7,0 cm deb. 7,0 cm"]
[null,"zračni prostor 5,0 cm"]
[null,"Obračun po kompletu izdelanega poda!","m2",257.3]
[]
[]
["3.","Dobava in obloga tlaka v sestavi :"]
[null,"N1 – Balkon v mansardi nad leseno konzolno konstrukcijo"]
[null,"tlak :"]
[null,"lesena talna obloga - macesen  2,5 cm"]
[null,"pritrdilne letve za leseno oblogo na distančnikih 2,0 cm"]
[null,"Obračun po kompletu izdelanega poda!","m2",30.8]
[]
[]
[]
[null,"PODOPOLAGALSKA DELA SKUPAJ:"]

{"sheet":"SLIKOPLESK","index":20,"n_rows":17,"n_cols":4,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["X.  Slikopleskarska dela"]
[]
[]
[null,"Opomba:"]
[null,"Pleskanje instalacijskih napeljav ni upoštevano v tem popisu!"]
[]
[]
["1.","Dvakratno slikanje  sten in stropov knauf izvedbe,  s disperzijsko barvo za notranje površine.  Vključno s predhodno pripravo površine: 2 x kitanje, brušenje, fina zagladitev, čiščenje in impregniranje z akril emulzijo","m2",2033.7]
[]
[]
["2.","Dvakratno slikanje  stropov s disperzijsko barvo za notranje površine.  Vključno s predhodno pripravo površine: 2 x kitanje, brušenje, fina zagladitev, čiščenje in impregniranje z akril emulzijo - Betonski strop nad pritličjem!","m2",1275]
[]
[]
[]
[]
[null,"SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ:"]

{"sheet":"NEPR.OBRT.","index":21,"n_rows":11,"n_cols":4,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["XI. Nepredvidena obrtniška dela"]
[]
[]
[]
["1.","Razna nepredvidena  obrtniška dela, obračun po kalkulativnih elementih iz osnove ponudbe, ocena 5%  obrtniških del."]
[]
["2. ","Projektantski nadzor nad vsemi GOI in instal. deli","ur",30]
[]
[]
[null,"SKUPAJ NEPREDVIDENA DELA:"]