{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["list1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"list1","index":0,"n_rows":179,"n_cols":6,"rows_kept":179,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,5],[0,0,0,5],[1,0,1,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["KANALIZACIJA  OC POD LETALIŠČEM"]
[]
["REKAPITULACIJA"]
[]
["1.","PREDDELA ",null,null,null,0]
["2.","ZEMELJSKA  DELA",null,null,null,0]
["3.","MONTAŽNA IN BETONSKA DELA",null,null,null,0]
["4.","OSTALA DELA",null,null,null,0]
["5.","NEPREDVIDENA DELA (10%)",null,null,null,0]
[null,"SKUPAJ  ",null,null,null,0]
[null,"DDV 20%",null,null,null,0]
[null,"SKUPAJ  DELA",null,null,null,0]
["1.","PREDDELA"]
[]
["1.1.","Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem"]
[null,"-kanal F1","m",89]
[null,"-kanal F2","m",189.5]
[null,"-kanal TLAČNI","m",136.2]
[null,"-kanal M1","m",202]
[null,"-kanal M2","m",135]
[null,"-kanal M3","m",40]
[null,"-kanal NADOMESTNI","m",54.62]
[]
["1.2.","Zakoličba obstoječih komunalnih naprav"]
[null,"pavšal"]
[]
["1.3.","Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon)"]
[null,"-kanal F1","kos",4]
[null,"-kanal F2","kos",7]
[null,"-kanal TLAČNI","kos",6]
[null,"-kanal M1","kos",8]
[null,"-kanal M2","kos",5]
[null,"-kanal M3","kos",5]
[null,"-kanal NADOMESTNI","kos",3]
[]
["1.4.","Rušenje obstoječega revizijskega jaška iz betona, z nakladanjem in odvozom v deponijo do 5km"]
[null,null,"kos",1]
["1.5.","Izdelava priključka na obstoječi  AB jašek, za PVC ali PEHD cev do 300 mm"]
[null,null,"kos",3]
[]
[null,"PREDDELA SKUPAJ:"]
["2.","ZEMELJSKA DELA"]
[]
["2.1.","Strojni izkop humusa v sloju debeline do 20 cm z odmetom do 2 m."]
[null,"-kanal F1","m3",32]
[null,"-kanal F2","m3",51]
[null,"-kanal TLAČNI","m3",25]
[null,"-kanal M1","m3",55]
[null,"-kanal M2","m3",40]
[null,"-kanal M3","m3",11]
[null,"-kanal NADOMESTNI","m3",21]
[]
["2.2.","Strojni izkop jarkov v III in IV ktg za kanalizacijo v suhem terenu , širine 1.0 do 2.5 m globine do 3.5 m, naklon brežin 75°, z odlaganjem na rob izkopa."]
[null,"-kanal F1","m3"]
[null,"-kanal F2","m3"]
[null,"-kanal TLAČNI","m3",217.92]
[null,"-kanal M1","m3"]
[null,"-kanal M2","m3"]
[null,"-kanal M3","m3"]
[null,"-kanal NADOMESTNI","m3",122]
[]
["2.3.","Strojni izkop jarkov v III in IV ktg za kanalizacijo v suhem terenu , širine 1.0 do 2.5 m globine do 3.5 m, naklon brežin 75°, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na deponijo na razdalji do 4 km"]
[null,"-kanal F1","m3",178]
[null,"-kanal F2",null,379]
[null,"-kanal TLAČNI"]
[null,"-kanal M1",null,394]
[null,"-kanal M2",null,265]
[null,"-kanal M3",null,78]
[null,"-kanal NADOMESTNI"]
[]
["2.4.","Ročni izkop z odmetom na rob, globine do 2 m, na križanjih z ostalimi komunalnimi vodi (ocena 3%)"]
[null,null,"m3",5]
[]
["2.5.","Črpanje vode iz jarkov med izkopom in montažo s črpalko kapacitete do 1 l/s(Obračun po dejansko porabljenem času)"]
[null,null,"ur",40]
[]
["2.6.","Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/- 1 cm, širina DN + 0,30m"]
[null,"-kanal F1","m2",80.10000000000001]
[null,"-kanal F2","m2",170.55]
[null,"-kanal TLAČNI","m2",122.58]
[null,"-kanal M1","m2",242.39999999999998]
[null,"-kanal M2","m2",162]
[null,"-kanal M3","m2",36]
[null,"-kanal NADOMESTNI","m2",49.158]
[]
["2.7.","Zasip kanalizacijskih cevi in jaškov z drobljencem-jalovino, ter komprimiranje v plasteh po 30 cm (pod voznimi površinami)"]
[null,"-kanal F1","m3",153]
[null,"-kanal F2","m3",301]
[null,"-kanal TLAČNI","m3"]
[null,"-kanal M1","m3",143]
[null,"-kanal M2","m3",178]
[null,"-kanal M3","m3",7]
[null,"-kanal NADOMESTNI","m3"]
[]
["2.8.","Zasip kanalizacijskih cevi in jaškov z materialom izkopa ter komprimiranje v plasteh po 30 cm (pod nevoznimi površinami)"]
[null,"-kanal F1","m3"]
[null,"-kanal F2","m3"]
[null,"-kanal TLAČNI","m3",71]
[null,"-kanal M1","m3",81]
[null,"-kanal M2","m3"]
[null,"-kanal M3","m3",88]
[null,"-kanal NADOMESTNI","m3",89]
[]
["2.9.","Odvoz odvečnega materiala z odvozom na deponijo do 4 km, F=1,25"]
[null,null,"m3",13.649999999999949]
[]
["2.10.","Humusiranje, planiranje in zatravitev zelenic s humusnim materialom  v sloju debeline 20cm"]
[null,null,"m2",1000]
[]
[null,"ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:"]
[]
["3.","MONTAŽNA IN BETONSKA DELA"]
[]
["3.1.","Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi SN4 DN200  na betonsko posteljico debeline 10cm s polnim obbetoniranjem po detajlu (0.17 m3/m)"]
[null,"-kanal F1","m",89]
[null,"-kanal F2","m",189.5]
[]
["3.2.","Dobava in polaganje BC kanalizacijskih cevi  DN700  na betonsko posteljico debeline 10cm s polnim obbetoniranjem po detajlu "]
[null,"-kanal M1","m",136]
[]
["3.3.","Dobava in polaganje BC kanalizacijskih cevi  DN600  na betonsko posteljico debeline 10cm s polnim obbetoniranjem po detajlu "]
[null,"-kanal M3","m",40]
[]
["3.4.","Dobava in polaganje BC kanalizacijskih cevi  DN500  na betonsko posteljico debeline 10cm s polnim obbetoniranjem po detajlu "]
[null,"-kanal M2","m",135]
[]
["3.5.","Dobava in polaganje BC kanalizacijskih cevi  DN400  na betonsko posteljico debeline 10cm s polnim obbetoniranjem po detajlu "]
[null,"-kanal M1","m",60]
[]
["3.6.","Dobava in polaganje PE 100  DN90  p= 4 bar na peščeno posteljico debeline 10cm s peščenim obsutjem detajlu (0.20 m3/m)"]
[null,"-kanal TLAČNI","m",136]
[]
["3.7.","Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi SN4 DN300  na betonsko posteljico debeline 10cm s polnim obbetoniranjem po detajlu "]
[null,"-kanal NADOMESTNI","m",45]
[]
["3.8.","Dobava in montaža prefabriciranega poliesterskega jaška svetlega premera 800 mm, vključno z muldo in vtokom in iztokom in posteljico iz betona "]
[null,"`-globine do 2,00 m","kos",9]
[null,"`-globine od 2,00 do 2,50 m","kos",1]
[]
["3.9.","Dobava in montaža prefabriciranega poliesterskega jaška svetlega premera 1200 mm - črpališče, globine 4,5 m, vključno z vtokom in iztokom in posteljico iz betona "]
[null,null,"kos",1]
[]
["3.10.","Dobava in montaža betonskih  revizijskih jaškov DN 1000 z asimetričnim konusom 1000/600,  ter obdelavo mulde in priključkov."]
[null,"`-globine do 2,00 m","kos",15]
[null,"`-globine od 2,00 do 2,50 m","kos",2]
[]
["3.11.","Dobava in montaža betonskih  revizijskih jaškov DN 800 z asimetričnim konusom 800/600,  ter obdelavo mulde in priključkov."]
[null,"`-globine do 1,50 m","kos",1]
[]
["3.12.","Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa minimalne nosilnosti 50 kN, preseka 600mm, vključno z AB obročem"]
[null,null,"kos",3]
[]
["3.13.","Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa nosilnosti 150 kN vključno z AB obročem in gumi tesnilom, brez odprtin, preseka 600mm-pod voznimi površinami"]
[null,null,"kos",26]
[]
["3.14.","Izdelava iztočne glave na BC DN 700 v obstoječ jarek po detajlu"]
[null,null,"kos",1]
[]
["3.15.","Dobava in vgradnja dodatnega priključka na poliesterskem jašku za cev DN 200"]
[null,null,"kos",2]
[]
[null,"MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ:"]
[]
["4.","OSTALA DELA"]
[]
["4.1.","Vnos v kataster komunalnih naprav"]
[null,"pavšal"]
[]
["4.2.","Preizkus vodotesnosti cevovoda"]
[null,"pavšal"]
[]
["4.3.","Varnostni načrt ureditve gradbišča"]
[null,null,"kos",1]
[]
["4.4.","Projekt izvedenih del (4 izvodi)"]
[null,null,"kos "]
[]
[]
[null,"OSTALA DELA SKUPAJ:"]