{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["naslov","predračun"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"naslov","index":0,"n_rows":46,"n_cols":3,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":9}
[null,"    POPIS DEL S PREIZMERAMI "]
[]
[null,null,"INTERNA KANALIZACIJA"]
{"$rows_empty":8}
["OBJEKT:",null,"OTROŠKI VRTEC SELO"]
[]
[]
["INVESTITOR:",null,"Občina Ajdovščina"]
[null,null,"Cesta 5.maja 6/a, 5270 Ajdovščina"]
[]
[]
[]
["ODGOVORNI PROJEKTANT:",null,"NIKO NOSAN, grad. Teh. IZS G-9086"]
[]
[]
["ODGOVORNI VODJA PROJEKTOV:",null,"BREDA GUZELJ-ROJC, udia ZAPS A-0379"]
[]
[]
["KRAJ IN DATUM:",null,"Ajdovščina, marec 2010"]
{"$rows_empty":10}
["DATUM:",null,"april  2003"]

{"sheet":"predračun","index":1,"n_rows":96,"n_cols":7,"rows_kept":96,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["2.","INTERNA KANALIZACIJA"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["1.","Zakoličenje osi kanalizacije z oznako "]
[null,"revizijskih jaškov, geodetskim posnetkom,"]
[]
[null,null,null,"m1",167,0,0]
[]
["2.","Postavitev gradbenih profilov na"]
[null,"vzpostavljeno os trase kanala, ter"]
[null,"določitev nivoja za merjenje globine"]
[null,"izkopa in polaganja kanala"]
[]
[null,null,null,"kos",8,0,0]
[]
["3.","Izkop kanalizacijskega jarka globine"]
[null,"0-2,50  m1, v terenu III ktg. z odlaganjem"]
[null,"izkopanega materiala ob rob izkopa,"]
[null,"naklon brežine 60°"]
[null,null,null,"m3",129,0,0]
[]
["4.","Ročno planiranje dna jarka s točnostjo"]
[null,"+/- 3 cm po projektiranem padcu"]
[]
[null,null,null,"m2",98,0,0]
[]
["5.","Odvoz viška izkopanega materiala na "]
[null,"stalno deponijo, z razkladanjem in"]
[null,"razgrinjanjem na deponiji, plačilo"]
[null,"deponije."]
[null,null,null,"m3",48,0,0]
[]
["6.","Zasip jarka z materialom deponiranim"]
[null,"ob robu izkopa  z utrjevanjem"]
[null," v slojih po 25 cm do 95 % trdnosti po "]
[null,"standardnem Proktorjevem postopku"]
[]
[null,null,null,"m3",81,0,0]
[]
["7.","Dobava in montaža PVC  kanalskih cevi,"]
[null,"stiki so tesnjeni z gumi tesnili in polnim"]
[null,"obbetoniranjem z betonom C16/20"]
[]
[null,"PVC 75/SN4",null,"m1",21,0,0]
[null,"PVC 110/SN4",null,"m1",41,0,0]
[null,"PVC 160/SN8",null,"m1",78,0,0]
[null,"RAUDRIL 100",null,"m1",27,0,0]
[]
["8.","Dobava in montaža revizijskega jaška f 800mm"]
[null,"iz arm.poliestra povozne kv. na kanalu iz PVC cevi"]
[null,"in LTŽ pokrovom f 600 mm, 250 kN, po detajlu"]
[]
[null,null,null,"kom",4,0,0]
[]
[]
["9.","Pregled in čiščenje kanala "]
[null,"po končanih delih"]
[null,null,null,"m1",167,0,0]
[]
["10.","Zavarovanje obstoječih komunalnih vodov"]
[null,"v območju gradbene jame"]
[]
[null,"ocena",null,"kos",3,0,0]
[]
[]
["11.","Izdelava peskolova iz vodotesnih betonskih cevi "]
[null,"fi 40 cm z izdelavo krovne plošče in vgradnjo  "]
[null,"betonskega pokrova"]
[]
[null,null,null,"kos",4,0,0]
[]
["12.","Čiščenje in planiranje terena po končani gradnji"]
[]
[null,"ocena",null,"m2",220,0,0]
[]
["13.","Izdelava ponikovalnice"]
[]
[null,null,null,"kos",2,0,0]
[]
["14.","Dobava in vgradnja tipske biološke čistilne"]
[null,"naprave za 25 P.E."]
[]
[null,null,null,"kpl",1,0,0]
[]
["15.","Ostala dodatna in nepredvidena"]
[null,"dela. Obračun po dejanskih stroških"]
[null,"porabe časa in materiala po vpisu v"]
[null,"gradbeni dnevnik."]
[null,"Ocena stroškov 10 % od vrednosti del",{"$nulls":4},0]
[]
[{"$nulls":6},0]