{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["PRVA_STRAN","REKAPITULACIJA","6-TK"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"PRVA_STRAN","index":0,"n_rows":27,"n_cols":3,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,2,10,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"Projektantski popis kabelske kanalizacije"]
[]
[]
[]
[null,"Investitor:","OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5.maja 6/a, 5270 Ajdovščina"]
[]
[]
[]
[null,"Objekt:","OTROŠKI VRTEC SELO"]
[]
[]
[null,"Načrt: ","PZI"]
[]
[]
[null,"Odgovorni projektant:","Jakob Lovšin, udie IZS E-1391"]
[]
[]
[null,"Odgovorni vodja projektov:","BREDA GUZELJ-ROJC, udia ZAPS A-0379"]
[]
[]
[]
[null,"Št. Projekta:","10-5/09"]
[]
[]
[null,"Kraj in datum :","Ajdovščina, marec 2010"]

{"sheet":"REKAPITULACIJA","index":1,"n_rows":15,"n_cols":7,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,8,11,11],[3,1,3,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[null,"REKAPITULACIJA - KABELSKA KANALIZACIJA"]
[]
[]
[]
[]
["KABELSKA KANALIZACIJA SKUPAJ",{"$nulls":5},0]
[]
[]
[null,null,null,"SKUPAJ",null,null,0]
[]
[null,"+20 % DDV",{"$nulls":4},0]
[null,null,null,"SKUPAJ",null,null,0]

{"sheet":"6-TK","index":2,"n_rows":25,"n_cols":7,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Popis materiala in predračun stroškov"]
[{"$nulls":6},"cening 21 str 46"]
[" Kabelska kanalizacija"]
[]
["Zap. Št.","Opis dela","Enota","Količina","Cena/ enoto","Cena/ skupaj"]
[1,"Trasiranje trase nove kabelske kanalizacije ","km",0.035,"      ","               "]
[]
[2,"Izdelava betonskega kabelskega jaška iz betonske cevi premera 800 mm v zem. III.-V.ktg., jašek opremljen LŽ pokrovom, lahki pokrov","kom",2,"      "]
[]
[3,"Izdelava 2 (1x2) cevne kabelske kanalizacije iz PVC cevi 110/103,6 mm v zem. III.-V. ktg., gl. 0, 8 m, zasip z utrjevanjem v slojih po 20 cm,  nakladanje in odvoz odvečnega materiala, čiščenje trase","m",35]
[]
[4,"Izdelava 2(1x2) cevnega uvoda v kabelski jašek","kom",2,"         ","              "]
[]
[5,"Dobava in montaža kabelske omarice tipa ZTO BA dim. 250x400x130 mm. Omarica se vzida v zid v delovni višini 1,2 m. Za dovod  kablov  je potrebna še montaža PEHD cevi premera 50 mm (2m)","kom",1]
[]
[6,"Izdelava izvršilnega načrta kabelske kanalizacije brez poteka kabla, ki obsega situacijski in shematski načrt (M+3K)","km",0.035,"    ","                  "]
[]
[7,"Vris zgrajene kabelske kanalizacije v podzemni kataster","km",0.035,"    ","              "]
[]
[8,"Priprava in zavarovanje gradbišča - predvideno","kpl",1,"    ","         "]
[]
[9,"Zakoličbe ostalih komunalnih vodov","kpl",1,"    ","         "]
[]
[10,"Vsa nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik - predvideno","kpl",1,"    ","         "]
[null,"SKUPAJ","eur",null,null,"         "]