{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["rekapitulacija","popis"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"rekapitulacija","index":0,"n_rows":23,"n_cols":3,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,1,7,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"POPIS DEL S PROJEKTANSKIM PREDRAČUNOM"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"VODOVOD "]
[]
[]
[null,"Rekapitulacija"]
[]
[]
[]
[]
["1.","GRADBENA DELA",0]
["2.","CEVI",0]
["3.","FAZONI",0]
[null,"ARMATURE",0]
[null,"SKUPAJ:",0]
[]
[null,"DDV v predračunu ni upoštevan !"]
[]
[null,"Vipava, junij 2005"]

{"sheet":"popis","index":1,"n_rows":116,"n_cols":6,"rows_kept":116,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"POPIS OC POD LETALIŠČEM - VODOVOD"]
[null,null,null,"skupaj","cena /e.m.","znesek"]
[null,"Opis postavke","e.m.","količina"]
[]
["A.","GRADBENA DELA"]
[]
[1,"Zakoličba novih cevovodov ","m1  ",397]
[]
[2,"Zavarovanje lomnih točk.","kos",12]
[]
[3,"Postavljanje prečnih profilov na mestih kjer se menja smer ali padec cevovoda.","kos",12]
[]
[4,"Strojni izkop vodovodnega jarka v suhem terenu širine do 2,0 m, globine do 2 m, s pravilnim odsekovanjem stranic in odmetom materiala 1,0 m od roba jarka ( 80 % celotnega izkopa; 0,91 - 0,97 m3/m1 ):"]
[null,"- skupaj 100% ","m3 ",302]
[]
[null,"a). v terenu III. kat.cca 80 %","m3 ",241.60000000000002]
[null,"b). v terenu IV. kat. cca 10 %","m3 ",30.200000000000003]
[null,"c). v terenu V. kat. cca  10 % ","m3 ",30.200000000000003]
[]
[5,"Ročni izkop vodovodnega jarka v suhem terenu širine do 2,0 m, globine do 2 m, s pravilnim odsekovanjem stranic in odmetom materiala 1,0 m od roba jarka ( 5 % celotnega izkopa ):"]
[null,0.05]
[null,"a). v terenu III. kat.cca 70 %","m3 ",10.57]
[null,"b). v terenu IV. kat. cca 20 %","m3 ",3.0200000000000005]
[null,"c). v terenu V. kat. cca  10 %","m3 ",1.5100000000000002]
[]
[6,"Razpiranje izkopanega jarka na mestih kjer nastopa možnost zasipa ( 2,66 - 2,71 m2/m1 ).","m2 ",28]
[]
[7,"Planiranje dna jarka v ravnini ali vzdolžnih naklonih pri normalnih pogojih v vseh kategorijah ( 0,48 - 0,50 m2/m1 ).","m2 ",199]
[]
[8,"Dobava posteljice iz sipkega materiala velikosti zrna do 8 mm, kompletno s prevozom in premetavanjem v jarek, podbijanjem cevi in planiranjem ( 0,15-0,17 m3/m1 ).","m3 ",68]
[]
[1,"Zasip jarka z materialom od izkopa z nabijanjem v plasteh po 30 cm do 95% SPP."]
[null,"- skupaj 100%","m3 ",120]
[null,"a). strojno zasipavanje 95 %","m3 ",114]
[null,"b). ročno zasipavanje 5 %","m3 ",6]
[]
[9,"Zasip jarka s tamponskim drobljencem 0-32 mm z nabijanjem v plasteh po 20 cm do M2= 80 Mpa ali 98% MPP."]
[null,"- skupaj 100%","m3 ",192]
[null,"a). strojno zasipavanje 95 %","m3 ",182.39999999999998]
[null,"b). ročno zasipavanje 5 %","m3 ",9.600000000000001]
[]
[16,"Nalaganje in odvoz izkopanega materijala v deponijo narazdalji do 10 km (obračun v raščenem stanju)","m3 ",192]
[]
[17,"Obbetoniranje cestnih kap, zasunov, kolen in hidrantov z MB 20 z vsemi pomožnimi deli (0,3 m3/kos)","kos",6]
[]
[18,"Kompletna izdelava AB jaškov iz MB 30 notranjih dimenzij z vsemi pomožnimi deli (izkop, opaženje, betoniranje, zasip), vključno z dobavo in vgradnjo LŽ pokrova  z okvirjem 250kN, dimenzij 60/60 cm, z napisom \"VODOVOD\" po detajlu."]
[null,"a). jašek 120/120/190 cm","kos",1]
[]
[18,"Izdelava geodetskega posnetka položenega cevovoda z vrisom v kataster.","m1  ",410]
[]
[19,"Dodatek za razna nepredvidena dela na cevovodu:"]
[null,"Predvideno 7 % od vrednosti gradbenih del"]
[null,"izdelava PID"]
[null,"Gradbena dela skupaj:"]
[]
[]
[]
["B.","VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI"]
[]
["I","CEVI"]
[]
[1,"Prenašanje  in spuščanje v jarek cevi dolžine do 6m iz duktilne litine DN 100 mm, z dobavo, montažo in vsem potrebnim materialom","m1  ",158]
[]
[2,"Prenašanje  in spuščanje v jarek cevi dolžine do 6m iz duktilne litine DN 80 mm, z dobavo, montažo in vsem potrebnim materialom","m1  ",10]
[]
[3,"Prenašanje  in spuščanje v jarek cevi dolžine do 6m iz duktilne litine DN 125 mm, z dobavo, montažo in vsem potrebnim materialom","m1  ",241]
[]
[4,"Nepredvidena dela ",0.05]
[]
[5,"Prevozi materiala in ostali manipulativni stroški ",0.05]
[]
[null,"SKUPAJ CEVI"]
[]
["II","FAZONI"]
[null,"posamezna postavka zajema vsa dela in materijal, kot npr. dobavo, prenose, montažo, tesnilni in vijačni material"]
[1,"MMK DN 125/90°","kos",3]
[]
[2,"MMK DN 100/22,5°","kos",1]
[]
[3,"MMB 100/80","kos",1]
[]
[4,"MMB 125/80","kos",1]
[]
[5,"EU DN 80","kos",2]
[]
[6,"EU DN 100","kos",2]
[]
[7,"EU DN 125","kos",4]
[]
[8,"T kos 125/80","kos",1]
[]
[9,"T kos 125/100","kos",1]
[]
[9,"QN 80","kos",4]
[]
[10,"FF DN 125/600","kos",3]
[]
[11,"FF DN 100/600","kos",1]
[]
[12,"FFR DN 100/80/200","kos",1]
[]
[13,"FFR DN 125/80/200","kos",1]
[]
[null,"FAZONI SKUPAJ:"]
[]
["III","ARMATURE"]
[null,"posamezna postavka zajema vsa dela in materijal, kot npr. dobavo, prenose, montažo, tesnilni in vijačni material"]
[1,"Ovalni klinasti zasun DN 125 s kolesom","kos",3]
[]
[2,"Ovalni klinasti zasun DN 100 s kolesom","kos",1]
[]
[3,"Nadzemni hidrant 80/700","kos",4]
[null,"ARMATURE SKUPAJ:"]
[]
[null,"VODOVOD SKUPAJ"]