{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":14,"sheets":["REKAP.I","REKAP.II","A.01","A.02","A.03","A.04","A.05","A.06","B.01","B.02","B.03","B.04","B.05","B.06"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":12,"comments":24,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"REKAP.I","index":0,"n_rows":35,"n_cols":10,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,2,3,8],[4,2,4,8],[0,0,2,11],[3,9,5,11],[5,2,5,8],[3,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[7,1,8,1],[6,9,8,11],[6,2,6,8],[7,2,7,8],[8,2,8,8],[35,0,36,11],[9,0,12,11],[34,3,34,11],[13,0,15,11],[21,0,33,11],[16,10,20,11],[16,0,20,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[null,"Objekt:","NADOMESTNA GRADNJA STANOVANJSKE HIŠE"]
[null,"Objekt:","DVIGALO ZA OBČINO AJDOVŠČINA"]
[]
[null,"Investitor:","Občina Ajdovščina"]
[]
[]
["SKUPNA REKAPITULACIJA"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"A.","GRADBENA DELA",{"$nulls":6},"EUR"]
[]
[null,"B.","OBRTNIŠKA DELA",{"$nulls":6},"EUR"]
[]
[null,null,"Skupaj:",{"$nulls":6},"EUR"]
{"$rows_empty":13}
[null,"Datum:"]

{"sheet":"REKAP.II","index":1,"n_rows":37,"n_cols":7,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,1,8,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SKRITO"]
["SKRITO","A=",0]
["SKRITO","B=",0]
["SKRITO","C=",{"$error":"#REF!"}]
["SKRITO","D=",{"$error":"#REF!"}]
["SKRITO","Skupaj",{"$error":"#REF!"}]
["SKRITO"]
[]
[null,"REKAPITULACIJA"]
[]
[]
[null,"A.","GRADBENA DELA",null,null," "]
[null,null," ",null,null," "]
[null,"A.01","Rušitvena dela",null,null,null," EUR"]
[null,"A.02","Zemeljska dela",null,null,null,"EUR"]
[null,"A.03","Betonska dela",null,null,null,"EUR"]
[null,"A.04","Tesarska dela",null,null,null,"EUR"]
[null,"A.05","Zidarska dela",null,null,null,"EUR"]
[null,"A.06","Fasaderska dela",null,null,null,"EUR"]
[null,"Skupaj",{"$nulls":4},"EUR"]
[]
[]
[null,"B.","OBRTNIŠKA DELA"]
[]
[null,"B.01","Krovsko kleparska dela",null,null,null,"EUR"]
[null,"B.02","Ključavničarska dela",null,null,null,"EUR"]
[null,"B.03","Aluminijska dela",null,null,null,"EUR"]
[null,"B.04","Tlakarska dela ",null,null,null,"EUR"]
[null,"B.05","Slikopleskarska dela",null,null,null,"EUR"]
[null,"B.06","Razna dela",null,null,null,"EUR"]
[null,"Skupaj",{"$nulls":4},"EUR"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Datum:"]

{"sheet":"A.01","index":2,"n_rows":70,"n_cols":12,"rows_kept":70,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,2,7,7],[27,2,27,7],[37,2,37,7],[45,2,45,7],[11,2,11,7],[15,2,15,7],[19,2,19,7],[23,2,23,7],[41,2,41,7],[31,2,31,7],[65,2,65,7],[61,2,61,7],[49,2,49,7],[53,2,53,7],[57,2,57,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","A.01","Rušitvena dela",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   EUR"]
[0]
[]
[]
[1,1,"Demontaža obstoječe fiksne ALU stene dim. 410/580 cm "]
[null,null,"Demontaža obstoječe fiksne ALU stene dim. 410/580 cm, skupaj z iznosom v začasno gradbiščno deponijo. "]
[{"$nulls":4},"KOM"," ",1]
[]
[1,2,"Demontaža obstoječe fiksne ALU stene dim. 540/320 cm "]
[null,null,"Demontaža obstoječe fiksne ALU stene dim. 540/320 cm, skupaj z iznosom v začasno gradbiščno deponijo. "]
[{"$nulls":4},"KOM"," ",1]
[]
[1,3,"Demontaža obstoječe zasteklitve okna iz steklakov dim.80/140 cm "]
[null,null,"Demontaža obstoječe zasteklitve okna delno iz steklakov in ALU okna skupal dim.80/140 cm z iznosom v začasno gradbiščno deponijo."]
[{"$nulls":4},"KOM"," ",1]
[]
[1,4,"Demontaža podstopniščne lesene predelne stene pri vhodu "]
[null,null,"Demontaža podstopniščne lesene predelne stene z vrati in steklenim pultom, demontaža komplet z vsemi potrebnimi deli in iznosom v začasno gradbiščno deponijo. "]
[{"$nulls":4},"M2"," ",12]
[]
[1,5,"Demontaža obstoječega stenskega svetila "]
[null,null,"Demontaža obstoječega stenskega svetila na mestu rušitve zidu s  premestitvijo na sosednjo lokacijo, komplet z vsemi potrebnimi deli - ocena. "]
[{"$nulls":4},"KOM"," ",1]
[]
[1,6,"Rezanje AB zidov deb. do 40 cm z diamantno rezalko (izvedba odprtin v AB zidni konst.)"]
[null,null,"Rezanje AB zidov deb. do 40 cm (izvedba 3 vratnih odprtin v AB zidni konstrukciji - zid deb, 40 cm), rezanje vertikalno in horizontalno za izvedbo vratnih odprtin v obstoječem obodnem AB zidu, komplet z vsemi pomožnimi deli in odstranitvijo betonskih blokov na začasno gradbiščno deponijo. Komplet z zaščito objekta. Obračun po m2 izvedenega reza v betonskem zidu."]
[{"$nulls":4},"M2"," ",8]
[]
[1,7,"Pomožni delovni odri za ozvedbo prebojev z rezanjem "]
[null,null,"Montaža in demontaža pomožnih fasadnih delovnih odrov za izvedbo vratnih prebojev z rezanjem v betonskem zidu."]
[{"$nulls":4},"M2"," ",30]
[]
[]
[]
[1,8,"Rušenje obstoječe fasadne obloge betonskega zidu "]
[null,null,"Rušenje obstoječe fasadne obloge betonskega zidu (ometana opečna obloga skupaj z izolacijo v skupni deb. 10 cm), skupaj z zarezovanjem in z odmetom ruševin v začasno deponijo.  "]
[{"$nulls":4},"M2"," ",15]
[]
[1,9,"Rušenje obstoječega kamnitega tlaka "]
[null,null,"Rušenje obstoječega finalnega kamnitega tlaka deb. 3 cm skupaj s cementnim estrihom, z iznosom ruševin v začasno deponijo. "]
[{"$nulls":4},"M2"," ",12]
[]
[1,10,"Rušenje obstoječega betona AB talne plošče "]
[null,null,"Rušenje obstoječega betona AB talne plošče deb. 20 cm, z iznosom ruševin v začasno deponijo. "]
[{"$nulls":4},"M3"," ",10]
[]
[1,11,"Zunaj - rušenje obstoječega zidu iz kock tonalita "]
[null,null,"Rušenje obstoječega zidu, zidanega iz kock tonalita, z odmetom ruševin v začasno deponijo. "]
[{"$nulls":4},"M3"," ",5]
[]
[1,12,"Zunaj - rušenje obstoječega tlaka iz pranih plošč "]
[null,null,"Rušenje obstoječega tlaka iz pranih plošč, komplet s podložnim betonom, z odmetom ruševin v začasno deponijo. "]
[{"$nulls":4},"M2"," ",4]
[]
[1,13,"Rušenje AB temeljev obstoječega objekta"]
[null,null,"Strojno, delno ročno rušenje AB temeljev obstoječega objekta, (odstranitev betona in armature), komplet z odmetom ruševin v začasno gradbiščno deponijo."]
[{"$nulls":4},"M3"," ",3]
[]
[1,14,"Nakladanje in odvoz ruševin v stalno deponijo"]
[null,null,"Nakladanje in odvoz ruševin v stalno deponijo na razdalji do 5 km. (upoštevati strošek plačila takse!)."]
[{"$nulls":4},"M3"," ",20]
[]
[1,15,"Nepredvidena dela pri rušitvenih delih"]
[null,null,"Nepredvidena dela, ki se pojavijo pri rušitvenih delih - ocena 10% vrednosti od rušitvenih del."]
[{"$nulls":4},"KOM"," ",1]
[]
[]
["SKRITO",null,"Rušitvena dela - skupaj EUR:"]

{"sheet":"A.02","index":3,"n_rows":27,"n_cols":12,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[22,2,22,7],[6,2,6,7],[18,2,18,7],[10,2,10,7],[14,2,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","A.02","Zemeljska dela",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   EUR"]
[0]
[]
[1,1,"Izkop za temelj dvigala"]
[null,null,"Strojni, delno ročni izkop ob objektu za izvedbo temeljne plošče AB konstrukcije dvigala z nakladanjem izkopnega materiala na transportno sredstvo in odvozom. "]
[{"$nulls":4},"M3"," ",20]
[]
[1,2,"Izravnava in utrditev platoja dna temelja"]
[null,null,"Planiranje, izravnava in potrebna utrditev do predpisane zbitosti dna temelja AB konstrukcije dvigala."]
[{"$nulls":4},"M2"," ",12]
[]
[1,3,"Zasip z materialom od izkopa"]
[null,null,"Delni zasip betonskih sten objekta z materialom od izkopa, v plasteh s planiranjem in nabijanjem."]
[{"$nulls":4},"M3"," ",6]
[]
[1,4,"Tamponsko nasutje ( pod temelji in delno za zidovi) AB konstrukcije dvigala"]
[null,null,"Dobava in vgradnja tamponskega nasutja ( pod temelji in delno za zidovi) AB konstrukcije dvigala."]
[{"$nulls":4},"M3"," ",5]
[]
[1,5,"Drenažno nasutje (za zidovi) AB konstrukcije dvigala"]
[null,null,"Dobava in vgradnja okroglega drenažnega nasutja (za zidovi) AB konstrukcije dvigala."]
[{"$nulls":4},"M3"," ",4]
[]
[]
["SKRITO",null,"Zemeljska dela - skupaj EUR:"]

{"sheet":"A.03","index":4,"n_rows":36,"n_cols":12,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[31,2,31,8],[26,2,26,7],[6,2,6,8],[10,2,10,8],[14,2,14,8],[18,2,18,8],[22,2,22,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","A.03","Betonska dela",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   EUR"]
[]
[]
[1,1,"Podložni beton pod AB talno temeljno ploščo - beton MB 20"]
[null,null,"Dobava in vgrajevanje betona, MB-20 v podložni beton pod  AB talno temeljno ploščo dvigala v deb. 10 cm z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu. "]
[{"$nulls":4},"M3",null,0.6]
[]
[1,2,"AB talna temeljna plošča AB konstrukcije dvigala - beton MB 30  "]
[null,null,"Dobava in vgrajevanje betona preseka do 0.30 m3/m2, MB-30, plastičen, v AB talno temeljno ploščo konstrukcije dvigala, z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu. "]
[{"$nulls":4},"M3",null,1.5]
[]
[1,3,"AB konstrukcija dvigala (obodni AB zidovi) - beton MB 30  "]
[null,null,"Dobava in vgrajevanje betona preseka do 0.20 m3/m2, MB-30, plastičen, v AB obodne zidove konstrukcije dvigala, z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu. "]
[{"$nulls":4},"M3",null,17.5]
[]
[1,4,"AB konstrukcija dvigala (strešna AB plošča) - beton MB 30 "]
[null,null,"Dobava in vgrajevanje betona preseka do 0.20 m3/m2, MB-30, plastičen, v AB strešno ploščo konstrukcije dvigala, z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu. "]
[{"$nulls":4},"M3",null,1]
[]
[1,5,"Podložni beton novega tlaka - beton MB 20"]
[null,null,"Dobava in vgrajevanje betona, MB-20 v podložni beton novega kamnitega tlaka v deb. 10 cm z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu. "]
[{"$nulls":4},"M3",null,1]
[]
[1,6,"Armatura "]
[null,null,"Dobava in vgraditev armature RA 400/500 in GA 240/360, kompletno z ravnanjem, krivljenjem, polaganjem in vezanjem ter z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu."]
[null,null,"  do fi 12",null,"KG",null,500]
[null,null,"nad fi 12",null,"KG",null,500]
[]
[1,7,"Mrežasta armatura"]
[null,null,"Dobava in vgrajevanje mrežne armature MA 500/560 z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu - AB talna plošča skladišča."]
[{"$nulls":4},"KG",null,1500]
[]
[]
["SKRITO",null,"Betonska dela - skupaj EUR:"]

{"sheet":"A.04","index":5,"n_rows":31,"n_cols":12,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[26,2,26,7],[6,2,6,7],[10,2,10,7],[22,2,22,7],[14,2,14,7],[18,2,18,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null," ","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","A.04","Tesarska dela",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   EUR"]
[0]
[]
[1,1,"Opaž AB temeljne plošče "]
[null,null,"Opaž čela AB temeljne plošče konstrukcije dvigala (višine do 30 cm), komplet z vsemi potrebnimi deli. "]
[{"$nulls":4},"M1",null,5]
[]
[1,2,"Opaž AB sten digala"]
[null,null,"Opaž AB sten dvigala - izvedba AB sten pokončne kvadratne betonske cevi dvigala ob obstoječem objektu, komplet z vsemi potrebnimi odprtinami (stene deb. 20 cm) in povezavami z obstoječim objektom, z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu. Obraču po m2 izdelanega opaža. Opaž za vidni beton."]
[{"$nulls":4},"M2",null,150]
[]
[1,3,"Opaž AB strešne plošče "]
[null,null,"Opaž AB ravne strešne plošče škatlaste konstrukcije dvigala, s podpiranjem, komplet z vsemi potrebnimi deli. "]
[{"$nulls":4},"M2",null,3]
[]
[1,4,"Opaž AB atike ravne strešne plošče dvigala  "]
[null,null,"Opaž AB sten atike ravne strešne plošče dvigala, v pasu dim. 20/15 cm (obojestranski opaž), komplet z vsemi potrebnimi deli in prenosi na objektu.  "]
[{"$nulls":4},"M1",null,8]
[]
[1,5,"Delovni odri"]
[null,null,"Naprava lahkih premičnih delovnih odrov višine  do 3.50 m, z upoštevanjem amortizacije. Pomoč pri delu z notranje strani objekta."]
[{"$nulls":4},"M2",null,30]
[]
[1,6,"Fasadni odri"]
[null,null,"Montaža, najemnina in demontaža fasadnega cevnega odra višine do 10,00 m, komplet z vsemi dostopi in ograjo."]
[{"$nulls":4},"M2",null,50]
[]
[]
["SKRITO",null,"Tesarska dela - skupaj EUR:"]

{"sheet":"A.05","index":6,"n_rows":58,"n_cols":12,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,2,7,7],[15,2,15,7],[19,2,19,7],[11,2,11,7],[52,2,52,7],[40,2,40,7],[31,2,31,7],[23,2,23,7],[44,2,44,7],[36,2,36,7],[27,2,27,7],[48,2,48,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","A.05","Zidarska dela",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   EUR"]
[0]
[]
[]
[1,1,"Začasna ločitev gradbišča od objekta - zašč. in zav. odprtine vhoda, stopnišča in avle "]
[null,null,"Začasna zaščita in zavarovanje odprtine stopnišča in avle v pritličju in nadstropju po demontaži steklene zasteklitve - izvedba ločilne stene v obstoječem objektu (za nemoteno uporabo le tega - vhoda,stopnišča in obeh in avle v 1. in 2. nadstropju) od gradbišča novega dvigala. Obračun po m2 začasne lesene pregradne zaščitne stene s PVC folijo."]
[{"$nulls":4},"M2"," ",55]
[]
[1,2,"Horizontalna hidroizolacija "]
[null,null,"Izdelava horizontalne talne hidroizolacije v sestavi : 1x hladni premaz z ibitolom in 1x varilni trakovi  izotekt T4 (1x varjen po celi površini) z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu."]
[{"$nulls":4},"M2  ",null,15]
[]
[1,3,"Vertikalna hidroizolacija z zaščito"]
[null,null,"Izdelava vertikalne hidroizolacije vkopanega dela objekta v sestavi : 1x hladni premaz z ibitolom in 1x varilni trakovi  izotekt T4 (1x varjen po celi površini), s polaganjem zaščitne folije pred zasipom; z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu."]
[{"$nulls":4},"M2  ",null,9]
[]
[1,4,"Cementni estrih"]
[null,null,"Dobava in vgradnja armiranega cementnega estriha novega kamnitega tlaka z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu."]
[{"$nulls":4},"M2  ",null,12]
[]
[1,5,"Premaz s hidrotesom"]
[null,null,"Dobava in izvedba premaza notranjih ab sten konstrukcije dvigala s hidrotesom."]
[{"$nulls":4},"M2  ",null,80]
[]
[1,6,"Sidranje nove AB konstrukcije v obstoječo"]
[null,null,"Sidranje nove AB konstrukcije v obstoječo - štemanje in vrtanje z zabijanjem sidrnih RA profilov v pasu spoja novih AB sten z obstoječim objektom - obračun po m1 stika."]
[{"$nulls":4},"M1",null,20]
[]
[1,7,"Zazidava okenskih in vratnih odprtin z opečnim modularjem "]
[null,null,"Zazidava odprtin v zidu z notranje strani z opečnim modularjem v apneno cementni malti, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu. "]
[{"$nulls":4},"M3",null,2]
[]
[]
[1,8,"Vzidava slepih kovinskih profilov ALU sten"]
[null,null,"Vzidava kovinskih profilov za suho montažo ALU sten - slepi podboji."]
[{"$nulls":4},"M1",null,30]
[]
[1,9,"Omet zazidave in obdelava špalet "]
[null,null,"Dobava in izvedba ometa zazidave in obdelave špalet in flikanje z grobim in finim ometom - ocena. "]
[{"$nulls":4},"M2",null,20]
[]
[1,10,"Pločnik ob dozidani konstrukciji dvigala "]
[null,null,"Dobava in izdelava pločnika ob novi AB konstrukciji dvigala: iz pranih plošč dim. 40/40/4 cm, položene na cementni estri s fugiranjem; s predhodno pripravo podlage z utrjenim gramoznim nasutjem in podložnim betonom. Izvedba vse komplet z prilagoditvijo obstoječemu tlaku iz pranih plošč. "]
[{"$nulls":4},"M2",null,10]
[]
[1,11,"Talna odvodna rešetka ob dozidani konstrukciji dvigala "]
[null,null,"Dobava in izdelava talne odvodne rešetke ob novi AB konstrukciji dvigala: iz linijske AB prefabricirane kanalete in rešetke iz pocinkane pločevine širine 15 cm. - za odvod prosto padajoče strešne vode v ponikovalnico iz drenažnega nasutja. Izvedba vse komplet. bstoječemu tlaku iz pranih plošč. "]
[{"$nulls":4},"M1",null,2]
[]
[1,12,"Zidarska pomoč pri obrtno instalacijskih delih"]
[null,null,"Zidarska pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih (elektrifikacija), obračun po dejanskih stroških, predvidi se 20% od vrednosti zidarskih del."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,1]
[]
[]
[]
["SKRITO",null,"Zidarska dela - skupaj EUR:"]

{"sheet":"A.06","index":7,"n_rows":25,"n_cols":12,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,2,7,7],[11,2,11,7],[15,2,15,7],[19,2,19,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","A.06","Fasaderska dela",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   EUR"]
[0]
[]
[]
[1,1,"Grobo brušenje vidnih betonskih sten AB škatlaste konstrukcije dvigala"]
[null,null,"Grobo brušenje vidnih betonskih sten AB škatlaste konstrukcije dvigala s potrebno delno izravnavo s fino cementno malto."]
[{"$nulls":4},"M2",null,42]
[]
[1,2,"Fina izravnava betonskih sten s kitanjem in brušenjem "]
[null,null,"Fina izravnava betonskih sten s kitanjem s fasadnim kitom za zunanje površine in brušenjem do potrebne gladkosti. "]
[{"$nulls":4},"M2",null,42]
[]
[1,3,"Pleskanje betonske fasade z acrycolor barvo v svetlem tonu"]
[null,null,"Pleskanje betonske fasade z acrycolor barvo v svetlem tonu 2x, s predhodnim premazom z acrycolor emulzijo."]
[{"$nulls":4},"M2",null,42]
[]
[1,4,"Obdelava stika obstoječe fasade z novo"]
[null,null,"Fina obdelava stika obstoječe fasade (grobi zaključni nanos) z novo gladko betonsko pleskano fasado - obračun po m1 stika novega objekta z obstoječim."]
[{"$nulls":4},"M1",null,20]
[]
[]
[]
["SKRITO",null,"Fasaderska dela - skupaj EUR:"]

{"sheet":"B.01","index":8,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,2,10,7],[14,2,14,7],[6,2,6,7],[18,2,18,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","B.01","Krovsko kleparska dela",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   EUR"]
[]
[0]
[1,1,"Strešna folija SIKAPLAN 15G"]
[null,null,"Dobava in pokritje ravne betonske strehe s strešno folijo SIKAPLAN 15 G, komplet s sidranjem in z vsemi zaključnimi elementi."]
[{"$nulls":4},"M2",null,5]
[]
[1,2,"Obroba zaključka AB zidu atike ravne strehe"]
[null,null,"Dobava in montaža obrobe zaključka AB zidu atike ravne strehe, obroba iz barvane pločevine r.š. 40 cm, komplet s pritrditvijo in zaključnimi elementi."]
[{"$nulls":4},"M1",null,9]
[]
[1,3,"Zidna obroba"]
[null,null,"Dobava in montaža zidne obrobe zaključka AB zidu ob objektu, obroba iz barvane pločevine r.š. 20 cm, komplet s pritrditvijo in zaključnimi elementi."]
[{"$nulls":4},"M1",null,5]
[]
[1,4,"Iztok ravne strehe"]
[null,null,"Dobava in izvedba iztoka ravne strehe iz barvane pločevine - za prosto padajoči iztok meteorne vode."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,1]
[]
[]
[]
["SKRITO",null,"Krov. klepar. dela - skupaj EUR:"]

{"sheet":"B.02","index":9,"n_rows":16,"n_cols":12,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,2,6,7],[10,2,10,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","B.02","Ključavničarska dela",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   EUR"]
[]
[]
[1,1,"Kovinska ograja klančine k dvigalu - ograja identična obstoječi stopniščni"]
[null,null,"Kovinska ograja klančine k dvigalu - ograjo je izdelati identično obstoječi stopniščni ograji, ki je izdelana  iz kromiranih in barvanih kovinskih elementov z vmesnimi pokončnimi stebriči sidrani v kamniti stopniščni tlak."]
[{"$nulls":4},"M1",null,5]
[]
[1,2,"Predelava obstoječe stopniščne ograje pri vhodu v dvigalo "]
[null,null,"Obstoječa ograja stopniščnih podestov pri vhodih v dvigalo - predelava obstoječe ograje s skrajšanjem in prilagoditvijo novim vhodom v dvigalo - ocena. "]
[{"$nulls":4},"KOM"," ",2]
[]
[]
[]
["SKRITO",null,"Ključavničarska dela - skupaj EUR:"]

{"sheet":"B.03","index":10,"n_rows":22,"n_cols":12,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,2,11,7],[16,2,16,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","B.03","Aluminijska dela",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   EUR"]
[]
[]
[0,null,"Vsi ALU profili bodo lakirani v RAL laku barve obstoječega ALU stavbnega pohištva,  "]
[null,null,"s prekinjenim termočlenom, evrostandard okovjem in zasteklitvijo s termopanom k=1,1 W/m2K. "]
[null,null,"V ceni upoštevati slepi kovinski okvir za suho montažo, tesnjenje stikov in robne letvice."]
[]
[]
[1,1,"ALU fiksna stena (220/580 cm) "]
[null,null,"Dobava in montaža ALU fiksne zastekljene stene,  iz  ALU profilov in zasteklitvijo s termopan steklom, z ojačitvijo in z vmesnimi vertikalnimi in horizontalnimi prečkami (raster cca 120/100 cm), komplet s termočlenom v rastru in z zaključno letvico. Doplačilo za izvedbo enega okenskega krila za odpiranje na ventus. Stena dim. 220/580 cm."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,1]
[]
[]
[1,2,"ALU fiksna stena (340/300 cm) "]
[null,null,"Dobava in montaža ALU fiksne zastekljene stene,  iz  ALU profilov in zasteklitvijo s termopan steklom, z ojačitvijo in z vmesnimi vertikalnimi in horizontalnimi prečkami (raster cca 120/100 cm), komplet s termočlenom v rastru in z zaključno letvico. Doplačilo za izvedbo enega okenskega krila za odpiranje na ventus. Stena dim. 340/300 cm."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,1]
[]
[]
[]
["SKRITO",null,"Aluminijska dela - skupaj EUR:"]

{"sheet":"B.04","index":11,"n_rows":17,"n_cols":12,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,2,6,7],[11,2,11,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","B.04","Tlakarska dela ",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek  EUR"]
[]
[0]
[1,1,"Kamniti tlak "]
[null,null,"Dobava in izvedba kamnitega tlaka (tlak identičen obstoječemu stopniščnemu), tip lipica,  iz kamnitih plošč deb. 3cm, brušen in poliran, polaganje na lepilo na že izveden cementni estrih, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Obračun po m2 izvedenega tlaka (nov tlak klančine v pritličju in flikanje tlaka v vhodnih podestih v 1. in 2. nadstropju. "]
[{"$nulls":4},"M2",null,14]
[]
[]
[1,2,"Zidna obroba kamnitega tlaka"]
[null,null,"Dobava in izvedba, zidne obrobe kamnitega tlaka iz kamnitih plošč deb. 1 cm in višine 10 cm (obroba identična obstoječi), polaganje na lepilo, na stik brez fug."]
[{"$nulls":4},"M1",null,10]
[]
[]
[]
["SKRITO",null,"Tlakarska dela-skupaj EUR:"]

{"sheet":"B.05","index":12,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,2,6,7],[18,2,18,7],[10,2,10,7],[14,2,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","B.05","Slikopleskarska dela",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   EUR"]
[]
[]
[1,1,"Izravnava betonskih površin"]
[null,null,"Izravnava vseh notranjih betonskih površin (vidni  betoni) s predhodnim čiščenjem, brušenjem  in kitanjem z izravnalno maso."]
[{"$nulls":4},"M2",null,10]
[]
[1,2,"Izravnava ometanih sten"]
[null,null,"Izravnava vseh novo ometanih zidnih površin in špalet z izravnalno maso (polifiksom) - glajenje s potrebnim brušenjem do gladke površine."]
[{"$nulls":4},"M2",null,20]
[]
[1,3,"Slikanje izravnanih sten in špalet"]
[null,null,"Slikanje izravnanih sten in špalet notranjih zidov s poldisperzijsko barvo - z jupolom 2x."]
[{"$nulls":4},"M2",null,25]
[]
[1,4,"Slikanje obstoječih notranjih sten - stopnišče, avla"]
[null,null,"Slikanje obstoječih sten stopniščnega prostora in avle z jupolom 2x - ocena."]
[{"$nulls":4},"M2",null,150]
[]
[]
[]
["SKRITO",null,"Slikopleskarska dela - skupaj EUR:"]

{"sheet":"B.06","index":13,"n_rows":28,"n_cols":12,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,2,6,7],[14,2,14,7],[22,2,22,7],[18,2,18,7],[10,2,10,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","B.06","Razna dela",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek  EUR"]
[]
[0]
[1,1,"Dvigalo - električno, nosilnosti 8 oseb ali 630 kg, višina dviga 6,0 m, s 3 dostopi, …"]
[null,null,"Dobava in montaža električnega osebnega dvigala (npr. tip Kone monoSpace R5 - series, FPW08/10-19), električno brez strojnice, 3 fazni tok, notranje mere: (širina 1,10m, globina 1,40 m, višina 2,20m), izdelano v skladu s standardom SIST EN81-1.  V ponudbi podati točen opis ponujenega dvigala."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,1]
[]
[1,2,"Ureditev gradbišča - zavarovanje"]
[null,null,"Ureditev gradbišča po ZGO -1 in zavarovanje z gradbiščno ograjo - ocena."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,1]
[]
[1,3,"Varnostni načrt, koordinator iz varstva pri delu"]
[null,null,"Izdelava varnostnega načrta po ZGO-1 in določitev koordinatorja iz varstva pri delu za čas gradnje - stroški."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,1]
[]
[1,4,"Izdelava projekta izvedenih del - PID"]
[null,null,"Izdelava PID projekta - projekta izvedenih del, gradbeno obrtnih del in zunanje ureditve."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,1]
[]
[1,5,"Nepredvidena dela"]
[null,null,"Nepredvidena dela - obračun po dejansko izvedenih delih in potrditvi nadzornega organa - oceni se 5% od vrednosti vseh gradbeno obrtnih del na objektu."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,1]
[]
[]
[]
["SKRITO",null,"Razna dela - skupaj EUR:"]