{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":15,"sheets":["cesta","kanalizacija","vodovod","odvodnja","Sheet6","Sheet7","Sheet8","Sheet9","Sheet10","Sheet11","Sheet12","Sheet13","Sheet14","Sheet15","Sheet16"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"cesta","index":0,"n_rows":119,"n_cols":7,"rows_kept":119,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["   POPIS   DEL,      PREDIZMERE ",{"$nulls":4},"in  PREDRAČUN"]
[]
["NAROČNIK:",null,"OBČINA AJDOVŠČINA"]
[]
["OBJEKT:",null,"ZN GRIVČE II - komunalna oprema"]
[null,null,"II. FAZA"]
[]
[]
[null,null,"Februar 2006"]
[]
[]
[]
["SKUPNA REKAPITULACIJA"]
[]
[]
["A. UTRJENE POVRŠINE"]
[]
["B. KANALIZACIJA IN ODVODNJAVANJE"]
[]
["C. VODOVOD"]
[]
["D. ODVODNJA"]
[]
["E. ELEKTRO DELA"]
[]
["F. NEPREDVIDENA DELA - 10%"]
[]
["\"=============================================================================================="]
["SKUPAJ "]
["DDV - 20%"]
[]
["VSE SKUPAJ"]
[]
["A. UTRJENE POVRŠINE"]
[]
[]
[]
["I. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del","Količina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,"11 111","Zakoličba osi ceste z zavarovanjem",220,"km"]
[null,null," "]
[2,null,"Naprava gradbenih profilov  z zavarovanjem     ",11,"kd"]
[]
[3," ","Zakoličba obstoječih komunalnih naprav",1,"ocena"]
[]
[4," ","Zasek asfalta",40,"m1"]
[]
[5,null,"Rezkanje asfalta",80,"m2"]
[]
[6,null,"Posek in odstranitev dreves in grmičevja",1000,"m2"]
[]
[]
[7,null,"Rušenje obstoječih betonskih zidcev in žične ograje",10,"m"]
[]
[8,null,"Ostali spremljajoči nadzor (geomehanski, arheološki...)",1,"ocena"]
[]
[]
["SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA"]
[]
[]
["II. ZEMELJSKA DELA"]
[]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del","Količina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,"21 111","Površinski izkop plodne zemljine             ",264,"m3"]
[]
[2,"21 212","Široki izkop lahke zemljine (III.ktg)",1232,"m3"]
[]
[3,"21 213","Široki izkop težke zemljine (IV.ktg)",616,"m3"]
[]
[4,"21 212","Dodaten široki izkop težke zemljine v primeru slabše nosilnosti spodnjega ustroja",100,"m3"]
[]
[5,"24 112","Vgrajevanje nasipov iz ustreznega kamnitega materiala (z dobavo)",924,"m3"]
[]
[6,null,"Vgrajevanje nasipov iz kamnitega materijala za izboljšanje nosilnosti",150,"m3"]
[]
[7," ","Odvoz odvečnega materijala od izkopa v deponijo na razdaljo do 5 km ",1948,"m3"]
[]
[8,"22 111","Planum naravnih temeljnih tal ",1540,"m2"]
[]
[9,"25 121","Humusiranje brežin in ostalih zelenic v deb. 20 cm z valjanjem in zatravitvijo",400,"m2"]
[]
["SKUPAJ ZEMELJSKA DELA"]
[]
[]
["III. VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del",null,"Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Izdelava TD32 v debelini 20cm",308,"m3"]
[]
[2,null,"Dobava in vgradnja BB11 v debelini 6cm",1320,"m2"]
[]
[3,null,"Dobava predfabriciranih dvignjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm",200,"m1"]
[]
[4,null,"Dobava predfabriciranih poglobljenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 10/20 cm",100,"m1"]
[]
[5,null,"Izvedba poglobitve robnika na mestih uvozov do objektov",18,"m1"]
[]
[6,null,"Prebrizg asfalta z bitumensko emulzijo",50,"m2"]
[null,null," "]
[7,null,"Izdelava bankine iz gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materijala, š= 0.75 m",200,"m2"]
[]
["SKUPAJ VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA"]
[]
[]
["REKAPITULACIJA"]
[]
[]
["l. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA"]
[]
["ll. ZEMELJSKA DELA"]
[]
["lll. VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA"]
[]
["SKUPAJ UTRJENE POVRŠINE "]

{"sheet":"kanalizacija","index":1,"n_rows":99,"n_cols":7,"rows_kept":99,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["B. KANALIZACIJA IN ODVODNJAVANJE"]
[]
["I. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA"]
[]
["Zap.št.",null,"Opis del",null,"Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1," ","Zakoličba meteornih kanalov in jarkov z niveliranjem",2548,"m1"]
[]
[2,"11 121","Naprava gradbenih profilov  z zavarovanjem     ",150,"kd"]
[]
[3," ","Zakoličba obstoječih komunalnih naprav - kanalizacija,plinovod,elektroomrežje,namakalni vodi, vodovodi",1,"ocena"]
[]
[4," ","Zasek asfalta",35,"m1"]
[]
[5,"12 221","Rušenje vozišča",40,"m2"]
[]
[]
["SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA"]
[]
[]
["II. ZEMELJSKA DELA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del",null,"Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,"21 111","Površinski izkop plodne zemljine             ",18,"m3"]
[]
[2,"21 312","Izkop za jarke,kanale, revizijske jaške, požiralnike  v zemljini IV.ktg",3602,"m3"]
[]
[3,null,"Zavarovanje brežin izkopa, povprečna globina 2.2 m",2085,"m1"]
[]
[4," ","Odvoz odvečnega humusnega materijala in materijala od izkopa v deponijo na razdaljo do 15 km ",2318,"m3"]
[]
[5,null,"Dobava in vgrajevanje peščenega materiala za posteljico debeline 15cm in zasip nad temenom cevi 30 cm z ročnim nabijanjem",1670,"m3"]
[]
[6,null,"Zasip jarka z materialom od izkopa s komprimiranjem v plasteh po 30 cm",1300,"m3"]
[]
[7,null,"Planiranje dna kanala,jarka",1450,"m2"]
[]
["SKUPAJ ZEMELJSKA DELA"]
[]
[]
["III. GRADBENA DELA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del","Količina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,"43 122","Izdelava kanalizacije polnoobetoniranih PVC cevi, vgrajenih na betonsko poateljico poraba betona 0.17m3/m, presek cevi 20 cm",50,"m1"]
[]
[2,"43 123","Izdelava kanalizacije polnoobetoniranih PVC cevi, vgrajenih na betonsko poateljico poraba betona 0.20m3/m, presek cevi 25 cm",250,"m1"]
[]
[]
[3,"43 124","Izdelava kanalizacije polnoobetoniranih PVC cevi, vgrajenih na betonsko poateljico poraba betona 0.22m3/m, presek cevi 30 cm",250,"m1"]
[]
[4,"43 124","Izdelava plitve drenaže iz drenažne cevi preseka 10 cm, komplet s filterskim zasipom",400,"m1"]
[]
[5,"44 143","Izdelava jaška iz poliestra z obojestranskima priključkoma za cevi premera 25 cm, krožnega prereza 60 cm",5,"kd"]
[]
[6,"44 143","Izdelava jaška iz poliestra z obojestranskima priključkoma za cevi premera 25 cm, krožnega prereza 80 cm",5,"kd"]
[]
[7,"44 143","Izdelava jaška iz poliestra z obojestranskima priključkoma za cevi premera 25 cm, krožnega prereza 100 cm",10,"kd"]
[]
[]
[8,"44 143","Izdelava jaška iz betonskih cevi DN 80 cm",5]
[]
[9,"44 143","Izdelava kaskadnega jaška iz cementnega betona, krožnega prereza 100 cm",10,"kd"]
[]
[10,"44 122","Izdelava peskolova iz cementnega betona, krožnega prereza 50 cm, globine 1.5 m, z izvedbo LTŽ rešetke",10,"kd"]
[]
[11,"44 122","Izdelava peskolova iz cementnega betona, krožnega prereza 40 cm, globine 1.5 m z nastavkom za lovljenje olja iz plastificirane pločevine",1,"kd"]
[]
[]
[12,"44 611","Izdelava pokrova iz litega železa nosilnosti 50 kN, preseka 500mm",5,"kd"]
[]
[13,"44 632","Izdelava pokrova iz litega železa nosilnosti 50 kN, preseka 600 mm",10,"kd"]
[]
[14,"44 632","Izdelava pokrova iz litega železa nosilnosti 150 kN, preseka 600 mm",20,"kd"]
[]
[15,"44 632","Izdelava dežne rešetke  nosilnosti 50 kN, preseka 400x400 mm",3,"kd"]
[]
[16,"44 632","Izdelava betonske kinete iz MB30 s peskolovom in rešetko na dolžini 2.5 m",3,"kd"]
[]
[17,"41 192","Utrditev jarka s kanaletami iz cem. betona , na podložni plasti iz MB 20",50,"m"]
[]
[18,"41 192","Izvedba hišnih priključkov iz cevi iz PVC preseka 20 cm, dolžine do parcelne meje + 1.0  m, komplet z izkopom,zasipom, priključitvijo na kanal ter zaporo s plohom na parceli",8,"kd"]
[]
["SKUPAJ GRADBENA DELA"]
[]
[]
["R E K A P I T U L A C I J A"]
[]
[]
[]
["l. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA"]
[]
["ll. ZEMELJSKA DELA"]
[]
["lll. GRADBENA DELA"]
[]
[]
["SKUPAJ  KANALIZACIJA IN ODVODNJAVANJE"]

{"sheet":"vodovod","index":2,"n_rows":59,"n_cols":7,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[" C. VODOVOD "]
[]
["I. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del","Količina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Zakoličba trase vodovoda z niveliranjem",933,"m1"]
[]
[2,null,"Naprava gradbenih profilov  z zavarovanjem     ",40,"kd"]
[]
[3,null,"Zakoličba obstoječih komunalnih naprav in označitev",1,"ocena"]
[]
[]
["SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA"]
[]
[]
["II. ZEMELJSKA DELA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del","Količina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Izkop jarka za vodovod v zemljini III-IV.ktg., povprečne globine 1.2m z odvozom v začasno deponijo ",200,"m3"]
[]
[2,null,"Planiranje dna jarka s točnostjo +,- 3 cm",150,"m2"]
[]
[3,null,"Dobava in vgrajevanje peščenega materiala za posteljico debeline 15cm in zasip nad temenom cevi do 15 cm z ročnim nabijanjem",40,"m3"]
[]
[4,null,"Zasip jarka z materialom od izkopa s komprimiranjem v plasteh po 30 cm",160,"m3"]
[]
[5,null,"Odvoz odvečnega materiala od  izkopa na razdaljo do 15 km",40,"m3"]
[]
["SKUPAJ ZEMELJSKA DELA"]
[]
[]
[" IV. OSTALA GRADBENA DELA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del",null,"Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Izdelava vodovodnega jaška notranjih dimenzij 1.2x1.2x1.80 m iz armiranega betona MB30, skupaj z armaturo, opažem, pokrovom in vstopno lestvijo",1,"kd"]
[]
[2,null,"Izdelava vodovodnega jaška notranjih dimenzij 1.2x1.5m, globine cca 1.8 m iz armiranega betona MB30, skupaj z armaturo, opažem, pokrovom in vstopno lestvijo",1,"kd"]
[null,null," "]
[3,null,"Izdelava vodovodnega jaška notranjih dimenzij 1.5x1.8m, globine cca 1.8 m iz armiranega betona MB30, skupaj z armaturo, opažem, pokrovom in vstopno lestvijo",1,"kd"]
[null,null," "]
["SKUPAJ OSTALA GRADBENA DELA"]
[]
[]
["REKAPITULACIJA"]
[]
[]
["l. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA"]
[]
["ll. ZEMELJSKA DELA"]
[]
[]
["IV. OSTALA GRADBENA DELA"]
[]
[]
["SKUPAJ VODOVOD"]

{"sheet":"odvodnja","index":3,"n_rows":78,"n_cols":7,"rows_kept":78,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["D. ODVODNJA"]
[]
["I. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA"]
[]
["Zap.št.",null,"Opis del",null,"Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1," ","Zakoličba ştruge potoka in odvodnika 1 z niveliranjem",100,"m1"]
[]
[2,"11 121","Naprava gradbenih profilov  z zavarovanjem     ",10,"kd"]
[]
[3," ","Zakoličba obstoječih komunalnih naprav(kanalizacija,plinovod,elektroomrežje,namakalni vodi, vodovodi)",1,"ocena"]
[]
[4," ","Zasek asfalta",12,"m1"]
[]
[5,"12 221","Rušenje vozišča",24,"m2"]
[]
[]
["SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA"]
[]
[]
["II. ZEMELJSKA DELA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del",null,"Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,"21 111","Površinski izkop plodne zemljine             ",20,"m3"]
[]
[2,"21 312","Izkop za jarek in strugo v lahki zemljini",250,"m3"]
[]
[]
[3,null,"Planiranje dna kanala,jarka",100,"m2"]
[]
[4,null,"Zasip jarka z materialom od izkopa s komprimiranjem v plasteh po 30 cm",70,"m3"]
[]
[5,"24 112","Zasip kanala  s tamponskim materialom z komprimiranjem",180,"m3"]
[]
[6," ","Humusiranje z izkopanim humusnim materijalom",100,"m2"]
[]
[7," ","Odvoz odvečnega materijala od izkopa v deponijo na razdaljo do 15 km ",485,"m3"]
[]
["SKUPAJ ZEMELJSKA DELA"]
[]
[]
["II. GRADBENA DELA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del","Količina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[null,null,null,590]
[]
[1,null,"Dobava in polaganje betonske cevi preseka 60 cm komplet z betonsko posteljico MB 20 deb. 15 cm in obbetoniranjem",85,"m1"]
[]
[]
[2,null,"Naprava vtočnega jaška zunanjih dimenzij 1.2 x 1.0 x 1.0 m komplet z zidarskimi, tesarskimi in betonskimi deli in armaturo po priloženem detajlu                                                                                  ",1,"kd"]
[]
[3,null,"Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza 80 cm komplet z betonskimi in zidarskimi deli",6,"kd"]
[]
[]
[]
[]
[4,null,"Izdelava pokrova iz litega železa nosilnosti  nosilnosti 150 kN, preseka 600 mm",6,"kd"]
[]
[5,null,"Naprava iztočne glave preseka 60 cm iz MB 20, komplet z betonskimi in tesarskimi deli",1,"kd"]
[]
[]
["SKUPAJ GRADBENA DELA"]
[]
[]
["R E K A P I T U L A C I J A"]
[]
[]
[]
["l. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA"]
[]
["ll. ZEMELJSKA DELA"]
[]
["lll. GRADBENA DELA"]
[]
[]
["SKUPAJ ODVODNJA"]

{"sheet":"Sheet6","index":4,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet7","index":5,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet8","index":6,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet9","index":7,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet10","index":8,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet11","index":9,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet12","index":10,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet13","index":11,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet14","index":12,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet15","index":13,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet16","index":14,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}