{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["naslovnica","rekapitulacija","popis"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"naslovnica","index":0,"n_rows":27,"n_cols":3,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"PROJEKTANTSKI POPIS MATERIALA ZA"]
[]
[]
[null,null,"1. VODOVOD"]
[]
[]
[]
[null,"Investitor:","Občina Ajdovščina"]
[null,null,"Cesta 5.maja 6/a, 5270 Ajdovščina"]
[]
[]
[null,"Objekt:","OTROŠKI VRTEC SELO"]
[]
[]
[null,"Odgovorni projektant :","Petar ANTUNOVIĆ, udis IZS S-0333"]
[]
[]
[null,"Odgovorni vodja projektov:","BREDA GUZELJ-ROJC, udia ZAPS A-0379"]
[]
[]
[null,"Kraj in datum:","Ajdovščina, marec 2010"]
[]
[]
[null,"OPOMBE:"]
[null,"*","vsi dobavljeni materiali in naprave morajo biti opremljeni z a-testi oziroma ustreznimi certifikati; za pozicije v popisu materiala se šteje dobava in montaža."]
[null,"*","Vse dimenzije in višine sanitarne keramike in opreme je potrebno pred nabavo posredovati arhitektu oz. predstavniku investitorja, z vsemi tehničnimi podatki!"]

{"sheet":"rekapitulacija","index":1,"n_rows":12,"n_cols":3,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[null,"R E K A P I T U L A C I J A"]
[]
[]
["1.1.","PRIKLJUČEK NA JAVNO VODOVODNO OMREŽJE",0]
[]
["1.2.","NOTRANJA VODOVODNA NAPELJAVA",0]
[]
[]
[null,"SKUPAJ VODOVOD: ",0]

{"sheet":"popis","index":2,"n_rows":148,"n_cols":6,"rows_kept":148,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,5],[3,1,3,5],[100,0,100,5],[102,0,102,5],[94,0,94,5],[96,0,96,5],[90,0,90,5],[86,0,86,5],[4,2,4,3],[43,2,43,3],[66,0,66,5],[51,0,51,5],[47,0,47,5],[82,0,82,5],[74,0,74,5],[70,0,70,5],[125,0,125,5],[128,0,128,5],[131,0,131,5],[118,0,118,5],[119,3,120,3],[121,0,121,5],[134,0,134,5],[144,0,144,5],[146,0,146,5],[140,0,140,5],[142,0,142,5],[136,0,136,5],[138,0,138,5],[60,0,60,5],[55,0,55,5],[132,3,133,3],[129,3,130,3],[126,3,127,3],[122,3,124,3],[114,0,114,5],[116,0,116,5],[110,0,110,5],[104,0,104,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["1.1.","PRIKLJUČEK NA JAVNO VODOVODNO OMREŽJE"]
[null,"V posameznih postavkah popisa so kot primer navedeni tipi oziroma dobavitelji materialov oziroma opreme, ki pri izdelavi ponudbe niso zavezujoči."]
[null,"Ponudnik mora v svoji ponudbi izrecno navesti ponujeni tip ponujenega materiala oziroma opreme, pri čemer kvaliteta ponujenega ne sme biti nižja od kvalitete navedenih materialov/opreme, ki so primerjaje navedeni v popisu."]
["POZICIJA","OPIS","KOLIČINA",null,"EUR/ENOTO","SKUPAJ EUR"]
["  1. 0.","Navrtalna armatura s kompletom za prekinitev pretoka za navrtavanje jeklenih cevi, oblika B za navrtavanje od zgoraj, odcep z notranjimi navoji v smeri navrtavanja, PN 16, DN 25, glavna cev DN 32","kos",1]
[]
["  2. 0.","Garnitura za podaljšek vretena navrtalne armature, proizv. IMP, drog iz jekla s štirirobnim nastavkom, vgradna globina nastavljiva 0,8 do 1,4 m","kos",1]
[]
["  3. 0.","Cestna kapa, vključno nosilna plošča po DIN 19720, za vodovod, DIN 4056 za zaporno armaturo nazivne velikosti 1, površinska zaščita vroče nanešen bitumen.","kos",1]
[]
["  4. 0.","Zaščitna cev, iz trdega PVC, d  75,","m",11]
[]
["  5. 0.","Cevovodi iz srednjetežkih vroče pocinkanih navojnih cevi EN 10255 (DIN 2440), za vodo, DN 25, spajanje z navoji, vključno navojni fitingi po EN 10242 (DIN 2950). Vklj. dodatna korozijska zaščita z bitumenskim trakom (DIN 30672).","m",12]
[]
["  6. 0.","Vodomer turbinski hišni, proizv. Hydrometer, suhe izvedbe za vodo do  40°C, za vodoravno vgradnjo, z dajalnikom inpulzov za daljinsko odčitavanje ___, z navojnim priključkom, vključno priključne vijačne zveze, DN 20","kos",1]
[]
["  7. 0.","Dobava in montaža termo vodomernega jaška Zagožen za vgradnjo enega vodomera DN20. Jašek je izdelan iz polietilena UV-stabiliziran dimenzije 65x45cm višine 100cm z naslednjimi elementi:","kos",1]
[null,"- zaporni ventil DN20"]
[null,"- nepovratni ventil DN20"]
[null,"- čistilni kos DN20"]
[null,"- ventil z izpustom DN20"]
[null,"- LTŽ pokrov 1,5T"]
[null,"kompletno z navojnimi priključki in cevovodi znotraj jaška."]
[]
["  8. 0.","Notranji tlačni preizkus na zgoraj opisanem cevovodu, po SIST EN 805, voda je na razpolago in se po preizkusu odstrani.","pš",1]
[]
["  9. 0.","Spiranje in dezinfekcija tlačnega cevovoda za pitno vodo pred zagonom, sredstvo za sterilizacijo klor, vključno izdelava strokovnega poročila pooblaščene organizacije,","pš",1]
[]
[" 10. 0.","Označevanje cevovodov z opozorilnim trakom iz PVC, z napisom POZOR VODOVOD, položenim 40 cm nad cevnim slemenom.","m",12]
[]
[" 11. 0.","Tehnična dokumentacija: projekt izvedenih del, izvajalec izdela in izroči naročniku pred predajo.","pš",1]
[]
[" 12. 0.","Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve.","%",5]
[]
[" 13. 0.","Splošni, manipulativni, zavarovalni in transportni stroški.","%",3]
[]
[null,"Skupaj podskupina:   1.1.",null,null,null,0]
[]
[]
[]
["1.2.","NOTRANJA VODOVODNA NAPELJAVA"]
[]
["POZICIJA","OPIS","KOLIČINA",null,"EUR/ENOTO","SKUPAJ EUR"]
["  1. 0.","Komplet WC viseči za zaposlene,  sestavljen iz:","kpl",1]
["  1. 1.","Straniščna školjka iz sanitarne keramike, viseča na steni, proizv.DOLOMITE, vključno s sedežno desko s pokrovom, školjka v beli barvi. Pritrditev na nosilno ogrodje.","kos",1]
["  1. 2.","Podometni splakovalnik za WC, iz plastike, z izolacijo proti rosenju, proizv./tip GEBERIT, z notranjo garnituro, kotnim ventilom in splakovalno cevjo, splakovalna količina 9 l, aktiviranje od spredaj z dvojno tipko, tipka iz plastike, barva krom. Z nosilnim okvirjem za vzidavo Kombifix,","kos",1]
[]
["  2. 0.","Komplet umivalnik za zaposlene , sestavljen iz:","kpl",3]
["  2. 1.","Umivalnik iz sanitarne keramike, proizv. DOLOMITE, širina umivalnika 60 cm, barvni odtenek bel. Pritrditev z vijaki.","kos",1]
["  2. 2.","Enoročna stoječa armatura za umivalnik, proizv. ARMAL tip PETRA, s pokromano površino. Z odtočnim ventilom s čepom na vzvod. Vključno s kotnimi ventili in sifonom.","kos",1]
[]
["  3. 0.","Komplet WC za otroke sestavljen iz:","kpl",5]
["  3. 1.","Straniščna školjka iz sanitarne keramike, viseča na steni, proizv. DURAVIT tip DURAPLUS BAMBI, vključno s sedežno desko s pokrovom vgradne višine 35cm, z okovjem ___, školjka v beli barvi. Pritrditev na nosilno ogrodje.","kos",1]
["  3. 2.","Nosilno ogrodje za stenski WC, vklj. s podometnim splakovalnikom za aktiviranje spredaj, s prigrajeno dvodelno tipko bele barve, za vgradnjo v montažno steno, proizv. GEBERIT tip DUOFIX,","kos",1]
[]
["  4. 0.","Komplet pisoar za fante 2. starostnega obdobja sestavljen iz:","kpl",1]
["  4. 1.","Pisoarna školjka iz sanitarne keramike, za stensko montažo, s prioblikovanim sifonom, dotok in odtok skrita zadaj, barvni odtenek bel. Pritrditev na nosilno ogrodje. ","kos",1]
["  4. 2.","Nosilno ogrodje za stenski pisoar, vklj. z nosilcem za elektroniko, primerno za obzidavo, proizv. GEBERIT tip GIS, vključno z dotočno in odtočno cevjo s kolenom.","kos",1]
["  4. 3.","Brezkontaktna elektronsko krmiljena naprava za splakovanje pisoarjev, proizv. GEBERIT tip IRB, v kompaktni izvedbi za podometno vgradnjo, senzor v krmilni napravi, vklop termični (IR), pokrivna plošča kromirana, magnetni ventil s filtrom DN 15. Baterijsko napajanje 9V.","kos",1]
[]
["  5. 0.","Komplet trokadero sestavljen iz:","kpl",1]
["  5. 1.","Trokadero iz sanitarne keramike, proizv./tip DOLOMITE BRENTA, s pokromano rešetko iz medenine, školjka viseča na steni, barvni odtenek bel. Pritrditev na nosilno ogrodje.","kos",1]
["  5. 2.","Nosilno ogrodje za stenski WC, vklj. s podometnim splakovalnikom za aktiviranje spredaj, s prigrajeno dvodelno tipko bele barve, za vgradnjo v montažno steno, proizv. GEBERIT tip DUOFIX,","kos",1]
["  5. 3.","Podometni ventil, z navojnim priključkom DN 15, iz medenine, s pokromano kapo in rozeto.","kos",2]
["  5. 4.","Stenska armatura za kopalno kad in umivalnik, s keramičnim tesnenjem, proizv. ARMAL tip PETRA, Z gibko cevjo iz kovine, pokromano in ročno prho. S pomično konzolo za prho.","kos",1]
[]
["  6. 0.","Komplet prha sestavljen iz:","kpl",1]
["  6. 1.","Kad iz sanitarne keramike ali nerjaveče pločevine dimenzije 100x60cm globine 40cm, kompletno z odtočnim sifonom zgornji rob na višini 85cm nad tlemi.","kos",1]
["  6. 2.","Stenska armatura za kopalno kad in umivalnik, s keramičnim tesnenjem, proizv. ARMAL tip PETRA, Z gibko cevjo iz kovine, pokromano in ročno prho. S pomično konzolo za prho.","kos",1]
[]
["  7. 0.","Komplet umivalnik za otroke 1. in 2. satrostne skupine montažne višine 50 in 60cm od poda (glej načrt št. S6-02 sestavljen iz:","kpl",7]
["  7. 1.","Šolski umivalnik, iz sanitarne keramike, proizv. DOLOMITE tip BRIANZA, vključno z odtočnim ventilom in sifonom, širina umivalnika 52 cm, barvni odtenek bel. Pritrditev z vijaki.","kos",1]
["  7. 2.","Enoročna stoječa armatura za umivalnik, proizv. ARMAL tip PETRA, s pokromano površino. Z odtočnim ventilom s čepom na vzvod. Vključno s kotnimi ventili in sifonom.","kos",1]
[]
["  8. 0.","Komplet umivalnik za otroke 1. in 2. starostne skupine za zunanji wc montažne višine 50 cm od poda (glej načrt št. S6-02 sestavljen iz:","kpl",1]
["  8. 1.","Šolski umivalnik, iz sanitarne keramike, proizv. DOLOMITE tip BRIANZA, vključno z odtočnim ventilom in sifonom, širina umivalnika 52 cm, barvni odtenek bel. Pritrditev z vijaki.","kos",1]
["  8. 2.","Stenska podometna enoročna armatura za umivalnik; iztočni ventil  DN 15, proizv. ARMAL tip PETRA ali HANSAVIVA, s pokromano površino ali v barvi. Z nepremičnim iztokom,","kos",1]
[]
["9.0.","Komplet tuš kad:","kpl",1]
["9.1.","Tuš kad iz sanitarne keramike dim. 70x70 cm z odtočnim sifonom, barvni odtenek bel, protizdrsno obdelana površina.","kos",1]
["9.2.","Enoročna stenska tuš armatura,  proizv. ARMAL tip PETRA, s tuš ročko in  cevjo iz kovine, pokromano in s pomično konzolo za tuš ročko.","kos",1]
[]
["10.0.","Komplet oprema enojnega pomivalnega korita, sestavljena iz:","kpl",1]
["10.1.","Enoročna stoječa armatura za pomivalno korito, proizv. ARMAL tip 58-720-100, s pokromano površino. Vključno s kotnimi ventili.","kos",1]
["10.2.","Odtočna garnitura za enojno pomivalno korito, s prelivom, iz plastike, odporne na vročo vodo, s sifonom, s priključnim kolenom.","kos",1]
[]
["11.0.","Komplet oprema dvojnega pomivalnega korita, sestavljena iz:","kpl",1]
["11.1.","Enoročna stoječa armatura za pomivalno korito, proizv. ARMAL tip 58-720-100, s pokromano površino. Vključno s kotnimi ventili.","kos",1]
["11.2.","Odtočna garnitura za dvojno pomivalno korito, z dvema prelivoma, iz plastike, odporne na vročo vodo, s sifonom, s priključnim kolenom.","kos",1]
[]
["12.0.","Komplet oprema za pomivalni stroj, sestavljena iz:","kpl",1]
["12.1.","Ventil za priključitev aparatov, DN 15, iz medenine, pokroman, ročaj iz plastike, pokroman, navoj za gibko cev R 3/4","kos",1]
["12.2.","Sifon za pomivalni stroj, za podometno montažo, proizv./tip LIV, iz plastike, odporne na vročo vodo, s priključnim kolenom.","kos",1]
[]
["13.0.","Iztočna vrtna pipa DN 15, proizv. KOVINA, iz medenine, s pokromano površino, z ročico, z navojem za gibko cev R 3/4","kos",1]
[]
["14.0.","Komplet krogelna pipa z omarico dimenzije 25x25cm, sestavljen iz:","kpl"]
["14.1.","Krogelna pipa, z navojnim priključkom, PN 16, ravna izvedba, z izpustnim ventilom, ohišje iz prešane medenine, z ročico, DN 15","kos",1]
["14.2.","Revizijska vratca z okvirjem, iz nerjavnega jekla, s tečaji za zapiranje, dimenzije okvirja 25 x 25 cm, z zaskočnim zapiranjem.","kos",1]
[]
["15.0.","Električni tlačni akumulacijski grelnik sanitarne vode, za spodnjo montažo, vsebine 10 l, moči 2 kW, 230V 50Hz, z zvočno zaščito po DIN AG I, priključne mere po DIN 44902, toplotna izolacija po DIN 44532,","kos",1]
[]
["16.0.","Električni tlačni akumulacijski grelnik sanitarne vode, za spodnjo montažo, vsebine 15 l, moči 2 kW, 230V 50Hz, z zvočno zaščito po DIN AG I, priključne mere po DIN 44902, toplotna izolacija po DIN 44532,","kos",2]
[]
["17.0.","Cevovodi iz večplastnih cevi iz VPE in aluminija, po DIN 16892, z izolacijo iz polietilenske pene deb. 9 mm, v kolutih, spojeni s stisljivimi fitingi, premer d 16 mm. Vključno s fitingi in spojnimi kosi.","m",87]
["17.1.","Enako, razen premer d 20 mm.","m",21]
["17.2.","Enako, razen premer d 25 mm.","m",43]
["17.3.","Enako, razen premer d 32 mm.","m",18]
["17.4.","Enako, razen premer d 40 mm.","m",8]
[]
["18.0.","Cevovodi za odpadno vodo iz PE cevi z gladkimi konci, SIST ISO 8772, SDR 33 S16, 3,2 bar, d  40, spajanje z grelnim elementom za sočelno varjenje, polaganje v poslopjih. Vključno s fazonskimi kosi. Vključno pritrditev cevi.","m",41]
["18.1.","Enako, razen d  75,","m",12]
["18.2.","Enako, razen d 110,","m",18]
[]
["19.0.","Prezračevalna kapa iz polipropilena PP, za montažo na cev z obojko iz polipropilena, s tesnilnim in pritrdilnim materialom, DN 100","kos",4]
[]
["20.0.","Talni odtok iz plastike, s sifonom, proizv. GEBERIT, iztok  3°, vrsta plastike trdi PE, priključek DN 50, s stranskim dotokom DN 50, z nasadnim kosom in okvirjem rešetke, rešetka iz nerjavnega jekla. Nazivne mere okvirja rešetke 100 x 100 mm.","kos",3]
[]
["21.0.","Ogledalo z okvirjem in montažnim materialom. V kolikor bo okvir kovinski mora biti izdelan iz nerjavnega jekla.","kos",11]
[null,"(Tipi potrdi arhitekt in investitor)"]
[]
["22.0.","Držalo za papirnate brisače, izdelano iz ","kos",11]
[null,"nerjavnega jekla, s pritrdili "]
[null,"(Tipi potrdi arhitekt in investitor)"]
[]
["23.0.","Etažera s pritrdili (samo za umivalnike negovalk in umivalnik v sanitarijah osebja. ","kos",3]
[null,"(Tipi potrdi arhitekt in investitor)"]
[]
["24.0.","Milnik - v  kolikor bo kovinski mora biti izdelan iz nerjavnega jekla.","kos",11]
[null,"(Tipi potrdi arhitekt in investitor)"]
[]
["25.0.","Držalo za toaletni papir, izdelano iz nerjavnega jekla, s pritrdili","kos",6]
[null,"(Tipi potrdi arhitekt in investitor)"]
[]
["26.0.","Jeklena konstrukcija, kot nosilna konstrukcija ___, zaščitena z osnovnim in končnim premazom, vključno pritrdilni material,","kg",85]
[]
["27.0.","Notranji tlačni preizkus na zgoraj opisanem cevovodu, po SIST EN 805, voda je na razpolago in se po preizkusu odstrani.","pš",1]
[]
["28.0.","Spiranje in dezinfekcija tlačnega cevovoda za pitno vodo pred zagonom, sredstvo za sterilizacijo klor, vključno izdelava strokovnega poročila pooblaščene organizacije,","pš",1]
[]
["29.0.","Tehnična dokumentacija: projekt izvedenih del, izvajalec izdela in izroči naročniku pred predajo.","pš",1]
[]
["30.0.","Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve.","%",5]
[]
["31.0.","Splošni, manipulativni, zavarovalni in transportni stroški.","%",3]
[]
[null,"Skupaj podskupina:   2",null,null,null,0]