{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["opeka","List2","List3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"opeka","index":0,"n_rows":264,"n_cols":3,"rows_kept":264,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"UREDITEV LOKALNE CESTE IN PLOČNIKA"]
[null,"\"CESTA NA FUŽINE\""]
[]
[]
[null," R E K A P I T U L A C I J A"]
[]
[]
["1.0","PREDDELA"]
[]
["2.0"," ZEMELJSKA DELA"]
[]
["3.0"," VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE"]
[]
["4.0"," KANALIZACIJA"]
[]
["5.0 ","GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA"]
[]
["6.0"," OPREMA CEST"]
[]
[]
[null,"S K U P AJ "]
[]
[null,"DDV 20 %"]
[]
[]
[null,"SKUPAJ"]
[]
[]
[]
["1. ","PREDDELA"]
[]
[]
[1,"Prometna ureditev za čas gradnje - delna zapora"]
[null,"kom",1]
[]
[2,"Zakoličba osi"]
[null,"m1",332]
[]
[3,"Postavitev in zavarovanje prečnih profilov"]
[null,"kos",17]
[]
[4,"Zarezovanje asfalta v debelini 10 cm"]
[null,"m1",339]
[]
[5,"Rušenje vseh vrst asfaltnih vozišč z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo (asfalt)"," "]
[null,"m2",408]
[]
[6,"Rušenje obstoječih podpornih zidov in betonskih vencev z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo"," "]
[null,"m3",4]
[]
[7,"Rezkanje obstoječega asfalta v debelini do 4cm z odvozom v začasno deponijo (spoj obst. asfalta)"," "]
[null,"m2",427]
[]
[8,"Rušenje obstoječih kanalizacijskih jaškov z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo"," "]
[null,"m3",2]
[]
[9,"Razna nepredvidena dela - 10% od vrednosti preddel"," "]
[null,"kos",1]
[]
[null,"SKUPAJ"]
[]
[]
["2."," ZEMELJSKA DELA"]
[]
[]
[1,"Odriv humusa v debelini 20cm v začasno deponijo za poznejše razgrinjanje "," "]
[null,"m3",63]
[]
[2,"Široki izkopi težke zemljine (obstoječa voziščna konstrukcija)z odvozom v začasno deponijo oziroma vgradnjo v nasipe"," "]
[null,"m3",315]
[]
[3,"Izkopi jarkov za kanalizacijo širine do 1,0m in globine do 1,0 m v težki zemljini"]
[null,"m3",90]
[]
[4,"Izkopi za gradbene jame za podporni zid širine do 1,0m in globine do 2,0 m v težki zemljini"]
[null,"m3",253]
[]
[5,"Vgrajevanje nasipov iz mehke kamenine (kvaliteten material iz izkopa ali z dobavo nasipnega materiala) po plasteh s sprotnim nabijanjem"]
[null,"m3",113]
[]
[6,"Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini"]
[null,"m2",991]
[]
[7,"Planiranje dna gradbene jame in jarkov v težki zemljini"]
[null,"m2",173]
[]
[8,"Izvedba rolirane brežine - vtiskanje kamna v zemeljsko brežino in humuziranje v naklonu 1:1 "]
[null,"m2",116]
[]
[9,"Humuziranje brežin brez valjanja"]
[null,"m2",62]
[]
[]
[10,"Razprostiranje odvečne težke zemljine (deponija)"]
[null,"m3",520]
[null,"SKUPAJ"]
[]
[]
[]
[]
["3. ","VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE"]
[]
[]
[1,"Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca 0/32 mm z kamnine v debelini do 35 cm"]
[null,"m3",320]
[]
[2,"Izdelava nosilno plasti bituminiziranega drobljenca BD  0/22mm v debelini 6cm"]
[null,"m2",717]
[]
[3,"Izdelava nosilno plasti bituminiziranega drobljenca BD  0/22mm v povprečni debelini 5cm (izravnava obstoječega asfalta)"]
[null,"m2",1249]
[]
[4,"Izdelava obrabno zaporne plasti bituminiziranega betona BB  0/8mm iz zmesi zrn peska iz karbonatnih kamnin v debelini 3,0cm "]
[null,"m2",1966]
[]
[5,"Izdelava obrabno zaporne plasti bituminiziranega betona BB  0/8mm iz zmesi zrn peska iz karbonatnih kamnin v debelini 4,0cm (pločnik) "]
[null,"m2",363]
[]
[6,"Izdelava hitrostne grbine (asfaltni plato h=9.0cm) z vgradnjo plasti bitudrobirja BD 0/22 debeline 6cm in plasti bituminiziranega betona BB 0/8 debeline 3.0cm z oblikovanjem ramp v dolžini 1.20m"]
[null,"m2",80]
[]
[]
[7,"Vgraditev predfabriciranih dvignjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm"]
[null,"m1",330]
[]
[]
[8,"Vgraditev predfabriciranih pogreznjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm"]
[null,"m1",12]
[]
[9,"Vgraditev predfabriciranih pogreznjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 8/20 cm"]
[null,"m1",250]
[]
[10,"Izdelava asfaltne mulde širine do 50 cm globine 5cm na predhodno pripravljeni tamponski podlogi"]
[null,"m1",15]
[]
[11,"Izdelava bankine širine 0,75m"]
[null,"m1",164]
[]
[null,"SKUPAJ"]
[]
[]
[]
[]
[]
["4. ","KANALIZACIJA"]
[]
[]
[1,"Izdelava kanalizacije iz PVC cevi  fi 250mm vgrajenih na podložno plast iz cementnega betona in polno obbetonirane"]
[null,"m1",10]
[]
[2,"Izdelava kanalizacije iz PVC cevi  fi 200mm vgrajenih na podložno plast iz cementnega betona in polno obbetonirane"]
[null,"m1",40]
[]
[3,"Izdelava kanalizacije iz PVC cevi  fi 500mm vgrajenih na podložno plast iz cementnega betona in polno obbetonirane"]
[null,"m1",59]
[]
[4,"Izdelava drenažne kanalizacije iz DK cevi  fi 200mm vgrajenih na podložno plast iz cementnega betona z drenažnim zasipom"]
[null,"m1",89]
[]
[5,"Izdelava drenažne kanalizacije iz DK cevi  fi 250mm vgrajenih na podložno plast iz betona s drenažnim zasipom"]
[null,"m1",108]
[]
[6,"Izdelava drenažne kanalizacije iz gibljivih drenažnih cevi fi 100mm vgrajenih za temelj podpornega zidu"]
[null,"m3",35]
[]
[7,"Izdelava jaška iz cementnega betona krožnega prereza fi 50 cm, globine do 1,0m"]
[null,"kos",3]
[]
[8,"Izdelava jaška iz cementnega betona krožnega prereza fi 50 cm, globine od 1,0 do 1.5 m"]
[null,"kos",8]
[]
[9,"Izdelava jaška iz cementnega betona krožnega prereza fi 80cm, globine do 1,0 "]
[null,"kos",1]
[]
[10,"Izdelava jaška iz cementnega betona krožnega prereza fi 80cm, globine od 1.0 do 2.0m"]
[null,"kos",1]
[]
[11,"Izdelava jaška iz cementnega betona krožnega prereza fi 100cm, globine od 1.0 do 2.0m"]
[null,"kos",1]
[]
[12,"Nabava in montaža LTŽ rešetke 400x400mm  400KN"]
[null,"kos",7]
[]
[13,"Nabava in montaža LTŽ rešetke fi 600mm 250KN"]
[null,"kos",1]
[]
[14,"Nabava in montaža LTŽ pokrova fi 600mm 250KN"]
[null,"kos",4]
[]
[15,"Nabava in montaža betonskega pokrova 500x500mm"]
[null,"kos",1]
[]
[16,"Izdelava priključka kanalizacije na obstoječo cev"]
[null,"kos",2]
[null,"SKUPAJ"]
[]
[]
[]
["5.","GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA"]
[]
[]
[1,"Izdelava enostranskega podprtega opaža za ravne temelje"]
[null,"m2",20]
[]
[2,"Izdelava enostranskega podprtega opaža za ravne zidove višine do 2.0m"]
[null,"m2",65]
[]
[3,"Priprava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega trdega jekla Č 0551-RA400/500 s premerom do Ф14mm"]
[null,"kg",1600]
[]
[4,"Priprava in postavitev mrež iz vlečene jeklene žice MA 500/560 s premerom 4≤Ф≤12mm, teže nad 3 do 6kg/m2"]
[null,"kg",500]
[]
[5,"Priprava in vgraditev mešanice navadnega cementnega betona MB 12/15; X0 v prerez do 0,15m3/m2-podložni beton"]
[null,"m3",6]
[]
[6,"Priprava in vgraditev mešanice navadnega cementnega betona MB 25/30; XC4; XD3;XF3; PV-II v prerez od 0,15 do 0,30m3/m2- trup zidu in AB venec"]
[null,"m3",25]
[]
[7,"Priprava in vgraditev mešanice navadnega cementnega betona C25/30; XC4; XD3; PV-II v prerez nad 0,3m3/m2-temelj zidu "]
[null,"m3",25]
[]
[8,"Dobava in vgraditev folije Enkadrain TP na zaledje izkopa podpornega zidu"]
[null,"m2",58]
[null,"SKUPAJ"]
[]
[]
["6.","PROMETNA OPREMA"]
[]
[]
[1,"Izdelava temelja iz cementnega betona MB10, dolžine 50cm, premera 40cm"]
[null,"kos",2]
[]
[2,"Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi premera 64mm, dolžine 3200mm"]
[null,"kos",1]
[]
[3,"Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi premera 64mm, dolžine 4000mm"]
[null,"kos",1]
[]
[4,"Dobava in pritrditev pravokotnega prometnega znaka, podloga iz aluminijske pločevine, velikosti 400x150mm"]
[null,"kos",2]
[]
[5,"Dobava in pritrditev  prometnega znaka, podloga iz aluminijske pločevine, velikost 600mm"]
[null,"kos",2]
[]
[6,"Izdelava tankoslojne neprekinjene označbe z enokomponentno belo barvo, strojno, širina črt 12cm"]
[null,"m1",80]
[]
[7,"Izdelava tankoslojne neprekinjene označbe z enokomponentno belo barvo, ročno, širina črt 12cm"]
[null,"m1",50]
[]
[8,"Izdelava tankoslojne neprekinjene označbe z enokomponentno belo barvo, ročno, širina črt 50cm"]
[null,"m1",53]
[]
[9,"Izdelava drugih tankoslojne označbe z enokomponentno rumeno barvo, ročno"]
[null,"m2",13]
[]
[10,"Doplačilo za izdelavo prekinjene označbe š=12cm, strojno"]
[null,"m1",160]
[]
[11,"Doplačilo za posip z odsevnimi steklenimi kroglicami 0.25kg/m2"]
[null,"m2",56]
[null,"SKUPAJ"]

{"sheet":"List2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"List3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}