{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":18,"sheets":["REKAP.I","REKAP.II","A.01","A.02","A.03","A.04","A.05","A.06","B.01","B.02","B.03","B.04","B.05","B.06","C.01","C.02","C.03","C.04"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":16,"comments":32,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"REKAP.I","index":0,"n_rows":37,"n_cols":10,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,2,3,8],[4,2,4,8],[0,0,2,11],[3,9,5,11],[5,2,5,8],[3,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[7,1,8,1],[6,9,8,11],[6,2,6,8],[7,2,7,8],[8,2,8,8],[37,0,38,11],[9,0,12,11],[36,3,36,11],[13,0,15,11],[23,0,35,11],[16,10,22,11],[16,0,22,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[null,"Objekt:","NADOMESTNA GRADNJA STANOVANJSKE HIŠE"]
[null,"Objekt:","POKOPALIŠKI OBJEKTI NA COLU   -   1. FAZA"]
[]
[null,"Investitor:","OBČINA AJDOVŠČINA"]
[]
[]
["SKUPNA REKAPITULACIJA"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"A.","OBJEKT - GRADBENA DELA:",{"$nulls":6},"EUR"]
[]
[null,"B.","OBJEKT - OBRTNIŠKA DELA:",{"$nulls":6},"EUR"]
[]
[null,"C.","POKOPALIŠČE - ZUN. UREDITEV:",{"$nulls":6},"EUR"]
[]
[null,null,"Skupaj:",{"$nulls":6},"EUR"]
{"$rows_empty":13}
[null,"Datum:"]

{"sheet":"REKAP.II","index":1,"n_rows":44,"n_cols":7,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,1,8,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SKRITO"]
["SKRITO","A=",0]
["SKRITO","B=",0]
["SKRITO","C=",{"$error":"#REF!"}]
["SKRITO","D=",{"$error":"#REF!"}]
["SKRITO","Skupaj",{"$error":"#REF!"}]
["SKRITO"]
[]
[null,"REKAPITULACIJA"]
[]
[]
[null,"A.","OBJEKT - GRADBENA DELA",null,null," "]
[null,null," ",null,null," "]
[null,"A.01","Pripravljalna in rušitvena dela",null,null,null,"EUR"]
[null,"A.02","Zemeljska dela",null,null,null,"EUR"]
[null,"A.03","Betonska dela",null,null,null,"EUR"]
[null,"A.04","Tesarska dela",null,null,null,"EUR"]
[null,"A.05","Zidarska dela",null,null,null,"EUR"]
[null,"A.06","Kanalizacija",null,null,null,"EUR"]
[null,"Skupaj",{"$nulls":4},"EUR"]
[]
[]
[null,"B.","OBJEKT - OBRTNIŠKA DELA"]
[]
[null,"B.01","Kleparska dela",null,null,null,"EUR"]
[null,"B.02","Mizarska in gips dela",null,null,null,"EUR"]
[null,"B.03","ALU izdelki",null,null,null,"EUR"]
[null,"B.04","Tlakarska in keramična dela ",null,null,null,"EUR"]
[null,"B.05","Slikopleskarska dela",null,null,null,"EUR"]
[null,"B.06","Fasadna dela",null,null,null,"EUR"]
[null,"Skupaj",{"$nulls":4},"EUR"]
[]
[]
[null,"C.","POKOPALIŠČE - ZUNANJA UREDITEV"]
[]
[null,"C.01","Zemeljska dela",null,null,null,"EUR"]
[null,"C.02","Betonska dela",null,null,null,"EUR"]
[null,"C.03","Tesarska dela",null,null,null,"EUR"]
[null,"C.04","Zaključna dela",null,null,null,"EUR"]
[null,"Skupaj",{"$nulls":4},"EUR"]
[]
[]
[]
[null,"Datum:"]

{"sheet":"A.01","index":2,"n_rows":29,"n_cols":12,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[19,2,19,7],[23,2,23,7],[7,2,7,7],[15,2,15,7],[11,2,11,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","A.01","Pripravljalna in rušitvena dela",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   EUR"]
[0]
[]
[]
[1,1,"Ureditev in zavarovanje gradbišča"]
[null,null,"Ureditev in zavarovanje gradbišča pred začetkom izvajanja rušitvenih in zemeljskih del - ocena."]
[{"$nulls":4},"KOM"," ",1]
[]
[1,2,"Zakoličba objekta mrliške vežice"]
[null,null,"Zakoličba objekta mrliške vežice s postavitvijo vogalnih profilov z zavarovanji."]
[{"$nulls":4},"KOM"," ",4]
[]
[1,3,"Rušenje obstoječih podpornih in mejnih AB zidov"]
[null,null,"Strojno, delno ročno rušenje obstoječih podpornih oziroma mejnih AB zidov skupaj s temelji - vhod in zidovi vzdolž celotne parcelne meje v dožini 330 m."]
[{"$nulls":4},"M3"," ",25]
[]
[1,4,"Nakladanje in odvoz ruševin"]
[null,null,"Nakladanje in odvoz betonskih ruševin v stalno deponijo na razdalji do 1,0 km (upoštevati faktor raztrosa 1,30)."]
[{"$nulls":4},"M3"," ",30]
[]
[1,5,"Nepredvidena dela pri rušitvenih delih"]
[null,null,"Nepredvidena dela, ki se pojavijo pri rušitvenih delih - predvidi se 10% od vrednosti rušitvenih del."]
[{"$nulls":4},"KOM"," ",1]
[]
[]
["SKRITO",null,"Pripr. in rušit.dela - skupaj EUR:"]
[0]

{"sheet":"A.02","index":3,"n_rows":39,"n_cols":12,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[33,2,33,7],[29,2,29,7],[6,2,6,7],[10,2,10,7],[22,2,22,7],[26,2,26,7],[14,2,14,7],[18,2,18,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","A.02","Zemeljska dela",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   EUR"]
[0]
[]
[1,1,"Široki strojni izkop gradbene jame - objekt"]
[null,null,"Široki strojni izkop gradbene jame v terenu IV. ktg. z nakladanjem na transportno sredstvo in odvozom v stalno deponijo."]
[{"$nulls":4},"M3"," ",180]
[]
[1,2,"Strojni izkop za temelje objekta"]
[null,null,"Izkop terena v  IV.  ktg za izvedbo novih AB pasovnih temeljev z odmetom ob rob gradbene jame."]
[{"$nulls":4},"M3"," ",65]
[]
[1,3,"Izravnava in utrditev izkopnega platoja"]
[null,null,"Izravnava dna temeljev in izkopanega platoja s planiranjem in utrditvijo z nabijanjem do potrebne zbitosti."]
[{"$nulls":4},"M2"," ",135]
[]
[1,4,"Zasip za AB temelji in betonskimi zidovi "]
[null,null,"Zasip za AB temelji in AB zidom objekta z materialom od izkopa z nabijanjem v plasteh debeline do 30 cm."]
[{"$nulls":4},"M3"," ",50]
[]
[1,5,"Nakladanje in odvoz odvečnega materiala"]
[null,null,"Nakladanje in odvoz odvečnega materiala pri izkopih in zasipih na deponijo v bližini na razdalji do cca 1000 m."]
[{"$nulls":4},"M3"," ",15]
[]
[1,6,"Tamponsko nasutje"]
[null,null,"Dobava in vgradnja tamponskega gramoznega materiala med in pod temeljnim platojem objekta v debelini do 20 cm s planiranjem in uvaljanjem do predpisane zbitosti."]
[{"$nulls":4},"M3"," ",25]
[1,7,"Drenaža"]
[null,null,"Izvedba drenaže za betonskim zidom komplet z betonsko muldo in drenažno cevjo fi 110 mm."]
[{"$nulls":4},"M1"," ",25]
[]
[1,8,"Drenažno nasutje"]
[null,null,"Dobava in vgradnja okroglega drenažnega nasutja - krogle (16-32 mm) nad drenažno cevjo v obsegu cca 0,50 m3/m1."]
[{"$nulls":4},"M3"," ",10]
[]
[]
["SKRITO",null,"Zemeljska dela - skupaj EUR:"]
[0]

{"sheet":"A.03","index":4,"n_rows":52,"n_cols":12,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,2,6,8],[34,2,34,8],[22,2,22,8],[26,2,26,8],[18,2,18,8],[14,2,14,8],[10,2,10,8],[42,2,42,7],[47,2,47,8],[38,2,38,8],[30,2,30,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","A.03","Betonska dela",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   EUR"]
[]
[]
[1,1,"Podložni beton pod temelji objekta - MB 15 "]
[null,null,"Dobava in vgrajevanje betona preseka do 0.10 m3/m2, MB-15, podložni beton pod temelji objekta."]
[{"$nulls":4},"M3",null,6.2]
[]
[1,2,"Beton - temelji MB 25"]
[null,null,"Dobava in vgrajevanje betona preseka nad 0.30 m3/m2, MB-25, plastičen, AB pasovni in točkovni temelji objekta.  "]
[{"$nulls":4},"M3",null,27.8]
[]
[1,3,"Podložni beton pod tlaki z minimalno amaturo - MB 20"]
[null,null,"Dobava in vgrajevanje betona, deb. do 10 cm, MB-20, podložni beton z minimalno armaturo - podložni beton tlakov pritličja objekta, platoja pod nadstrešnico."]
[{"$nulls":4},"M3",null,10.8]
[]
[1,4,"Beton  AB obodnih zidov objekta"]
[null,null,"Dobava in vgrajevanje betona v AB obodne zidove objekta pod terenom, deb. 30 cm - beton MB 30."]
[{"$nulls":4},"M3",null,12.1]
[]
[1,5,"Beton  AB stebrov"]
[null,null,"Dobava in vgrajevanje betona v AB kvadratne stebre dim. 40/40 cm- beton MB 30."]
[{"$nulls":4},"M3",null,2]
[]
[1,6,"AB travetne strešne plošče"]
[null,null,"Dobava in izvedba travetnih poševnih strešnih plošč z opečnimi polnili in AB tlačno ploščo MB 25, skupne deb. 19 cm, komplet z vso potrebno armaturo. Tesarska dela so zajeta posebej."]
[{"$nulls":4},"M2",null,126]
[]
[1,7,"Beton za AB strešne napušče in nosilce - MB 30"]
[null,null,"Dobava in vgrajevanje betona v AB strešne napušče in strešne nosilce, beton MB 30."]
[{"$nulls":4},"M3",null,11.2]
[]
[1,8,"Beton  AB  vertikalnih vezi  "]
[null,null,"Dobava in vgrajevanje betona v AB vmesne in vogalne vertikalne vezi obodnih zidov - beton MB 30."]
[{"$nulls":4},"M3",null,1.4]
[]
[1,9,"Beton za AB preklade in AB horizontalne vezi"]
[null,null,"Dobava in vgrajevanje betona v  AB preklade in AB horizontalne - beton MB-30."]
[{"$nulls":4},"M3",null,2]
[]
[1,10,"Armatura "]
[null,null,"Dobava in vgraditev armature RA 400/500 in GA 240/360, kompletno z ravnanjem, krivljenjem, polaganjem in vezanjem"]
[null,null,"  do fi 12",null,"KG",null,1500]
[null,null,"nad fi 12",null,"KG",null,2000]
[]
[1,11,"Mrežasta armatura"]
[null,null,"Dobava in vgrajevanje mrežne armature MA 500/560"]
[{"$nulls":4},"KG",null,2200]
[]
[]
["SKRITO",null,"Betonska dela - skupaj EUR:"]

{"sheet":"A.04","index":5,"n_rows":52,"n_cols":12,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,2,5,7],[29,2,29,7],[17,2,17,7],[9,2,9,7],[13,2,13,7],[21,2,21,7],[25,2,25,7],[42,2,42,7],[46,2,46,7],[37,2,37,7],[33,2,33,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","A.04","Tesarska dela",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   EUR"]
[]
[1,1,"Opaž pasovnih AB temeljev"]
[null,null,"Opaž pasovnih AB temeljev objekta, komplet z vsemi pomožnimi deli."]
[{"$nulls":4},"M2",null,82]
[]
[1,2,"Opaž AB zidov objekta"]
[null,null,"Opaž AB zidov objekta (obodni s strani vkopanega dela objekta) - deb. zidov 30 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli."]
[{"$nulls":4},"M2",null,80]
[]
[1,3,"Opaž AB stebrov nadstrešnice objekta"]
[null,null,"Opaž AB stebrov nadstrešnice objekta, kvadratni, dim. 40/40 cm, opaž za vidni beton, komplet z vsemi pomožnimi deli."]
[{"$nulls":4},"M2",null,25]
[]
[1,4,"Podpiranje in potrebno opažanje travetne AB strešne plošče"]
[null,null,"Podpiranje in opažanje poševnih strešnih travetnih AB plošč, višina podpiranja do 5,0 m, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi."]
[{"$nulls":4},"M2",null,120]
[]
[1,5,"Opaž masivnih AB strešnih napuščev"]
[null,null,"Opaž masivnih AB strešnih napuščev: čelnih in kapnih napuščev opečnega zidu ( širine 20 cm - razv. širine 40 cm) - opaž za vidni beton, z odkapnim nosom in vogalnimi letvicami."]
[{"$nulls":4},"M1",null,28.6]
[]
[1,6,"Opaž  AB kapnega in čelnega nosilca strešine zunaj objekta "]
[null,null,"Opaž  AB kapnega nosilca travetne strešine zunaj objekta - med stebri nadstrešnice,  s podpiranjem do 4,0 m - opaž za vidni beton z vogalnimi letvicami."]
[{"$nulls":4},"M2",null,22.4]
[]
[1,7,"Opaž AB nosilcev, preklad, vezi"]
[null,null,"Opaž AB nosilcev, nadokenskih in nadvratnih preklad in horizontalnih vezi."]
[{"$nulls":4},"M2",null,18]
[]
[1,8,"Opaž polkrožne preklad v obodnem zidu"]
[null,null,"Opaž polkrožne preklad v obodnem zidu deb. 40 cm (radij = 1,0m)"]
[{"$nulls":4},"KOM",null,1]
[]
[1,9,"Opaž prebojev v  temeljih"]
[null,null,"Izdelava opaža za instalacijske odprtine v AB plošči in AB temeljih - odprtine vel. do 0.50 m2."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,4]
[]
[]
[1,10,"Dvojno letvanje betonske strehe"]
[null,null,"Dobava in izvedba letvanja betonske strešine (na predhodno postavljeno parozaporno folijo) - vzdolžne letve dim. 3/7 cm na razst. 90 cm in prečne dim. 3/7 cm na razstoju cca 30 cm (za polaganje bramac strešne kritine). Z ustreznim pritrdilnim materilom. Les je zaščiten s protiglivičnim premazom. "]
[{"$nulls":4},"M2",null,149.6]
[]
[1,11,"Delovni odri"]
[null,null,"Naprava lahkih premičnih delovnih odrov višine do 3.50 m. Obračuna se tlorisna površina objekta."]
[{"$nulls":4},"M2",null,108]
[]
[]
[]
["SKRITO",null,"Tesarska dela - skupaj EUR:"]

{"sheet":"A.05","index":6,"n_rows":83,"n_cols":12,"rows_kept":83,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,2,9,7],[5,2,5,7],[13,2,13,7],[33,2,33,7],[25,2,25,7],[17,2,17,7],[21,2,21,7],[29,2,29,7],[45,2,45,7],[53,2,53,7],[37,2,37,7],[41,2,41,7],[69,2,69,7],[65,2,65,7],[49,2,49,7],[78,2,78,7],[57,2,57,7],[61,2,61,7],[73,2,73,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null," ","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","A.05","Zidarska dela",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   EUR"]
[]
[1,1,"Horizontalna hidroizolacija - talna"]
[null,null,"Izdelava horizontalne talne hidroizolacije: 1x ibitol premaz, 1x izotekt V4 varjen z min. 10 cm preklopom."]
[{"$nulls":4},"M2  ",null,90]
[]
[1,2,"Vertikalna hidroizolacija obodnih zidov z zaščito"]
[null,null,"Izdelava vertikalne hidroizolacije obodnih AB zidov komplet z zaščito v sestavi: 1x ibitol premaz, 1x izotekt V4 varjen z min 10 cm preklopom in zaščita s toplotno izolacijskimi ploščami - stirodur deb. 10 cm."]
[{"$nulls":4},"M2  ",null,42]
[]
[1,3,"Zidanje opečni termoblok deb. 40 cm"]
[null,null,"Zidanje obodnih zidov z opečnim termoblokom deb. 40 cm s podaljšano malto, komplet z elementi za vmesne in vogalne vertikalne vezi, z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu. "]
[{"$nulls":4},"M3",null,66.5]
[]
[1,4,"Zidanje notranih opečnih sten deb. 20 cm"]
[null,null,"Zidanje notranjih predelnih zidov z opečnimi modularnim blokom - zid deb. 20 cm s podaljšano malto, z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu. "]
[{"$nulls":4},"M3",null,17.3]
[]
[1,5,"Izvedba notranjih ometov - opečni in delno betonski zid"]
[null,null,"Obrizg ter grobi in fini omet vseh notranjih sten iz opečnih zidakov in delno betonski zid na delu vkopanega dela objekta."]
[{"$nulls":4},"M2",null,290]
[]
[1,6,"Cementni estrih s TI - pritlični prostori objekta"]
[null,null,"Dobava in naprava mikroarmirane cementne prevleke MB 20 - dilatiran deb. 6,0 cm, s predhodno dobavo in polaganjem toplotne izolacije (ekstrudiran polistiren deb. 4 cm,  v PE foliji 0,15mm) - za polaganje kamnitega tlaka."]
[{"$nulls":4},"M2",null,71]
[]
[1,7,"Streha - parna zapora (delta lite folija)"]
[null,null,"Dobava in polaganje parozaporne folije (delta lite folija), z lepljenjem na betonsko streho pred letvanjem."]
[{"$nulls":4},"M2",null,149.6]
[]
[1,8,"Streha - betonska kritina (bramac) "]
[null,null,"Dobava in polaganje bramac kritine, polaganje na že izvedeno letvano streho, komplet z vsem pritrdilnim materialom, ter vsemi potrebnimi in zaključnimi elementi strešine bramac."]
[{"$nulls":4},"M2",null,149.6]
[]
[1,9,"Streha - greben bramac strehe"]
[null,null,"Dobava in pokrivanje grebena strehe s bramac slemenjaki skupaj s podkonstrukcijo za montažo slemenjakov."]
[{"$nulls":4},"M1",null,13.6]
[]
[1,10,"Vzidava oken in vrat vel. do 2,0 m2"]
[null,null,"Vzidava vseh oken in vrat ter slepih podbojev vel do 2,0 m2."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,4]
[]
[1,11,"Vzidava oken in vrat vel. 4,0 - 5,0 m2"]
[null,null,"Vzidava oken in vrat in montažnih sten ter slepih podbojev vel. 4,0 - 5,0 m2."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,2]
[]
[1,12,"Vzidava vrat vel. 15,0 m2"]
[null,null,"Vzidava montažnih vrat vel.15,0 m2."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,1]
[]
[1,13,"Vzidava zračnih in odušnih PVC cevi"]
[null,null,"Dobava in vzidava zračnih in odušnih PVC cevi fi 110 mm v opečni zid."]
[{"$nulls":4},"M1",null,24]
[]
[1,14,"Vzidava rozet, zračnikov"]
[null,null,"Vzidava rozet in zračnikov vseh zidnih ventilacij. "]
[{"$nulls":4},"KOM",null,5]
[]
[1,15,"Temelj za elektro drog K10"]
[null,null,"Dobava in izvedba temelja za montažo droga tip K10 (Primorje) iz betonske cevi fi 60 cm (globine 2,0 m), komplet z vsemi deli (izkopi in zasipi)."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,1]
[]
[1,16,"Elektro drog K10"]
[null,null,"Dobava in montaža betonskega elektro droga tip K10 (Primorje)."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,1]
[]
[1,17,"Vzidava elektro omarice"]
[null,null,"Vzidava elektro omarice na fasadi objekta, komplet z vsemi potrebnimi deli."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,1]
[]
[1,18,"AB vodovodni jašek "]
[null,null,"Dobava in izdelava AB vodovodnega jaška, (tipski števčni za objekt), s pokrovom dim. 60/60 cm iz rebraste pločevine, komplet z vsemi potrebnimi deli. "]
[{"$nulls":4},"KOM",null,1]
[]
[]
[1,19,"Pomoč obrtnikom"]
[null,null,"Razna nepredvidena dela in pomoč obrtnikom pri obrtno instalaterskih delih - predvidi se 7% od vrednosti zidarskih del."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,1]
[]
[]
["SKRITO",null,"Zidarska dela - skupaj EUR:"]

{"sheet":"A.06","index":7,"n_rows":59,"n_cols":12,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[27,2,27,7],[31,2,31,7],[35,2,35,7],[46,2,46,7],[54,2,54,7],[7,2,7,7],[11,2,11,7],[15,2,15,7],[23,2,23,7],[50,2,50,7],[42,2,42,7],[19,2,19,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","A.06","Kanalizacija",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   EUR"]
[0]
[]
[]
[1,1,"Strojni izkop za kanalizacijo"]
[null,null,"Izkop kanalizacijskih jarkov globine do 80 cm v terena v  IV.  ktg (za polaganje kan. cevi) z odmetom ob rob gradbene jame."]
[{"$nulls":4},"M3"," ",80]
[]
[1,2,"Izravnava in utrditev dna jarkov"]
[null,null,"Izravnava dna kanalizacijskih jarkov s planiranjem in utrditvijo z nabijanjem."]
[{"$nulls":4},"M2"," ",75]
[]
[1,3,"Zasip za položeno kanalizacijo "]
[null,null,"Zasip za položeno kanalizacijo z materialom od izkopa z nabijanjem v plasteh debeline do 30 cm."]
[{"$nulls":4},"M3"," ",60]
[]
[1,4,"PVC cevi fi 200"]
[null,null,"Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi fi 150 mm z delnim obbetoniranjem - meteorna kanalizacija."]
[{"$nulls":4},"M1",null,65]
[]
[1,5,"PVC cevi fi 150"]
[null,null,"Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi fi 150 mm z delnim obbetoniranjem - fekalna kanalizacija."]
[{"$nulls":4},"M1",null,37]
[]
[1,6,"PVC cevi fi 110"]
[null,null,"Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi fi 110 mm z delnim obbetoniranjem."]
[{"$nulls":4},"M1",null,13]
[]
[1,7,"Revizijski jašek fi 60 cm - zunanji"]
[null,null,"Naprava revizijskega jaška iz betonske cevi fi 60 cm in betonskim pokrovom 60/60 cm, jašek globine do 1.00 m, komplet z obdelavo dna in priključkov - jaški zunanjega kanalizacijskega razvoda."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,5]
[]
[1,8,"Revizijski jašek fi 50 cm - s protismradnim pokrovom"]
[null,null,"Naprava revizijskega jaška iz betonske cevi fi 50 cm in RF protismradnim pokrovom 60/60 cm, jašek globine do 1.00 m, komplet z obdelavo dna in priključkov."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,2]
[]
[]
[]
[]
[1,9,"Peskolovci"]
[null,null,"Dobava in izdelava peskolovov iz betonskih cevi fi 40 cm, globine do 1.0 m, z AB pokrovom 50x50 cm."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,2]
[]
[1,10,"Talna linijska vtočna rešetka"]
[null,null,"Dobava in vgradnja talne linijske vtočne rešetke notranje širine 150 mm, skupaj z montažo tipske LTŽ rešetke in okvirja za linijske požiralnike D = 150 mm, korito betonski prefabricirani elementi."]
[{"$nulls":4},"M1",null,5.5]
[]
[1,11,"Priključek meteorne kanalizacije"]
[null,null,"Izvedba priključka meteorne kanalizacije fi 200 mm na obstoječi jašek meteorne kanalizacije, komplet z vsemi deli (preboj , obbetoniranje, fina obdelava priključka)."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,1]
[]
[1,12,"Priključek fekalne kanalizacije"]
[null,null,"Izvedba priključka fekalne kanalizacije fi 150 mm na obstoječi jašek fekalne kanalizacije, komplet z vsemi deli (preboj , obbetoniranje, fina obdelava priključka)."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,1]
[]
[]
["SKRITO",null,"Kanalizacija - skupaj EUR."]

{"sheet":"B.01","index":8,"n_rows":20,"n_cols":12,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,2,14,7],[10,2,10,7],[6,2,6,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","B.01","Kleparska dela",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   EUR"]
[]
[]
[1,1,"Žlebovi"]
[null,null,"Dobava in montaža strešnih odtočnih žlebov, polkrožni r.š. 30 cm, bakrena pločevina deb. 0.55 mm,  vključno s kljukami in sidranjem, ter izvedbo iztokov in čelnih zapor."]
[{"$nulls":4},"M1",null,28]
[]
[1,2,"Odtočne cevi - fi 100 mm "]
[null,null,"Dobava in montaža odtočnih strešnih cevi fi 100 mm, bakrena pločevina deb. 0.55 mm, vključno z zidnimi objemkami s pritrditvijo ter izvedbo priključka na odtok žleba."]
[{"$nulls":4},"M1",null,10]
[]
[1,3,"Zračniki"]
[null,null,"Naprava, dobava in montaža strešnih zračnikov odušnih in zračnih PVC cevi fi 110 mm iz bakrene pločevine. "]
[{"$nulls":4},"KOM",null,4]
[]
[]
[]
["SKRITO",null,"Kleparska dela - skupaj EUR:"]

{"sheet":"B.02","index":9,"n_rows":38,"n_cols":12,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[32,2,32,7],[26,2,26,7],[22,2,22,7],[6,2,6,7],[18,2,18,7],[10,2,10,7],[14,2,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","B.02","Mizarska in gips dela",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   EUR"]
[]
[]
[1,1,"Dvokrilna notranja vrata - V4 (200/240 cm)"]
[null,null,"Dobava in montaža notranjih dvokrilnih vrat, masivna iz macesnovega lesa podboj in krili, polna, lakirana polmat, odpiranje 180*, evrostandard okovje, cilindrična ključavnica, valjček, obojestranski ročaj za odpiranje (Vovko Inox-NAR, višina120mm). Vrata dim. 200/240 cm."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,1]
[]
[1,2,"Dvokrilna notranja vrata - V5 (160/240 cm)"]
[null,null,"Dobava in montaža notranjih dvokrilnih vrat, masivna iz macesnovega lesa podboj in krili, polna, lakirana polmat, odpiranje 180*, evrostandard okovje, cilindrična ključavnica, valjček, obojestranski ročaj za odpiranje (Vovko Inox-NAR, višina120mm). Vrata dim. 1600/240 cm."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,1]
[]
[1,3,"Enokrilna notranja vrata - V6 (90/210 cm)"]
[null,null,"Dobava in montaža notranjih enokrilnih vrat, masivna iz macesnovega lesa podboj in krilo, polna, lakirana polmat, evrostandard okovje, cilindrična ključavnica, obojestranska kljuka za odpiranje (Vovko Inox-NAR, višina120mm). Vrata dim. 90/210 cm."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,1]
[]
[1,4,"Lesen strop nad kuhinjo - shramba podstrešje"]
[null,null,"Dobava in montaža lesenega nosilnega stropa nad kuhinjo v sestavi: - nosilni tramiči dim. 14/16 cm na razstoju 90 cm s pritrditvijo v opečni zid z jeklenimi \"čevlji\" za ležišča tramov komplet z vsem pritrdilnim materialom,  - popoditev stropa z OSB ploščami 22 mm na pero in utor, komplet z zaključnimi letvami. "]
[{"$nulls":4},"KOM",null,12]
[]
[1,5,"Potezne stopnice stropa nad kuhinjo"]
[null,null,"Dobava in montaža lesenih poteznih stopnic montiranih v odprtino lesenega stropa nad kuhinjo (dostop na shrambo podstrešja), vse komplet, dimenzija stopnic 130/70 cm."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,1]
[]
[1,6,"Gips strop kuhinje"]
[null,null,"Dobava in montaža gips stropa lesenih stropnikov nad kuhinjo v sestavi: gips plošče deb. 1,25 cm na lahki  podkonstrukciji iz pločevinastih profilov. Spoji gips plošč so kitani in bandažirani.  "]
[{"$nulls":4},"M2",null,12]
[]
[]
[]
[1,7,"Viseči gips strop z izolacijo - notranjost objekta"]
[null,null,"Dobava in montaža visečega gips stropa z izolacijo v sestavi: gips plošče deb. 1,25 cm na ravni podkonstrukciji iz lahkih visečih pločevinastih profilov s sidranjem v poševno travetno ploščo in z vmesno toplotno izolacijo (mehka mineralna volna deb. 20 cm v PVC foliji). Spoji gips plošč so kitani in bandažirani.  "]
[{"$nulls":4},"M2",null,59]
[]
[]
[]
["SKRITO",null,"Mizarska in gips dela - sk.: EUR:"]

{"sheet":"B.03","index":10,"n_rows":25,"n_cols":12,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,2,18,7],[6,2,6,7],[10,2,10,7],[14,2,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","B.03","ALU izdelki ",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   EUR"]
[]
[]
[1,1,"Vhodna vrata v avlo - V1 (400/380 cm): opcija!"]
[null,null,"Dobava in montaža vhodnih vrat v avlo, iz ALU profilov s termočlenom (ALU okvir antracit siva) in zasteklitvijo termopan U=1,1W/m2K (steklo je Kristal Maribor 43,1 Mastercarre, rjava). Vrata dim. (400/240+140)cm, Spodnji del vrat (400/240cm) se odpira in sicer: en segment je vratno krilo odprtine 100 cm, drugi segment je zložljiva harmonika 300 cm iz 4 delov. Zgornji del vrat (400/140cm) je fiksna nadsvetloba v kateri se en segment odpira na ventus.Vrata imajo zg. in spodnje vodilo, opremljena so z štiritočkovnimi tečaji, ključavnico, valjček, obojestranski ročaj za odpiranje (Vovko inox-NAR, višina 120mm), samozapiralo, zaustavljalo, vodilo za odpiranje.    "]
[{"$nulls":4},"KOM",null,0]
[]
[1,2,"Vhodna vrata v sanitarije - V2 (80/210 cm)"]
[null,null,"Dobava in montaža vhodnih vrat v sanitarije, iz ALU profilov s termočlenom (ALU okvir antracit siva) in zasteklitvijo termopan U=1,1W/m2K (steklo je Kristal Maribor 43,1 Mastercarre, rjava). Vrata so opremljena z evrostandard okovjem, ključavnico, obojestransko kljuko za odpiranje (Vovko New Aluxal 190/NP mat), samozapiralo, zaustavljalo. Vrata so dimenzij 80/210 cm.    "]
[{"$nulls":4},"KOM",null,1]
[]
[1,3,"Vrata v sanitarijah - V3 (65/210 cm)"]
[null,null,"Dobava in montaža notranjih vrat v sanitarijah, iz ALU profilov in polnilom(antracit siva). Vrata so opremljena z evrostandard okovjem, sanitarno  ključavnico, obojestransko kljuko za odpiranje (Vovko New Aluxal 190/NP mat) in z rešetko za dovod zraka. Vrata so dimenzij 65/210 cm.    "]
[{"$nulls":4},"KOM",null,1]
[]
[1,4,"Polkrožno okno v avli - O1 (200/r=100cm)"]
[null,null,"Dobava in montaža polkrožnega okna v avli, iz ALU profilov s termočlenom (ALU okvir antracit siva) in zasteklitvijo s termopan U=1,1W/m2K. Fiksna zasteklitev barvni vitraž. Okno je dimenzij 200/(r=100 cm).    "]
[{"$nulls":4},"KOM",null,1]
[]
[]
[]
[]
["SKRITO",null,"ALU izdelki - skupaj EUR:"]

{"sheet":"B.04","index":11,"n_rows":31,"n_cols":12,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[26,2,26,7],[22,2,22,7],[18,2,18,7],[6,2,6,7],[14,2,14,7],[10,2,10,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","B.04","Tlakarska in keramična dela ",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   EUR"]
[]
[]
[1,1,"Talna keramika"]
[null,null,"Dobava in polaganje talne keramike. Polaganje na že izveden estrih na lepilo, komplet s fugiranjem in potrebnimi dilatacijami. Ploščice dim. 30/30 cm, deb. 12-13 mm, trdota K9 - keramiko izbere investitor. Izvedba komplet z vsemi pomožnimi deli. "]
[{"$nulls":4},"M2",null,70.5]
[]
[1,2,"Zidna obroba tlaka iz keramike"]
[null,null,"Dobava in polaganje zidne obrobe iz keramičnih ploščic (višine 10 cm, deb. 1 cm) - stenski zaključki iz zaključnih elementov iz sistema talnih ploščic, polaganje na lepilo, komplet z vsemi pomožnimi deli."]
[{"$nulls":4},"M1",null,44.5]
[]
[1,3,"Stenska keramika - kuhinja , sanitarije"]
[null,null,"Dobava in polaganje stenskih keramičnih ploščic na lepilo, komplet s stičenjem stikov in fugiranjem in vogalnimi PVC letvicami. Keramiko izbere investitor (sanitarni prostori, kuhinja)."]
[{"$nulls":4},"M2",null,26.5]
[]
[1,4,"Kamnite okenske police - notranje"]
[null,null,"Dobava in polaganje notranjih kamnitih okenskih polic - plošče dim. 25/3 cm, naravni kamen tip lipica."]
[{"$nulls":4},"M1",null,2.1]
[]
[1,5,"Kamnite okenske police - zunanje"]
[null,null,"Dobava in polaganje zunanjih kamnitih okenskih polic - plošče dim. 25/3 cm z odkapnim utorom in robno letvico, naravni kamen tip granit."]
[{"$nulls":4},"M1",null,2.1]
[]
[1,6,"Kamniti vratni prag"]
[null,null,"Dobava in polaganje kamnitega vratnega pragu (prehod keramika - betonski tlakovci) - plošče dim. 30/3 cm, naravni kamen tip granit."]
[{"$nulls":4},"M1",null,4.05]
[]
[]
["SKRITO",null,"Tlakarska in ker.dela - sk.: EUR:"]

{"sheet":"B.05","index":12,"n_rows":26,"n_cols":12,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,2,14,7],[6,2,6,7],[10,2,10,7],[18,2,18,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","B.05","Slikopleskarska dela",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   EUR"]
[]
[]
[1,1,"Izravnava ometanih sten "]
[null,null,"Izravnava fino ometanih sten s polifiksom in finim brušenjem."]
[{"$nulls":4},"M2",null,290]
[]
[1,2,"Izravnava gips stropov"]
[null,null,"Fina izravnava bandažiranih gips stropov s polifiksom in finim brušenjem."]
[{"$nulls":4},"M2",null,72]
[]
[1,3,"Slikanje ometanih sten"]
[null,null,"Dvakratno slikanje ometanih sten - vsi notranji prostori."]
[{"$nulls":4},"M2",null,290]
[]
[1,4,"Slikanje gips stropov"]
[null,null,"Dvakratno slikanje gips stropov z jupolom - vsi notranji prostori."]
[{"$nulls":4},"M2",null,72]
[]
[]
[]
[]
[]
["SKRITO",null,"Slikopleskarska dela - skupaj EUR:"]

{"sheet":"B.06","index":13,"n_rows":35,"n_cols":12,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[30,2,30,7],[6,2,6,7],[22,2,22,7],[18,2,18,7],[10,2,10,7],[14,2,14,7],[26,2,26,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","B.06","Fasadna dela",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   EUR"]
[0]
[]
[1,1,"Toplotnoizolacijski omet fasade  "]
[null,null,"Dobava in izvedba toplotnoizolacijskega ometa fasade v debelini 3 cm s predhodnim cementnim obrizgom. Upostevati izvedbo vseh vogalnih, vratnih in okenskih špalet z ojačitvijo s profili.  "]
[{"$nulls":4},"M2",null,212]
[]
[1,2,"Vodoodbojni sloj fasade  "]
[null,null,"Nanos vodoodbojnega sloja toplotnoizolacijskega ometa.  "]
[{"$nulls":4},"M2",null,212]
[]
[1,3,"Zaključni sloj fasade  "]
[null,null,"Dobava in izvedba zaključnega sloja fasade z nanosom finega ometa iz kalcitne mivke (z belim cementom).   "]
[{"$nulls":4},"M2",null,212]
[]
[1,4,"Zaključni sloj fasade - slikanje gladkih špalet "]
[null,null,"Slikanje fasade - gladke okenske in vratne špalete in in robni pasovi z acrycolor barvo 2x s predhodnim opremazom z emulzijo."]
[{"$nulls":4},"M1",null,20]
[]
[1,5,"Slikanje betonskih napuščev in vidnih nosilcev "]
[null,null,"Slikanje vidnih betonskih strešnih napuščev in nosilcev z acrycolor barvo 2x s predhodnim premazom z emulzijo."]
[{"$nulls":4},"M2",null,38]
[]
[1,6,"Omet nadstrešnice fasade "]
[null,null,"Izvedba ometa opečne nadstrešnice fasade v sestavi cementni obrizg, grobi omet in fini omet iz kalcitne mivke. "]
[{"$nulls":4},"M2",null,60]
[]
[1,7,"Fasadni oder"]
[null,null,"Montaža in demontaža fasadnega cevnega odra za izvedbo fasaderskih del."]
[{"$nulls":4},"M2",null,200]
[]
[]
["SKRITO",null,"Fasadna dela - skupaj EUR:"]

{"sheet":"C.01","index":14,"n_rows":35,"n_cols":12,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[22,2,22,7],[26,2,26,7],[30,2,30,7],[6,2,6,7],[18,2,18,7],[14,2,14,7],[10,2,10,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","C.01","Zemeljska dela",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   EUR"]
[]
[0]
[1,1,"Zakoličba zunanjih podpornih zidov"]
[null,null,"Zakoličba zunanjih podpornih zidov, tako smerno kot višinsko."]
[{"$nulls":4},"M1",null,65]
[]
[1,2,"Zakoličbeni profili"]
[null,null,"Postavitev zakoličbenih profilov pri izvedbi zunanjih podpornih zidov z zavarovanji."]
[{"$nulls":4},"KOM"," ",8]
[]
[1,3,"Strojni izkopi"]
[null,null,"Strojni delno ročni izkopi v terenu IV. ktg (za izvedbo podpornih zidov) z odmetom v začasno deponijo."]
[{"$nulls":4},"M3",null,170]
[]
[1,4,"Izravnava in utrditev temeljnih platojev podpornih zidov"]
[null,null,"Izravnava dna temeljev izkopanega platoja s planiranjem in utrditvijo z nabijanjem."]
[{"$nulls":4},"M2"," ",70]
[]
[1,5,"Zasip za AB podpornimi zidovi z materialom od izkopa "]
[null,null,"Zasip za AB temelji in AB zidom objekta z materialom od izkopa z nabijanjem v plasteh debeline do 30 cm, do predpisane zbitosti.."]
[{"$nulls":4},"M3"," ",100]
[]
[1,6,"Nakladanje in odvoz odvečnega materiala"]
[null,null,"Nakladanje in odvoz odvečnega materiala pri izkopih in zasipih na deponijo v bližini na razdalji do cca 1000 m."]
[{"$nulls":4},"M3"," ",80]
[]
[1,7,"Tamponsko nasutje - tlaki"]
[null,null,"Dobava in vgradnja tamponskega gramoznega materiala v debelini do 20 cm s planiranjem in uvaljanjem do predpisane zbitosti (pod temelji, pod tlaki iz betonskih tlakovcev)."]
[{"$nulls":4},"M3"," ",40]
[]
[]
["SKRITO",null,"Zemeljska dela - skupaj EUR:"]

{"sheet":"C.02","index":15,"n_rows":32,"n_cols":12,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[26,2,26,8],[21,2,21,7],[5,2,5,7],[9,2,9,7],[13,2,13,7],[17,2,17,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","C.02","Betonska dela",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   EUR"]
[]
[1,1,"Podložni beton pod temelji podpornih zidov - MB 15 "]
[null,null,"Dobava in vgradnja podložnega betona pod temelji podpornih zidov. "]
[{"$nulls":4},"M3"," ",9]
[]
[1,2,"Beton AB temeljev podpornih zidov - beton MB 20"]
[null,null,"Dobava in vgrajevanje betona v AB temelje podpornih zidov (dim. temeljev cca 50/100 cm) z vsemi potrebnimi deli."]
[{"$nulls":4},"M3"," ",37]
[]
[1,3,"Beton AB podpornih zidov - beton MB 30 "]
[null,null,"Dobava in vgrajevanje betona v AB podporne zidove deb. 20 in 30 cm, beton MB 30, vgrajevanje za vidni beton, z vsemi potrebnimi deli."]
[{"$nulls":4},"M3"," ",27]
[]
[1,4,"Betonski bloki zunanjih klopi"]
[null,null,"Dobava in izvedba betonskega podstavka dim. 50/(40-50)cm zunanjih sedežnih klopi vzdolž podpornega zidu ob poti, vse komplet z opaži, armaturo in betonom."]
[{"$nulls":4},"M1"," ",12.5]
[]
[1,5,"Armatura "]
[null,null,"Dobava in vgraditev armature RA 400/500 in GA 240/360, kompletno z ravnanjem, krivljenjem, polaganjem in vezanjem"]
[null,null,"  do fi 12",null,"KG",null,1500]
[null,null,"nad fi 12",null,"KG",null,1000]
[]
[1,6,"Mrežasta armatura"]
[null,null,"Dobava in vgrajevanje mrežne armature MA 500/560"]
[{"$nulls":4},"KG",null,4000]
[]
[]
[]
["SKRITO",null,"Betonska dela - skupaj EUR:",null,null,null,0]

{"sheet":"C.03","index":16,"n_rows":20,"n_cols":12,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,2,6,7],[14,2,14,7],[10,2,10,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","C.03","Tesarska dela",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   EUR"]
[]
[]
[1,1,"Opaž pasovnih AB temeljev podpornih zidov"]
[null,null,"Opaž pasovnih AB temeljev podpornih zidov, komplet z vsemi pomožnimi deli."]
[{"$nulls":4},"M2",null,75]
[]
[1,2,"Opaž AB stebra pri vhodu"]
[null,null,"Opaž AB stebra pri vhodu na pokopališče za montažo vhodnih ograjnih vrat - opaž za vidni beton."]
[{"$nulls":4},"M2",null,3]
[]
[1,3,"Opaž AB podpornih zidov - opaž za vidni beton"]
[null,null,"Opaž AB podpornih zidov, debelina zidov 20 in 30 cm, opaž za vidni beton, komplet z vsemi vogalnimi zaključnimi letvicami in dilatacijskimi vertikalnimi letvicami, ter komplet z vsemi pomožnimi deli."]
[{"$nulls":4},"M2",null,220]
[]
[]
[]
["SKRITO",null,"Tesarska dela - skupaj EUR:"]

{"sheet":"C.04","index":17,"n_rows":23,"n_cols":12,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,2,6,7],[10,2,10,7],[14,2,14,7],[18,2,18,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","C.04","Zaključna dela",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   EUR"]
[]
[]
[1,1,"Tlak iz betonskih tlakovcev - zunanjost objekta in pešpot"]
[null,null,"Dobava in polaganje tlaka iz betonskih tlakovcev deb. 5 cm skupaj s peščeno podlago deb. 3-4cm na že utrjeno tamponsko nasutje. Zapolnitev fug s kalcitno mivko. Izvedba komplet z vsemi pomožnimi deli. "]
[{"$nulls":4},"M2",null,165]
[]
[1,2,"Vrtni robniki - zaključki tlaka iz bet. tlakovcev"]
[null,null,"Dobava in polaganje vrtnih robnikov dim. 8/20 cm komplet z obbetoniranjem in fugiranjem - zaključki tlaka iz betonskih tlakovcev."]
[{"$nulls":4},"M1",null,10]
[]
[1,3,"Kovinska ograja - segmenti dim. 186/100 cm"]
[null,null,"Izdelava, dobava in montaža kovinske ograje iz samostojnih segmentov dim. 186/100 cm; izdelanih iz kovinskih profilov: obodni okvir iz zaprtih kvadratnih cevi 40/40/5 mm. Posamezen segment ograje je sidran v AB zid od strani z dvemi pokončnimi nosilnima kvadratnima profiloma 40/40/5 mm in s sidrnimi ploščicami s konzolo. V okvirju so pokončne cevi fi 14 mm na razstoju 13,6 cm. Segmenti ograje so montirani vodoravno oziroma stopničasto glede na vzdolžni potek podpornega zidu. Ograja je finalno obdelana in antikorozijsko zaščitena s premazi 1x temeljni in 2x pleskanje z oljnato barvo. Po detajlu projektanta!  Teža segmenta cca 50 kg."]
[{"$nulls":4},"KOM"," ",0]
[]
[1,4,"Macesnova letvana lesena sedala"]
[null,null,"Dobava in montaža lesenih letvanih sedal iz macesnovega lesa: sedalo dim 50/250 iz obdelane letve dim. 73,3/60mm (6kd) na leseni podkonsrukciji iz letev 60/30mm (4kd). Sidranje v AB podstavek. Les je obdelan in zaščiten s protiglivičnim premazom. "]
[{"$nulls":4},"KOM"," ",0]
[]
[]
["SKRITO",null,"Zaključna dela - skupaj EUR:"]