{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["REKAPITULACIJA","cesta Vena Pilona","Kanalizacija","JR"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"REKAPITULACIJA","index":0,"n_rows":13,"n_cols":5,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,3,5,4],[6,3,6,4],[7,3,7,4],[1,3,1,4],[2,3,2,4],[3,3,3,4],[4,3,4,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"SKUPNA REKAPITULACJA"]
[]
[null,"Cesta Vena Pilona",null,0]
[]
[null,"Kanalizacija",null,0]
[]
[null,"JR - ocena",null,0]
[]
[null,"SKUPAJ",null,null,0]
[null,"DDV 20%",null,null,0]
[]
[null,"VSE SKUPAJ",null,null,0]

{"sheet":"cesta Vena Pilona","index":1,"n_rows":95,"n_cols":10,"rows_kept":95,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,"CESTA VENA PILONA"]
[null,null,"PREDDELA",null,null,0]
[null,null,"RUŠITVENA DELA",null,null,0]
[null,null,"ZEMELJSKA DELA",null,null,0]
[null,null,"ZGORNJI USTROJ",null,null,0]
[null,null,"ODVODNJA METEORNIH VOD",null,null,0]
[null,null,"NEPREDVIDENA DELA",0.1,null,0]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,0]
[null,null,"PREDDELA"]
[]
[1,1,"Zakoličba osi ceste","m1",134,0,null,0]
[]
[1,2,"Postavitev in zavarovanje gradbenih profilov","kos",10,0,null,0]
[null,null,"PREDDELA SKUPAJ",{"$nulls":4},0]
[]
[null,null,"RUŠITVENA DELA"]
[]
[1,1,"Rušenje obtoječih betonskih robnikov,dimenzije 15/25 cm, dolžine do 1 m,vključno z betonsko posteljico,nakladanjem na vozilo in odvoz v  deponijo na razdalji do 10 km","m1",10,0,null,0]
[]
[1,2,"Rušenje obstoječega asfalta, debeline do 8 cm, z nakladanjem na vozilo in odvozom v deponijo na razdalji do 10 km","m2",150,0,null,0]
[]
[1,3,"Rezanje asfalta debeline do 15 cm","m1",6.5,0,null,0]
[null,null,"RUŠITVENA DELA SKUPAJ",{"$nulls":4},0]
[]
[null,null,"ZEMELJSKA DELA"]
[]
[1,1,"Izkop humusa v plasti debeline do 20 cm, z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo","m3",260.17,0,null,0]
[]
[1,2,"Široki izkop globine do 100 cm, v zemljini III in IV ktg z nakladanjem in odvozom v deponijo na razdalji do 1 km","m3",600,0,null,0]
[]
[1,3,"Planiranje in valjanje zemeljskega planuuma z natančnostjo`+- 2 cm","m2",2000,0,null,0]
[null,null,"ZEMELJSKA DELA SKUPAJ",{"$nulls":4},0]
[]
[null,null,"ZGORNJI USTROJ"]
[]
[1,1,"Dovoz in vgradnja tamponskega drobljenca 0-63 mm,v plasti debeline 25 cm, z valjanjem in ravnanjem +- 1cm, zbitosti najmanj 98% po SPP oziroma MPP; Ev2>80MN/m2; Ev2:Ev1<2,2","m3",350,0,null,0]
[]
[1,2,"Dovoz in vgradnja jalovine ali drugega nasipnega materiala, z valjanjem in ravnanjem +- 3cm, zbitosti najmanj 95% po SPP oziroma MPP; Ev2>60MN/m2; Ev2:Ev1<2,2 .Velikost zrna do 150 mm","m3",1600,0,null,0]
[]
[1,3,"Vgrajevanje materiala od izkopa v nasip v plasteh do 30 cm, zbitosti najmanj 95% po SPP oziroma MPP; Ev2>60MN/m2; Ev2:Ev1<2,2, Velikost zrna do 150 mm","m3",600,0,null,0]
[]
[1,4,"Dodatek za vgrajevanje materiala od izkopa, jalovine ali drugega nasipnega materiala zbitosti najmanj 98% po SPP oziroma MPP; Ev2>80MN/m2; Ev2:Ev1<2,2, zadnji nasipni sloj v debelini 30 cm","m2",701,0,null,0]
[]
[1,5,"Izdelava nosilne plasti iz bituminiziranega drobljenca 0-16 mm v debelini 5 cm","m2",1400,0,null,0]
[]
[1,6,"Izdelava obrabno zaporne plasti BB 0/11  v debelini 3 cm","m2",0,0,null,0]
[]
[1,7,"Izdelava obrabno zaporne plasti iz bitumenskega betona BB11 4 cm (pločnik)","m2",0,0,null,0]
[]
[1,8,"Dobava in postavitev betonskih robnikov dim. 15/25 cm, vključno z betonsko posteljico in fugiranjem rež","m1",10,0,null,0]
[]
[1,9,"Dobava in postavitev betonskih robnikov dim. 15/25 cm, vključno z betonsko posteljico in fugiranjem rež - poglobljeni","m1",4,0,null,0]
[]
[1,10,"Dobava in postavitev betonskih robnikov dim. 8/20 cm, vključnoz betonsko posteljico in fugiranjem rež","m1",0,0,null,0]
[]
[1,11,"Dobava in postavitev betonskih robnikov dim. 15/25 cm, z odprtino, vključno z betonsko posteljico in fugiranjem rež","kos",4,0,null,0]
[]
[null,null,"Izvedba podpornih zidov"]
[1,12,"Široki izkop širine do 5 m, globine do 2 m, za temelj podpornega zidu, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na deponijo na razdalji do 100 m","m3",560,0,null,0]
[]
[1,13,"Izkop jarka širine 40 cm, globine 40 cm, v zemljini III-IV ktg - pasovni temelj opornega zidu","m1",57,0,null,0]
[]
[1,14,"Planiranje in valjanje zemeljskega planuuma z natančnostjo`+- 2 cm","m2",248,0,null,0]
[]
[1,15,"Dobava in vgrajevanje podložnega betona C 8/10, debeline do 12 cm","m3",30,0,null,0]
[]
[1,16,"Dobava in vgradnja betona C 25/30, preseka nad 0,3 m3/m2,m1","m3",225,0,null,0]
[]
[1,17,"Dobava in vgradnja betona C 25/30, preseka 0,12 do 0,2 m3/m2,m1","m3",15.5,0,null,0]
[]
[1,18,"Dobava in montaža mrežnate armature S 500; Q636","kg",1100,0,null,0]
[]
[1,19,"Dobava in vgradnja srednje zahtevne armature S 400 do fi 12","kg",950,0,null,0]
[]
[1,19,"Dobava in vgradnja srednje zahtevne armature S 400 nad fi 12","kg",29000,0,null,0]
[]
[1,20,"Opaž venca talne plošče, višina do 0,5m, razopaženje in čiščenje","m2",30,0,null,0]
[]
[1,21,"Enostranski opaž zidu, višine do 3 m","m2",30,0,null,0]
[]
[1,22,"Dvostranski opaž zidu višine do 8,5 m","m2",680,0,null,0]
[]
[1,23,"Opaž napušča širine do 40 cm","m2",10.8,0,null,0]
[]
[1,24,"Opaž čela napušča širine do 30 cm","m1",36,0,null,0]
[]
[1,25,"Dobava in montaža tipske mostne pocinkane ograje, višina min 1m, razmak vertikalnih palic - polnil 10cm","m",54,0,null,0]
[{"$nulls":9},0]
[null,null,"SKUPAJ ZGORNJI USTROJ",{"$nulls":4},0]
[]
[]
[null,null,"ODVODNJA METEORNIH VOD"]
[]
[1,1,"Izdelava cestnega požiralnika s peskolovom, iz BC fi 50 cm, L= 2 mz vtokom pod robnikom, vključno z izkopom in odvozom zemljine in zasipom s tamponom, izdelavo priključka na kanalizacijsko cev, potrebnim betonom in LŽ pokrovom 125kN (po detajlu)","kos",4,0,null,0]
[null,null,"ODVODNJA METEORNIH VOD SKUPAJ",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"Kanalizacija","index":2,"n_rows":159,"n_cols":7,"rows_kept":159,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,3,7,5],[8,3,8,5],[9,3,9,5],[10,3,10,5],[1,1,1,6],[2,1,2,6],[3,3,3,5],[4,3,4,5],[5,3,5,5],[6,3,6,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"REKAPITULACIJA"]
[]
[null,"1.","PREDDELA ",null,null,null,0]
[null,"2.","ZEMELJSKA  DELA",null,null,null,0]
[null,"3.","MONTAŽNA IN BETONSKA DELA",null,null,null,0]
[null,"4.","OSTALA DELA",null,null,null,0]
[null,"5.","NEPREDVIDENA DELA","7%",null,null,0]
[null,null,"SKUPAJ € ",null,null,null,0]
[null,null,"DDV 20%",null,null,null,0]
[null,null,"SKUPAJ  DELA €",null,null,null,0]
[]
[null,"1.","PREDDELA"]
[]
[null,"1.1.","Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem kanala"]
[null,null,"F Vena Pilona 1","m",130,0,0]
[null,null,"M Vena Pilona","m",144.5,0,0]
[]
[]
[null,"1.2.","Zakoličba obstoječih komunalnih naprav"]
[null,null,"pavšal",null,null,0,0]
[]
[null,"1.3.","Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon)"]
[null,null,"F Vena Pilona 1","kos",4,0,0]
[null,null,"M Vena Pilona","kos",4,0,0]
[]
[null,"1.4.","Čiščenje površin zaraslih z grmovjem"]
[null,null,null,"m2",20,0,0]
[]
[null,"1.5.","Sekanje dreves z razžagovanjem in odvozom na deponijo do 5 km"]
[null,null,null,"kos",5,0,0]
[]
[null,"1.6.","Prometno zavarovanje cest pri izvajanju prekopa s postavitvijo signalizacije"]
[null,null,"pavšal",null,0,0,0]
[]
[null,"1.7.","Zasek obstoječega asfalta"]
[null,null,"F Vena Pilona 1","m",30,0,0]
[]
[null,"1.8.","Rušenje asfaltnega ustroja z nakladanjem in odvozom v deponijo do 35 km"]
[null,null,"F Vena Pilona 1","m2",0,0,0]
[]
[null,"1.9.","Izdelava priključka na obstoječi  PE jašek, za PVC cev do 260mm"]
[null,null,"F Vena Pilona 1","kos",1,0,0]
[]
[null,null,"PREDDELA SKUPAJ:",null,null,null,0]
[]
[null,"2.","ZEMELJSKA DELA"]
[]
[null,"2.1.","Strojni izkop humusa na trasi kanalizacije v sloju debeline do 20 cm z odmetom na rob izkopa","m3",15,0,0]
[]
[null,"2.2.","Strojni izkop jarkov v III in IV ktg za kanalizacijo v suhem terenu , širine do 1.5 m globine do 3.5 m, naklon brežin 70°, z odlaganjem na rob izkopa."]
[null,null,"F Vena Pilona 1","m3",80,0,0]
[null,null,"M Vena Pilona","m3",80,0,0]
[]
[null,"2.3.","Strojni izkop jarkov v III in IV ktg za kanalizacijo v suhem terenu , širine do 1.5 m globine do 3.5 m, naklon brežin 70°, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na deponijo na razdalji do 10 km"]
[null,null,"F Vena Pilona 1","m3",234,0,0]
[null,null,"M Vena Pilona","m3",317.90000000000003,0,0]
[]
[null,"2.4.","Ročni izkop z odmetom na rob, globine do 2 m, na križanjih z ostalimi komunalnimi vodi (ocena 1%)"]
[null,null,null,"m3",7.119000000000001,0,0]
[]
[null,"2.5.","Črpanje vode iz jarkov med izkopom in montažo (Obračun po dejansko porabljenem času, črpalka potrebne zmogljivosti)"]
[null,null,null,"kWh",80,0,0]
[]
[null,"2.6.","Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/- 1 cm, širina DN + 0,30m"]
[null,null,"F Vena Pilona 1","m2",110.5,0,0]
[null,null,"M Vena Pilona","m2",158.95000000000002,0,0]
[]
[null,"2.7.","Zasip kanalizacijskih cevi in jaškov z nevezanim materialom SIST 1610, 7.1 priloga B, 0-150 mm, vključno z dobavo, ter komprimiranje v plasteh po 30 cm (pod voznimi površinami)"]
[null,null,"F Vena Pilona 1","m3",190,0,0]
[null,null,"M Vena Pilona","m3",280,0,0]
[]
[null,"2.8.","Zasip jarka z nevezanim materialom SIST 1610, 7.1 priloga B, 0-63 mm (tampon), vključno z dobavo, komprimiranjem in finim planiranjem v plasti 20 cm (pod voznimi površinami)"]
[null,null,"F Vena Pilona 1","m3",80,0,0]
[null,null,"M Vena Pilona","m3",80,0,0]
[]
[null,"2.9.","Zasip kanalizacijskih cevi in jaškov z materialom izkopa ter komprimiranje v plasteh po 30 cm (pod nevoznimi površinami)"]
[null,null,"F Vena Pilona 1","m3",0,0,0]
[null,null,"M Vena Pilona","m3",0,0,0]
[]
[null,"2.10.","Humusiranje, planiranje in zatravitev zelenic s humusnim materialom  v sloju debeline 20cm"]
[null,null,"F Vena Pilona 1","m2",63.38,0,0]
[null,null,"M Vena Pilona","m2",74.13,0,0]
[]
[null,null,"ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:",null,null,null,0]
[]
[null,"3.","MONTAŽNA IN BETONSKA DELA"]
[]
[null,"3.1.","Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi SN4 DN200  na betonsko posteljico C12/15 debeline 10cm s polnim obbetoniranjem po detajlu (0.17 m3/m)"]
[null,null,"F Vena Pilona 1","m",130,0,0]
[null,"3.2.","Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi SN4 DN200  na betonsko posteljico C12/15 debeline 10cm z delnim obbetoniranjem po detajlu (0.06 m3/m)- pod nevoznimi površinami"]
[null,null,"F Vena Pilona 1","m",0,0,0]
[]
[null,"3.3.","Dobava in polaganje PVC rebrastih kanalizacijskih cevi DN 300  na betonsko posteljico C12/15 debeline 10cm s polnim obbetoniranjem po detajlu (0.25 m3/m)"]
[null,null,"M Vena Pilona","m",124.6,0,0]
[]
[null,"3.4.","Dobava in polaganje PVC rebrastih kanalizacijskih cevi DN 300  na betonsko posteljico C12/15 debeline 10cm z delnim obbetoniranjem po detajlu (0.12 m3/m)"]
[null,null,"M Vena Pilona","m",0,0,0]
[]
[null,"3.5.","Dobava in polaganje PVC rebrastih kanalizacijskih cevi DN 500  na betonsko posteljico C12/15 debeline 10cm s polnim obbetoniranjem po detajlu (0.50 m3/m)"]
[null,null,null,"m",22,0,0]
[]
[null,"3.6.","Dobava in montaža prefabriciranega poliesterskega jaška svetlega premera 800 mm, vključno z muldo in vtokom in iztokom in posteljico iz betona (globine do 2 m)","kos",4,0,0]
[]
[null,"3.7.","Dobava in montaža prefabriciranega poliesterskega jaška svetlega premera 1000 mm, vključno z muldo, vtokom in iztokom, posteljico iz betona. "]
[null,null,"`-globine do 3,00 m","kos",0,0,0]
[]
[null,"3.8.","Dobava in montaža jaška iz BC svetlega premera 800 mm, vključno z obdelavo mulde in vtoka ter iztoka."]
[null,null,"M Vena Pilona","kos",4,0,0]
[]
[null,"3.9.","Dobava in montaža prefabriciranega PEHD maščobolovilca svetlega premera 1000 mm, vključno z vtokom DN 300 in iztokom, konusom"]
[null,null,"` jašek globine 3,05 m","kos",0,0,0]
[null,null,"` jašek globine 2,3 m","kos",0,0,0]
[]
[null,"3.10.","Dobava in montaža prefabriciranega PEHD maščobolovilca svetlega premera 800 mm, vključno z vtokom DN 150 in iztokom, konusom"]
[null,null,"` jašek globine 1,9 m","kos",0,0,0]
[]
[null,"3.11.","Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN 124 klasa najmanj C, preseka 600mm, vključno z AB obročem in odprtinami za prezračevanje","kos",0,0,0]
[]
[null,"3.12.","Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124 D vključno z AB obročem, gumi tesnilom, premera 600mm-pod voznimi površinami. (npr. PAM REXEL CDRX60AF)","kos",8,0,0]
[]
[null,"3.13.","Izdelava cevnega propusta iz betonskih cevi fi 80 cm na betonski posteljici debeline 10 cm, polno obbetonirane cevi s C 12/15 0,73 m3/m1","m1",30,0,0]
[]
[null,"3.14.","Izdelava zadrževalnika proda na vtoku v cevni propust "]
[null,null,"izkop terena v terenu III ktg. z odgaganjem na rob izkopa","m3",3.5,0,0]
[null,null,"dobava in polaganje podložnega betona debeline 10 cm","m2",2.7,0,0]
[null,null,"izdelava opaža sten in venca plošče","m2",7.2,0,0]
[null,null,"dobava in vgrajevanje betona prereza 0,2 m3/m2/m1, C 30/35","m3",1,0,0]
[]
[null,"3.15.","Izdelava vtočne glave propusta za BC fi 80 cm","kos",1,0,0]
[]
[null,"3.16.","Obloga brežin ob vtočni glavi in zadrževalniku proda z lomljencem na betonski podlagi debeline do 25 cm ","m2",18,0,0]
[]
[null,"3.17.","Izdelava podslapja na iztoku cevnega propusta "]
[null,null,"izkop terena v terenu III ktg. z odgaganjem na rob izkopa","m3",3.5,0,0]
[null,null,"dobava in polaganje podložnega betona debeline 10 cm","m2",2.95,0,0]
[null,null,"izdelava opaža sten in venca plošče","m2",9.68,0,0]
[null,null,"dobava in vgrajevanje betona prereza 0,2 m3/m2/m1, C 30/35","m3",1.46,0,0]
[]
[null,"3.18.","Izdelava cevnega propusta iz betonskih cevi fi 120 cm na betonski posteljici debeline 10 cm, polno obbetonirane cevi s C 12/15 0,73 m3/m1","m1",24,0,0]
[]
[null,null,"MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ:",null,null,null,0]
[]
[null,"4.","OSTALA DELA"]
[null,"4.1.","Izdelava geodetskega načrta novega stanja skladno z ZGO-1 in navodili upravljalca kanal. "]
[null,null,null,"kos",1,0,0]
[]
[null,"4.2.","Preizkus vodotesnosti kanalizacije"]
[null,null,null,"m",250,0,0]
[]
[null,"4.3.","Pregled kanalizacije s kamero"]
[null,null,null,"m",250,0,0]
[]
[null,"4.4.","Projekt za obratovanje in vzdrževanje (3 izvodi)"]
[null,null,null,"kos ",1,0,0]
[]
[null,"4.5.","Projekt izvedenih del (3 izvodi)"]
[null,null,null,"kos",1,0,0]
[null,null,"OSTALA DELA SKUPAJ:",null,null,null,0]

{"sheet":"JR","index":3,"n_rows":40,"n_cols":8,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"merska enota","količina","znesek/kos","skupaj"]
["I.","I.","Javna razsvetljava   (JR)"]
["I."]
["I.",null,"Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus"]
["I.","A.","GRADBENA DELA"]
["I."]
["I.","1.","Zakoličba obstoječih komunalnih naprav na obravnavanem območju",null,"m",70,0,0]
["I."]
["I."]
["I.","2.","Zakoličba trase novega JR omrežja",null,"m",200,0,0]
["I."]
["I.","3.","Izkop in izdelava temelja 800 x 800 x 1000 za drog JR, ter ter izdelava betonske glave - sidrni vijaki 4 x M16  A2",null,"kos",5,0,0]
["I."]
["I.","4.","Izdelava jaška dim.fi 40 cm, 1,0 m gl., z betonskim pokrovom ",null,"kos",5,0,0]
["I."]
["I.","5.","Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala delno v utrjeni poti, delno v cesti, delno v zelenici, dim. 0,4 x 1,0 m globine",null,"m",200,0,0]
["I."]
["I.","6.","Izdelava križanj z ostalimi komunalnimi vodi",null,"kos",2,0,0]
["I."]
["I.","7.","Izdelava kabelske kanalizacije z 1 x stigmaflex cevjo fi 80 mm, nasutje s peskom granulacije 3-7 mm 10 cm, zasutje s tamponom, z nabijanjem v plasteh, obbetoniranje z betonom MB100 25 cm, odvoz odvečnega materiala",null,"m",10,0,0]
["I."]
["I."]
["I.","8.","Izdelava kabelske kanalizacije z 1 x stigmaflex cevjo fi 80 mm, nasutje s peskom granulacije 3-7 mm 10 cm, zasutje s tamponom, z nabijanjem v plasteh,  odvoz odvečnega materiala",null,"m",190,0,0]
["I."]
["I.","9.","PE cev fi 63 mm",null,"m",15,0,0]
["I."]
["I."]
["I.","10.","Humiziranje ter zatravitev",null,"m2",55,0,0]
["I."]
["I.","11.","Polaganje opozorilnega traku z napisom "]
["I.",null,"      »POZOR ELEKTRIKA« ( po celotni trasi )",null,"m",200,0,0]
["I."]
["I.","12.","Izdelava osnov za vnos v kataster komunalnih vodov",null,"kpl",1,0,0]
["I."]
["I.","S","SKUPAJ GRADBENA DELA ZA JR",{"$nulls":4},0]
["I."]