{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["List1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"List1","index":0,"n_rows":146,"n_cols":6,"rows_kept":146,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"poz.","Opis","Kosov","Cena/enoto","Skupna cena v €"]
[null,"-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"]
[]
[null,"A. EKONOMSKI VHOD"]
[]
[]
[]
[null,"B. PREDPROSTOR"]
[]
[]
[]
[null,"C. GARDEROBA"]
[]
[]
[]
[null,"D. PROSTOR ZA ČISTILA"]
[]
[null,"1.","IZLIVNO KORITO",1]
[null,null,"dim. 520/530/560 \n(trokadero) \nkotni izliv Ř 100"]
[null,"2.","ZAPRTA VISEČA OMARICA S KRILNIMI VRATI",1]
[null,null,"dim. 800/350/660"]
[]
[]
[null,"E. SANITARIJE"]
[]
[]
[]
[null,"F. PRIPRAVE"]
[]
[null,"1.","STENSKI INOX UMIVALNIK ZA ROKE Z MEŠALNO BATERIJO",1]
[null,null,"dim. 500/500/340 \naktiviranje s kolenom"]
[null,"2.","HLAJENI PULT",1]
[null,null,"dim. 1600x700x850 \ndesno vgrajeno korito 400x500 \nstatično hlajenje \n2 x vrata GN 1/1, z vodili \ntemp. območje hlajenja: od +3 do +10 şC \npriključna moč kompresorja: 0,21 kW \npriključna napetost: 230V AC \nstenska zaščita zadaj"]
[null,"3.","ZAPRTA VISEČA OMARICA Z DRSNIMI VRATI",1]
[null,null,"dim. 1400/350/660"]
[null,"4.","PLINSKI ŠTEDILNIK",1]
[null,null,"dim. 800/700/875 \n4 gorilniki \nmoč gorilnikov: 2x3,5 kW, 2x5,5 kW \npriključna moč: 18,0 kW \nporaba plina: 1,42 kg/h (U.N.P.), 1,90 m3/h (zem. plin) \npriključek plina: R 3/4\""]
[null,"5.","STENSKI PAROLOV",1]
[null,null,"dim. 1200/900/450 \ns filtri, lovilci maščobe in izpustom, z razsvetljavo \n(brez odvoda in ventilatorja)"]
[null,"6.","DELOVNA BLOK MIZA",1]
[null,null,"dim. 400x700x875 \nprostor za pl. jeklenko \nzaprta s krilnimi vrati"]
[]
[]
[null,"G. IZDAJNA LINIJA"]
[]
[null,"1.","ELEMENT ZA PLADNJE, PRIBOR IN KRUH",1]
[null,null,"dim. 600/700/1580 \nbrez GN posod \nv dveh etažah: 3 x GN 1/3-100 + 1 x GN 1/1-150"]
[null,"1a.","POSODA GN 1/1 BREZ ROČAJEV",1]
[null,null,"dim. 325/530/150"]
[null,"1b.","POSODA GN 1/3 BREZ ROČAJEV",3]
[null,null,"dim. 325/176/100"]
[null,"2.","PULT S TREMI PREDALI",1]
[null,null,"dim. 440/820/885 \n1 x GN 1/1-100 \n1 x GN 1/1-150 \n1 x GN 1/1-240"]
[null,"3.","TOPLOVODNA KOPEL Z OGREVANO OMARICO",1]
[null,null,"dim. 1400/820/885 \nkapaciteta bazena: 4 x GN 1/1-200 \nbrez GN posod, polnjenje s stikalom \npriključna moč: 6,25 kW \npriključna napetost: 400V 3N AC"]
[null,"3a.","POSODA GN 1/1 Z GIBLJIVIMI ROČAJI",3]
[null,null,"dim. 325/530/200"]
[null,"3b.","POKROVKA GN 1/1 Z IZREZI ZA GIBLJIVE ROČAJE",3]
[null,null,"dim. 0/0/0"]
[null,"3c.","POSODA GN 1/2 Z GIBLJIVIMI ROČAJI",2]
[null,null,"dim. 325/265/200"]
[null,"3d.","POKROVKA GN 1/2 Z IZREZI ZA GIBLJIVE ROČAJE",2]
[null,null,"dim. 0/0/0"]
[null,"4.","ENOETAŽNA IZDAJNA POLICA",1]
[null,null,"dim. 1370/367/400 \nnerjavna pločevina, plexi zapora"]
[null,"5.","HLADILNI PULT",1]
[null,null,"dim. 1400/820/885 \nstatično hlajenje, 1 x vrata GN 2/1 \ndim. hladilnega bazena: 1210x620x90/75 \ntemp. območje hlajenja: od 0 do +2 şC \npriključna moč: 0,388 kW \npriključna napetost: 230V AC"]
[null,"6.","DVOETAŽNA IZDAJNA POLICA",1]
[null,null,"dim. 1370/500/690 \nsteklo, stekleni zapori /za SR 140A, SR 140B/"]
[null,"7.","PULT ZAPRT S TREH STRANI IN VMESNO POLICO",1]
[null,null,"dim. 1300x820x885"]
[null,"8.","DRSNA POLICA S TREMI CEVMI",1]
[null,null,"l= 4540 mm"]
[null,"8.1.","NOSILEC DRSNE POLICE",7]
[null,null,"dim. 0/0/0"]
[null,"9.","LETEV H=155 , COKEL",1]
[null,null,"l= 4540 mm \n+ 8 x nosilec prekriva nog"]
[]
[]
[null,"H. HRAMBA TRANSPORTNE POSODE"]
[]
[null,"1.","INOX REGAL - ODPRT VIŠINE 1700",1]
[null,null,"dim. 800/640/1700"]
[]
[]
[null,"I. POMIVANJE TRANSPORTNE POSODE"]
[]
[null,"1.","IZLIVNO KORITO Z UMIVALNIKOM IN MEŠALNO BATERIJO",1]
[null,null,"dim. 500/600/850 \ndim. umivalnika: 340x240x150 \ndim. korita: 370x240x150"]
[null,"2.","POMIVALNO BAZEN KORITO Z ODCEJALNIKOM",1]
[null,null,"dim. 1600/700/850 \nposoda 1000x500x300 - levo \nodprtina za tuš baterijo"]
[null,"3.","NAMIZNA MEŠALNA BATERIJA Z VISEČIM TUŠEM",1]
[null,null,"dim. 0/0/0"]
[null,"4.","INOX REGAL - ODPRT VIŠINE 2000",2]
[null,null,"dim. 1000/640/2000"]
[]
[]
[null,"J. PRIROČNO SKLADIŠČE"]
[]
[null,"1.","HLADILNA OMARA - LTH, INOX IZVEDBE",1]
[null,null,"dim. 710/700/2000 \ntemperatura: od -2ş do +8şC"]
[null,"2.","ZAMRZOVALNA OMARA - LTH, INOX IZVEDBE",1]
[null,null,"dim. 710/700/2000 \ntemperaturno območje:od  -18ş do -22ş C"]
[null,"3.","INOX REGAL - ODPRT VIŠINE 2000",3]
[null,null,"dim. 1000/540/2000"]
[]
[]
[null,"K. PRIPRAVA IN IZDAJA MALIC"]
[]
[null,"1.","DELOVNI PULT Z VMESNO POLICO",1]
[null,null,"dim. 1900/700/850 \n- stenska zaščita desno in levo bočno"]
[null,"2.","NEOGREVAN MOSTIČEK",1]
[null,null,"dim. 1900/300/400"]
[null,"3.","HLAJENI PULT",1]
[null,null,"dim. 2100x700x850 \ndesno vgrajeno korito 400x500 \nstatično hlajenje \n3 x vrata GN 1/1, z vodili \ntemp. območje hlajenja: od +3 do +10 şC \npriključna moč kompresorja: 0,3 kW \npriključna napetost: 230V AC \nstenska zaščita zadaj in desno bočno"]
[null,"4.","DVOETAŽNA KONZOLNA POLICA",1]
[null,null,"dim. 2000/350/180"]
[]
[]
[null,"L. JEDILNICA"]
[]
[null,"1.","DESERVIRNI VOZIČEK",3]
[null,null,"dim. 845/605/1520 \nz rešetkastimi policami \n11 etaž"]
[]
[]
[null,"M. POMIVANJE JEDILNE POSODE"]
[]
[null,"1.","MIZA VHODNA - DESNA ZA KOTNI POM. STROJ GS 502",1]
[null,null,"dim. 1500x700x850 \n- levo dvodelno korito 400x400 \n- desno prostor za voziček za odpadke \n- odprtina za nam. tuš baterijo"]
[null,"2.","VOZIČEK ZA ODPADKE S PEDALOM",1]
[null,null,"dim. 370/500/580 \nkapaciteta: 65 l"]
[null,"3.","NAMIZNA MEŠALNA BATERIJA Z VISEČIM TUŠEM",1]
[null,null,"dim. 0/0/0"]
[null,"4.","PRETOČNI STROJ ZA POMIVANJE BELE POSODE - WINTERHALTER",1]
[null,null,"dim. 635/746/1469 \nz vgrajeno dozirno črpalko za pomivalno sredstvo \nprogram 60s: kap. do 60 košar/h oz.  cca 960 krož./h \nprogram 120s: kap. do 30 košar/h oz. cca 480 krož./h \nprogram 240s: kap. do 15 košar/h oz. cca 240 krož./h  \npriključna moč: hladna voda 15,5 kW \npriključna napetost: 400 V 3N AC"]
[null,"5.","AVTOMATSKI MEHČALEC VODE - WINTERHALTER",1]
[null,null,"dim. 260/500/650 \n1 x 4 l"]
[null,"6.","LEVA IZHODNA MIZA Z VODILI ZA POMIVALNI STROJ WINTERHALTER",1]
[null,null,"dim. 1205/700/850 \nza kotno mašino GS 502"]
[null,"7.","ENOETAŽNA KONZOLNA POLICA ZA KOŠARE",1]
[null,null,"dim. 1100/450/40"]
[null,"8.","INOX REGAL - ODPRT VIŠINE 2000",1]
[null,null,"dim. 900/640/2000"]
[null,null,"SKUPAJ"]