{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":14,"sheets":["REKAP.I","REKAP.II","A.01","A.02","B.01","B.02","B.03","B.04","B.05","B.06","B.07","B.08","B.09","B.10"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":12,"comments":24,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"REKAP.I","index":0,"n_rows":40,"n_cols":10,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,2,3,8],[4,2,4,8],[0,0,2,11],[3,9,5,11],[5,2,5,8],[3,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[7,1,8,1],[6,9,8,11],[6,2,6,8],[7,2,7,8],[8,2,8,8],[36,0,37,11],[9,0,12,11],[35,3,35,11],[13,0,15,11],[22,0,34,11],[16,10,21,11],[16,0,21,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Obrazec 13-3"]
[]
[]
[null,"Objekt:","NADOMESTNA GRADNJA STANOVANJSKE HIŠE"]
[null,"Objekt:","OBNOVA OBSTOJEČE ŠOLE NA OTLICI"]
[null,null,"popis gradbeno obrtnih del izdelan po idejnem projektu "]
[null,"Investitor:","OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina"]
[]
[]
["SKUPNA REKAPITULACIJA SKLOP 2"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"A.","GRADBENA DELA",{"$nulls":4},0,null,"EUR"]
[]
[null,"B.","OBRTNIŠKA DELA",{"$nulls":4},0,null,"EUR"]
[]
[]
[null,null,"Skupaj:",{"$nulls":4},0,null,"EUR"]
{"$rows_empty":13}
[null,"Datum:","2008-07-08"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},0]

{"sheet":"REKAP.II","index":1,"n_rows":37,"n_cols":7,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,1,8,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SKRITO"]
["SKRITO","A=",0]
["SKRITO","B=",0]
["SKRITO","C=",{"$error":"#REF!"}]
["SKRITO","D=",{"$error":"#REF!"}]
["SKRITO","Skupaj",{"$error":"#REF!"}]
["SKRITO"]
[]
[null,"REKAPITULACIJA"]
[]
[]
[null,"A.","GRADBENA DELA",null,null," "]
[null,null," ",null,null," "]
[null,"A.01","Rušitvena dela",null,null,0," EUR"]
[null,"A.02","Zidarska dela",null,null,0,"EUR"]
[null,"Skupaj",null,null,null,0,"EUR"]
[]
[]
[null,"B.","OBRTNIŠKA DELA"]
[]
[null,"B.01","Krovsko kleparska dela",null,null,0,"EUR"]
[null,"B.02","Fasaderska dela",null,null,0,"EUR"]
[null,"B.03","Ključavničarska dela",null,null,0,"EUR"]
[null,"B.04","Aluminijska dela",null,null,0,"EUR"]
[null,"B.05","Mizarska dela",null,null,0,"EUR"]
[null,"B.06","Tlakarska dela ",null,null,0,"EUR"]
[null,"B.07","Keramičarska dela ",null,null,0,"EUR"]
[null,"B.08","Mavčnokartonska dela",null,null,0,"EUR"]
[null,"B.09","Slikopleskarska dela",null,null,0,"EUR"]
[null,"B.10","Razna dela",null,null,0,"EUR"]
[null,"Skupaj",null,null,null,0,"EUR"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Datum:","2008-04-30"]

{"sheet":"A.01","index":2,"n_rows":123,"n_cols":12,"rows_kept":123,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[72,2,72,7],[94,2,94,7],[98,2,98,7],[58,2,58,7],[62,2,62,7],[68,2,68,7],[84,2,84,7],[76,2,76,7],[80,2,80,7],[114,2,114,7],[118,2,118,7],[110,2,110,7],[88,2,88,7],[106,2,106,7],[102,2,102,7],[6,2,6,7],[10,2,10,7],[14,2,14,7],[26,2,26,7],[18,2,18,7],[22,2,22,7],[46,2,46,7],[50,2,50,7],[54,2,54,7],[30,2,30,7],[34,2,34,7],[38,2,38,7],[42,2,42,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","A.01","Rušitvena dela",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   EUR"]
[0]
[]
[1,1,"Demontaža obstoječe strešne kritine iz pločevine"]
[null,null,"Demontaža obstoječe strešne kritine iz trapezne pločevine (brez izolacije). Strešna kritina je pritrjena na leseno podkonstrukcijo iz prečnih tramičev na razstoju 1,0 m. V ceni upoštevati demontažo strešne kritine komplet z vsemi kleparskimi izdelki prav tako iz pločevine (vse strešne obrobe, slemenjaki, žlebovi in odtočne cevi) in z vso strelovodno napeljavo. Iznos in deponiranje ruševin v začasni gradbiščni deponiji. Obračun po m2 demontirane strešne kritine.  "]
[{"$nulls":4},"M2"," ",1090,null,null,0,null,0]
[]
[1,2,"Demontaža obstoječe fasade iz pločevine"]
[null,null,"Demontaža obstoječe fasade iz trapezne pločevine pritrjene v AB stene objekta, komplet z demontažo nosilne kovinske podkonstrukcije in vmesno toplotno izolacije deb. 12 cm.  V ceni upoštevati demontažo fasade iz trapezne pločevine tudi komplet z vsemi zaključnimi elementi (okenske in vratne zaključnice, okenske police iz pločevine, vogalne in strešne zaključnice). Iznos in deponiranje ruševin v začasni gradbiščni deponiji. Obračun po m2 demontirane fasade.  "]
[{"$nulls":4},"M2"," ",650,null,null,0,null,0]
[]
[1,3,"Demontaža obstoječega lesenega ladijskega stropa"]
[null,null,"Demontaža obstoječega lesenega ladijskega stropa pritrjenega na leseni tramovni podkonstrukciji, skupaj s toplotno izolacijo (tervol deb. 12 cm v PVC foliji), komplet z iznosom ruševin v gradbiščno deponijo. Obračun po m2 površine stropa."]
[{"$nulls":4},"M2"," ",350,null,null,0,null,0]
[]
[1,4,"Demontaža obstoječega okroglega stopnišča"]
[null,null,"Demontaža obstoječega okroglega stopnišča iz kovinske nosilne konstrucije z lesenimi nastopnimi ploskvami in stopniščno ograjo (etažna višina h=3,0 m), komplet z iznosom v gradbiščno deponijo. "]
[{"$nulls":4},"KOM"," ",0,null,null,0,null,0]
[]
[1,5,"Demontaža obstoječe balkonske ograje"]
[null,null,"Demontaža obstoječe balkonske kovinske ograje z vsemi nosilni mi elementi v nadstropju prostorov shrambe v širini 6,50 m, komplet z iznosom v gradbiščno deponijo. "]
[{"$nulls":4},"KOM"," ",0,null,null,0,null,0]
[]
[1,6,"Demontaža obstoječih ALU oken učilnic (h = 2,10 m)"]
[null,null,"Demontaža obstoječih ALU oken fasade (okna učilnic v pritličju višine 2,10 m),skupaj z demontažo okenskih polic, ter komplet z iznosom v gradbiščno deponijo. Obračun po m2 demontiranega okna."]
[{"$nulls":4},"M2"," ",132.5,null,null,0,null,0]
[]
[1,7,"Demontaža obstoječih ALU oken v nadstropju (h = 1,70 m)"]
[null,null,"Demontaža obstoječih ALU oken fasade (okna pisarn v nadstropju višine 1,70 m),skupaj z demontažo okenskih polic, ter komplet z iznosom v gradbiščno deponijo. Obračun po m2 demontiranega okna."]
[{"$nulls":4},"M2"," ",20.5,null,null,0,null,0]
[]
[1,8,"Demontaža obstoječih ALU oken v pritličju (h = 1,20 m)"]
[null,null,"Demontaža obstoječih ALU oken fasade (okna kuhinja, delavnica v pritličju višine 1,20 m),skupaj z demontažo okenskih polic, ter komplet z iznosom v gradbiščno deponijo. Obračun po m2 demontiranega okna."]
[{"$nulls":4},"M2"," ",8.5,null,null,0,null,0]
[]
[1,9,"Demontaža obstoječih ALU oken sanitarij (vel. do 1,0 m2)"]
[null,null,"Demontaža obstoječih ALU oken fasade (okna sanitari v nadstropju vel. do 1,0 m2), skupaj z demontažo okenskih polic, ter komplet z iznosom v gradbiščno deponijo. "]
[{"$nulls":4},"KOM"," ",4,null,null,0,null,0]
[]
[1,10,"Demontaža obstoječega trapeznega ALU okna v nadstropju (vel. do 10,0 m2)"]
[null,null,"Demontaža obstoječih trapeznega ALU okna fasade v nadstropju (trapezno podstrešno okno širine 6,0 m - vel. do 10,0 m2), skupaj z demontažo notranje lesene poličke, ter komplet z iznosom v gradbiščno deponijo. "]
[{"$nulls":4},"KOM"," ",1,null,null,0,null,0]
[]
[1,11,"Demontaža obstoječe kopilit zasteklitve - pri vhodu v pritličju (h = 3,10 m)"]
[null,null,"Demontaža obstoječe kopilit zasteklitve (pri vhodu v pritličju objekta višine 3,10 m), skupja z obodnim okvirjem, ter komplet z iznosom v gradbiščno deponijo. Obračun po m2 demontirane stene."]
[{"$nulls":4},"M2"," ",34,null,null,0,null,0]
[]
[1,12,"Demontaža obstoječe kopilit zasteklitve - strešna (h = 1,20 m)"]
[null,null,"Demontaža obstoječe kopilit strešne zasteklitve višine 1,20 m), skupaj z obodnim okvirjem, ter komplet z iznosom v gradbiščno deponijo. Obračun po m2 demontirane strešne zasteklitve."]
[{"$nulls":4},"M2"," ",30,null,null,0,null,0]
[]
[1,13,"Demontaža obstoječe kopilit zasteklitve - strešna (h = 0,60 m)"]
[null,null,"Demontaža obstoječe kopilit strešne zasteklitve višine 0,60 m), skupaj z obodnim okvirjem, ter komplet z iznosom v gradbiščno deponijo. Obračun po m2 demontirane strešne zasteklitve."]
[{"$nulls":4},"M2"," ",4,null,null,0,null,0]
[]
[1,14,"Demontaža obstoječih vhodnih vrat - vetrolov (dim. 280/300 cm)"]
[null,null,"Demontaža obstoječih vhodnih vrat glavnega vhoda (steklena dvokrilna vrata s fiksnim delom, iz kovinskih profilov in zasteklitvijo), vrata dim. 280/300 cm, komplet z iznosom v gradbiščno deponijo. "]
[{"$nulls":4},"KOM"," ",2,null,null,0,null,0]
[]
[1,15,"Demontaža obstoječih zunanjih stranskih vrat objekta"]
[null,null,"Demontaža obstoječih zunanjih stranskih vrat objekta (vrata kuhinje, delavnice, šolske avle), vrata iz ALU profilov z zasteklitvijo ali polnilom. Komplet z iznosom v gradbiščno deponijo. "]
[null,null,"vel. do 2,0 m2",null,"KOM"," ",2,null,null,0,null,0]
[]
[null,null,"vel. nad 2,0 m2",null,"KOM"," ",2,null,null,0,null,0]
[]
[1,16,"Demontaža obstoječih notranjih vrat vel. do 2,0 m2"]
[null,null,"Demontaža obstoječih dotrajanih notranjih vrat, lesena, tipska (učilnice, sanitarni prostori, pisarn,…), komplet z iznosom v gradbiščno deponijo. "]
[{"$nulls":4},"KOM"," ",0,null,null,0,null,0]
[]
[1,17,"Rušenje obstoječih betonskih sten deb. 20 cm"]
[null,null,"Rušenje obstoječih AB nosilnih sten deb. 20 cm za izvedbo novih okenskih odprtin in novih vratnih prebojev, skupaj z iznosom ruševin v začasno gradbiščno deponijo. Obračun po m2 izvedenega preboja v AB zidu. "]
[{"$nulls":4},"M2"," ",0,null,null,0,null,0]
[]
[1,18,"Rušenje utorov za naleganje stropne konstrukcije"]
[null,null,"Rušenje utorov v AB zidu dim. 50/50 cm za naleganje primarnih nosilcev HEA 260 (stropna konstrukcija), z iznosom ruševin v začasno gradbiščno deponijo. Obračun po kom izvedenega utora v AB steni."]
[{"$nulls":4},"KOM"," ",0,null,null,0,null,0]
[]
[1,19,"Rušenje obst. podložnega betona za izvedbo novih temeljev"]
[null,null,"Rušenje obstoječega podložnega betona za izvedbo novih AB temeljev kovinskih stebrov pri novem kovinskem stopnišču -  rušenje odrtine dim, 60/60/80 cm z iznosom ruševin v začasno gradbiščno deponijo. "]
[{"$nulls":4},"KOM"," ",0,null,null,0,null,0]
[]
[1,20,"Demontaža obstoječih sanitarnih elementov  "]
[null,null,"Demontaža obstoječe sanitarne opreme (WC školjke s kotliči, lijaki z armaturo in sifoni) v sanitarnih prostorih z iznosom v začasno deponijo."]
[{"$nulls":4},"KOM"," ",0,null,null,0,null,0]
[]
[1,21,"Rušenje obstoječega tlaka iz keramike - sanitarni prostori"]
[null,null,"Rušenje obstoječega tlaka - odstranitev obstoječe talne keramike skupaj s cementnim estrihom, TI in HI izolacijo, do podložnega betona; z iznosom ruševin v začasno deponijo."]
[{"$nulls":4},"M2"," ",0,null,null,0,null,0]
[]
[]
[]
[1,22,"Rušenje obstoječe stenske keramike - sanitarni prostori"]
[null,null,"Rušenje obstoječe stenske keramike - odstranitev do obstoječega ometa; z iznosom ruševin v začasno deponijo."]
[{"$nulls":4},"M2"," ",0,null,null,0,null,0]
[]
[1,23,"Rušenje obstoječih talnih in zidnih odtokov san. elementov - sanitarni prostori"]
[null,null,"Rušenje obstoječih talnih in zidnih odtokov v sanitarnih prostorih  (obstoječe odtočne cevi fi 110, 75 in 50 mm v tlaku podložnega betona in stenah), z odstranitvijo in izvedbo novih utorov za montažo novih PVC kanalizacijskih priključkov za WC školjke, umivalnike in talne sifone, komplet z iznosom ruševin v začasno gradbiščno deponijo. V ceni zajeti oceno po m2 sanitarnega prostora."]
[{"$nulls":4},"M2"," ",0,null,null,0,null,0]
[]
[1,24,"Preboji za novo kanalizacijo"]
[null,null,"Izvedba novih prebojev v betonskih stenah in ploščah za izvedbo nove kanalizacije."]
[{"$nulls":4},"KOM"," ",0,null,null,0,null,0]
[]
[1,25,"Odstranitev obstoječega PVC poda"]
[null,null,"Odstranitev obstoječega PVC poda lepljenega na cementni estrih skupaj s PVC robnimi trakovi (avla, hodniki, učilnice, pisarne, stopnišče, …) in z iznosom v začasno deponijo na gradbišču."]
[{"$nulls":4},"M2"," ",0,null,null,0,null,0]
[]
[1,26,"Nakladanje in odvoz ruševin v stalno deponijo"]
[null,null,"Nakladanje in odvoz pločevine ter ostalih ruševin v stalno deponijo na razdalji do 20 km  (upoštevati strošek plačila takse!)."]
[{"$nulls":4},"M3"," ",320,null,null,0,null,0]
[]
[1,27,"Iznos in zaščita premičnega in vgrajenega pohištva zaradi adaptacije objekta"]
[null,null,"Iznos vsega premičnega in vgrajenega pohištva iz prostorov, ki se adaptirajo na začasno deponijo ter zaščita le tega za ponovno montažo in uporabo - ocena (predvidi se cca 150 ur)."]
[null,null,"PK delavec",null,"ur"," ",150,null,null,0,null,0]
[]
[1,28,"Nepredvidena dela pri rušitvenih delih"]
[null,null,"Nepredvidena dela, ki se pojavijo pri rušitvenih delih - ocena 10% vrednosti od rušitvenih del."]
[{"$nulls":4},"KOM"," ",1,null,null,0,null,0]
[]
[]
["SKRITO",null,"Rušitvena dela - skupaj EUR:",null,null,null,0]

{"sheet":"A.02","index":3,"n_rows":87,"n_cols":12,"rows_kept":87,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[23,2,23,8],[62,2,62,7],[27,2,27,8],[42,2,42,8],[31,2,31,8],[38,2,38,8],[58,2,58,7],[7,2,7,8],[19,2,19,8],[11,2,11,7],[15,2,15,7],[82,2,82,7],[78,2,78,7],[74,2,74,7],[46,2,46,7],[70,2,70,7],[54,2,54,7],[50,2,50,7],[66,2,66,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","A.02","Zidarska dela",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   EUR"]
[0]
[]
[]
[1,1,"Zazidava obstoječih okenskih odprtin v AB zidu deb. 25 cm"]
[null,null,"Zazidava obstoječih okenskih odprtin v AB zidu deb. 20 cm, z MBV opeko deb. 20 cm v apnenocementni malti, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi."]
[{"$nulls":4},"M3",null,9.5,null,null,0,null,0]
[]
[1,2,"Notranji omet opečnih zidov"]
[null,null,"Izdelava grobega in finega ometa s predhodnim cementnim obrizgom (zazidane okenske odprtine) z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu."]
[{"$nulls":4},"M2",null,50,null,null,0,null,0]
[]
[1,3,"Obdelava okenskih in vratnih špalet novih prebojev v betonskem zidu"]
[null,null,"Obdelava okenskih in vratnih špalet novih prebojev v betonskem zidu deb. 20 cm z grobo in fino apnenocementno malto. Obračun po m1 izvedene špalete preboja."]
[{"$nulls":4},"M1",null,30,null,null,0,null,0]
[]
[1,4,"Betoniranje pločevinaste HI-BOND stropne plošče"]
[null,null,"Dobava in vgradnja betona v rebrasto samonosilno  pločevinasto HI-BOND stropno ploščo v deb. 8 cm komplet z armaturno mrežo Q131 in z zagladitvijo površine za polaganje končnega tlaka iz gume. Beton MB 30. Obračun po m2 izvedenega tlaka."]
[{"$nulls":4},"M2",null,0,null,null,0,null,0]
[]
[1,5,"Obbetoniranje talne in zazidava stenske vod. kanalizacije"]
[null,null,"Obbetoniranje talne in zazidava stenske vodovodne kanalizacijske instalacije z grobim in finim ometom v obnovljenih sanitarnih prostorih. Ocena po m2 sanitarnih prostorov."]
[{"$nulls":4},"M2",null,0,null,null,0,null,0]
[]
[1,6,"HI sanitarij"]
[null,null,"Izvedba nove talne hidroizolacije sanitarij v sestavi: ibitol premaz in varjeni izotekt s preklopom min. 10 cm."]
[{"$nulls":4},"M2",null,0,null,null,0,null,0]
[]
[1,7,"Cementni estrih in TI"]
[null,null,"Dobava in izvedba novega cementnega estriha deb. 5 cm skupaj s predhodnim polaganjem toplotne izolacije stirodur deb. 4 cm - sanitarni prostori."]
[{"$nulls":4},"M2",null,0,null,null,0,null,0]
[]
[]
[]
[]
[1,8,"Izravnava stenskega ometa na mestu odstranjene keramike"]
[null,null,"Izravnava stenskega ometa na mestu odstranjene stenske keramike z izravnalno malto z večkratnim nanosom - ocena po m2 odstranjene keramike."]
[{"$nulls":4},"M2",null,0,null,null,0,null,0]
[]
[1,9,"Protismradni pokrovi kanalizacijskih jaškov"]
[null,null,"Dobava in vgradnja novih protismradnih oljnih pokrovov kanalizacijskih jaškov iz inox pločevine dim. 60/60 cm, na obstoječe jaške komplet s keramično oblogo."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,0,null,null,0,null,0]
[]
[1,10,"Brušenje cementnega estriha po demontaži PVC poda"]
[null,null,"Strojno, delno ročno brušenje obstoječega cementnega estriha po demontaži PVC poda."]
[{"$nulls":4},"M2  ",null,0,null,null,0,null,0]
[]
[1,11,"Izravnava večjih vdrtin in neravnin v estrihu po demontaži PVC poda"]
[null,null,"Izravnava večjih vdrtin, razpok in neravnin v obstoječem cementnem estrihu po demontaži PVC poda z izravnalno malto z večkratnim nanosom - ocena 10% od celotne površine. "]
[{"$nulls":4},"M2  ",null,0,null,null,0,null,0]
[]
[1,12,"Izvedba novih AB temeljev kovinske konstrukcije"]
[null,null,"Izvedba novih AB temeljev kovinske konstrukcije, vse komplet z betonom, armaturo in kovinsko sidrno ploščico dim. 150/150/8 mm. Izvedba vse komplet za temelj dim. 60/60/80 cm."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,0,null,null,0,null,0]
[]
[1,13,"Vzidava jeklenih HEA 260 nosilcev stropne plošče"]
[null,null,"Izvedba ležišča v utoru betonske stene za montažo jeklenih nosilcev in obzidava po montaži jeklenih nosilcev stropne plošče (nosilci HEA 260, L=6,50m). Obračun po kom vzidanega ležišča nosilca."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,0,null,null,0,null,0]
[]
[1,14,"Vzidava slepih kovinskih profilov ALU oken in vrat"]
[null,null,"Vzidava kovinskih profilov za suho montažo ALU oken - slepi podboji."]
[{"$nulls":4},"M1",null,260,null,null,0,null,0]
[]
[1,15,"Vzidava slepih vratnih podbojev notranjih vrat"]
[null,null,"Vzidava lesenih slepih vratnih podbojev notranjih vrat z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,0,null,null,0,null,0]
[]
[1,16,"Vzidava vratnih pripir"]
[null,null,"Vzidava vratnih pripir in letev pri menjavi tlakov iz inox pločevine z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu."]
[{"$nulls":4},"M1",null,0,null,null,0,null,0]
[]
[1,17,"Delovni odri"]
[null,null,"Naprava lahkih premičnih delovnih odrov višine  2,0 - 3,0 m, z upoštevanjem amortizacije. Obračuna se tlorisna površina vseh prostorov objekta, ki se adaptira (pomoč pri izvajanju del)."]
[{"$nulls":4},"M2",null,1150,null,null,0,null,0]
[]
[1,18,"Čiščenje prostorov"]
[null,null,"Zidarsko čiščenje vseh prostorov med izvajanjem del in generalno po zaključku del. Obračun po tlorisu objekta izvedbe obnovitvenih del."]
[{"$nulls":4},"M2",null,1150,null,null,0,null,0]
[]
[1,19,"Zidarska pomoč pri obrtno inst. delih in nepredvidena dela"]
[null,null,"Zidarska pomoč pri obrtniških in  instalacijskih delih in razna nepredvidena dela, obračun po dejanskih stroških, predvidi se 10% od vrednosti zidarskih del."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,1,null,null,0,null,0]
[]
[]
["SKRITO",null,"Zidarska dela - skupaj EUR:",null,null,null,0]

{"sheet":"B.01","index":4,"n_rows":39,"n_cols":12,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[35,2,35,7],[30,2,30,7],[6,2,6,7],[22,2,22,7],[18,2,18,7],[10,2,10,7],[14,2,14,7],[26,2,26,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","B.01","Krovsko kleparska dela",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   EUR"]
[]
[]
[1,1,"Pločevinasta kritina - trimoterm SNV - d = 20 cm"]
[null,null,"Dobava in montaža trapezne pločevinaste strešne kritine  - ognjevarni strešni paneli Trimoterm SNV skupne deb. 20 cm (z vmesno toplotno izolacijo), pritrjeni na obstoječe prečne tramiče na razstoju 1,0 m. Izvedba komplet z vsemi zaključnimi elementi. Upoštevati izvedbo pločevinaste strehe za montažo visečih žlebov!"]
[{"$nulls":4},"M2",null,1090,null,null,0,null,0]
[]
[1,2,"Viseči žlebovi pločevinaste kritine"]
[null,null,"Dobava in montaža visečih strešnih žlebov pločevinaste kritine, žlebovi iz barvane pločevine, pravokotnega preseka, r.š. 50 cm, komplet s pritrdilnim materialom in s kljukami.  V ceni upoštevati izvedbo iztokov in zaključnih zapornih elementov."]
[{"$nulls":4},"M1",null,134,null,null,0,null,0]
[]
[1,3,"Odtočne cevi fi 150 mm"]
[null,null,"Dobava in montaža odtočnih cevi visečih žlebov; odtočne cevi fi 150 mm iz barvane pločevine, komplet s pritrditvijo z objemkami, s koleni in priključnimi elementi - (iztoki v obstoječe peskolove)."]
[{"$nulls":4},"M1",null,35,null,null,0,null,0]
[]
[1,4,"Sleme pločevinaste strehe"]
[null,null,"Dobava in montaža slemena pločevinaste strehe, iz barvane pločevine r.š. 70 cm, komplet s pritrditvijo in vsemi zaključnimi elementi."]
[{"$nulls":4},"M1",null,15,null,null,0,null,0]
[]
[1,5,"Čelna obroba pločevinaste strehe "]
[null,null,"Dobava in montaža čelne obrobe pločevinaste kritine, obroba iz barvane pločevine r.š. 80 cm, komplet s pritrditvijo in vsemi zaključnimi elementi."]
[{"$nulls":4},"M1",null,115,null,null,0,null,0]
[]
[1,6,"Zidna obroba pločevinaste strehe "]
[null,null,"Dobava in montaža zidne obrobe pločevinaste kritine, obroba iz barvane pločevine r.š. 50 cm, komplet s pritrditvijo, tesnjenjem in vsemi zaključnimi elementi."]
[{"$nulls":4},"M1",null,58,null,null,0,null,0]
[]
[1,7,"Dimna obroba pločevinaste strehe "]
[null,null,"Dobava in montaža dimne obrobe pločevinaste kritine, obroba iz barvane pločevine r.š. 70 cm, komplet s pritrditvijo in vsemi zaključnimi elementi."]
[{"$nulls":4},"M1",null,3.6,null,null,0,null,0]
[]
[]
[1,8,"Pokrivne kape zračnih in odušnih cevi "]
[null,null,"Dobava in montaža strešnih pokrivne kap zračnih in odušnih cevi fi 110 mm, iz barvane pločevine, komplet."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,10,null,null,0,null,0]
[]
["SKRITO",null,"Krov. klepar. dela - skupaj EUR:",null,null,null,0]

{"sheet":"B.02","index":5,"n_rows":22,"n_cols":12,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,2,11,7],[16,2,16,7],[6,2,6,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","B.02","Fasaderska dela",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   EUR"]
[]
[]
[1,1,"Toplotnoizolativna obloga fasade deb. 15 cm - s stiroporjem STO Therm Classic"]
[null,null,"Dobava in izvedba toplotnoizolativne obloge fasade STO Therm Classic:  s stiropor fasadnimi ploščami deb. 15 cm, lepljene z mineralnim lepilom in ustrezno dodatno sidrane s sidrnimi vijaki v betonski zid, izvedba armirnega sloja z armaturno mrežico  v brezcementnem armirnem sloju STO Armat Classic Natur, ter izvedba gladkega zaključnega sloja Stolit na pripravljeno armirno podlago. Izvedba komplet z vsemi zaključnimi elementi, vogalne ojačitve špalet okenskih in vratnih odprtin, zunanjih in notranjih vogalov, odkapnih profilov, ...  Obračun po m2 izvedene fasade."]
[{"$nulls":4},"M2",null,785,null,null,0,null,0]
[]
[]
[1,2,"Finalni sloj fasade - slikanje s silikatno barvo v več tonih"]
[null,null,"Izvedba finalnega sloja toplotnoizolirane fasade s slikanjem s silikatno barvo 2x s predhodnim predpremazom podlage. Barva po izbiri projektanta v več tonih (svetlejšem in temnejšem tonu)."]
[{"$nulls":4},"M2",null,785,null,null,0,null,0]
[]
[]
[1,3,"Fasadni odri"]
[null,null,"Montaža, najemnina in demontaža fasadnega cevnega odra višine do 8,50 m, komplet z vsemi dostopi, ograjo in lovilnimi odri."]
[{"$nulls":4},"M2",null,750,null,null,0,null,0]
[]
[]
[]
["SKRITO",null,"Fasaderska dela - skupaj EUR:",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"B.03","index":6,"n_rows":26,"n_cols":12,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,2,5,7],[9,2,9,7],[17,2,17,7],[21,2,21,7],[13,2,13,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","B.03","Ključavničarska dela",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   EUR"]
[]
[1,1,"Stropna plošča HI - BOND pločevina (A 55/P 750 - V - HI-BOND) "]
[null,null,"Dobava in montaža stropne plošče iz HI BOND pločevine (tip A 55/P 750 - V - HI - BOND), d = 8 cm; stropna pločevina je položena na primarne kovinske nosilve na razstoju 1,50 m. Stropna trapezna pločevina je finalno obdelana in zaščitena z z osnovnim premazom (2x miniziranje). Upoštevati je izvedbo stopniščne odprtine v plošči z ustrezno ojačitvijo."]
[{"$nulls":4},"M2",null,0,null,null,0,null,0]
[]
[1,2,"Primarni jekleni nosilci stropne plošče - HEA 260"]
[null,null,"Dobava in montaža jeklenih nosilcev  HEA 260, l = 6,50 m, na razstoju 1,50m  za naleganje stropne pločevinaste plošče HI-BOND. Nosilci so sidrani v AB stene objekta. Jekleni nosilci so finalno obdelani in zaščitena z z osnovnim premazom (2x miniziranje) in pobarvani z lakom za kovine v barvi, ki jo določi projektant. "]
[{"$nulls":4},"KOM",null,0,null,null,0,null,0]
[]
[1,3,"Jekleni stebriči pri stopnišču"]
[null,null,"Dobava in montaža 2 jeklenih stebričev (iz kvadratnih profilov 120/120mm, l = 3,0 m) pri stopnišču zaradi izvedbe stopniščne odprtine in naleganja HEA primarnih nosilcev. Jekleni stebriči so finalno obdelani in zaščitena z z osnovnim premazom (2x miniziranje) in pobarvani z lakom za kovine v barvi, ki jo določi projektant. "]
[{"$nulls":4},"KOM",null,0,null,null,0,null,0]
[]
[1,4,"Kovinsko medetažno stopnišče"]
[null,null,"Izdelava, dobava in montaža medetažnega kovinskega stopnišča (h= 3,10 m), enoramno, z nosilnimi legami iz  NPI pohodnih nosilcev izdelanih za montažo lesenih nastopnih in čelnih stopniščnih ploskev, ter obojestransko stopniščno kovinsko ograjo višine 1,0 m. Stopniščna konstrukcija je  finalno obdelana in zaščitena z z osnovnim premazom (2x miniziranje) in pobarvana z lakom za kovine v barvi, ki jo določi projektant. "]
[{"$nulls":4},"KOM",null,0,null,null,0,null,0]
[]
[1,5,"Balkonska ograja stropne plošče pri stopniščni odprtini"]
[null,null,"Izdelava, dobava in montaža kovinske balkonske ograje stropne plošče pri stopniščni odprtini, (ograja višine 1,0 m, srednje zahtevne izvedbe, poraba cca 25 kg/m1).  Stopniščna konstrukcija je  finalno obdelana in zaščitena z z osnovnim premazom (2x miniziranje) in pobarvana z lakom za kovine v barvi, ki jo določi projektant. "]
[{"$nulls":4},"M1",null,0,null,null,0,null,0]
[]
[]
["SKRITO",null,"Ključavničarska dela - skupaj EUR:",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"B.04","index":7,"n_rows":82,"n_cols":12,"rows_kept":82,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[31,2,31,7],[51,2,51,7],[55,2,55,7],[47,2,47,7],[39,2,39,7],[43,2,43,7],[72,2,72,7],[63,2,63,7],[76,2,76,7],[12,2,12,7],[35,2,35,7],[16,2,16,7],[20,2,20,7],[24,2,24,7],[27,2,27,7],[59,2,59,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","B.04","Aluminijska dela",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   EUR"]
[]
[0,null,"Vsi ALU profili bodo lakirani v RAL laku barve po izbiri projektanta - temno siva barva "]
[null,null,"s prekinjenim termočlenom, evrostandard okovjem in  "]
[null,null,"zastekljeni s termopanom 4/46/4mm, topl. prevodnost k=1,1 W/m2K in zv. izolativnost Rw=32db. "]
[null,null,"Vrata imajo na strani, kjer so nameščeni ležaji zaščito pred poškodbo prstov."]
[null,null,"V ceni upoštevati slepi kovinski okvir za suho montažo in tesnjenje stikov."]
[null,null,"Okna učilnic, pisarn so opremljena z notranjimi žaluzijami."]
[]
[1,1,"ALU vhodna vrata - vetrolov (stena 280/300 cm z dvokrilnimi prehodnimi vrati)"]
[null,null,"Dobava in montaža ALU vhodne stene s prehodnimi dvokrilnimi vrati - vetrolov vhoda v šolo (iz  ALU profilov z ojačitvijo in zasteklitvijo s termopan steklom - varnostno steklo, k=1,10W/m2K, Rw=32db). Prehodna vhodna vrata v steni so dim 2 x 90/200 cm, s strani in nad vrati je fiksna zasteklitev. Vrata so opremljena z evrostandard okovjem, samozapiralom, inox kljuko in cilindrično ključavnico s panik kljuko na notranji strani. Alu stena s prehodnimi vrati dim. 280/300 cm (stena je po obliki identična obstoječi, demontirani). "]
[{"$nulls":4},"KOM",null,2,null,null,0,null,0]
[]
[1,2,"Požarna vrata proti telovadnici - (dim. 300/280 cm - trokrilna vrata)"]
[null,null,"Dobava in montaža požarnih vrat - nova vrata obstoječega objekta proti telovadnici, (iz FE profilov z ojačitvijo vključno z vsemi tesnili in trakovi ter v skladu z zahtevano požarno varnostjo - povezana s sistemom požarnega javljanja). Vrata so trokrilna, sestavljena iz 3  kril dim. 100/280 cm, z možnostjo fiksiranja enega stranskega krila. Vrata so opremljena z evrostandard okovjem, kljuko in cilindrično ključavnico. Vrata so dim. 300/280 cm. "]
[{"$nulls":4},"KOM",null,1,null,null,0,null,0]
[]
[1,3,"ALU notranja vrata - prehodna, dvokrilna, dim. 160/240 cm"]
[null,null,"Dobava in montaža ALU prehodnih dvokrilnih vrat - notranja vrata, ki ločujejo S in J trakt od večnamenskega prostora  (iz  ALU profilov z ojačitvijo in zasteklitvijo z varnostnim steklom). Prehodna notranja vrata so dim 2 x 80/240 cm. Vrata so opremljena z evrostandard okovjem, samozapiralom, inox kljuko in cilindrično ključavnico s panik kljuko na notranji strani. Alu notranja vrata so dim. 160/240 cm. "]
[{"$nulls":4},"KOM",null,0,null,null,0,null,0]
[]
[1,4,"ALU stranska vhodna vrata - večnamenski prostor (dvokrilna, dim. 160/220 cm)"]
[null,null,"Dobava in montaža ALU stranskih vhodnih dvokrilnih vrat (vrata v večnamenski prostor), iz  ALU profilov z ojačitvijo in zasteklitvijo s termpanom z varnostnim steklom).Vrata so dim 2 x 80/220 cm, opremljena so z evrostandard okovjem, samozapiralom, inox kljuko in cilindrično ključavnico. Alu vhodna vrata so dim. 160/220 cm. "]
[{"$nulls":4},"KOM",null,0,null,null,0,null,0]
[1,5,"ALU vhodna dvokrilna vrata - delavnica (polna dim. 160/220 cm)"]
[null,null,"Dobava in montaža ALU vhodnih dvokrilnih vrat (vrata v delavnico), iz  ALU profilov z ojačitvijo in toplotnoizolativnim polnilom. Vrata so dim 2 x 80/220 cm, opremljena so z evrostandard okovjem, kljuko in cilindrično ključavnico. Alu vhodna vrata so dim. 160/220 cm. "]
[{"$nulls":4},"KOM",null,1,null,null,0,null,0]
[]
[1,6,"ALU vhodna enokrilna vrata - delavnica, kuhinja (polna dim. 80/220 cm)"]
[null,null,"Dobava in montaža ALU vhodnih enokrilnih vrat (stranska vrata v delavnico, kuhinjo), iz  ALU profilov in toplotnoizolativnim polnilom. Vrata so dim 80/220 cm, opremljena so z evrostandard okovjem, kljuko in cilindrično ključavnico. Alu vrata dim. 80/220 cm. "]
[{"$nulls":4},"KOM",null,0,null,null,0,null,0]
[]
[1,7,"ALU okna učilnic - (h = 2,10 m)"]
[null,null,"Dobava in montaža ALU oken učilnic (nova okna se izvede po zgledu obstoječih demontiranih) - iz ALU obodnih profilov in vmesnih pokončnih prečk na razstoju 1,0 m, profili z vmesnim termočlenom in zasteklitev s termopan steklom 4/46/4 mm, k = 1,10W/m2K, Rw = 32db. Okenska krila, ki se odpirajo (okoli horizontalne in vertikalne osi) so opremljena z evrostandard okovjem, kljuko z notranje strani. Okna so opremljena z notranjimi žaluzijami za zatemnitev prostorov. Okna višine h=2,10m in dolžine l= (6,0 +16,0 + 6,0 + 17,50 + 17,50)m - obračun po m2 okna. "]
[{"$nulls":4},"M2",null,132.5,null,null,0,null,0]
[]
[1,8,"ALU okna pisarn v nadstropju - (h=1,70m, l= 12,0m)"]
[null,null,"Dobava in montaža ALU oken pisarn v nadstropju (nova okna se izvede po zgledu obstoječih demontiranih) - iz ALU obodnih profilov in vmesnih pokončnih prečk na razstoju 1,0 m, profili z vmesnim termočlenom in zasteklitev s termopan steklom 4/46/4 mm, k = 1,10W/m2K, Rw = 32db. Okenska krila, ki se odpirajo (okoli horizontalne in vertikalne osi) so opremljena z evrostandard okovjem, kljuko z notranje strani. Okna so opremljena z notranjimi žaluzijami za zatemnitev prostorov. Okna višine h=1,70m, dolžine l=12,0m - obračun po m2 okna. "]
[{"$nulls":4},"M2",null,20.5,null,null,0,null,0]
[]
[1,9,"ALU okna kuhinja, delavnica - (h=1,20m)"]
[null,null,"Dobava in montaža ALU oken kuhinje in delavnice v pritličju (nova okna se izvede po zgledu obstoječih demontiranih) - iz ALU obodnih profilov in vmesnih pokončnih prečk na razstoju 1,0 m, profili z vmesnim termočlenom in zasteklitev s termopan steklom 4/46/4 mm, k = 1,10W/m2K, Rw = 32db. Okenska krila, ki se odpirajo (okoli horizontalne in vertikalne osi) so opremljena z evrostandard okovjem, kljuko z notranje strani. Okna so opremljena z notranjimi žaluzijami za zatemnitev prostorov. Okna višine h=1,20m, dolžine l=(2,0 + 4,0 + 1,0)m - obračun po m2 okna. "]
[{"$nulls":4},"M2",null,8.5,null,null,0,null,0]
[]
[1,10,"ALU okna sanitarij v nadstropju - (dim.80/100 cm)"]
[null,null,"Dobava in montaža ALU oken sanitarij v nadstropju iranih) - iz ALU obodnih profilov z vmesnim termočlenom in zasteklitev s termopan steklom. Okensko krilo se odpira okoli horizontalne in vertikalne osi, opremljeno je z evrostandard okovjem, kljuko z notranje strani.  Okno dim. 80/100 cm. "]
[{"$nulls":4},"KOM",null,4,null,null,0,null,0]
[]
[1,11,"ALU fiksna okna-(h=3,10m) - zamenjava kopilita pri vhodu"]
[null,null,"Dobava in montaža ALU fiksne zasteklitve (zamenjava kopilit zasteklitve pri vhodu v šolo) - iz ALU obodnih profilov z ojačitvijo in vmesnih pokončnih prečk na razstoju 0,60 m, profili z vmesnim termočlenom in zasteklitev s termopan steklom 4/46/4 mm - varnostno steklo, k = 1,10W/m2K, Rw = 32db. Fiksna zasteklitev  višine h=3,10m, dolžine l=(5,50 + 5,50)m - obračun po m2 fiksne zasteklitve odprtine. "]
[{"$nulls":4},"M2",null,34,null,null,0,null,0]
[]
[1,12,"ALU fiksna okna-(h=1,20m) - zamenjava obstoječe strešne kopilit zasteklitve"]
[null,null,"Dobava in montaža ALU fiksne zasteklitve (zamenjava strešne kopilit zasteklitve) - iz ALU obodnih profilov z ojačitvijo in vmesnih pokončnih prečk na razstoju 1,0 m, profili z vmesnim termočlenom in zasteklitev s termopan steklom 4/46/4 mm, k = 1,10W/m2K, Rw = 32db. Fiksna zasteklitev  višine h=1,20m, dolžine l=(12,0 + 13,0)m - obračun po m2 fiksne zasteklitve odprtine. "]
[{"$nulls":4},"M2",null,30,null,null,0,null,0]
[]
[1,13,"ALU fiksna okna-(h=0,60m) - zamenjava obstoječe strešne kopilit zasteklitve"]
[null,null,"Dobava in montaža ALU fiksne zasteklitve (zamenjava strešne kopilit zasteklitve) - iz ALU obodnih profilov z ojačitvijo in vmesnih pokončnih prečk na razstoju 1,0 m, profili z vmesnim termočlenom in zasteklitev s termopan steklom 4/46/4 mm, k = 1,10W/m2K, Rw = 32db. Fiksna zasteklitev  višine h=0,60m, dolžine l=6,0m - obračun po m2 fiksne zasteklitve odprtine. "]
[{"$nulls":4},"M2",null,4,null,null,0,null,0]
[]
[1,14,"ALU zunanje okenske police"]
[null,null,"Dobava in montaža zunanjih ALU okenskih polic pri zamenjavi oken. Zunanje ALU okenske police v barvi okenskih profilov, širina police 20 cm, komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom ter zaključki. Obračun po m1 montirane police. "]
[{"$nulls":4},"M1",null,117,null,null,0,null,0]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[1,15,"ALU strešna okna (dim. 80/120 cm)"]
[null,null,"Dobava in montaža ALU strešnih oken (pločevinaste strehe - prostori nadstropja) - iz ALU obodnih profilov z vmesnim termočlenom in zasteklitev s termopan steklom. Okensko krilo se odpira okoli srednje osi s tesnjenjem, opremljeno je z notranjim senčilom. Montaža okna komplet s strešno obrobo iz barvane pločevine.  Okno dim. 80/120 cm. "]
[{"$nulls":4},"KOM",null,4,null,null,0,null,0]
[]
[1,16,"Strešno okno SOLATUBE"]
[null,null,"Dobava in montaža strešnega okna tip SOLATUBE, okroglo fi 40 cm, za dolžino 3,0 m (za razsvetljavo prostorov hodnika v pritličju pod nadstropjem)."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,0,null,null,0,null,0]
[]
[]
[]
["SKRITO",null,"Aluminijska dela - skupaj EUR:",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"B.05","index":8,"n_rows":36,"n_cols":12,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[30,2,30,7],[5,2,5,7],[19,2,19,7],[23,2,23,7],[9,2,9,7],[14,2,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","B.05","Mizarska dela",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   EUR"]
[]
[1,1,"Notranja vrata - (učilnice, kabineti, upravni prostori) "]
[null,null,"Dobava in montaža notranjih vrat, enokrilna, polna, suhomontažna s kovinskim podbojem, lakiran v izbrani barvi, krilo je v laminatni oblogi, lakiran v izbrani barvi, polnilo je iverokal, zvočna izolativnost min. Rw=32db. Vrata so opremljena z evrostandard okovjem, 2x nasadila z dvojnim vijačenjem, kljuko in cilindrično ključavnico. Vrata so dimenzij 90/210 cm."]
[null,null,"90/210cm",null,"KOM",null,0,null,null,0,null,0]
[]
[1,2,"Notranja vrata - (sanitarni in garderobni prostori) "]
[null,null,"Dobava in montaža notranjih vrat, enokrilna, polna, suhomontažna s kovinskim podbojem, lakiran v izbrani barvi, krilo je v laminatni oblogi, lakiran v izbrani barvi, polnilo je iverokal. Vrata so opremljena z evrostandard okovjem, kljuko in cilindrično ključavnico in kovinsko rešetko na spodnji strani. Vrata so dimenzij 70/210 in 80/210cm."]
[null,null,"70/210cm",null,"KOM",null,0,null,null,0,null,0]
[null,null,"80/210cm",null,"KOM",null,0,null,null,0,null,0]
[]
[1,3,"Notranja vrata - drsna"]
[null,null,"Dobava in montaža notranjih drsnih vrat (enokrilna in dvokrilna), lesena, krilo je v laminatni oblogi, z lesenim masivnim podbojem iz jelovega lesa, ter kovinskim vodilom. Les lakiran v izbrani barvi. Vrata so opremljena z evrostandard okovjem, kljuko in cilindrično ključavnico. Vrata so dimenzij:"]
[null,null,"120/210 enokr.",null,"KOM",null,0,null,null,0,null,0]
[null,null,"200/210 dvokr.",null,"KOM",null,0,null,null,0,null,0]
[]
[1,4,"Lesen ladijski strop s TI deb. 10 cm "]
[null,null,"Dobava in montaža lesenega ladijskega stropa (jelov les deb. 2,40 cm, obdelan in lakiran, polaganje pero na utor, komplet s TI - tervol deb. 10 cm v PVC foliji). Zamenjava dotrajanega ladijskega stropa na jeklenih rešetkastih nosilcih v večnamenskem prostoru šole. Pri izvedbi upoštevati demontažo in ponovno montažo lesene strešne konstrukcije nad ladijskim stropom (prečni tramiči 12/16 cm na razstoju 1,05 m)! "]
[{"$nulls":4},"M2",null,215,null,null,0,null,0]
[]
[1,5,"Lesene notranje okenske police - iz vezane vodoodporne plošče"]
[null,null,"Dobava in montaža lesenih notranjih okenskih polic pri montaži novih oken. Okenske police so iz vezane vodoodporne plošče deb. 3 cm, širine 20 cm, finalno obdelane in lakirane v barvi po izbiri projektanta. Obračun po m1 vgrajene okenske police."]
[{"$nulls":4},"M1",null,85,null,null,0,null,0]
[]
[]
[]
[]
[1,6,"Obloga kovinskega stopnišča z lesenimi nastopnimi in čelnimi ploskvami "]
[null,null,"Dobava in montaža - obloga kovinskega stopnišča z lesenimi nastopnimi in čelnimi ploskvami - lepljen hrastov les, finalno obdelan in lakiran v prozorni barvi (nastopna ploskev deb. 5cm, čelna zapora deb. 3 cm, širina 1,20 m). Obračun po komadu finalno izdelane stopniščne ploskve."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,0,null,null,0,null,0]
[]
[]
[]
["SKRITO",null,"Mizarska dela - skupaj EUR:",null,null,null,0]

{"sheet":"B.06","index":9,"n_rows":32,"n_cols":12,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[26,2,26,7],[6,2,6,7],[22,2,22,7],[10,2,10,7],[18,2,18,7],[14,2,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","B.06","Tlakarska dela ",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek  EUR"]
[]
[0]
[1,1,"Izravnalna masa"]
[null,null,"Dobava in polaganje izravnalne mase na očiščen in pripravljen obstoječ cementni estrih pred polaganjem novega PVC poda."]
[{"$nulls":4},"M2",null,0,null,null,0,null,0]
[]
[1,2,"Končni tlak (guma Norament) - prostori objekta"]
[null,null,"Dobava in polaganje končnega tlaka iz gume (npr. tip Norament, deb. 3 mm, plošče dim 60/60 cm) na lepilo komplet s PVC robnimi trakovi in z vsemi potrebnimi deli."]
[{"$nulls":4},"M2",null,0,null,null,0,null,0]
[]
[1,3,"Končni tlak (guma z zvočno zaščito)- novi prostori nadstropja"]
[null,null,"Dobava in polaganje končnega tlaka iz gume z zvočno zaščito (npr. tip Norament, deb. 10 mm, plošče dim 60/60 cm) na lepilo komplet s PVC robnimi trakovi in z vsemi potrebnimi deli."]
[{"$nulls":4},"M2",null,0,null,null,0,null,0]
[]
[1,4,"Končni tlak  (guma Norament) - stopnišče"]
[null,null,"Dobava in polaganje končnega tlaka betonskega stopnišča iz gume (npr tip Norament, deb. 3 mm), nalepilo komplet z nastopnimi in čelnimi ploskvami in vogalno stopniščno zaključnico in s stranskimi zaključnimi elementi. Obračun po m2 razvite površine obložene stopniščne ploskve."]
[{"$nulls":4},"M2",null,0,null,null,0,null,0]
[]
[1,5,"Lesene zidne zaključne letve"]
[null,null,"Dobava in montaža lesenih zidnih zaključnih letev pri tlaku iz gume, iz jelovega lesa višine 8 cm, les je profiliran in lakiran v izbrani barvi - tlak v pisarnah, učilnicah."]
[{"$nulls":4},"M1",null,0,null,null,0,null,0]
[]
[1,5,"RF talne pripire"]
[null,null,"Dobava talnih RF vratnih in pokrivnih pripir (kotniki, letve) - pri menjavi tlakov."]
[{"$nulls":4},"M1",null,0,null,null,0,null,0]
[]
[]
[]
["SKRITO",null,"Tlakarska dela-skupaj EUR:",null,null,null,0]

{"sheet":"B.07","index":10,"n_rows":18,"n_cols":12,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,2,7,7],[12,2,12,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","B.07","Keramičarska dela ",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   EUR"]
[]
[]
[]
[1,1,"Talna keramika - nedrseča (sanitarni prostori)"]
[null,null,"Dobava in polaganje talnih keramičnih  ploščic na lepilo na že izveden cementni estrih kompet s fugiranjem - ploščice tip granitogres, nedrseča, dim. 20/20 cm, izvedba s sanitarnimi fugami - sanitarni prostori, z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu. Keramiko izbere projektant."]
[{"$nulls":4},"M2",null,0,null,null,0,null,0]
[]
[]
[1,2,"Stenska keramika (sanitarni prostori)"]
[null,null,"Dobava in polaganje stenskih keramičnih  ploščic na lepilo kompet s fugiranjem na pripravljen stenski omet - keramične ploščice dim. 20/20 cm, izvedba s sanitarnimi fugami. Upoštevati je polaganje PVC zaokrožnice na stiku tlaka in stene v mokrih prostorih. Izvedba z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu. Keramiko izbere projektant."]
[{"$nulls":4},"M2",null,0,null,null,0,null,0]
[]
[]
[]
["SKRITO",null,"Keramičarska dela-skupaj EUR:",null,null,null,0]

{"sheet":"B.08","index":11,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,2,18,7],[6,2,6,7],[14,2,14,7],[10,2,10,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","B.08","Mavčnokartonska dela",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   EUR"]
[]
[]
[1,1,"Gips elementi - (pregradna stene deb.15 cm)"]
[null,null,"Izvedba notranje pregradne stene (kabinet) skupne deb. 15 cm; - iz gips plošč obojestransko 2 x 12,50 mm in komplet z  vmesno nosilno kovinsko konstrukcijo deb. 10 cm in TI (mineralna volna deb. 7 cm). Vsi spoji so armirani, bandažirani in kitani z brušenjem (gladka površina).  "]
[{"$nulls":4},"M2",null,0,null,null,0,null,0]
[0]
[1,2,"Gips elementi - (pred. stene deb.10 cm)"]
[null,null,"Izvedba notranjih predelnih sten skupne deb. 10 cm (novi prostori v nadstropju, prostor pod stopniščem in nadvišanje kabineta v pritličju); - iz gips plošč obojestransko 2 x 12,50 mm in komplet z  vmesno nosilno kovinsko konstrukcijo deb. 7,50 cm in TI (mineralna volna deb. 5 cm). Upoštevati izvedbo vratnih odprtin v stenah.  Vsi spoji so armirani, bandažirani in kitani z brušenjem (gladka površina).  "]
[{"$nulls":4},"M2",null,0,null,null,0,null,0]
[]
[1,3,"Gips elementi - stropna obloga HI-BOND stropne plošče"]
[null,null,"Izvedba stropne obloge HI-BOND stropa z gips ploščami  2 x 12,50 mm komplet s potrebno pritrditvijo na primarne jeklene nosilce stropne plošče (HEA 260 na razstoju 1,50 m). Vsi spoji so armirani, bandažirani in kitani z brušenjem (gladka površina)."]
[{"$nulls":4},"M2",null,0,null,null,0,null,0]
[]
[1,4,"Gips elementi - (strop s TI deb. 10cm)"]
[null,null,"Izvedba stropa iz gips plošč deb. 2 x 12,50 mm komplet z nosilno kovinsko podkonstrukcijo pritrjeno na prečne lesene tramiče na razstoju 1,0 m z vmesno TI (mineralna volna deb. 10 cm v PE foliji).  Vsi spoji so armirani, bandažirani in kitani z brušenjem (gladka površina). Gips strop na mestu demontiranega dotrajanega obstoječega ladijskega stropa novih prostorov v nadstropju."]
[{"$nulls":4},"M2",null,0,null,null,0,null,0]
[]
[]
[]
["SKRITO",null,"Mavčnokartonska dela - skupaj EUR:",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"B.09","index":12,"n_rows":34,"n_cols":12,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[25,2,25,7],[29,2,29,7],[21,2,21,7],[5,2,5,7],[13,2,13,7],[17,2,17,7],[9,2,9,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","B.09","Slikopleskarska dela",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   EUR"]
[]
[1,1,"Izravnava novih ometanih sten "]
[null,null,"Izravnava vseh novo ometanih zidnih površin (nove stene in zidne špalete novih prebojev) z izravnalno maso (polifiksom) - glajenje s potrebnim brušenjem do gladke površine."]
[{"$nulls":4},"M2",null,70,null,null,0,null,0]
[]
[1,2,"Izravnava gips sten in stropov"]
[null,null,"Fina izravnava gips površin z izravnalno maso (polifiksom) - glajenje s potrebnim brušenjem do gladke površine."]
[{"$nulls":4},"M2",null,0,null,null,0,null,0]
[]
[1,3,"Slikanje izravnanih ometanih sten"]
[null,null,"Slikanje izravnanih notranjih ometanih zidov v trgovini z apneno barvo."]
[{"$nulls":4},"M2",null,70,null,null,0,null,0]
[]
[1,4,"Slikanje izgotovljenih gips sten in stropov"]
[null,null,"Slikanje izgotovljenih gips sten in stropov s poldisperzijsko barvo - z jupolom v tonu po izbiri projektanta."]
[{"$nulls":4},"M2",null,0,null,null,0,null,0]
[]
[1,5,"Slikanje obstoječih površin z jupolom - nepralna barva"]
[null,null,"Slikanje površin (dvakratno) z disperzijsko nepralno barvo v enem tonu na staro podlago v izvedbi: delno struganje in kitanje, impregnacija, predbarvanje in dvakratno slikanje z nepralno barvo. V ceni upoštevati zaščito ostalih nepleskanih površin."]
[{"$nulls":4},"M2",null,200,null,null,0,null,0]
[]
[1,6,"Slikanje obstoječih površin z akrilno barvo - pralna barva"]
[null,null,"Slikanje površin (dvakratno) z akrilno pralno barvo v enem tonu na staro podlago v izvedbi: delno struganje in kitanje, impregnacija, predbarvanje in dvakratno slikanje s pralno barvo - prostori hodnikov in avle (ocena 10% vseh površin)."]
[{"$nulls":4},"M2",null,100,null,null,0,null,0]
[]
[1,7,"Impregnacija obstoječe lesene strešne konstrukcije - premaz"]
[null,null,"Izvedba impregnacije obstoječe lesene strešne konstrukcije iz prečnih tramičev dim. 16/12 cm na razstoju 1,05 m - premaz s protiglivičnim sredstvom. Obračun po m2 lesene strešne konstrukcije tramičev."]
[{"$nulls":4},"M2",null,1090,null,null,0,null,0]
[]
[]
["SKRITO",null,"Slikopleskarska dela - skupaj EUR:",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"B.10","index":13,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,2,6,7],[10,2,10,7],[18,2,18,7],[14,2,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","B.10","Razna dela",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek  EUR"]
[]
[0]
[1,1,"Ureditev gradbišča - zavarovanje"]
[null,null,"Ureditev gradbišča po ZGO -1 in zavarovanje z gradbiščno ograjo - ocena."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,1]
[]
[1,2,"Varnostni načrt, koordinator iz varstva pri delu"]
[null,null,"Izdelava varnostnega načrta po ZGO-1 in določitev koordinatorja iz varstva pri delu za čas gradnje - stroški."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,1]
[]
[1,3,"Izdelava projekta izvedenih del - PID"]
[null,null,"Izdelava PID projekta - projekta izvedenih del, gradbeno obrtnih del in zunanje ureditve."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,1]
[]
[1,4,"Nepredvidena dela"]
[null,null,"Nepredvidena dela - obračun po dejansko izvedenih delih in potrditvi nadzornega organa - oceni se 10% od vrednosti vseh gradbeno obrtnih del na adaptaciji objekta."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,1,null,null,0,null,0]
[]
[]
[]
["SKRITO",null,"Razna dela - skupaj EUR:",{"$nulls":6},0]