{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["OBJEKT"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"OBJEKT","index":0,"n_rows":64,"n_cols":4,"rows_kept":64,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"STANOVANJSKA SOSESKA KRESNICE"]
["            ","                                                                                                                                                                                                                                                               "]
["            "," PARKIRIŠČE - 4                                                                                                                                                                                                                                                "]
[]
["190401      "," RUŠITVENA DELA                                                                                                                                                                                                                                                "]
["190402      "," ZEMELJSKA DELA                                                                                                                                                                                                                                                "]
["190403      "," ZGORNJI USTROJ                                                                                                                                                                                                                                                "]
["190404      "," PROMETNA UREDITEV                                                                                                                                                                                                                                             "]
["190405"," METEORNA KANLIZACIJA                                                                                                                                                                                                                                          "]
["1904        "," PARKIRIŠČE - 4                                                                                                                                                                                                                                                "]
[]
["            ","                                                                                                                                                                                                                                                               "]
["            "," RUŠITVENA DELA                                                                                                                                                                                                                                                "]
["19040101    "," Rušenje betonskih robnikov z direktnim  nakladanjem na prevozno sredstvo in     odvozom v mestno deponijo na razdalji   do 3 km in vsemi sroški deponiranja.                                                                                                  ",102,"m1  "]
["19040102    "," Rušenje betonskega podstavka            kontejnerja za odpadke z direktnim      nakladanjem na prevozno sredstvo in     odvozom v mestno deponijo na razdalji   do 3 km in vsemi sroški deponiranja.                                                          ",20,"m2  "]
["19040103    "," Rušenje asfalta v debelini do 8 cm z    direktnim nakladanjem na prevozno       sredstvo in odvozom v mestno deponijo   na razdalji do 3 km in vsemi sroški     deponiranja.                                                                                  ",176,"m2  "]
["19040104    "," Rušenje betonskih travnih plošč komplet z zemljo z direktnim nakladanjem na     prevozno sredstvo in odvozom v mestno   deponijo na razdalji do 3 km in vsemi   sroški deponiranja.                                                                           ",25,"m2  "]
["19040105    "," Rezanje asfalta.                                                                                                                                                                                                                                              ",66,"m1  "]
["190401      "," RUŠITVENA DELA                                                                                                                                                                                                                                                "]
["            ","                                                                                                                                                                                                                                                               "]
["            "," ZEMELJSKA DELA                                                                                                                                                                                                                                                "]
["19040201    "," Postavitev gradbenih profilov z         višinami in zavarovanji profilov.                                                                                                                                                                                     ",3,"kd  "]
["19040202    "," Odriv humusa v gradbiščno deponijo za   kasnejšo uporabo pri ureditvi zelenic   na razdalji do 100m.                                                                                                                                                          ",94,"m3  "]
["19040203    "," Širok strojni izkop gradbene jame z     direktnim nakladanjem na prevozno       sredsvo in odvozom v mestno deponijo na razdalji do 5 km.                                                                                                                     ",109,"m3  "]
["19040204    "," Strojno planiranje zemeljskega planuma  in utrjevanje zemljine.                                                                                                                                                                                               ",469,"m2  "]
["19040205    "," Naprava nasipa iz gramoznega materiala  z razgrinjanjem in utrjevanjem nasipa,                                                                                                                                                                                ",129,"m3  "]
["19040206    "," Planiranje brežin, dovoz humusa         izgradbiščne debeline, razgrinjanje     vdebelini 20 cm, planiranje in          zasejanje s travnim semenom.                                                                                                          ",80,"m2  "]
["19040207    "," Urejenje zelenice ob parkirišču z       dovozom humusa iz gradbiščne deponije,  razgrinjanje, planiranje in zasejanje s travnim semenom.                                                                                                                      ",264,"m2  "]
["190402      "," ZEMELJSKA DELA                                                                                                                                                                                                                                                "]
["            ","                                                                                                                                                                                                                                                               "]
["            "," ZGORNJI USTROJ                                                                                                                                                                                                                                                "]
["19040301    "," Izdelava nasipa iz kamnite grede (0/100 mm) v debelini 30 cm, dobava            materiala,razgrinjanje, planiranje in   utrjevanje.                                                                                                                           ",162,"m3  "]
["19040302    "," Dobava, razgrinjane in utrjevanje       tamponskega drobljenca TD 32 debelini   20 in 25 cm.                                                                                                                                                                  ",108,"m3  "]
["19040303    "," Fino planiranje tamonskega nasipa in    potrebno utrjevanje, nosilnost          tamponske plasti mora biti dosežena     vrednost Ev2=min. 120 MN/m2.                                                                                                          ",540,"m2  "]
["19040304    "," Dobava in polaganje dvignjenih          betonskih robnikov 15/25/100 na         betonsko podlago iz betona MB 15 v      debelini 10 cm in obbetoniranjem z      betonom MB 20 in zastičenjem reg s FCM  1:2, vsemi prenosi in prevozi.                        ",73,"m1  "]
["19040305    "," Dobava in polaganje dvignjenih          betonskih robnikov 15/25/33 na betonsko podlago iz betona MB 15 v debelini 10   cm in obbetoniranjem z betonom MB 20 in zastičenjem reg s FCM 1:2, vsemi        prenosi in prevozi.                                   ",46,"m1  "]
["19040306    "," Dobava in polaganje bituminiziranega    drobljenca BD 22s (B50/70 v debelini 5  cm.                                                                                                                                                                           ",512,"m2  "]
["19040307    "," Dobava in polaganje betumenskega betona BB( B70/100) v debelini 3 cm.                                                                                                                                                                                         ",512,"m2  "]
["19040308    "," Preplastitev dela obstoječega asfalta z betumenskim betonom BB  (B70/100) v debelini 3 cm s predhodnim  obrizgom z emulzijo.                                                                                                                  ",286,"m2  "]
["19040309    "," Izdelava spoja med novim in starim      asfaltom.                                                                                                                                                                                                             ",64,"m1  "]
["190403      "," ZGORNJI USTROJ                                                                                                                                                                                                                                                "]
["            ","                                                                                                                                                                                                                                                               "]
["            "," PROMETNA UREDITEV                                                                                                                                                                                                                                             "]
["19040401    "," Risanje neprekinjene bele črte širine   12 cm parkirnih mest.                                                                                                                                                                                                 ",90,"m1  "]
["19040402    "," Risanje neprekinjene bele črte širine   15 cm.                                                                                                                                                                                                                ",12,"m1  "]
["19040403    "," Risanje neprekinjene bele črte širine   50 cm.                                                                                                                                                                                                                ",16,"m1  "]
["19040404    "," Dobava in montaža prometnih znakov vse  komplet z AB temelem dimenzije 40x40x60 cm, kovinskim stebričkom in prometnim   znakom.                                                                                                                               ",6,"kd  "]
["190404      "," PROMETNA UREDITEV                                                                                                                                                                                                                                             "]
["            ","                                                                                                                                                                                                                                                               "]
["            "," METEORNA KANLIZACIJA                                                                                                                                                                                                                                          "]
["19040501    "," Zakoličba kanalizacije.                                                                                                                                                                                                                                       ",44,"m1  "]
["19040502"," Postavitev gradbenih profilov, smerno   višisnko in bjihova zavarovanja.                                                                                                                                                                                      ",4,"kd  "]
["19040503"," Strojni izkopa jarka v terenu III. in   IV. ktg. z odmetom 1,00 m od roba jarka za kanalizacijo,                                                                                                                                                              ",55,"m3  "]
["19040504"," Strojno in delno ročno planiranje dna   jarka kanalizacije s točnostjo +- 3 cm.                                                                                                                                                                               ",30,"m2  "]
["19040505"," Zasip jarka po položenih cevih z        materialom od izkopa, razgrinjane,      planiranje in potrebno utrjevanje,                                                                                                                                            ",33,"m3  "]
["19040506"," Nakladanje viška izkopanega materiala   na prvozno sredstvo in odvoz v mestno   deponijo na razdalji do 5 km.                                                                                                                                                 ",22,"m3  "]
["19040507"," Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi na betonsko podlago iz betona MB 15v debelini 15 cm in obbetonsiranjem z   betonom MB 20, premera cevi 200 mm.                                                                                                   ",26,"m1  "]
["19040508"," Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi na betonsko podlago iz betona MB   15 v debelini 15 cm in obbetonsiranjem  z betonom MB 20, premera cevi 250 mm.                                                                                                 ",13,"m1  "]
["19040509"," Dobava in montaža PVC peskolova premera 50 cm, globine do 1,50 m; z vsemi       priključki, dobavo in vzidavo LTŽ       rešetko premera 50 cm nosilnosti 250    kN.                                                                                           ",3,"kd  "]
["19040510"," Dobava in montaža PVC revizijskega      jaška premera 60 cm, globine do 1,50 m; z vsemi priključki, dobavo in vzidavo   LTŽ pokrova premera 60 cm nosilnosti    250 kN, perforirane izvedbe in napisom  kanalizacija.                                         ",3,"kd  "]
["19040511"," Dobava in vzidava dežne rešetke HARATON širine 20 cm in globine 30 cm z LTŽ     rešetko, in priključkom na              kanalizacijo.                                                                                                                         ",5,"m1  "]
["19040512"," Izdelava priključkov na jaške.                                                                                                                                                                                                                                ",6,"kd  "]
["19040513"," Izdelava preizskusa vodotesnosti        kanalizacije.                                                                                                                                                                                                         ",44,"m1  "]
["190405"," METEORNA KANLIZACIJA                                                                                                                                                                                                                                          "]