{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Športna dvorana"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Športna dvorana","index":0,"n_rows":460,"n_cols":7,"rows_kept":460,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["oznaka","pozicija","Opis","Enota","Količina","Cena/enoto","Skupna cena v €"]
[]
[]
[null,null,"OPREMA ŠPORTNE DVORANE OŠ ŠTURJE"]
[]
["I. ",null,"PLEZALNE STENE "]
[null,"1. ","Šolska plezalna stena"]
[null,null,"Dobava šolske plezalne stene v sestavi: "]
[null,null,"- nosilna konstrukcija z zaporami do stene, za plezalne elemente(15kos ) iz  brezove vezane plošče dim.1,5x1,5 s perforacijo fi.8mm v rastru 6,4cm in vgrajenimi maticami M10 za pritrditev                                                                                                                                                                                                               poliester oprimkov v rastru  25cm ","garnitura",1]
[null,null,"- oprimki fiksne plezalne stene - poliester oprimki različnih barv in oblik komplet z vijaki ","garnitura",100]
[null,null,"- set za varovanje  ","garnitura",2]
[null,null,"Skupaj šolska plezalna stena","komplet",1]
[]
["II.",null,"ZAŠČITA STEN"]
[null,"1.","Dobava 260 cm visoke in 81 m dolge akustične obloge stene v sestavi: "]
[null,null,"* distančne letve 5 x 5 cm "]
[null,null,"* mineralna volna debeline 5 cm "]
[null,null,"* voal"]
[null,null,"* Vezana bukova plošča debeline 10 mm, finalna obdelava kot pri ličnicah tribun,"]
[null,null,"plošče luknjane v rastru 6,4 cm, fi 8 mm."]
[null,null,"* Zaključne zaobljene letve (masivna bukovina) na vseh štrlečih vogalih "]
[null,null,"OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: 1. Meritev akustične absorpcije izdane s strani pooblaščene inštitucije"]
[null,null,"Skupaj akustična obloga ","m2 ",210.6]
[]
[null,"2.","Dobava 260 cm visoke in 50 m dolge mehke zaščite stene. Plošče se lepijo na gladko zidno površino. Sestava:  "]
[null,null,"* PU pena debeline 3 cm (2,5 + 0,5 cm), gostota 115 + 30 kg/m3, v ploščah max. širine 68 cm, z zarobljenimi vsemi štirimi robovi. Vrhnji sloj debeline 0,5 cm v barvi po izboru projektanta oz. investitorja."]
[null,null,"OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: 1. Vzorec mehke zaščite"]
[null,null,"Skupaj mehka zaščita stene","m2 ",130]
[]
[null,"3.","Dobava 200 cm visoke mehke zaščite stebra. Plošče se lepijo na gladko zidno površino. Sestava:  "]
[null,null,"* PU pena debeline 3 cm (2,5 + 0,5 cm), gostota 115 + 30 kg/m3, v ploščah max. širine 68 cm, raztegnjene dolžine 90 cm, z zarobljenimi vsemi štirimi robovi. Vrhnji sloj debeline 0,5 cm v barvi po izboru projektanta oz. investitorja."]
[null,null,"OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: 1. Vzorec mehke zaščite"]
[null,null,"Skupaj mehka zaščita stebra","komplet",4]
[]
["III.",null,"ZAŠČITNE MREŽE"]
[null,"1.","Dobava visečih zaščitnih mrež za rokometnimi goli. Mreži drsita po jekleni pletenici."]
[null,null,"Obe čelni steni sta v celoti zaščiteni. Mreža s kvadrati 8 x 8 cm, iz 4,2 mm vrvice nylon, in spodnjo"]
[null,null,"svinčeno vrvico teže 900 g/m. Višina obešanja na koti  5 m, s sredinskim prekrivanjem."]
[null,null,"Dimenzija zaščite 5 x 21 m, komplet z nosilnimi konzolami, jekleno pletenico in pritrdilnim materialom"]
[null,null,"Skupaj zaščitna mreža","komplet",2]
[]
[null,"2.","Dobava napete fiksne mrežne zaščite stekel na jekleni pletenici, s potrebnim odmikom od ravnine"]
[null,null,"stekel iz UV odbojne svetle mreže vrvica fi 4 mm, okenca 100 x 100 mm."]
[null,null,"Dimenzija zaščite ___ x ___ m, komplet z nosilnimi konzolami, jekleno pletenico in pritrdilnim materialom"]
[null,null,"Skupaj zaščitna mreža","komplet"]
[]
["IV.",null,"LETVENIKI, PLEZALA"]
[null,"1.","Dobava letvenikov dim. 260 x 90 cm v sestavi:"]
[null,null,"* švedski letvenik s konzolo ob vzdolžni steni dvorane","garnitura",28]
[null,null,"Skladno s SIST EN 12346"]
[null,null,"OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: 1. potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 12346 izdan in potrjen s strani akreditiranih pooblaščenih organov"]
[null,null,"Skupaj letveniki s konzolami","komplet",28]
[]
[null,"2. ","Dobava plezalne garniture v sestavi: "]
[null,null,"* Plezalni drog 5 m s trajnimi oznakami višine na 3 in 4 m, na koleščku premakljiv po vodilu za shranjevanje ob zidu","garnitura",2]
[null,null,"* Plezalna vrv 4,5 m, konoplena, premera 32 mm, na koleščku premakljiva po vodilu za shranjevanje ob zidu","garnitura",3]
[null,null,"* Konzola za plezala za 3 mesta","garnitura",1]
[null,null,"* Konzola za plezala za 2 mesti","garnitura",1]
[null,null,"Skupaj plezalna garnitura","komplet",1]
[]
[null,"3.","Dobava plezalne garniture v sestavi: "]
[null,null,"* Plezalni drog 5 m s trajnimi oznakami višine na 3 in 4 m, na koleščku premakljiv po vodilu za shranjevanje ob zidu","garnitura",2]
[null,null,"* Vrvična lestev 4,5 m, konopljena, na koleščku premakljiva po vodilu za shranjevanje ob zidu","garnitura",3]
[null,null,"* Konzola za plezala za 3 mesta","garnitura",1]
[null,null,"* Konzola za plezala za 2 mesti","garnitura",1]
[null,null,"Skupaj plezalna garnitura","komplet",1]
[]
["V.",null,"NAPRAVE ZA KOŠARKO"]
[null,"1. ","Dobava visečih košev za glavno igrišče"]
[null,null,"Stropna konstrukcija za košarko s sekurit ploščo in pregibnim obročem, obroč je pritrjen "]
[null,null,"neodvisno od sekurit plošče na okvir z mehko zaščito."]
[null,null,"Dvižna konstrukcija koša se pritrjuje na jekleno podkonstrukcijo na višini 7,2 m."]
[null,null,"Vpetje podkonstrukcije je izvedeno med strešnimi nosilci."]
[null,null,"Dvigovanje in spuščanje se izvede z električnim pogonom, mesto upravljanja je v niši za "]
[null,null,"zapisnikarsko mizo."]
[null,null,"Komplet mora vsebovati vso potrebno dodatno konstrukcijo in pritrdilni material"]
[null,null,"za montažo, vsebovati mora:"]
[null,null,"- stropni koš - dvižna konstrukcija do 8 m","garnitura",1]
[null,null,"- pogon stropne košarke na višini 8 m","garnitura",1]
[null,null,"- plošča sekurit 180 x 105 cm z okvirjem in mehko zaščito ","garnitura",1]
[null,null,"- zglobni obroč za košarko s certifikatom po EN 1270","garnitura",1]
[null,null,"- košarkarska mrežica tekmovalna","garnitura",1]
[null,null,"- premostitveni nosilec košev","m1",20]
[null,null,"- elektrokomandna omara z vsemi elementi","garnitura",1]
[null,null,"- mehanska varnostna protipadna naprava po DIN 7892","garnitura",1]
[null,null,"Skladno s SIST EN 1270"]
[null,null,"OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: 1. potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 1270 izdan in potrjen s strani akreditiranih pooblaščenih organov"]
[null,null,"Skupaj viseči koši za glavno igrišče","komplet",2]
[]
[null,"2.","Dobava odmičnih košev za stranski igrišči"]
[null,null,"Stenska konstrukcija za košarko s sekurit ploščo in pregibnim obročem, obroč je pritrjen "]
[null,null,"neodvisno od sekurit plošče na okvir z mehko zaščito."]
[null,null,"Stenska konstrukcija koša se pritrjuje na AB steber in steno. "]
[null,null,"Odpiranje in zapiranje se izvaja preko sistema z drsnim ležajem in vzmetnim zapiralom. "]
[null,null,"Komplet mora vsebovati vso potrebno dodatno konstrukcijo in pritrdilni material"]
[null,null,"za montažo, vsebovati mora:"]
[null,null,"- stenski okvir ","garnitura",1]
[null,null,"- roka koša z drsnim mehanizmom dolžine 220 cm","garnitura",1]
[null,null,"- plošča sekurit 180 x 105 cm z okvirjem in mehko zaščito ","garnitura",1]
[null,null,"- zglobni obroč za košarko","garnitura",1]
[null,null,"- košarkarska mrežica tekmovalna","garnitura",1]
[null,null,"Skladno s SIST EN 1270"]
[null,null,"OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: 1. potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 1270 izdan in potrjen s strani akreditiranih pooblaščenih organov"]
[null,null,"Skupaj odmični koši za stranski igrišči","komplet",2]
[]
[null,"3.","Dobava stensko dvižnih košev za stranski igrišči"]
[null,null,"Stenska dvižna konstrukcija za košarko s sekurit ploščo in pregibnim obročem, obroč je pritrjen "]
[null,null,"neodvisno od sekurit plošče na okvir z mehko zaščito."]
[null,null,"Dvižna konstrukcija koša se pritrjuje na AB steber in steno "]
[null,null,"Dvigovanje in spuščanje se izvede z električnim pogonom, mesto upravljanja je v niši za "]
[null,null,"zapisnikarsko mizo."]
[null,null,"Komplet mora vsebovati vso potrebno dodatno konstrukcijo in pritrdilni material"]
[null,null,"za montažo, vsebovati mora:"]
[null,null,"- stenski koš - dvižna stenska konstrukcija","garnitura",1]
[null,null,"- pogon stenske dvižne košarke","garnitura",1]
[null,null,"- plošča sekurit 180 x 105 cm z okvirjem in mehko zaščito ","garnitura",1]
[null,null,"- zglobni obroč za košarko s certifikatom po EN 1270","garnitura",1]
[null,null,"- košarkarska mrežica tekmovalna","garnitura",1]
[null,null,"- elektrokomandna omara z vsemi elementi","garnitura",1]
[null,null,"- mehanska varnostna protipadna naprava po DIN 7892","garnitura",1]
[null,null,"Skladno s SIST EN 1270"]
[null,null,"OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: 1. potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 1270 izdan in potrjen s strani akreditiranih pooblaščenih organov"]
[null,null,"Skupaj viseči koši za glavno igrišče","komplet",2]
[]
["VI.",null,"NAPRAVE ZA ROKOMET, ODBOJKO, BADMINTON, NAMIZNI TENIS, HOKEJ"]
[null,"1. ","Dobava  ALU rokometnega gola z zložljivo jekleno konstrukcijo za mrežo, mrežo z lovilno zaveso"]
[null,null,"in talnimi pritrdili. "]
[null,null,"- ALU vratnica rokometnega gola","garnitura",1]
[null,null,"- zložljiva jeklena konstrukcija za mrežo","garnitura",1]
[null,null,"- mreža za rokometnim golom - naylon fi 4 mm","garnitura",1]
[null,null,"- lovilna rokometna mreža nylon fi 4 mm","garnitura",1]
[null,null,"- pritrdilo za rokometni gol ","garnitura",2]
[null,null,"- voz za par golov na štirih vrtljivih kolesih dim. cca 3 v 2 m","garnitura",1]
[null,null,"Skladno s SIST EN 749"]
[null,null,"OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: 1. potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 749 izdan in potrjen s strani akreditiranih pooblaščenih organov"]
[null,null,"Skupaj rokometni goli","komplet",2]
[]
[null,"2.","Dobava opreme za tekmovalno odbojko v sestavi:"]
[null,null,"- stojalo odbojka ALU 3 m z napenjalom","kos",1]
[null,null,"- stojalo odbojka ALU 3 m brez napenjala","kos",1]
[null,null,"- zaščita stebrov odbojke","kos",2]
[null,null,"- puša odbojke fi 100 mm","kos",2]
[null,null,"- pokrov športnega poda medeninasti obroč ","kos",2]
[null,null,"- mreža za odbojko tekmovalna ","kos",1]
[null,null,"- antena za odbojko","kos",2]
[null,null,"- navijalec mreže","kos",1]
[null,null,"- sodniško stojalo za odbojko aluminijasto","kos",1]
[null,null,"Skladno s SIST EN 1271"]
[null,null,"OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: 1. potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 1271 izdan in potrjen s strani akreditiranih pooblaščenih organov"]
[null,null,"Skupaj oprema za tekmovalno odbojko","komplet",1]
[]
[null,"3.","Dobava opreme za šolsko odbojko v sestavi:"]
[null,null,"- stojalo odbojka ALU 3 m z napenjalom","kos",1]
[null,null,"- stojalo odbojka ALU 3 m brez napenjala","kos",1]
[null,null,"- puša odbojke fi 100 mm","kos",2]
[null,null,"- pokrov športnega poda medeninasti obroč ","kos",2]
[null,null,"- mreža za odbojko šolska","kos",1]
[null,null,"Skladno s SIST EN 1271"]
[null,null,"OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: 1. potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 1271 izdan in potrjen s strani akreditiranih pooblaščenih organov"]
[null,null,"Skupaj oprema za šolsko odbojko","komplet",1]
[]
[null,"4.","Dobava in postavitev opreme za badminton v sestavi: "]
[null,null,"- prevozno stojalo za badminton ","kos",12]
[null,null,"- mreža za badminton","kos",6]
[null,null,"Skladno s SIST EN 1509"]
[null,null,"OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: 1. potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 1509 izdan in potrjen s strani akreditiranih pooblaščenih organov"]
[null,null,"Skupaj oprema za badminton","komplet",1]
[]
[null,"5.","Dobava in postavitev opreme za namizni tenis v sestavi: "]
[null,null,"- miza za namizni tenis, prevozna, zložljiva, mizne plošče modre barve debeline 22 mm, stojala z mrežico fiksno vgrajena","garnitura",4]
[null,null,"- mrežica s stojalom za namizni tenis","garnitura",8]
[null,null,"- semafor za namizni tenis","kos",4]
[null,null,"- zaščitno stojalo NT 140 x 60 cm","kos",30]
[null,null,"Skupaj oprema za namizni tenis","komplet",1]
[]
[null,"6.","Dobava in postavitev opreme za dvoranski hokej v sestavi:"]
[null,null,"- samostoječi gol 120 x 90 cm","kos",4]
[null,null,"- mreža za samostoječi gol 120 x 90 cm ","kos",4]
[null,null,"Skupaj oprema za dvoranski hokej","komplet",1]
[]
[null,"7.","Dobava in postavitev UNI stojala, teže min. 70 kg, za uporabo v dvorani ali na prostem. Sestava:"]
[null,null,"* Stojalo UNI samostoječe, prevozno","kos",2]
[null,null,"* mreža UNI 9 x 1 m, kvadratki 4 x 4 cm","kos",1]
[null,null,"* podpora letvice za UNI stojalo","kos",2]
[null,null,"Skupaj UNI stojalo","komplet",1]
[]
["VII.",null,"INFORMACIJSKA OPREMA"]
[null,"1.","Dobava in priklop informacijske opreme v sestavi:"]
[null,null,"dobava, montaža in priklop športnega semaforja s sledečimi lastnostmi:"]
[null,null,"´-tehnika: led prikazovalniki;"]
[null,null,"´-višina številk: rezultat in čas 35, ostalo od 21 do 27 cm;"]
[null,null,"´-napajanje: 220V, 50 Hz"]
[null,null,"´-točnost: vsaj 0,02 sek/h"]
[null,null,"´-sestavljenost: mobilnost vseh modulov:"]
[null,null,"´-skupni format: cca 4,6x2,2 m"]
[null,null,"´-zaščita: viseča mreža črna, 8x8 cm","garnitura",1]
[null,null,"´-pritrditev: obešen na čelni zid"]
[null,null,"´-osnovni prikazovalnik(čas, rezultat,perioda, rezultat v setih, bonus os . Napake ekip, indikator","kos",1]
[null,null,"  servisa, indikator time-outa) in zvočni alarm velikosti 2,2 x 2,2 m.","kos",1]
[null,null,"´-krmilna enota: za mali nogomet, rokomet, košarko in odbojko","kos",1]
[null,null,"´-prikazovalnik akcijskega časa s prikazom časa igre vsaj 50x50 cm:","par",1]
[null,null,"´-prikazovalnik osebnih napak: do 5 os. Napak ob številki:","par",1]
[null,null,"Skupaj informacijska oprema","komplet",1]
[]
["VIII.",null,"NAPRAVE ZA GLEDALCE - TRIBUNE"]
[null,null,"Dobava in izročitev v uporabo elektro izvlečnih naprav za gledalce."]
[null,null,"Tribune so sestavljene iz(splošni opis velja za vse \"tribunske bloke\"):"]
[null,null,"- črnih jeklenih konstrukcij, vijačene izvedbe, kvalitetno lakiranih (AKZ zaščita in finalno lakiranje RAL"]
[null,null,"  po izboru projektanta)"]
[null,null,"- pohodnih podestov iz lesenih plošč, obojestransko obdelanih z melaminsko folijo "]
[null,null,"(vrhnja groba s protidrsnimi karakteristikami)"]
[null,null,"- stopnice širine 100 cm, z Al robno obdelavo in trajno oznako vrst na površini"]
[null,null,"- lesenih prozorno lakiranih ličnic iz bukove vezane plošče"]
[null,null,"- lesenih prozorno lakiranih sedežnih ploskev iz bukove vezane plošče z gravirano oznako sedežnega mesta"]
[null,null,"- lesenih prozorno lakiranih zadnjih zapor sedežnih ploskev iz bukove vezane plošče"]
[null,null,"- mimobežne PVC zapore \"bloka\" s strani"]
[null,null,"- varnostne ograje z vertikalnim paličnim polnilom, kvalitetno lakiranih "]
[null,null,"- kolesa blokov premera 125 mm, širine 40 mm, vležajena z gumijastim obodom za težke tovore, "]
[null," ","da ne poškodujejo in puščajo sledi na športnem podu "]
[null,null,"- vodila bloka s PVC kolesi premera 30 mm za paralelnost izvleka","   "]
[null,null,"- elektro pogon (motor, omarica, vodila,…) za izvlek in spravilo ","   "]
[null,null,"Skladno z DIN 18032/5"]
[null,null,"OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: 1. potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom DIN 18032/5 izdan in potrjen s strani akreditiranih pooblaščenih organov"]
[]
[null,"1.","PARTER - VZDOLŽNA TRIBUNA"]
[null,null,"Raster 75/30 cm, 6 + 1 podestov, spodnji podest do tal, skupne dolžine 11 m, (5,5 + 5,5 m), "]
[null,null,"eno stopnišče na sredini sklopa, dostop od spodaj, mimobežne bočne ograje fiksne,"]
[null,null,"142 trajno označenih sedežnih mest na klopi, mimobežne PVC bočne zapore."]
[null,null,"Kalkulacijske osnove: "]
[null,null,"* Število podestov: 5 elektro izvlečnih podestov + 1 fiksen ob steni + dodatna klop na zadnjem podestu"]
[null,null,"* Tip sedežnega mesta: klop"]
[null,null,"* Stopnišča: 1 stopnišče širine 100 cm"]
[null,null,"* Ograje: bočne mimobežne"]
[null,null,"Skupaj vzdolžna tribuna parter","komplet",2]
[]
["IX.",null,"DELILNE NAPRAVE "]
[null,"1. ","Elektro dvižna predelna stena skladna z DIN 18032/4"]
[null,null,"Dobava in prilklop elektro dvižne predelne stene iz dvojnega neraztržnega umetnega usnja. Horizontalno spajanje trakov umetnega usnja s PVC profili. Povezava med PVC profili s trakovi dolžine 35 cm. Upravljanje preko stikal na vidnem mestu. Dolžina predelne stene 23,6 m, spodnji rob na min 7,0 m Sestava: "]
[null,null,"* Premostitveni nosilci navijalne osi","garnitura",1]
[null,null,"* Navijalna os z ležaji in navijalnimi koluti","m",23.6]
[null,null,"* Elektro motor z reduktorjem","garnitura",1]
[null,null,"* Elektro mehanske varnostne naprave po DIN 7892","garnitura",2]
[null,null,"* Umetno usnje po DIN 4102 (pretržna trdnost 1500 N), samougasljivo v stopnji B1","m2 ",354]
[null,null,"* Pobiralna cev","m",23.6]
[null,null,"Skladno z DIN 18032/4"]
[null,null,"OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: 1. potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom DIN 18032/4 izdan in potrjen s strani akreditiranih pooblaščenih organov"]
[null,null,"Skupaj dvižna zaščitna mreža","komplet",1]
[]
["X.",null,"BLAZINE"]
[null,null,"Splošen opis materialov blazin:"]
[null,null,"Prevleke mehkih blazin iz neraztržnega PVC-ja, z ročaji za prenos in oddušniki. Prevleke polivalentnih blazin iz teksturnega materiala s protidrsno funkcijo v kombinaciji z neraztržnim PVC-jem. Prevleke telovadnih blazin iz neraztržnega PVC-ja, dno blazine iz teksturnega materiala s protidrsno funkcijo. Prevleke blazin letvenikov iz iz neraztržnega PVC-ja, dno blazine iz teksturnega materiala s protidrsno funkcijo, z všitimi mehkimi ježnimi trakovi, v kompletu s trdimi ježnimi trakovi."]
[null,null,"Skladno s SIST ISO  5905"]
[null,null,"OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: 1. potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST ISO 5905 izdan in potrjen s strani akreditiranih pooblaščenih organov"]
[null,"1. ","Telovadna blazina 200 x 125 x 6 cm","kos",20]
[null,"2. ","Blazina za doskoke 200 x 125 x 12 cm ","kos",4]
[null,"3. ","Mehka blazina 200 x 150 x 25 cm ","kos",2]
[null,"4. ","Mehka blazina 200 x 200 x 50 cm","kos",2]
[null,"5. ","Prevleka za mehke blazine 300 x 200 x 25 cm","kos",1]
[null,"6. ","Prevleka za mehke blazine 400 x 200 x 50 cm","kos",1]
[null,"7. ","Blazina fitness 185 x 65 x 3 cm","kos",20]
[null,"8. ","Blazina letvenika 164 x 82 x 6 cm ","kos",28]
[null,"9. ","Steper za aerobiko, poliuretanski dvodelni steper za aerobiko 15 + 5 cm","kos",20]
[null,"10. ","Voz za blazine 200 x 100","kos",2]
[]
["XI.",null,"UČILA, REKVIZITI, PREMIČNA OPREMA"]
[null,null,"ŽOGE"]
[null,"1.","kompresor za žoge z manometrom","kos",2]
[null,"2.","Sedalna žoga premera 42 cm","kos",8]
[null,"3.","Sedalna žoga premera 75 cm","kos",4]
[null,"4.","Sedalna žoga premera 105 cm","kos",4]
[null,"5.","Žoga za gimnastiko 420 g ","kos",12]
[null,"6.","Žogica 250 g","kos",12]
[null,"7.","Žoga za malo košarko guma št. 5","kos",12]
[null,"8.","Žoga za košarko - usnje št. 7","kos",12]
[null,"9.","Žoga za košarko - trening guma št. 7","kos",12]
[null,"10.","Žoga za rokomet vel. 3 umetno usnje","kos",12]
[null,"11.","Žoga za rokomet vel.2 umetno usnje","kos",12]
[null,"12.","Žoga za rokomet vel.1 umetno usnje","kos",12]
[null,"13.","Žoga za odbojko tekmovalna","kos",12]
[null,"14.","Žoga za odbojko trening","kos",12]
[null,"15.","Žoga za odbojko supersoft ","kos",12]
[null,"16.","Igralna žoga supersoft premera 20 cm","kos",24]
[null,"17.","Medicinka guma 2 kg","kos",4]
[null,"18.","Medicinka guma 3 kg","kos",4]
[null,"19.","Medicinka guma 5 kg","kos",4]
[null,"20.","Žogice za namizni tenis ","kos",60]
[null,"21.","Žogice za badmintoin - umetna snov ","kos",60]
[]
[null,null,"MERILNI PRIPOMOČKI"]
[null,"22.","Štartna pištola","kos",1]
[null,"23.","Piščalka z vrvico","kos",4]
[null,"24.","Osebna tehtnica z višinomerom","kos",1]
[null,"25.","Kaliper za merjenje kožne gube kovinski","kos",1]
[null,"26.","Elektronski merilec spretnosti (taping)","kos",1]
[null,"27.","Merilnik predklona","kos",1]
[null,"28.","preproga za skok v daljino","kos",1]
[null,"29.","Meter 50 m","kos",1]
[null,"30.","Merilec srčnega utripa","kos",10]
[null,"31.","Elektronska štoperica","kos",4]
[null,"32. ","Kompas pohodniški","kos",10]
[]
[null,null,"UČNI PRIPOMOČKI"]
[null,"33.","Kij za ritmiko/plastični","kos",24]
[null,"34.","Trak za ritmiko","kos",24]
[null,"35.","Vrv za ritmiko","kos",24]
[null,"36.","Obroč PVC fi 70 cm ","kos",24]
[null,"37.","Debela vrv 15 m","kos",1]
[null,"38.","Markirni stožec 22 cm ","kos",30]
[null,"39.","Lopar za badminton šolski ","kos",24]
[null,"40.","Lopar za namizni tenis","kos",24]
[null,"41.","Plastična hokejska palica ","kos",24]
[null,"42.","Plošček - žogica za hokej (1/2 + 1/2)","kos",10]
[null,"43.","Megafon","kos",2]
[null,"44.","Ročni kasetni semafor na stojalo","kos",2]
[]
[null,null,"GIMNASTIČNA OPREMA"]
[null,"45. ","Dobava dvojnega vtičnega droga v sestavi: "]
[null,null,"* Aluminijast steber za vtični drog","kos",3]
[null,null,"* Prečka za vtični drog","kos",2]
[null,null,"* Lestvina za vtični drog","kos",1]
[null,null,"* Puša za vtični drog","kos",3]
[null,null,"* Pokrov puše","kos",3]
[null,null,"Skupaj dvojni vtični drog","komplet",1]
[null,"46.","Bradlja dvovišinska šolska. Lahka konstrukcija šolske dvovišinske bradlje omogoča vsestransko uporabo in regulacijo lestvin po predpisih FIG. Enostavna, hitra in varna regulacija lestvin od 190 do 240 cm in 110do 160 cm. Razmik med lestvinama od 70 do 140 cm. Prevoz bradlje z vgrajenimi kolesi. Skladno s SIST EN 915","kos",1]
[null,"47.","Blazina za dvov.šol.bradljo, dim. 232x82x6 cm","kos",1]
[null,"48.","Drog dvovišinske bradlje","kos",1]
[null,"49.","Bradlja šolska. Bradlja z dvojnim varovanjem višine lestvine, ki je nastavljiva v območju 120 do 185 cm. Razmik med lestvinama od 36 do 66 cm. Bradlja ima vgrajen prevoz. Skladno s SIST EN 914","kos",1]
[null,"50.","Blazina za brad.šol., dim.213x43x6","kos",1]
[null,"51.","klop telovadna 3,5 m","kos",4]
[null,"52.","gred nizka ","kos",1]
[null,"53.","gred šolska ","kos",1]
[null,"54.","Koza velika dim. 100 do 150 cm. Trup elastičen in lahek. Prevleka je iz pravega usnja. Kovinske noge s teleskopsko regulacijo po 5 cm. Za izravnavo neravnin poda ima ena noga brezstopenjsko regulacijo. Skladna s SIST EN 12196","kos",1]
[null,"55.","Koza mala dim. 90 do 130 cm. Trup elastičen in lahek. Prevleka je iz pravega usnja. Kovinske noge s teleskopsko regulacijo po 5 cm. Za izravnavo neravnin poda ima ena noga brezstopenjsko regulacijo. Skladna s SIST EN 12196","kos",1]
[null,"56.","skrinja s prevozom, petdelna, zaokroženi masivni vogali, skladna s SIST EN 916","kos",2]
[null,"57.","skrinjica, zaobljeni vogali, skladna s SIST EN 916","kos",2]
[null,"58.","odrivna deska šolska tapecirana neoblazinjena","kos",2]
[null,"59.","odskočna deska tekmovalna","kos",1]
[null,"60.","trampolin 125 x 125 cm z vzmetmi, blazinska zaščita vzmeti, zložljiva podkonstrukcija","kos",2]
[null,"61.","kolebnica 250 cm","kos",24]
[null,"62.","kolebnica 300 cm","kos",24]
[null,"63.","palica telovadna 100/2,5 cm","kos",24]
[null,"64.","stojalo za slalom (plastični podstavek + plastična palica 120 cm)","kos",24]
[null,null,"OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: 1. potrdila o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanimi standardi SIST EN 915, SIST EN 914, SIST EN 12196, SIST EN 916 izdanih in potrjenih s strani akreditiranih pooblaščenih organov"]
[]
[null,null,"ATLETIKA"]
[null,"65.","šolska pregibna ovira do 70 cm","kos",6]
[null,"66.","Stojalo za skok v višino","par",1]
[null,"67.","Letvica fiberglas za skok v višino","kos",1]
[null,"68.","Vrvica za skok v višino","kos",1]
[null,"69.","Dvoranski štartni blok - gumi","kos",6]
[null,"70.","štafetna palica aluminijasta","kos",6]
[null,"71.","zvočni označevalec štarta","kos",1]
[null,"72.","krogla 3 kg gumijasta","kos",1]
[null,"73.","krogla 4 kg gumijasta","kos",1]
[null,"74.","žogica 250 g - guma","kos",8]
[]
["XII.",null,"OPREMA PRVE TRIADE"]
[null,"1. ","Skrinja iz dveh delov s prečkami","kos",1]
[null,"2. ","Skrinja brez pokrova","kos",1]
[null,"3. ","Igralna kletka v sestavi: "]
[null,null,"* letvenik z redkimi prečkami dim. 2,25 x 0,90 m","kos",1]
[null,null,"* letvenik dim. 2,25x0,90","kos",1]
[null,null,"* plezalna mreža dim. 2,25x0,90","kos",1]
[null,null,"* letvenik z vertikalnimi prečkami","kos",1]
[null,null,"* letvenik za razgibavanje","kos",1]
[null,null,"* razgibalni valj","kos",1]
[null,null,"* vrv za plezanje 2m","kos",1]
[null,null,"* konzola letvenika","kos",1]
[null,null,"Skupaj igralna kletka","komplet",1]
[null,"4. ","Komplet zložljivih pručk v sestavi: "]
[null,null,"pručka višine 94 cm","kos",1]
[null,null,"pručka višine 83 cm","kos",1]
[null,null,"pručka višine 71 cm","kos",1]
[null,null,"pručka višine 60 cm","kos",1]
[null,null,"pručka višine 48 cm","kos",1]
[null,null,"Skupaj zložljive pručke","komplet",1]
[null,"5. ","Letev s prečkami","kos",1]
[null,"6. ","Gred za ravnotežje ","kos",1]
[null,"7. ","Leseni tobogan","kos",1]
[null,"8. ","Lestev z zatičem ","kos",1]
[null,"9. ","Gugalo za telovadno klop","kos",1]
[null,"10. ","Gimnastični triangel","kos",1]
[null,"11. ","Komplet polivalentnih blazin. Vsi elementi kompleta imajo všite ježne trakove za spajanje v celoto. Sestava: "]
[null,null,"Kvader 4","kos",1]
[null,null,"Kvader 3","kos",1]
[null,null,"Kvader 2","kos",1]
[null,null,"Zagozda 4A","kos",1]
[null,null,"Zagozda 3A","kos",1]
[null,null,"Zagozda 2A","kos",1]
[null,null,"Zagozda 2B","kos",1]
[null,null,"Zagozda 3B","kos",1]
[null,null,"Zagozda 4B","kos",1]
[null,null,"Polvalj A","kos",1]
[null,null,"Polvalj B","kos",1]
[null,null,"Blazina 250x100x6","kos",2]
[null,null,"Skupaj polivalentne blazine","komplet",1]
[]
["XIII.",null,"OPREMA SPREMLJAJOČIH PROSTOROV"]
[null,null,"OPREMA PEDAGOŠKIH PROSTOROV"]
[null,"1. ","Prenosna omarica za prvo pomč","kos",1]
[null,"2. ","Prenosno ležišča - nosila","kos",1]
[null,"3. ","Delovna miza 160 x 76 x 72 cm s predalnikom ","kos",2]
[null,"4. ","Vrtljivi stol ","kos",2]
[null,"5. ","Vitrina 120 x 45 x 120 cm ","kos",2]
[null,"6. ","Omara garderobna 120 x 200 x 55 cm ","kos",2]
[null,"7. ","Koš za smeti kovinski","kos",2]
[null,"8. ","Stol z naslonom ","kos",2]
[null,"9. ","Okvirjena oglasna deska za lepljenje 100 x 100 cm ","kos",1]
[]
[null,null,"OPREMA SHRAMBE ORODIJ"]
[null,"10.","Kovinske omare za shranjevanje rekvizitov dim. 195 x 110 x 50 cm s ključavnico","kos",4]
[null,"11.","Voz za žoge kovinski s ključavnico 100 x 55 x 80 cm ","kos",2]
[null,"12.","Konzole za vtična orodja (5 oblazinjenih mest)","komplet",2]
[null,"13.","Voz za vtično orodje","kos",1]
[]
[null,null,"OPREMA GARDEROB"]
[null,null,"Zidna garderobna stojala v sestavi: jekleno ogrodje, klop, naslon, polica za odlaganje športne torbe, "]
[null,null,"obešalne kljukice navznoter obrnjene"]
[null,"14.","Garderobno stojalo po zgornjem opisu ","mt",16]
[]
["XIV.",null,"OSTALA OPREMA"]
[null,"1.","Dobava in postavitev servisnega odra iz kovinskih vroče cinkanih elementov v sestavi:"]
[null,null,"* Podnožje 200 x 120 cm s štirimi vrtljivimi kolesi z zavoro (višina podnožja 40 cm)"]
[null,null,"* Stranice odra višine 120 cm"]
[null,null,"* Prečni vezni elementi"]
[null,null,"* Diagonalni vezni elementi"]
[null,null,"* Dvodelna delovna ploščad"]
[null,null,"* Stabilizatorske palice "]
[null,null,"Komplet oder do višine 9 m","komplet",1]
[]
[null,"2. ","Zapisnikarska miza"]
[null,null,"Dobava in montaža prevozne zapisnikarske mize, dim. 200 x 70 x 72 cm, sprednja stran in "]
[null,null,"stranice zaprte do tli","kos",2]
[]
[null,null,"SKUPAJ  OPREMA"]
[]
[]
[null,null,"SKUPNA REKAPITULACIJA"]
[]
[]
["I.",null,"PLEZALNE STENE ","komplet",1]
["II.",null,"ZAŠČITA STEN","komplet",1]
["III.",null,"ZAŠČITNE MREŽE","komplet",1]
["IV.",null,"LETVENIKI, PLEZALA","komplet",1]
["V.",null,"NAPRAVE ZA KOŠARKO","komplet",1]
["VI.",null,"NAPRAVE ZA ROKOMET, ODBOJKO, BADMINTON, NAMIZNI TENIS, HOKEJ","komplet",1]
["VII.",null,"SEMAFORJI","komplet",1]
["VIII.",null,"NAPRAVE ZA GLEDALCE - TRIBUNE","komplet",1]
["IX.",null,"DELILNE NAPRAVE ","komplet",1]
["X.",null,"BLAZINE","komplet",1]
["XI.",null,"UČILA, REKVIZITI, PREMIČNA OPREMA","komplet",1]
["XII.",null,"OPREMA PRVE TRIADE","komplet",1]
["XIII.",null,"OPREMA SPREMLJAJOČIH PROSTOROV","komplet",1]
["XIV. ",null,"OSTALA OPREMA","komplet",1]
[{"$nulls":5},"Oprema I - XIV: "]
[{"$nulls":5},"Montaža opreme: "]
[{"$nulls":5},"Oprema z montažo: "]
[{"$nulls":5},"DDV: "]
[{"$nulls":5},"Za izplačilo €: "]