{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":8,"sheets":[" REKAPITULACIJA","A-01 - RUŠITVENA DELA","A-02 - ZEMELJSKA DELA","A-03 - BETONERSKA DELA","A-04 - TESARSKA DELA","A-05 - ZIDARSKA  DELA","B-01 - KROVSKA  DELA","B-02 - KLEPARSKA  DELA"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":8,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":" REKAPITULACIJA","index":0,"n_rows":97,"n_cols":5,"rows_kept":97,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["OBJEKT:","PODRUŽNIČNA ŠOLA V BUDANJAH"]
[null," - KRAJEVNA SKUPNOST BUDANJE -"]
["INVESTITOR:","OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5.mja 6, 5270 Ajdovščina"]
["ŠT.PROJ:"," 003/06 - PGD"]
["IZDELANO:"," JUNIJ 2006"]
{"$rows_empty":37}
[null,"POPIS DEL"]
[null,"DO III.GRADBEE FAZE"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"REKAPITULACIJA "]
[]
[]
[null,"A - GRADBENA DELA",0,null,0]
[]
[null,"B - OBRTNIŠKA DELA",0,null,0]
[]
[null,"C - KANALIZACIJA",null,null,0]
[]
[null,"D - ZUNANJA UREDITEV",null,null,0]
[]
[null,"E - ELEKTRO INSTALACIJE",null,null,0]
[]
[]
[null,"F - STROJNE INSTALACIJE",null,null,0]
[]
[null,"SKUPAJ:",0,null,0]
[]
[null," + 20 % DDV",0,null,0]
[]
[null,"SKUPAJ :",0,null,0]
{"$rows_empty":8}
[null,"REKAPITULACIJA GRADBENO-OBRTNIŠKIH DEL"]
[null,"DO III.GRADBENE FAZE"]
[]
[]
[null,"A - 01 - RUŠITVENA DELA",0,null,0]
[null,"A - 02 - ZEMELJSKA DELA",0,null,0]
[null,"A - 03 - BETONERSKA DELA",0,null,0]
[null,"A - 04 - TESARSKA DELA",0,null,0]
[null,"A - 05 - ZIDARSKA DELA",0,null,0]
[]
[null,"A - GRADBENA DELA",0,null,0]
[]
[]
[]
[null,"B-01 - KROVSKA  DELA",0,null,0]
[null,"B-02 - KLEPARSKA  DELA",0,null,0]
[]
[null,"B - OBRTNIŠKA DELA",0,null,0]

{"sheet":"A-01 - RUŠITVENA DELA","index":1,"n_rows":29,"n_cols":6,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"A-01 - RUŠITVENA DELA"]
[]
["z.št.","opis postavke","enota","količina",null,"vrednost "]
[]
["1.","Demontaža obstoječe strešne kritine - korci položeni v CM. Delo na višini min. 6,50 m. Odnos ruševin na gradbiščno deponijo.","m2",11,null,0]
[]
["2.","Demontaža obstoječih žlebov, verrtikalnih odtočnih cevi, kotličkov in kolen, z odnosom na gradbiščno deponijo.","m1",24,null,0]
[]
["3.","Odstranitev obstoječih strešnih letev, z odnosom na gradbiščno deponijo.","m2",11,null,0]
[]
["4.","Odstranitev obstoječih planet, z odnosom na gradbiščno deponijo.","m2",11,null,0]
[]
["5.","Demontaža obstoječe strešne konstrukcije previsnega dela starega napušča, z odnosom na gradbiščno deponijo.","m2",11,null,0]
[]
["6.","Preboj v obstoječih zidovih za nova vrata, deb. do 50 cm, zid iz kombinacije  kamna in opeke, z odnosom ruševin na gradbiščno deponijo..","m3",4.4,null,0]
[]
["7.","Čiščenje po končanih rušitvenih delih.","m2",20,null,0]
[]
["8.","Dobava, montaža in demontaža postavitvijo potrebnih varovalnih ali delovnih odrov za delo na višini. Obračunan obseg fasade in višina.","m2",110,null,0]
[]
["9.","Nakladanje ruševin na kamion in odvoz na deponijo H=10 km, vključno z plačilom deponije.","m3",7,null,0]
[]
["10.","Rezervirana vsota za razna nepredvidena rušitvena dela, ki se bodo pokazale v času adaptacije. "]
[null,"Količina ocenjena, obračun po dejanski porabi časa in materiala. ","VK ur",20,null,0]
[null,null,"KV ur",30,null,0]
[null,null,"NK ur",30,null,0]
[null,null," +10% material",null,null,0]
[]
[null,"SKUPAJ :",null,null,null,0]

{"sheet":"A-02 - ZEMELJSKA DELA","index":2,"n_rows":24,"n_cols":6,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"A-02 - ZEMELJSKA DELA"]
[]
["z.št.","opis postavke","enota","količina",null,"vrednost "]
[]
["1.","Strojni širok izkop gradbene jame v utrjenem terenu III.-IV. kategorije  do globine 2,30 m, z odmetom na rob izkopa, nakladanje izkopanega materiala na transportno sredstvo.","m3",230,null,0]
[]
["2.","Strojni izkop za  pasovne in točkovne temelje, globina izkopa do 0,80 m, z odmetom izkopanega materiala na rob izkopa, nakladanje odvečnega izkopanega materiala na transportno sredstvo.","m3",90,null,0]
[]
["3.","Dobava in vgradnja nasipnega gramoza pod tlaki deb. do 30 cm z razstiranjem in komprimiranjem.","m3",25,null,0]
[]
["4.","Dobava in vgradnja nasipnega gramoza pod temelji deb. do 30 cm z razstiranjem in komprimiranjem.","m3",17,null,0]
[]
["5.","Zasip za objektom v širini cca 0,50 m z drenažnim nasutjem, vključno z položitvijo politlak folije (55,00 m2), z zasipanjem v plasteh po 30 cm  in z sprotnim komprimiranjem.","m3",35,null,0]
[]
["6.","Zasip za temelji in za  objektom z izkopnim materialom za politlak folijo v plasteh po 30 cm, nakladanje in transport zemljine za zasip od deponije do mesta nasipanja, vključno z komprimiranjem.","m3",100,null,0]
[]
["7.","Odvoz odvečnega izkopanega materiala na stalno deponijo oddaljeno do 5 km, dobljenega pri izkopu gradbene jame in temeljev, nakladanje je zajeto skupaj z izkopom.  V postavki mora biti zajeto tudi plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo.","m3",220,null,0]
[]
["8.","Črpanje vode iz dna gradbene jame, zaradi zbiranja meteorne vode."]
[null,"Obračun po urah."]
[null,"črpalka","ur",20,null,0]
[null,"delo PK","ur",20,null,0]
[]
[null,"SKUPAJ :",null,null,null,0]

{"sheet":"A-03 - BETONERSKA DELA","index":3,"n_rows":38,"n_cols":6,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"A-03 - BETONERSKA DELA"]
[]
["z.št.","opis postavke","enota","količina",null,"vrednost "]
[]
[null,"Opomba: v vseh  betonskih delih je v ceni zajeti dobavo, transport in vgrajevanje betona in dvig ali spust na zahtevano mesto vgraditve. Vse betonske konstrukcije so armirane razen podložnega betona"]
[]
["1.","Betoniranje nearmiranega podložnega betona pod  temelji z  MB 10, preseka 0,08-0,12 m3/m2-m, deb. 10 cm.","m3",5.1,null,0]
[]
["2.","Betoniranje armirano betonskih pasovnih temeljev z MB 20, preseka 0.20-0.30 m3/m2-m.","m3",23,null,0]
[]
["3.","Podbetoniranje oz.dobetoniranje obstoječih  armirano betonskih pasovnih temeljev z MB 20, preseka 0.20-0.30 m3/m2-m. Obstoječi temelji na dolžini cca 18,40 m in v širini cca 0,60 m in globini  0,60 m.Temelj izvajati po segmentih max.1,00 m, da ne pride do porušenja.","m3",6.7,null,0]
[]
["4.","Betoniranje nearmiranega podložnega betona pod  tlaki z  MB 10, preseka 0,08-0,12 m3/m2-m, deb. 8 cm.","m3",6.4,null,0]
[]
["5.","Betoniranje AB medetažne   plošče z MB 30, preseka 0,20-0,30  m3/m2-m, plošča na koti +2,68 - plošča nad pritličjem, deb. 14 cm.","m3",10.4,null,0]
[]
["6.","Betoniranje AB notranjih dvoramnih zavitih stopnic, stopniščnih ram  in podesta, stopnišča od kote 0,00 do 2,80, z MB 30, preseka 0,20-0,30 m3/m2-m.","m3",2.1,null,0]
[]
["7.","Betoniranje AB notranjih enoramnih  stopnic,  stopniščne rame  in podesta, stopnišče od kote 0,00 do +0,93,  z MB 30, preseka 0,20-0,30 m3/m2-m.","m3",0.7,null,0]
[]
["8.","Betoniranje AB zunanjega vstopnega podesta na koti +1,32,  z MB 30, preseka 0,20-0,30 m3/m2-m.","m3",0.7,null,0]
[]
["9.","Betoniranje AB stebra, z MB 30, preseka 0,04-0,08 m3/m2-m.","m3",0.15,null,0]
[]
["10.","Betoniranje AB nosilca, z MB 30, preseka 0,04-0,08 m3/m2-m.","m3",0.3,null,0]
[]
["11.","Betoniranje AB  zidov pritličja, višine 2,95 m, z MB 30, preseka 0,20-0,30 m3/m2-m, deb. 20 cm.","m3",24.5,null,0]
[]
["12.","Betoniranje AB  zidov nadstropja, višine do 3,65 m, z MB 30, preseka 0,20-0,30 m3/m2-m, deb. 20 cm.","m3",25.5,null,0]
[]
["13.","Armatura betonerskih del. Navedena količina je ocenjena po količinah betonov.Točna količina bo podana v armaturnih načrtih."]
[null," - pasovni temelji"]
[null," - medetažne plošče"]
[null," - stopnice in podesti"]
[null," - stebri in nosilci"]
[null," - zidovi","kg",8500,null,0]
[]
[null,"SKUPAJ :",null,null,null,0]

{"sheet":"A-04 - TESARSKA DELA","index":4,"n_rows":41,"n_cols":6,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"A-04 - TESARSKA DELA"]
[]
["z.št.","opis postavke","enota","količina",null,"vrednost "]
[]
[null,"Opomba: V vseh opažarskih delih je zajeti opaženje, razopaženje, čiščenje, opiranje ali podpiranje, vezavo opažev z vsem potrebnim osnovnim in pomožnim materialom in spojnimi sredstvi in odrom za izvedbo in transporti"]
[]
["1.","Dvostranski opaž  AB pasovnih temeljev in podložnega betona iz montažnih opažnih plošč.","m2",88,null,0]
[]
["2.","Enostranski opaž dobetoniranih obstoječih temeljev iz montažnih opažnih plošč.","m2",13,null,0]
[]
["3.","Opaž ravne armiranobetonske plošče za vidni beton s spodnje strani - plošča deb.14 cm, višina podpiranja 2,68 m - plošča nad pritličjem, na koti +2,68.","m2",90,null,0]
[]
["4.","Opaž odprtin v armirano betonski plošči deb. 14 cm s skoblanimi deskami.","m1",12.7,null,0]
[]
["5.","Opaž armiranobetonskega dvoramnega  notranjega zavitega  stopnišča od kote 0,00 do kote +2,80 (vidni beton=spodnji del rame), poševne stopniščne rame, čelnih ploskev stopnic, stranske stranice stopniščne rame in plošč podestov, višina podpiranja do 2,68 m.","m2",23,null,0]
[]
["6.","Opaž armiranobetonskega enoramnega  notranjega   stopnišča od kote 0,00 do kote +0,93 , poševne stopniščne rame, čelnih ploskev stopnic, stranske stranice stopniščne rame in plošče podesta, višina podpiranja do 0,93 m.","m2",7,null,0]
[]
["7.","Opaž armiranobetonskega zunanjega vstopnega podesta na koti +1,32 z montažnimi opažnimi ploščami, višina podpiranja do 1,30 m.","m2",7,null,0]
[]
["8.","Opaž armiranobetonskega stebra s skoblanimi deskami - vidni beton, višine do 2,95 m.","m2",2.4,null,0]
[]
["9.","Opaž armiranobetonskega nosilca s skoblanimi deskami - vidni beton, višine podpiranja do 2,70 m.","m2",3.8,null,0]
[]
["10.","Dvostranski opaž  AB zidu pritličja deb. 20 cm, višine do 2,95 m, enostransko viden beton.","m2",280,null,0]
[]
["11.","Dvostranski opaž  AB zidu nadstropja deb. 20 cm, višine do 3,65 m, enostransko viden beton.","m2",281,null,0]
[]
["12.","Opaž odprtin v armirano betonskih zidovih pritličja deb. 20 cm s skoblanimi deskami.","m1",57,null,0]
[]
["13.","Opaž odprtin v armirano betonskih zidovih nadstropja deb. 20 cm s skoblanimi deskami.","m1",44,null,0]
[]
["14.","Premični odri za vsa gradbena, zaključna gradbena in inštalacijska dela, v objektu, v postavki je zajeto:"]
[null," - postavitev odra"]
[null," - večkratno prestavljanje"]
[null," - odstranitev odra"]
[null,"Premični oder višine 2 - 4 m","m2",80,null,0]
[]
["15.","Fasadni oder višine do 8,0 m, v širini 1,00 m. Obračunan obseg x višina.","m2",140,null,0]
[]
[null,"SKUPAJ :",null,null,null,0]

{"sheet":"A-05 - ZIDARSKA  DELA","index":5,"n_rows":37,"n_cols":6,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"A-05 - ZIDARSKA  DELA"]
[]
["z.št.","opis postavke","enota","količina",null,"vrednost "]
[]
["1.","Horizontalna  hidroizolacija tal  pritličja in temeljev v sestavi:"]
[null," - polimer bitumenski varilni trak debeline 4 mm, trak je polno zavarjen na horizontalno in vertikalno podlago "]
[null," - hladni bitumenski premaz v količini 0,3 kg/m2"]
[null,"Na zidovih je horizontalna hidroizolacija zaključena z 10 cm visoko vertikalno obrobo. "]
[null,"Obračun po m2 tlorisne površine, vertikalni zaključek mora biti zajet v enotni ceni.","m2",98,null,0]
[]
["2.","Izvedba vertikalne hidroizolacije."]
[null," - hladni bitumenski premaz v količini 0,3 kg/m2"]
[null," - 2 sloja hidroizolacije z vložkom poliesterskega traka P4mm","m2",52,null,0]
[]
["3.","Zaščita vertikalne hidroizolacije  in toplotna izolacij fasadnih temeljnih gred,  plošče styrofoam deb. 5 cm,   lepljene na hidroizolacijo točkovno z lepilom ali z bitumnom","m2",52,null,0]
[]
[null,"DILATACIJA MED STARIM IN NOVIM OBJEKTOM"]
["4.","Izvedba dilatacije med starim in novim objektom, z toplotno izolacijo deb. 5 cm","m2",97,null,0]
[]
["5.","Izvedba zaključnega tipskega fasadnega elementa - dilatacijskega traku na koncu izolacije na fasadi.","m",7.5,null,0]
[]
["6.","Izvedba zaključnega tipskega stenskega profila - na koncu izolacije na notranji steni.","m",15,null,0]
[]
["7.","Izvedba zaključnega tipskega talnega profila.","m",33,null,0]
[]
[null,"DILATACIJA MED OBJEKTOM IN ZUNANJIM PODESTOM"]
["8.","Izvedba dilatacije med starim in novim objektom, z toplotno izolacijo deb. 8 cm","m2",7,null,0]
[]
["9.","Izvedba zaključnega tipskega fasadnega elementa - dilatacijskega traku na koncu izolacije na fasadi.","m",3.3,null,0]
[]
["10.","Izvedba zaključnega tipskega talnega profila.","m",3.9,null,0]
[]
[null,"Dobava in obloga konzole (strešnega napušča) s spodnje in čelne strani z toplotno izolacijo, deb. 2 cm, pritrjene na konzolo plošče.","m2",17,null,0]
[]
["11.","Čiščenje objekta po končanih delih, pred predajo naročniku: tlake, stenske obloge, okna, vrata, elemente inštalacij ter ostalo. Obračun po m2 neto površine objekta","m2",161,null,0]
[]
[null,"SKUPAJ :",null,null,null,0]

{"sheet":"B-01 - KROVSKA  DELA","index":6,"n_rows":26,"n_cols":6,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"B-01 - KROVSKA  DELA"]
[]
["z.št.","opis postavke","enota","količina",null,"vrednost "]
[]
["1.","Komplet izdelava lesene konstrukcije  ostrešja po projektu,  z vsem pritrdilnim in zaščitnim materialom ter protipožarno zaščito in protiglivično zaščito lesa. Povprečna poraba lesa je 0,05-0,07 m3/m2.","m2",101,null,0]
[]
["2.","Rezervirana vsota za poseg na obstoječem ostrešju, ki bo nastal po priključitvi novega ostrešja. Količina ocenjena, obračun po dejanski porabi časa in materiala."]
[null,"Delo KV delavca","ur",40,null,0]
[null,"Delo PKV delavca","ur",40,null,0]
[null," + 25% materiala",null,null,null,0]
[]
["3.","Dobava in položitev paropropustne in vodonepropustne folije, tipa Tyvek ali slično. Upoštevati, da se folija potegne še cca 50 cm pod obstoječo streho.","m2",120,null,0]
[]
["4.","Letvanje strehe z letvami dim. 3/5 cm.","m2",110,null,0]
[]
["5.","Letvanje strehe z kontra letvami dim. 5/5cm.","m2",110,null,0]
[]
["6.","Dobava in položitev  korcev - navadni gladki korec (luknja ozki del), vključno s vsemi pomožnimi elementi in  pomožnim materialom, zaradi plitvega naklona se pritrjajo na letve s kljukicami.","m2",110,null,0]
[]
["7.","Dobava in kritje strehe z korci oz. strešniki tip Alpe-jadran (luknja široki del), vključno s vsemi pomožnimi elementi in  pomožnim materialom, zaradi plitvega naklona se pritrjajo na letve s kljukicami.","m2",110,null,0]
[]
["8.","Dobava in položitev toplotne izolacije na strop nadstropja, deb. 20 cm.","m2",82,null,0]
[]
["9.","Dobava in položitev  parozaporne folije deb. 0,15 cm.","m2",82,null,0]
[]
[null,"SKUPAJ :",null,null,null,0]

{"sheet":"B-02 - KLEPARSKA  DELA","index":7,"n_rows":22,"n_cols":6,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"B-02 - KLEPARSKA  DELA"]
[]
["z.št.","opis postavke","enota","količina",null,"vrednost "]
[]
[]
["1.","Dobava in montaža žleba FI 150  iz  barvane Fe pločevine, vključno z vsem pritridilnim in tesnilnim materialom.","m",29.5,null,0]
[]
["2.","Dobava in montaža odtočnega kotlička FI 150 iz  barvane Fe pločevine, vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.","kom",3,null,0]
[]
["3.","Dobava in montaža kolen FI 150 iz  barvane Fe pločevine, vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.","kom",6,null,0]
[]
["4.","Dobava in montaža vertikalnih odtočnih cevi FI 150 iz barvane Fe pločevine, vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.","m",14,null,0]
[]
["5.","Dobava in montaža LŽ cevi FI 150 dolžine 2,00 m, vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.","kom",3,null,0]
[]
["6.","Dobava in montaža LŽ kolen FI 150, vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.","kom",3,null,0]
[]
["7.","Dobava in vgradnja tipskega odkapnega profila strešnega napušča, na stiku vertikalne in horizontalne obloge z  barvano Fe pločevine,  vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.","m",30,null,0]
[]
["8.","Dobava in izdelava obrobe dimnika iz  barvane Fe  pločevine, r.š. cca 0,50 m..","m",2,null,0]
[]
[null,"SKUPAJ :",null,null,null,0]