{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":11,"sheets":["REKAP.I","REKAP.II","B.01","B.02","B.03","B.04","B.05","B.06","B.07","B.08","B.09"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":9,"comments":18,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"REKAP.I","index":0,"n_rows":34,"n_cols":10,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,2,3,8],[4,2,4,8],[0,0,2,11],[3,9,5,11],[5,2,5,8],[3,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[7,1,8,1],[6,9,8,11],[6,2,6,8],[7,2,7,8],[8,2,8,8],[34,0,35,11],[9,0,12,11],[33,3,33,11],[13,0,15,11],[20,0,32,11],[16,10,19,11],[16,0,19,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[null,"Objekt:","NADOMESTNA GRADNJA STANOVANJSKE HIŠE"]
[null,"Objekt:"]
[]
[null,"Investitor:"]
[]
[]
["SKUPNA REKAPITULACIJA"]
{"$rows_empty":7}
[null,"B.","OBRTNIŠKA DELA",{"$nulls":6},"EUR"]
[]
[null,null,"Skupaj:",{"$nulls":6},"EUR"]
{"$rows_empty":13}
[null,"Datum:","2008-10-01"]

{"sheet":"REKAP.II","index":1,"n_rows":40,"n_cols":7,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[17,1,17,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SKRITO"]
["SKRITO","A=",{"$error":"#REF!"}]
["SKRITO","B=",0]
["SKRITO","C=",{"$error":"#REF!"}]
["SKRITO","D=",{"$error":"#REF!"}]
["SKRITO","Skupaj",{"$error":"#REF!"}]
["SKRITO"]
[]
[]
[]
[null,null,"Poružnična šola v Budanjah"]
[null,null,"PRIZIDEK - KRAJEVNA SKUPNOST BUDANJE"]
[]
[]
[]
[null,null,"FINALNA OBRTNIŠKA DELA NA OBJEKTU"]
[]
[null,"REKAPITULACIJA"]
[]
[null,null," ",null,null," "]
[null,"B.","OBRTNIŠKA DELA"]
[]
[null,"B.01","Fasaderska dela",null,null,null,"EUR"]
[null,"B.02","Ključavničarska dela",null,null,null,"EUR"]
[null,"B.03","PVC in ALU dela",null,null,null,"EUR"]
[null,"B.04","Mizarska dela",null,null,null,"EUR"]
[null,"B.05","Tlakarska dela ",null,null,null,"EUR"]
[null,"B.06","Keramičarska dela ",null,null,null,"EUR"]
[null,"B.07","Mavčnokartonska dela",null,null,null,"EUR"]
[null,"B.08","Slikopleskarska dela",null,null,null,"EUR"]
[null,"B.09","Razna dela",null,null,null,"EUR"]
[null,"Skupaj",{"$nulls":4},"EUR"]
{"$rows_empty":7}
[null,"Datum:","2008-10-01"]

{"sheet":"B.01","index":2,"n_rows":22,"n_cols":12,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,2,6,7],[11,2,11,7],[16,2,16,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","B.01","Fasaderska dela",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   EUR"]
[]
[0]
[1,1,"Toplotnoizolativna obloga fasade - demit s fasadnimi ploščami iz kamene volne deb. 10 cm"]
[null,null,"Dobava in izvedba toplotnoizolativne obloge fasade (tip demit fasadnimi ploščami iz kamene volne deb. 10 cm), lepljene z mineralnim lepilom in ustrezno sidrane s sidrnimi vijaki v betonski zid, ter izvedba armirnega sloja z armaturno mrežico v brezcementnem armirnem sloju.  Izvedba komplet z vsemi zaključnimi elementi za izvedbo okenskih in vratnih špalet ter vogalov. "]
[{"$nulls":4},"M2",null,140]
[]
[]
[1,2,"Finalni zaključni omet fasade "]
[null,null,"Nanos finalnega zaključnega tankoslojnega ometa na pripravljeni armirni podlagi - varianta zariban mineralni omet deb. 0,50 cm, komplet z izvedbo gladkih okenskih, vratnih in vogalnih špalet -  v barvi po izbiri projektanta."]
[{"$nulls":4},"M2",null,140]
[]
[]
[1,3,"Fasadni cevni oder "]
[null,null,"Montaža in demontaža fasadnega cevnega odra za izvedbo fasaderskih del. So že zajeti pri tesarskih delih."]
[{"$nulls":4},"M2",null,0]
[]
[]
[]
["SKRITO",null,"Fasaderska dela - skupaj EUR:"]

{"sheet":"B.02","index":3,"n_rows":33,"n_cols":12,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[28,2,28,7],[10,2,10,7],[6,2,6,7],[18,2,18,7],[14,2,14,7],[24,2,24,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","B.02","Ključavničarska dela",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   EUR"]
[]
[]
[1,1,"Stopniščna inox ograja - notranje stopnišče "]
[null,null,"Izdelava, dobava in montaža kovinske stopniščne ograje iz inox jekla;  ograja notranjega betonskega stopnišča (dvoramno z vmesnim podestom), ograja višine 100 cm, poševna in ravna, iz okroglih cevnih profilov ter profila 30/30 mm na razmaku 6,50 cm. Ograja enostavne izvedbe, poraba jekla 25,0 kg/m1, finalno zaključena.  Vse komplet po detajlu in navodilih projektanta. "]
[{"$nulls":4},"M1",null,8]
[]
[1,2,"Stopniščno inox zidno držalo"]
[null,null,"Izdelava, dobava in montaža stopniščnega zidnega držala iz okrogle kovinske cevi iz inox jekla, sidrane v betonski zid. Enostavne izvedbe, po detajlu."]
[{"$nulls":4},"M1",null,10]
[]
[1,3,"Zunanja ograja pri vhodu "]
[null,null,"Izdelava, dobava in montaža kovinske ravne ograje iz inox jekla;  ograja zunanjega nadvišanega vhodnega podesta (od stopnišča do vhoda v objekt), ograja višine 100 cm, ravna, iz okroglih cevnih profilov, pokončnih in horizontalnih. Ograja enostavne izvedbe, poraba jekla 28,0 kg/m1, finalno zaključena.  Vse komplet po detajlu in navodilih projektanta. "]
[{"$nulls":4},"M1",null,5]
[]
[1,4,"Protipožarna notranja vrata -  EI30"]
[null,null,"Dobava in montaža notranjih kovinskih vrat s protipožarno odpornostjo EI 30 min, komplet s kovinskim podbojem, evrostandard okovjem, kljuko in cilindrično ključavnico. Vrata so finalno obdelana in z atestom za požarno odpornost EI30. Vrata so naslednjih domenzij:"]
[null,null,"120/200 cm",null,"KOM",null,2]
[null,null,"100/220 cm",null,"KOM",null,1]
[null,null,"100/200 cm",null,"KOM",null,1]
[]
[1,5,"RF vratne pripire"]
[null,null,"Dobava RF vratnih in pokrivnih pripir (kotniki, letve) - pri menjavi tlakov notranjih prostorov."]
[{"$nulls":4},"M1",null,5]
[]
[1,6,"Predpražne rešetke"]
[null,null,"Dobava in montaža predpražne rešetke iz RF kovinskih profilov dim.100x60 cm (pred glavnim vhodom v objekt), komplet z vsemi pomožnimi deli."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,1]
[]
[]
["SKRITO",null,"Ključavničarska dela - skupaj EUR:"]

{"sheet":"B.03","index":4,"n_rows":25,"n_cols":12,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,2,12,7],[16,2,16,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","B.03","PVC in ALU dela",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   EUR"]
[]
[0,null,"Vsi PVC profili v RAL laku barve po izbiri projektanta  "]
[null,null,"s troprekatni, dvojno tesnjenje, evrostandard okovje in zastekljeni s termopanom k=1,1 W/m2K. "]
[null,null,"Vrata imajo na strani, kjer so nameščeni ležaji zaščito pred poškodbo prstov."]
[null,null,"Pri montaži je upoštevati tesnjenje stikov z zaključnimi PVC letvicami in kitanjem."]
[null,null,"Okna so opremljena z notranjim tipskimi PVC policami šir. 15 cm z zaobljene in s čelnimi zaključki "]
[null,null,"Okna so opremljena z notranjimi žaluzijami."]
[]
[1,1,"PVC vhodna vrata "]
[null,null,"Dobava in montaža PVC vhodnih vrat, enokrilna, dim. 100/200 cm, iz  PVC profilov, termopan zasteklitvijo in polnilom s toplotno izolacijo, Vhodna vrata so opremljena z evrostandard okovjem, kluko in cilindrično ključavnico in samozapiralom. "]
[{"$nulls":4},"KOM",null,1]
[]
[1,2,"PVC okna  "]
[null,null,"Dobava in montaža PVC oken, dvokrilna, iz  PVC profilov, termopan zasteklitvijo, odpiranje okrog vertikalne in horizontalne osi, evrostandard okovjem, kluko z notranje strani. Okna so dim: "]
[null,null,"109/126 cm",null,"KOM",null,5]
[null,null,"88/126 cm",null,"KOM",null,6]
[null,null,"109/82 cm",null,"KOM",null,4]
[]
[]
[]
[]
["SKRITO",null,"PVC in ALU dela - skupaj EUR:"]

{"sheet":"B.04","index":5,"n_rows":27,"n_cols":12,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[22,2,22,7],[6,2,6,7],[14,2,14,7],[10,2,10,7],[18,2,18,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","B.04","Mizarska dela",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   EUR"]
[]
[]
[1,1,"Notranja vrata - pisarne, pomožni prostori "]
[null,null,"Dobava in montaža notranjih enokrilnih vrat, brez nadsvetlobe, podboj masiven, lakiran,  krilo je hrastov furnir lakiran, polnilo je iverokal. Vrata so opremljena z evrostandard okovjem, 2x nasadila z dvojnim vijačenjem, kljuko in cilindrično ključavnico - dimenzija:"]
[null,null,"90/200 cm",null,"KOM",null,6]
[]
[1,2,"Notranja drsna vrata "]
[null,null,"Dobava in montaža notranjih drsnih enokrilnih vrat, komplet s škatlo v gips steni, podboj masiven, lakiran,  krilo je hrastov furnir lakiran, polnilo je iverokal. Vrata so opremljena z drsnim vodilom, ročajem in cilindrično ključavnico - dimenzija:"]
[null,null,"80/210 cm",null,"KOM",null,1]
[]
[1,3,"Pregradne stene v sanitarijah - trespa"]
[null,null,"Dobava in montaža predelnih sten v sanitarijah iz trespa panelov komplet z nosilno kovinsko podkonstrukcijo pritrjeno v tla in steno z odmikom od tal 10 cm, skupna višina stene 210 cm. V steni so drsna vrata dim. 70/210 cm z vodli, vrata imajo cilindrično ključavnico, ki se z ene strani odpira z zasunom. Obračun po enoti prostora glede na dolžino pregradne sanitarne konstrukcije skupaj z vrati - dolžina stene je 160 cm."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,4]
[]
[1,4,"Lesene stopnice  - prehod na oder"]
[null,null,"Dobava in montaža lesene stopniščne konstrukcije (prehod iz zaodrja na leseni oder - h=1,00 m, širine 1,50 m, dolžine 2,20 m). Izvedba celotne lesene konstrukcije iz jelovega lesa komplet z nastonimi in čelnimi ploskvam, z leseno ograjo na odru v dolžini 1,50 m, ter z izrezom in prilagoditvijo na obstoječi leseni oder. Les je finalno obdelan in lakiran."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,1]
[]
[1,5,"Športna dvorana - obloga sten z lesenimi ploščami"]
[null,null,"Dobava in izvedba obloge sten športne dvorane z lesenimi ploščami - perforirane (luknjičaste) plošče, iz vezanega lesa, finalno obdelane, dim. 60/60cm,deb 2,40 cm - polaganje pero na utor; višine obloge 2,40 m, komplet s podkonstrukcijo in vsemi zaključnimi letvami - ocenjeno cca 200 m2. Vpisati ceno po enoti, zaradi eventuelne možnosti izvedbe!  "]
[{"$nulls":4},"M2",null,0]
[]
[]
["SKRITO",null,"Mizarska dela - skupaj EUR:"]

{"sheet":"B.05","index":6,"n_rows":41,"n_cols":12,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[36,2,36,7],[6,2,6,7],[10,2,10,7],[22,2,22,7],[18,2,18,7],[14,2,14,7],[26,2,26,7],[30,2,30,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","B.05","Tlakarska dela ",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek  EUR"]
[]
[]
[1,1,"Horizontalna HI - obstoječa športna dvorana "]
[null,null,"Dobava in izvedba talne talne hidroizolacije pred športnega poda - HI v sestavi 1x vobitekt SV-4 z vsemi deli in transporti. Ob stenah se izvede do višine kote športnega poda cca 10 cm."]
[{"$nulls":4},"M2  ",null,250]
[]
[1,2,"Športni pod - dvorana ob prizidku "]
[null,null,"Kompletna izvedba špotnega poda po DIN-u 18032 teil 2. Pod je deb. cca 100 mm v sestavi: kalsični hrastov ali jesenov parket dim. 350-400/50-70/21-22 mm, brušen in 3x lakiran z lakom namenskim za športne dvorane, razbremenilni sloj iverica deb. 18 mm, PE folija, elastične gredice z vgrajeno TI deb. 50 mm, PE folija. Ob steni zmontirati odzračne letve z gumi tesnilom, ob pragovih pa ustrezni Alu profil. V ceni upoštevana tudi delna nivelacija športnega poda. "]
[{"$nulls":4},"M2  ",null,250]
[]
[1,3,"Horizontalna TI (ekstrudiran polistiren deb. 3 cm) - prizidek, nadstropni prostori "]
[null,null,"Dobava in montaža toplotno zvočne izolacije v prostorih nadstropja, pred izvedbo cementnih estrihov - plošče iz ekstrudiranega polistirena deb. 5 cm v PVC foliji z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu."]
[{"$nulls":4},"M2  ",null,70]
[]
[1,4,"Horizontalna TI (ekstrudiran polistiren deb. 5 cm) - prizidek,pritlični prostori "]
[null,null,"Dobava in montaža toplotno zvočne izolacije v prostorih nadstropja, pred izvedbo cementnih estrihov - plošče iz ekstrudiranega polistirena deb. 5 cm v PVC foliji z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu."]
[{"$nulls":4},"M2  ",null,75]
[]
[1,5,"Armiran cementni estrih - deb. 6 cm"]
[null,null,"Dobava in izvedba armiranega cementnega estriha deb. 6 cm (s potrebno armaturo, možnost mikroarmature), komplet z izvedbo zidne izolacije v pasu višine 10 cm, z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu."]
[{"$nulls":4},"M2",null,145]
[0]
[1,1,"Kulir plošče - tlak s stopniščem pred vhodom "]
[null,null,"Dobava in polaganje Kulir plošč (prane plošče) dim. 40/40/4 cm na cementni estrih komplet s fugiranjem. (betonski tlak je že izveden). Obloga tudi stopniščnih ploskev (5 kd).  Obračun po m2 izvedene razvite širine."]
[{"$nulls":4},"M2",null,13]
[]
[1,2,"Kamnite okenske police - zunanje"]
[null,null,"Dobava in polaganje zunanjih kamnitih okenskih polic  - finalno obdelane kamnite plošče dim. 15/2 cm (granitni kamen), komplet z odkapnim utorom in robno letvico.  Obračun po m1."]
[{"$nulls":4},"M1",null,16]
[]
[]
[]
[1,3,"Kamniti vratni pragovi"]
[null,null,"Dobava in polaganje kamnitih vratnih pragov - finalno obdelane kamnite plošče dim. 30/3 cm (granitni kamen). Obračun po m1."]
[{"$nulls":4},"M1",null,7]
[]
[]
["SKRITO",null,"Tlakarska dela-skupaj EUR:"]

{"sheet":"B.06","index":7,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,2,6,7],[18,2,18,7],[14,2,14,7],[10,2,10,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","B.06","Keramičarska dela ",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   EUR"]
[]
[]
[1,1,"Talna obloga - granitogres ploščice (pisarne, hodniki)"]
[null,null,"Dobava in polaganje keramičnih (granitogres) ploščic na lepilo na že izveden cementni estrih - ploščice dim. 33/33 cm, deb. 12-13mm, trdota K9, vzdolžno polaganje, fuge ortogonalno na vsaki osi, stenski zaključki iz zaključnih elementov iz sistema talnih ploščic, z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu - pisarne, hodniki."]
[{"$nulls":4},"M2",null,120]
[]
[1,2,"Stopniščna obloga - granitogres ploščice"]
[null,null,"Dobava in polaganje granitogres  ploščic komplet z estrihom - stopniščna obloga komplet s tipskimi nastopnimi nedrsečimi ploskvami s čelnimi zaključki ter vsemi stranskimi in stenskimi obrobami (ploščice enake kvalitete kot v hodnikih) izvedba z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu. Stopnice so delno v krivini. Obračun po m2 razvite širine stopnišča."]
[{"$nulls":4},"M2",null,18]
[]
[1,3,"Talna keramična obloga - sanitarni prostori"]
[null,null,"Dobava in polaganje keramičnih  ploščic na lepilo na že izveden cementni estrih - ploščice dim. 20/20 cm,  izvedba komplet s stičenjem stikov in s sanitarnimi fugami in z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu - sanitarni in mokri prostori."]
[{"$nulls":4},"M2",null,23.5]
[]
[1,4,"Stenska obloga  iz keramičnih ploščic - sanitarni prostori"]
[null,null,"Dobava in polaganje obloge sten iz keramičnih ploščic na lepilo (višine 2,00 m) - ploščice po izbiri projektanta dim. 20/20 cm. Izvedba komplet s stičenjem stikov in s sanitarnimi fugami in z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu - sanitarni prostori in kuhinja. Upoštevati polaganje PVC robnih profilov na zidnih vogalih in talnih zaključnic."]
[{"$nulls":4},"M2",null,50]
[]
[]
[]
["SKRITO",null,"Keramičarska dela-skupaj EUR:"]

{"sheet":"B.07","index":8,"n_rows":27,"n_cols":12,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,2,5,7],[17,2,17,7],[9,2,9,7],[21,2,21,7],[13,2,13,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","B.07","Mavčnokartonska dela",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   EUR"]
[]
[1,1,"Akustični in toplotnoizolirani strop dvorane"]
[null,null,"Izvedba visečega akustičnega stropa z vmesno toplotno izolacijo (tervol deb. 10 cm v PVC foliji) ), - iz  perforiranih finalno obdelanih akustičnih plošč, komplet z nosilno kovinsko konstrukcijo,  visečo in ustrezno sidrano v leseno strešno tramovno konstrukcijo.  "]
[{"$nulls":4},"M2",null,305]
[0]
[1,2,"Gips elementi - strop prizidka"]
[null,null,"Izvedba toplotnoizoliranega stropa iz gips plošč  2x12,50 mm komplet z nosilno kovinsko konstrukcijo na lesenih strešnih tramičih - poševni strop.  Vsi spoji so armirani, bandažirani in kitani z brušenjem.  "]
[{"$nulls":4},"M2",null,90]
[]
[1,3,"Gips elementi - (pred. stene deb.10 cm)"]
[null,null,"Izvedba notranjih predelnih sten skupne deb. 10 cm; - iz gips plošč obojestransko 2x12,50 mm in komplet z  vmesno nosilno kovinsko konstrukcijo deb. 7,50 cm in TI (mineralna volna deb. 5 cm). Upoštevati izvedbo vratnih odprtin v stenah.  Vsi spoji so armirani, bandažirani in kitani z brušenjem.  "]
[{"$nulls":4},"M2",null,28]
[]
[1,4,"Gips elementi - (pred.stene sanitarij deb.10 cm - vodoodporne)"]
[null,null,"Izvedba notranjih predelnih sten skupne deb. 10 cm; - iz gips vodoodpornih plošč (sanitarni prostori) obojestransko 2x12,50 mm in komplet z  vmesno nosilno kovinsko konstrukcijo deb. 7,5 cm in TI (mineralna volna deb. 5 cm). Upoštevati izvedbo vratnih odprtin v stenah.  Vsi spoji so armirani, bandažirani in kitani z brušenjem.  "]
[{"$nulls":4},"M2",null,48]
[]
[1,5,"Gips elementi - požarnoodporne pred.stene kotlovnice (EI 30)"]
[null,null,"Izvedba notranjih predelnih sten skupne deb. 10 cm, požarnoodporne  EI30; - iz gips požarnoodpornih plošč (prostori kotlovnice) obojestransko 2x12,50 mm in komplet z  vmesno nosilno kovinsko konstrukcijo deb. 7,5 cm in vmesno TI deb.5 cm.  Vsi spoji so armirani, bandažirani in kitani z brušenjem.  "]
[{"$nulls":4},"M2",null,20]
[]
[]
[]
["SKRITO",null,"Mavčnokartonska dela - skupaj EUR:"]

{"sheet":"B.08","index":9,"n_rows":34,"n_cols":12,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,2,29,7],[5,2,5,7],[25,2,25,7],[9,2,9,7],[17,2,17,7],[21,2,21,7],[13,2,13,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","B.08","Slikopleskarska dela",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   EUR"]
[]
[1,1,"Izravnava betonskih površin"]
[null,null,"Izravnava vseh betonskih površin (vidne stenske in stropne površine, stopniščne rame, vidni deli stebrov) s predhodnim čiščenjem in kitanjem z izravnalno maso."]
[{"$nulls":4},"M2",null,400]
[]
[1,2,"Izravnava na novo ometanih sten"]
[null,null,"Izravnava vseh novo ometanih zidov in zidnih vratnih špalet z izravnalno maso (polifiksom) - glajenje s potrebnim brušenjem (do gladke površine)."]
[{"$nulls":4},"M2",null,50]
[]
[1,3,"Izravnava gips sten, stropov "]
[null,null,"Fina izravnava gips površin z izravnalno maso (polifiksom) - glajenje s potrebnim brušenjem (do gladke površine)."]
[{"$nulls":4},"M2",null,250]
[]
[1,4,"Slikanje izravnanih novo ometanih površin "]
[null,null,"Slikanje izravnanih notranjih na novo ometanih površin s poldisperzijsko barvo - z jupolom 2x."]
[{"$nulls":4},"M2",null,50]
[]
[1,5,"Slikanje gips sten "]
[null,null,"Slikanje izgotovljenih gips sten s poldisperzijsko barvo - z jupolom 2x."]
[{"$nulls":4},"M2",null,250]
[]
[1,6,"Slikanje izravnanih betonskih vidnih površin - s poldisperzijsko barvo"]
[null,null,"Slikanje vseh izravnanih betonskih vidnih površin (stene, stropi, stopniščne rame) s poldisperzijsko barvo - jupol 2x."]
[{"$nulls":4},"M2",null,400]
[]
[1,7,"Slikanje obstoječih sten športne dvorane"]
[null,null,"Slikanje obstoječih pleskanih sten s predhodnim delnim struganjem in kitanjem (obstoječe pleskane stene športne dvorane) s poldisperzijsko barvo z jupolom 2x."]
[{"$nulls":4},"M2",null,520]
[]
[]
["SKRITO",null,"Slikopleskarska dela - skupaj EUR:",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"B.09","index":10,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,2,6,7],[10,2,10,7],[18,2,18,7],[14,2,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","B.09","Razna dela",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek  EUR"]
[]
[0]
[1,1,"Ureditev gradbišča - zavarovanje"]
[null,null,"Ureditev gradbišča po ZGO -1 in zavarovanje z gradbiščno ograjo - ocena."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,1]
[]
[1,2,"Varnostni načrt, koordinator iz varstva pri delu"]
[null,null,"Izdelava varnostnega načrta po ZGO-1 in določitev koordinatorja iz varstva pri delu za čas gradnje - stroški."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,1]
[]
[1,3,"Izdelava projekta izvedenih del - PID"]
[null,null,"Izdelava PID projekta - projekta izvedenih del, gradbeno obrtnih del in zunanje ureditve."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,1]
[]
[1,4,"Nepredvidena dela"]
[null,null,"Nepredvidena dela - obračun po dejansko izvedenih delih in potrditvi nadzornega organa - oceni se 3% od vrednosti vseh gradbeno obrtnih del na objektu."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,1]
[]
[]
[]
["SKRITO",null,"Razna dela - skupaj EUR:"]