{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["COL"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"COL","index":0,"n_rows":124,"n_cols":6,"rows_kept":124,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
[null,"Skupna rekapitulacija"]
[]
[null,"I. Preddela:",null,null,null,0]
[null,"II. Zemeljska dela:",null,null,null,0]
[null,"III. Odvodnjavanje:",null,null,null,0]
[null,"IV. Namakalni sistem: ",null,null,null,0]
[null,"V. Konstrukcija igrišča",null,null,null,0]
[]
[null,"Skupaj",null,null,null,0]
[null,"DDV 20 %",null,null,null,0]
[null,"VSE SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[]
[]
[]
[null,"I. Preddela:"]
[]
["1.1","-         Ureditve dostopnih poti, odstranitve nogometnih vrat, zapora dobave vode, odstranitev jaškov, ureditve prometne signalizacije"]
[null,null,"pavšal",null,null,0]
["1.2.","-         Zakoličba nogometnega igrišča"]
[null,null,"kos",1,0,0]
["1.3.","-         Postavitev prečnih gradbenih profilov"]
[null,null,"kos",7,0,0]
["1.4.","-         Zakoličba trase drenaž in drenažne kanalizacije"]
[null,null,"m",1636,0,0]
["1.5.","-         Naprava in postavitev gradbenih profilov s potrebnim niveliranjem in meritvami – drenaža in drenažna kanalizacija"]
[null,null,"kos",70,0,0]
["1.6.","-         Izdelava nivelmanske mreže po celotnem igrišču z rastrom 10 × 10 m, ter označbo vseh lomnih točk; količki morajo imeti označbo posameznih slojev "]
[null,null,"kos",2,0,0]
[null,"Preddela skupaj",null,null,null,0]
[]
[]
[null,"II. Zemeljska dela:"]
[]
["2.1.","-         Široki izkop humusa v sloju 15 cm z nakladanjem in odvozom na deponijo (določite razdaljo do deponije!)"]
[null,null,"m3",1122,0,0]
["2.2.","-         Široki izkop slabše zemljine (III: kat.) v sloju povprečne debeline 40 cm z nakladanjem in odvozom v deponijo na razdalji do (določite!)"]
[null,null,"m3",2743,0,0]
["2.3.","-         Strojni izkop jarkov za drenažo in drenažno kanalizacijo v terenu III. Kat. Z nakladanjem in odvozom v deponijo na razdalji do (določite!)"]
[null,null,"m3",217,0,0]
["2.4.","-         Strojni izkop jarkov za namakalni vod med črpališčem (vodnim virom) in igriščem "]
[null,null,"m3",15,0,0]
["2.5","-         ročni izkop jarkov za namakalni vod med črpališčem in igriščem (pomoč strojnemu delu)"]
[null,null,"m3",3,0,0]
["2.6.","-         planiranje dna jarkov drenaže in drenažne kanalizacije s točnostjo +/- 3 cm"]
[null,null,"m2",523,0,0]
[]
["2.7.","-         planiranje dna jarka namakalnega voda s točnostjo +/- 3 cm"]
[null,null,"m2",6,0,0]
["2.8.","-         zasip drenažnih in drenažno kanalizacijskih cevi z gramoznim materialom granulacije 2/12 z ročnim utrjevanjem v plasteh po 20 cm"]
[null,null,"m3",154,0,0]
["2.9.","-         zasip kanalizacijskih cevi z materialom od izkopa ter komprimiranje v plasteh po 20 cm"]
[null,null,"m3",6,0,0]
[]
["2.10.","-         zasip kanalizacijskih in namakalnih cevi s peščenim materialom 0/4 mm, ter ročno komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 15 cm nad temenom cevi"]
[null,null,"m3",10,0,0]
["2.11.","-         zasip namakalnih cevi z materialom od izkopa s komprimiranjem v plasteh po 20 cm"]
[null,null,"m3",9,0,0]
["2.12.","-         planiranje in zatravitev ravnih površin z mešanico travnega semena (45% Poa pratensis, 55% Lolium perenne)"]
[null,null,"m2",500,0,0]
["2.13.","-         nakladanje in odvoz preostalega izkopanega materiala v deponijo (določite razdaljo!)"]
[null,null,"m3",3,0,0]
[null,"Zemeljska dela skupaj",null,null,null,0]
[]
[]
[]
[null,"III. Odvodnjavanje:"]
[]
["3.3.","-         dobava in polaganje PEHD drenažnih cevi DN 100"]
[null,null,"m",1282,0,0]
["3.4.","-         dobava in polaganje PEHD rebrastih drenažno - kanalizacijskih cevi DN 200 na zemeljsko podlago"]
[null,null,"m",67,0,0]
["3.5.","-         dobava in polaganje PEHD rebrastih drenažno - kanalizacijskih cevi DN 250 na zemeljsko podlago. Cevi se dodatno nareže s kotno brusilko"]
[null,null,"m",104,0,0]
["3.6.","-         dobava in polaganje PEHD rebrastih drenažno - kanalizacijskih cevi DN 350 na zemeljsko podlago. Cevi se dodatno nareže s kotno brusilko"]
[null,null,"m",174,0,0]
["3.7.","-         dobava in polaganje armirano – betonskih cevi DN 500 na peščeno posteljico debeline 10+DN/20cm"]
[null,null,"m",10,0,0]
["3.8.","-         izdelava revizijskih jaškov iz betonskih cevi DN 500 globine do 1m, komplet z oblikovanjem mulde, prebijanjem sten ter vgradnja betonskega pokrova"]
[null,null,"kos",18,0,0]
["3.9.","-         izdelava revizijskih jaškov iz betonske cevi DN 600, globine do 1 m, komplet z oblikovanjem mulde, prebijanjem sten ter vgradnjo betonskega pokrova"]
[null,null,"kos",20,0,0]
["3.10.","-         izdelava revizijskih jaškov iz betonske cevi DN 800, globine do 1 m, komplet z oblikovanjem mulde, prebijanjem sten ter vgradnjo betonskega pokrova"]
[null,null,"kos",2,0,0]
["3.11.","-         izdelava revizijskih jaškov iz betonske cevi DN 1000, globine do 1 m, komplet z oblikovanjem mulde, prebijanjem sten ter vgradnjo betonskega pokrova"]
[null,null,"kos",2,0,0]
["3.12.","-         izdelava priključka betonskih cevi DN 500 na obstoječi revizijski jašek DN 800"]
[null,null,"kos",1,0,0]
[null,"Odvodnjavanje skupaj",null,null,null,0]
[]
[]
[null,"IV. Namakalni sistem: "]
[]
["4.1.","dobava in montaža namakalnega sistema, s priključkom na vir vode (črpališče?), zmogljivosti zmogljivosti 7 l/s pri tlaku 6,5 bara."]
[null,"Sistem ima 13 razpršilcev z elekro magnetnimi ventili. Delovanje sistema je mogoče nastavljati s programsko uro."]
[null," Sistem je povezan z merilcem vlage v tleh in senzorjem dežja. Razvodne namakalne cevi se polagajo v že izkopane drenažne jarke."]
[null,null,"kos",1,0,0]
[null,"Namakalni sistem skupaj",null,null,null,0]
[]
[]
[null,"V. Konstrukcija igrišča"]
[]
["5.1.","oblikovanje planuma v predpisanem naklonu ter strojno utrjevanje – komprimiranje. Planum ne sme imeti lokalnih depresij. Lokalno odstopanje od projektirane višine ne sme presegati 1 cm pod 4 m dolgo lato"]
[null,null,"m2",7500,0,0]
["5.2.","izdelava drenažnega sloja iz čistega, pranega gramoza frakcije 2/12 v debelini 15 cm in s predpisanimi nakloni. Drenažni sloj komprimiramo z lahkimi sredstvi, ki ne drobijo materiala. "]
[null,"Lokalno odstopanje od projektirane višine ne sme presegati 2 cm, oziroma pod 4 m dolgo lato ne več kot 1 cm.","m3",1092,0,0]
[]
["5.3.","izdelava filternega peščenega sloja granulacije 1/4 mm v enakomerni debelini 5 mc v predpisanem naklonu. Filterni sloj komprimiramo z lahkimi sredstvi, ki ne drobijo materiala. "]
[null,"Lokalno odstopanje od projektirane višine ne sme presegati 1 cm. Pred vgrajevanjem naslednjega sloja, vrhnjo plast razrahljamo"]
[null,null,"m3",364,0,0]
["5.4.","izdelava rastnega sloja sestoji iz kremenčevega peska granulacije 0,25/1,2 mm in presejane kakovostne humusne zemlje v razmerju 85:15, v debelini 30 cm s predpisanim naklonom. "]
[null,"Sloj komprimiramo z lahkimi sredstvi, ki ne drobijo materiala. Lokalno odstopanje od projektirane višine ne sme presegati 1 cm."]
[null,null,"m3",1456,0,0]
["5.5.","Dobava in polaganje travne ruše na peščeno podlago po navodilih proizvajalca. Preddvideno mešanico 55% Poa pratensis in 45% Lollium perenne je potrebno uskladiti s proizvajalcem, ki predpiše tudi gnojenje in namakanje."]
[null,null,"m2",7500,0,0]
["5.6.","-         Dobava in montaža nosilcev nogometnih vrat"]
[null,null,"kos",4,0,0]
["5.7.","-         Nepredvidena dela. Obračun se izvede na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala, kar mora biti evidentirano v gradbenem dnevniku in potrjeno od nadzornega organa."]
[{"$nulls":4},0,0]
[null,"Konstrukcija igrišča skupaj",null,null,null,0]