{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["OBJEKT","VZHODNA TRIBUNA","RUŠITEV","VIP LOŽA in ZAHODNA TRIBUNA"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"OBJEKT","index":0,"n_rows":16,"n_cols":5,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,"REKONSTRUKCIJA IN GRADNJA NOVIH TRIBUN NA NOGOMETNEM STADIONU"]
[]
["                     ","            ","                                                                                                                                                                                                                                                               "]
["                     ",null,"REKONSTRUKCIJA IN GRADNJA NOVIH TRIBUN NA NOGOMETNEM STADIONU"]
[]
[]
[null,"1.","VZHODNA TRIBUNA",null,0]
[null,"2.","RUŠITEV",null,0]
[null,"3.","PODALJŠANJE ZAHODNE TRIBUNE"]
[null,null,"VIP LOŽE IN PROSTORI UPRAVE",null,0]
[null,"4.","STROJNE INSTALACIJE",null,185000]
[null,"5.","ELEKTRO INSTALACIJE",null,141750]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,326750]
[null,null,"DDV   20%",null,65350]
[null,null,"SKUPAJ EUR:",null,392100]

{"sheet":"VZHODNA TRIBUNA","index":1,"n_rows":330,"n_cols":12,"rows_kept":330,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Vsebina:"]
[null,"Skupna rekapitulacija vseh del"]
[null,"Objekt:"]
[null,"NOGOMETNI STADION V AJDOVŠČINI"]
[]
[null,"VZHODNA TRIBUNA"]
[]
[null,"RUŠITEV"]
[]
[null,"ZAHODNA TRIBUNA"]
[]
[]
[]
[null,"Vsebina:"]
[null,"Popis GO del PZI"]
[]
[null,"Datum:"]
[null,"Ajdovščina, 31. Marec"]
[]
[]
["A/","RUŠITVENA DELA",{"$nulls":4},0]
[]
[]
["B/","GRADBENA DELA"]
["1.","Zemeljska dela",{"$nulls":4},0]
["2.","Armiranobetonska dela",{"$nulls":4},0]
["3.","Opaži in tesarska dela",{"$nulls":4},0]
["4.","Zidarska dela",{"$nulls":4},0]
["5.","Montažni elementi",{"$nulls":4},0]
[]
["C/","OBRTNIŠKA DELA"]
[]
["6.","Krovsko kleparska dela",{"$nulls":4},0]
["7.","Asfalt",{"$nulls":4},0]
["8.","Keramika",{"$nulls":4},0]
["9.","Oprema",{"$nulls":4},0]
["10.","Piloti",{"$nulls":4},0]
["11.","Slipoleskarska dela",{"$nulls":4},0]
["12.","fasaderska dela",{"$nulls":4},0]
[]
[null,"Gradbena in obrtniška dela skupaj:",{"$nulls":4},0]
[]
[]
[null,"Vsa dela skupaj brez DDV:",{"$nulls":4},0]
[null,"DDV:",{"$nulls":4},0]
[null,"Skupaj z DDV:",{"$nulls":4},0]
[]
["A/","RUŠITVENA DELA"]
[]
[null,"Odstranjevanje betonske ograje; betonski količki, polnilo iz betonskih plošč. Vključno z odvozom na deponijo. ","m1",83.1,null,0,0]
[]
[]
[null,"rušitvena dela",{"$nulls":4},0]
{"$rows_empty":10}
["B/","GRADBENA DELA"]
[]
[]
["1.","Zemeljska dela"]
[]
[" ","Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi."]
[null,"V ceni posameznih postavk za zemeljska dela  je upoštevati še:"]
[null," - dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;"]
[null," - pregled bočnih strani izk. vsak dan pred pričetkom dela zlasti pa po dež. vremenu, mrazu ali miniranju;"]
[null," - čiščenje temeljnih izkopov neposredno pred pričetkom betoniranja."]
[null,"V ceni za enoto je treba upoštevati vsa dela, ki so opisana v posamezni postavki ter vsa dela in ukrepe iz zgornje točke tega splošnega opisa."]
[null,"Pri izvedbi izkopov je potrebno obvezno upoštevati navodila in mnenje geomehanika in projekta pilotiranja objketa. Po opravljenem izkopu in kontroli geomehanik poda svoje mnenje, ki je merodajno za nadaljevanje dela."]
[]
[]
["1.","Zakoličba objekta vključno z izdelavo zakoličbenega zapisnika in vsemi potrebnimi profili za izvedbo del."]
[null,null,"kpl",1,null,0,0]
[]
["2.","Točkovni zkop temeljev v III. - IV. Ktg.   z deponiranjem materiala na rob izkopa za kasnejši zasip. Vključno z odvozom odvečnega materiala na deponijo."]
[null,null,"m3",90,null,0,0]
["2.1.","Izkop pasovnih  temeljev v obstoječem nasipu v III. - IV ktg.,globina izkopa do 100 cm, z deponiranjem materiala na rob izkopa za kasnejši zasip. Vključno z odvozom odvečnega materiala na deponijo."]
[null,null,"m3",262.8,null,0,0]
["3.","Utrjevanje obstoječega tamponskega nasutja, pred betoniranjem temeljev.","m2",616.5,null,0,0]
[]
["4.","Dobava in vgradnja gramoznega tampona. Nabijanje do predpisane trdnosti po navodilih geomehanika.","m2",20.1,null,0,0]
[]
[null," ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:",{"$nulls":4},0]
[]
["2.","Armiranobetonska dela"]
[]
[]
[]
["1.","Vgrajevanje betona C 8/10 (MB10)"]
[null,"nearmiran podložni beton pod točkovnimi temelji debeline 10cm","m2",446.9,null,0,0,null,0.05,null,22.345,469.245]
[]
["2.","Vgrajevanje betona C 25/30 (MB30), v armirane   konstrukcije."]
[]
["a.","Točkovni temelji –nevidne konstrukcije, čela in sedalne ploskve so primerno obdelane.","m3",351.1,null,0,0,null,0.05,null,17.555000000000003,368.65500000000003]
[]
["b.","Pasovni temelji – nevidne konstrukcije, čela in sedalne ploskve so primerno obdelane.","m3",193.4,null,0,0,null,0.04,null,7.736000000000001,201.136]
[]
["c.","Betonska plošča na vrhu tribune - vidna konstrukcija.","m3",57.7,null,0,0,null,0.04,null,2.3080000000000003,60.008]
[]
["3.","Vgrajevanje betona C 25/30 (MB30), v armirane   konstrukcije. "]
[null,"Nosilci v obliki črke L, pravokotna noga 100/370/30 cm, konzola z razponom 900 cm, nameščena pod kotom 100 stopinj, iz višine 110 cm se oža do višine 30 cm. ","m3",33.2,null,0,0,null,0.04,null,1.328,34.528000000000006]
[]
["4.","Dobava in vgrajevanje betona C25/30,                   0-16 mm v AB stopnice in podeste  prereza od 0,12 do 0,30 m3/m2 ","m3",5.7,null,0,0,null,0.05,null,0.28500000000000003,5.985]
[]
["5.","Dobava, ravnanje, čiščenje, sekanje polaganje in vezanje armature RA 400/500 (RA-2). Količina armature je določena na osnovi kubature betona in efektivnega povprečja teže armature za posamezne dele AB konstrukcije: temeljno ploščo, kletne stene, ploščo nad kletjo, medetažne plošče, stebre in nosilce:"]
[]
["a.","do fi 12 mm","kg",19221.2,null,0,0,null,0.05,null,961.0600000000001,20182.260000000002]
[]
[]
["b.","nad fi 12 mm"]
[null,null,"kg",11532.9,null,0,0,null,0.05,null,576.645,12109.545]
[]
["6.","Dobava, obdelava, polaganje in vezanje armaturnih mrež MAG 500/560. Količina armature je določena na osnovi kubature betona in efektivnega povprečja teže armature za posamezne dele AB konstrukcije: temeljno ploščo, kletne stene, ploščo nad kletjo, medetažne plošče, stebre in nosilce:"]
[null,null,"kg",46131.3,null,0,0,null,0.05,null,2306.565,48437.865000000005]
[]
[null,"ARMIRANOBETONSKA DELA SKUPAJ:",{"$nulls":4},0]
[]
["3.","Opaži in tesarska dela  "]
[]
["1.","Vsa opažarska dela je potrebno izvajati v skladu z določili veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi."]
["2.","Opažni material mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in naslednjim standardi."]
["3.","Opaži morajo biti izdelani točno po projektirani obliki in merah oz. kotah betonske konstrukcije z vsemi potrebnimi podporami, oporami, horizontalno in vertikalno povezavo, tako, da so stabilni in sposobni za prevzem obtežbe betona in tehnologijo dela. Notranje površine opažev morajo biti ravne. Opaži morajo biti izdelani tako, da se razopaženje opravi lahko, brez pretresov in poškodovanja betonske konstrukcije."]
[]
[]
["1.","Opaž točkovnih temeljev. ","m2",172.7,null,0,0]
[]
["2.","Opaž pasovnih temeljev. ","m2",271.21999999999997,null,0,0]
[]
[]
["3.","Opaž vidnih AB nosilcev v obliki črke L, pravokotna noga 100/370/30 cm, konzola z razponom 900 cm, nameščena pod kotom 100 stopinj, iz višine 110 cm se oža do višine 30 cm. Vključno s podpiranjem do 9 m. ","m1",212.7,null,0,0]
[]
["4.","Izdelava dvostranskega opaža AB zidov debeline 20 cm, višine od 250 cm do 600 cm, vključno s podpiranjem in razopaženjem. Kvaliteta opaža - vidni beton","m2",642,null,0,0]
[]
["5.","Opaž AB plošče deb. 20cm, na vrhu tribun.","m2",119,null,0,0]
[]
["6.","Rame in robovi ram","m2",29.200000000000003,null,0,0]
[]
["6.1.","Vertikale stopnic. Upoštevati pobrane robove.","m2",16.5,null,0,0]
[]
["6.2.","Opaž podestov","m2",11.5,null,0,0]
[]
[]
["6.","Fasadni odri , z napravo odra, odstranitvijo, z vsemi dostopi na odre in zaščitnimi ter lovilnimi odri, za fasado iz montažnih prefabriciranih elementov na zunanjem delu tribune, z vso amortizacijo odra. "]
[]
[null,"višine od 3m do 10m.","m2",424,null,0,0]
[]
[]
[]
[null,"OPAŽI IN TESARSKA DELA SKUPAJ:",{"$nulls":4},0]
[]
["4.","Zidarska dela                       "]
[]
[null,"Splošni opis"]
[null,"Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi standardi. Tudi vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim standardom."]
[null,"Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in življenjska doba posameznih elementov."]
[null,"Vsa dela je izvajati v skladu s projektno dokumentacijo."]
[]
["A.","IZOLACIJE"]
[null,"Kot izolacije se smatra vse vrste hidroizolacij temeljev, tlakov, zidov in stropov in vse vrste toplotnih izolacij kot so izolacije tlakov, sten stropov, streh,.."]
[null,"Kvaliteta dela in vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov, normativov in standardov."]
[null,"Cene po enoti za posamezne postavke  za izolacijska dela vsebujejo poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, še:"]
[null," - vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;"]
[null," - pripravo izolacijskega materiala s prenosom do mesta vgraditve;"]
[]
[]
[null,"Naprava hidroizolacij, z izvedbo vseh potrebnih dilatacij, zaključkov, potrebnih zaokrožnic, vse za gotove izvedene HI po tehničnih opisih in pravilih stroke."]
[]
["1.","Izdelava horizontalne  HI na TT AB ploščah iz PVC membranske kritine, vključno s predhodnim polaganjem polipropilenskega geotekstila ( 120g/m2).","m2",753.8,null,0,0]
[]
["2.","Zidanje sten iz modularne opeke, v podaljšani malti 1:3.9, z napravo le te."]
[]
["a.","v debelini  do 12 cm","m2",47.5,null,0,0]
[]
["b.","v debelini  do 20 cm","m3",10.1,null,0,0]
[]
[]
["2.","Brušenje in kitanje AB vidnih sten ","m2",32.8,null,0,0]
[]
["2.1.","Brušenje in kitanje AB vidnih stropov ","m2",61.3,null,0,0]
[]
["3.","Naprava ometa na  stene v podaljšani malti 1:3:9, z napravo predhodnega obrizga 1:3, grobi in fini omet, z vsemi deli oz. strojni omet. V ceni je potrebno zajeti tudi kovinske vogalnike na izpostavljenih vogalih."]
[]
["a.","omet opečnih sten","m2",113.8,null,0,0]
[]
[]
["4.","Tlaki v nadstroju."]
[null," 5cm betonski estrih C 16/20 (MB 20)."]
[null,"0,5cm PE ekspandirana folija "]
[null,"kamena volna 5 cm ","m2",61.3,null,0,0]
[]
["6.","Vzidava slepega okvirja  vrat po navodilu vrat .","kos",9,null,0,0,{"$nulls":4},"Streha."]
[{"$nulls":11},"kamena volna 16 cm "]
["7."," Izvedba epoksidnega premaza na obstoječih AB tribubnah po izboru projektanta z predhodno pripravo podlage.",{"$nulls":9},"parna ovira"]
[null,null,"m2",412.79999999999995,null,0,0]
[]
["8.","Zidarska pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih "]
[null,"ocena ur NK",null,100,"a",0,0]
[null,"ocena ur PK",null,100,"a",0,0]
[null,"ocena ur KV",null,100,"a",0,0]
[{"$nulls":4},1]
[null,"ZIDARSKA DELA SKUPAJ:",{"$nulls":4},0]
[]
[]
["5.","Montažni elementi"]
[]
[]
[]
[]
["1.","Izdelava, dobava in montaža TT AB plošč , H=30 cm. Plošče se polaga na AB nosilce na višini od 4m do 9 m.","m2",753.8,null,0,0]
[]
["2.","Izdelava, dobava in montaža horizontalnih fasadnih AB gladkih plošč , h =110 cm ( x4 ), d = 15 cm ( brez izolacije ). Plošče se polagajajo en na drugo  po sistemu utorov.","m2",394.8,null,0,0]
[]
["3.","Izdelava, dobava in montaža horizontalnih ter vertikalnih AB gladkih elementov za tribuno dim. 90 x 40 cm, l = 750 cm, d = 10 cm. Plošče se polagajajo na AB stopničasto konstrukcijo.","m2",300.7,null,0,0]
[]
[]
[null,"montažni elementi",{"$nulls":4},0]
[]
[]
["6.","Krovsko kleparska dela"]
[]
[]
["1."," Izdelava ravne kritine v naslednji sestavi:                                                                                                                                   "]
[null,"PVC membranska kritina s posipom "]
[null,"kamena volna 15 cm"]
[null,"parna ovira","m2  ",86.4,null,0,0]
[]
[]
["2.","Izdelava, dobava in montaža horizontalnih žlebov iz Fe pocinkane pločevine, barvana komplet s pomožnim in pritrdilnim materialom. Barva po RAL lestvici po izboru projektanta. Vključno z vsem pritrdilnim materialom.","m1",95.2,null,0,0]
[]
["3.","Izdelava, dobava in montaža vertikalnih žlebov h = 450 cm iz Fe pocinkane pločevine, barvana komplet s pomožnim in pritrdilnim materialom. Barva po RAL lestvici po izboru projektanta. Žlebovi so nameščeni na vsako drugo os ( 6 kos ). Vključno z vsem pritrdilnim materialom.","m1",29.7,null,0,0]
[]
["4.","Dobava in vgradnja peskolovov na ( npr. PLA fi 80/100 - SPECIAL ) . Nameščeni so na dnu vertikalnih žlebov v pločniku.","kos",6,null,0,0]
[]
["5.","Izdelava, dobava in montaža čelne Fe pocinkane pločevinaste obloge na strehi r.š. 160 cm, komlet z vsem pritrdilnim materialom. Barva po RAL lestvici po izboru projektanta.","m1",95.2,null,0,0]
[]
["6.","Izdelava, dobava in montaža stranske Fe pocinkane obloge na strehi r.š. 160 cm. Barva po RAL lestvici po izboru projektanta.","m1",18.2,null,0,0]
[]
[null,"krovsko kleparska dela",{"$nulls":4},0]
[]
[]
["7.","Asfalt"]
[]
[]
[]
["1.","Izdelava, dobava in vgrajevanje asfalta v plasti deb. 4 cm ( pločnik za tribuno ), na predhodno izdelano tamponsko podlago.","m2",16.8,null,0,0]
[]
[]
[null,"ASFALT",{"$nulls":4},0]
[]
[]
["8.","Keramika"]
[]
[]
[]
["1."," Dobava in polaganje talnih keramičnih   mat ploščic na vodoodporno lepilo,      vključno s fugiranjem stikov s fugirno  maso.Pravokotno polaganje,ploščice po   izbiri projektanta vel.20 x 20 cm,      srednji cenovni razred,komplet s        keramičnim coklom.","m2  ",52.5,null,0,0]
[]
["2."," Polaganje stenskih keramičnih ploščic   vel.20 x 20 cm s polaganjem v           vodoodporno cem.lepilo vključno s       fugiranjem.Ploščice I.kv.sr.cenovni     razred.                                                                                       ","m2  ",61.6,null,0,0]
[]
[null,"KERAMIKA",{"$nulls":4},0]
{"$rows_empty":14}
["9.","Oprema"]
[]
[]
["1.","Vrata: krilna kovinska vrata,  opremljena z samozapiralom. Vrata so polna kovinska brez steklnega polnila."]
[null,"Podboj in okvir vratnega krila barvana po RAL barvni lestvici po navodilih projektanta."]
[null,"Obojestranska satinirana kljuka."]
[null,"Ključavnica: cilindrična."]
[null,"Okovje ustrezno sistemu."]
[null,"Dim: 100/210"]
[null,"Vrata  se vgradijo v fasadne elemente."]
[null,null,"kos",9,null,0,0]
[]
["2.","Izdelava, dobava in montaža okna 200/100 cm,( povzeti po shemah arhitekta )."]
[null,"Iz Alu profilov barvano.","kos",2,null,0,0]
[]
["2.","Dobava ter montaža tipskih PVC sedišč, vključno z vsem pritrdilnim materialom.Barva po izboru projektanta. ","kos",348,null,0,0]
[]
[null,"oprema",{"$nulls":4},0]
[]
[]
[]
["10.","Piloti"]
[]
[]
["1.","Komplet izdelava pilotov; fi 60 cm, L = 12 m; vključno z vrtanjem, izdelavo koša ter betonom. Piloti se nahajajo pod točkovnimi temelji."]
[]
[null,null,"kos",14,null,0,0]
[]
[]
[null,"piloti",{"$nulls":4},0]
[]
[]
["11."," SLIKARSKA DELA                                                                                                                                                                                                                                                "]
[]
["1."," 2 x slikanje ometanih in betonskih      stenz bio barvo       z dodanim fungicidnim sredstvom in      predhodnim emulzijskim obrizgom.                                                                                                      ","m2  ",113.8,null,0,0]
[]
["2.","2 x slikanje ometanih in betonskih      stropov  ter gips stropov z bio barvo       z dodanim fungicidnim sredstvom in      predhodnim emulzijskim obrizgom.                                                                                                      ","m2",61.3,null,0,0]
[]
[]
[null," SLIKARSKA DELA SKUPAJ                                                                                                                                                                                                                                         ",{"$nulls":4},0]
[]
[]
[]
["12."," FASADERSKA DELA                                                                                                                                                                                                                                               "]
[]
["1."," Izdelava topl.izoliranega               tankoslojnega fas.ometa v deb.10 cm     iz mineralne volne lepljene na          zid,lepilo,steklena mrežica,            lepilo,silikatni zaključni sloj,komplet                                                       ","m2  ",91.6,null,0,0]
[]
["2."," Obrizg cokla s kulir plastom in         izolacijo z ekstrudiranim polistirenom.                                                                                                                                                                               ","m2  ",3.6,null,0,0]
[]
[null," FASADERSKA DELA  SKUPAJ                                                                                                                                                                                                                                       ",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"RUŠITEV","index":2,"n_rows":32,"n_cols":7,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,"REKONSTRUKCIJA IN GRADNJA NOVIH TRIBUN NA NOGOMETNEM STADIONU"]
[]
["                     ","            ","                                                                                                                                                                                                                                                               "]
["                     ",null,"REKONSTRUKCIJA IN GRADNJA NOVIH TRIBUN NA NOGOMETNEM STADIONU"]
[]
["                     ","            ","                                                                                                                                                                                                                                                               "]
["                     ","A/","GRADBENA DELA"]
["                     ","1.","RUŠITVENA DELA",null,null,null,0]
["                     "]
["                     ","A/","GRADBENA DELA"]
["                     "]
[null,"1.00"," RUŠITVENA DELA                                                                                                                                                                                                                                                "]
[]
[null,"1.01"," Demontaža obstoječih ab montažnih stojišč iz fasadnih prefabriciranih elementov.                                                                                                                                                                              ","m2  ",328,0,0]
["                     ","1.02"," Odstranitev obstoječega montažnega      kioska z odvozom v stalno deponijo z    vsemi stroški deponiranja.                                                                                                                                                    ","kd  ",1,0,0]
["                     ","1.03"," Rušenje obstoječe lesene strehe s       kritino,žlebovi,obrobami z odvozom v    stalno deponijo do 10,00 km.                                                                                                                                                  ","m2  ",66,0,0]
[null,"1.04"," Rušenje ab konstrukcij tribun,plošč,    stebrov nosilcev z odvozom v stalno     deponijo s predelavo.                                                                                                                                                         ","m3  ",120,0,0]
["                     ","1.05"," Rušenje nosilnih in opečnih predelnih   sten z nakladanjem in odvozom v stalno  deponijo s predelavo.                                                                                                                                                         ","m3  ",110,0,0]
["                     ","1.06"," Rušenje podložnega betona z             nakladanjem in odvozom v stalno         deponijo s predelavo.                                                                                                                                                         ","m2  ",21,0,0]
["                     ","1.07"," Odstranitev keramičnih tlakov komplet   s podl.cem.estrihi in izolacijo z       odvozom v stalno deponijo s             predelavo.                                                                                                                            ","m2  ",250,0,0]
["                     ","1.08"," Odstranitev visečih stropov z odvozom v stalno deponijo.                                                                                                                                                                                                      ","m2  ",135,0,0]
["                     ","1.09"," Demontaža in odvoz v stalno deponijo al oken in vrat vel.do 2,00 m2.                                                                                                                                                                                          ","kd  ",26,0,0]
[null,"1.10"," Odstranitev lesenih notranjih vrat      vel.do 2,00 m2.                                                                                                                                                                                                       ","kd  ",15,0,0]
["                     ","1.11"," Demontaža obstoječe kovinske cevne      ograje višine 1,10 m z odvozom v        stalno deponijo.                                                                                                                                                              ","m1  ",20,0,0]
["                     ","1.12"," Izdelava prebojev za vrata vel.200 x    250 cm v opečnem zidu deb.40 cm,komplet                                                                                                                                                                               ","kd  ",1,0,0]
["                     ","1.13"," Izdelava prebojev za vrata vel.100 x    250 cm v opečnem zidu deb.40 cm,        komplet s podpiranjem in označbo.                                                                                                                                             ","kd  ",2,0,0]
[null,"1.14"," Demontaža kovinske konstrukcije na      strehi tribune z odvozom v deponijo do  10,00 km.Teža je ocenjena.                                                                                                                                                    ","kg  ",750,0,0]
["                     ","1.15"," Rezanje montažnih stopničastih elementov tribun z odvozom kosov v primerno deponijo  z vsemi stroški deponiranja.Velikost    izreza 6,50 x 2,50 m,komplet s podpiranjem 2,00-4,00 m..                                                                         ","kd  ",1,0,0]
["                     ","1.16"," Nepredvidena dela in pomoč obrtnikom in instalaterjem.                                                                                                                                                                                                        ","oce ",1,0,0]
["                     "]
[null,"1.00"," RUŠITVENA DELA SKUPAJ                                                                                                                                                                                                                                         ",null,null,null,0]
["                     "]

{"sheet":"VIP LOŽA in ZAHODNA TRIBUNA","index":3,"n_rows":359,"n_cols":9,"rows_kept":359,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,"REKONSTRUKCIJA IN GRADNJA NOVIH TRIBUN NA NOGOMETNEM STADIONU"]
[]
["                     ","            ","                                                                                                                                                                                                                                                               "]
["                     ",null,"REKONSTRUKCIJA IN GRADNJA NOVIH TRIBUN NA NOGOMETNEM STADIONU"]
[]
["                     ","            ","                                                                                                                                                                                                                                                               "]
["                     ","A/","GRADBENA DELA"]
["                     ","1.","ZEMELJSKA DELA",null,null,null,0]
["                     ","2.","BETONSKA DELA",null,null,null,0]
["                     ","3.","TESARSKA DELA",null,null,null,0]
["                     ","4.","ZIDARSKA DELA",null,null,null,0]
["                     ","5.","KANALIZACIJA",null,null,null,0]
["                     ",null,"GRADBENA DELA SKUPAJ",null,null,null,0]
["                     "]
["                     ","1."," KROVSKO KLEPARSKA DELA                                                                                                                                                                                                                                         ",null,null,null,0]
["                     ","2."," KLJUČAVNIČARSKA DELA                                                                                                                                                                                                                                          ",null,null,null,0]
["                     ","3."," ALU IZDELKI                                                                                                                                                                                                                                                   ",null,null,null,0]
["                     ","4."," MIZARSKA DELA                                                                                                                                                                                                                                                 ",null,null,null,0]
["                     ","5."," KERAMIKA                                                                                                                                                                                                                                                      ",null,null,null,0]
[null,"6."," OBEŠENI STROPOVI                                                                                                                                                                                                                                              ",null,null,null,0]
[null,"7."," SLIKARSKA DELA                                                                                                                                                                                                                                                ",null,null,null,0]
["                     ","8."," TLAKARSKA DELA                                                                                                                                                                                                                                                ",null,null,null,0]
["                     ","9."," FASADERSKA DELA                                                                                                                                                                                                                                               ",null,null,null,0]
["                     "]
["                     ",null,"SKUPAJ EURO:",null,null,null,0]
["                     ",null,"  ",null,null,null," "]
["                     ",null,"SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA",null,null,null,0]
["                     "]
["                     ",null,"Vsa dela skupaj brez DDV:",null,null,null,0]
["                     ",null,"DDV:",null,null,null,0]
["                     ",null,"Skupaj z DDV:",null,null,null,0]
["                     "]
["                     "]
["                     ","A/","GRADBENA DELA"]
["                     "]
["                     ","1.","ZEMELJSKA DELA"]
["                     "]
[]
["                     ","1.","Zakoličba objekta vključno z izdelavo zakoličbenega zapisnika in vsemi potrebnimi profili za izvedbo del, zakoličba za objekt in vse komunalne vode."]
["                     ",null,null,"kpl",1,0,0]
[]
["                     ","2.","Širok izkop gradbene jame, z odvozom materiala na gradbiščno deponijo. Izkop se odvaža na stalno deponijo."]
["                     "]
["                     ","a.","Izkop glob  0,5m","m3",50,0,0]
[]
[null,"b.","Izkop glob  2,0 m","m3",503.4,0,0]
[]
[null,"4.","Planiranje dna izkopov","m2",251.8,0,0]
["                     "]
["                     ","5.","Dobava in vgradnja gramoznega tampona. Nasipanje v kampadah, nabijanje do predpisane trdnosti po navodilih geomehanika. Deb. 30 cm.","m3",105.6,0,0]
[]
["                     ","6.","Odvoz odvečnega izkopa na stalno deponijo cca 10 km daleč, z nakladanjem na prevozno sredstvo, razkladanjem in razstiranjem v deponiji, z vsemi pristojbinami. Količina v raščenem stanju","m3",447.79999999999995,0,0]
["                     "]
["                     ","7.","Geomehanski nadzor.","kpl",1,0,0]
[]
["                     ",null," ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:",null,null,null,0]
["                     "]
["                     ","2.","BETONSKA DELA"]
[]
["                     "]
[null,"1.","Vgrajevanje betona C 8/10 (MB10)"]
["                     ",null,"nearmiran podložni beton pod pasovnimi temelji debeline 10cm","m3",41.4,0,0,null,0.05]
["                     "]
["                     ","2.","Vgrajevanje betona C 25/30 (MB30), v armirane   konstrukcije."]
[]
["                     ","a.","Točkovni temelji – nevidne konstrukcije","m3",1.9,0,0,null,0.05]
[]
["                     ","b.","Pasovni temelji – nevidne konstrukcije","m3",35.4,0,0,null,0.05]
["                     "]
["                     ","3.","Vgrajevanje betona C 25/30 (MB30), v armirane   konstrukcije."]
["                     "]
["                     ","a.","Nosilci – vidne konstrukcije"]
[null,null,"Visoka zahteva za vidni beton."]
["                     "]
["                     ","a.1","Komplet izdelava ter dobava stopničastih prefabriciranih AB nosilcev za tribune po detajlu iz projekta. Rama 50/540/20 cm in 7 stopnic 130/40 cm.","kpl",5,0,0]
[]
[null,"a.2","Nosilci 20/20 pod tribuno","m3",1.2,0,0]
[]
[null,"a.3","Vezi v opečnih stenah","m3",33.6,0,0]
[]
["                     ","b.","AB stene vidne konstrukcije - zidovi."]
[null,null,"Zahteve za vidni beton.","m3",28.8,0,0]
[]
[]
[null,"c.","Plošče"]
[]
[]
[null,"c.1","Stropne plošče","m3",171.3,0,0]
[]
[]
[null,"4.","Kompletna izdelava in dobava AB tribun ","m2",149.3,0,0]
[]
[]
[null,"5.","Komplet izdelava in dobava prefabriciranih AB stebrov:"]
[]
[null,null,"dim. 20/20/270 cm - klasika","kos",4,0,0]
[null,null,"dim. 20/50/320 cm","kos",4,0,0]
[null,null,"dim. 40/50/570 cm","kos",4,0,0]
[]
[null,"6.","Dobava, ravnanje, čiščenje, sekanje polaganje in vezanje armature RA 400/500 (RA-2). Količina armature je določena na osnovi kubature betona in efektivnega povprečja teže armature za posamezne dele AB konstrukcije: temeljno ploščo, kletne stene, ploščo na"]
[]
[null,"a.","do fi 12 mm","kg",6562.8,0,0]
[null,null,null," "," "]
[]
[null,"b.","nad fi 12 mm","kg",3937.7,0,0]
[null,null,null," "," "]
[]
[null,"7.","Dobava, obdelava, polaganje in vezanje armaturnih mrež MAG 500/560. Količina armature je določena na osnovi kubature betona in efektivnega povprečja teže armature za posamezne dele AB konstrukcije: temeljno ploščo, kletne stene, ploščo nad kletjo, medetaž","kg",15750.6,0,0]
[null,null,null," "," "]
[]
[null,null,"BETONSKA DELA SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[null,"3.","TESARSKA DELA"]
[]
[null,"1.","Opaži nevidnih konstrukcij"]
[]
[null,"a.","Opaž točkovnih nevidnih temeljev.","m2",12.8,0,0]
[]
[null,"b.","Opaž pasovnih temeljev","m2",217.9,0,0]
[]
[null,"2.","Opaži vidnih konstrukcij"]
[]
[null,"a.","opaž ravnih sten in slopov","m2",182.4,0,0]
[]
[null,"b.","Opaž plošč s podpiranjem do 3m.","m2",905.8,0,0]
[null,null,"Zahteve za vidni beton"]
[]
[null,"c.","Opaž čela plošče.","m1",137.6,0,0]
[]
[null,"d.","Opaž ravnih nosilcev brez zoba vključno s podpiranjem. Zahteva za vidni beton.","m2",14.9,0,0]
[]
[null,"e.","Opaž vertikalnih vezi opečnega zidu","m2",32,0,0]
[]
[null,"3.","Opaž stopnišč, za vidne konstrukcije in sicer opaž podestov, ram, strani ram in opaž nastopnih ploskev, s podpiranje do 3m."]
[null,null,"Visoka zahteva za vidni beton -  SB3."]
[]
[null,"a.","Rame in robovi ram","m2",34.5,0,0]
[]
[null,"b.","Vertikale stopnic. Upoštevati pobrane robove.","m2",12.8,0,0]
[]
[null,"c.","Opaž podestov","m2",21.9,0,0]
[]
[]
[null,"4.","opaž prehodov, kanalov in odprtin v AB konstrukcijah- opaž za vidne konstrukcije, po projektu instalacij"]
[null,null,"Visoka zahteva za vidni beton  v kleti -  SB3."]
[null,null,"OP.: Namesto opaža se za manjše preboje lahko uporabi stiropor (ali podobno), razen v kleti, kjer je beton viden."]
[]
[null,"a.","opaž omaric in škatel, dim. do 100/100cm"]
[null,null,"Ocena kom",null,2,0,0]
[]
[null,"b.","Opaž prebojev v AB ploščah"]
[]
[null,"b.1.","Dim. 40/10/21cm"]
[null,null,"kom ",null,1,0,0]
[]
[null,"b.2.","Dim. 20/10/21cm"]
[null,null,"kom ",null,1,0,0]
[]
[null,"b.3.","Dim. 20/20/21cm"]
[null,null,"kom ",null,1,0,0]
[]
[null,"b.4.","Dim. 30/15/21cm"]
[null,null,"kom ",null,1,0,0]
[]
[null,"5.","Fasadni odri , z napravo odra, odstranitvijo, z vsemi dostopi na odre in zaščitnimi ter lovilnimi odri, za fasado razvejane oblike, z vso amortizacijo odra. Objekt razvejanega tlorisa s previsnimi deli."]
[]
[null,"a.","višine do 11m","m2",860.8,0,0]
[null,null,null," "," "]
[null,"6.","Izvedba delovnih odrov."]
[null,null,"višine do 3 m","m2",75,0,0]
[]
[null,null,"TESARSKA DELA SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[null,"4.","ZIDARSKA DELA"]
[]
[null,"1.","Zidanje sten iz modularne opeke, v podaljšani malti 1:3.9, z napravo le te."]
[]
[null,"a.","v debelini  do 12 cm","m2",450.3,0,0]
[]
[null,"b.","v debelini  do 20 cm","m3",142,0,0]
[]
[null,"2.","Brušenje in kitanje AB vidnih sten ","m2",39.4,0,0]
[]
[null,"2.1.","Brušenje in kitanje AB vidnih stropov ","m2",965.8,0,0]
[]
[null,"3.","Naprava ometa na  stene v podaljšani malti 1:3:9, z napravo predhodnega obrizga 1:3, grobi in fini omet, z vsemi deli oz. strojni omet. V ceni je potrebno zajeti tudi kovinske vogalnike na izpostavljenih vogalih."]
[]
[null,"a.","omet opečnih sten","m2",1595.8,0,0]
[]
[]
[null,"4.","Naprava hidroizolacij, z izvedbo vseh potrebnih dilatacij, zaključkov, potrebnih zaokrožnic, vse za gotove izvedene HI po tehničnih opisih in pravilih stroke."]
[null,null,"OP: Stiki s zaključnimi pločevinami in prirobnicami izvesti s kontinuiranim zvarom po detajlih!"]
[]
[null,"a.","Naprava horizontalne  HI pod temeljno ploščo po sestavi k1 "]
[null,null,"HI proti hidrostatičnemu pritisku – sintetična folija na bazi HDPE deb. 1mm s slojem za sprimnost s svežim betonom, vgrajenim na zgornji strani folije, npr.: PREPRUFE 300R ali enakovredno"]
[null,null,"OP.: Hidroizolacija je vgrajena neposredno na površino izravnanega podložnega betona. vgrajena je tudi na bočne opaže talne plošče do višine 80cm. Po odstranitvi opažev je spojena z betonom in se v tej liniji nadaljuje z vertikalno hidroizolacijo."]
[null,null,"OP.: Horizontalna hidroizolacija ne potrebuje mehanske zaščite zaradi polaganja armature."]
[null,null,"OP.: V ceni je zajeti tudi vse prekrivne trakove GRACE Preprufe Tape LT, ki se uporabijo na vseh stikih – preklopih  hidroizolacije. "]
[null,null,"OP.: Preklop min. 15cm.","m2",null,null,0]
[null,null,null," "," "]
[null,"5.","Naprava kompletnih sestav podlog tlakov, po sestavah po projektu. V ceni je potrebno zajeti ves osnovni in pomožni material za gotove izvedene sestave. "]
[null,null,"OP.: Vse  spoje zvočne izolacije z obodnimi stenami je izvesti po detajlu GEFICEL."]
[null,null,"OP.: Zvočno izolacijo je izvesti čez cevi instalacij."]
[]
[null,"a.","Tlaki v pritličju - garderobe."]
[null,null," 5cm betonski estrih C 16/20 (MB 20)."]
[null,null,"0,5cm PE ekspandirana folija "]
[null,null,"XPS  5 cm"," "," "]
[null,null,"bitumenska hidroizolacija","m2",293.7,0,0]
[]
[null,"b.","Tlaki v nadstroju."]
[null,null," 5cm betonski estrih C 16/20 (MB 20)."]
[null,null,"0,5cm PE ekspandirana folija "]
[null,null,"kamena volna 5 cm ","m2",357.5,0,0]
[]
[null,"c.","Streha."]
[null,null,"kamena volna 16 cm "]
[null,null,"parna ovira"]
[null,null,null,"m2",230,0,0]
[]
[null,"d.","Kletne stene v terenu"]
[null,null,"bitumenska hidroizolacija  1 cm"]
[null,null,"XPS  zaščita HI 5 cm","m2",33.2,0,0]
[]
[null,"e.","Izvedba dilatacije z XPS deb. 5 cm med AB stenama 10 + 20 cm.","m2",91.2,0,0]
[]
[null,"6.","Vzidava raznih manjših elementov: konzol, držal,  zaščitnih cevi za instalacije,  pritrdilnega materiala za cevi in opremo, podpore, profili, kotniki."]
[]
[null,"a.","Profili, kotniki… ocena","m1",12,0,0]
[]
[]
[null,"b.","konzole, držala...","kos",20,0,0]
[]
[]
[null,"7.","Vzidava slepega okvira  vrat po navodilu vrat .","kos",27,0,0]
[]
[]
[null,"8.","Vrtanje AB konstrukcij in sten z diamantnimi svedri preseka do fi 150mm in globine do 60cm. Vrtanje izvajati v nevtralni coni konstruktivnih elementov. Pred vrtanjem je potrebno obvezno pridobiti soglasje nadzora oz. statika."]
[null,null,"Ocena kom",null,2,0,0]
[]
[null,"9.","Zidarska pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih "]
[null,null,"ocena ur NK",null,100,0,0]
[null,null,"ocena ur PK",null,100,0,0]
[null,null,"ocena ur KV",null,100,0,0]
[]
[null,null,"ZIDARSKA DELA SKUPAJ:",null,null,null,0]
[]
[null,"5.","KANALIZACIJA","?"]
[]
[null,"1.","Kompletna izdelava kanalizacije v dolžini 70,00 m s pvc cevmi 15-20 cm,","kos",1,0,0]
[null,null,"jaški 7 kd z ltž pokrovom,jaški 5 kd"]
[null,null,"s plinotesnim pokrovom."]
[]
[null,null,"KANALIZACIJA SKUPAJ",null,null," ",0]
[]
[null,"B.","OBRTNIŠKA DELA"]
[]
[]
[null,"1.00"," KROVSKOKLEPARSKA DELA                                                                                                                                                                                                                                         "]
[]
[null,"1."," Izdelava ravne kritine s pvc membrano   1,5 mm mehansko točkovno pritrjena v ab montažne plošče in varjena na stikih.                                                                                                                                         ","m2  ",230,0,0]
[]
[null,"2."," Izdelava,dobava in montaža čelne obrobe  r.š. 2 m ( streha - konzola zgoraj ) iz plastificirane pločevine deb. 0,5 mm. Vključno z vsem pritrdilnim materialom.                                                                                                                                                                                                                   ","m1  ",25,0,0]
[]
[null,"3."," Izdelava,dobava in montaža bočne zaključne obrobe   m ( streha ) iz plastificirane pločevine deb. 0,5 mm. Vključno z vsem pritrdilnim materialom.                                                                                                                                                                                                                      ","m2",4.5,0,0]
[]
[null,"4."," Izdelava,dobava in montaža čelne obrobe  r.š. 1,3 m ( streha - konzola spodaj ) iz plastificirane pločevine deb. 0,5 mm. Vključno z vsem pritrdilnim materialom.                                                                                                                                                                                                                     ","m1",25,0,0]
[]
[]
[null,"5."," Izdelava,dobava in montaža odtočnih     cevi fi 12 cm iz Fe barvane pločevine deb.0,6 mm.  Vključno z vsem pritrdilnim materialom.                                                                                                                                                          ","m1  ",24,0,0]
[]
[null,"6.","Dobava in vgradnja peskolovov na ( npr. PLA fi 80/100 - SPECIAL ) . Nameščeni so na dnu vertikalnih žlebov v pločniku.","kos",2,0,0]
[]
[null,"1.00"," KROVSKOKLEPARSKA DELA SKUPAJ                                                                                                                                                                                                                                  ",null,null,null,0]
[null,"            ","                                                                                                                                                                                                                                                               "]
[null,"2.00"," KLJUČAVNIČARSKA DELA                                                                                                                                                                                                                                          "]
[]
[null,"1."," Izdelava,dobava in montaža kovinskih    varnostnih ograj na novih tribunah iz   standardnih kovinskih okroglih profilov z miniziranjem in barvanjem,enake kot   na obstoječih tribunah.                 (teža cca 25 kg/m1)                                   ","m1  ",25.5,0,0]
[]
[null,"2."," Izdelava,dobava in montaža kovinskih    ograj stopnišča višine 1,10 m iz        standardnih kovinskih oglatih           profilov,inox ročajem,in vertikalnim    paličnim polnilom z miniziranjem in     barvanjem s prašno barvo po izbiri      projektanta.Te","m1  ",18,0,0]
[]
[null,"3."," Dobava in montaža inox stopniščnega     držala fi 50 mm komplet s pritrdili.                                                                                                                                                                                  ","m1  ",12,0,0]
[]
[null,"2.00"," KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ                                                                                                                                                                                                                                   ",null,null,null,0]
[null,"            ","                                                                                                                                                                                                                                                               "]
[null,"3.00"," ALU IZDELKI                                                                                                                                                                                                                                                   "]
[]
[null,"3.01"," Izdelava,dobava in montaža zunanjih     al oken in vrat komplet z zasteklitvami                                         s termopanom,kljukami,ključavnicami.                                                                                                  ","m2  ",95.1,0,0]
[]
[null,"3.02","Izdelava,dobava in montaža notranjih al oken in vrat komplet z     zasteklitvami,kljukami,ključavnicami.                                                                                                                                         ","m2  ",10,0,0]
[]
[]
[]
[null,"3.00"," ALU IZDELKI SKUPAJ                                                                                                                                                                                                                                            ",null,null,null,0]
[null,"            ","                                                                                                                                                                                                                                                               "]
[null,"4.00"," MIZARSKA DELA                                                                                                                                                                                                                                                 "]
[]
[null,"4.01"," Izdelava,dobava in montaža tipskih      lesenih notranjih polnih vrat vel.      90/210 cm z oblogo z laminatom po izbiriprojektanta,kljuka cil.ključavnica.                                                                                                   ","kd  ",16,0,0]
[]
[null,"4.02"," Izdelava sanitarnih Max sten deb.10 cm  z vrati.Stene so visoke 190 cm in so dvignene 10 cm od tal na stebričkih.                                                                                                                                                                                                              ","m2  ",41.3,0,0]
[]
[null,"4.03","Dobava in montaža plastičnih sedišč na tribunah.","kd  ",250,0,0]
[]
[null,"4.00"," MIZARSKA DELA SKUPAJ                                                                                                                                                                                                                                          ",null,null,null,0]
[null,"            ","                                                                                                                                                                                                                                                               "]
[null,"5.00"," KERAMIKA                                                                                                                                                                                                                                                      "]
[]
[null,"5.01"," Dobava in polaganje talnih keramičnih   mat ploščic na vodoodporno lepilo,      vključno s fugiranjem stikov s fugirno  maso.Pravokotno polaganje,ploščice po   izbiri projektanta vel.20 x 20 cm,      srednji cenovni razred,komplet s        keramičnim coklom.","m2  ",670.8,0,0]
[]
[null,"5.02"," Polaganje stenskih keramičnih ploščic   vel.20 x 20 cm s polaganjem v           vodoodporno cem.lepilo vključno s       fugiranjem.Ploščice I.kv.sr.cenovni     razred.                                                                                       ","m2  ",271.7,0,0]
[]
[null,"5.03","Keramična obloga stopnic"]
[null,null,"OP..Stik med nastopno in čelno ploskvijo je izveden pod kotom 45°."]
[null,null,"OP.: V ceni je zajeti tudi pripadajočo nizkostensko obrobo."]
[]
[null,null,"Nastopne ploskve dim. cca. 30/110cm , 30/180 cm, 29/120 cm, 30/140 cm, "]
[null,null,null,"m2",18.1,0,0]
[]
[null,null,"Vertikale stopnic  dim. cca.17/110, 180, 120, 140 cm."]
[null,null,null,"m2",22.4,0,0]
[]
[null,null,"Stopniščni  podesti"]
[null,null,null,"m2",10.4,0,0]
[]
[]
[]
[]
[null,"5.00"," KERAMIKA  SKUPAJ                                                                                                                                                                                                                                              ",null,null,null,0]
[null,"            ","                                                                                                                                                                                                                                                               "]
[null,"6.00"," OBEŠENI STROPOVI                                                                                                                                                                                                                                              "]
[]
[null,"6.01"," Dobava in montaža knauf stropa deb.     2 cm s podkonstrukcijo pritrjeno v      ab konstr. vključno z izolacijo 10 cm   v pvc,z bandažiranjem,kitanjem          in z vsemi izrezi za luči,zračnike in   revizijske odprtine in zaključki.       Stik s stenami","m2  ",139.15,0,0]
[]
[null,"6.00"," OBEŠENI STROPOVI SKUPAJ                                                                                                                                                                                                                                       ",null,null,null,0]
[null,"            ","                                                                                                                                                                                                                                                               "]
[null,"7.00"," SLIKARSKA DELA                                                                                                                                                                                                                                                "]
[]
[null,"7.01"," 2 x slikanje ometanih in betonskih      stenz bio barvo       z dodanim fungicidnim sredstvom in      predhodnim emulzijskim obrizgom.                                                                                                      ","m2  ",1778.3,0,0]
[]
[null,"7.02","2 x slikanje ometanih in betonskih      stropov  ter gips stropov z bio barvo       z dodanim fungicidnim sredstvom in      predhodnim emulzijskim obrizgom.                                                                                                      ","m2",670.8,0,0]
[{"$nulls":5},0]
[]
[null,"7.00"," SLIKARSKA DELA SKUPAJ                                                                                                                                                                                                                                         ",null,null,null,0]
[null,"            ","                                                                                                                                                                                                                                                               "]
[null,"8.00"," TLAKARSKA DELA                                                                                                                                                                                                                                                "]
[]
[null,"8.01","Brezbarvni dvokomponentni zaščitni poliuretanski premaz ( EPOKSI ) UV obstojen, odporen na vremenske razmere· sijajni izgled· ","m2  ",200,0,0]
[]
[null,"8.00"," TLAKARSKA DELA SKUPAJ                                                                                                                                                                                                                                         ",null,null,null,0]
[null,"            ","                                                                                                                                                                                                                                                               "]
[null,"9.00"," FASADERSKA DELA                                                                                                                                                                                                                                               "]
[]
[null,"9.01"," Izdelava topl.izoliranega               tankoslojnega fas.ometa v deb.10 cm     iz mineralne volne lepljene na          zid,lepilo,steklena mrežica,            lepilo,silikatni zaključni sloj,komplet                                                       ","m2  ",619.6,0,0]
[]
[null,"9.02"," Obrizg cokla s kulir plastom in         izolacijo z ekstrudiranim polistirenom.                                                                                                                                                                               ","m2  ",23.5,0,0]
[]
[null,"9.00"," FASADERSKA DELA  SKUPAJ                                                                                                                                                                                                                                       ",null,null,null,0]
[]
[null," "]