{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["KNJIŽNICA - POPIS"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"KNJIŽNICA - POPIS","index":0,"n_rows":305,"n_cols":7,"rows_kept":305,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[211,4,211,5],[292,4,292,5],[6,2,6,6],[126,4,126,5],[131,4,131,5],[189,4,189,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2010-05-13"]
[null,null,"PRENOVA DELA OBJEKTA - RAZŠIRITEV KNJIŽNICE"]
[null,null,"Lavričeva knjižnica Ajdovščina"]
[]
[null,null,"ELEKTRIČNE INSTALACIJE"]
[]
[null,null,"PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO "]
[]
[null,null,"REKAPITULACIJA STROŠKOV"]
[]
[]
["I.","s","SVETILNA TELESA",null,null,null,0]
[]
[]
["II.","s","VODOVNI MATERIAL",null,null,null,0]
[]
[]
["III.","s","STIKALNI BLOKI",null,null,null,0]
[]
[]
["IV.","s","IZENAČITVE POTENCIJALOV",null,null,null,0]
[]
[]
["V.","s","UNIVERZALNO OŽIČENJE",null,null,null,0]
[]
[]
["VI.","s","POŽARNO JAVLJANJE",null,null,null,0]
[]
[]
["VII.","s","JAVLJANJE VLOMA",null,null,null,0]
[]
[]
["VIII.","s","IZDELAVA PID PROJEKTA  ",null,null,null,0]
[]
[]
[null,"s","SKUPAJ BREZ DDV",null,null,null,0]
[]
[null,null,"Popis ne zajema gradbene pomoči."]
[]
["I.","I.","SVETILNA TELESA","EM","Kol","EUR/EM","Skupaj EUR"]
["I."]
["I.",null,"Dobava, prevoz, zarisovanje, montaža in preizkus"]
["I."]
["I.","1.","Svetilka varnostne razsvetljave 11W 60min"]
["I.",null,"z veznim in pritrdilnim  materialom","kos",2,null,0]
["I."]
["I."]
["I.","2.","Svetilka ustreza tipu  5700 EM 2x36W INTRA s sijalko ","kos",1,null,0]
["I.",null,"z veznim in pritrdilnim  materialom"]
["I."]
["I."]
["I.","3.","Svetilka stropna ustreza tipu NITOR C-CL 2x26W EB TC-DE za stopnišče, vetrolov  in hodnike, komplet s  sijalko, z veznim in pritrdilnim materialom","kos",18,null,0]
["I."]
["I."]
["I.","4.","Svetilka stropna ustreza tipu NITOR C-CL 2x13W EB TC-DE za stopnišče, vetrolov  in hodnike, komplet s  sijalko, z veznim in pritrdilnim materialom","kos",2,null,0]
["I."]
["I."]
["I.","5.","Svetilka viseča ustreza tipu  TARO SDI DP 2x49W T16  v knjižnici skupaj s"]
["I.",null,"sijalko, z veznim in pritrdilnim  materialom","kos",15,null,0]
["I."]
["I."]
["I.","6.","Varnostni modul 60min za svetilko 2x26W, z veznim in pritrdilnim materialom","kos",10,null,0]
["I."]
["I.","7.","Varnostni modul 60min za svetilko 2x49W, z veznim in pritrdilnim materialom","kos",4,null,0]
["I."]
["I."]
["I.","8.","Piktogram (z ustreznim simbolom) nameščen ob svetilki varnostne razsvetljave","kos",8,null,0]
["I."]
["I."]
["I.","9.","Drobni material",0.07,null,null,0]
["I."]
["I.","10.","Meritve osvetljenosti varnostne razsvetljave in izdaja potrdila o ustreznosti s strani pooblaščene organizacije","kpl",1,null,0]
["I."]
["I.","s","SKUPAJ SVETILNA TELESA",null,null,null,0]
[]
[]
["II.","II.","VODOVNI MATERIAL","EM","Kol","EUR/EM","Skupaj EUR"]
["II."]
["II.",null,"Dobava, prevoz, zarisovanje, montaža in preizkus"]
["II."]
["II.",1,"Vodnik P/F 10mm2","m",15,null,0]
["II."]
["II.","2.","Vodnik P/F 6mm2","m",24,null,0]
["II."]
["II.","3.","Vodnik  NPI 3 x 2,5mm2","m",410,null,0]
["II."]
["II.","4.","Vodnik  NPI 3 x 1,5mm2","m",550,null,0]
["II."]
["II.","5.","Vodnik  P/F 2,5mm2","m",700,null,0]
["II."]
["II.","6.","Vodnik  P/F 1,5mm2","m",750,null,0]
["II."]
["II.","7.","Instalacijska cev P.i.c. fi 13,5mm","m",250,null,0]
["II."]
["II.","8.","Instalacijska cev P.i.c. fi 16mm","m",1230,null,0]
["II."]
["II.","9.","Instalacijska cev P.i.c. fi 23mm","m",170,null,0]
["II."]
["II.","10.","Instalacijska cev P.i.c. fi 36mm","m",38,null,0]
["II."]
["II.","11.","Fleksibilna ojačana instalacijska cev P.i.c. fi 16mm","m",30,null,0]
["II."]
["II.","12.","Kabelski žleb  15mm","m",15,null,0]
["II."]
["II.","13.","Stikalo 230V,10A p/o izmenično VIMAR ali enake kvalitete","kos",10,null,0]
["II."]
["II.","14.","Stikalo 230V,10A p/o navadno VIMAR ali enake kvalitete","kos",12,null,0]
["II."]
["II.","15.","Vtičnica  16A ,  p/o, VIMAR ali enake kvalitete","kos",24,null,0]
["II."]
["II.","16.","Vtičnica  16A ,  230V - za montažo v parapetni kanal ","kos",12,null,0]
["II."]
["II.","17.","Vtičnica  16A ,  230V rdeča (UPS) - za montažo v parapetni kanal ","kos",6,null,0]
[]
["II.","18.","Stalna priključnica 230V, 16A p/o","kos",3,null,0]
["II."]
["II.","19.","Priklop,  klima naprave ","kos",3,null,0]
["II."]
["II.","20.","Priklop,  v obstoječem stikalnem bloku ","kpl",1,null,0]
["II."]
["II.","21.","Izdelava kabelskih utrov za el. Instalacije","h",95,null,0]
["II."]
["II.","22.","Al parapetni kanal komplet s pregradami končniki, pritrdilnim in montažnim priborom dim.:130x60mm","m",4,null,0]
["II."]
["II.","23.","Naprava za brezprekinitveno napajanje 3,5kVA, 15min","kos",1,null,0]
["II."]
["II.","24.","Drobni material",0.05,0,null,0]
["II."]
["II."]
["II.","25.","Odklop in demontaža obstoječe instalacije","h",50,null,0]
["II."]
["II.","26.","Razna nepredvidena dela",0.02,0,null,0]
["II."]
["II.","27.","Meritve električne instalacije in ozemljitev","kpl",1,null,0]
["II."]
["II.","s","SKUPAJ VODOVNI MATERIAL ",null,null,null,0]
[]
[]
["III.","III.","STIKALNI BLOKI","EM","Kol","EUR/EM","Skupaj EUR"]
["III."]
["III.",null,"Dobava, prevoz, zarisovanje, montaža in preizkus"]
["III."]
["III."]
["III.","1.","Stikalni blok ST.B.-R4 je sestavljen iztipske p/o omarice 36 mod."]
["III.",null,"opremljene s sledečo opremo:"]
["III.",null,"glavno stikalo SV340","kos",1,null,0]
["III.",null,"prenapetostna zaščita EVM 275","kos",4,null,0]
["III.",null,"Instalaciski odklopniki Etimat /16, 10,A","kos",16,null,0]
["III.",null,"fotorele","kos",2,null,0]
["III.",null,"kontaktor KNL","kos",1,null,0]
["III.",null,"izbirno stikalo 1-0-2- 10A","kos",2,null,0]
["III.",null,"vrstne sponke,drobni in vezni material,  napisi, oznake, obročkanje kablov,"]
["III.",null,"enopolna shema"]
["III.",null,null,"kpl.",1,null,0]
["III."]
["III.","2.","Stikalni blok ST.B.-UPS sestavljen iz tipske podometne omare 24 modulov, opremljen s sledečo opremo"]
["III.",null,"izbirno  stikalo 1-0-2  40A 2p","kos",1,null,0]
["III.",null,"prenapetostna zaščita EVM 275","kos",2,null,0]
["III.",null,"Instalaciski odklopniki Etimat /16, 10,A","kos",14,null,0]
["III.",null,"vrstne sponke,drobni in vezni material,  napisi, oznake, obročkanje kablov,"]
["III.",null,"enopolna shema"]
[null,null,null,"kpl.",1,null,0]
[]
["III.","3.","V obstoječi stikalni blok  STB.-R3 se doda s sledečo opremo"]
["III.",null,"prenapetostna zaščita EVM 275","kos",4,null,0]
["III.",null,"Instalaciski odklopniki Etimat 1p /16, 10,A","kos",6,null,0]
["III.",null,"vrstne sponke,drobni in vezni material,  napisi, oznake, obročkanje kablov,"]
["III.",null,"enopolna shema"]
[null,null,null,"kpl.",1,null,0]
["III.","s","SKUPAJ STIKALNI BLOKI ",null,null,null,0]
[]
["IV.","IV.","IZENAČITVE POTENCIJALOV","EM","Kol","EUR/EM","Skupaj EUR"]
["IV."]
["IV.",null,"Dobava, prevoz, zarisovanje, montaža in preizkus"]
["IV."]
["IV."]
["IV.","1.","Doza za izenačitev potencialov, komplet z zbiralko in spoji","kos",2,null,0]
["IV."]
["IV.","2.","Doza za glavno izenačitev potencialov komplet z"]
["IV.",null,"zbiralko in spoji","kos",1,null,0]
["IV."]
["IV.","3.","Vodnik P/F 16mm2","m",55,null,0]
["IV."]
["IV.","4.","Vodnik P/F 6mm2","m",220,null,0]
["IV."]
["IV.","5.","Objemke 1/2\"","kos",2,null,0]
["IV."]
["IV.","6.","Spoji na kovinske mase","kos",14,null,0]
["IV."]
["IV.","7.","Drobni material",0.07,0,null,0]
["IV."]
["IV.","8.","Meritve in izpis merilnih protokolov","kpl",1,null,0]
["IV."]
["IV.","s","SKUPAJ IZENAČITEV POTENCIALOV",null,null,null,0]
[]
["V.","V.","UNIVERZALNO OŽIČENJE","EM","Kol","EUR/EM","Skupaj EUR"]
["V."]
["V.","1."," vtičnica p/o RJ45, Kat5E","kos",15,null,0]
["V."]
["V.","2.","Kabel UTP 5E 4x2x0.25","m",760,null,0]
["V."]
["V.","3.","Kabel IY(St)Y 10x2x0,6","m",30,null,0]
["V."]
["V.","4.","Plastični instalaciski kanal 40x40mm","m",6,null,0]
["V."]
["V.","5.","P.i.c. fi 16","m",670,null,0]
["V."]
["V.","6.","Selitev obstoječe komunikacijske omare iz pritličja v klet","kpl",1,null,0]
["V."]
["V.","7.","Dograditev elementov v obstoječo komunikacijsko omaro (15 dodanih priključkov)","kpl",1,null,0]
["V."]
["V.","8.","Drobni material",0.07,0,null,0]
["V."]
["V.","9.","Meritve in izpis merilnih protokolov","kpl",1,null,0]
[]
["V.","s","SKUPAJ  UNIVERZALNO OŽIČENJE",null,null,null,0]
[]
[]
["VI.","VI.","POŽARNO JAVLJANJE","EM","Kol","EUR/EM","Skupaj EUR"]
["VI."]
["VI.",null,"1.) klet"]
["VI."]
["VI.","1.        ","Adresni optični javljalnik dima, Apollo, XP-95","kos",3,null,0]
["VI.","2.        ","Podnožje Apollo, XP-95","kos",3,null,0]
["VI.","3.        ","Zaščitni tesnilni pokrov, TP-60","kos",3,null,0]
["VI.","4.        ","Adresni ročni javljalnik požara, Apollo, XP-95","kos",1,null,0]
["VI.","5.        ","Adresna požarno alarmna hupa, Apollo, ES-SQMA","kos",1,null,0]
["VI.","6.        ","Označevalna tablica 55×30mm","kos",5,null,0]
["VI.","7.        ","Tablica s simbolom požarno alarmna hupa 125×125mm","kos",1,null,0]
["VI.","8.        ","Tablica s simbolom ročni javljalnik požara 125×125mm","kos",1,null,0]
["VI.","9.        ","Dobava in polaganje kabla JY(St)Y-1×2×0,8mm","m",100,null,0]
["VI.","10.    ","Dobava in polaganje inštalacijskega korita NIK 0 do 2","m",80,null,0]
["VI."]
["VI.",null,"2.) pritličje"]
["VI."]
["VI.","1.        ","Adresni optični javljalnik dima, Apollo, XP-95","kos",5,null,0]
["VI.","2.        ","Podnožje Apollo, XP-95","kos",5,null,0]
["VI.","3.        ","Zaščitni tesnilni pokrov, TP-60","kos",5,null,0]
["VI.","4.        ","Adresni ročni javljalnik požara, Apollo, XP-95","kos",1,null,0]
["VI.","5.        ","Vhodno-izhodni adresni vmesnik, Zarja, 618","kos",1,null,0]
["VI.","6.        ","Tablica s simbolom ročni javljalnik požara 125×125mm","kos",1,null,0]
["VI.","7.        ","Označevalna tablica 55×30mm","kos",7,null,0]
["VI.","8.        ","Dobava in polaganje kabla JY(St)Y-1×2×0,8mm"," m",180,null,0]
["VI.","9.        ","Dobava in polaganje inštalacijskega korita NIK 0 do 2"," m",150,null,0]
["VI."]
["VI.",null,"3.) skupno"]
["VI."]
["VI.","1.        ","Demontaža elementov javljanja požara in inštalacij v delu pritličja, ki se prenavlja; "]
["VI.",null,"montaža in priklop požarne centrale, montaža in priklop ostalih elementov javljanja požara, označevanje, adresiranje, preskus, prevozni stroški"]
["VI.",null,null,"kpl",1,null,0]
["VI.","2.        ","Programiranje požarne centrale NJP-100A","kpl",1,null,0]
["VI.","3.        ","Projekt izvedenih del","kpl",1,null,0]
["VI.","4.        ","Pregled sistema javljanja požara s strani pooblaščene inštitucije","kpl",1,null,0]
["VI.","5.        ","Sodelovanje pri pregledu","kpl",1,null,0]
["VI."]
[null,"6.","P.i.c. fi 16","m",140,null,0]
[]
["VI.","s","SKUPAJ POŽARNO JAVLJANJE",null,null,null,0]
[]
[]
["VII.","VII.","JAVLJANJE VLOMA","EM","Kol","EUR/EM","Skupaj EUR"]
["VII.",null,"1.) klet"]
["VII."]
["VII.","1.        ","Kombinirani IR+MV vlomni senzor, DSC","kos",3,null,0]
["VII.","2.        ","Nosilec za vlomni senzor, DSC","kos",3,null,0]
["VII.","3.        ","Razširitveni modul za 8 področij, DSC, PC-5108","kos",1,null,0]
["VII.","4.        ","Dobava in polaganje kabla LIYCY – 2×0,5+4×0,22mm2","m",80,null,0]
["VII.","5.        ","Dobava in polaganje inštalacijskega korita NIK 0 do 2","m",70,null,0]
["VII."]
["VII.",null,"2.) pritličje"]
["VII."]
["VII.","1.        ","Dodatni napajalnik 12V DC, 3A, v svojem ohišju, komplet z akumulatorjem 12V/7,2Ah"]
["VII.",null,null,"kos",1,null,0]
["VII.","2.        ","Šifrator - tipkovnica, DSC, LCD 5500","kos",1,null,0]
["VII.","3.        ","Kombinirani IR+MV vlomni senzor, DSC","kos",5,null,0]
["VII.","4.        ","Nosilec za vlomni senzor, DSC","kos",5,null,0]
["VII.","5.        ","Dobava in polaganje kabla LIYCY – 2×0,5+4×0,22mm2","m",150,null,0]
["VII.","6.        ","Dobava in polaganje kabla NYY-J-3x1,5mm2","m",30,null,0]
["VII.","7.        ","Dobava in polaganje inštalacijskega korita NIK 0 do 2","m",150,null,0]
["VII."]
["VII."]
["VII.",null,"3.) skupno"]
["VII."]
["VII.","1.        ","Demontaža elementov javljanja vloma in inštalacij v delu pritličja, ki se prenavlja;"]
["VII.",null,"montaža in priklop alarmne centrale, montaža in priklop ostalih elementov, prevozni stroški"]
["VII.",null,null,"kpl",1,null,0]
["VII.","2.        ","Programiranje alarmne centrale","kpl",1,null,0]
["VII.","3.        ","Projekt izvedenih del","kpl",1,null,0]
["VII."]
["VII."]
["VII.","4.","P.i.c. fi 16","m",120,null,0]
["VII."]
["VII.","5.","drobni material",0.05,0,null,0]
["VII."]
["VII.","s","SKUPAJ JAVLJANJE VLOMA",null,null,null,0]
[]
[]
["IX.","IX.","IZDELAVA PID PROJEKTA"]
["IX."]
["IX.","1.","Izdelava podlog za PID","kpl",1,null,0]
["IX."]
["IX.","2.","Izdelava projekta PID","kpl",1,null,0]
["IX."]
[null,"3.","Projektantski nadzor","kpl",1,null,0]
["VIII.","s","SKUPAJ IZDELAVA PID PROJEKTA ",null,null,null,0]