{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["List1","List2","List3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"List1","index":0,"n_rows":268,"n_cols":7,"rows_kept":268,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"·  REKAPITULACIJA STROŠKOV"]
[]
[null,"2.1 NN OMREŽJE"]
[null," "]
[null,"A. GRADBENI DEL ZA NNO"]
[]
[null,"B. ELEKTROMONTAŽNI DEL"]
[]
[]
[null,"2.2  OMREŽJE  JAVNE RAZSVETLJAVE „JR“"]
[]
[null,"A. GRADBENI DEL ZA JR"]
[]
[null,"B. ELEKTROMONTAŽNI DEL"]
[]
[]
[null,"2.3   TELEFONSKO ","„TK“  OMREŽJE"]
[]
[null," GRADBENI DEL ZA TK"]
[]
[null,"------------------------------------------------------------------------------------------------"]
[null,"SKUPAJ",null,"(ocena)"]
[null,"DDV"]
[null,"SKUPAJ ",null,"(ocena)",null,null,"€"]
[]
[]
[null," PROJEKTANTSKI POPIS S PREIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO"]
[]
[null,"2.1 NN OMREŽJE"]
[null," "]
[null,"A. GRADBENI DEL ZA NNO"]
[]
[null,"Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus"]
[]
[null,"1. Zakoličba trase predvidene NN kabelske kanalizacije"]
[null,"m",null,165]
[]
[null,"2.  Izdelava jaška dim.: 1,2 x 1,2 x 1,2m gl.s  pokrovom"]
[null,"   za težki promet tip IMP art.203"]
[null,"kos",null,2]
[null,"3.  Izdelava jaška dim.: 1,5 x 1,5 x 1,2m gl. z dvojnim  pokrovom"]
[null,"   za težki promet tip IMP art.203"]
[null,"kos",null,1]
[]
[null,"4. Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala delno v utrjeni poti, delno v zelenici"]
[null,"     dim.: 0,5 x 1,0m globine"]
[null,"m",null,165]
[]
[null,"5. . Rezanje asfalta debeline 7cm   "]
[null,"m",null,10]
[]
[null,"6. Izdelava  kabelske kanalizacije z 2 x stigmaflex cevjo fi 160mm + 6 x stigmaflex cevjo fi 110mm nasutje  s peskom granulacije   3÷7mm 10cm,  zasutje z  izkopanim materialom,   odvoz odvečnega materiala, utrditev terena"]
[null,"m",null,30]
[]
[null,"7. Izdelava  kabelske kanalizacije z 2 x stigmaflex cevjo fi 160mm + 6 x stigmaflex cevjo fi 110mm, nasutje  s peskom granulacije 3÷7mm 10cm, obbetoniranje z betonom MB100 25cm, zasutje z  izkopanim materialom,  odvoz odvečnega materiala, utrditev terena"]
[null,"m",null,10]
[]
[null,"8. Izdelava  kabelske kanalizacije  z 2 x stigmaflex cevjo fi 110mm nasutje  s peskom granulacije   3÷7mm 10cm,  zasutje z  izkopanim materialom,   odvoz odvečnega materiala, utrditev terena"]
[null,"m",null,125]
[]
[null,"9. PE cev fi  80mm"]
[null,"m",null,20]
[]
[null,"10. Izdelava betonskega podstavka za omarico RKO L.C. dim.: 700 x 500 x 500mm višine"]
[null,"kos",null,1]
[]
[null,"11. Pripravljalna in nepredvidena dela 7%  "]
[]
[null,"12. Pridobitev soglasji ( Elektro primorska,  ……. )"]
[null,null,null,"(ocena)"]
[null,"---------------------------------------------------------------------------------------------------------------"]
[null,"SKUPAJ GRADBENA DELA ",null,null,null,"€","  "]
[]
[]
[null,"B. ELEKTROMONTAŽNI DEL"]
[]
[null,"Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus"]
[]
[null,"1. Kabel  FG7R  4  x 150 mm2  položen  v novo kabelsko kanalizacijo"]
[null,"m",null,145]
[]
[null,"2. PVC opozorilni trak"]
[null,"m",null,165]
[null,"3. Izdelava kabelskega končnika 4x150mm2 Cu"]
[null,"kos",null,2]
[]
[null,"4. Priklop kabla  FG7R 4x150mm2 v odvodnem polju predvidene TP-Obrtna cona "]
[null,"Ajdovščina III,  ter predvideni omarici RKO-L.C."]
[null,"kos",null,2]
[]
[null,"5 Izdelava ozemljitve z valjancem Fe/Zn 25x4mm"]
[null,"m",null,170]
[]
[null,"6. Križne spojke za spoj valjanca Fe/Zn 25x4mm"]
[null,"kos",null,10]
[]
[null,"7. Varovalni vložek L630/355A montiran v izvod predvidene TP-Obrtna cona Ajdovščina III"]
[null,null,null,"kos",null,3]
[]
[null,"8. Omarica RKO-L.C. (tipska EL-GO) prostostoječa omare – inox dim 700x1000x500mm gl., z enokrilnimi vrati s prednje in zadnje strani  (s ključavnico elektrodistribucije, opremljena s sledečo opremo:"]
[null,null,"2 x letev 630A"]
[null,"4 x letev  400A"]
[null,null,"3 x varovalni vložek 315A"]
[null,"2 x letev  160A"]
[null,"3 x odvodnik prenapetosti 0,5kV, 15kA"]
[null,null,"- vrste sponke"]
[null,"- zbiralke, drobni vezni in spojni material"]
[null,"- enopolna shema"]
[null,"kos",null,"1"]
[]
[null,"9. Vodnik P/F 25mm2"]
[null,"m",null,"30"]
[]
[null,"10. Meritve, pregledi in priklopi ter izdaja atestov"]
[null,"kos",null,"1"]
[]
[null,"11. Izdelava PID, ter vpis trase v kataster komunalnih naprav  za vse kable"]
[null,"kos",null,"1"]
[]
[null,"12. Drobni material 2%   (2.041.200,00)"]
[]
[null,"13. Nepredvidena elektromontažna dela z vpisom  v gradbeni dnevnik"]
[null,"ur  (ocenjeno)","2"]
[]
[null,"14. Priprava materiala in dela, ter manipulativni stroški,"]
[null,"     ter zavarovanje gradbišča  6%  (2.041.200,00)"]
[]
[null,"15. Stroški nadzora elektrodistribucije"]
[null,"ur  (ocenjeno)","2"]
[null,"------------------------------------------------------------------------------------------------------"]
[null,"SKUPAJ ELEKTROMONTAŽNI DEL",null,null,"€","        "]
[null,"------------------------------------------------------------------------------------------------------"]
[]
[]
[null,"2.2  OMREŽJE  JAVNE RAZSVETLJAVE „JR“"]
[]
[null,"A. GRADBENI DEL ZA JR"]
[]
[null,"Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus"]
[]
[null,"1. Zakoličba obstoječih komunalnih naprav"]
[null,"m",null,40]
[]
[null,"2. Zakoličba trase novega JR omrežja  "]
[null,null,null,"m"]
[]
[null,"3. Izkop in izdelava temelja 600x600x1300 za drog JR, ter"]
[null,"     vzidava 4. sidrnih vijakov M16,  material A2"]
[null,"kos",null,1]
[]
[null,"4. Dobava in postavitev droga pocinkan  h=10m, (natik fi 76mm)"]
[null,"kos",null,1]
[]
[null,"5. Izdelava  kabelske kanalizacije s  stigmaflex cevjo fi 80mm, nasutje "]
[null,"   s peskom granulacije 3÷7mm 10cm,  zasutje z izkopanim materialom,   odvoz"]
[null," odvečnega materiala, utrditev terena"]
[null,"m",null,15]
[]
[null,"6. Izdelava  kabelske kanalizacije s  stigmaflex cevjo fi 80mm, nasutje "]
[null,"   s peskom granulacije 3÷7mm 10cm, obbetoniranjez betonom MB100 25cm,  zasutje z"]
[null,"    izkopanim materialom,   odvoz odvečnega materiala, utrditev terena, asfaltiranje"]
[null,"m",null,25]
[]
[null,"7. Alkaten cev fi 63mm"]
[null,"m",null,4]
[]
[null,"8. Pripravljalna in nepredvidena dela 7%  "]
[]
[null,"9. Pridobitev soglasji"]
[null,null,null,"(ocena)"]
[null,"-------------------------------------------------------------------------------------------------------"]
[null,"SKUPAJ GRADBENA DELA ",null,null,"€"]
[]
[]
[]
[null,"B. ELEKTROMONTAŽNI DEL ZA JR"]
[]
[null,"Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus"]
[]
[null,"1. Kabel FG7R 4 x 10 mm2  položen  v novo kabelsko kanalizacijo"]
[null,"m",null,50]
[]
[null,"2. PVC opozorilni trak"]
[null,"m",null,45]
[]
[null,"3. Izdelava kabelskega končnika 4x10mm2 Cu"]
[null,"kos",null,3]
[]
[null,"4. Priklop kabla FG7R  4x10mm2, na obstoječi svetilki JR, ter prestavljeni "]
[null,"    svetilki JR    "]
[null,"kos",null,3]
[]
[null,"5. Priključna plošča za v drog JR tip PMV-K"]
[null,"kos",null,1]
[]
[null,"6 Izdelava ozemljitve z valjancem Fe/Zn 25x4mm"]
[null,"m",null,45]
[null,"7. Vodnik P/F 16mm2 za povezavo priključne plošče v drogu JR z valjancem"]
[null,"m",null,12]
[]
[null,"8. Križne spojke za spoje valjanca Fe/Zn 25x4mm"]
[null,"kos",null,6]
[]
[null,"9. Pritrditev in priklop  obstoječe svetilke  komplet z žarnico 150W "]
[null,"       veznim in pritrdilnim materialom"]
[null,"kos",null,1]
[]
[null,"10. Meritve, pregledi in priklopi ter izdaja atestov"]
[null,"kos",null,1]
[]
[null,"11. Izdelava PID, ter vpis trase v kataster komunalnih naprav  za vse kable"]
[null,"kos",null,1]
[]
[null,"12. Drobni material 2%"]
[]
[null,"13. Priprava materiala in dela, ter manipulativni stroški,"]
[null,"     ter zavarovanje gradbišča  6%"]
[]
[null,"14. Nepredvidena elektromontažna dela z vpisom "]
[null,"     v gradbeni dnevnik"]
[null,"ur  (ocenjeno)",3]
[]
[null,"15. Stroški nadzora elektrodistribucije"]
[null,"ur  (ocenjeno)",2]
[null,"-----------------------------------------------------------------------------------------------------"]
[null,"SKUPAJ ELEKTROMONTAŽNI DEL",null,null,"€"]
[null,"-----------------------------------------------------------------------------------------------------"]
[]
[]
[null,"2.3   TELEFONSKO ","„TK“  OMREŽJE"]
[]
[null," GRADBENI DEL ZA TK"]
[]
[null,"Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus"]
[]
[null,"1. Zakoličba obstoječih komunalnih naprav"]
[null,"m",null,140]
[]
[null,"2. Zakoličba trase novega TK omrežja  "]
[null,"m",null,165]
[]
[null,"3.  Izdelava jaška dim.: 1,2 x 1,2 x 1,5m gl.s  pokrovom"]
[null,"   za težki promet tip IMP art.203"]
[null,"kos",null,1]
[]
[null,"4.  Izdelava jaška dim.: 1,2 x 1,2 x 1,2m gl.s  pokrovom"]
[null,"   za težki promet tip IMP art.203"]
[null,"kos",null,2]
[]
[null,"5. Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala delno v utrjeni poti, delno v zelenici"]
[null,"     dim.: 0,4 x 1,0m globine"]
[null,"m",null,165]
[]
[null,"6. Izdelava  kabelske kanalizacije s  2 x stigmaflex cevjo fi 110mm nasutje  s peskom granulacije   3÷7mm 10cm,  zasutje z  izkopanim materialom,   odvoz odvečnega materiala, utrditev terena"]
[null,"m",null,95]
[]
[null,"7. Izdelava  kabelske kanalizacije s  2 x stigmaflex cevjo fi 110mm nasutje  s peskom granulacije   3÷7mm 10cm, obbetoniranje z betonom MB100 25cm, zasutje z  izkopanim materialom,   odvoz odvečnega materiala, utrditev terena"]
[null,"m",null,32]
[null,"8. Izdelava  kabelske kanalizacije s  4 x stigmaflex cevjo fi 110mm nasutje  s peskom granulacije   3÷7mm 10cm, obbetoniranje z betonom MB100 25cm, zasutje z  izkopanim materialom,   odvoz odvečnega materiala, utrditev terena"]
[null,"m",null,40]
[]
[null,"9. Pridobitev soglasji"]
[null,null,null,"(ocena)"]
[]
[null,"10. Pripravljalna in nepredvidena dela 7%  "]
[null,"--------------------------------------------------------------------------------------------------------"]
[null,"SKUPAJ GRADBENA DELA ",null,null,"€"]

{"sheet":"List2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"List3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}