{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Rekapitulacija","CESTA 1","CESTA 2","CESTA 4"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Rekapitulacija","index":0,"n_rows":57,"n_cols":7,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["OBRTNA CONA GOJAČE - SKUPNA REKAPITULACIJA"]
[]
["NAROČNIK:",null,"OBČINA AJDOVŠČINA"]
[]
[]
[null,null,"Cesta"]
[null,null,"Meteorna kanalizacija"]
[null,null,"Fekalna kanalizacija"]
[null,null,"Vodovod"]
[null,null,"Elektrika"]
[null,null,"TK vodi"]
[null,null,"Čistilna Naprava"]
[null,null,"SKUPAJ"]
[null,null,"Popust"]
[null,null,"Skupaj s popustom"]
[null,null,"DDV - 20%"]
[null,null,"SKUPNA REKAPITULACIJA"]
{"$rows_empty":10}
["   POPIS   DEL,    PREDIZMERE ",null,null,null,"in   PREDRAČUN"]
[]
[]
["NAROČNIK:",null,"OBČINA AJDOVŠČINA"]
[]
["OBJEKT:",null,"POC GOJAČE"]
[null,null,"9/1 drugi gradbeni načrti - CESTE"]
[]
["št.proj.:",null,8495]
[]
[null,null," junij 2007"]
[]
[]
[]
["SKUPNA REKAPITULACIJA"]
[]
[]
["CESTA 1",{"$nulls":5},0]
[]
["CESTA 2",{"$nulls":5},0]
[]
["CESTA 4",{"$nulls":5},0]
[]
["========================================================================================"]
["SKUPAJ",{"$nulls":5},0]
[]
["DDV 20%",{"$nulls":5},0]
[]
["SKUPAJ z davkom",{"$nulls":5},0]

{"sheet":"CESTA 1","index":1,"n_rows":160,"n_cols":9,"rows_kept":160,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[" CESTA 1"]
[]
[]
["I. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del","Kolicina","Enota","Cena/enoto","Znesek","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,"11 112","Zakolicba osi ceste z zavarovanjem",0.31,"km",0,0]
[null,null," "]
[2,"11 222","Naprava gradbenih profilov  z zavarovanjem     ",16,"kd",0,0]
[]
[3,null,"Zakoličba mejnih točk - območja križišč, javne površine",10,"kd",0,0]
[]
[3," ","Zakolicba obstojecih komunalnih naprav",1,"km",0,0]
[]
[4,"12 322","Rušenje asfaltnih plasti  z odvozom",599,"m2",0,0]
[]
[5,"12 382","Rezanje  asfaltnih plasti ",340,"m1",0,0]
[]
[6,"12 372","Rezkanje asfaltnih plasti z odvozom",90,"m2",0,0]
[]
[7,null,"Posek in odstranitev dreves in grmicevja",150,"m2",0,0]
[]
["SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
[]
["II. ZEMELJSKA DELA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del","Kolicina","Enota","Cena/enoto","Znesek","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,"21 112","Površinski izkop plodne zemljine        (0,1 m)     ",200,"m3",0,0]
[]
[2,"21 214","Široki izkop slabo nosilne zemljine (II.ktg.) strojno z nakladanjem",587,"m3",0,0]
[]
[3,"21 224","Široki izkop vezljive zemljine (III.ktg.)",65,"m3",0,0]
[]
[4,"21 751","Izkop slabo nosilne zemljine (II.ktg.) za jarke - drenaža",39,"m3",0,0]
[]
[5,"24 112","Vgrajevanje nasipov iz zemljine III.ktg iz izkopanega materiala ",65,"m3",0,0]
[]
[6,null,"Vgrajevanje nasipov iz ustrezne naravno pridobljene zemljine - (dovoz iz stranskega odvzema do 15 km) ",224,"m3",0,0]
[]
[9,"22 111","Utrditev planuma temeljnih tal ",1060,"m2",0,0]
[]
[10,null,"Planiranje dna kanala  ",64,"m2",0,0]
[]
[11,null,"Izdelava posteljice v debelini plasti 50 cm iz kamnin",430,"m3",0,0]
[]
[12,null,"Humusiranje brežin in ostalih zelenic v deb. 10 cm z valjanjem in zatravitvijo",666,"m2",0,0]
[]
[7," ","Odvoz odvecnega humusnega materijala v deponijo na razdaljo do 15 km in razprostiranje materiala",133,"m3",0,0]
[]
[8," ","Odvoz odvecnega materijala (II.ktg) od izkopa v deponijo na razdaljo do 15 km in razprostiranje materiala",626,"m3",0,0]
[]
["SKUPAJ ZEMELJSKA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
[]
["III. VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del","Količina","Enota","Cena/enoto","Znesek","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,"31 132","Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca D32 iz kamnine v debelini plasti 22 cm",370,"m3",0,0]
[]
[2,"31 312","Izdelava nosilne plasti bituminiziranega drobljenca BD 22 S v debelini 5 cm",1720,"m2",0,0]
[]
[3,"32 237","Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona BB 8ks iz  zmesi peska iz karbonatnih kamnin, drobirja iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 3 cm",1720,"m2",0,0]
[]
[4,"32 234","Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona BB 8k iz  zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 4 cm",45,"m2",0,0]
[]
[1,null,"Dobava in polaganje tlakovane obrabne plasti iz plošč iz pranega cementnega betona debeline 4,5 cm, komplet s peščeno podlogo debeline 3 cm, stiki zapolnjeni s peskom ",56,"m2",0,0]
[]
[5,"35 214","Dobava in vgraditev predfabriciranih dvignjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm",53,"m1",0,0]
[]
[6,"35 232","Dobava in vgraditev predfabriciranih poglobljenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 10/20 cm",28,"m1",0,0]
[]
[7,null,"Izvedba poglobitve robnika na mestih prehodov pešcev preko vozišča in uvozih na parcele",3,"m1",0,0]
[]
[8,null,"Prebrizg asfalta z bitumensko emulzijo",25,"m2",0,0]
[null,null," "]
[9,"36 111","Izdelava bankine iz gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materijala, š=0.5m",265,"m2",0,0]
[]
[]
["SKUPAJ VOZIŠCNA KONSTRUKCIJA",{"$nulls":5},0]
[]
[]
["IV. POVRŠINSKO ODVODNJAVANJE"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del","Kolicina","Enota","Cena/enoto","Znesek","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Izdelava asfaltne mulde širine 0,5 m iz bitumenskega betona",320,"m1",0,0]
[]
[2,"42 113","Izdelava plitve drenaže iz drenažnih cevi preseka 100 mm na podložni plasti iz cementnega betona, komplet s filterskim zasipom",213,"m1",0,0]
[]
["SKUPAJ ODVODNJAVANJE",{"$nulls":5},0]
[]
[]
["VI. OPREMA CEST"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del","Kolicina","Enota","Cena/enoto","Znesek","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,"61 141","Dobava temelja iz cementnega betona MB 15 do 0.1 m3/temelj",0.3,"m3",0,0]
[]
[2,"61 217","Dobava in vgraditev stebrica za prometni znak iz vročecinkane jeklene cevi preseka 64 mm, dolžina cevi 3600 mm",1,"kd",0,0]
[]
[3,"61 219","Dobava in vgraditev stebrica za prometni znak iz vrocecinkane jeklene cevi preseka 64 mm, dolžina cevi 4300 mm",2,"kd",0,0]
[]
[4,"61 452","Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka iz aluminijaste plocevine, z odsevno folijo 2. vrste, dolžina stranice 900 mm - II-1",1,"kd",0,0]
[]
[5,"61 723","Dobava in pritrditev prometnega znaka iz aluminijaste plocevine, z odsevno folijo 1. vrste, dolžina stranice 600 mm - III-3, III-8, IV-13 - 2x",4,"kd",0,0]
[]
[6,"62 122","Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo, strojno deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m2, širine 12 cm",150,"m1",0,0]
[]
[7,"62 162","Izdelava tankoslojne prečne označbe z enokomponentno belo barvo, strojno deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m2,  širine 100/30 cm",3,"m2",0,0]
[]
[8,null,"Izdelava druge tankoslojne oznacbe na vozišcu, strojno, z enokomponentno belo barvo - trikotnik ",2,"m2",0,0]
[]
["SKUPAJ OPREMA CEST",{"$nulls":5},0]
[]
[]
["VII. OSTALA DELA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del","Količina","Enota","Cena/enoto","Znesek","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Projektantski nadzor",15,"ur",0,0]
[]
[2,null,"Upravljalski nadzor",8,"ur",0,0]
[]
[3,null,"Geološko-geomehanski nadzor",15,"ur",0,0]
[]
[4,null,"Arheološki nadzor",15,"ur",0,0]
[]
["SKUPAJ OSTALA DELA",{"$nulls":5},0]
["                                            "]
[]
["REKAPITULACIJA"]
[]
[]
["l. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
["ll. ZEMELJSKA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
["lll. VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA",{"$nulls":5},0]
[]
["IV. POVRŠINSKO ODVODNJAVANJE",{"$nulls":5},0]
[]
["VI. OPREMA CEST",{"$nulls":5},0]
[]
["VII. OSTALA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
["SKUPAJ CESTA 1",{"$nulls":5},0]
[]
["NEPREDVIDENA DELA  (10%)",{"$nulls":5},0]
["========================================================================================"]
[]
["SKUPAJ ",{"$nulls":5},0]
[]
["DDV 20%",{"$nulls":5},0]
[]
["SKUPAJ Z DAVKOM",{"$nulls":5},0]

{"sheet":"CESTA 2","index":2,"n_rows":160,"n_cols":9,"rows_kept":160,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[" CESTA 2"]
[]
[]
["I. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del","Kolicina","Enota","Cena/enoto","Znesek","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,"11 112","Zakolicba osi ceste z zavarovanjem",0.81,"km",0,0]
[null,null," "]
[2,"11 222","Naprava gradbenih profilov  z zavarovanjem     ",41,"kd",0,0]
[]
[3,null,"Zakoličba mejnih točk - območja križišč, javne površine",15,"kd",0,0]
[]
[3," ","Zakolicba obstojecih komunalnih naprav",1,"km",0,0]
[]
[4,"12 322","Rušenje asfaltnih plasti  z odvozom",150,"m2",0,0]
[]
[5,"12 382","Rezanje  asfaltnih plasti ",5,"m1",0,0]
[]
[6,"12 372","Rezkanje asfaltnih plasti z odvozom",10,"m2",0,0]
[]
[7,null,"Posek in odstranitev dreves in grmicevja",4000,"m2",0,0]
[]
["SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
[]
["II. ZEMELJSKA DELA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del","Kolicina","Enota","Cena/enoto","Znesek","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,"21 112","Površinski izkop plodne zemljine        (0,1 m)     ",1540,"m3",0,0]
[]
[2,"21 214","Široki izkop slabo nosilne zemljine (II.ktg.) strojno z nakladanjem",6712,"m3",0,0]
[]
[3,"21 224","Široki izkop vezljive zemljine (III.ktg.)",746,"m3",0,0]
[]
[4,"21 751","Izkop slabo nosilne zemljine (II.ktg.) za jarke - drenaža",155,"m3",0,0]
[]
[5,"24 112","Vgrajevanje nasipov iz zemljine III.ktg iz izkopanega materiala ",675,"m3",0,0]
[]
[6,"22 111","Utrditev planuma temeljnih tal ",7200,"m2",0,0]
[]
[7,null,"Planiranje dna kanala  ",258,"m2",0,0]
[]
[8,null,"Izdelava posteljice v debelini plasti 50 cm iz kamnin",3446,"m3",0,0]
[]
[9,null,"Humusiranje brežin in ostalih zelenic v deb. 10 cm z valjanjem in zatravitvijo",2472,"m2",0,0]
[]
[10," ","Odvoz odvecnega humusnega materijala v deponijo na razdaljo do 15 km in razprostiranje materiala",1293,"m3",0,0]
[]
[11," ","Odvoz odvecnega materijala (II. in III. ktg) od izkopa v deponijo na razdaljo do 15 km in razprostiranje materiala   ",6938,"m3",0,0]
[]
["SKUPAJ ZEMELJSKA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
[]
["III. VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del","Količina","Enota","Cena/enoto","Znesek","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,"31 132","Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca D32 iz kamnine v debelini plasti 22 cm",1635,"m3",0,0]
[]
[2,"31 312","Izdelava nosilne plasti bituminiziranega drobljenca BD 22 S v debelini 5 cm",4950,"m2",0,0]
[]
[3,"32 237","Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona BB 8ks iz  zmesi peska iz karbonatnih kamnin, drobirja iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 3 cm",4950,"m2",0,0]
[]
[4,null,"Dobava in polaganje tlakovane obrabne plasti iz plošč iz pranega cementnega betona debeline 4,5 cm, komplet s peščeno podlogo debeline 3 cm, stiki zapolnjeni s peskom ",550,"m2",0,0]
[]
[5,"35 214","Dobava in vgraditev predfabriciranih dvignjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm",105,"m1",0,0]
[]
[6,null,"Prebrizg asfalta z bitumensko emulzijo",10,"m2",0,0]
[null,null," "]
[7,"36 111","Izdelava bankine iz gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materijala, š=0.5m",650,"m2",0,0]
[]
[]
["SKUPAJ VOZIŠCNA KONSTRUKCIJA",{"$nulls":5},0]
[]
[]
["IV. POVRŠINSKO ODVODNJAVANJE"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del","Kolicina","Enota","Cena/enoto","Znesek","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Izdelava asfaltne mulde širine 0,5 m iz bitumenskega betona",1325,"m1",0,0]
[]
[2,"42 113","Izdelava plitve drenaže iz drenažnih cevi preseka 100 mm na podložni plasti iz cementnega betona, komplet s filterskim zasipom",860,"m1",0,0]
[]
["SKUPAJ ODVODNJAVANJE",{"$nulls":5},0]
[]
[]
["VI. OPREMA CEST"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del","Kolicina","Enota","Cena/enoto","Znesek","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,"61 141","Dobava temelja iz cementnega betona MB 15 do 0.1 m3/temelj",0.4,"m3",0,0]
[]
[2,"61 219","Dobava in vgraditev stebrica za prometni znak iz vrocecinkane jeklene cevi preseka 64 mm, dolžina cevi 4300 mm",4,"kd",0,0]
[]
[3,"61 642","Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka fi 600 mm iz aluminijaste plocevine, z odsevno folijo 1. vrste  - II-7",1,"kd",0,0]
[]
[4,"61 723","Dobava in pritrditev prometnega znaka iz aluminijaste plocevine, z odsevno folijo 1. vrste, dolžina stranice 600 mm - III-3 3x, IV-13 3x",6,"kd",0,0]
[]
[5,"61 722","Dobava in pritrditev prometnega znaka iz aluminijaste plocevine, z odsevno folijo 1. vrste, velikost 600 x 250 mm - IV-5",1,"kd",0,0]
[]
[6,"62 122","Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo, strojno deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m2, širine 12 cm",560,"m1",0,0]
[]
[7,"62 162","Izdelava tankoslojne prečne označbe z enokomponentno belo barvo, strojno deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m2,  širine 100/30 cm",3,"m2",0,0]
[]
[8,null,"Dobava in vgraditev odbojnika in stebriča dolžine 1,900 mm komplet, z odsevniki, vključno sredstva za pritrditev, iz jeklene pločevine",185,"m1",0,0]
[]
[9,null,"Dobava in vgraditev vkopane zaključnice, dolžine 4 m",1,"kd",0,0]
[]
["SKUPAJ OPREMA CEST",{"$nulls":5},0]
[]
[]
["VII. OSTALA DELA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del","Količina","Enota","Cena/enoto","Znesek","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Projektantski nadzor",30,"ur",0,0]
[]
[2,null,"Upravljalski nadzor",15,"ur",0,0]
[]
[3,null,"Geološko-geomehanski nadzor",30,"ur",0,0]
[]
[4,null,"Arheološki nadzor",30,"ocena",0,0]
[]
[5,null,"Arheološka kontrolna sondiranja",1,"ocena",0,0]
[]
[6,null,"Dobava in namestitev zabojnikov za odpadke (5m3)",2,"kom",0,0]
[]
[7,null,"Dobava in namestitev zabojnikov za odpadke (1100  l)",4,"kom",0,0]
[]
["SKUPAJ OSTALA DELA",{"$nulls":5},0]
["                                            "]
[]
["REKAPITULACIJA"]
[]
[]
["l. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
["ll. ZEMELJSKA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
["lll. VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA",{"$nulls":5},0]
[]
["IV. POVRŠINSKO ODVODNJAVANJE",{"$nulls":5},0]
[]
["VI. OPREMA CEST",{"$nulls":5},0]
[]
["VII. OSTALA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
["SKUPAJ CESTA 2",{"$nulls":5},0]
[]
["NEPREDVIDENA DELA  (10%)",{"$nulls":5},0]
["========================================================================================"]
[]
["SKUPAJ ",{"$nulls":5},0]
[]
["DDV 20%",{"$nulls":5},0]
[]
["SKUPAJ Z DAVKOM",{"$nulls":5},0]

{"sheet":"CESTA 4","index":3,"n_rows":140,"n_cols":9,"rows_kept":140,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[" CESTA 4"]
[]
[]
["I. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del","Kolicina","Enota","Cena/enoto","Znesek","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,"11 112","Zakolicba osi ceste z zavarovanjem",0.15,"km",0,0]
[null,null," "]
[2,"11 222","Naprava gradbenih profilov  z zavarovanjem     ",9,"kd",0,0]
[]
[3,null,"Zakoličba mejnih točk - območja križišč, javne površine",3,"kd",0,0]
[]
[4,null,"Posek in odstranitev dreves in grmicevja",300,"m2",0,0]
[]
["SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
[]
["II. ZEMELJSKA DELA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del","Kolicina","Enota","Cena/enoto","Znesek","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,"21 112","Površinski izkop plodne zemljine        (0,1 m)     ",126,"m3",0,0]
[]
[2,"21 214","Široki izkop slabo nosilne zemljine (II.ktg.) strojno z nakladanjem",479,"m3",0,0]
[]
[3,"21 224","Široki izkop vezljive zemljine (III.ktg.)",53,"m3",0,0]
[]
[4,"21 751","Izkop slabo nosilne zemljine (II.ktg.) za jarke - drenaža",29,"m3",0,0]
[]
[5,"24 112","Vgrajevanje nasipov iz zemljine III.ktg iz izkopanega materiala ",53,"m3",0,0]
[]
[6,null,"Vgrajevanje nasipov iz ustrezne naravno pridobljene zemljine - (dovoz iz stranskega odvzema do 15 km) ",65,"m3",0,0]
[]
[9,"22 111","Utrditev planuma temeljnih tal ",950,"m2",0,0]
[]
[10,null,"Planiranje dna kanala  ",48,"m2",0,0]
[]
[11,null,"Izdelava posteljice v debelini plasti 50 cm iz kamnin",457,"m3",0,0]
[]
[12,null,"Humusiranje brežin in ostalih zelenic v deb. 10 cm z valjanjem in zatravitvijo",253,"m2",0,0]
[]
[7," ","Odvoz odvecnega humusnega materijala v deponijo na razdaljo do 15 km in razprostiranje materiala",101,"m3",0,0]
[]
[8," ","Odvoz odvecnega materijala (II.ktg) od izkopa v deponijo na razdaljo do 15 km in razprostiranje materiala",508,"m3",0,0]
[]
["SKUPAJ ZEMELJSKA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
[]
["III. VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del","Količina","Enota","Cena/enoto","Znesek","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,"31 132","Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca D32 iz kamnine v debelini plasti 22 cm",203,"m3",0,0]
[]
[2,"31 312","Izdelava nosilne plasti bituminiziranega drobljenca BD 22 S v debelini 5 cm",576,"m2",0,0]
[]
[3,"32 237","Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona BB 8ks iz  zmesi peska iz karbonatnih kamnin, drobirja iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 3 cm",576,"m2",0,0]
[]
[4,"36 111","Izdelava bankine iz gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materijala, š=0.5m - 1.25 m",225,"m2",0,0]
[]
[]
["SKUPAJ VOZIŠCNA KONSTRUKCIJA",{"$nulls":5},0]
[]
[]
["IV. POVRŠINSKO ODVODNJAVANJE"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del","Kolicina","Enota","Cena/enoto","Znesek","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Izdelava asfaltne mulde širine 0,5 m iz bitumenskega betona",153,"m1",0,0]
[]
[2,"42 113","Izdelava plitve drenaže iz drenažnih cevi preseka 100 mm na podložni plasti iz cementnega betona, komplet s filterskim zasipom",160,"m1",0,0]
[]
["SKUPAJ ODVODNJAVANJE",{"$nulls":5},0]
[]
[]
["VI. OPREMA CEST"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del","Kolicina","Enota","Cena/enoto","Znesek","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,"61 141","Dobava temelja iz cementnega betona MB 15 do 0.1 m3/temelj",0.1,"m3",0,0]
[]
[2,"61 219","Dobava in vgraditev stebrica za prometni znak iz vrocecinkane jeklene cevi preseka 64 mm, dolžina cevi 3800 mm",1,"kd",0,0]
[]
[3,"61 452","Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka iz aluminijaste plocevine, z odsevno folijo 2. vrste, dolžina stranice 900 mm - II-1",1,"kd",0,0]
[]
[4,"61 642","Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka fi 600 mm iz aluminijaste plocevine, z odsevno folijo 1. vrste  - II-3",1,"kd",0,0]
[]
[5,"61 722","Dobava in pritrditev prometnega znaka iz aluminijaste plocevine, z odsevno folijo 1. vrste, velikost 600 x 250 mm - IV-5",1,"kd",0,0]
[]
[6,"62 162","Izdelava tankoslojne prečne označbe z enokomponentno belo barvo, strojno deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m2,  širine 100/30 cm",4.5,"m2",0,0]
[]
[7,null,"Dobava in vgraditev odbojnika in stebriča dolžine 1,900 mm komplet z varnostno ograjo z distančnikom, odsevniki, vključno sredstva za pritrditev, iz jeklene pločevine",174,"m1",0,0]
[]
[8,null,"Dobava in vgraditev vkopane zaključnice, dolžine 4 m",1,"kd",0,0]
[]
["SKUPAJ OPREMA CEST",{"$nulls":5},0]
[]
[]
["VII. OSTALA DELA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del","Količina","Enota","Cena/enoto","Znesek","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Projektantski nadzor",10,"ur",0,0]
[]
[2,null,"Upravljalski nadzor",5,"ur",0,0]
[]
[3,null,"Geološko-geomehanski nadzor",10,"ur",0,0]
[]
[4,null,"Arheološki nadzor",10,"ur",0,0]
[]
["SKUPAJ OSTALA DELA",{"$nulls":5},0]
["                                            "]
[]
["REKAPITULACIJA"]
[]
[]
["l. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
["ll. ZEMELJSKA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
["lll. VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA",{"$nulls":5},0]
[]
["IV. POVRŠINSKO ODVODNJAVANJE",{"$nulls":5},0]
[]
["VI. OPREMA CEST",{"$nulls":5},0]
[]
["VII. OSTALA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
["SKUPAJ CESTA 4",{"$nulls":5},0]
[]
["NEPREDVIDENA DELA  (10%)",{"$nulls":5},0]
["========================================================================================"]
[]
["SKUPAJ ",{"$nulls":5},0]
[]
["DDV 20%",{"$nulls":5},0]
[]
["SKUPAJ Z DAVKOM",{"$nulls":5},0]