{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["List1","List2","List3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"List1","index":0,"n_rows":245,"n_cols":5,"rows_kept":245,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[193,2,194,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["3.",null,"POPIS DEL IN MATERIALA"]
[]
[]
["3.1.",null,"SPLOŠNA RAZSVETLJAVA"]
[]
[null,"A","Svetilka  kot npr. tip ZAGARA ( siva ), 20 W, CDM - TC","kos",27]
[]
[null,"B","Svetilka kot npr. tip ZAGARA ( siva ), 35 W, CDM - TC","kos",7]
[]
[null,"C","Talna svetilka  kot npr. FLURE, IP67","kos",3]
[]
[null,"D","Svetilka kot npr. STALK 53987 s sidrom, h = 1,1 m","kos",4]
[]
[null,"D1","Reflektor kot npr. ZAGARA HQI - TC, 20 W","kos",8]
[]
[null,"E","Svetilka kot npr.ZAGARA ( siva ), 70 W, CDM - TC","kos",7]
[]
[null,"F1","Svetilka kot npr. SSE 1 x 35 W, - nadometno","kos",11]
[]
[null,"F2","Svetilka kot npr. SSE 1 x 35 W","kos",43]
[]
[null,"F3","Svetilka kot npr. SSE 1 x 28 W ","kos",12]
[]
[null,"F4","Svetilka kot npr. SSE 1 x 21 W ","kos",9]
[]
[null,"F5","Svetilka kot npr. SSE 1 x 14 W ","kos",7]
[]
[null,"G","Svetilka kot npr. STALK 53947, 1 X 18 w, IP55, h = 1,1 m s sidrom","kos",18]
[]
[null,"G1","Svetilka kot npr. STALK, 1 x 18 W, IP55","kos",6]
[]
[null,"H","Reflektor kot npr. ZAGARA, 1 x 150 W","kos",10]
[]
[null,"I","Stropni reflektor kot npr. SUNIOS, 1 x 75 W","kos",14]
[]
[null,"J","Viseče luči kot npr. LACRIMA, h = 180 cm, 150 W, E27","kos",15]
[]
[null,"K","Viseča svetilka kot npr. \"SIZA\", fi = 400, E27, 20 W SPAR","kos",2]
[]
[null,"L","Svetilka kot npr. LEADER BS100, 2 x 35 W, IP 66","kos",10]
[]
[null,"M","Svetilka kot npr. SSE 1 x 35 W ( 3 kom )+reflektor RES 1 x 35 W ( 2 kom ), l = 5,1 m","kos",4]
[]
[null,"N","Svetilka kot npr. SSE 1 x 35 W ( 3 kom ), l = 4,5 m","kos",3]
[]
[null,"O","Svetilka kot npr. INSERT, H = 0,35 M","kos",18]
[]
[null,"P","Reflektor za osvetljitev fasade vežice","kos",4]
[]
[null,"R","Reflektor kot npr. BISO, 1 x 35 W, CDM - TC","kos",4]
[]
[null,"S","Svetilka kot npr. KUSLO 4415.28, 1 x 15 W, ŠPAR ( E 27 ), IP55","kos",1]
[]
[null,"T","Reflektor kot npr. TRISIO na polici, 75 W","kos",6]
[]
[null,null,"Senzor premikanja","kos",8]
[]
[null,"Z","Svetilka varnostne razsvetljave kot npr. PRATICA COMPLETA 1X 11 w","kos",17]
[]
[null,null,"Opomba: Sijalke morajo biti upoštevane v ponudbi!"]
[]
[null,null,"RAZSVETLJAVA skupaj:"]
[]
["3.2.",null,"POLOŽITVENI MATERIAL"]
[]
[null,null,"  Kabel PP-y; delno položen na"]
[null,null,"   kabelsko polico, delno uvlečen "]
[null,null,"   v inst.cev, delno pod omet "]
[]
[null,null,"- PP00-y,  5x16  mm2 ","m",43]
[]
[null,null,"- PP00-y,  5x6  mm2 ","m",23]
[]
[null,null,"- PP-y; 5x2.5  mm2","m",100]
[]
[null,null,"- PP-y; 3x2.5 mm2","m",600]
[]
[null,null,"- PP-y; 3x1.5 mm2","m",2060]
[]
[null,null,"- PP00-y; 3x1.5 mm2","kos",160]
[]
[null,null,"-Stikalo p/o","kos",42]
[]
[null,null,"-Senzor premikanja","kos",8]
[]
[null,null," - Vtičnica p/o 230V 16A","kos",30]
[]
[null,null,"- Vtičnica p/o 230V 16A parapetni kanal","kos",8]
[]
[null,null,"-  Trodelni parapetni kanal (Al, višine190mm, globine 90mm)"]
[null,null,"    kpl s telefonskimi , jakotočnimi"]
[null,null,"    šuko vtičnicami, posebnimi"]
[null,null,"    veznim in spojnim materialom ,"]
[null,null,"    pregrado itd.. ","m",3]
[]
[null,null,"- Instalacijske cevi različnih premerov","m",200]
[]
[null,null,"- PE doza","kos",1]
[]
[null,null,"- Plastična rebrasta cev ","m",40]
[null,null,"  premera 110 mm"]
[]
[null,null,"- Izvedba priklopov na klimat ,","kos",2]
[null,null," hl. agregat itd "]
[]
[null,null,"- Izvedba priklopov ventilatorjev, črpalk,","kos",20]
[null,null,"  fenomatov, fan coilov, ipd"]
[]
[null,null,"POLOŽITVENI MATERIAL skupaj:"]
[]
[]
["3.3",null,"STIKALNI BLOKI"]
[]
[null,null," "]
[]
[]
[null,null,"Razdelilec  pokopališča R"]
[null,null,"  je podometne izvedbe, enodelni,"]
[null,null,"  primernih dimenzij , prepleskan,"]
[null,null,"  prekrit z enojnimi vrati ter sledečo opremo:"]
[null,null,"1kom glavno stikalo 63A"]
[null,null,"4 kom VME280"]
[null,null,"1 kom KZS 16A"]
[null,null,"1 kom zaščitno tokovno stikalo 63 / 0,3A"]
[null,null,"6 kom varovalni avtomat 3p"]
[null,null,"38 kom varovalni avtomat 1p"]
[null,null,"2 kom kontaktor 400/230V,16A"]
[null,null,"1 kom kontaktor 230V,16A"]
[null,null,"1 kom stikalna ura"]
[null,null,"3 kom stikalo 1-0-2, 2p,10A"]
[null,null,"1 kom odštevalni števec"]
[null,null,"1 kom tipkalo, 1p,10A"]
[null,null,"1 komplet drobna oprema"]
[null,null,null,"kpl",1]
[]
[null,null,"Razdelilec  razstavnega prostora R1"]
[null,null,"  je podometne izvedbe, enodelni,"]
[null,null,"  primernih dimenzij, prepleskan,"]
[null,null,"  prekrit z enojnimi vrati ter sledečo opremo:"]
[null,null,"1kom glavno stikalo 25A"]
[null,null,"4 kom VME280"]
[null,null,"1 kom zaščitno tokovno stikalo 25 / 0,3A"]
[null,null,"1 kom varovalni avtomat 3p"]
[null,null,"13 kom varovalni avtomat 1p"]
[null,null,"1 kom tipkalo, 1p,10A"]
[null,null,"1 komplet drobna oprema"]
[]
[null,null,null,"kpl",1]
[]
[null,null,"STIKALNI BLOKI skupaj:"]
[]
[]
[]
["3.4",null,"STRELOVOD, OZEMLJITVE"]
[]
[null,null,"Rjeprosta žica fi 8 mm, montirana na odstojnih držalih","m",420]
[]
[null,null,"Zemnik FeZn 25x4 mm, položen v temelje","m",280]
[]
[null,null,"Nadometni merilni stik komplet z mehansko zaščito","kos",20]
[]
[null,null,"Rf razni spojni in vezni material","kos",180]
[]
[null,null,"Enako samo FeZn","kos",60]
[]
[null,null,"Rf zidna odstojna držala","kos",250]
[]
[null,null,"Enako samo FeZn","kos",40]
[]
[null,null,"Strešna odstojna držala","kos",180]
[]
[null,null,"Antikorozijski premaz","pavšal",1]
[]
[null,null,"meritve, certifikat","pavšal",1]
[]
[null,null,"Drobni material in nepredvideno",0.05,0.05]
[]
[null,null,"Meritve","kpl",1]
[]
[null,null,"STRELOVOD, OZEMLJITVE skupaj:"]
[]
[]
["3.5",null,"TELEFONIJA"]
[]
[null,null,"KABLI IN VTIČNICE"]
[]
[]
[null,null,"Tipska Telekom priključna omarica ITO… ","kos",1]
[null,null,"Dobava in montaža enojne vtičnice RJ45 za parapetni kanal, komplet","kos",2]
[]
[null,null,"Dobava in polaganje kabla JY(St)y-4x2x0,8mm v i.c. 16mm","m",30]
[]
[null,null,"Zunanja TELEKOM omarica z vso potrebno opremo in prednapetostno zaščito"]
[null,null,null,"kos",1]
[]
[null,null,"TELEFONIJA skupaj:"]
[]
[]
["3.6",null,"CATV"]
[]
[null,null,"Zunanja CATV omarica  z opremo:"]
[null,null,"potrebna oprema po zahtevi izvajalca                                                             ","kpl",1]
[]
[null,null,"Notranja CATV omarica z opremo: "]
[null,null," - 1 x ojačevalnik"]
[null,null," - 1 x delilnik 4 vejni"]
[null,null," - konektorji"]
[null,null,"oprema po zahtevi izvajalca                                                                          ","kpl",1]
[]
[null,null,"TV vtičnica končna p/o, montirana v parapetni kanal                                            ","kos",1]
[]
[null,null,"Koaksialni vodnik »POPE« H 126/75                                                                ","m",16]
[]
[null,null,"Izolirna cev 16 mm                                                                                            ","m",16]
[null,null,"   "]
[null,null,"Nepredvideno                                                                 ","pavšal",1]
[]
[null,null,"CATV skupaj:"]
[]
[]
[]
[null,null,"REKAPITULACIJA"]
[]
[null,null,"SPLOŠNA RAZSVETLJANA"]
[]
[null,null,"POLOŽITVENI MATERIAL"]
[]
[null,null,"STIKALNI BLOKI"]
[]
[null,null,"STRELOVOD, OZEMLJITVE"]
[]
[null,null,"TELEFONIJA"]
[]
[null,null,"CATV"]
[]
[null,null,"PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA"]
[]
[null,null,"MANIPULATIVNI IN TRANSPORTNI STROŠKI"]
[]
[null,null,"MERITVE IN IZDAJA POTREBNIH CERTIFIKATOV"]
[]
[null,null,"PROJEKTANTSKI NADZOR"]
[]
[null,null,"IZDELAVA PID DOKUMENTACIJE"]

{"sheet":"List2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"List3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}