{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["Rekapitulacija","gradb_TK","TK","Demontaza","ostalo"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":2,"defined_names":7,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Rekapitulacija","index":0,"n_rows":19,"n_cols":4,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["6.5.6  PROJEKTANTSKI POPIS MATERIALA IN DEL"]
[]
[]
[null,"REKAPITULACIJA"]
[]
["6.5.6.1","Gradbena dela za TK",0,"SIT"]
[]
["6.5.6.2","TK - elektromontažni del",0,"SIT"]
[]
["6.5.6.3","Demontažna dela",0,"SIT"]
[]
["6.5.6.4","Ostalo",0,"SIT"]
[]
[]
[null,"SKUPAJ brez DDV:",0,"SIT"]
[]
[null,"DDV 20%",0,"SIT"]
[]
[null,"SKUPAJ z DDV:",0,"SIT"]

{"sheet":"gradb_TK","index":1,"n_rows":44,"n_cols":8,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["GRADBENA DELA ZA TK"]
[]
[]
["Št.","Opis","Količina","Enota","Cena/enoto","Vrednost","Cena/enoto","Vrednost"]
[]
[1,"Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala  v terenu  III. do IV. ktg. dim.(šxv) 0,7x1,15 m v dolžini 30 m",20,"m3",0,0]
[null,"-izdelava podlage iz suhega betona MB20 v debelini 10cm, polaganje PVC cevi premera 4x fi110mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB20",3.4,"m3",0,0]
[null,"-zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku",14.8,"m3",0,0]
[null,"-odvoz odvečnega materiala do 7km",20,"m3",0,0]
[]
[2,"Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala  v terenu  III. do IV. ktg. dim.(šxv) 0,7x1,15 m v dolžini 30 m",800,"m3",0,0]
[null,"-izdelava podlage iz suhega betona MB20 v debelini 10cm, polaganje PVC cevi premera 4x fi110mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB20",165.5,"m3",0,0]
[null,"-zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku",605,"m3",0,0]
[null,"-odvoz odvečnega materiala do 7km",800,"m3",0,0]
[]
[3,"Strojni izkop jame dimenzij 1,4 x 1,4 x 1,2 m za izdelavo jaška v terenu III. do IV. ktg., odvoz odvečnega materiala na deponijo (3,0 m3 x 6)",18,"m3",0,0]
[]
[4,"Izdelava kabelskih jaškov 1,2 x 1,2 m, globine 1,2 m z enojnim LTŽ pokrovom z napisom TELEFON",6,"kos",0,0]
[]
[5,"Strojni izkop jame dimenzij 1,0 x 1,0 x 1,0 m za izdelavo jaška v terenu III. do IV. ktg., odvoz odvečnega materiala na deponijo (1,0 m3 x 31)",31,"m3",0,0]
[]
[6,"Izdelava kabelskih jaškov iz betonske cevi fi 0,8 m, globine 1,0 m z enojnim LTŽ pokrovom in napisom TELEFON",31,"kos",0,0]
[]
[]
[7,"Strojni izkop jame za temelj omarice KRO v terenu III do IV ktg ",2.5,"m3",0,0]
[null,"-odvoz odvečnega materiala do 7km",1,"m3",0,0]
[]
[8,"Dobava in postavitev tipskega betonskega temelja tip STO B dim. 390x150x1600 mm  za omarico KRO,s sidrnimi vijaki, vgrajenim cevnim uvodom s cevjo premera 80 mm, ... ",5,"kos",0,0]
[]
[9,"Dobava rumene PVC cevi f110 mm skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …",3200,"m",0,0]
[]
[10,"Dobava rumene PVC cevi f63 mm skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …",200,"m",0,0]
[]
[11,"Dobava in montaža (vkop) pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm za ozemljitev prostostoječe kabelske omarice, vključno s križnimi sponkami INOX izvedbe, priključitvami na ozemljilne sisteme, ….",125,"m",0,0]
[]
[12,"Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku \"POZOR TELEKOM KABEL\"",1500,"m",0,0]
[]
[13,"Pripravljalna in zaključna dela",3,"%",null,0]
[]
[14,"Drobni material",3,"%",null,0]
[]
[15,"Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik",5,"%",null,0]
[]
["Skupaj gradbena dela za TK:",{"$nulls":4},0,null,0]

{"sheet":"TK","index":2,"n_rows":38,"n_cols":8,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["TK - ELEKTROMONTAŽNI DEL"]
[]
[]
["Št.","Opis","Količina","Enota","Cena/enoto","Vrednost","Cena/enoto","Vrednost"]
[]
[1,"Dobava in uvlačenje kabla TK 59 200x4x0.6 GM v plastično kab. kanalizacijo",115,"m",0,0]
[]
[2,"Dobava in uvlačenje kabla TK 59 150x4x0.6 GM v plastično kab. kanalizacijo",365,"m",0,0]
[]
[3,"Dobava in uvlačenje kabla TK 59 100x4x0.6 GM v plastično kab. kanalizacijo",270,"m",0,0]
[]
[4,"Dobava in uvlačenje kabla TK 59 50x4x0.6 GM v plastično kab. kanalizacijo",530,"m",0,0]
[]
[5,"Dobava in uvlačenje kabla TK 59 35x4x0.6 GM v plastično kab. kanalizacijo",170,"m",0,0]
[]
[6,"Čiščenje cevi in uvlačenje predvleke v plastično kab.kanalizacijo",1400,"m",0,0]
[]
[7,"Dobava in izdelava  spojke na kablu TK 59 ",2,"kos",0,0]
[]
[8,"Dobava in izdelava razcepne spojke na kablu TK 59 200x4x0.6 GM ",1,"kos",0,0]
[]
[9,"Dobava in izdelava razcepne spojke na kablu TK 59 150x4x0.6 GM ",2,"kos",0,0]
[]
[10,"Dobava in izdelava razcepne spojke na kablu TK 59 100x4x0.6 GM ",2,"kos",0,0]
[]
[9,"Prostostoječa TK razdelilna omarica RKO, tip PTO B1 dim:400x500x160 mm, s tipsko cilindrično ključavnico, vgrajena na betonskem temelju",5,"kos",0,0]
[]
[10,"Ločilne KRONE letvice LSA-PLUS, 2/10, skupaj z nosilci odvodnikov in odvodniki 230V (5A/5kA), zaključitev kablov na letvicah",72,"kos",0,0]
[]
[11,"Električne meritve kabla pred in po polaganju, ter izdelava merilnih rezultatov ",1070,"par",0,0]
[]
[12,"Pripravljalna in zaključna dela",3,"%",null,0]
[]
[13,"Drobni material",3,"%",null,0]
[]
[14,"Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik",5,"%",null,0]
[]
["Skupaj TK -elektromontažni del:",{"$nulls":4},0,null,0]

{"sheet":"Demontaza","index":3,"n_rows":42,"n_cols":8,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["DEMONTAŽNA DELA"]
[]
[]
["Št.","Opis","Količina","Enota","Cena/enoto","Vrednost","Cena/enoto","Vrednost"]
[]
[1,"Odpenjenje in spuščanje obstoječih VN vodnikov",39,"kos",0,0]
[]
[2,"Zvijanje demontiranih VN vodnikov v kolobar",3400,"m",0,0]
[]
[3,"Demontaža obstoječe transformatorske postaje na drogu ",1,"kpl",0,0]
[]
[4,"Razbijanje obstoječih konzol in odstranitev s stebra",11,"kos",0,0]
[]
[5,"Demontaža oz puljenje AB stebra Z12-TP",1,"kos",0,0]
[]
[6,"Demontaža oz puljenje AB stebra K12 z ločilnikom v vrhu",1,"kos",0,0]
[]
[7,"Demontaža oz puljenje stebra K12",9,"kos",0,0]
[]
[8,"Demontaža oz puljenje stebra 12m -lesen",2,"kos",0,0]
[]
[9,"Demontaža opreme v betonski transformatorski postaji",1,"kos",0,0]
[]
[10,"Rušenje betonske transformatorske postaje",30,"m3",0,0]
[null,"-planiranje terena, čiščenje in ponovna ozelenitev",9,"m2",0,0]
[null,"-odvoz odvečnega materiala do 7km",30,"m3",0,0]
[]
[11,"Odpenjenje in spuščanje obstoječih NN vodnikov",12,"kos",0,0]
[]
[12,"Zvijanje demontiranih NN vodnikov v kolobar",215,"m",0,0]
[]
[13,"Demontaža oz puljenje stebra NO9",4,"kos",0,0]
[]
[14,"Demontaža obstoječe RKO INOX omarice na stebru ",2,"kos",0,0]
[]
[15,"Odkop in demontaža obstoječih zemeljskih kablov ",250,"m",0,0]
[]
[16,"Odvoz odvečnega materiala do 7km",1,"kos",0,0]
[]
[17,"Nepredvidena dela ",10,"%",null,0]
[]
["Skupaj demontažna dela:",{"$nulls":4},0,null,0]

{"sheet":"ostalo","index":4,"n_rows":14,"n_cols":8,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["OSTALO"]
[]
[]
["Št.","Opis","Količina","Enota","Cena/enoto","Vrednost","Cena/enoto","Vrednost"]
[]
[1,"Nadzor Telekom Slovenije (po dejanskih stroških)",null,"ur",6500,0]
[null,"-ocena",8,"ur",6500,52000]
[]
[2,"Projektantski nadzor (po dejanskih stroških)",null,"ur",7500,0]
[null,"-ocena",8,"ur",7500,60000]
[]
[3,"Izdelava geodetskega posnetka trase ",430,"m",270,116100]
[]
["Skupaj Ostalo:",{"$nulls":4},228000,null,0]